en	Please make sure to properly configure Maps first under Settings > Maps
ar-sa	يرجى التأكد من تكوين الخرائط بشكل صحيح أولاً ضمن الإعدادات> الخرائط

en	Delete
ar-sa	حذف

en	Map Templates
ar-sa	قوالب الخرائط

en	Host Template
ar-sa	قالب المضيف

en	Up Image
ar-sa	حتى الصورة

en	Recovering Image
ar-sa	استعادة الصورة

en	Down Image
ar-sa	الصورة السفلية

en	Is AP
ar-sa	هل AP

en	True
ar-sa	صحيح

en	False
ar-sa	خاطئة

en	Device Template
ar-sa	نموذج الجهاز

en	Choose the Device Template to base this Map Template type.
ar-sa	اختر "قالب الجهاز" لتأسيس نوع "قالب الخريطة" هذا.

en	Select the Image to Show for an Up Device
ar-sa	حدد الصورة التي تريد عرضها لجهاز Up

en	Select the Image to Show for a Recovering Device
ar-sa	حدد الصورة المراد عرضها لجهاز الاسترداد

en	Select the Image to Show for a Down Device
ar-sa	حدد الصورة التي تريد عرضها لجهاز لأسفل

en	Access Point
ar-sa	نقطة دخول

en	Does this Device Template Represent an Access Point.
ar-sa	هل يمثل قالب الجهاز هذا نقطة وصول.

en	No
ar-sa	لا

en	Yes
ar-sa	نعم

en	Map Template Edit
ar-sa	تحرير قالب الخريطة

en	Configure Maps
ar-sa	تكوين الخرائط

en	View Maps
ar-sa	عرض الخرائط

en	Map Settings
ar-sa	إعدادات الخريطة

en	Overlay Inclusion
ar-sa	إدراج التراكب

en	Disable to plot host only, not included in coverage overlay.
ar-sa	قم بتعطيل رسم المضيف فقط ، غير مدرج في تراكب التغطية.

en	Latitude
ar-sa	خط الغرض

en	The devices latitude coordinates
ar-sa	إحداثيات خطوط عرض الأجهزة

en	Longitude
ar-sa	خط الطول

en	The devices longitude coordinates
ar-sa	إحداثيات خطوط الطول للأجهزة

en	Starting Degree
ar-sa	درجة البداية

en	Starting degree for directional area between 0-360
ar-sa	درجة البداية لمنطقة الاتجاه بين 0-360

en	Stopping Degree
ar-sa	درجة التوقف

en	Stopping degree for directional area, must be greater than the Starting Degree
ar-sa	يجب أن تكون درجة التوقف لمنطقة الاتجاه أكبر من درجة البداية

en	Specify Radius
ar-sa	حدد نصف القطر

en	Manually specify radius for Access Point. Set to 0 to determine radius based on grouped devices
ar-sa	حدد نصف قطر نقطة الوصول يدويًا. اضبط على 0 لتحديد نصف القطر بناءً على الأجهزة المجمعة

en	Group ID
ar-sa	آی دی گروه

en	Groups define what devices are included in the coverage overlay. Will be checked against AP device group number. 0 to disable
ar-sa	تحدد المجموعات الأجهزة المضمنة في تراكب التغطية. سيتم التحقق من رقم مجموعة أجهزة AP. 0 للتعطيل