en	Please make sure to properly configure Maps first under Settings > Maps
el	Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει σωστά τους Χάρτες πρώτα στις Ρυθμίσεις> Χάρτες

en	Delete
el	Διαγραφή

en	Map Templates
el	Πρότυπα χάρτη

en	Host Template
el	Πρότυπο κεντρικού υπολογιστή

en	Up Image
el	Πάνω εικόνα

en	Recovering Image
el	Ανάκτηση εικόνας

en	Down Image
el	Κάτω εικόνα

en	Is AP
el	Είναι AP

en	True
el	Αληθής

en	False
el	Ψευδής

en	Device Template
el	Πρότυπο συσκευής

en	Choose the Device Template to base this Map Template type.
el	Επιλέξτε το Πρότυπο συσκευής για να βασίσετε αυτόν τον τύπο προτύπου χάρτη.

en	Select the Image to Show for an Up Device
el	Επιλέξτε την εικόνα που θα εμφανίζεται για μια επάνω συσκευή

en	Select the Image to Show for a Recovering Device
el	Επιλέξτε την εικόνα που θα εμφανίζεται για μια συσκευή ανάκτησης

en	Select the Image to Show for a Down Device
el	Επιλέξτε την εικόνα που θα εμφανίζεται για μια Down Device

en	Access Point
el	Σημείο πρόσβασης

en	Does this Device Template Represent an Access Point.
el	Αυτό το πρότυπο συσκευής αντιπροσωπεύει ένα σημείο πρόσβασης.

en	No
el	Όχι

en	Yes
el	Ναι

en	Map Template Edit
el	Επεξεργασία προτύπου χάρτη

en	Configure Maps
el	Διαμόρφωση χαρτών

en	View Maps
el	Προβολή χαρτών

en	Map Settings
el	Ρυθμίσεις Χάρτη

en	Overlay Inclusion
el	Συμπερίληψη επικάλυψης

en	Disable to plot host only, not included in coverage overlay.
el	Απενεργοποίηση για να σχεδιάσετε μόνο τον κεντρικό υπολογιστή, δεν περιλαμβάνεται στην επικάλυψη κάλυψης

en	Latitude
el	Γεωγραφικό πλάτος

en	The devices latitude coordinates
el	Οι συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους συσκευών

en	Longitude
el	Γεωγραφικό μήκος

en	The devices longitude coordinates
el	Οι συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους συσκευών

en	Starting Degree
el	Έναρξη πτυχίου

en	Starting degree for directional area between 0-360
el	Έναρξη βαθμού για κατευθυντική περιοχή μεταξύ 0-360

en	Stopping Degree
el	Διακοπή πτυχίου

en	Stopping degree for directional area, must be greater than the Starting Degree
el	Ο βαθμός διακοπής για κατευθυντική περιοχή, πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον βαθμό εκκίνησης

en	Specify Radius
el	Καθορίστε την ακτίνα

en	Manually specify radius for Access Point. Set to 0 to determine radius based on grouped devices
el	Μη αυτόματη ρύθμιση ακτίνας για το Σημείο πρόσβασης. Ρυθμίστε στο 0 για να προσδιορίσετε την ακτίνα βάσει ομαδοποιημένων συσκευών

en	Group ID
el	ID ομάδας

en	Groups define what devices are included in the coverage overlay. Will be checked against AP device group number. 0 to disable
el	Οι ομάδες καθορίζουν ποιες συσκευές περιλαμβάνονται στην επικάλυψη κάλυψης. Θα ελεγχθεί έναντι του αριθμού ομάδας συσκευών AP. 0 για απενεργοποίηση