en	Please make sure to properly configure Maps first under Settings > Maps
he-il	אנא הקפד להגדיר כראוי את מפות Google תחילה תחת הגדרות> מפות

en	Map Templates
he-il	תבניות מפה

en	Host Template
he-il	תבנית מארח

en	Up Image
he-il	תמונה למעלה

en	Recovering Image
he-il	תמונה משחזרת

en	Down Image
he-il	תמונה למטה

en	Is AP
he-il	האם AP

en	Device Template
he-il	תבנית מכשיר

en	Choose the Device Template to base this Map Template type.
he-il	בחר בתבנית המכשיר כדי לבסס סוג תבנית מפה זה.

en	Select the Image to Show for an Up Device
he-il	בחר את התמונה להצגה עבור התקן למעלה

en	Select the Image to Show for a Recovering Device
he-il	בחר בתמונה להצגה עבור מכשיר משחזר

en	Select the Image to Show for a Down Device
he-il	בחר את התמונה להציג למכשיר למטה

en	Access Point
he-il	נקודת גישה

en	Does this Device Template Represent an Access Point.
he-il	האם תבנית התקן זו מייצגת נקודת גישה.

en	Map Template Edit
he-il	תבנית מפות עריכה

en	Configure Maps
he-il	הגדר תצורה של מפות

en	View Maps
he-il	צפו במפות

en	Map Settings
he-il	הגדרות מפה

en	Overlay Inclusion
he-il	הכללת שכבת-על

en	Disable to plot host only, not included in coverage overlay.
he-il	השבת את מארח העלילה בלבד, לא נכלל בכיסוי כיסוי.

en	The devices latitude coordinates
he-il	קואורדינטות קו רוחב של המכשירים

en	The devices longitude coordinates
he-il	קואורדינטות אורך המכשירים

en	Starting Degree
he-il	החל תואר

en	Starting degree for directional area between 0-360
he-il	דרגת התחלה לאזור כיוון בין 0-360

en	Stopping Degree
he-il	עצירת תואר

en	Stopping degree for directional area, must be greater than the Starting Degree
he-il	דרגת עצירה לאזור כיוון, חייבת להיות גדולה יותר מתואר ההתחלה

en	Specify Radius
he-il	ציין את הרדיוס

en	Manually specify radius for Access Point. Set to 0 to determine radius based on grouped devices
he-il	ציין ידנית רדיוס עבור נקודת גישה. הגדר ל 0 כדי לקבוע את הרדיוס בהתבסס על התקנים מקובצים

en	Groups define what devices are included in the coverage overlay. Will be checked against AP device group number. 0 to disable
he-il	קבוצות מגדירות אילו מכשירים כלולים בכיסוי הכיסוי. ייבדק מול מספר קבוצת המכשירים של AP. 0 כדי להשבית