en	Please make sure to properly configure Maps first under Settings > Maps
hi	कृपया सेटिंग> मैप्स के तहत पहले मैप्स को ठीक से कॉन्फ़िगर करना सुनिश्चित करें

en	Delete
hi	हटाएं

en	Map Templates
hi	मैप टेम्प्लेट

en	Host Template
hi	होस्ट टेम्पलेट

en	Up Image
hi	ऊपर की छवि

en	Recovering Image
hi	पुनर्प्राप्त करने वाली छवि

en	Down Image
hi	डाउन इमेज

en	Is AP
hi	एपी है

en	True
hi	सच

en	False
hi	असत्य

en	Device Template
hi	डिवाइस टेम्पलेट

en	Choose the Device Template to base this Map Template type.
hi	इस मैप टेम्पलेट प्रकार को आधार बनाने के लिए डिवाइस टेम्पलेट चुनें।

en	Select the Image to Show for an Up Device
hi	एक डिवाइस के लिए दिखाने के लिए छवि का चयन करें

en	Select the Image to Show for a Recovering Device
hi	एक पुनर्प्राप्त उपकरण के लिए दिखाने के लिए छवि का चयन करें

en	Select the Image to Show for a Down Device
hi	एक डाउन डिवाइस के लिए दिखाने के लिए छवि का चयन करें

en	Access Point
hi	अभिगम केंद्र

en	Does this Device Template Represent an Access Point.
hi	क्या यह डिवाइस टेम्पलेट एक्सेस प्वाइंट का प्रतिनिधित्व करता है।

en	No
hi	नहीं

en	Yes
hi	हाँ

en	Map Template Edit
hi	नक्शा खाका संपादित करें

en	Configure Maps
hi	मैप्स कॉन्फ़िगर करें

en	View Maps
hi	नक्शे देखें

en	Map Settings
hi	नक्शा सेटिंग्स

en	Overlay Inclusion
hi	ओवरले इंक्लूजन

en	Disable to plot host only, not included in coverage overlay.
hi	केवल होस्ट प्लॉट करने में अक्षम, कवरेज ओवरले में शामिल नहीं।

en	Latitude
hi	अक्षांश रेखाएँ

en	The devices latitude coordinates
hi	डिवाइस अक्षांश निर्देशांक

en	Longitude
hi	रेखांश

en	The devices longitude coordinates
hi	डिवाइस देशांतर निर्देशांक

en	Starting Degree
hi	डिग्री शुरू

en	Starting degree for directional area between 0-360
hi	0-360 के बीच दिशात्मक क्षेत्र के लिए डिग्री शुरू करना

en	Stopping Degree
hi	स्टॉपिंग डिग्री

en	Stopping degree for directional area, must be greater than the Starting Degree
hi	दिशात्मक क्षेत्र के लिए स्टॉपिंग डिग्री, प्रारंभिक डिग्री से अधिक होनी चाहिए

en	Specify Radius
hi	त्रिज्या निर्दिष्ट करें

en	Manually specify radius for Access Point. Set to 0 to determine radius based on grouped devices
hi	एक्सेस प्वाइंट के लिए मैन्युअल रूप से त्रिज्या निर्दिष्ट करें। समूहित उपकरणों के आधार पर त्रिज्या निर्धारित करने के लिए 0 पर सेट करें

en	Group ID
hi	समूह आईडी

en	Groups define what devices are included in the coverage overlay. Will be checked against AP device group number. 0 to disable
hi	समूह परिभाषित करते हैं कि कवरेज ओवरले में कौन से उपकरण शामिल हैं। एपी डिवाइस ग्रुप नंबर के खिलाफ जांच की जाएगी। 0 अक्षम करने के लिए