en	Please make sure to properly configure Maps first under Settings > Maps
lv	Lūdzu, vispirms pārliecinieties, ka pareizi nokonfigurēta Kartes sadaļa zem Iestatījumi > Kartes

en	Delete
lv	Dzēst

en	Map Templates
lv	Karšu veidnes

en	Host Template
lv	Resursdatora veidne

en	Up Image
lv	Aktīvas ierīces attēls

en	Recovering Image
lv	Atgūstas ierīces attēls

en	Down Image
lv	Neaktīvas ierīces attēls

en	Is AP
lv	Ir Piekļuves punkts

en	True
lv	Patiess

en	False
lv	Nepatiess

en	Device Template
lv	Ierīces veidne

en	Choose the Device Template to base this Map Template type.
lv	Izvēlieties Ierīces veidni uz kā balstīt šo Kartes veidnes tipu.

en	Select the Image to Show for an Up Device
lv	Atlasiet attēlu, ko rādīt Aktīvai (darbojošai) ierīcei

en	Select the Image to Show for a Recovering Device
lv	Atlasiet attēlu, ko rādīt Atgūstas (startējošai) ierīcei

en	Select the Image to Show for a Down Device
lv	Atlasiet attēlu, ko rādīt Neaktīvai (nedarbojošai) ierīcei

en	Access Point
lv	Piekļuves punkts

en	Does this Device Template Represent an Access Point.
lv	Vai šī Ierīces veidne pārstāv Piekļuves punktu.

en	No
lv	Nē

en	Yes
lv	Jā

en	Map Template Edit
lv	Kartes veidnes rediģēšana

en	Configure Maps
lv	Konfigurēt kartes

en	View Maps
lv	Skatīt kartes

en	Map Settings
lv	Kartes iestatījumi

en	Overlay Inclusion
lv	Pārklājuma iekļaušana

en	Disable to plot host only, not included in coverage overlay.
lv	Atspējot attēlot tikai resursdatoru, nav iekļauts pārklājuma pārklājumā.

en	Latitude
lv	Platuma grādi

en	The devices latitude coordinates
lv	Ierīces platuma grāda koordinātas

en	Longitude
lv	Garuma grādi

en	The devices longitude coordinates
lv	Ierīces garuma grāda koordinātas

en	Starting Degree
lv	Sākuma grāds

en	Starting degree for directional area between 0-360
lv	Sākuma grāds virziena apgabalam no 0 līdz 360

en	Stopping Degree
lv	Apstāšanās grāds

en	Stopping degree for directional area, must be greater than the Starting Degree
lv	Virziena apgabala apstāšanās grādam jābūt lielākam par sākuma grādu

en	Specify Radius
lv	Norādiet rādiusu

en	Manually specify radius for Access Point. Set to 0 to determine radius based on grouped devices
lv	Norādiet Piekļuves punkta rādiusu. Iestatiet uz 0, lai noteiktu rādiusu, pamatojoties uz grupētajām ierīcēm

en	Group ID
lv	Grupas ID

en	Groups define what devices are included in the coverage overlay. Will be checked against AP device group number. 0 to disable
lv	Grupas nosaka, kuras ierīces ir iekļautas pārklājuma pārklājumā. Tiks pārbaudīts balstoties uz Piekļuves punkta ierīču grupas numuru. 0, lai atspējotu