en	Map Templates
nl	Kaartsjablonen

en	Host Template
nl	Host-sjabloon

en	Up Image
nl	Afbeelding omhoog

en	Recovering Image
nl	Afbeelding herstellen

en	Down Image
nl	Omlaag Afbeelding

en	Is AP

en	Choose the Device Template to base this Map Template type.
nl	Kies de apparaatsjabloon om dit type kaartsjabloon te baseren.

en	Select the Image to Show for an Up Device
nl	Selecteer de afbeelding die u wilt weergeven voor een up-apparaat

en	Select the Image to Show for a Recovering Device
nl	Selecteer de afbeelding die u wilt weergeven voor een herstelapparaat

en	Select the Image to Show for a Down Device
nl	Selecteer de afbeelding die u wilt weergeven voor een down-apparaat

en	Access Point
nl	Toegangspunt

en	Does this Device Template Represent an Access Point.
nl	Vertegenwoordigt deze apparaatsjabloon een toegangspunt.

en	Map Template Edit
nl	Kaartsjabloon bewerken

en	Configure Maps
nl	Configureer kaarten

en	Overlay Inclusion
nl	Overlay-opname

en	Disable to plot host only, not included in coverage overlay.
nl	Schakel uit om alleen host te plotten, niet opgenomen in dekkingsoverlay.

en	The devices latitude coordinates
nl	De coördinaten van de breedtegraad van het apparaat

en	The devices longitude coordinates
nl	De lengtecoördinaten van het apparaat

en	Starting Degree
nl	Beginnend diploma

en	Starting degree for directional area between 0-360
nl	Startgraad voor richtingsgebied tussen 0-360

en	Stopping Degree
nl	Degree stoppen

en	Stopping degree for directional area, must be greater than the Starting Degree
nl	De stopgraad voor het richtingsgebied moet groter zijn dan de startgraad

en	Specify Radius
nl	Specificeer Radius

en	Manually specify radius for Access Point. Set to 0 to determine radius based on grouped devices
nl	Geef handmatig de straal op voor het toegangspunt. Stel in op 0 om de straal te bepalen op basis van gegroepeerde apparaten

en	Groups define what devices are included in the coverage overlay. Will be checked against AP device group number. 0 to disable
nl	Groepen bepalen welke apparaten zijn opgenomen in de dekkingsoverlay. Wordt gecontroleerd aan de hand van het AP-apparaatgroepnummer. 0 om uit te schakelen