en	Please make sure to properly configure Maps first under Settings > Maps
sv	Se till att du först konfigurerar Maps korrekt under Inställningar> Kartor

en	Map Templates
sv	Kartmallar

en	Host Template
sv	Värdmall

en	Up Image
sv	Upp bild

en	Recovering Image
sv	Återställer bild

en	Down Image
sv	Nerbild

en	Is AP
sv	Är AP

en	Device Template
sv	Enhetsmall

en	Choose the Device Template to base this Map Template type.
sv	Välj enhetsmallen för att basera den här kartmallstypen.

en	Select the Image to Show for an Up Device
sv	Välj den bild som ska visas för en uppenhet

en	Select the Image to Show for a Recovering Device
sv	Välj den bild som ska visas för en återställningsenhet

en	Select the Image to Show for a Down Device
sv	Välj den bild som ska visas för en nedanordning

en	Does this Device Template Represent an Access Point.
sv	Representerar denna enhetsmall en åtkomstpunkt.

en	Map Template Edit
sv	Kartmall Redigera

en	Configure Maps
sv	Konfigurera kartor

en	View Maps
sv	Visa kartor

en	Overlay Inclusion
sv	Inkludering av överlägg

en	Disable to plot host only, not included in coverage overlay.
sv	Inaktivera endast plot-värd, ingår inte i täckningsöverlägget.

en	The devices latitude coordinates
sv	Enheternas latitudkoordinater

en	The devices longitude coordinates
sv	Enheternas längdkoordinater

en	Starting Degree
sv	Startgrad

en	Starting degree for directional area between 0-360
sv	Startgrad för riktningsområde mellan 0-360

en	Stopping Degree
sv	Stoppar examen

en	Stopping degree for directional area, must be greater than the Starting Degree
sv	Stoppningsgraden för riktningsområdet måste vara större än startgraden

en	Specify Radius
sv	Ange radie

en	Manually specify radius for Access Point. Set to 0 to determine radius based on grouped devices
sv	Ange radie manuellt för åtkomstpunkt. Ställ in på 0 för att bestämma radien baserat på grupperade enheter

en	Groups define what devices are included in the coverage overlay. Will be checked against AP device group number. 0 to disable
sv	Grupper definierar vilka enheter som ingår i täckningsöverlägget. Kontrolleras mot AP-enhetsgruppnummer. 0 för att inaktivera