en	Idle
de	Leerlauf

en	Running
de	Läuft

en	No method
de	Methode

en	Authentication Success
de	Erfolgreiche Authentifizierung

en	Authentication Failed
de	Authentifizierung fehlgeschlagen

en	Authorization Success
de	Erfolgreiche Autorisierung

en	Authorization Failed
de	Berechtigung fehlgeschlagen

en	Device Tracking OUI Database Import Results
de	Geräteverfolgung OUI-Datenbank-Importergebnisse

en	Getting OUI Database from IEEE
de	OUI-Datenbank aus IEEE beziehen

en	Getting OUI Database from the IEEE
de	OUI-Datenbank aus dem IEEE beziehen

en	OUI Database Download from IEEE Complete
de	OUI-Datenbank-Download von IEEE Complete

en	OUI Database Download from IEEE FAILED
de	OUI-Datenbank-Download von IEEE FAILED

en	There were '%d' Entries Added/Updated in the database.
de	Es gab'%d' Einträge, die in der Datenbank hinzugefügt/aktualisiert wurden.

en	There were '%d' Records Removed from the database.
de	Es wurden '%d' Datensätze aus der Datenbank entfernt.

en	atifIndexes data collection complete
de	atifIndexes Datenerfassung abgeschlossen

en	atPhysAddress data collection complete
de	atPhysAddress Datenerfassung abgeschlossen

en	atNetAddress data collection complete
de	atNetAddress Datenerfassung abgeschlossen

en	atEntries assembly complete.
de	atEntries Montage abgeschlossen.

en	HOST: %s, IP address information collection complete
de	HOST: %s, IP-Adressdatenerfassung abgeschlossen

en	Rescan Device
de	Rescan-Gerät

en	View Non Interface Graphs
de	Schnittstellen anzeigen

en	No Non Interface Graphs in Cacti
de	Keine Nicht-Schnittstellendiagramme in Kakteen

en	View Interface Graphs
de	Schnittstellen anzeigen

en	No Interface Graphs in Cacti
de	Schnittstellen anzeigen

en	Since Restart
de	Seit dem Neustart

en	Down
de	Runter

en	Up
de	Hoch

en	Data
de	Daten

en	Voice
de	Stimme

en	Device Rescan '%s'
de	Geräte-Neuscan'%s' durchführen

en	Site scan '%s'
de	Standortsuche '%s''.

en	Device Enable '%s'
de	Gerät aktivieren '%s''.

en	Device Disable '%d'
de	Gerät deaktivieren '%d''.

en	N/A
de	Nicht verfügbar

en	%d Minutes
de	%d Minuten

en	%d Hours
de	%d Stunden

en	%d Days
de	%d Tage

en	%d Weeks
de	%d Wochen

en	Not Recorded
de	Nicht Aufgenommen

en	Status: Running, Processes: %d, Progress: %s, LastRuntime: %2.1f
de	Status: Laufend, Prozesse: %d, Fortschritt: %s, LastRuntime: %f

en	Status: Idle, LastRuntime: %2.1f seconds, Processes: %d processes, Devices: %d, Next Run Time: %s
de	Status: Leerlauf, LastRuntime: %f Sekunden, Prozesse: %d Prozesse, Geräte: %d, Nächste Laufzeit: %s

en	Disabled
de	Deaktiviert

en	Scanning Rate: Every %s
de	Abtastrate: Alle %s

en	View Interfaces
de	Schnittstellen anzeigen

en	Not Detected
de	Nicht erkannt

en	Sites
de	Standorte

en	Devices
de	Zielsysteme

en	IP Ranges
de	IP-Bereiche

en	IP Address
de	IP Adresse

en	MAC Address
de	MAC-Adresse

en	Interfaces
de	Schnittstellen

en	Dot1x

en	Graphs
de	Diagramme

en	Unknown
de	Unbekannt

en	Search
de	Suche

en	Default
de	Voreinstellung

en	Show Device Details
de	Gerätedetails anzeigen

en	Go
de	Los

en	Clear
de	Löschen

en	Export
de	Exportieren

en	Site
de	Standort

en	Any
de	Beliebig

en	SubType

en	Device Tracking Device: (%s) successfully updated
de	Geräteverfolgungsgerät: (%s) erfolgreich aktualisiert

en	Import into Device Tracking Database
de	Import in die Geräteverfolgungsdatenbank

en	Click 'Continue' to import the following Device to Device Tracking? Please specify additional Device Tracking device options as given below.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um das folgende Gerät in die Geräteverfolgung zu importieren? Bitte geben Sie zusätzliche Optionen für das Device Tracking Device an, wie unten beschrieben.

en	We will use these devices SNMP options for the Device Tracking device as well.
de	Wir werden diese SNMP-Optionen auch für das Device Tracking-Gerät verwenden.

en	Not Applicable - Router
de	Nicht zutreffend - Router

en	Not Applicable - Switch/Hub
de	Nicht zutreffend - Schalter/Hub

en	Delete
de	Löschen

en	Duplicate
de	Duplizieren

en	--dup--

en	You must select at least one device type.
de	Sie müssen mindestens einen Gerätetyp auswählen.

en	Continue
de	Fortsetzen

en	Click 'Continue' to delete the following Device Type(s).
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den/die folgenden Gerätetyp(e) zu löschen.

en	Click 'Continue' to duplicate the following Device Type(s). You may optionally change the description for the new device types. Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den/die folgenden Gerätetyp(e) zu duplizieren. Sie können die Beschreibung für die neuen Gerätetypen optional ändern. Andernfalls ändern Sie den Wert unten nicht und der ursprüngliche Name wird mit einem neuen Suffix repliziert.

en	<description> (1)
de	<Beschreibung> (1)

en	Device Type Prefix:
de	Gerätetyp-Präfix:

en	Cancel
de	Abbrechen

en	Return
de	Zurück

en	New Type
de	Neue Art

en	Cisco

en	There were %d Device Types Added!
de	Es wurden %d Gerätetypen hinzugefügt!

en	No New Device Types Found!
de	Keine neuen Gerätetypen gefunden!

en	Import Results
de	Ergebnisse importieren

en	Cacti has imported the following items:
de	Cacti hat folgende Elemente importiert:

en	Import Device Tracking Device Types
de	Geräteverfolgungsgerätetypen importieren

en	Import Device Types from Local File
de	Gerätetypen aus der lokalen Datei importieren

en	Please specify the location of the CSV file containing your device type information.
de	Bitte geben Sie den Speicherort der CSV-Datei an, die Ihre Gerätetypinformationen enthält.

en	Overwrite Existing Data?
de	Bestehende Daten überschreiben?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old row, only replace duplicate rows.
de	Soll der Importprozess bestehende Daten überschreiben dürfen? Bitte beachten Sie, dass dies nicht bedeutet, alte Zeilen zu löschen, sondern nur doppelte Zeilen zu ersetzen.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
de	Bestehende Zeilen aktualisieren lassen?

en	Required File Format Notes
de	Erforderliche Hinweise zum Dateiformat

en	The file must contain a header row with the following column headings.
de	Die Datei muss eine Kopfzeile mit den folgenden Spaltenüberschriften enthalten.

en	- A common name for the device. For example Cisco 6509 Switch
de	- Ein gebräuchlicher Name für das Gerät. Zum Beispiel Cisco 6509 Switch

en	- The vendor who produces this device
de	- Der Lieferant, der dieses Gerät herstellt.

en	- The type of device this is. See the notes below for this integer value
de	- Der Typ des Geräts, der das ist. Siehe die folgenden Hinweise für diesen ganzzahligen Wert.

en	- A unique set of characters from the snmp sysDescr that uniquely identify this device
de	- Ein eindeutiger Zeichensatz aus dem snmp sysDescr, der dieses Gerät eindeutig identifiziert.

en	- The vendor specific snmp sysObjectID that distinguishes this device from the next
de	- Die herstellerspezifische snmp sysObjectID, die dieses Gerät von dem nächsten unterscheidet.

en	- The scanning function that will be used to scan this device type
de	- Die Scanfunktion, die zum Scannen dieses Gerätetyps verwendet wird.

en	- The IP scanning function that will be used to scan this device type
de	- Die IP-Scanfunktion, die zum Scannen dieses Gerätetyps verwendet wird.

en	- The 802.1x scanning function that will be used to scan this device type
de	- Die 802.1x-Scanfunktion, die zum Scannen dieses Gerätetyps verwendet wird.

en	- If the Serial Number for this device type can be obtained via an SNMP Query, add it's OID here
de	- Wenn die Seriennummer für diesen Gerätetyp über eine SNMP-Abfrage bezogen werden kann, fügen Sie hier ihre OID hinzu.

en	- If your scanning function does not have the ability to isolate trunk ports or link ports, this is the starting port number for user ports
de	- Wenn Ihre Scanfunktion nicht in der Lage ist, Trunk-Ports oder Link-Ports zu isolieren, ist dies die Startportnummer für Benutzer-Ports.

en	- Same as the lowPort with the exception that this is the high numbered user port number
de	- Gleich wie der lowPort, mit der Ausnahme, dass dies die hoch nummerierte Benutzerportnummer ist.

en	- Disabled type is not used
de	- Deaktivierter Typ wird nicht verwendet

en	The primary key for this table is a combination of the following three fields:
de	Der Primärschlüssel für diese Tabelle ist eine Kombination aus den folgenden drei Feldern:

en	Therefore, if you attempt to import duplicate device types, the existing data will be updated with the new information.
de	Wenn Sie daher versuchen, doppelte Gerätetypen zu importieren, werden die vorhandenen Daten mit den neuen Informationen aktualisiert.

en	is an integer field and must be one of the following:
de	ist ein ganzzahliges Feld und muss eines der folgenden sein:

en	1 - Switch/Hub
de	1 - Schalter/Hub

en	2 - Switch/Router
de	2 - Schalter/Router

en	3 - Router

en	The devices device type is determined by scanning it's snmp agent for the sysObjectID and sysDescription and comparing it against values in the device types database. The first match that is found in the database is used direct Device Tracking as to how to scan it. Therefore, it is very important that you select valid sysObjectID_match, sysDescr_match, and scanning function for your devices.
de	Der Gerätetyp wird bestimmt, indem der snmp-Agent nach sysObjectID und sysDescription gescannt und mit Werten in der Gerätetypendatenbank verglichen wird. Die erste Übereinstimmung, die in der Datenbank gefunden wird, wird direktes Device Tracking verwendet, um zu erfahren, wie man sie scannt. Daher ist es sehr wichtig, dass Sie für Ihre Geräte eine gültige sysObjectID_match, sysDescr_match und Scanfunktion auswählen.

en	Switch/Hub
de	Schalter/Hub

en	Switch/Router
de	Schalter/Router

en	Router

en	HEADER LINE PROCESSED OK: <br>Columns found where: %s
de	KOPFZEILE VERARBEITET OK: <br>Spalten gefunden wo: %s

en	HEADER LINE PROCESSING ERROR: Missing required field <br>Columns found where: %s
de	VERARBEITUNGSFEHLER IN DER KOPFZEILE: Fehlende Pflichtfelder <br>Spalten gefunden wo: %s

en	Unknown Assume "Switch/Hub"
de	Unbekannt Annahme "Switch/Hub".

en	INSERT SUCCEEDED: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
de	INSERT ERFOLGREICH: Lieferant: %s, Beschreibung: %s, Typ: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s

en	INSERT FAILED: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
de	EINFÜGEN GESCHLOSSEN: Lieferant: %s, Beschreibung: %s, Typ: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s

en	INSERT SKIPPED, EXISTING: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
de	EINFÜGEN ÜBERSPRUNGEN, VORHANDEN: Lieferant: %s, Beschreibung: %s, Typ: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s

en	Device Tracking Device Types [edit: %s]
de	Geräteverfolgung Gerätetypen[bearbeiten: %s]

en	Device Tracking Device Types [new]
de	Geräteverfolgung Gerätetypen[neu]

en	Device Tracking Device Type Filters
de	Geräteverfolgung Gerätetyp Filter

en	Device Type Description
de	Gerätetyp Beschreibung

en	Device Type
de	Gerätetyp

en	Port Scanner
de	Port-Scanner

en	IP Scanner
de	IP-Scanner

en	Dot1x Scanner

en	sysDescription Match

en	Vendor OID Match
de	Lieferanten-OID-Match

en	Device Types
de	Gerätetypen

en	No
de	Nein

en	Yes
de	Ja

en	No Device Tracking Device Types Found
de	Keine Geräteverfolgung Gerätetypen gefunden

en	Submit Query
de	Anfrage abschicken

en	Clear Filtered Results
de	Gefilterte Ergebnisse löschen

en	Rescan
de	Neu einlesen

en	Scan Active Devices for Unknown Device Types
de	Geräteverfolgung Gerätetypen

en	Import
de	Daten importieren

en	Import Device Types from a CSV File
de	Gerätetypen aus der lokalen Datei importieren

en	Export Device Types to Share with Others
de	Gerätetypen aus der lokalen Datei importieren

en	Vendor
de	Verkäufer

en	All
de	Alle

en	Type
de	Typ

en	Enabled
de	Aktiviert

en	Enable
de	Aktivieren

en	Disable
de	Deaktivieren

en	Change SNMP Options
de	SNMP-Optionen ändern

en	Change Device Port Values
de	Ändern der Werte des Geräteanschlusses

en	Connect to Cacti Host via Hostname
de	Verbindung zum Cacti Host über Hostname herstellen

en	Copy SNMP Settings from Cacti Host
de	SNMP-Einstellungen vom Kakteen-Host kopieren

en	You must select at least one device.
de	Sie müssen mindestens ein Gerät auswählen.

en	Click 'Continue' to enable the following devices.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um die folgenden Geräte zu aktivieren.

en	Click 'Continue' to disable the following devices.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Geräte zu deaktivieren.

en	Click 'Continue' to change SNMP parameters for the following devices, check the box next to the fields you want to update, and fill in the new value.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die SNMP-Parameter für die folgenden Geräte zu ändern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Feldern, die Sie aktualisieren möchten, und geben Sie den neuen Wert ein.

en	Click 'Continue' to change upper or lower port parameters for the following devices, check the box next to the fields you want to update, and fill in the new value.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die Parameter des oberen oder unteren Ports für die folgenden Geräte zu ändern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Feldern, die Sie aktualisieren möchten, und geben Sie den neuen Wert ein.

en	Click 'Continue' to connect the following devices to their respective Cacti Device. The relation will be built on equal hostnames. Description will be updated as well.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Geräte mit dem jeweiligen Kakteengerät zu verbinden. Die Beziehung wird auf gleichen Hostnamen aufgebaut. Die Beschreibung wird ebenfalls aktualisiert.

en	Click 'Continue' to copy SNMP Settings from connected Cacti Device to Device Tracking Device. All not connected Devices will silently be skipped. SNMP retries will be taken from Ping retries.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die SNMP-Einstellungen vom angeschlossenen Kakteengerät auf das Geräteverfolgungsgerät zu kopieren. Alle nicht verbundenen Geräte werden stillschweigend übersprungen. SNMP-Wiederholungen werden von Ping-Wiederholungen übernommen.

en	Click 'Continue' to delete the following Devices
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um die folgenden Geräte zu löschen.

en	Import Device Tracking Devices
de	Geräteverfolgungsgeräte importieren

en	Import Devices from Local File
de	Geräte aus der lokalen Datei importieren

en	Please specify the location of the CSV file containing your device information.
de	Bitte geben Sie den Speicherort der CSV-Datei mit Ihren Geräteinformationen an.

en	- The SiteID known to Device Tracking for this device
de	- Die SiteID, die dem Device Tracking für dieses Gerät bekannt ist.

en	- A simple name for the device. For example Cisco 6509 Switch
de	- Ein einfacher Name für das Gerät. Zum Beispiel Cisco 6509 Switch

en	- The IP Address or DNS Name for the device
de	- Die IP-Adresse oder der DNS-Name für das Gerät.

en	- More detailed information about the device, including location, environmental conditions, etc.
de	- Detailliertere Informationen über das Gerät, einschließlich Standort, Umgebungsbedingungen usw.

en	- A list of ports that should not be scanned for user devices
de	- Eine Liste von Ports, die nicht auf Benutzergeräte gescannt werden sollten.

en	- Redundant information indicating the intended device type. See below for valid values.
de	- Redundante Informationen, die den beabsichtigten Gerätetyp angeben. Siehe unten für gültige Werte.

en	- Id of a set of SNMP options
de	- Id einer Reihe von SNMP-Optionen

en	- The current snmp read string for the device
de	- Die aktuelle snmp-Lese Zeichenkette für das Gerät

en	- The snmp version you wish to scan this device with. Valid values are 1, 2 and 3
de	- Die snmp-Version, mit der Sie dieses Gerät scannen möchten. Gültige Werte sind 1, 2 und 3.

en	- The UDP port that the snmp agent is running on
de	- Der UDP-Port, auf dem der snmp-Agent läuft.

en	- The timeout in milliseconds to wait for an snmp response before trying again
de	- Der Timeout in Millisekunden, um auf eine snmp-Antwort zu warten, bevor man es erneut versucht.

en	- The number of times to retry a snmp request before giving up
de	- Die Anzahl der Versuche, eine snmp-Anfrage erneut zu starten, bevor man aufgibt.

en	- Specified the number of OID's that can be obtained in a single SNMP Get request
de	- Spezifizierte die Anzahl der OID's, die in einer einzigen SNMP Get-Anfrage erhalten werden können.

en	- SNMP V3: SNMP username
de	- SNMP V3: SNMP-Benutzername

en	- SNMP V3: SNMP password
de	- SNMP V3: SNMP-Passwort

en	- SNMP V3: SNMP authentication protocol
de	- SNMP V3: SNMP-Authentifizierungsprotokoll

en	- SNMP V3: SNMP privacy passphrase
de	- SNMP V3: SNMP-Passphrase für den Datenschutz

en	- SNMP V3: SNMP privacy protocol
de	- SNMP V3: SNMP-Datenschutzprotokoll

en	- SNMP V3: SNMP context
de	- SNMP V3: SNMP-Kontext

en	- SNMP V3: SNMP engine id
de	- SNMP V3: SNMP-Modul-ID

en	Therefore, if you attempt to import duplicate devices, only the data you specify will be updated.
de	Wenn Sie daher versuchen, doppelte Geräte zu importieren, werden nur die von Ihnen angegebenen Daten aktualisiert.

en	HEADER LINE PROCESSED OK: <br>Columns found where: %s
de	KOPFZEILE VERARBEITET OK: <br>Spalten gefunden wo: %s

en	INSERT SUCCEEDED: Hostname: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
de	EINFÜGEN ERFOLGREICH: Hostname: SiteID: %s, Gerätename: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s

en	INSERT FAILED: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
de	EINFÜGEN GESCHLOSSEN: SiteID: %s, Gerätename: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s

en	INSERT SKIPPED, EXISTING: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
de	EINFÜGEN ÜBERSPRUNGEN, VORHANDEN: SiteID: %s, Gerätename: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s

en	Device Tracking Devices [edit: %s]
de	Geräteverfolgungsgeräte[bearbeiten: %s]

en	Device Tracking Devices [new]
de	Geräteverfolgungsgeräte[neu]

en	SNMP Information

en	System:
de	System

en	Uptime:
de	Angeschaltet seit:

en	Hostname:
de	Gerätename:

en	ObjectID:
de	Objekt-ID:

en	Device Tracking Device Filters
de	Geräteverfolgung Gerätefilter

en	Device Name
de	Gerätename

en	Site Name
de	Name des Standortes

en	Status

en	Hostname
de	Zielsystemname

en	Total IPs
de	Gesamtzahl der IPs

en	User Ports
de	Benutzer-Ports

en	User Ports Up
de	Benutzer-Ports hochfahren

en	Trunk Ports
de	Trunk-Ports

en	Active Macs
de	Aktive Macs

en	Last Duration
de	Letzte Dauer

en	No Device Tracking Devices
de	Keine Geräteverfolgungsgeräte

en	None
de	Nichts

en	Error
de	Fehler

en	No Cacti Link
de	Kein Kakteen-Link

en	You must select at least one Authorized Mac to delete.
de	Sie müssen mindestens einen autorisierten Mac zum Löschen auswählen.

en	Click 'Continue' to delete the following Authorized Mac's?
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden autorisierten Mac's? zu löschen.

en	Device Tracking MacAuth [edit: %s]
de	Geräteverfolgung MacAuth[Bearbeiten: %s]

en	Device Tracking MacAuth [new]
de	Geräteverfolgung MacAuth[neu]

en	Device Tracking MacAuth Filters
de	Geräteverfolgung von MacAuth-Filtern

en	Mac Address
de	MAC-Adresse

en	Reason
de	Grund

en	Added/Modified
de	Hinzufügen/Modifizieren

en	By
de	Von

en	Authorized Mac Addresses
de	Autorisierte Mac-Adressen

en	No Authorized Mac Addresses Found
de	Keine autorisierten Mac-Adressen gefunden

en	MAC's

en	Click 'Continue' to delete the following watched Mac's?
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden überwachten Mac's? zu löschen.

en	Device Tracking MacWatch [edit: %s]
de	Geräteverfolgung MacWatch[Bearbeiten: %s]

en	Device Tracking MacWatch [new]
de	Geräteverfolgung MacWatch[neu]

en	Device Tracking MacWatch Filters
de	Geräteverfolgung MacWatch-Filter

en	Watch Name
de	Name der Uhr

en	Ticket Number
de	Ticket Nummer

en	First Seen
de	Erstmals gesehen

en	Last Seen
de	Zuletzt gesehen

en	Watches
de	Uhren

en	No Device Tracking Watched Macs Found
de	Keine Geräteverfolgung bei überwachten Macs gefunden

en	Click 'Continue' to delete the following Site(s)?
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Websites zu löschen?

en	You must select at least one site.
de	Sie müssen mindestens einen Standort auswählen.

en	Device Tracking Site [edit: %s]
de	Geräteverfolgungsseite[Bearbeiten: %s]

en	Device Tracking Site [new]
de	Geräteverfolgungsseite[neu]

en	Device Tracking Site Filters
de	Geräteverfolgung Standortfilter

en	Total IP's
de	Gesamtzahl der IP's

en	MACS Found
de	MACS gefunden

en	Device Errors
de	Gerätefehler

en	No Device Tracking Sites Found
de	Keine Geräteverfolgungsseiten gefunden

en	Total Devices
de	Gesamtzahl der Geräte

en	Total User Ports
de	Gesamtzahl der Benutzerports

en	Total Oper Ports
de	Gesamtzahl der Opernhäfen

en	Total Trunks
de	Gesamtzahl der Trunks

en	You must select at least one SNMP Option.
de	Sie müssen mindestens eine SNMP-Option auswählen.

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option(s).
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden SNMP-Option(en) zu löschen.

en	Click 'Continue' to duplicate the following SNMP Option(s). You can optionally change the title format for the new SNMP Options.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden SNMP-Option(en) zu duplizieren. Optional können Sie das Titelformat für die neuen SNMP-Optionen ändern.

en	<name> (1)

en	Name Format:
de	Format Name

en	SNMP Options [edit %s]
de	SNMP-Optionen[Bearbeiten %s]

en	SNMP Options [new]
de	SNMP-Optionen[neu]

en	SNMP Option Set [edit: %s]
de	SNMP Option Set [bearbeiten: %s]

en	SNMP Option Set [new]
de	SNMP Option Set[neu] einstellen

en	Device Tracking SNMP Options
de	SNMP-Optionen für die Geräteverfolgung

en	Item
de	Element

en	Version

en	Community

en	Port

en	Timeout

en	Retries
de	Wiederholungen

en	Max OIDs
de	Maximale OIDs

en	Username
de	Benutzername

en	Auth Proto
de	Herbstprotokoll

en	Priv Proto

en	Actions
de	Aktionen

en	No SNMP Items Found
de	Keine SNMP-Elemente gefunden

en	Title of SNMP Option Set
de	Titel des SNMP-Optionssets

en	SNMP Settings
de	SNMP-Einstellungen

en	No SNMP Option Sets Found
de	Keine SNMP-Optionssätze gefunden

en	Options
de	Optionen

en	Device Tracking Process Status
de	Geräteverfolgung Prozessstatus

en	Refresh
de	Aktualisieren

en	Current Process Status
de	Aktueller Prozessstatus

en	The Device Tracking Poller is:
de	Der Device Tracking Poller ist:

en	Running Processes:
de	Laufende Prozesse:

en	Last Time Poller Started:
de	Letztes Mal wurde der Poller gestartet:

en	Poller Frequency:
de	Poller-Frequenz:

en	Approx. Next Runtime:
de	Ca. Nächste Laufzeit:

en	Approx. Next DB Maintenance:
de	Ca. nächste DB-Wartung:

en	Run Time Details
de	Laufzeitdetails

en	Last Poller Runtime:
de	Letzte Poller-Laufzeit:

en	Last Poller Maintenance Runtime:
de	Letzte Laufzeit der Poller-Wartung:

en	Maximum Concurrent Processes:
de	Maximale gleichzeitige Prozesse:

en	processes
de	Prozesse

en	Maximum Per Device Scan Time:
de	Maximale Scanzeit pro Gerät:

en	minutes
de	Minuten

en	DNS Configuration Information
de	Informationen zur DNS-Konfiguration

en	Reverse DNS Resolution is
de	Reverse DNS Auflösung ist

en	Primary DNS Server:
de	Primärer DNS-Server:

en	Secondary DNS Server:
de	Sekundärer DNS-Server:

en	DNS Resolution Timeout:
de	DNS-Auflösungs-Timeout:

en	milliseconds
de	Milisekunden

en	Running Process Summary
de	Zusammenfassung des laufenden Prozesses

en	The DNS Resolver is Not Running
de	Der DNS-Resolver läuft nicht.

en	The DNS Resolver is Running
de	Der DNS-Resolver läuft.

en	Date Started
de	Anfangsdatum

en	Completed
de	Abgeschlossen

en	Waiting
de	Warten

en	Other
de	Sonstige

en	Are You Sure?
de	Sind Sie sicher?

en	Are you sure you want to delete all the Port to MAC to IP results from the system?
de	Sind Sie sicher, dass Sie alle Ergebnisse von Port to MAC to IP aus dem System löschen möchten?

en	Device Tracking Database Results
de	Ergebnisse der Geräteverfolgung in der Datenbank

en	The following number of records have been removed from the database: %s
de	Die folgende Anzahl von Datensätzen wurde aus der Datenbank entfernt: %s

en	Are you sure you want to delete all the Aggregated Port to MAC to IP results from the system?
de	Sind Sie sicher, dass Sie alle Ergebnisse des Aggregated Port to MAC to IP vom System löschen möchten?

en	The following number of records have been removed from the aggergated table: %s
de	Die folgende Anzahl von Datensätzen wurde aus der verschärften Tabelle entfernt: %s

en	Are you sure you want to delete and recreate all the Aggregated Port to MAC to IP results from the system?
de	Sind Sie sicher, dass Sie alle Ergebnisse des Systems von Aggregated Port to MAC to IP löschen und wiederherstellen möchten?

en	The following number of records have been removed from the aggergated table: %s. And %s records will be added.
de	Die folgende Anzahl von Datensätzen wurde aus der verschärften Tabelle entfernt: %s. Und %s Datensätze werden hinzugefügt.

en	The Device Tracking scanning functions have been purged. They will be recreated once you either edit a device or device type.
de	Die Scanfunktionen der Geräteverfolgung wurden entfernt. Sie werden wiederhergestellt, sobald Sie entweder ein Gerät oder einen Gerätetyp bearbeiten.

en	Cacti Device Tracking System Utilities
de	Cacti Device Tracking System Dienstprogramme

en	Process Status Information
de	Prozess-Statusinformationen

en	View Device Tracking Process Status
de	Anzeigen des Prozessstatus der Geräteverfolgung

en	This option will let you show and set process information associated with the Device Tracking polling process.
de	Mit dieser Option können Sie Prozessinformationen anzeigen und einstellen, die mit dem Abfrageprozess zur Geräteverfolgung verknüpft sind.

en	Database Administration
de	Datenbankverwaltung

en	Perform Database Maintenance
de	Datenbankwartung durchführen

en	Deletes expired Port to MAC to IP associations from the database. Only records that have expired, based upon your criteria are removed.
de	Löscht abgelaufene Port to MAC zu IP-Zuordnungen aus der Datenbank. Nur Datensätze, die aufgrund Ihrer Kriterien abgelaufen sind, werden entfernt.

en	Refresh IEEE Vendor MAC/OUI Database
de	IEEE Vendor MAC/OUI Datenbank aktualisieren

en	This function will download and install the latest OIU database from the IEEE Website. Each Network Interface Card (NIC) has a MAC Address. The MAC Address can be broken into two parts. The first part of the MAC Address contains the Vendor MAC. The Vendor MAC identifies who manufactured the part. This will be helpful in spot checking for rogue devices on your network.
de	Mit dieser Funktion wird die neueste OIU-Datenbank von der IEEE-Website heruntergeladen und installiert. Jede Netzwerkschnittstellenkarte (NIC) hat eine MAC-Adresse. Die MAC-Adresse kann in zwei Teile unterteilt werden. Der erste Teil des MAC Addess enthält den Vendor MAC. Die Vendor MAC identifiziert, wer das Teil hergestellt hat. Dies ist hilfreich bei der Stichprobenprüfung auf fehlerhafte Geräte in Ihrem Netzwerk.

en	Refresh Scanning Functions
de	Scanfunktionen aktualisieren

en	Deletes old and potentially stale Device Tracking scanning functions from the drop-down you receive when you edit a device type.
de	Löscht alte und potenziell veraltete Device Tracking-Scanfunktionen aus dem Dropdown-Menü, das Sie beim Bearbeiten eines Gerätetyps erhalten.

en	Remove All Scan Results
de	Alle Scan-Ergebnisse entfernen

en	Deletes ALL Port to MAC to IP associations from the database all IP Addresses, IP Ranges, and VLANS. This utility is good when you want to start over. DANGER: All prior data is deleted.
de	Löscht ALL Port to MAC zu IP-Zuordnungen aus der Datenbank alle IP-Adressen, IP-Bereiche und VLANS. Dieses Dienstprogramm ist gut, wenn Sie von vorne anfangen wollen. GEFAHR: Alle vorherigen Daten werden gelöscht.

en	Aggregated Table Administration
de	Aggregierte Tabellenverwaltung

en	Remove All Aggregated Results
de	Alle aggregierten Ergebnisse entfernen

en	Deletes ALL Aggregated (Not Scan Results) Port to MAC to IP associations from the database. Data will again be collected on the basis of only new scanned data in the next mactrack poller run.
de	Löscht ALLE Aggregated (Not Scan Results) Port to MAC to IP associations aus der Datenbank. Die Daten werden beim nächsten mactrack Pollerlauf wieder auf Basis von nur neuen gescannten Daten erhoben.

en	Perform Aggregate Table Rebuild
de	Neuaufbau der Aggregattabelle durchführen

en	Deletes ALL Aggregated (Not Scan Results) Port to MAC to IP associations from the database and their re-creation based on All scanned data now.
de	Löscht ALLE Aggregated (Not Scan Results) Portierung auf MAC zu IP-Zuordnungen aus der Datenbank und deren Neuerstellung basierend auf Alle gescannten Daten jetzt.

en	Device Tracking Vendor Mac Filter
de	Geräteverfolgung Hersteller Mac Filter

en	Vendor MAC
de	Lieferant MAC

en	Corporation
de	Firma

en	Address
de	Adresse

en	Vendor Macs
de	Hersteller-Macs

en	No Device Tracking Vendor MACS Found
de	Keine Geräteverfolgung Hersteller MACS gefunden

en	Device Tracking - ARP/IP View
de	Geräteverfolgung - ARP/IP-Ansicht

en	Switch Name
de	Name des Switches

en	Switch Hostname
de	Hostname wechseln

en	ED IP Address
de	ED IP-Adresse

en	ED DNS Hostname

en	ED MAC Address
de	ED MAC-Adresse

en	Vendor Name
de	Verkäufername

en	Port Number
de	Steckplatznummer

en	Port Name
de	Portname

en	Last Scan Date
de	Letztes Scan-Datum

en	ARP Cache
de	ARP-Cache

en	You must first choose a Site, Device or other search criteria.
de	Sie müssen zunächst einen Standort, ein Gerät oder andere Suchkriterien auswählen.

en	No Device Tracking IP Results Found
de	Keine Geräteverfolgung IP-Ergebnisse gefunden

en	Device
de	Zielsysteme

en	IP's

en	IP

en	Show
de	Anzeigen

en	Most Recent
de	Neueste

en	MAC

en	Device Tracking - Device Report View
de	Geräteverfolgung - Geräteberichtansicht

en	Unknown Device Type
de	Unbekannter Gerätetyp

en	Total VLAN's
de	Gesamtzahl der VLANs

en	Edit Device
de	Gerät bearbeiten

en	View Graphs
de	Graphen anschauen

en	Device Not Mapped to Cacti Device
de	Synchronisation des Trackinggeräts mit dem Kakteengerät

en	View MAC Addresses
de	MAC-Adressen

en	No Device Tracking Devices Found
de	Keine Geräteverfolgungsgeräte gefunden

en	Hub/Switch

en	Device Tracking - 802.1x View
de	Geräteverfolgung - 802.1x Ansicht

en	Domain

en	802.1x Sessions
de	802.1x Sitzungen

en	No Device Tracking 802.1x Sessions Found
de	Keine Geräteverfolgung 802.1x Sitzungen gefunden

en	Dot1x Scan Results
de	Dot1x Scanner

en	Sessions
de	Sitzungen

en	Any Status
de	Alle Status

en	No Method
de	Methode

en	DATA
de	Daten

en	VOICE
de	STIMME

en	Portname

en	Device Tracking - Monitored Device Graph View
de	Geräteverfolgung - Überwachte Gerätegrafikansicht

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
de	Angewandte Liste benutzerdefinierter Grafiken - Filtern aus der Liste

en	Device Tracking - Network Interfaces View
de	Geräteverfolgung - Ansicht Netzwerkschnittstellen

en	No Device Tracking Interfaces Found
de	Keine Geräteverfolgungsschnittstellen gefunden

en	Interface Up
de	Schnittstelle nach oben

en	No Alias
de	Kein Alias

en	Errors Present
de	Fehler vorhanden

en	Discards Present
de	Vorhandene Rückwürfe

en	No Graphs
de	Keine Diagramme

en	Interface Down
de	Schnittstelle nach unten

en	Interface Scan Results
de	Alle Scan-Ergebnisse entfernen

en	Name

en	Description
de	Beschreibung

en	Alias

en	InBound %%%
de	InBound %

en	OutBound %%%
de	OutBound %

en	In (B/S)

en	Out (B/S)
de	Aus (B/S)

en	In Err Total

en	In Disc Total
de	In Disc Gesamtzahl

en	UProto Total
de	UProto Gesamt

en	Out Err Total

en	Out Disc Total
de	Out Disc Gesamtzahl

en	In Err (E/S)

en	In Disc (D/S)
de	Auf Diskette (D/S)

en	UProto (UP/S)

en	Out Err (OE/S)

en	Out Disc (OD/S)
de	Auslaufscheibe (OD/S)

en	Last Change
de	Letzte Änderung

en	Last Scanned
de	最近 已扫描

en	Filters
de	Filter

en	All Interfaces
de	Alle Schnittstellen

en	All Non-Ignored Interfaces
de	Alle nicht ignorierten Schnittstellen

en	All Ignored Interfaces
de	Alle ignorierten Interfaces

en	High In/Out Utilization > %d %
de	Hohe In/Out-Nutzung > %d %

en	High In Utilization > %d %
de	Hohe Auslastung > %d %

en	High Out Utilization > %d %
de	Hohe Auslastung > %d %

en	With Issues
de	Nachfolgende Einstellungen zur Leistungsabstimmung von MySQL werden Ihrem Cacti System helfen, langfristig fehlerfrei und besser zu laufen.

en	Up Interfaces

en	Up Interfaces No Alias
de	Up Interfaces Keine Aliase

en	Errors Accumulating
de	Fehler akkumulieren

en	Discards Accumulating
de	Entsorgen Akkumulieren

en	Changed in Last Day
de	Geändert am letzten Tag

en	Bandwidth
de	Bandbreite

en	Show Totals
de	Gesamtbetrag anzeigen

en	Device Tracking - Site IP Range Report View
de	Geräteverfolgung - Standort IP-Bereich Berichtansicht

en	IP Range
de	IP-Bereich

en	Current IP Addresses
de	Aktuelle IP-Adressen

en	Current Date
de	Aktuelles Datum

en	Maximum IP Addresses
de	Maximale IP-Adressen

en	Maximum Date
de	Spätestes Datum

en	IP Address Ranges
de	IP-Adressbereiche

en	Edit Site
de	Seite bearbeiten

en	View IP Addresses
de	Aktuelle IP-Adressen

en	No Device Tracking Site IP Ranges Found
de	Keine Geräteverfolgung Standort IP-Bereiche gefunden

en	Device Tracking - MAC to IP Report View
de	Geräteverfolgung - MAC zu IP Berichtansicht

en	Authorize
de	Autorisieren

en	Revoke
de	Widerrufen

en	The following MAC Addresses Could not be revoked because they are members of Group Authorizations %s
de	Die folgenden MAC-Adressen konnten nicht widerrufen werden, da sie Mitglieder der Gruppenberechtigungen sind %s

en	Click 'Continue' to Authorize the following MAC Addresses.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden MAC-Adressen zu autorisieren.

en	Click 'Continue' to Revoke the following MAC Addresses.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden MAC-Adressen zu widerrufen.

en	You must select at least one MAC Address.
de	Sie müssen mindestens eine MAC-Adresse auswählen.

en	You are not permitted to change Mac Authorizations.
de	Es ist Ihnen nicht gestattet, Mac-Berechtigungen zu ändern.

en	Dev.:%s IP.:%s MAC.:%s PORT.:%s Count.: [%s]
de	Dev.:%s IP.:%s MAC.:%s PORT.:%s Count...: [%s]

en	You must select at least one Row.
de	Sie müssen mindestens eine Zeile auswählen.

en	You are not permitted to delete rows.
de	Das Löschen von Zeilen ist nicht erlaubt.

en	Click 'Continue' to Delete the following rows from Aggregated table.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Zeilen aus der aggregierten Tabelle zu löschen.

en	Authorized
de	Autorisiert

en	VLAN ID
de	VLAN-ID

en	VLAN Name
de	VLAN-Name

en	MAC Addresses
de	MAC-Adressen

en	Not Authorized
de	Autorisiert

en	You must choose a Site, Device or other search criteria.
de	Sie müssen einen Standort, ein Gerät oder andere Suchkriterien auswählen.

en	No Device Tracking Port Results Found
de	Keine Ergebnisse der Geräteverfolgung am Port gefunden

en	Count
de	Anzahl

en	Aggregated
de	Aggregiert

en	Device Tracking - Site Report View
de	Geräteverfolgung - Ansicht der Standortberichte

en	Rescan Site
de	Rescan-Gerät

en	View Devices
de	Geräte anzeigen

en	View IP Ranges
de	IP-Bereiche

en	Sites / Device Types
de	Gerätetypen

en	Site Scan Results
de	Website Scan-Ergebnisse

en	Device Tracking
de	Geräteverfolgung

en	General Settings
de	Basis Einstellungen

en	Scanning Frequency
de	Abtastfrequenz

en	Choose when to collect MAC and IP Addresses and Interface statistics from your network devices.
de	Wählen Sie aus, wann Sie MAC- und IP-Adressen sowie Schnittstellenstatistiken von Ihren Netzwerkgeräten erfassen möchten.

en	Concurrent Processes
de	Gleichzeitige Prozesse

en	Specify how many devices will be polled simultaneously until all devices have been polled.
de	Geben Sie an, wie viele Geräte gleichzeitig abgefragt werden sollen, bis alle Geräte abgefragt sind.

en	Scanner Max Runtime
de	Maximale Laufzeit des Scanners

en	Specify the number of minutes a device scanning function will be allowed to run prior to the system assuming it has been completed. This setting will correct for abended scanning jobs.
de	Geben Sie die Anzahl der Minuten an, die eine Gerätescanfunktion vor dem System ausgeführt werden darf, wenn sie abgeschlossen ist. Diese Einstellung wird für abgebrochene Scanaufträge korrigiert.

en	Start Time for Data Collection
de	Startzeit für die Datenerfassung

en	When would you like the first data collection to take place. All future data collection times will be based upon this start time. A good example would be 12:00AM.
de	Wann soll die erste Datenerhebung stattfinden? Alle zukünftigen Datenerfassungszeiten basieren auf dieser Startzeit. Ein gutes Beispiel wäre 12:00 Uhr.

en	Database Maintenance Time
de	Datenbank-Wartungszeit

en	When should old database records be removed from the database. Please note that no access will be permitted to the port database while this action is taking place.
de	Wann sollten alte Datenbankeinträge aus der Datenbank entfernt werden? Bitte beachten Sie, dass während dieser Aktion kein Zugriff auf die Portdatenbank erlaubt ist.

en	Confirm Utilities Prompt
de	Bestätigen Sie die Eingabeaufforderung für Dienstprogramme

en	When using utilities, prompt for verification
de	Bei Verwendung von Dienstprogrammen zur Überprüfung auffordern

en	Data Retention
de	Datenaufbewahrung

en	How long should port MAC details be retained in the database.
de	Wie lange sollten die MAC-Details des Ports in der Datenbank gespeichert werden?

en	Data Retention IPs
de	Datenaufbewahrung

en	How long should discovered IPs details be retained in the database.
de	Wie lange sollten die MAC-Details des Ports in der Datenbank gespeichert werden?

en	Switch Level Ignore Ports Delimiter
de	Switch Level Ignorieren Ports Trennzeichen

en	What delimiter should Device Tracking use when parsing the Ignore Ports string for each switch.
de	Welches Trennzeichen sollte Device Tracking verwenden, wenn Sie die Zeichenkette Ignore Ports für jeden Switch analysieren.

en	Auto Detect
de	Automatisch erkennen

en	Colon [:]
de	Doppelpunkt [:]

en	Pipe [|]
de	Rohrleitung [|]

en	Space [ ]
de	Raum [ [ ]

en	Mac Address Delimiter
de	Mac Adress-Trennzeichen

en	How should each octet of the MAC address be delimited.
de	Wie soll jedes Oktett der MAC-Adresse abgegrenzt werden?

en	Dash [-]

en	Ports to Ignore
de	Zu ignorierende Ports

en	Provide a regular expression of ifNames or ifDescriptions of ports to ignore in the interface list. For example, (Vlan|Loopback|Null).
de	Geben Sie einen regulären Ausdruck von ifNames oder ifDescriptions of ports an, die in der Interface-Liste ignoriert werden sollen. Zum Beispiel (Vlan|Loopback|Null).

en	Bandwidth Usage Threshold
de	Schwellenwert für die Bandbreitennutzung

en	When reviewing network interface statistics, what bandwidth threshold do you want to view by default.
de	Wenn Sie die Statistiken der Netzwerkschnittstelle überprüfen, geben Sie an, welchen Bandbreitenschwellenwert Sie standardmäßig anzeigen möchten.

en	%d Percent
de	%d Prozent

en	DNS Settings
de	DNS-Einstellungen

en	Perform Reverse DNS Name Resolution
de	Reverse DNS Namensauflösung durchführen

en	Should Device Tracking perform reverse DNS lookup of the IP addresses associated with ports. CAUTION: If DNS is not properly setup, this will slow scan time significantly.
de	Sollte Device Tracking eine Reverse-DNS-Suche der den Ports zugeordneten IP-Adressen durchführen. ACHTUNG: Wenn DNS nicht ordnungsgemäß eingerichtet ist, verlangsamt dies die Scanzeit erheblich.

en	Primary DNS IP Address
de	Primäre DNS-IP-Adresse

en	Enter the primary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
de	Geben Sie die primäre DNS-IP-Adresse ein, um sie für Reverse-Lookups zu verwenden.

en	Secondary DNS IP Address
de	Sekundäre DNS-IP-Adresse

en	Enter the secondary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
de	Geben Sie die sekundäre DNS-IP-Adresse ein, um sie für Reverse-Lookups zu verwenden.

en	DNS Timeout
de	DNS-Timeout

en	Please enter the DNS timeout in milliseconds. Device Tracking uses a PHP based DNS resolver.
de	Bitte geben Sie den DNS-Timeout in Millisekunden ein. Device Tracking verwendet einen PHP-basierten DNS-Resolver.

en	DNS Prime Interval
de	DNS Prime Intervall

en	How often, in seconds do Device Tracking scanning IP's need to be resolved to MAC addresses for DNS resolution. Using a larger number when you have several thousand devices will increase performance.
de	Wie oft, in Sekundenschnelle, müssen Device Tracking-Scans von IPs für die DNS-Auflösung in MAC-Adressen aufgelöst werden. Die Verwendung einer größeren Anzahl von Geräten, wenn Sie mehrere tausend Geräte haben, erhöht die Leistung.

en	Notification Settings
de	Benachrichtigungseinstellungen

en	Source Address
de	Quelladresse

en	The source Email address for Device Tracking Emails.
de	Die Quell-E-Mail-Adresse für Device Tracking-E-Mails.

en	Source Email Name
de	Quell-E-Mail-Name

en	The Source Email name for Device Tracking Emails.
de	Der Quell-E-Mail-Name für Geräteverfolgungs-E-Mails.

en	MACTrack Administrator

en	MacWatch Default Body
de	MacWatch Standardkörper

en	The Email body preset for Device Tracking MacWatch Emails. The body can contain any valid html tags. It also supports replacement tags that will be processed when sending an Email. Valid tags include <IP>, <MAC>, <TICKET>, <SITENAME>, <DEVICEIP>, <PORTNAME>, <PORTNUMBER>, <DEVICENAME>.
de	Die Voreinstellung für den E-Mail-Body für die Geräteverfolgung von MacWatch-E-Mails. Der Body kann alle gültigen html-Tags enthalten. Es unterstützt auch Ersatz-Tags, die beim Senden einer E-Mail verarbeitet werden. Gültige Tags sind <IP>, <MAC>, <Ticket>, <SITENAME>, <DEVICEIP>, <PORTNAME>, <PORTNUMBER>, <DEVICENAME>.

en	Mac Address <MAC> found at IP Address <IP> for Ticket Number: <TICKET>.<br>The device is located at<br>Site: <SITENAME>, Device <DEVICENAME>, IP <DEVICEIP>, Port <PORTNUMBER>, and Port Name <PORTNAME>
de	Mac-Adresse <MAC> gefunden unter IP-Adresse <IP> für Ticketnummer: <TICKET>.<br> Das Gerät befindet sich unter<br>Site: <SITENAME>, Gerät <DEVICENAME>, IP <DEVICEIP>, Port <PORTNUMBER> und Portname <PORTNAME>.

en	MacAuth Report Email Addresses
de	MacAuth Report E-Mail-Adressen

en	A comma delimited list of users to receive the MacAuth Email notifications.
de	Eine kommagetrennte Liste von Benutzern, die die MacAuth E-Mail-Benachrichtigungen erhalten sollen.

en	MacAuth Report Frequency
de	Häufigkeit des MacAuth-Berichts

en	How often will the MacAuth Reports be Emailed.
de	Wie oft werden die MacAuth-Berichte per E-Mail verschickt.

en	Device Tracking ArpWatch Settings
de	Geräteverfolgung ArpWatch-Einstellungen

en	Enable ArpWatch
de	ArpWatch aktivieren

en	Should Device Tracking also use ArpWatch data to supplement Mac to IP/DNS resolution?
de	Soll Device Tracking auch ArpWatch-Daten verwenden, um den Mac mit IP/DNS-Auflösung zu ergänzen?

en	ArpWatch Database Path
de	ArpWatch Datenbankpfad

en	The location of the ArpWatch Database file on the Cacti server.
de	Der Speicherort der ArpWatch-Datenbankdatei auf dem Cacti-Server.

en	SNMP Presets
de	SNMP-Voreinstellungen

en	Update Policy for SNMP Options
de	Update-Richtlinie für SNMP-Optionen

en	Policy for synchronization of SNMP Options between Cacti devices and Device Tracking Devices.
de	Richtlinie für die Synchronisation von SNMP-Optionen zwischen Cacti-Geräten und Geräteverfolgungsgeräten.

en	Default SNMP version for all new hosts.
de	Standard-SNMP-Version für alle neuen Hosts.

en	Default SNMP read community for all new hosts.
de	Standard-SNMP-Lesecommunity für alle neuen Hosts.

en	Communities
de	Gemeinden

en	Fill in the list of available SNMP read strings to test for this device. Each read string must be separated by a colon ':'. These read strings will be tested sequentially if the primary read string is invalid.
de	Füllen Sie die Liste der verfügbaren SNMP-Lese-Strings aus, um auf dieses Gerät zu testen. Jede gelesene Zeichenkette muss durch einen Doppelpunkt ':' getrennt sein. Diese gelesenen Zeichenketten werden sequentiell getestet, wenn die primäre Lesezeichenkette ungültig ist.

en	The UDP/TCP Port to poll the SNMP agent on.
de	Der UDP/TCP-Port, auf dem der SNMP-Agent abgefragt werden soll.

en	Default SNMP timeout in milli-seconds.
de	Standard-SNMP-Timeout in Millisekunden.

en	The number times the SNMP poller will attempt to reach the host before failing.
de	Die Anzahl der Versuche des SNMP-Pollers, den Host zu erreichen, bevor er ausfällt.

en	snmpbulkwalk Binary Path
de	snmpbulkwalk Binärer Pfad

en	The path to your snmpbulkwalk binary.
de	Der Pfad zu Ihrem snmpbulkwalk binary.

en	MacTrack Settings
de	SNMP-Einstellungen

en	Default Tab
de	Standard Tab

en	Which MacTrack tab would you want to be your Default tab every time you goto the MacTrack second.
de	Welche MacTrack-Registerkarte möchten Sie jedes Mal als Standard-Registerkarte verwenden, wenn Sie zur zweiten MacTrack-Registerkarte gelangen?

en	IP Addresses
de	IP-Adressen

en	Mac Addresses
de	Mac-Adresse

en	dot1x Deta

en	Device Tracking Devices
de	Geräteverfolgungsgeräte

en	(Edit)
de	(Verändern)

en	(Import)
de	Daten importieren

en	Device Tracking Device Types
de	Geräteverfolgung Gerätetypen

en	Device Tracking Sites
de	Geräteverfolgungsseiten

en	Mac Address Tracking Utility
de	Dienstprogramm zur Verfolgung von Mac-Adressen

en	Mac Address Authorization Utility
de	Dienstprogramm zur Autorisierung von Mac-Adressen

en	Device Tracking Vendor Macs
de	Geräteverfolgung von Macs von Anbietern

en	Device Tracking View Macs
de	Geräteverfolgung View Macs

en	Device Tracking Dot1x View
de	Geräteverfolgung Dot1x Ansicht

en	Device Tracking IP Address Viewer
de	Geräteverfolgung IP-Adressbetrachter

en	Device Tracking View Interfaces
de	Geräteverfolgung Ansichtsschnittstellen

en	Device Tracking View Sites
de	Geräteverfolgung Ansichtsseiten

en	Device Tracking View IP Ranges
de	Geräteverfolgung Ansicht IP-Bereiche

en	Device Tracking View Devices
de	Geräteverfolgung Ansichtsgeräte

en	Device Tracking Utilities
de	Geräteverfolgungswerkzeuge

en	Truncate Port Results Table
de	Trunkieren der Port-Ergebnistabelle

en	Truncate Aggregated Port Results Table
de	Trunkieren der Ergebnistabelle für aggregierte Ports

en	Truncate and Re-create Aggregated Port Results Table
de	Trunkieren und neu erstellen der Tabelle der aggregierten Portergebnisse

en	Refresh/Update Vendor MAC Database from IEEE
de	Aktualisieren/Updaten der MAC-Datenbank des Herstellers aus IEEE heraus

en	Device Tracking Graph Viewer
de	Geräteverfolgung Grafik-Viewer

en	MacTrack

en	%d Seconds
de	%d Sekunden

en	%d Minute

en	Matches
de	Wettkämpfe

en	Contains
de	Enthält

en	Begins With
de	beginnt mit

en	Does Not Contain
de	enthält nicht

en	Does Not Begin With
de	beginnt nicht mit

en	Is Null
de	Ist Null

en	Is Not Null
de	Ist nicht Null

en	Half
de	Hälfte

en	Full
de	Voll

en	Sync Cacti Device to Device Tracking Device
de	Kakteengerät mit Geräteverfolgungsgerät synchronisieren

en	Sync Device Tracking Device to Cacti Device
de	Synchronisation des Trackinggeräts mit dem Kakteengerät

en	Every %d Minutes
de	Alle %d Minuten

en	Every %d Hour
de	Alle %d Stunden

en	Every %d Hours
de	Alle %d Stunden

en	Every Day
de	Täglich

en	%d Month
de	%d Monat

en	%d Months
de	%d Monate

en	%d Year
de	%d Jahr

en	On Scan Completion
de	Vervollständigung beim Scannen

en	Every %d Days
de	Alle %d Tage

en	Every Week
de	Wöchentlich

en	Management
de	Verwaltung

en	SNMP Options
de	SNMP-Optionen

en	Mac Watch
de	Mac Uhr

en	Tracking Tools

en	Mac Authorizations
de	Mac-Berechtigungen

en	Tracking Utilities
de	Tracking-Dienstprogramme

en	Device Scanning Function Options
de	Optionen für die Geräteabtastfunktion

en	Give this device type a meaningful description.
de	Geben Sie diesem Gerätetyp eine aussagekräftige Beschreibung.

en	Fill in the name for the vendor of this device type.
de	Geben Sie den Namen des Lieferanten dieses Gerätetyps ein.

en	Choose the type of device.
de	Wählen Sie den Gerätetyp aus.

en	System Description Match
de	Abgleich der Systembeschreibung

en	Provide key information to help Device Tracking detect the type of device. The wildcard character is the '*' sign.
de	Geben Sie wichtige Informationen an, um die Geräteverfolgung bei der Erkennung des Gerätetyps zu unterstützen. Das Platzhalterzeichen ist das Zeichen'%'.

en	Vendor SNMP Object ID Match
de	Anbieter SNMP-Objekt-ID-Übereinstimmung

en	MAC Address Scanning Function
de	MAC-Adressen-Scanningfunktion

en	The Device Tracking scanning function to call in order to obtain and store port details. The function name is all that is required. The following four parameters are assumed and will always be appended: 'my_function($site, &$device, $lowport, $highport)'. There is no function required for a pure router.
de	Die Scanfunktion Device Tracking, die aufgerufen werden muss, um Portdetails zu erhalten und zu speichern. Der Funktionsname ist alles, was benötigt wird. Die folgenden vier Parameter werden angenommen und immer angehängt:'my_function($site, &$device, $lowport, $highport)'. Für einen reinen Router ist keine Funktion erforderlich.

en	IP Address Scanning Function
de	IP-Adress-Scan-Funktion

en	The Device Tracking scanning function specific to Layer3 devices that track IP Addresses.
de	Die Scanfunktion Device Tracking ist spezifisch für Layer3-Geräte, die IP-Adressen verfolgen.

en	802.1x Scanning Function
de	802.1x Scanfunktion

en	The Device Tracking scanning function specific to Switches with dot1x enabled.
de	Die Scanfunktion Device Tracking ist spezifisch für Switches mit aktiviertem dot1x.

en	Serial Number Base OID
de	Seriennummer Basis-OID

en	The SNMP OID used to obtain this device types serial number to be stored in the Device Tracking Asset Information table.
de	Die SNMP-OID, mit der die Seriennummer dieses Gerätetyps abgerufen wurde, die in der Tabelle Device Tracking Asset Information gespeichert wird.

en	Serial Number Collection Method
de	Verfahren zur Erfassung von Seriennummern

en	How is the serial number collected for this OID. If 'SNMP Walk', we assume multiple serial numbers. If 'Get', it will be only one..
de	Wie wird die Seriennummer für diese OID gesammelt? Wenn'SNMP Walk', nehmen wir mehrere Seriennummern an. Wenn'Get', wird es nur eine einzige sein....

en	SNMP Get

en	SNMP Walk
de	SNMP-Weg

en	Low User Port Number
de	Niedrige Benutzer-Portnummer

en	Provide the low user port number on this switch. Leave 0 to allow the system to calculate it.
de	Geben Sie die niedrige Benutzerportnummer auf diesem Switch an. Lassen Sie 0 stehen, damit das System sie berechnen kann.

en	High User Port Number
de	Hohe Benutzer-Portnummer

en	Disabled device type is not used.
de	Deaktivierter Gerätetyp wird nicht verwendet.

en	Fill in the name of this SNMP option set.
de	Geben Sie den Namen dieses SNMP-Optionssatzes ein.

en	SNMP Version

en	Choose the SNMP version for this host.
de	Wählen Sie die SNMP-Version für diesen Host aus.

en	SNMP Community String

en	Fill in the SNMP read community for this device.
de	Füllen Sie die SNMP-Lesecommunity für dieses Gerät aus.

en	SNMP Port

en	SNMP Timeout
de	SNMP-Zeitüberschreitung

en	The maximum number of milliseconds Cacti will wait for an SNMP response (does not work with php-snmp support).
de	Die maximale Anzahl von Millisekunden, die Cacti auf eine SNMP-Antwort wartet (funktioniert nicht mit php-snmp-Unterstützung).

en	SNMP Retries
de	SNMP-Wiederholungen

en	The maximum number of attempts to reach a device via an SNMP readstring prior to giving up.
de	Die maximale Anzahl von Versuchen, ein Gerät über einen SNMP-Lese-String zu erreichen, bevor es aufgegeben wird.

en	Maximum OID's Per Get Request
de	Maximale OID's pro Get-Anfrage

en	Specified the number of OID's that can be obtained in a single SNMP Get request.
de	Geben Sie die Anzahl der OID's an, die in einer einzigen SNMP Get-Anfrage erhalten werden können.

en	SNMP Username (v3)
de	SNMP Benutzername (v3)

en	SNMP v3 username for this device.
de	SNMPv3 Benutzername für dieses Endgerät.

en	SNMP Password (v3)
de	SNMP Passwort (v3)

en	SNMP v3 password for this device.
de	SNMPv3 Passwort für dieses Endgerät.

en	SNMP Auth Protocol (v3)
de	SNMP Authentifizierungsprotokoll (v3)

en	Choose the SNMPv3 Authorization Protocol.
de	Wählen Sie das SNMPv3 Authentifizierungsprotokoll.

en	SNMP Privacy Passphrase (v3)
de	SNMP Privacy Passwort (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Passphrase.
de	Wählen Sie das SNMPv3 Privacy Passwort.

en	SNMP Privacy Protocol (v3)
de	SNMP Privacy Protokoll (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Protocol.
de	Wählen Sie das SNMPv3 Privacy Protokoll.

en	SNMP Context (v3)
de	SNMP-Kontext (v3)

en	Enter the SNMP v3 Context to use for this device.
de	Geben Sie den SNMP v3-Kontext ein, der für dieses Gerät verwendet werden soll.

en	SNMP Engine ID (v3)
de	SNMP-Modul-ID (v3)

en	Enter the SNMP v3 Engine ID to use for this device.
de	Geben Sie die SNMP v3 Engine ID ein, die für dieses Gerät verwendet werden soll.

en	General Device Settings
de	Allgemeine Geräteeinstellungen

en	Give this device a meaningful name.
de	Geben Sie diesem Gerät einen aussagekräftigen Namen.

en	Fill in the fully qualified hostname for this device.
de	Geben Sie den voll qualifizierten Hostnamen für dieses Gerät ein.

en	Related Cacti Host
de	Verwandter Kakteenwirt

en	Given Device Tracking Host is connected to this Cacti Host.
de	Given Device Tracking Host ist mit diesem Kakteen-Host verbunden.

en	Scan Type
de	Scantyp

en	Choose the scan type you wish to perform on this device.
de	Wählen Sie den Scantyp, den Sie auf diesem Gerät ausführen möchten.

en	Choose the site to associate with this device.
de	Wählen Sie den Standort, der mit diesem Gerät verknüpft werden soll.

en	Device Notes
de	Gerätehinweise

en	This field value is useful to save general information about a specific device.
de	Dieser Feldwert ist nützlich, um allgemeine Informationen über ein bestimmtes Gerät zu speichern.

en	Disable Device
de	Zielsystem deaktivieren

en	Check this box to disable all checks for this host.
de	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Prüfungen für diesen Host zu deaktivieren.

en	Switch/Hub, Switch/Router Settings
de	Schalter/Hub, Schalter/Router-Einstellungen

en	Provide a list of ports on a specific switch/hub whose MAC results should be ignored. Ports such as link/trunk ports that can not be distinguished from other user ports are examples. Each port number must be separated by a colon, pipe, or a space ':', '|', ' '. For example, 'Fa0/1: Fa1/23' or 'Fa0/1 Fa1/23' would be acceptable for some manufacturers switch types.
de	Stellen Sie eine Liste von Ports auf einem bestimmten Switch/Hub bereit, deren MAC-Ergebnisse ignoriert werden sollen. Ports wie Link/Trunk-Ports, die sich nicht von anderen Benutzerports unterscheiden lassen, sind Beispiele. Jede Portnummer muss durch einen Doppelpunkt, eine Pipe oder ein Leerzeichen getrennt sein ':', '|', ' ' ' '. So wäre beispielsweise "Fa0/1: Fa1/23" oder "Fa0/1 Fa1/23" für einige Hersteller von Schaltertypen akzeptabel.

en	You can use specific SNMP settings or select SNMP set. In the second case, mactrack tries to find correct settings from SNMP set
de	Sie können bestimmte SNMP-Einstellungen verwenden oder SNMP-Set auswählen. Im zweiten Fall versucht mactrack, die richtigen Einstellungen aus dem SNMP-Set zu finden

en	Read Strings
de	Zeichenketten lesen

en	DEPRECATED: SNMP community strings
de	DEPRECATED: SNMP-Community-Strings

en	Specific SNMP Settings
de	Spezifische SNMP-Einstellungen

en	Connectivity Options
de	Konnektivitätsoptionen

en	Terminal Type
de	Klemmentyp

en	Choose the terminal type that you use to connect to this device.
de	Wählen Sie den Terminaltyp, den Sie für die Verbindung mit diesem Gerät verwenden.

en	Telnet

en	SSH

en	HTTP

en	HTTPS

en	User Name
de	Benutzername

en	The user name to be used for your custom authentication method. Examples include SSH, RSH, HTML, etc.
de	Der Benutzername, der für Ihre benutzerdefinierte Authentifizierungsmethode verwendet werden soll. Beispiele sind SSH, RSH, HTML, etc.

en	Password
de	Kennwort

en	The password to be used for your custom authentication.
de	Das Passwort, das für Ihre benutzerdefinierte Authentifizierung verwendet werden soll.

en	Private Key Path
de	Privater Schlüsselpfad

en	The path to the private key used for SSH authentication.
de	Der Pfad zum privaten Schlüssel, der für die SSH-Authentifizierung verwendet wird.

en	Sequence
de	Sequenz

en	Sequence of Item.
de	Reihenfolge der Elemente.

en	General Site Settings
de	Allgemeine Site-Einstellungen

en	Please enter a reasonable name for this site.
de	Bitte geben Sie einen angemessenen Namen für diese Seite ein.

en	Primary Customer Contact
de	Primärer Kundenkontakt

en	The principal customer contact name and number for this site.
de	Der Name und die Nummer des Hauptkundenkontaktes für diese Website.

en	NetOps Contact
de	NetOps Kontakt

en	Please principal network support contact name and number for this site.
de	Bitte geben Sie den Namen und die Nummer des Hauptkontaktes für den Netzwerk-Support für diese Seite an.

en	Facilities Contact
de	Einrichtungen Kontakt

en	Please principal facilities/security contact name and number for this site.
de	Bitte geben Sie den Namen und die Nummer des Haupteinrichtungs-/Sicherheitskontaktes für diese Website an.

en	Site Information
de	Standort Informationen

en	Provide any site-specific information, in free form, that allows you to better manage this location.
de	Stellen Sie alle standortspezifischen Informationen in freier Form zur Verfügung, die es Ihnen ermöglichen, diesen Standort besser zu verwalten.

en	General Mac Address Tracking Settings
de	Allgemeine Mac-Adressverfolgungseinstellungen

en	Please enter the MAC Address to be watched for.
de	Bitte geben Sie die MAC-Adresse ein, auf die Sie achten müssen.

en	MAC Tracking Name/Email Subject
de	MAC Tracking Name/E-Mail Betreff

en	Please enter a reasonable name for this MAC Tracking entry. This information will be in the subject line of your Email
de	Bitte geben Sie einen passenden Namen für diesen MAC Tracking Eintrag ein. Diese Informationen werden in der Betreffzeile Ihrer E-Mail angezeigt.

en	Ticket number for cross referencing with your corporate help desk system(s).
de	Ticketnummer für die Querverweise mit Ihren Helpdesk-Systemen.

en	Notification Schedule
de	Zeitplan für die Benachrichtigung

en	Choose how often an Email should be generated for this Mac Watch item.
de	Wählen Sie, wie oft eine E-Mail für diesen Mac Watch Artikel generiert werden soll.

en	First Occurrence Only
de	Nur beim ersten Auftreten

en	All Occurrences
de	Alle Vorkommnisse

en	Every Hour
de	Stündlich

en	Email Addresses
de	E-Mail-Adressen

en	Enter a semicolon separated of Email addresses that will be notified where this MAC address is.
de	Geben Sie ein Semikolon getrennt von E-Mail-Adressen ein, die benachrichtigt werden, wo sich diese MAC-Adresse befindet.

en	General Mac Address Authorization Settings
de	Allgemeine Einstellungen zur Autorisierung von Mac-Adressen

en	MAC Address Match
de	Übereinstimmung der MAC-Adresse

en	Please enter the MAC Address or Mac Address Match string to be automatically authorized. If you wish to authorize a group of MAC Addresses, you can use the wildcard character of '%' anywhere in the MAC Address.
de	Bitte geben Sie die MAC-Adresse oder die Zeichenfolge Mac Address Match ein, um automatisch autorisiert zu werden. Wenn Sie eine Gruppe von MAC-Adressen autorisieren möchten, können Sie das Platzhalterzeichen "%" überall in der MAC-Adresse verwenden.

en	Please add a reason for this entry.
de	Bitte geben Sie einen Grund für diesen Eintrag an.