en	Idle
fr	à l'arrêt

en	Running
fr	En cours

en	No method
fr	Méthode

en	Authentication Success
fr	Authentification réussie

en	Authentication Failed
fr	Authentification échouée

en	Authorization Success
fr	Succès de l'autorisation

en	Authorization Failed
fr	Échec de l'autorisation

en	Device Tracking OUI Database Import Results
fr	Suivi des périphériques Suivi des résultats de l'importation des bases de données OUI

en	Getting OUI Database from IEEE
fr	Obtenir la base de données OUI de l'IEEE

en	Getting OUI Database from the IEEE
fr	Obtenir la base de données OUI de l'IEEE

en	OUI Database Download from IEEE Complete
fr	Téléchargement de la base de données OUI depuis IEEE Complete

en	OUI Database Download from IEEE FAILED
fr	Téléchargement de la base de données OUI depuis IEEE FAILED

en	There were '%d' Entries Added/Updated in the database.
fr	Il y a eu des entrées'%d' ajoutées/mises à jour dans la base de données.

en	There were '%d' Records Removed from the database.
fr	Il y a eu des enregistrements'%d' supprimés de la base de données.

en	atifIndexes data collection complete
fr	atifIndexes collecte de données terminée

en	atPhysAddress data collection complete
fr	atPhysAddress collecte des données terminée

en	atNetAddress data collection complete
fr	La collecte de données atNetAddress est terminée

en	atEntries assembly complete.
fr	Assemblage des entrées terminé.

en	HOST: %s, IP address information collection complete
fr	HOST : %s, collecte d'informations sur l'adresse IP terminée

en	Rescan Device
fr	Dispositif de renumérisation

en	View Non Interface Graphs
fr	Voir les interfaces

en	No Non Interface Graphs in Cacti
fr	Aucun graphique sans interface dans Cacti

en	View Interface Graphs
fr	Voir les interfaces

en	No Interface Graphs in Cacti
fr	Voir les interfaces

en	Since Restart
fr	Depuis le redémarrage

en	Down

en	Up

en	Data
fr	Données

en	Voice
fr	Voix

en	Device Rescan '%s'
fr	Rescan de l'appareil'%s' (%s')

en	Site scan '%s'
fr	Balayage de site'%s'.

en	Device Enable '%s'
fr	Device Enable'%s' (Activer le dispositif)

en	Device Disable '%d'
fr	Dispositif Désactivé'%d''.

en	N/A

en	%d Minutes
fr	%d minutes

en	%d Hours
fr	%d heures

en	%d Days
fr	%d jours

en	%d Weeks
fr	%d semaines

en	Not Recorded
fr	Pas enregistré

en	Status: Running, Processes: %d, Progress: %s, LastRuntime: %2.1f
fr	Statut : En cours d'exécution, Processus : %d, Progrès : %s, LastRuntime : %f

en	Status: Idle, LastRuntime: %2.1f seconds, Processes: %d processes, Devices: %d, Next Run Time: %s
fr	Statut : Idle, LastRuntime : %f seconds, Processes : %d processes, Devices : %d, Next Run Time : %s

en	Disabled
fr	Désactivé

en	Scanning Rate: Every %s
fr	Vitesse de balayage : Tous les %s

en	View Interfaces
fr	Voir les interfaces

en	Not Detected
fr	Non détecté

en	Sites

en	Devices
fr	Équipements

en	IP Ranges
fr	Gammes IP

en	IP Address
fr	Adresse IP

en	MAC Address
fr	Adresse MAC

en	Interfaces

en	Dot1x

en	Graphs
fr	Graphiques

en	Unknown
fr	Inconnu

en	Search
fr	Rechercher

en	Default
fr	Défaut

en	Show Device Details
fr	Afficher les détails de l'appareil

en	Go
fr	Aller

en	Clear
fr	Effacer

en	Export
fr	Exporter

en	Site

en	Any
fr	N'importe quel

en	SubType
fr	Sous-type

en	Device Tracking Device: (%s) successfully updated
fr	Dispositif de suivi des dispositifs : (%s) mis à jour avec succès

en	Import into Device Tracking Database
fr	Importer dans la base de données de suivi des périphériques

en	Click 'Continue' to import the following Device to Device Tracking? Please specify additional Device Tracking device options as given below.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour importer le Suivi de périphérique à périphérique suivant ? Veuillez spécifier d'autres options de dispositif de suivi des périphériques comme indiqué ci-dessous.

en	We will use these devices SNMP options for the Device Tracking device as well.
fr	Nous utiliserons également les options SNMP de ces dispositifs pour le dispositif de suivi des dispositifs.

en	Not Applicable - Router
fr	Sans objet - Routeur

en	Not Applicable - Switch/Hub
fr	Sans objet - Switch/Hub

en	Delete
fr	Supprimer

en	Duplicate
fr	Dupliquer

en	--dup--

en	You must select at least one device type.
fr	Vous devez sélectionner au moins un type d'appareil.

en	Continue
fr	Continuer

en	Click 'Continue' to delete the following Device Type(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le(s) type(s) d'appareil suivant(s).

en	Click 'Continue' to duplicate the following Device Type(s). You may optionally change the description for the new device types. Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour dupliquer le(s) type(s) de dispositif suivant(s). Vous pouvez éventuellement modifier la description des nouveaux types d'appareils. Sinon, ne changez pas la valeur ci-dessous et le nom original sera répliqué avec un nouveau suffixe.

en	<description> (1)

en	Device Type Prefix:
fr	Préfixe du type de dispositif :

en	Cancel
fr	Abandonner

en	Return
fr	Retour

en	New Type
fr	Nouveau type

en	Cisco

en	There were %d Device Types Added!
fr	Il y a eu %d Types d'appareils ajoutés !

en	No New Device Types Found!
fr	Aucun nouveau type d'appareil trouvé !

en	Import Results
fr	Résultat de l'importation

en	Cacti has imported the following items:
fr	Cacti a importé les éléments suivants :

en	Import Device Tracking Device Types
fr	Importer des types de dispositifs de suivi de dispositifs

en	Import Device Types from Local File
fr	Importer des types de périphériques à partir d'un fichier local

en	Please specify the location of the CSV file containing your device type information.
fr	Veuillez indiquer l'emplacement du fichier CSV contenant les informations relatives au type de votre appareil.

en	Overwrite Existing Data?
fr	Écraser des données existantes ?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old row, only replace duplicate rows.
fr	Le processus d'importation devrait-il être autorisé à écraser les données existantes ? Veuillez noter que cela ne signifie pas supprimer l'ancienne ligne, mais seulement remplacer les lignes en double.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
fr	Autoriser la mise à jour des lignes existantes ?

en	Required File Format Notes
fr	Notes sur le format de fichier requis

en	The file must contain a header row with the following column headings.
fr	Le fichier doit contenir une ligne d'en-tête avec les en-têtes de colonne suivants.

en	- A common name for the device. For example Cisco 6509 Switch
fr	- Un nom commun pour l'appareil. Par exemple Cisco 6509 Switch

en	- The vendor who produces this device
fr	- Le fournisseur qui produit cet appareil

en	- The type of device this is. See the notes below for this integer value
fr	- Le type d'appareil que c'est. Voir les notes ci-dessous pour cette valeur entière

en	- A unique set of characters from the snmp sysDescr that uniquely identify this device
fr	- Un ensemble unique de caractères du snmp sysDescr qui identifient de manière unique ce périphérique

en	- The vendor specific snmp sysObjectID that distinguishes this device from the next
fr	- Le sysObjectID snmp spécifique au fournisseur qui distingue cet appareil du suivant

en	- The scanning function that will be used to scan this device type
fr	- La fonction de numérisation qui sera utilisée pour numériser ce type d'appareil

en	- The IP scanning function that will be used to scan this device type
fr	- La fonction de balayage IP qui sera utilisée pour balayer ce type de périphérique

en	- The 802.1x scanning function that will be used to scan this device type
fr	- La fonction de balayage 802.1x qui sera utilisée pour balayer ce type d'appareil

en	- If the Serial Number for this device type can be obtained via an SNMP Query, add it's OID here
fr	- Si le numéro de série de ce type d'appareil peut être obtenu via une requête SNMP, ajoutez son OID ici

en	- If your scanning function does not have the ability to isolate trunk ports or link ports, this is the starting port number for user ports
fr	- Si votre fonction de numérisation ne permet pas d'isoler les ports de jonction ou de liaison, il s'agit du numéro de port de départ pour les ports utilisateur.

en	- Same as the lowPort with the exception that this is the high numbered user port number
fr	- Identique au port bas, à l'exception du numéro de port utilisateur numéroté élevé.

en	- Disabled type is not used

en	The primary key for this table is a combination of the following three fields:
fr	La clé primaire de cette table est une combinaison des trois zones suivantes :

en	Therefore, if you attempt to import duplicate device types, the existing data will be updated with the new information.
fr	Par conséquent, si vous tentez d'importer des types d'appareils en double, les données existantes seront mises à jour avec les nouvelles informations.

en	is an integer field and must be one of the following:
fr	est un champ entier et doit être l'un des suivants :

en	1 - Switch/Hub

en	2 - Switch/Router
fr	2 - Commutateur/Routeur

en	3 - Router
fr	3 - Routeur

en	The devices device type is determined by scanning it's snmp agent for the sysObjectID and sysDescription and comparing it against values in the device types database. The first match that is found in the database is used direct Device Tracking as to how to scan it. Therefore, it is very important that you select valid sysObjectID_match, sysDescr_match, and scanning function for your devices.
fr	Le type de périphérique est déterminé en analysant son agent snmp pour le sysObjectID et sysDescription et en le comparant aux valeurs de la base de données des types de périphériques. La première correspondance trouvée dans la base de données est utilisée pour le suivi direct des périphériques quant à la manière de l'analyser. Par conséquent, il est très important que vous sélectionniez sysObjectID_match, sysDescr_match et la fonction de numérisation valides pour vos périphériques.

en	Switch/Hub
fr	Interrupteur/Hub

en	Switch/Router
fr	Commutateur/Routeur

en	Router
fr	Routeur

en	HEADER LINE PROCESSED OK: <br>Columns found where: %s
fr	LIGNE D'EN-TÊTE TRAITÉE OK : <br>Colonnes trouvées où : %s

en	HEADER LINE PROCESSING ERROR: Missing required field <br>Columns found where: %s
fr	ERREUR DE TRAITEMENT DE LA LIGNE D'EN-TÊTE : Champ obligatoire manquant <br>Colonnes trouvées où : %s

en	Unknown Assume "Switch/Hub"
fr	Inconnu Suppose "Switch/Hub"

en	INSERT SUCCEEDED: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
fr	INSÉRER A RÉUSSI : Fournisseur : %s, Description : %s, Type : sysDescr : %s, sysObjectID : %s

en	INSERT FAILED: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
fr	INSCRIRE ÉCHEC : Fournisseur : %s, Description : %s, Type : sysDescr : %s, sysObjectID : %s

en	INSERT SKIPPED, EXISTING: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
fr	INSÉRER SAUTÉ, EXISTANT : Fournisseur : %s, Description : %s, Type : sysDescr : %s, sysObjectID : %s

en	Device Tracking Device Types [edit: %s]
fr	Device Tracking Device Types Device[modifier : %s] (Suivi des périphériques)

en	Device Tracking Device Types [new]
fr	Types d'appareils de suivi de périphériques[nouveau]

en	Device Tracking Device Type Filters
fr	Filtres de type de dispositif de suivi de dispositif

en	Device Type Description
fr	Type d'appareil Description

en	Device Type
fr	Type d'équipement

en	Port Scanner
fr	Scanner de port

en	IP Scanner
fr	Scanner IP

en	Dot1x Scanner
fr	Scanner Dot1x

en	sysDescription Match

en	Vendor OID Match
fr	Correspondance OID fournisseur

en	Device Types
fr	Types d’appareil

en	No
fr	Non

en	Yes
fr	Oui

en	No Device Tracking Device Types Found
fr	Aucun type de dispositif de suivi de périphérique trouvé

en	Submit Query
fr	Soumettre une requête

en	Clear Filtered Results
fr	Effacer les résultats filtrés

en	Rescan
fr	Scanner à nouveau

en	Scan Active Devices for Unknown Device Types
fr	Types de dispositifs de suivi des dispositifs

en	Import
fr	Importer

en	Import Device Types from a CSV File
fr	Importer des types de périphériques à partir d'un fichier local

en	Export Device Types to Share with Others
fr	Importer des types de périphériques à partir d'un fichier local

en	Vendor
fr	Vendeur

en	All
fr	Tout

en	Type

en	Enabled
fr	Activé

en	Enable
fr	Activer

en	Disable
fr	Désactiver

en	Change SNMP Options
fr	Modifier les options SNMP

en	Change Device Port Values
fr	Modifier les valeurs de port de l'appareil

en	Connect to Cacti Host via Hostname
fr	Se connecter à Cacti Host via Nom d'hôte

en	Copy SNMP Settings from Cacti Host
fr	Copier les paramètres SNMP depuis Cacti Host

en	You must select at least one device.
fr	Vous devez sélectionner au moins un appareil.

en	Click 'Continue' to enable the following devices.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer les périphériques suivants.

en	Click 'Continue' to disable the following devices.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver les appareils suivants.

en	Click 'Continue' to change SNMP parameters for the following devices, check the box next to the fields you want to update, and fill in the new value.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour modifier les paramètres SNMP des périphériques suivants, cochez la case à côté des champs que vous souhaitez mettre à jour et indiquez la nouvelle valeur.

en	Click 'Continue' to change upper or lower port parameters for the following devices, check the box next to the fields you want to update, and fill in the new value.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour modifier les paramètres de port supérieur ou inférieur pour les périphériques suivants, cochez la case à côté des champs que vous souhaitez mettre à jour et indiquez la nouvelle valeur.

en	Click 'Continue' to connect the following devices to their respective Cacti Device. The relation will be built on equal hostnames. Description will be updated as well.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour connecter les appareils suivants à leur appareil Cacti respectif. La relation sera construite sur des noms d'hôtes égaux. La description sera également mise à jour.

en	Click 'Continue' to copy SNMP Settings from connected Cacti Device to Device Tracking Device. All not connected Devices will silently be skipped. SNMP retries will be taken from Ping retries.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour copier les paramètres SNMP de l'appareil Cacti connecté vers l'appareil de suivi des appareils. Tous les périphériques non connectés seront ignorés en silence. Les retentatives SNMP seront prises à partir des retentatives Ping.

en	Click 'Continue' to delete the following Devices
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer les périphériques suivants

en	Import Device Tracking Devices
fr	Importer des dispositifs de suivi des dispositifs

en	Import Devices from Local File
fr	Importer des périphériques à partir d'un fichier local

en	Please specify the location of the CSV file containing your device information.
fr	Veuillez indiquer l'emplacement du fichier CSV contenant les informations de votre appareil.

en	- The SiteID known to Device Tracking for this device
fr	- Le SiteID connu de Device Tracking pour cet appareil

en	- A simple name for the device. For example Cisco 6509 Switch
fr	- Un nom simple pour l'appareil. Par exemple Cisco 6509 Switch

en	- The IP Address or DNS Name for the device
fr	- L'adresse IP ou le nom DNS de l'appareil

en	- More detailed information about the device, including location, environmental conditions, etc.
fr	- Des informations plus détaillées sur l'appareil, y compris son emplacement, les conditions environnementales, etc.

en	- A list of ports that should not be scanned for user devices
fr	- Une liste des ports qui ne doivent pas être analysés à la recherche de périphériques utilisateur.

en	- Redundant information indicating the intended device type. See below for valid values.
fr	- Informations redondantes indiquant le type d'appareil prévu. Voir ci-dessous pour les valeurs valides.

en	- Id of a set of SNMP options
fr	- Id d'un ensemble d'options SNMP

en	- The current snmp read string for the device
fr	- La chaîne de lecture snmp actuelle pour le périphérique

en	- The snmp version you wish to scan this device with. Valid values are 1, 2 and 3
fr	- La version snmp avec laquelle vous souhaitez scanner cet appareil. Les valeurs valides sont 1, 2 et 3

en	- The UDP port that the snmp agent is running on
fr	- Le port UDP sur lequel l'agent snmp fonctionne

en	- The timeout in milliseconds to wait for an snmp response before trying again
fr	- Le délai d'attente en millisecondes pour attendre une réponse snmp avant de réessayer

en	- The number of times to retry a snmp request before giving up
fr	- Le nombre de fois qu'il faut réessayer une requête snmp avant d'abandonner.

en	- Specified the number of OID's that can be obtained in a single SNMP Get request
fr	- Spécifié le nombre d'OID qui peuvent être obtenus dans une seule requête SNMP Get.

en	- SNMP V3: SNMP username
fr	- SNMP V3 : Nom d'utilisateur SNMP

en	- SNMP V3: SNMP password
fr	- SNMP V3 : Mot de passe SNMP

en	- SNMP V3: SNMP authentication protocol
fr	- SNMP V3 : Protocole d'authentification SNMP

en	- SNMP V3: SNMP privacy passphrase
fr	- SNMP V3 : Mot de passe de confidentialité SNMP

en	- SNMP V3: SNMP privacy protocol
fr	- SNMP V3 : protocole de confidentialité SNMP

en	- SNMP V3: SNMP context
fr	- SNMP V3 : Contexte SNMP

en	- SNMP V3: SNMP engine id
fr	- SNMP V3 : Identifiant du moteur SNMP

en	Therefore, if you attempt to import duplicate devices, only the data you specify will be updated.
fr	Par conséquent, si vous tentez d'importer des périphériques dupliqués, seules les données que vous spécifiez seront mises à jour.

en	HEADER LINE PROCESSED OK: <br>Columns found where: %s
fr	LIGNE D'EN-TÊTE TRAITÉE OK : <br>Colonnes trouvées où : %s

en	INSERT SUCCEEDED: Hostname: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
fr	INSÉRER SUCCEEDEDED : Hostname : SiteID : %s, Device Name : Port SNMP : %s, Nom d'hôte %s, Port SNMP : %s

en	INSERT FAILED: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
fr	INSCRIRE ÉCHEC : SiteID : %s, Nom du dispositif : Port SNMP : %s, Nom d'hôte %s, Port SNMP : %s

en	INSERT SKIPPED, EXISTING: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
fr	INSÉRER SAUTÉ, EXISTANT : SiteID : %s, Nom du dispositif : Port SNMP : %s, Nom d'hôte %s, Port SNMP : %s

en	Device Tracking Devices [edit: %s]
fr	Périphériques de suivi des périphériques[modifier : %s]

en	Device Tracking Devices [new]
fr	Périphériques de suivi des périphériques[nouveau]

en	SNMP Information
fr	Information SNMP

en	System:
fr	Système:

en	Uptime:
fr	Temps d&apos;activation & #160;:

en	Hostname:
fr	Nom de machine :

en	ObjectID:
fr	ObjectID :

en	Device Tracking Device Filters
fr	Filtres de dispositif de suivi de dispositif

en	Device Name
fr	Nom de l'équipement

en	Site Name
fr	Nom du site

en	Status
fr	État

en	Hostname
fr	Nom d'hôte

en	Total IPs

en	User Ports
fr	Ports utilisateur

en	User Ports Up
fr	Ports utilisateur vers le haut

en	Trunk Ports
fr	Ports du coffre

en	Active Macs
fr	Macs actifs

en	Last Duration
fr	Dernière durée

en	No Device Tracking Devices
fr	Aucun dispositif de suivi des dispositifs

en	None
fr	Aucun

en	Error
fr	Erreur

en	No Cacti Link
fr	Pas de lien Cacti

en	You must select at least one Authorized Mac to delete.
fr	Vous devez sélectionner au moins un Mac autorisé à supprimer.

en	Click 'Continue' to delete the following Authorized Mac's?
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer les Macs Autorisés suivants ?

en	Device Tracking MacAuth [edit: %s]
fr	Device Tracking MacAuth[modifier : %s] (Suivi des périphériques MacAuth)

en	Device Tracking MacAuth [new]
fr	Device Tracking MacAuth[nouveau] (Suivi des périphériques MacAuth)

en	Device Tracking MacAuth Filters
fr	Filtres MacAuth de suivi des périphériques

en	Mac Address
fr	Adresse Mac

en	Reason
fr	Raison

en	Added/Modified
fr	Ajouté/Modifié

en	By
fr	Par

en	Authorized Mac Addresses
fr	Adresses Mac autorisées

en	No Authorized Mac Addresses Found
fr	Aucune adresse Mac autorisée trouvée

en	MAC's

en	Click 'Continue' to delete the following watched Mac's?
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer les Mac's surveillés suivants ?

en	Device Tracking MacWatch [edit: %s]
fr	Suivi des périphériques MacWatch[modifier : %s]

en	Device Tracking MacWatch [new]
fr	Suivi des périphériques MacWatch[nouveau]

en	Device Tracking MacWatch Filters
fr	Filtres MacWatch de suivi des périphériques

en	Watch Name
fr	Nom de la montre

en	Ticket Number
fr	Numéro du ticket

en	First Seen
fr	Première vue

en	Last Seen
fr	Dernière vue

en	Watches
fr	Montres de collection

en	No Device Tracking Watched Macs Found
fr	Pas de suivi des périphériques Macs surveillés trouvés

en	Click 'Continue' to delete the following Site(s)?
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le(s) site(s) suivant(s) ?

en	You must select at least one site.
fr	Vous devez sélectionner au moins un site.

en	Device Tracking Site [edit: %s]
fr	Site de suivi des périphériques[modifier : %s]

en	Device Tracking Site [new]
fr	Site de suivi des périphériques[new] (nouveau)

en	Device Tracking Site Filters
fr	Filtres de site pour le suivi des périphériques

en	Total IP's

en	MACS Found
fr	MACS trouvé

en	Device Errors
fr	Erreurs de périphérique

en	No Device Tracking Sites Found
fr	Aucun site de suivi des périphériques n'a été trouvé

en	Total Devices
fr	Nombre total d'appareils

en	Total User Ports
fr	Nombre total de ports utilisateur

en	Total Oper Ports
fr	Nombre total de ports d'exploitation

en	Total Trunks
fr	Total des troncs

en	You must select at least one SNMP Option.
fr	Vous devez sélectionner au moins une option SNMP.

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option(s).
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer les options SNMP suivantes.

en	Click 'Continue' to duplicate the following SNMP Option(s). You can optionally change the title format for the new SNMP Options.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour dupliquer les options SNMP suivantes. Vous pouvez facultativement changer le format du titre pour les nouvelles options SNMP.

en	<name> (1)
fr	<nom> (1)

en	Name Format:
fr	Format du nom

en	SNMP Options [edit %s]
fr	Options SNMP[Modifier %s][Modifier %s].

en	SNMP Options [new]
fr	Options SNMP[new] (nouveau)

en	SNMP Option Set [edit: %s]
fr	Ensemble d'options SNMP [éditer : %s]

en	SNMP Option Set [new]
fr	Ensemble d'options SNMP [nouveau]

en	Device Tracking SNMP Options
fr	Options SNMP de suivi des périphériques

en	Item
fr	Élément

en	Version

en	Community
fr	Communauté

en	Port

en	Timeout
fr	Délai

en	Retries
fr	Tentatives

en	Max OIDs

en	Username
fr	Nom d'utilisateur

en	Auth Proto

en	Priv Proto

en	Actions

en	No SNMP Items Found
fr	Aucun élément SNMP trouvé

en	Title of SNMP Option Set
fr	Titre de l'ensemble d'options SNMP

en	SNMP Settings
fr	Paramètres SNMP

en	No SNMP Option Sets Found
fr	Aucun ensemble d'options SNMP trouvé

en	Options

en	Device Tracking Process Status
fr	État du processus de suivi des périphériques

en	Refresh
fr	Actualiser

en	Current Process Status
fr	État actuel du processus

en	The Device Tracking Poller is:
fr	Le Pollueur de Suivi des Périphériques est :

en	Running Processes:
fr	Exécution des processus :

en	Last Time Poller Started:
fr	La dernière fois que Poller a commencé :

en	Poller Frequency:
fr	Fréquence du pollueur :

en	Approx. Next Runtime:
fr	Prochaine exécution environ :

en	Approx. Next DB Maintenance:
fr	Prochain entretien de la base de données :

en	Run Time Details
fr	Détails de la durée d'exécution

en	Last Poller Runtime:
fr	Last Poller Runtime :

en	Last Poller Maintenance Runtime:
fr	Durée d'exécution de la dernière maintenance Poller :

en	Maximum Concurrent Processes:
fr	Processus simultanés maximums :

en	processes
fr	Processus

en	Maximum Per Device Scan Time:
fr	Temps de balayage maximum par appareil :

en	minutes

en	DNS Configuration Information
fr	Informations sur la configuration du DNS

en	Reverse DNS Resolution is
fr	La résolution DNS inverse est la suivante

en	Primary DNS Server:
fr	Serveur DNS primaire :

en	Secondary DNS Server:
fr	Serveur DNS secondaire :

en	DNS Resolution Timeout:
fr	Délai de résolution DNS :

en	milliseconds
fr	millisecondes

en	Running Process Summary
fr	Résumé du processus en cours d'exécution

en	The DNS Resolver is Not Running
fr	Le résolveur DNS ne fonctionne pas

en	The DNS Resolver is Running
fr	Le résolveur DNS est en cours d'exécution

en	Date Started
fr	Date de commencement

en	Completed
fr	Terminé

en	Waiting
fr	En attente

en	Other
fr	Autre

en	Are You Sure?
fr	Êtes-vous sùr ?

en	Are you sure you want to delete all the Port to MAC to IP results from the system?
fr	Êtes-vous sûr de vouloir supprimer tous les résultats de Port to MAC to IP du système ?

en	Device Tracking Database Results
fr	Résultats de la base de données de suivi des dispositifs

en	The following number of records have been removed from the database: %s
fr	Le nombre d'enregistrements suivants a été supprimé de la base de données : %s

en	Are you sure you want to delete all the Aggregated Port to MAC to IP results from the system?
fr	Êtes-vous sûr de vouloir supprimer du système tous les résultats du port agrégé vers MAC vers IP ?

en	The following number of records have been removed from the aggergated table: %s
fr	Le nombre suivant d'enregistrements a été supprimé de la table agrégée : %s

en	Are you sure you want to delete and recreate all the Aggregated Port to MAC to IP results from the system?
fr	Êtes-vous sûr de vouloir supprimer et recréer tous les résultats de l'agrégation des ports vers MAC vers IP du système ?

en	The following number of records have been removed from the aggergated table: %s. And %s records will be added.
fr	Le nombre suivant d'enregistrements a été supprimé de la table agrégée : %s. Et les enregistrements %s seront ajoutés.

en	The Device Tracking scanning functions have been purged. They will be recreated once you either edit a device or device type.
fr	Les fonctions d'analyse Device Tracking ont été purgées. Ils seront recréés une fois que vous aurez modifié un périphérique ou un type de périphérique.

en	Cacti Device Tracking System Utilities
fr	Utilitaires du système de suivi des dispositifs Cacti

en	Process Status Information
fr	Informations sur l'état du processus

en	View Device Tracking Process Status
fr	Afficher l'état du processus de suivi des périphériques

en	This option will let you show and set process information associated with the Device Tracking polling process.
fr	Cette option vous permet d'afficher et de définir les informations de processus associées au processus d'interrogation du suivi des dispositifs.

en	Database Administration
fr	Administration BDD

en	Perform Database Maintenance
fr	Effectuer la maintenance de la base de données

en	Deletes expired Port to MAC to IP associations from the database. Only records that have expired, based upon your criteria are removed.
fr	Supprime de la base de données les associations Port to MAC to IP expirées. Seuls les enregistrements qui ont expiré, en fonction de vos critères, sont supprimés.

en	Refresh IEEE Vendor MAC/OUI Database
fr	Rafraîchir la base de données MAC/OUI du fournisseur IEEE

en	This function will download and install the latest OIU database from the IEEE Website. Each Network Interface Card (NIC) has a MAC Address. The MAC Address can be broken into two parts. The first part of the MAC Address contains the Vendor MAC. The Vendor MAC identifies who manufactured the part. This will be helpful in spot checking for rogue devices on your network.
fr	Cette fonction téléchargera et installera la dernière base de données OIU à partir du site Web de l'IEEE. Chaque carte d'interface réseau (NIC) possède une adresse MAC. L'adresse MAC peut être divisée en deux parties. La première partie du MAC Addess contient le Vendor MAC. Le Vendor MAC identifie qui a fabriqué la pièce. Ceci sera utile pour la vérification ponctuelle de la présence de périphériques malveillants sur votre réseau.

en	Refresh Scanning Functions
fr	Fonctions de rafraîchissement de la numérisation

en	Deletes old and potentially stale Device Tracking scanning functions from the drop-down you receive when you edit a device type.
fr	Supprime les anciennes fonctions d'analyse de suivi des périphériques, potentiellement obsolètes, de la liste déroulante que vous recevez lorsque vous modifiez un type de périphérique.

en	Remove All Scan Results
fr	Supprimer tous les résultats de numérisation

en	Deletes ALL Port to MAC to IP associations from the database all IP Addresses, IP Ranges, and VLANS. This utility is good when you want to start over. DANGER: All prior data is deleted.
fr	Supprime les associations ALL Port to MAC to IP de la base de données toutes les adresses IP, plages IP et VLANS. Cet utilitaire est bon quand vous voulez recommencer à zéro. DANGER : Toutes les données antérieures sont effacées. DANGER.

en	Aggregated Table Administration
fr	Administration des tables agrégées

en	Remove All Aggregated Results
fr	Supprimer tous les résultats agrégés

en	Deletes ALL <strong>Aggregated</strong> (Not Scan Results) Port to MAC to IP associations from the database. Data will again be collected on the basis of <strong>only new</strong> scanned data in the next mactrack poller run.
fr	Supprime de la base de données TOUTES les associations <strong>Aggregated</strong>(Not Scan Results) Port to MAC to IP. Les données seront à nouveau collectées sur la base de données <forte>nouvelles <forte>forte>forte>nouvelles données scannées lors du prochain scrutin Mactrack.

en	Perform Aggregate Table Rebuild
fr	Effectuer la reconstruction de la table d'agrégat

en	Deletes ALL Aggregated (Not Scan Results) Port to MAC to IP associations from the database and their re-creation based on All scanned data now.
fr	Supprime TOUTES les associations Aggregated(Not Scan Results) Port to MAC to IP de la base de données et leur re-création basée sur All scaned data now.

en	Device Tracking Vendor Mac Filter
fr	Filtre de suivi des périphériques Vendor Mac Filter

en	Vendor MAC
fr	Fournisseur MAC

en	Corporation
fr	Société

en	Address
fr	Adresse

en	Vendor Macs
fr	Fournisseurs Macs

en	No Device Tracking Vendor MACS Found
fr	Pas de suivi des périphériques MACS Vendor Tracking Vendor trouvé

en	Device Tracking - ARP/IP View
fr	Suivi des périphériques - Vue ARP/IP

en	Switch Name
fr	Nom du commutateur

en	Switch Hostname
fr	Changer le nom d'hôte

en	ED IP Address
fr	Adresse IP ED

en	ED DNS Hostname
fr	ED DNS Nom d'hôte

en	ED MAC Address
fr	ED Adresse MAC

en	Vendor Name
fr	Nom du vendeur

en	Port Number
fr	Numéro de port

en	Port Name
fr	Nom du port

en	Last Scan Date
fr	Date du dernier balayage

en	ARP Cache
fr	Cache ARP

en	You must first choose a Site, Device or other search criteria.
fr	Vous devez d'abord choisir un site, un appareil ou d'autres critères de recherche.

en	No Device Tracking IP Results Found
fr	Aucun dispositif de suivi des résultats IP trouvés

en	Device
fr	Équipement

en	IP's

en	IP

en	Show
fr	Afficher

en	Most Recent
fr	Les plus récents

en	MAC
fr	CMA

en	Device Tracking - Device Report View
fr	Suivi des périphériques - Vue du rapport sur les périphériques

en	Unknown Device Type
fr	Inconnu Type d'appareil

en	Total VLAN's

en	Edit Device
fr	Modifier un appareil

en	View Graphs
fr	Voir les graphiques

en	Device Not Mapped to Cacti Device
fr	Sync Device Tracking Device Device to Cacti Device

en	View MAC Addresses
fr	Adresses MAC

en	No Device Tracking Devices Found
fr	Aucun dispositif de suivi des dispositifs n'a été trouvé

en	Hub/Switch

en	Device Tracking - 802.1x View
fr	Suivi des périphériques - Vue 802.1x

en	Domain
fr	Domaine

en	802.1x Sessions
fr	802.1x séances

en	No Device Tracking 802.1x Sessions Found
fr	Pas de suivi de périphérique 802.1x Sessions 802.1x trouvées

en	Dot1x Scan Results
fr	Scanner Dot1x

en	Sessions

en	Any Status
fr	Tout statut

en	No Method
fr	Méthode

en	DATA
fr	DONNÉES

en	VOICE
fr	VOIX

en	Portname
fr	Nom du port

en	Device Tracking - Monitored Device Graph View
fr	Suivi des périphériques - Affichage du graphique du périphérique surveillé

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
fr	Liste graphique personnalisée appliquée - Filtrage à partir d'une liste

en	Device Tracking - Network Interfaces View
fr	Suivi des périphériques - Vue Interfaces réseau

en	No Device Tracking Interfaces Found
fr	Aucune interface de suivi de périphérique trouvée

en	Interface Up
fr	Interface vers le haut

en	No Alias
fr	Pas de pseudonyme

en	Errors Present
fr	Erreurs présentes

en	Discards Present
fr	Jette Présent

en	No Graphs
fr	Pas de graphiques

en	Interface Down
fr	Interface vers le bas

en	Interface Scan Results
fr	Supprimer tous les résultats de numérisation

en	Name
fr	Nom

en	Description

en	Alias

en	InBound %%%
fr	entrants % entrants

en	OutBound %%%
fr	Sortantes % de l'aide

en	In (B/S)
fr	En (B/S)

en	Out (B/S)
fr	Sortie (B/S)

en	In Err Total
fr	En Err Total

en	In Disc Total
fr	En Disque Total

en	UProto Total

en	Out Err Total
fr	Sortie Err Total

en	Out Disc Total
fr	Sortie Disque Total

en	In Err (E/S)
fr	En Err (E/S)

en	In Disc (D/S)
fr	En disque (D/S)

en	UProto (UP/S)

en	Out Err (OE/S)

en	Out Disc (OD/S)
fr	Disque de sortie (OD/S)

en	Last Change
fr	Dernière modification

en	Last Scanned
fr	Dernier scanné

en	Filters
fr	Filtres

en	All Interfaces
fr	Toutes les interfaces

en	All Non-Ignored Interfaces
fr	Toutes les interfaces non ignorées

en	All Ignored Interfaces
fr	Toutes les interfaces ignorées

en	High In/Out Utilization > %d &#37;
fr	Utilisation élevée d'entrées/sorties > %d &#37 ;

en	High In Utilization > %d &#37;
fr	Niveau d'utilisation élevé > %d &#37 ;

en	High Out Utilization > %d &#37;
fr	Taux d'utilisation élevé > %d &#37 ;

en	With Issues
fr	Avec des problèmes

en	Up Interfaces
fr	Interfaces vers le haut

en	Up Interfaces No Alias
fr	Up Interfaces Pas d'alias

en	Errors Accumulating
fr	Accumulation d'erreurs

en	Discards Accumulating
fr	Rejets s'accumulant

en	Changed in Last Day
fr	Modifié le dernier jour

en	Bandwidth
fr	Bande Passante

en	Show Totals
fr	Afficher les totaux

en	Device Tracking - Site IP Range Report View
fr	Suivi des périphériques - Vue du rapport de plage IP du site

en	IP Range
fr	Gamme IP

en	Current IP Addresses
fr	Adresses IP actuelles

en	Current Date
fr	Date actuelle

en	Maximum IP Addresses
fr	Adresses IP maximales

en	Maximum Date
fr	Date maximale

en	IP Address Ranges
fr	Plages d'adresses IP

en	Edit Site
fr	Editer site

en	View IP Addresses
fr	Adresses IP actuelles

en	No Device Tracking Site IP Ranges Found
fr	Aucun dispositif de suivi des plages d'adresses IP du site n'a été trouvé

en	Device Tracking - MAC to IP Report View
fr	Suivi des périphériques - Vue du rapport MAC vers IP

en	Authorize
fr	Autoriser

en	Revoke
fr	Révoquer

en	The following MAC Addresses Could not be revoked because they are members of Group Authorizations %s
fr	Les adresses MAC suivantes n'ont pas pu être révoquées parce qu'elles sont membres de Group Authorizations %s

en	Click 'Continue' to Authorize the following MAC Addresses.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour autoriser les adresses MAC suivantes.

en	Click 'Continue' to Revoke the following MAC Addresses.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour révoquer les adresses MAC suivantes.

en	You must select at least one MAC Address.
fr	Vous devez sélectionner au moins une adresse MAC.

en	You are not permitted to change Mac Authorizations.
fr	Vous n'êtes pas autorisé à modifier les autorisations Mac.

en	Dev.:%s IP.:%s MAC.:%s PORT.:%s Count.: [%s]
fr	Dev.:%s IP.:%s MAC.:%s PORT.:%s Count.. : [%s]

en	You must select at least one Row.
fr	Vous devez sélectionner au moins une ligne.

en	You are not permitted to delete rows.
fr	Vous n'êtes pas autorisé à supprimer des lignes.

en	Click 'Continue' to Delete the following rows from Aggregated table.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer les lignes suivantes du tableau agrégé.

en	Authorized
fr	Autorisé

en	VLAN ID
fr	ID VLAN

en	VLAN Name
fr	Nom du VLAN

en	MAC Addresses
fr	Adresses MAC

en	Not Authorized
fr	Autorisé

en	You must choose a Site, Device or other search criteria.
fr	Vous devez choisir un site, un appareil ou d'autres critères de recherche.

en	No Device Tracking Port Results Found
fr	Aucun résultat de suivi de port de dispositif trouvé

en	Count
fr	Nombre

en	Aggregated
fr	Agrégées

en	Device Tracking - Site Report View
fr	Suivi des périphériques - Vue du rapport de site

en	Rescan Site
fr	Dispositif de renumérisation

en	View Devices
fr	Afficher les appareils

en	View IP Ranges
fr	Gammes IP

en	Sites / Device Types
fr	Types d'appareils

en	Site Scan Results
fr	Résultats de l'analyse du site

en	Device Tracking
fr	Suivi des périphériques

en	General Settings
fr	Réglages généraux

en	Scanning Frequency
fr	Fréquence de balayage

en	Choose when to collect MAC and IP Addresses and Interface statistics from your network devices.
fr	Choisissez quand collecter les adresses MAC et IP et les statistiques d'interface de vos périphériques réseau.

en	Concurrent Processes
fr	Processus Simultanés

en	Specify how many devices will be polled simultaneously until all devices have been polled.
fr	Spécifiez combien d'appareils seront interrogés simultanément jusqu'à ce que tous les appareils aient été interrogés.

en	Scanner Max Runtime

en	Specify the number of minutes a device scanning function will be allowed to run prior to the system assuming it has been completed. This setting will correct for abended scanning jobs.
fr	Spécifiez le nombre de minutes pendant lesquelles une fonction de balayage de l'appareil sera autorisée à s'exécuter avant que le système ne soit terminé. Ce paramètre corrige les travaux de numérisation interrompus.

en	Start Time for Data Collection
fr	Heure de début de la collecte des données

en	When would you like the first data collection to take place. All future data collection times will be based upon this start time. A good example would be 12:00AM.
fr	Quand souhaitez-vous que la première collecte de données ait lieu ? Toutes les heures de collecte de données futures seront basées sur cette heure de début. Un bon exemple serait 12:00AM.

en	Database Maintenance Time
fr	Temps de maintenance de la base de données

en	When should old database records be removed from the database. Please note that no access will be permitted to the port database while this action is taking place.
fr	Quand les anciens enregistrements de la base de données doivent-ils être supprimés de la base de données ? Veuillez noter qu'aucun accès à la base de données du port ne sera autorisé pendant que cette action est en cours.

en	Confirm Utilities Prompt
fr	Confirmer l'invite des utilitaires

en	When using utilities, prompt for verification
fr	Lorsque vous utilisez des utilitaires, demandez une vérification

en	Data Retention
fr	Conservation des données

en	How long should port MAC details be retained in the database.
fr	Combien de temps les détails du port MAC doivent-ils être conservés dans la base de données ?

en	Data Retention IPs
fr	Conservation des données

en	How long should discovered IPs details be retained in the database.
fr	Combien de temps les détails du port MAC doivent-ils être conservés dans la base de données ?

en	Switch Level Ignore Ports Delimiter
fr	Niveau du commutateur Ignorer la délimitation des ports

en	What delimiter should Device Tracking use when parsing the Ignore Ports string for each switch.
fr	Quel délimiteur le suivi des périphériques doit-il utiliser lors de l'analyse de la chaîne Ignorer les ports pour chaque commutateur ?

en	Auto Detect
fr	Détection Automatique

en	Colon [:]
fr	Côlon [: :]

en	Pipe [|]
fr	Tuyau[|]

en	Space [ ]
fr	Espace [ ]

en	Mac Address Delimiter
fr	Délimiteur d'adresse Mac

en	How should each octet of the MAC address be delimited.
fr	Comment chaque octet de l'adresse MAC doit-il être délimité ?

en	Dash [-]
fr	Tiret [-]

en	Ports to Ignore
fr	Ports à ignorer

en	Provide a regular expression of ifNames or ifDescriptions of ports to ignore in the interface list. For example, (Vlan|Loopback|Null).
fr	Fournir une expression régulière de ifNames ou ifDescriptions des ports à ignorer dans la liste de l'interface. Par exemple, (Vlan|Loopback|Null).

en	Bandwidth Usage Threshold
fr	Seuil d'utilisation de la bande passante

en	When reviewing network interface statistics, what bandwidth threshold do you want to view by default.
fr	Lors de l'examen des statistiques d'interface réseau, quel seuil de bande passante voulez-vous afficher par défaut.

en	%d Percent
fr	Pourcentage Pourcentage

en	DNS Settings
fr	Paramètres DNS

en	Perform Reverse DNS Name Resolution
fr	Exécuter l'inversion de la résolution du nom DNS

en	Should Device Tracking perform reverse DNS lookup of the IP addresses associated with ports. CAUTION: If DNS is not properly setup, this will slow scan time significantly.
fr	Si Device Tracking effectue une recherche DNS inverse des adresses IP associées aux ports. ATTENTION : Si le DNS n'est pas correctement configuré, le temps de balayage sera considérablement ralenti.

en	Primary DNS IP Address
fr	Adresse IP DNS primaire

en	Enter the primary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
fr	Entrez l'adresse IP DNS primaire à utiliser pour les recherches inverses.

en	Secondary DNS IP Address
fr	Adresse IP DNS secondaire

en	Enter the secondary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
fr	Entrez l'adresse IP DNS secondaire à utiliser pour les recherches inverses.

en	DNS Timeout
fr	Délai d'attente DNS

en	Please enter the DNS timeout in milliseconds. Device Tracking uses a PHP based DNS resolver.
fr	Veuillez entrer le délai d'attente DNS en millisecondes. Device Tracking utilise un résolveur DNS basé sur PHP.

en	DNS Prime Interval
fr	Intervalle d'amorçage DNS

en	How often, in seconds do Device Tracking scanning IP's need to be resolved to MAC addresses for DNS resolution. Using a larger number when you have several thousand devices will increase performance.
fr	Combien de fois, en quelques secondes, les adresses IP d'analyse de Device Tracking doivent-elles être résolues aux adresses MAC pour la résolution DNS ? L'utilisation d'un plus grand nombre lorsque vous avez plusieurs milliers d'appareils augmentera les performances.

en	Notification Settings
fr	Paramètres de notification

en	Source Address
fr	Adresse source

en	The source Email address for Device Tracking Emails.
fr	L'adresse e-mail source pour les e-mails de suivi des périphériques.

en	Source Email Name
fr	Nom du courriel source

en	The Source Email name for Device Tracking Emails.
fr	Nom de l'e-mail source pour les e-mails de suivi des périphériques.

en	MACTrack Administrator
fr	Administrateur MACTrack

en	MacWatch Default Body
fr	Corps par défaut de MacWatch

en	The Email body preset for Device Tracking MacWatch Emails. The body can contain any valid html tags. It also supports replacement tags that will be processed when sending an Email. Valid tags include <IP>, <MAC>, <TICKET>, <SITENAME>, <DEVICEIP>, <PORTNAME>, <PORTNUMBER>, <DEVICENAME>.
fr	Le corps de l'email prédéfini pour les emails MacWatch de suivi des périphériques. Le corps peut contenir toutes les balises html valides. Il prend également en charge les balises de remplacement qui seront traitées lors de l'envoi d'un e-mail. Les balises valides incluent <IP>, <MAC>, <TICKET>, <SITENAME>, <DEVICEIP>, <PORTNAME>, <PORTNUMBER>, <DEVICENAME>.

en	Mac Address <MAC> found at IP Address <IP> for Ticket Number: <TICKET>.<br>The device is located at<br>Site: <SITENAME>, Device <DEVICENAME>, IP <DEVICEIP>, Port <PORTNUMBER>, and Port Name <PORTNAME>
fr	Adresse Mac <MAC> trouvée à l'adresse IP <IP> pour le numéro de ticket : <TICKET>.<br>L'appareil est situé à <br>Site : <SITENAME>, Device <DEVICENAME>, IP <DEVICEIP>, Port <PORTNUMBER>, et Port Name <PORTNAME>.

en	MacAuth Report Email Addresses
fr	Adresses électroniques du rapport MacAuth

en	A comma delimited list of users to receive the MacAuth Email notifications.
fr	Une liste d'utilisateurs délimitée par des virgules pour recevoir les notifications par courriel MacAuth.

en	MacAuth Report Frequency
fr	Fréquence du rapport MacAuth

en	How often will the MacAuth Reports be Emailed.
fr	À quelle fréquence les rapports MacAuth seront-ils envoyés par courriel ?

en	Device Tracking ArpWatch Settings
fr	Suivi des périphériques Réglages ArpWatch

en	Enable ArpWatch
fr	Activer ArpWatch

en	Should Device Tracking also use ArpWatch data to supplement Mac to IP/DNS resolution?
fr	Le suivi des périphériques doit-il également utiliser les données ArpWatch pour compléter la résolution Mac vers IP/DNS ?

en	ArpWatch Database Path
fr	Chemin de la base de données ArpWatch

en	The location of the ArpWatch Database file on the Cacti server.
fr	L'emplacement du fichier de la base de données ArpWatch sur le serveur Cacti.

en	SNMP Presets
fr	Préréglages SNMP

en	Update Policy for SNMP Options
fr	Mise à jour de la politique pour les options SNMP

en	Policy for synchronization of SNMP Options between Cacti devices and Device Tracking Devices.
fr	Politique de synchronisation des options SNMP entre les dispositifs Cacti et les dispositifs de suivi des dispositifs.

en	Default SNMP version for all new hosts.
fr	Version SNMP par défaut pour tous les nouveaux hôtes.

en	Default SNMP read community for all new hosts.
fr	Communauté de lecture SNMP par défaut pour tous les nouveaux hôtes.

en	Communities
fr	Communautés

en	Fill in the list of available SNMP read strings to test for this device. Each read string must be separated by a colon ':'. These read strings will be tested sequentially if the primary read string is invalid.
fr	Remplissez la liste des chaînes de caractères SNMP disponibles pour tester ce périphérique. Chaque chaîne de caractères lue doit être séparée par deux points ':'. Ces chaînes de caractères lues seront testées séquentiellement si la chaîne de caractères lue primaire est invalide.

en	The UDP/TCP Port to poll the SNMP agent on.
fr	Le port UDP/TCP sur lequel interroger l'agent SNMP.

en	Default SNMP timeout in milli-seconds.
fr	Délai SNMP par défaut en milli-secondes.

en	The number times the SNMP poller will attempt to reach the host before failing.
fr	Le nombre de fois que l'enquêteur SNMP tentera d'atteindre l'hôte avant d'échouer.

en	snmpbulkwalk Binary Path
fr	snmpbulkwalk Chemin binaire

en	The path to your snmpbulkwalk binary.
fr	Le chemin vers votre binaire snmpbulkwalk.

en	MacTrack Settings
fr	Paramètres SNMP

en	Default Tab
fr	Onglet par défaut

en	Which MacTrack tab would you want to be your Default tab every time you goto the MacTrack second.
fr	Quel onglet MacTrack voudriez-vous être votre onglet par défaut chaque fois que vous accédez au MacTrack en second lieu.

en	IP Addresses
fr	Adresse IP

en	Mac Addresses
fr	Adresse Mac

en	dot1x Deta

en	Device Tracking Devices
fr	Dispositifs de suivi des dispositifs

en	(Edit)
fr	(Editer)

en	(Import)
fr	Importer

en	Device Tracking Device Types
fr	Types de dispositifs de suivi des dispositifs

en	Device Tracking Sites
fr	Sites de suivi des périphériques

en	Mac Address Tracking Utility
fr	Utilitaire de suivi d'adresses Mac

en	Mac Address Authorization Utility
fr	Utilitaire d'autorisation d'adresse Mac

en	Device Tracking Vendor Macs
fr	Suivi des fournisseurs de périphériques Macs

en	Device Tracking View Macs
fr	Suivi des périphériques Voir Macs

en	Device Tracking Dot1x View
fr	Vue Dot1x du suivi des périphériques

en	Device Tracking IP Address Viewer
fr	Visionneuse d'adresses IP pour le suivi des périphériques

en	Device Tracking View Interfaces
fr	Interfaces d'affichage de suivi de périphérique

en	Device Tracking View Sites
fr	Suivi des périphériques Voir les sites

en	Device Tracking View IP Ranges
fr	Plages d'adresses IP de la vue de suivi des périphériques

en	Device Tracking View Devices
fr	Dispositifs de suivi des dispositifs Voir les dispositifs

en	Device Tracking Utilities
fr	Utilitaires de suivi des périphériques

en	Truncate Port Results Table
fr	Troncature du tableau des résultats des ports

en	Truncate Aggregated Port Results Table
fr	Tronquer le tableau des résultats agrégés des ports

en	Truncate and Re-create Aggregated Port Results Table
fr	Tronquer et recréer le tableau des résultats agrégés des ports

en	Refresh/Update Vendor MAC Database from IEEE
fr	Rafraîchir/mettre à jour la base de données MAC fournisseur de l'IEEE

en	Device Tracking Graph Viewer
fr	Visionneuse de graphiques de suivi de périphérique

en	MacTrack

en	%d Seconds
fr	%d secondes

en	%d Minute

en	Matches
fr	Matchs

en	Contains
fr	Contient

en	Begins With
fr	commence par

en	Does Not Contain
fr	Ne contient pas

en	Does Not Begin With
fr	ne commence pas par

en	Is Null
fr	Est nul

en	Is Not Null
fr	N'est pas nul

en	Half
fr	Demi

en	Full
fr	Complet

en	Sync Cacti Device to Device Tracking Device
fr	Sync Cacti Device to Device Tracking Device Sync Cacti Device to Device Tracking Device

en	Sync Device Tracking Device to Cacti Device
fr	Sync Device Tracking Device Device to Cacti Device

en	Every %d Minutes
fr	Toutes les %d minutes

en	Every %d Hour
fr	Toutes les %d Heures

en	Every %d Hours
fr	Toutes les %d heures

en	Every Day
fr	Tous les jours

en	%d Month
fr	%d mois

en	%d Months
fr	%d mois

en	%d Year
fr	%d année

en	On Scan Completion
fr	A la fin de la numérisation

en	Every %d Days
fr	Tous les %d Jours

en	Every Week
fr	Chaque semaine

en	Management
fr	Gestion

en	SNMP Options
fr	Options SNMP

en	Mac Watch
fr	Montre Mac

en	Tracking Tools
fr	Outils de suivi

en	Mac Authorizations
fr	Autorisations Mac

en	Tracking Utilities
fr	Suivi des utilitaires

en	Device Scanning Function Options
fr	Options de la fonction de numérisation de l'appareil

en	Give this device type a meaningful description.
fr	Donnez à ce type d'appareil une description significative.

en	Fill in the name for the vendor of this device type.
fr	Saisissez le nom du fournisseur de ce type d'appareil.

en	Choose the type of device.
fr	Choisissez le type d'appareil.

en	System Description Match
fr	Correspondance de la description du système

en	Provide key information to help Device Tracking detect the type of device. The wildcard character is the '*' sign.
fr	Fournir des informations clés pour aider Device Tracking à détecter le type d'appareil. Le caractère de remplacement est le signe " % ".

en	Vendor SNMP Object ID Match
fr	Comparaison de l'ID d'objet SNMP du fournisseur

en	MAC Address Scanning Function
fr	Fonction de balayage d'adresse MAC

en	The Device Tracking scanning function to call in order to obtain and store port details. The function name is all that is required. The following four parameters are assumed and will always be appended: 'my_function($site, &$device, $lowport, $highport)'. There is no function required for a pure router.
fr	La fonction d'analyse de suivi de périphérique à appeler pour obtenir et stocker les détails du port. Le nom de la fonction est tout ce qu'il faut. Les quatre paramètres suivants sont supposés et seront toujours ajoutés:'my_function($site, &$device, $lowport, $highport)'. Aucune fonction n'est requise pour un routeur pur.

en	IP Address Scanning Function
fr	Fonction de balayage d'adresse IP

en	The Device Tracking scanning function specific to Layer3 devices that track IP Addresses.
fr	La fonction d'analyse de suivi des périphériques spécifique aux périphériques de couche 3 qui suivent les adresses IP.

en	802.1x Scanning Function
fr	802.1x Fonction de balayage

en	The Device Tracking scanning function specific to Switches with dot1x enabled.
fr	La fonction de balayage Device Tracking spécifique aux Switchs avec dot1x activé.

en	Serial Number Base OID
fr	Numéro de série Base OID

en	The SNMP OID used to obtain this device types serial number to be stored in the Device Tracking Asset Information table.
fr	L'OID SNMP utilisé pour obtenir le numéro de série de ce type d'appareil doit être stocké dans le tableau Informations sur les actifs de suivi des appareils.

en	Serial Number Collection Method
fr	Méthode de collecte des numéros de série

en	How is the serial number collected for this OID. If 'SNMP Walk', we assume multiple serial numbers. If 'Get', it will be only one..
fr	Comment le numéro de série est-il recueilli pour cet OID. Si'SNMP Walk', nous supposons plusieurs numéros de série. Si'Get', ce ne sera qu'un seul...

en	SNMP Get
fr	Obtenir SNMP

en	SNMP Walk
fr	Marche SNMP

en	Low User Port Number
fr	Numéro de port utilisateur faible

en	Provide the low user port number on this switch. Leave 0 to allow the system to calculate it.
fr	Indiquez le numéro de port utilisateur faible sur ce commutateur. Laissez 0 pour permettre au système de le calculer.

en	High User Port Number
fr	Numéro de port utilisateur élevé

en	Disabled device type is not used.

en	Fill in the name of this SNMP option set.
fr	Entrez le nom de cet ensemble d'Options SNMP.

en	SNMP Version
fr	Version de SNMP

en	Choose the SNMP version for this host.
fr	Choisissez la version SNMP pour cet hôte.

en	SNMP Community String
fr	Communauté SNMP

en	Fill in the SNMP read community for this device.
fr	Saisissez la communauté de lecture SNMP pour cet équipement.

en	SNMP Port
fr	Port SNMP

en	SNMP Timeout
fr	Délai maximum pour le SNMP

en	The maximum number of milliseconds Cacti will wait for an SNMP response (does not work with php-snmp support).
fr	Le temps maximum (en ms) que Cacti attendra pour une réponse SNMP (ne fonctionne pas avec php-snmp).

en	SNMP Retries
fr	Tentatives SNMP

en	The maximum number of attempts to reach a device via an SNMP readstring prior to giving up.
fr	Le nombre maximum de tentatives pour atteindre un équipement en SNMP avant d'abandonner.

en	Maximum OID's Per Get Request
fr	Nombre maximum d'OID par demande d'accès

en	Specified the number of OID's that can be obtained in a single SNMP Get request.
fr	Spécifie le nombre d'OID qui peuvent être obtenus dans une seule requête SNMP Get.

en	SNMP Username (v3)
fr	Nom d'utilisateur SNMP (v3)

en	SNMP v3 username for this device.
fr	Nom d'utilisateur SNMP v3 pour cet équipement.

en	SNMP Password (v3)
fr	Mot de passe SNMP (v3)

en	SNMP v3 password for this device.
fr	Mot de passe SNMP v3 pour cet équipement.

en	SNMP Auth Protocol (v3)
fr	Protocole SNMP Auth (v3)

en	Choose the SNMPv3 Authorization Protocol.
fr	Choisissez le protocole d'autorisation SNMPv3.

en	SNMP Privacy Passphrase (v3)
fr	Mot de passe SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Passphrase.
fr	Choisissez le mot de passe SNMPv3.

en	SNMP Privacy Protocol (v3)
fr	Protocole de chiffrement SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Protocol.
fr	Choisissez le protocole de chiffrement SNMPv3.

en	SNMP Context (v3)
fr	Contexte SNMP (v3)

en	Enter the SNMP v3 Context to use for this device.
fr	Entrez le Contexte SNMP v3 à utiliser pour cet appareil.

en	SNMP Engine ID (v3)

en	Enter the SNMP v3 Engine ID to use for this device.
fr	Entrez l'ID moteur SNMP v3 à utiliser pour cet appareil.

en	General Device Settings
fr	Réglages généraux de l'appareil

en	Give this device a meaningful name.
fr	Donnez un nom significatif à cet appareil.

en	Fill in the fully qualified hostname for this device.
fr	Indiquez le nom d'hôte complet de cet appareil.

en	Related Cacti Host
fr	Hôte Cacti apparenté

en	Given Device Tracking Host is connected to this Cacti Host.
fr	L'hôte de suivi de périphérique donné est connecté à cet hôte Cacti.

en	Scan Type
fr	Type d’analyse

en	Choose the scan type you wish to perform on this device.
fr	Choisissez le type de numérisation que vous souhaitez effectuer sur cet appareil.

en	Choose the site to associate with this device.
fr	Choisissez le site à associer à cet appareil.

en	Device Notes
fr	Notes sur l'appareil

en	This field value is useful to save general information about a specific device.
fr	Cette valeur de champ est utile pour sauvegarder des informations générales sur un appareil spécifique.

en	Disable Device
fr	Désactiver l'équipement

en	Check this box to disable all checks for this host.
fr	Cochez cette case pour désactiver toutes les vérifications pour cet hôte.

en	Switch/Hub, Switch/Router Settings
fr	Réglages Switch/Hub, Switch/Router

en	Provide a list of ports on a specific switch/hub whose MAC results should be ignored. Ports such as link/trunk ports that can not be distinguished from other user ports are examples. Each port number must be separated by a colon, pipe, or a space ':', '|', ' '. For example, 'Fa0/1: Fa1/23' or 'Fa0/1 Fa1/23' would be acceptable for some manufacturers switch types.
fr	Fournir une liste des ports d'un switch/hub spécifique dont les résultats MAC doivent être ignorés. Les ports tels que les ports link/trunk qui ne peuvent pas être distingués des autres ports utilisateur en sont des exemples. Chaque numéro de port doit être séparé par deux points, un tuyau ou un espace ':':','|', ' ' '. Par exemple,'Fa0/1 : Fa1/23' ou'Fa0/1 Fa1/23' serait acceptable pour certains types de commutateurs du fabricant.

en	You can use specific SNMP settings or select SNMP set. In the second case, mactrack tries to find correct settings from SNMP set

en	Read Strings
fr	Lire les cordes

en	DEPRECATED: SNMP community strings
fr	DEPRECATED: Chaînes de communauté SNMP

en	Specific SNMP Settings
fr	Paramètres SNMP spécifiques

en	Connectivity Options
fr	Options de connectivité

en	Terminal Type
fr	Type de borne

en	Choose the terminal type that you use to connect to this device.
fr	Choisissez le type de terminal que vous utilisez pour vous connecter à cet appareil.

en	Telnet

en	SSH

en	HTTP

en	HTTPS

en	User Name
fr	Nom d'utilisateur

en	The user name to be used for your custom authentication method. Examples include SSH, RSH, HTML, etc.
fr	Le nom d'utilisateur à utiliser pour votre méthode d'authentification personnalisée. Exemples : SSH, RSH, HTML, etc.

en	Password
fr	Mot de passe

en	The password to be used for your custom authentication.
fr	Le mot de passe à utiliser pour votre authentification personnalisée.

en	Private Key Path
fr	Chemin de la clé privée

en	The path to the private key used for SSH authentication.
fr	Le chemin d'accès à la clé privée utilisée pour l'authentification SSH.

en	Sequence
fr	Séquence

en	Sequence of Item.
fr	Séquence de l'élément.

en	General Site Settings
fr	Paramètres généraux du site

en	Please enter a reasonable name for this site.
fr	Veuillez entrer un nom raisonnable pour ce site.

en	Primary Customer Contact
fr	Personne-ressource principale auprès du client

en	The principal customer contact name and number for this site.
fr	Le nom et le numéro de téléphone de la principale personne-ressource du client pour ce site.

en	NetOps Contact
fr	Contact NetOps

en	Please principal network support contact name and number for this site.
fr	Veuillez indiquer le nom et le numéro de téléphone de la personne-ressource de soutien du réseau principal pour ce site.

en	Facilities Contact
fr	Personne-ressource pour les installations

en	Please principal facilities/security contact name and number for this site.
fr	Veuillez indiquer le nom et le numéro de téléphone de la personne-ressource principale responsable des installations et de la sécurité de ce site.

en	Site Information
fr	Informations du site

en	Provide any site-specific information, in free form, that allows you to better manage this location.
fr	Fournissez toute information propre au site, sous forme libre, qui vous permettra de mieux gérer cet emplacement.

en	General Mac Address Tracking Settings
fr	Paramètres généraux de suivi des adresses Mac

en	Please enter the MAC Address to be watched for.
fr	Veuillez entrer l'adresse MAC à surveiller.

en	MAC Tracking Name/Email Subject
fr	Nom de suivi MAC / Sujet de l'e-mail

en	Please enter a reasonable name for this MAC Tracking entry. This information will be in the subject line of your Email
fr	Veuillez entrer un nom raisonnable pour cette entrée de suivi MAC. Ces informations figureront dans la ligne d'objet de votre courriel.

en	Ticket number for cross referencing with your corporate help desk system(s).
fr	Numéro de ticket pour un référencement croisé avec le(s) système(s) d'assistance de votre entreprise.

en	Notification Schedule
fr	Calendrier des notifications

en	Choose how often an Email should be generated for this Mac Watch item.
fr	Choisissez la fréquence à laquelle un e-mail doit être généré pour cet élément Mac Watch.

en	First Occurrence Only
fr	Premier événement seulement

en	All Occurrences
fr	Tous les événements

en	Every Hour
fr	Toutes les heures

en	Email Addresses
fr	Adresse courriel

en	Enter a semicolon separated of Email addresses that will be notified where this MAC address is.
fr	Entrez un point-virgule séparé des adresses e-mail qui seront notifiées où se trouve cette adresse MAC.

en	General Mac Address Authorization Settings
fr	Paramètres généraux d'autorisation d'adresse Mac

en	MAC Address Match
fr	Correspondance d'adresses MAC

en	Please enter the MAC Address or Mac Address Match string to be automatically authorized. If you wish to authorize a group of MAC Addresses, you can use the wildcard character of '%' anywhere in the MAC Address.
fr	Veuillez entrer l'adresse MAC ou la chaîne de correspondance d'adresse Mac pour être automatiquement autorisé. Si vous souhaitez autoriser un groupe d'adresses MAC, vous pouvez utiliser le caractère générique'%' n'importe où dans l'adresse MAC.

en	Please add a reason for this entry.
fr	Veuillez ajouter une raison pour cette entrée.