en	Idle
nl	Inactief

en	Running
nl	Actief

en	No method
nl	Methode

en	Authentication Success
nl	Authenticatie succesvol

en	Authentication Failed
nl	Authenticatie mislukt

en	Authorization Success
nl	Autorisatie Succes

en	Authorization Failed
nl	Autorisatie mislukt

en	Device Tracking OUI Database Import Results
nl	Device Tracking OUI-database Importresultaten

en	Getting OUI Database from IEEE
nl	OUI-databank van IEEE krijgen

en	Getting OUI Database from the IEEE
nl	OUI-databank van de IEEE krijgen

en	OUI Database Download from IEEE Complete
nl	OUI-database downloaden van IEEE Complete

en	OUI Database Download from IEEE FAILED
nl	OUI-database downloaden van IEEE FAILED

en	There were '%d' Entries Added/Updated in the database.
nl	Er waren '%d' vermeldingen toegevoegd/bijgewerkt in de database.

en	There were '%d' Records Removed from the database.
nl	Er werden '%d' records uit de database verwijderd.

en	atifIndexes data collection complete
nl	atifIndexes gegevensverzameling compleet

en	atPhysAddress data collection complete
nl	atPhysAddress gegevensverzameling compleet

en	atNetAddress data collection complete
nl	atNetAddress gegevensverzameling compleet

en	atEntries assembly complete.
nl	atEntries montage compleet.

en	HOST: %s, IP address information collection complete
nl	HOST: %s, IP-adres informatieverzameling compleet

en	Rescan Device
nl	Apparaat opnieuw scannen

en	View Non Interface Graphs
nl	Bekijk Interfaces

en	No Non Interface Graphs in Cacti
nl	Geen niet-interfacegrafieken in cactussen

en	View Interface Graphs
nl	Bekijk Interfaces

en	No Interface Graphs in Cacti
nl	Bekijk Interfaces

en	Since Restart
nl	Sinds de herstart

en	Down
nl	Offline

en	Up
nl	Online

en	Data

en	Voice
nl	Spraak

en	Device Rescan '%s'
nl	Apparaat opnieuw scannen '%s'

en	Site scan '%s'
nl	Site scannen '%s'

en	Device Enable '%s'
nl	Apparaat Inschakelen van '%s'

en	Device Disable '%d'
nl	Apparaat uitschakelen '%d'

en	N/A
nl	N/B

en	%d Minutes
nl	%d Minuten

en	%d Hours
nl	%d Uren

en	%d Days
nl	%d Dagen

en	%d Weeks
nl	%d Weken

en	Not Recorded
nl	Niet opgenomen

en	Status: Running, Processes: %d, Progress: %s, LastRuntime: %2.1f
nl	Status: Lopend, Processen: %d, Vooruitgang: %s, LastRuntime: %2.1f

en	Status: Idle, LastRuntime: %2.1f seconds, Processes: %d processes, Devices: %d, Next Run Time: %s
nl	Status: Inactief, LastRuntime: %2.1f seconden, Processen: %d processen, Apparaten: %d, Volgende Looptijd: %s

en	Disabled
nl	Uitgeschakeld

en	Scanning Rate: Every %s
nl	Scansnelheid: Iedere %s

en	View Interfaces
nl	Bekijk Interfaces

en	Not Detected
nl	Niet gedetecteerd

en	Sites
nl	Locaties

en	Devices
nl	Apparaten

en	IP Ranges
nl	IP-bereiken

en	IP Address
nl	IP-adres

en	MAC Address
nl	MAC-adres

en	Interfaces

en	Dot1x

en	Graphs
nl	Grafieken

en	Unknown
nl	Onbekend

en	Search
nl	Zoeken

en	Default
nl	Standaard

en	Show Device Details
nl	Apparaatdetails tonen

en	Go
nl	Ga

en	Clear
nl	Herstel

en	Export
nl	Exporteer

en	Site
nl	Website

en	Any
nl	Alle

en	SubType
nl	Subtype

en	Device Tracking Device: (%s) successfully updated
nl	Apparaatvolgsysteem: (%s) met succes bijgewerkt

en	Import into Device Tracking Database
nl	Importeren in de Device Tracking Database

en	Click 'Continue' to import the following Device to Device Tracking? Please specify additional Device Tracking device options as given below.
nl	Klik op 'Doorgaan' om het volgende apparaat te importeren in Device Tracking? Specificeer extra opties voor apparaatvolgsystemen, zoals hieronder aangegeven.

en	We will use these devices SNMP options for the Device Tracking device as well.
nl	We zullen deze SNMP-opties ook gebruiken voor het Device Tracking-apparaat.

en	Not Applicable - Router
nl	Niet van toepassing - Router

en	Not Applicable - Switch/Hub
nl	Niet van toepassing - Schakelaar/Hub

en	Delete
nl	Verwijderen

en	Duplicate
nl	Dupliceer

en	--dup--

en	You must select at least one device type.
nl	U moet ten minste één apparaattype selecteren.

en	Continue
nl	Volgende

en	Click 'Continue' to delete the following Device Type(s).
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende apparaattypen te verwijderen.

en	Click 'Continue' to duplicate the following Device Type(s). You may optionally change the description for the new device types. Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende apparaattypen te dupliceren. Optioneel kunt u de beschrijving van de nieuwe apparaattypen wijzigen. Wijzig anders de waarde hieronder niet en de oorspronkelijke naam wordt gerepliceerd met een nieuw achtervoegsel.

en	<description> (1)
nl	<beschrijving> (1)

en	Device Type Prefix:
nl	Apparaattype Voorvoegsel:

en	Cancel
nl	Annuleer

en	Return
nl	Terug

en	New Type
nl	Nieuwe Dienstverband

en	Cisco

en	There were %d Device Types Added!
nl	Er waren %d Apparaattypen toegevoegd!

en	No New Device Types Found!
nl	Geen nieuwe apparaattypen gevonden!

en	Import Results
nl	Import resultaten

en	Cacti has imported the following items:
nl	Cacti heeft de volgende items geïmporteerd:

en	Import Device Tracking Device Types
nl	Importeren Device Tracking Device Types

en	Import Device Types from Local File
nl	Apparaattypen importeren vanuit een lokaal bestand

en	Please specify the location of the CSV file containing your device type information.
nl	Geef a.u.b. de locatie van het CSV-bestand met informatie over uw apparaattype op.

en	Overwrite Existing Data?
nl	Bestaande data overschrijven?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old row, only replace duplicate rows.
nl	Moet het importproces bestaande gegevens kunnen overschrijven? Let op, dit betekent niet het verwijderen van oude rijen, maar alleen het vervangen van dubbele rijen.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
nl	Bijwerken van bestaande rijen toestaan?

en	Required File Format Notes
nl	Verplichte bestandsformaat opmerkingen

en	The file must contain a header row with the following column headings.
nl	Het bestand moet kolomkoppen bevatten met de volgende kolomnamen.

en	- A common name for the device. For example Cisco 6509 Switch
nl	- Een gebruikelijke naam voor het apparaat. Bijvoorbeeld Cisco 6509 Switch

en	- The vendor who produces this device
nl	- De leverancier die dit apparaat produceert

en	- The type of device this is. See the notes below for this integer value
nl	- Het type apparaat dat dit is. Zie de opmerkingen hieronder voor deze gehele waarde

en	- A unique set of characters from the snmp sysDescr that uniquely identify this device
nl	- Een unieke set karakters uit de snmp sysDescr die dit apparaat op unieke wijze identificeren

en	- The vendor specific snmp sysObjectID that distinguishes this device from the next
nl	- De leveranciersspecifieke snmp sysObjectID die dit apparaat onderscheidt van de volgende

en	- The scanning function that will be used to scan this device type
nl	- De scanfunctie die wordt gebruikt om dit apparaattype te scannen

en	- The IP scanning function that will be used to scan this device type
nl	- De IP-scanfunctie die wordt gebruikt om dit apparaattype te scannen

en	- The 802.1x scanning function that will be used to scan this device type
nl	- De 802.1x scanfunctie die wordt gebruikt om dit apparaattype te scannen

en	- If the Serial Number for this device type can be obtained via an SNMP Query, add it's OID here
nl	- Als het serienummer voor dit apparaattype kan worden verkregen via een SNMP Query, voeg dan hier de OID toe

en	- If your scanning function does not have the ability to isolate trunk ports or link ports, this is the starting port number for user ports
nl	- Als uw scanfunctie niet de mogelijkheid heeft om trunkpoorten te isoleren of poorten te koppelen, is dit het startnummer voor gebruikerspoorten

en	- Same as the lowPort with the exception that this is the high numbered user port number
nl	- Zelfde als de lowPort met de uitzondering dat dit het hoog genummerde poortnummer van de gebruiker is

en	- Disabled type is not used

en	The primary key for this table is a combination of the following three fields:
nl	De primaire sleutel voor deze tabel is een combinatie van de volgende drie velden:

en	Therefore, if you attempt to import duplicate device types, the existing data will be updated with the new information.
nl	Daarom, als u probeert dubbele apparaattypen te importeren, worden de bestaande gegevens bijgewerkt met de nieuwe informatie.

en	is an integer field and must be one of the following:
nl	is een geheel getal en moet een van de volgende velden zijn:

en	1 - Switch/Hub
nl	1 - Schakelaar/Hub

en	2 - Switch/Router
nl	2 - Schakelaar/router

en	3 - Router

en	The devices device type is determined by scanning it's snmp agent for the sysObjectID and sysDescription and comparing it against values in the device types database. The first match that is found in the database is used direct Device Tracking as to how to scan it. Therefore, it is very important that you select valid sysObjectID_match, sysDescr_match, and scanning function for your devices.
nl	Het apparaattype wordt bepaald door het scannen van de snmp-agent voor de sysObjectID en sysDescription en het vergelijken met de waarden in de database met apparaattypen. De eerste overeenkomst die in de database wordt gevonden, wordt gebruikt voor directe Device Tracking voor het scannen ervan. Daarom is het zeer belangrijk dat u geldige sysObjectID_match, sysDescr_match en scanfunctie voor uw apparaten selecteert.

en	Switch/Hub
nl	Schakelaar/Hub

en	Switch/Router
nl	Schakelaar/router

en	Router

en	HEADER LINE PROCESSED OK: <br>Columns found where: %s
nl	KOPREGEL VERWERKT OK: <br>Kolommen gevonden waar: %s

en	HEADER LINE PROCESSING ERROR: Missing required field <br>Columns found where: %s
nl	VERWERKINGSFOUT IN DE KOPREGEL: Ontbrekende verplichte velden <br>Kolommen gevonden waar: %s

en	Unknown Assume "Switch/Hub"
nl	Onbekende veronderstelling "Schakelaar/Hub"

en	INSERT SUCCEEDED: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
nl	INVOEGEN GELUKT: Verkoper: %s, Beschrijving: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s

en	INSERT FAILED: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
nl	INSERT FAILED: Verkoper: %s, Beschrijving: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s

en	INSERT SKIPPED, EXISTING: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
nl	INVOEGEN OVERGESLAGEN, BESTAAND: Verkoper: %s, Beschrijving: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s

en	Device Tracking Device Types [edit: %s]

en	Device Tracking Device Types [new]
nl	Device Tracking Device Types [nieuw]

en	Device Tracking Device Type Filters
nl	Apparaatvolgsysteem Type Filters

en	Device Type Description
nl	Type apparaat Beschrijving

en	Device Type
nl	Type apparaat

en	Port Scanner
nl	Havenscanner

en	IP Scanner
nl	IP-scanner

en	Dot1x Scanner
nl	Dot1x-scanner

en	sysDescription Match

en	Vendor OID Match
nl	Verkoper OID Match

en	Device Types
nl	Apparaattypen

en	No
nl	Nee

en	Yes
nl	Ja

en	No Device Tracking Device Types Found
nl	Geen Device Tracking Device Types Gevonden

en	Submit Query
nl	Vraag indienen

en	Clear Filtered Results
nl	Wis gefilterde resultaten

en	Rescan
nl	Opnieuw scannen

en	Scan Active Devices for Unknown Device Types
nl	Device Tracking Device Types

en	Import
nl	Importeren

en	Import Device Types from a CSV File
nl	Apparaattypen importeren vanuit een lokaal bestand

en	Export Device Types to Share with Others
nl	Apparaattypen importeren vanuit een lokaal bestand

en	Vendor
nl	Verkoper

en	All
nl	Alle

en	Type

en	Enabled
nl	Ingeschakeld

en	Enable
nl	Inschakelen

en	Disable
nl	Uitschakelen

en	Change SNMP Options
nl	SNMP-opties wijzigen

en	Change Device Port Values
nl	Apparaatpoortwaarden wijzigen

en	Connect to Cacti Host via Hostname
nl	Maak verbinding met Cacti Host via Hostname

en	Copy SNMP Settings from Cacti Host
nl	Kopieer SNMP-instellingen van Cacti Host

en	You must select at least one device.
nl	U moet ten minste één apparaat selecteren.

en	Click 'Continue' to enable the following devices.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende apparaten in te schakelen.

en	Click 'Continue' to disable the following devices.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende apparaten uit te schakelen.

en	Click 'Continue' to change SNMP parameters for the following devices, check the box next to the fields you want to update, and fill in the new value.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de SNMP-parameters voor de volgende apparaten te wijzigen, vink het vakje naast de velden die u wilt bijwerken aan en vul de nieuwe waarde in.

en	Click 'Continue' to change upper or lower port parameters for the following devices, check the box next to the fields you want to update, and fill in the new value.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de bovenste of onderste poortparameters voor de volgende apparaten te wijzigen, vink het vakje naast de velden die u wilt bijwerken aan en vul de nieuwe waarde in.

en	Click 'Continue' to connect the following devices to their respective Cacti Device. The relation will be built on equal hostnames. Description will be updated as well.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende apparaten aan te sluiten op hun respectievelijke Cactusapparaat. De relatie zal worden opgebouwd op gelijke hostnamen. De beschrijving zal ook worden bijgewerkt.

en	Click 'Continue' to copy SNMP Settings from connected Cacti Device to Device Tracking Device. All not connected Devices will silently be skipped. SNMP retries will be taken from Ping retries.
nl	Klik op 'Doorgaan' om SNMP-instellingen te kopiëren van het aangesloten cactusapparaat naar het apparaat voor het volgen van het apparaat. Alle niet aangesloten apparaten worden geruisloos overgeslagen. SNMP retries worden overgenomen van Ping retries.

en	Click 'Continue' to delete the following Devices
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende apparaten te verwijderen

en	Import Device Tracking Devices
nl	Apparaten voor het volgen van apparaten importeren

en	Import Devices from Local File
nl	Apparaten importeren uit lokaal bestand

en	Please specify the location of the CSV file containing your device information.
nl	Geef a.u.b. de locatie van het CSV-bestand met uw apparaatinformatie op.

en	- The SiteID known to Device Tracking for this device
nl	- De SiteID die bekend is bij Device Tracking voor dit apparaat

en	- A simple name for the device. For example Cisco 6509 Switch
nl	- Een eenvoudige naam voor het apparaat. Bijvoorbeeld Cisco 6509 Switch

en	- The IP Address or DNS Name for the device
nl	- Het IP-adres of DNS-naam voor het apparaat

en	- More detailed information about the device, including location, environmental conditions, etc.
nl	- Meer gedetailleerde informatie over het apparaat, inclusief locatie, omgevingscondities, etc.

en	- A list of ports that should not be scanned for user devices
nl	- Een lijst van poorten die niet gescand moeten worden op gebruikersapparaten

en	- Redundant information indicating the intended device type. See below for valid values.
nl	- Redundante informatie over het beoogde apparaattype. Zie hieronder voor geldige waarden.

en	- Id of a set of SNMP options
nl	- Id van een set SNMP-opties

en	- The current snmp read string for the device
nl	- Het huidige snmp-leeskoord voor het apparaat

en	- The snmp version you wish to scan this device with. Valid values are 1, 2 and 3
nl	- De snmp-versie waarmee u dit apparaat wilt scannen. Geldige waarden zijn 1, 2 en 3

en	- The UDP port that the snmp agent is running on
nl	- De UDP-poort waar de snmp-agent op draait

en	- The timeout in milliseconds to wait for an snmp response before trying again
nl	- De time-out in milliseconden om te wachten op een snmp-respons alvorens het opnieuw te proberen

en	- The number of times to retry a snmp request before giving up
nl	- Het aantal keren dat u een snmp-verzoek opnieuw moet proberen voordat u het opgeeft

en	- Specified the number of OID's that can be obtained in a single SNMP Get request
nl	- Het aantal OID's dat kan worden verkregen in één SNMP Get request

en	- SNMP V3: SNMP username
nl	- SNMP V3: SNMP-gebruikersnaam

en	- SNMP V3: SNMP password
nl	- SNMP V3: SNMP wachtwoord

en	- SNMP V3: SNMP authentication protocol
nl	- SNMP V3: SNMP-authenticatieprotocol

en	- SNMP V3: SNMP privacy passphrase

en	- SNMP V3: SNMP privacy protocol

en	- SNMP V3: SNMP context
nl	- SNMP V3: SNMP-context

en	- SNMP V3: SNMP engine id
nl	- SNMP V3: SNMP motor id

en	Therefore, if you attempt to import duplicate devices, only the data you specify will be updated.
nl	Als u dus probeert dubbele apparaten te importeren, worden alleen de gegevens die u opgeeft bijgewerkt.

en	HEADER LINE PROCESSED OK: <br>Columns found where: %s
nl	KOPREGEL VERWERKT OK: <br>Kolommen gevonden waar: %s

en	INSERT SUCCEEDED: Hostname: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
nl	INSERT SUCCEEDED: Hostnaam: SiteID: %s, Apparaatnaam: %s, Gastheernaam %s, SNMP-poort: %s

en	INSERT FAILED: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
nl	INSERT FAILED: SiteID: %s, Apparaatnaam: %s, Gastheernaam %s, SNMP-poort: %s

en	INSERT SKIPPED, EXISTING: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
nl	INVOEGEN OVERGESLAGEN, BESTAAND: SiteID: %s, Apparaatnaam: %s, Gastheernaam %s, SNMP-poort: %s

en	Device Tracking Devices [edit: %s]

en	Device Tracking Devices [new]
nl	Apparaatvolgsystemen [nieuw]

en	SNMP Information
nl	SNMP informatie

en	System:
nl	Systeem:

en	Uptime:

en	Hostname:

en	ObjectID:

en	Device Tracking Device Filters
nl	Apparaatvolgsysteem Filters

en	Device Name
nl	Apparaatnaam

en	Site Name
nl	Locatienaam

en	Status

en	Hostname

en	Total IPs
nl	Totaal aantal IP adressen

en	User Ports
nl	Gebruikershavens

en	User Ports Up
nl	Gebruikershavens omhoog

en	Trunk Ports
nl	Boomstamhavens

en	Active Macs
nl	Actieve Macs

en	Last Duration
nl	Laatste Duur

en	No Device Tracking Devices
nl	Geen apparaatvolgsystemen voor het volgen van apparaten

en	None
nl	Geen

en	Error
nl	Fout

en	No Cacti Link
nl	Geen cactuskoppeling

en	You must select at least one Authorized Mac to delete.
nl	U moet ten minste één geautoriseerde Mac selecteren om te verwijderen.

en	Click 'Continue' to delete the following Authorized Mac's?
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende geautoriseerde Mac's te verwijderen?

en	Device Tracking MacAuth [edit: %s]
nl	Device Tracking MacAuth [bewerken: %s]

en	Device Tracking MacAuth [new]
nl	Device Tracking MacAuth [nieuw]

en	Device Tracking MacAuth Filters
nl	Device Tracking MacAute-filters

en	Mac Address
nl	Mac-adres

en	Reason
nl	Reden

en	Added/Modified
nl	Toegevoegd/gewijzigd

en	By
nl	Door

en	Authorized Mac Addresses
nl	Geautoriseerde Mac-adressen

en	No Authorized Mac Addresses Found
nl	Geen geautoriseerde Mac-adressen gevonden

en	MAC's

en	Click 'Continue' to delete the following watched Mac's?
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende bekeken Mac's te verwijderen?

en	Device Tracking MacWatch [edit: %s]
nl	Device Tracking MacWatch [Bewerken: %s]

en	Device Tracking MacWatch [new]
nl	Device Tracking MacWatch [nieuw]

en	Device Tracking MacWatch Filters
nl	Device Tracking MacWatch-filters

en	Watch Name
nl	Horloge naam

en	Ticket Number
nl	Ticket nummer

en	First Seen
nl	Eerst gezien

en	Last Seen
nl	Laatst Gezien

en	Watches
nl	Horloges

en	No Device Tracking Watched Macs Found
nl	Geen apparaatvolgsysteem voor bewaakte Macs gevonden

en	Click 'Continue' to delete the following Site(s)?
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende site(s) te verwijderen?

en	You must select at least one site.
nl	U moet ten minste één site selecteren.

en	Device Tracking Site [edit: %s]
nl	Device Tracking Site [Bewerken: %s]

en	Device Tracking Site [new]
nl	Device Tracking Site [nieuw]

en	Device Tracking Site Filters
nl	Apparaattracking Site Filters

en	Total IP's
nl	Totaal IP's

en	MACS Found
nl	MACS gevonden

en	Device Errors
nl	Fouten in het apparaat

en	No Device Tracking Sites Found
nl	Geen apparaatvolgsites gevonden

en	Total Devices
nl	Totaal aantal apparaten

en	Total User Ports
nl	Totaal aantal gebruikershavens

en	Total Oper Ports
nl	Totaal aantal exploitantenhavens

en	Total Trunks
nl	Totaal aantal boomstammen

en	You must select at least one SNMP Option.
nl	U moet ten minste één SNMP-optie selecteren.

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option(s).
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende SNMP optie(s) te verwijderen.

en	Click 'Continue' to duplicate the following SNMP Option(s). You can optionally change the title format for the new SNMP Options.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende SNMP-optie(s) te dupliceren. U kunt het titelformaat voor de nieuwe SNMP-opties optioneel wijzigen.

en	<name> (1)
nl	<naam> (1)

en	Name Format:
nl	Naamlayout:

en	SNMP Options [edit %s]
nl	SNMP opties [wijzig: %s]

en	SNMP Options [new]
nl	SNMP opties [nieuw]

en	SNMP Option Set [edit: %s]
nl	SNMP opties [wijzig: %s]

en	SNMP Option Set [new]
nl	SNMP opties [nieuw]

en	Device Tracking SNMP Options
nl	Apparaatvolgsysteem SNMP-opties

en	Item

en	Version
nl	Versie

en	Community

en	Port
nl	Poort

en	Timeout

en	Retries
nl	Pogingen

en	Max OIDs
nl	Max OID's

en	Username
nl	Gebruikersnaam

en	Auth Proto

en	Priv Proto
nl	Privé Proto

en	Actions
nl	Acties

en	No SNMP Items Found
nl	Geen SNMP-items gevonden

en	Title of SNMP Option Set
nl	Titel van SNMP-optieset

en	SNMP Settings
nl	SNMP-instellingen

en	No SNMP Option Sets Found
nl	Geen SNMP optiereeksen gevonden

en	Options
nl	Opties

en	Device Tracking Process Status
nl	Processtatus apparaatvolgsysteem

en	Refresh
nl	Vernieuwen

en	Current Process Status
nl	Huidige processtatus

en	The Device Tracking Poller is:
nl	De Device Tracking Poller is dat wel:

en	Running Processes:
nl	Lopende processen:

en	Last Time Poller Started:
nl	De laatste keer dat de Poller is gestart:

en	Poller Frequency:
nl	Poller Frequentie:

en	Approx. Next Runtime:
nl	Ca. Volgende Looptijd:

en	Approx. Next DB Maintenance:
nl	Ca. Volgende DB-onderhoud:

en	Run Time Details
nl	Looptijd Details

en	Last Poller Runtime:
nl	Laatste Poller Runtime:

en	Last Poller Maintenance Runtime:
nl	Laatste Poller Maintenance Runtime:

en	Maximum Concurrent Processes:
nl	Maximale gelijktijdige processen:

en	processes
nl	Processen

en	Maximum Per Device Scan Time:
nl	Maximale scantijd per apparaat:

en	minutes
nl	minuten

en	DNS Configuration Information
nl	DNS-configuratie-informatie

en	Reverse DNS Resolution is
nl	Omgekeerde DNS-resolutie is

en	Primary DNS Server:
nl	Primaire DNS-server:

en	Secondary DNS Server:
nl	Secundaire DNS-server:

en	DNS Resolution Timeout:
nl	DNS-resolutie time-out:

en	milliseconds
nl	milliseconden

en	Running Process Summary
nl	Lopend procesoverzicht

en	The DNS Resolver is Not Running
nl	De DNS-oplosser draait niet

en	The DNS Resolver is Running
nl	De DNS-oplosser draait

en	Date Started
nl	Begindatum

en	Completed
nl	Voltooid

en	Waiting
nl	In afwachting

en	Other
nl	Andere

en	Are You Sure?
nl	Weet u het zeker?

en	Are you sure you want to delete all the Port to MAC to IP results from the system?
nl	Weet u zeker dat u alle Port to MAC to IP resultaten uit het systeem wilt verwijderen?

en	Device Tracking Database Results
nl	Resultaten van de Device Tracking Database

en	The following number of records have been removed from the database: %s
nl	Het volgende aantal records is uit de database verwijderd: %s

en	Are you sure you want to delete all the Aggregated Port to MAC to IP results from the system?
nl	Weet u zeker dat u alle Aggregated Port to MAC to IP resultaten uit het systeem wilt verwijderen?

en	The following number of records have been removed from the aggergated table: %s
nl	Het volgende aantal records is uit de samengevoegde tabel verwijderd: %s

en	Are you sure you want to delete and recreate all the Aggregated Port to MAC to IP results from the system?
nl	Weet u zeker dat u alle Aggregated Port to MAC to IP resultaten van het systeem wilt verwijderen en opnieuw wilt maken?

en	The following number of records have been removed from the aggergated table: %s. And %s records will be added.
nl	Het volgende aantal records is uit de samengevoegde tabel verwijderd: %s. En %s records worden toegevoegd.

en	The Device Tracking scanning functions have been purged. They will be recreated once you either edit a device or device type.
nl	De scanfuncties voor het bijhouden van het apparaat zijn gewist. Ze worden opnieuw gemaakt zodra u een apparaat of apparaattype bewerkt.

en	Cacti Device Tracking System Utilities
nl	Hulpprogramma's voor het volgen van cactussen

en	Process Status Information
nl	Informatie over de status van het proces

en	View Device Tracking Process Status
nl	Bekijk de status van het proces voor het volgen van het apparaat

en	This option will let you show and set process information associated with the Device Tracking polling process.
nl	Met deze optie kunt u de procesinformatie weergeven en instellen die is gekoppeld aan het afroepproces Device Tracking.

en	Database Administration
nl	Database Administratie

en	Perform Database Maintenance
nl	Database Onderhoud uitvoeren

en	Deletes expired Port to MAC to IP associations from the database. Only records that have expired, based upon your criteria are removed.
nl	Verwijdert verlopen Poort naar MAC naar MAC naar IP associaties uit de database. Alleen records die verlopen zijn, op basis van uw criteria, worden verwijderd.

en	Refresh IEEE Vendor MAC/OUI Database
nl	IEEE-verkoper MAC/OUI Databank verversen

en	This function will download and install the latest OIU database from the IEEE Website. Each Network Interface Card (NIC) has a MAC Address. The MAC Address can be broken into two parts. The first part of the MAC Address contains the Vendor MAC. The Vendor MAC identifies who manufactured the part. This will be helpful in spot checking for rogue devices on your network.
nl	Deze functie downloadt en installeert de nieuwste OIU-database van de IEEE-website. Elke netwerkinterfacekaart (NIC) heeft een MAC-adres. Het MAC-adres kan in twee delen worden opgesplitst. Het eerste deel van de MAC Addess bevat de Vendor MAC. De Vendor MAC identificeert wie het onderdeel heeft vervaardigd. Dit zal u helpen bij het ter plaatse controleren op malafide apparaten in uw netwerk.

en	Refresh Scanning Functions
nl	Verfris de scanfuncties

en	Deletes old and potentially stale Device Tracking scanning functions from the drop-down you receive when you edit a device type.
nl	Verwijdert oude en mogelijk verouderde apparaatopsporingsfuncties uit de vervolgkeuzelijst die u ontvangt wanneer u een apparaattype bewerkt.

en	Remove All Scan Results
nl	Alle scanresultaten verwijderen

en	Deletes ALL Port to MAC to IP associations from the database all IP Addresses, IP Ranges, and VLANS. This utility is good when you want to start over. DANGER: All prior data is deleted.
nl	Verwijdert ALL Port to MAC naar IP associaties uit de database alle IP-adressen, IP-bereiken en VLANS. Dit hulpprogramma is goed wanneer u opnieuw wilt beginnen. DANGER: Alle eerdere gegevens worden verwijderd.

en	Aggregated Table Administration
nl	Geaggregeerd tafelbeheer

en	Remove All Aggregated Results
nl	Alle geaggregeerde resultaten verwijderen

en	Deletes ALL Aggregated (Not Scan Results) Port to MAC to IP associations from the database. Data will again be collected on the basis of only new scanned data in the next mactrack poller run.
nl	Verwijdert ALLE Aggregated (Not Scan Results) Port to MAC to MAC to IP associaties uit de database. De gegevens worden opnieuw verzameld op basis van alleen nieuwe gescande gegevens in de volgende mactrack pollerrun.

en	Perform Aggregate Table Rebuild
nl	Voer Aggregate Table Rebuild uit

en	Deletes ALL Aggregated (Not Scan Results) Port to MAC to IP associations from the database and their re-creation based on All scanned data now.
nl	Verwijdert ALLE Aggregated (Not Scan Results) Port to MAC to MAC to IP associaties uit de database en hun re-creatie op basis van Alle gescande gegevens nu.

en	Device Tracking Vendor Mac Filter
nl	Device Tracking Vendor Mac-filter

en	Vendor MAC
nl	Verkoper MAC

en	Corporation
nl	Bedrijf

en	Address
nl	Adres

en	Vendor Macs
nl	Verkoper Macs

en	No Device Tracking Vendor MACS Found
nl	Geen Device Tracking Vendor MACS gevonden

en	Device Tracking - ARP/IP View
nl	Apparaattracering - ARP/IP-weergave

en	Switch Name
nl	Schakelaar Naam

en	Switch Hostname
nl	Schakelaar Hostnaam

en	ED IP Address
nl	ED IP-adres

en	ED DNS Hostname
nl	ED DNS-hostnaam

en	ED MAC Address
nl	ED MAC-adres

en	Vendor Name
nl	Naam leverancier

en	Port Number
nl	Poortnummer

en	Port Name
nl	Naam van de haven

en	Last Scan Date
nl	Laatste scandatum

en	ARP Cache

en	You must first choose a Site, Device or other search criteria.
nl	U moet eerst een Site, Apparaat of andere zoekcriteria kiezen.

en	No Device Tracking IP Results Found
nl	Geen tracking-IP-resultaten voor apparaten gevonden

en	Device
nl	Apparaat

en	IP's

en	IP

en	Show
nl	Toon

en	Most Recent
nl	Meest Recent

en	MAC

en	Device Tracking - Device Report View
nl	Apparaatvolgsysteem - Apparaatrapportweergave

en	Unknown Device Type
nl	Onbekend apparaattype

en	Total VLAN's
nl	Totaal VLAN's

en	Edit Device
nl	Wijzig apparaat

en	View Graphs
nl	Toon grafieken

en	Device Not Mapped to Cacti Device
nl	Sync Apparaatvolgsysteem voor het volgen van apparaat naar cactusapparaat

en	View MAC Addresses
nl	MAC-adressen

en	No Device Tracking Devices Found
nl	Geen apparaatvolgsystemen gevonden

en	Hub/Switch
nl	Naaf/Schakelaar

en	Device Tracking - 802.1x View
nl	Het volgen van apparaten - 802.1x Mening

en	Domain
nl	Domein

en	802.1x Sessions
nl	802.1x Sessies

en	No Device Tracking 802.1x Sessions Found
nl	Geen apparaattracering 802.1x sessies gevonden

en	Dot1x Scan Results
nl	Dot1x-scanner

en	Sessions
nl	Sessies

en	Any Status
nl	Volgens status

en	No Method
nl	Methode

en	DATA
nl	Data

en	VOICE
nl	SPREEKUUR

en	Portname

en	Device Tracking - Monitored Device Graph View
nl	Apparaattracering - Bewaakte apparaatgrafiekweergave

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
nl	[ Aangepaste grafieklijst toegepast - Filter VAN lijst ]

en	Device Tracking - Network Interfaces View
nl	Apparaattracering - Netwerkinterfaces bekijken

en	No Device Tracking Interfaces Found
nl	Geen apparaatvolgsystemen gevonden

en	Interface Up
nl	Interface omhoog

en	No Alias
nl	Geen Alias

en	Errors Present
nl	Fouten Aanwezig

en	Discards Present
nl	Teruggooi Aanwezig

en	No Graphs
nl	Grafieken

en	Interface Down
nl	Interface omlaag

en	Interface Scan Results
nl	Alle scanresultaten verwijderen

en	Name
nl	Naam

en	Description
nl	Omschrijving

en	Alias

en	InBound %%%
nl	InGezond %

en	OutBound %%%
nl	Uitgaande %

en	In (B/S)
nl	Database gebruiker: %s

en	Out (B/S)
nl	Uit (B/S)

en	In Err Total
nl	In Err Totaal

en	In Disc Total
nl	In Schijf Totaal

en	UProto Total
nl	UProto Totaal

en	Out Err Total
nl	Uit Err Totaal

en	Out Disc Total
nl	Uitschijf Totaal

en	In Err (E/S)

en	In Disc (D/S)
nl	In schijf (D/S)

en	UProto (UP/S)

en	Out Err (OE/S)
nl	Uit Err (OE/S)

en	Out Disc (OD/S)
nl	Uit schijf (OD/S)

en	Last Change
nl	Laatste wijziging

en	Last Scanned
nl	Laatst gescanned

en	Filters

en	All Interfaces
nl	Alle interfaces

en	All Non-Ignored Interfaces
nl	Alle niet-genegeerde interfaces

en	All Ignored Interfaces
nl	Alle genegeerd Interfaces

en	High In/Out Utilization > %d %
nl	Hoog in/uit gebruik > %d %

en	High In Utilization > %d %
nl	Hoog in gebruik > %d %

en	High Out Utilization > %d %
nl	Hoog Uit Gebruik > %d %

en	With Issues
nl	Met problemen

en	Up Interfaces
nl	Omhooggaande interfaces

en	Up Interfaces No Alias
nl	Omhooggaande interfaces Geen alias

en	Errors Accumulating
nl	Fouten Accumulerend

en	Discards Accumulating
nl	Teruggooi Ophopend

en	Changed in Last Day
nl	Gewijzigd in Laatste Dag

en	Bandwidth
nl	Bandbreedte

en	Show Totals
nl	Toon totalen

en	Device Tracking - Site IP Range Report View

en	IP Range
nl	IP-bereik

en	Current IP Addresses
nl	Huidige IP-adressen

en	Current Date
nl	Huidige datum

en	Maximum IP Addresses
nl	Maximale IP-adressen

en	Maximum Date
nl	Maximum Datum

en	IP Address Ranges
nl	IP-adresbereiken

en	Edit Site
nl	Site Bewerken

en	View IP Addresses
nl	Huidige IP-adressen

en	No Device Tracking Site IP Ranges Found
nl	Geen Device Tracking Site IP-bereiken gevonden

en	Device Tracking - MAC to IP Report View
nl	Apparaattracering - MAC naar IP rapportweergave

en	Authorize
nl	Machtigen

en	Revoke
nl	Intrekken

en	The following MAC Addresses Could not be revoked because they are members of Group Authorizations %s
nl	De volgende MAC-adressen konden niet worden ingetrokken omdat ze lid zijn van de groepsautorisaties %s

en	Click 'Continue' to Authorize the following MAC Addresses.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende MAC-adressen te autoriseren.

en	Click 'Continue' to Revoke the following MAC Addresses.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende MAC-adressen in te trekken.

en	You must select at least one MAC Address.
nl	U moet ten minste één MAC-adres selecteren.

en	You are not permitted to change Mac Authorizations.
nl	Het is niet toegestaan om Mac-autorisaties te wijzigen.

en	Dev.:%s IP.:%s MAC.:%s PORT.:%s Count.: [%s]
nl	Dev.:%s IP.:%s MAC.:%s PORT.:%s Aantal...: [%s]

en	You must select at least one Row.
nl	U moet ten minste één rij selecteren.

en	You are not permitted to delete rows.
nl	Het is niet toegestaan om rijen te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete the following rows from Aggregated table.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende rijen uit de geaggregeerde tabel te verwijderen.

en	Authorized
nl	Geautoriseerd

en	VLAN ID
nl	VLAN-ID

en	VLAN Name
nl	Naam VLAN

en	MAC Addresses
nl	MAC-adressen

en	Not Authorized
nl	Geautoriseerd

en	You must choose a Site, Device or other search criteria.
nl	U moet een Site, Apparaat of andere zoekcriteria kiezen.

en	No Device Tracking Port Results Found
nl	Geen tracking-poortresultaten van het apparaat gevonden

en	Count
nl	Aantal

en	Aggregated
nl	Geaggregeerd

en	Device Tracking - Site Report View
nl	Apparaattracering - Site Report View

en	Rescan Site
nl	Apparaat opnieuw scannen

en	View Devices
nl	Apparaten

en	View IP Ranges
nl	IP-bereiken

en	Sites / Device Types
nl	Apparaattypen

en	Site Scan Results
nl	Alle scanresultaten verwijderen

en	Device Tracking
nl	Apparaat Tracking

en	General Settings
nl	Algemene Instellingen

en	Scanning Frequency
nl	Aftastenfrequentie

en	Choose when to collect MAC and IP Addresses and Interface statistics from your network devices.
nl	Kies wanneer u MAC- en IP-adressen en interfacestatistieken van uw netwerkapparaten wilt verzamelen.

en	Concurrent Processes
nl	Gelijktijdige processen

en	Specify how many devices will be polled simultaneously until all devices have been polled.
nl	Geef aan hoeveel apparaten tegelijkertijd worden gepeild totdat alle apparaten zijn gepeild.

en	Scanner Max Runtime
nl	Scanner Max. looptijd

en	Specify the number of minutes a device scanning function will be allowed to run prior to the system assuming it has been completed. This setting will correct for abended scanning jobs.
nl	Geef het aantal minuten op dat een apparaatscanfunctie mag worden uitgevoerd voordat het systeem wordt uitgevoerd, ervan uitgaande dat het systeem is voltooid. Deze instelling corrigeert voor afgebroken scantaken.

en	Start Time for Data Collection
nl	Starttijd voor het verzamelen van gegevens

en	When would you like the first data collection to take place. All future data collection times will be based upon this start time. A good example would be 12:00AM.
nl	Wanneer wilt u dat de eerste gegevensverzameling plaatsvindt. Alle toekomstige dataverzamelingstijden zijn gebaseerd op deze starttijd. Een goed voorbeeld is 12.00 uur 's ochtends.

en	Database Maintenance Time
nl	Database Onderhoudstijd

en	When should old database records be removed from the database. Please note that no access will be permitted to the port database while this action is taking place.
nl	Wanneer moeten oude database records worden verwijderd uit de database. Houd er rekening mee dat er tijdens deze actie geen toegang tot de poortdatabase is toegestaan.

en	Confirm Utilities Prompt
nl	Bevestig de vraag naar hulpprogramma's

en	When using utilities, prompt for verification
nl	Vraag om verificatie als u hulpprogramma's gebruikt

en	Data Retention
nl	Data retentie

en	How long should port MAC details be retained in the database.
nl	Hoe lang moeten de MAC-gegevens van de poort worden bewaard in de database.

en	Data Retention IPs
nl	Data retentie

en	How long should discovered IPs details be retained in the database.
nl	Hoe lang moeten de MAC-gegevens van de poort worden bewaard in de database.

en	Switch Level Ignore Ports Delimiter
nl	Schakelniveau Negeer de scheidingsteken van de poorten

en	What delimiter should Device Tracking use when parsing the Ignore Ports string for each switch.
nl	Welke begrenzer moet Device Tracking gebruiken bij het ontleden van de Ignore Ports string voor elke schakelaar.

en	Auto Detect
nl	Automatisch detecteren

en	Colon [:]
nl	Kolon [:]

en	Pipe [|]

en	Space [ ]
nl	Ruimte [ ]

en	Mac Address Delimiter
nl	Scheidingsteken Mac-adres

en	How should each octet of the MAC address be delimited.
nl	Hoe moet elke octet van het MAC-adres worden afgebakend.

en	Dash [-]

en	Ports to Ignore
nl	Havens voor negeren

en	Provide a regular expression of ifNames or ifDescriptions of ports to ignore in the interface list. For example, (Vlan|Loopback|Null).
nl	Zorg voor een regelmatige expressie van ifNames of ifDescriptions van poorten om te negeren in de interface lijst. Bijvoorbeeld (Vlan|Loopback|Null).

en	Bandwidth Usage Threshold
nl	Bandbreedte Gebruiksdrempel

en	When reviewing network interface statistics, what bandwidth threshold do you want to view by default.
nl	Wanneer u de statistieken van de netwerkinterface bekijkt, welke bandbreedtedrempel wilt u standaard bekijken.

en	%d Percent
nl	%d Percentage

en	DNS Settings
nl	DNS-instellingen

en	Perform Reverse DNS Name Resolution
nl	Voer omgekeerde DNS-naam resolutie uit

en	Should Device Tracking perform reverse DNS lookup of the IP addresses associated with ports. CAUTION: If DNS is not properly setup, this will slow scan time significantly.
nl	Als Device Tracking een omgekeerde DNS-lookup van de IP-adressen van de poorten uitvoert. LET OP: Als DNS niet goed is ingesteld, zal dit de scantijd aanzienlijk vertragen.

en	Primary DNS IP Address
nl	IP-adres van de primaire DNS server

en	Enter the primary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
nl	Voer het IP-adres in van de primaire DNS server.

en	Secondary DNS IP Address
nl	IP-adres van de Secundaire DNS server

en	Enter the secondary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
nl	Voer het IP-adres in van de secundaire DNS server.

en	DNS Timeout
nl	DNS timeout

en	Please enter the DNS timeout in milliseconds. Device Tracking uses a PHP based DNS resolver.
nl	Voer de DNS-time-out in milliseconden in. Device Tracking maakt gebruik van een PHP-gebaseerde DNS-oplosser.

en	DNS Prime Interval

en	How often, in seconds do Device Tracking scanning IP's need to be resolved to MAC addresses for DNS resolution. Using a larger number when you have several thousand devices will increase performance.
nl	Hoe vaak moeten Device Tracking IP-scanners in seconden worden opgelost naar MAC-adressen voor DNS-resolutie. Het gebruik van een groter aantal wanneer u enkele duizenden apparaten heeft, zal de prestaties verhogen.

en	Notification Settings
nl	Notificatie instellingen

en	Source Address
nl	Bron Adres

en	The source Email address for Device Tracking Emails.
nl	Het bron E-mailadres voor Device Tracking Emails.

en	Source Email Name
nl	Naam van de bron e-mail

en	The Source Email name for Device Tracking Emails.
nl	De bron-e-mailnaam voor Device Tracking Emails.

en	MACTrack Administrator
nl	MACTrack Beheerder

en	MacWatch Default Body
nl	MacWatch-standaardhorlogekast

en	The Email body preset for Device Tracking MacWatch Emails. The body can contain any valid html tags. It also supports replacement tags that will be processed when sending an Email. Valid tags include <IP>, <MAC>, <TICKET>, <SITENAME>, <DEVICEIP>, <PORTNAME>, <PORTNUMBER>, <DEVICENAME>.
nl	De vooringestelde Email body voor Device Tracking MacWatch-e-mails. De body kan alle geldige html tags bevatten. Het ondersteunt ook vervangende tags die worden verwerkt bij het verzenden van een e-mail. Geldige tags zijn <IP>, <MAC>, <TICKET>, <SITENAME>, <DEVICEIP>, <PORTNAME>, <PORTNUMBER>, <DEVICENAME>.

en	Mac Address <MAC> found at IP Address <IP> for Ticket Number: <TICKET>.<br>The device is located at<br>Site: <SITENAME>, Device <DEVICENAME>, IP <DEVICEIP>, Port <PORTNUMBER>, and Port Name <PORTNAME>
nl	Mac-adres <MAC> gevonden op IP-adres <IP> voor ticketnummer: <TICKET>.<br>Het apparaat bevindt zich op<br>Site: <SITENAME>, Apparaat <DEVICENAME>, IP <DEVICEIP>, poort <PORTNUMBER> en poortnaam <PORTNAME>

en	MacAuth Report Email Addresses
nl	MacAuth-rapport E-mailadressen

en	A comma delimited list of users to receive the MacAuth Email notifications.
nl	Een door komma's afgebakende lijst van gebruikers om de MacAuth e-mailberichten te ontvangen.

en	MacAuth Report Frequency
nl	MacAuth Rapportage Frequentie

en	How often will the MacAuth Reports be Emailed.
nl	Hoe vaak worden de MacAuth-rapporten per e-mail verstuurd.

en	Device Tracking ArpWatch Settings
nl	ArpWatch-instellingen voor het volgen van apparaten

en	Enable ArpWatch
nl	ArpWatch inschakelen

en	Should Device Tracking also use ArpWatch data to supplement Mac to IP/DNS resolution?
nl	Moet Device Tracking ook gebruik maken van ArpWatch-gegevens om de Mac aan te vullen met IP/DNS-resolutie?

en	ArpWatch Database Path
nl	ArpWatch Database Pad

en	The location of the ArpWatch Database file on the Cacti server.
nl	De locatie van het ArpWatch Database bestand op de Cacti server.

en	SNMP Presets
nl	SNMP-presets

en	Update Policy for SNMP Options
nl	Update beleid voor SNMP-opties

en	Policy for synchronization of SNMP Options between Cacti devices and Device Tracking Devices.
nl	Beleid voor synchronisatie van SNMP-opties tussen Cacti-apparaten en Device Tracking Devices.

en	Default SNMP version for all new hosts.
nl	Standaard SNMP-versie voor alle nieuwe hosts.

en	Default SNMP read community for all new hosts.
nl	Standaard SNMP leesgemeenschap voor alle nieuwe hosts.

en	Communities
nl	Gemeenten

en	Fill in the list of available SNMP read strings to test for this device. Each read string must be separated by a colon ':'. These read strings will be tested sequentially if the primary read string is invalid.
nl	Vul de lijst met beschikbare SNMP-leesreeksen in om voor dit apparaat te testen. Elke gelezen string moet worden gescheiden door een dubbele punt ":". Deze leesstrings worden achtereenvolgens getest als de primaire leesstring ongeldig is.

en	The UDP/TCP Port to poll the SNMP agent on.
nl	De UDP/TCP-poort om de SNMP-agent op te vragen.

en	Default SNMP timeout in milli-seconds.
nl	Standaard SNMP timeout in milliseconden voor alle nieuwe apparaten.

en	The number times the SNMP poller will attempt to reach the host before failing.
nl	Het aantal keren dat de SNMP poller zal proberen de gastheer te bereiken alvorens te falen.

en	snmpbulkwalk Binary Path
nl	snmpbulkwalk binary locatie

en	The path to your snmpbulkwalk binary.
nl	De locatie van de snmpbulkwalk binary.

en	MacTrack Settings
nl	SNMP-instellingen

en	Default Tab
nl	Standaard tabblad

en	Which MacTrack tab would you want to be your Default tab every time you goto the MacTrack second.
nl	Welk MacTrack-tabblad zou u uw standaardtabblad willen zijn elke keer dat u naar de tweede MacTrack gaat.

en	IP Addresses
nl	IP adressen

en	Mac Addresses
nl	Mac-adres

en	dot1x Deta

en	Device Tracking Devices
nl	Apparaatvolgsystemen

en	(Edit)
nl	(bewerken)

en	(Import)
nl	Importeren

en	Device Tracking Device Types

en	Device Tracking Sites
nl	Sites voor het volgen van apparaten

en	Mac Address Tracking Utility
nl	Hulpprogramma voor het traceren van adressen op de Mac

en	Mac Address Authorization Utility
nl	Mac Adres Autorisatiehulpprogramma voor Mac-adressen

en	Device Tracking Vendor Macs

en	Device Tracking View Macs
nl	Apparaatvolgsysteem Bekijk Macs

en	Device Tracking Dot1x View

en	Device Tracking IP Address Viewer
nl	Apparaat Tracking IP Adres Viewer

en	Device Tracking View Interfaces
nl	Apparaatvolgsysteem Bekijk Interfaces

en	Device Tracking View Sites
nl	Apparaatvolgsystemen Bekijk sites

en	Device Tracking View IP Ranges
nl	Apparaatvolgsysteem Bekijk IP-bereiken

en	Device Tracking View Devices
nl	Apparaatvolgsysteem Bekijk Apparaten

en	Device Tracking Utilities
nl	Hulpprogramma's voor het volgen van apparaten

en	Truncate Port Results Table
nl	Truncate Port Resultaten Tabel

en	Truncate Aggregated Port Results Table
nl	Tabel met afgeknotte geaggregeerde havenresultaten

en	Truncate and Re-create Aggregated Port Results Table
nl	Truncate en Re-create Aggregated Port Results Table

en	Refresh/Update Vendor MAC Database from IEEE
nl	Vernieuwen/bijwerken Vendor MAC Database van IEEE

en	Device Tracking Graph Viewer
nl	Apparaatvolgsysteem Grafiekkijker

en	MacTrack

en	%d Seconds
nl	%d Seconden

en	%d Minute
nl	%d Minuut

en	Matches
nl	Wedstrijden

en	Contains
nl	Bevat

en	Begins With
nl	begint met

en	Does Not Contain
nl	Bevat geen

en	Does Not Begin With
nl	begint niet met

en	Is Null
nl	Is ongeldig

en	Is Not Null
nl	Is niet ongeldig

en	Half

en	Full
nl	Volledig

en	Sync Cacti Device to Device Tracking Device
nl	Cactusapparaat met apparaatvolgsysteem synchroniseren

en	Sync Device Tracking Device to Cacti Device
nl	Sync Apparaatvolgsysteem voor het volgen van apparaat naar cactusapparaat

en	Every %d Minutes
nl	Iedere %d minuten

en	Every %d Hour
nl	Elk %d uur

en	Every %d Hours
nl	Iedere %d uren

en	Every Day
nl	Iedere dag

en	%d Month
nl	%d Maand

en	%d Months
nl	%d Maanden

en	%d Year
nl	%d Jaar

en	On Scan Completion
nl	Bij het voltooien van het scannen

en	Every %d Days
nl	Elke %d dagen

en	Every Week
nl	Iedere week

en	Management
nl	Onderhoud

en	SNMP Options
nl	SNMP opties

en	Mac Watch
nl	Mac horloge

en	Tracking Tools
nl	Tracking Hulpmiddelen

en	Mac Authorizations
nl	Mac-autorisaties

en	Tracking Utilities
nl	Hulpprogramma's voor tracering

en	Device Scanning Function Options
nl	Opties voor het scannen van apparaten

en	Give this device type a meaningful description.
nl	Geef dit type apparaat een zinvolle beschrijving.

en	Fill in the name for the vendor of this device type.
nl	Vul de naam van de leverancier van dit type apparaat in.

en	Choose the type of device.
nl	Kies het type apparaat.

en	System Description Match
nl	Systeembeschrijving overeenkomst

en	Provide key information to help Device Tracking detect the type of device. The wildcard character is the '*' sign.
nl	Verstrek belangrijke informatie om Device Tracking te helpen bij het opsporen van het type apparaat. Het wildcard karakter is het '%' teken.

en	Vendor SNMP Object ID Match
nl	Verkoper SNMP Object ID Match

en	MAC Address Scanning Function
nl	MAC-adres Scannen Functie voor het scannen van adressen

en	The Device Tracking scanning function to call in order to obtain and store port details. The function name is all that is required. The following four parameters are assumed and will always be appended: 'my_function($site, &$device, $lowport, $highport)'. There is no function required for a pure router.
nl	De functie Device Tracking scannen om aan te roepen om poortdetails te verkrijgen en op te slaan. De functienaam is alles wat nodig is. De volgende vier parameters worden aangenomen en zullen altijd worden toegevoegd: 'my_function($site, &$device, $lowport, $highport, $highport)'. Voor een zuivere router is geen functie vereist.

en	IP Address Scanning Function
nl	IP-adressen scannen Functie

en	The Device Tracking scanning function specific to Layer3 devices that track IP Addresses.
nl	De functie Device Tracking scannen voor Layer3-apparaten die IP-adressen bijhouden.

en	802.1x Scanning Function
nl	802.1x scanfunctie

en	The Device Tracking scanning function specific to Switches with dot1x enabled.
nl	De scanfunctie Device Tracking scannen specifiek voor schakelaars met dot1x ingeschakeld.

en	Serial Number Base OID
nl	Serienummer Basis-OID

en	The SNMP OID used to obtain this device types serial number to be stored in the Device Tracking Asset Information table.
nl	De SNMP OID die wordt gebruikt voor het verkrijgen van dit apparaattype serienummer dat moet worden opgeslagen in de tabel Apparaatvolgsysteeminformatie.

en	Serial Number Collection Method
nl	Serienummer Inzamelingsmethode

en	How is the serial number collected for this OID. If 'SNMP Walk', we assume multiple serial numbers. If 'Get', it will be only one..
nl	Hoe wordt het serienummer voor deze OID verzameld. Als 'SNMP Walk', gaan we uit van meerdere serienummers. Als 'Get', zal het er maar één zijn.....

en	SNMP Get
nl	SNMP get

en	SNMP Walk

en	Low User Port Number
nl	Laag aantal gebruikers poorten

en	Provide the low user port number on this switch. Leave 0 to allow the system to calculate it.
nl	Geef het lage poortnummer van de gebruiker op deze schakelaar. Laat 0 staan om het systeem in staat te stellen dit te berekenen.

en	High User Port Number
nl	Hoog aantal gebruikers poorten

en	Disabled device type is not used.

en	Fill in the name of this SNMP option set.
nl	Voer de naam in van deze SNMP optie reeks.

en	SNMP Version
nl	SNMP versie

en	Choose the SNMP version for this host.
nl	Kies de SNMP versie voor deze host.

en	SNMP Community String
nl	SNMP community waarde

en	Fill in the SNMP read community for this device.
nl	Voer de SNMP read community waarde in voor dit apparaat.

en	SNMP Port
nl	SNMP poort

en	SNMP Timeout
nl	SNMP timeout

en	The maximum number of milliseconds Cacti will wait for an SNMP response (does not work with php-snmp support).
nl	Het maximaal aantal milliseconden dat Cacti wacht op een SNMP antwoord (werkt niet met php-snmp support).

en	SNMP Retries
nl	SNMP pogingen

en	The maximum number of attempts to reach a device via an SNMP readstring prior to giving up.
nl	Het maximum aantal pogingen om een apparaat via de SNMP read waarde te bereiken.

en	Maximum OID's Per Get Request
nl	Maximaal aantal OID's per GET request

en	Specified the number of OID's that can be obtained in a single SNMP Get request.
nl	Het aantal OID's dat in één SNMP Get request kan worden verkregen.

en	SNMP Username (v3)
nl	SNMP gebruikersnaam (v3)

en	SNMP v3 username for this device.
nl	SNMP v3 gebruikersnaam voor dit apparaat.

en	SNMP Password (v3)
nl	SNMP wachtwoord (v3)

en	SNMP v3 password for this device.
nl	SNMP v3 wachtwoord voor dit apparaat.

en	SNMP Auth Protocol (v3)
nl	SNMP Auth protocol (v3)

en	Choose the SNMPv3 Authorization Protocol.
nl	Kies het SNMPv3 autothorisatieprotocol.

en	SNMP Privacy Passphrase (v3)
nl	SNMP privacy wachtwoord (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Passphrase.
nl	Kies het SNMPv3 privacy wachtwoord.

en	SNMP Privacy Protocol (v3)
nl	SNMP privacy protocol (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Protocol.
nl	Kies het SNMPv3 privacy protocol.

en	SNMP Context (v3)
nl	SNMP context (v3)

en	Enter the SNMP v3 Context to use for this device.
nl	Voer de SNMP v3-context in om voor dit apparaat te gebruiken.

en	SNMP Engine ID (v3)

en	Enter the SNMP v3 Engine ID to use for this device.
nl	Voer de SNMP v3 Engine ID in om voor dit apparaat te gebruiken.

en	General Device Settings
nl	Algemene apparaatinstellingen

en	Give this device a meaningful name.
nl	Geef dit apparaat een betekenisvolle naam.

en	Fill in the fully qualified hostname for this device.
nl	Vul de volledig gekwalificeerde hostnaam voor dit apparaat in.

en	Related Cacti Host
nl	Verwante Cactus Gastheer

en	Given Device Tracking Host is connected to this Cacti Host.
nl	Given Device Tracking Host is aangesloten op deze Cacti Host.

en	Scan Type
nl	Aftastentype

en	Choose the scan type you wish to perform on this device.
nl	Kies het type scan dat u op dit apparaat wilt uitvoeren.

en	Choose the site to associate with this device.
nl	Kies de site die u met dit apparaat wilt associëren.

en	Device Notes
nl	Notities over het apparaat

en	This field value is useful to save general information about a specific device.
nl	Deze veldwaarde is nuttig om algemene informatie over een specifiek apparaat op te slaan.

en	Disable Device
nl	Apparaat uitschakelen

en	Check this box to disable all checks for this host.
nl	Activeer deze box om alle controles voor deze host uit te schakelen.

en	Switch/Hub, Switch/Router Settings
nl	Schakelaar/Hub, schakelaar/outerinstellingen

en	Provide a list of ports on a specific switch/hub whose MAC results should be ignored. Ports such as link/trunk ports that can not be distinguished from other user ports are examples. Each port number must be separated by a colon, pipe, or a space ':', '|', ' '. For example, 'Fa0/1: Fa1/23' or 'Fa0/1 Fa1/23' would be acceptable for some manufacturers switch types.
nl	Geef een lijst van poorten op een specifieke switch/hub waarvan de MAC-resultaten genegeerd moeten worden. Poorten zoals link/stampoorten die niet te onderscheiden zijn van andere gebruikerspoorten zijn voorbeelden. Elk poortnummer moet gescheiden worden door een dubbele punt, pijp of een spatie ':', '|', ' ' '. Bijvoorbeeld: "Fa0/1: Fa1/23" of "Fa0/1 Fa1/23" zou voor sommige fabrikanten aanvaardbaar zijn.

en	You can use specific SNMP settings or select SNMP set. In the second case, mactrack tries to find correct settings from SNMP set

en	Read Strings
nl	Lezen Strings

en	DEPRECATED: SNMP community strings
nl	DEPRECATED: SNMP-gemeenschapsstrings

en	Specific SNMP Settings
nl	Specifieke SNMP-instellingen

en	Connectivity Options
nl	Connectiviteitsopties

en	Terminal Type
nl	Type terminal

en	Choose the terminal type that you use to connect to this device.
nl	Kies het type terminal dat u gebruikt om verbinding te maken met dit apparaat.

en	Telnet

en	SSH

en	HTTP

en	HTTPS

en	User Name
nl	Gebruikersnaam

en	The user name to be used for your custom authentication method. Examples include SSH, RSH, HTML, etc.
nl	De gebruikersnaam die wordt gebruikt voor uw aangepaste authenticatiemethode. Voorbeelden hiervan zijn SSH, RSH, HTML, etc.

en	Password
nl	Wachtwoord

en	The password to be used for your custom authentication.
nl	Het wachtwoord dat gebruikt wordt voor uw aangepaste authenticatie.

en	Private Key Path
nl	Prive sleutelpad

en	The path to the private key used for SSH authentication.
nl	Het pad naar de private sleutel die gebruikt wordt voor SSH-authenticatie.

en	Sequence
nl	Volgorde

en	Sequence of Item.
nl	Volgorde van item.

en	General Site Settings
nl	Algemene locatie-instellingen

en	Please enter a reasonable name for this site.
nl	Voer een redelijke naam in voor deze site.

en	Primary Customer Contact
nl	Primair klantcontact

en	The principal customer contact name and number for this site.
nl	De belangrijkste contactgegevens van de klant en het nummer van deze site.

en	NetOps Contact

en	Please principal network support contact name and number for this site.
nl	Gelieve de naam en het nummer van de contactpersoon voor netwerkondersteuning voor deze site te vermelden.

en	Facilities Contact
nl	Faciliteiten Contact

en	Please principal facilities/security contact name and number for this site.
nl	Gelieve de naam en het nummer van de belangrijkste faciliteiten/veiligheidscontactpersoon voor deze site te vermelden.

en	Site Information
nl	Locatie informatie

en	Provide any site-specific information, in free form, that allows you to better manage this location.
nl	Geef alle site-specifieke informatie, in vrije vorm, waarmee u deze locatie beter kunt beheren.

en	General Mac Address Tracking Settings
nl	Algemene instellingen voor het bijhouden van adressen op de Mac

en	Please enter the MAC Address to be watched for.
nl	Voer a.u.b. het MAC-adres in waarvoor u wilt worden bewaakt.

en	MAC Tracking Name/Email Subject
nl	MAC Tracking Naam/E-mail Onderwerp

en	Please enter a reasonable name for this MAC Tracking entry. This information will be in the subject line of your Email
nl	Voer een redelijke naam in voor deze MAC Tracking entry. Deze informatie staat in de onderwerpregel van uw e-mail

en	Ticket number for cross referencing with your corporate help desk system(s).
nl	Kaartnummer voor kruisverwijzingen met uw corporate helpdesksysteem(en).

en	Notification Schedule
nl	Meldings schema

en	Choose how often an Email should be generated for this Mac Watch item.
nl	Kies hoe vaak een e-mail moet worden gegenereerd voor dit Mac Watch-item.

en	First Occurrence Only
nl	Alleen de eerste keer dat het voorval zich voordoet

en	All Occurrences
nl	Alle voorvallen

en	Every Hour
nl	Ieder uur

en	Email Addresses
nl	E-mailadressen

en	Enter a semicolon separated of Email addresses that will be notified where this MAC address is.
nl	Voer een puntkomma in, gescheiden van de e-mailadressen, die op de hoogte worden gebracht waar dit MAC-adres zich bevindt.

en	General Mac Address Authorization Settings
nl	Algemene Mac Adres Autorisatie-instellingen

en	MAC Address Match
nl	MAC-adres Match

en	Please enter the MAC Address or Mac Address Match string to be automatically authorized. If you wish to authorize a group of MAC Addresses, you can use the wildcard character of '%' anywhere in the MAC Address.
nl	Voer het MAC-adres of Mac Address Match-string in om automatisch geautoriseerd te worden. Als u een groep MAC-adressen wilt autoriseren, kunt u het jokerteken '%' overal in het MAC-adres gebruiken.

en	Please add a reason for this entry.
nl	Voeg een reden voor deze vermelding toe.