en	Idle
tr	Boşta

en	Running
tr	Çalışıyor

en	No method
tr	Yöntem

en	Authentication Success
tr	Kimlik Doğrulama Başarısı

en	Authentication Failed
tr	Doğrulama Başarısız

en	Authorization Success
tr	Yetkilendirme Başarısı

en	Authorization Failed
tr	Yetkilendirme Başarısız

en	Device Tracking OUI Database Import Results
tr	Cihaz Takibi OUI Veritabanı İthalat Sonuçları

en	Getting OUI Database from IEEE
tr	IEEE'den OUI Veritabanını Alma

en	Getting OUI Database from the IEEE
tr	IEEE'den OUI Veritabanını Alma

en	OUI Database Download from IEEE Complete
tr	IEEE Complete'ten OUI Veritabanını İndirin

en	OUI Database Download from IEEE FAILED
tr	OEE Veritabanını IEEE FAILED sitesinden indirin

en	There were '%d' Entries Added/Updated in the database.
tr	Veritabanında '% d' Eklenmiş / Güncellenmiş Girişler vardı.

en	There were '%d' Records Removed from the database.
tr	Veritabanından kaldırılan '% d' Kayıtları vardı.

en	atifIndexes data collection complete
tr	atifIndexes veri toplama işlemi tamamlandı

en	atPhysAddress data collection complete
tr	atPhysAddress veri toplama işlemi tamamlandı

en	atNetAddress data collection complete
tr	atNetAdresi veri toplama işlemi tamamlandı

en	atEntries assembly complete.
tr	atEntries montajı tamamlandı.

en	HOST: %s, IP address information collection complete
tr	HOST: %s, IP adresi bilgisi toplama işlemi tamamlandı

en	Rescan Device
tr	Cihazı Yeniden Tara

en	View Non Interface Graphs
tr	Arayüzleri Görüntüle

en	No Non Interface Graphs in Cacti
tr	Kaktüslerde Arayüz Olmayan Grafikler Yok

en	View Interface Graphs
tr	Arayüzleri Görüntüle

en	No Interface Graphs in Cacti
tr	Arayüzleri Görüntüle

en	Since Restart
tr	Yeniden Başlatıldığından beri

en	Down
tr	Aşağı

en	Up
tr	Yukarı

en	Data
tr	Veri

en	Voice
tr	Ses

en	Device Rescan '%s'
tr	' %s' Aygıti Yeniden Taraması

en	Site scan '%s'
tr	Site taraması ' %s'

en	Device Enable '%s'
tr	' %s' Aygıtını Etkinleştir

en	Device Disable '%d'
tr	Cihaz Devre Dışı %d'

en	N/A
tr	Yok

en	%d Minutes
tr	%d Dakika

en	%d Hours
tr	%d Saat

en	%d Days
tr	%d Gün

en	%d Weeks
tr	%d Hafta

en	Not Recorded
tr	Kaydedilmedi

en	Status: Running, Processes: %d, Progress: %s, LastRuntime: %2.1f
tr	Durum: Çalışıyor, İşlemler:% d, İlerleme: %s, Son Çalışma Zamanı:% f

en	Status: Idle, LastRuntime: %2.1f seconds, Processes: %d processes, Devices: %d, Next Run Time: %s
tr	Durum: Boşta, Son Çalışma Zamanı:% f saniye, İşlemler:% d işlemler, Cihazlar:% d, Sonraki Çalışma Süresi: %s

en	Disabled
tr	Devre dışı

en	Scanning Rate: Every %s
tr	Tarama Hızı: Her %s

en	View Interfaces
tr	Arayüzleri Görüntüle

en	Not Detected
tr	Tespit Edilmedi

en	Sites
tr	Siteler

en	Devices
tr	Cihazlar

en	IP Ranges
tr	IP Aralıkları

en	IP Address
tr	IP Adresi

en	MAC Address
tr	Mac adresi

en	Interfaces
tr	接口

en	Dot1x
tr	dot1x

en	Graphs
tr	Grafikler

en	Unknown
tr	Bilinmeyen

en	Search
tr	Ara

en	Default
tr	Varsayılan

en	Show Device Details
tr	Cihaz Detaylarını Göster

en	Go
tr	Git

en	Clear
tr	Temizle

en	Export
tr	Dışa Aktar

en	Site

en	Any
tr	Herhangi

en	SubType

en	Device Tracking Device: (%s) successfully updated
tr	Cihaz İzleme Cihazı: ( %s) başarıyla güncellendi

en	Import into Device Tracking Database
tr	Aygıt İzleme Veritabanına İçe Aktar

en	Click 'Continue' to import the following Device to Device Tracking? Please specify additional Device Tracking device options as given below.
tr	Aşağıdaki Cihazı Cihaz Takibine Almak için 'Devam Et'i tıklayın. Lütfen aşağıda gösterildiği gibi ek Cihaz İzleme cihazı seçeneklerini belirtin.

en	We will use these devices SNMP options for the Device Tracking device as well.
tr	Bu cihazların SNMP seçeneklerini Cihaz İzleme cihazı için de kullanacağız.

en	Not Applicable - Router
tr	Uygulanamaz - Yönlendirici

en	Not Applicable - Switch/Hub
tr	Uygulanamaz - Anahtar / Hub

en	Delete
tr	Sil

en	Duplicate
tr	Kopyala

en	--dup--

en	You must select at least one device type.
tr	En az bir cihaz tipi seçmelisiniz.

en	Continue
tr	Devam et

en	Click 'Continue' to delete the following Device Type(s).
tr	Aşağıdaki Cihaz Türlerini silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to duplicate the following Device Type(s). You may optionally change the description for the new device types. Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix.
tr	Aşağıdaki Cihaz Türlerini çoğaltmak için 'Devam Et'i tıklayın. İsteğe bağlı olarak yeni cihaz türleri için açıklamayı değiştirebilirsiniz. Aksi takdirde, aşağıdaki değeri değiştirmeyin; orijinal ad yeni bir sonek ile çoğaltılır.

en	<description> (1)

en	Device Type Prefix:
tr	Cihaz Tipi Öneki:

en	Cancel
tr	İptal

en	Return
tr	Dönüş

en	New Type
tr	Yeni Tür

en	Cisco

en	There were %d Device Types Added!
tr	%d Cihaz Türü Eklendi!

en	No New Device Types Found!
tr	Yeni Cihaz Türü Bulunamadı!

en	Import Results
tr	İçeri Aktarma Sonuçları

en	Cacti has imported the following items:
tr	Cacti aşağıdakileri ithal etti:

en	Import Device Tracking Device Types
tr	Aygıt İzleme Aygıt Türlerini İçe Aktar

en	Import Device Types from Local File
tr	Aygıt Dosyalarını Yerel Dosyadan İçe Aktar

en	Please specify the location of the CSV file containing your device type information.
tr	Lütfen cihaz türü bilgilerinizi içeren CSV dosyasının konumunu belirtin.

en	Overwrite Existing Data?
tr	Mevcut Verilerin Üzerine Yazılsın mı?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old row, only replace duplicate rows.
tr	İçe aktarma işleminin mevcut verilerin üzerine yazmasına izin verilmeli midir? Lütfen dikkat, bu eski satırı silmek anlamına gelmez, sadece tekrarlanan satırları değiştir.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
tr	Mevcut Satırların Güncellenmesine İzin Verilsin mi?

en	Required File Format Notes
tr	Gerekli Dosya Biçimi Notları

en	The file must contain a header row with the following column headings.
tr	Dosya, aşağıdaki sütun başlıklarına sahip bir başlık satırı içermelidir.

en	- A common name for the device. For example Cisco 6509 Switch
tr	- Cihaz için ortak bir ad. Örneğin Cisco 6509 Switch

en	- The vendor who produces this device
tr	- Bu cihazı üreten satıcı

en	- The type of device this is. See the notes below for this integer value
tr	- Bu cihazın tipi. Bu tamsayı değeri için aşağıdaki notlara bakın

en	- A unique set of characters from the snmp sysDescr that uniquely identify this device
tr	- snmp sysDescr'den bu aygıtı benzersiz şekilde tanımlayan benzersiz bir karakter kümesi

en	- The vendor specific snmp sysObjectID that distinguishes this device from the next
tr	- Satıcıya bu cihazı diğerinden ayıran spesifik snmp sysObjectID

en	- The scanning function that will be used to scan this device type
tr	- Bu cihaz türünü taramak için kullanılacak tarama işlevi

en	- The IP scanning function that will be used to scan this device type
tr	- Bu cihaz türünü taramak için kullanılacak IP tarama işlevi

en	- The 802.1x scanning function that will be used to scan this device type
tr	- Bu cihaz tipini taramak için kullanılacak 802.1x tarama fonksiyonu

en	- If the Serial Number for this device type can be obtained via an SNMP Query, add it's OID here
tr	- Bu cihaz tipinin Seri Numarası bir SNMP Sorgusu ile edinilebiliyorsa, buraya OID değerini ekleyin.

en	- If your scanning function does not have the ability to isolate trunk ports or link ports, this is the starting port number for user ports
tr	- Tarama işleviniz, gövde bağlantı noktalarını veya bağlantı bağlantı noktalarını izole etme yeteneğine sahip değilse, bu kullanıcı bağlantı noktalarının başlangıç bağlantı noktası numarasıdır.

en	- Same as the lowPort with the exception that this is the high numbered user port number
tr	- Bu, yüksek numaralı kullanıcı bağlantı noktası numarası olması dışında, lowPort ile aynı

en	- Disabled type is not used
tr	- Devre dışı türü kullanılmıyor

en	The primary key for this table is a combination of the following three fields:
tr	Bu tablonun birincil anahtarı, aşağıdaki üç alanın birleşimidir:

en	Therefore, if you attempt to import duplicate device types, the existing data will be updated with the new information.
tr	Bu nedenle, yinelenen aygıt türlerini içe aktarmayı denerseniz, mevcut veriler yeni bilgilerle güncellenir.

en	is an integer field and must be one of the following:
tr	tamsayı bir alandır ve aşağıdakilerden biri olmalıdır:

en	1 - Switch/Hub
tr	1 - Anahtar / Hub

en	2 - Switch/Router
tr	2 - Anahtar / Yönlendirici

en	3 - Router
tr	3 - Yönlendirici

en	The devices device type is determined by scanning it's snmp agent for the sysObjectID and sysDescription and comparing it against values in the device types database. The first match that is found in the database is used direct Device Tracking as to how to scan it. Therefore, it is very important that you select valid sysObjectID_match, sysDescr_match, and scanning function for your devices.
tr	Aygıt aygıt türü, sysObjectID ve sysDescription için snmp aracısını tarayarak ve aygıt türleri veritabanındaki değerlerle karşılaştırarak belirlenir. Veritabanında bulunan ilk eşleme, nasıl taranacağına dair doğrudan Aygıt İzleme'yi kullanmaktadır. Bu nedenle, aygıtlarınız için geçerli sysObjectID_match, sysDescr_match ve tarama işlevini seçmeniz çok önemlidir.

en	Switch/Hub
tr	Switch / Hub

en	Switch/Router
tr	Switch / Router

en	Router
tr	Yönlendirici

en	HEADER LINE PROCESSED OK: <br>Columns found where: %s
tr	HEADER LINE İŞLENMİŞ TAMAM: <br> Sütun bulundu nerede: %s

en	HEADER LINE PROCESSING ERROR: Missing required field <br>Columns found where: %s
tr	HEADER LINE İŞLEME HATASI: Zorunlu alan eksik <br> Sütun bulundu nerede: %s

en	Unknown Assume "Switch/Hub"
tr	Bilinmeyen "Anahtar / Hub" varsay.

en	INSERT SUCCEEDED: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
tr	INSERT BAŞARI: Satıcı: %s, Açıklama: %s, Tür: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s

en	INSERT FAILED: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
tr	INSERT FAILED: Satıcı: %s, Açıklama: %s, Tür: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s

en	INSERT SKIPPED, EXISTING: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
tr	INSERT SKIPPED, EXISTING: Satıcı: %s, Açıklama: %s, Tür: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s

en	Device Tracking Device Types [edit: %s]
tr	Cihaz Takibi Cihaz Türleri [değiştir: %s]

en	Device Tracking Device Types [new]
tr	Cihaz Takibi Cihaz Tipleri [yeni]

en	Device Tracking Device Type Filters
tr	Cihaz Takibi Cihaz Tipi Filtreler

en	Device Type Description
tr	Cihaz Tipi Açıklaması

en	Device Type
tr	Cihaz tipi

en	Port Scanner
tr	Port Tarayıcı

en	IP Scanner
tr	IP Tarayıcı

en	Dot1x Scanner
tr	Dot1x Tarayıcı

en	sysDescription Match
tr	sysDescription Eşleşmesi

en	Vendor OID Match
tr	Satıcı OID Eşleşmesi

en	Device Types
tr	Cihaz türleri

en	No
tr	Hayır

en	Yes
tr	Evet

en	No Device Tracking Device Types Found
tr	Cihaz İzleme Cihazı Bulunamadı

en	Submit Query
tr	Sorgu gönder

en	Clear Filtered Results
tr	Filtrelenen Sonuçları Temizle

en	Rescan
tr	Yeniden Tara

en	Scan Active Devices for Unknown Device Types
tr	Cihaz Takibi Cihaz Çeşitleri

en	Import
tr	İçe Aktar

en	Import Device Types from a CSV File
tr	Aygıt Dosyalarını Yerel Dosyadan İçe Aktar

en	Export Device Types to Share with Others
tr	Aygıt Dosyalarını Yerel Dosyadan İçe Aktar

en	Vendor
tr	Satıcı

en	All
tr	Tümü

en	Type
tr	Tip

en	Enabled
tr	Etkin

en	Enable
tr	Etkinleştir

en	Disable
tr	Devre Dışı

en	Change SNMP Options
tr	SNMP Seçeneklerini Değiştir

en	Change Device Port Values
tr	Aygıt Bağlantı Noktası Değerlerini Değiştirme

en	Connect to Cacti Host via Hostname
tr	Ana bilgisayar adı üzerinden Cacti Host'a bağlanın

en	Copy SNMP Settings from Cacti Host
tr	SNMP Ayarlarını Cacti Host'tan Kopyala

en	You must select at least one device.
tr	En az bir cihaz seçmelisiniz.

en	Click 'Continue' to enable the following devices.
tr	Aşağıdaki cihazları etkinleştirmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to disable the following devices.
tr	Aşağıdaki cihazları devre dışı bırakmak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to change SNMP parameters for the following devices, check the box next to the fields you want to update, and fill in the new value.
tr	Aşağıdaki cihazların SNMP parametrelerini değiştirmek için 'Devam Et'i tıklayın, güncellemek istediğiniz alanların yanındaki kutuyu işaretleyin ve yeni değeri girin.

en	Click 'Continue' to change upper or lower port parameters for the following devices, check the box next to the fields you want to update, and fill in the new value.
tr	Aşağıdaki cihazların üst veya alt port parametrelerini değiştirmek için 'Devam Et'i tıklayın, güncellemek istediğiniz alanların yanındaki kutuyu işaretleyin ve yeni değeri girin.

en	Click 'Continue' to connect the following devices to their respective Cacti Device. The relation will be built on equal hostnames. Description will be updated as well.
tr	Aşağıdaki cihazları kendi Cacti Cihazlarına bağlamak için 'Devam Et'i tıklayın. İlişki eşit ana bilgisayar adlarına dayanacaktır. Açıklama da güncellenecektir.

en	Click 'Continue' to copy SNMP Settings from connected Cacti Device to Device Tracking Device. All not connected Devices will silently be skipped. SNMP retries will be taken from Ping retries.
tr	SNMP Ayarlarını bağlı Cacti Cihazından Cihaz İzleme Cihazına kopyalamak için 'Devam Et'i tıklayın. Bağlı olmayan tüm cihazlar sessizce atlanacaktır. SNMP denemelerinden SNMP denemeleri alınacaktır.

en	Click 'Continue' to delete the following Devices
tr	Aşağıdaki Cihazları silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Import Device Tracking Devices
tr	Cihaz İzleme Cihazlarını İçe Aktar

en	Import Devices from Local File
tr	Aygıtları Yerel Dosyadan İçe Aktar

en	Please specify the location of the CSV file containing your device information.
tr	Lütfen cihaz bilgilerinizi içeren CSV dosyasının konumunu belirtin.

en	- The SiteID known to Device Tracking for this device
tr	- Bu cihaz için Cihaz Takibi olarak bilinen SiteID

en	- A simple name for the device. For example Cisco 6509 Switch
tr	- Cihaz için basit bir isim. Örneğin Cisco 6509 Switch

en	- The IP Address or DNS Name for the device
tr	- Cihazın IP Adresi veya DNS Adı

en	- More detailed information about the device, including location, environmental conditions, etc.
tr	- Konum, çevre koşulları vb. Dahil cihaz hakkında daha ayrıntılı bilgi.

en	- A list of ports that should not be scanned for user devices
tr	- Kullanıcı cihazlarına taranmaması gereken bağlantı noktalarının listesi

en	- Redundant information indicating the intended device type. See below for valid values.
tr	- Amaçlanan cihaz tipini belirten fazla bilgi. Geçerli değerler için aşağıya bakın.

en	- Id of a set of SNMP options
tr	- Bir dizi SNMP seçeneğinin kimliği

en	- The current snmp read string for the device
tr	- Cihaz için geçerli snmp okuma dizesi

en	- The snmp version you wish to scan this device with. Valid values are 1, 2 and 3
tr	- Bu cihazı taramak istediğiniz snmp sürümü. Geçerli değerler 1, 2 ve 3'tür.

en	- The UDP port that the snmp agent is running on
tr	- Snmp aracısının çalıştığı UDP bağlantı noktası

en	- The timeout in milliseconds to wait for an snmp response before trying again
tr	- Milisaniye cinsinden zaman aşımı, tekrar denemeden önce bir snmp yanıtı beklemek için

en	- The number of times to retry a snmp request before giving up
tr	- Vazgeçmeden önce bir snmp isteğinin tekrar denenmesinin sayısı

en	- Specified the number of OID's that can be obtained in a single SNMP Get request
tr	- Tek bir SNMP İsteğinde alınabilecek OID sayısını belirledi

en	- SNMP V3: SNMP username
tr	- SNMP V3: SNMP kullanıcı adı

en	- SNMP V3: SNMP password
tr	- SNMP V3: SNMP şifresi

en	- SNMP V3: SNMP authentication protocol
tr	- SNMP V3: SNMP kimlik doğrulama protokolü

en	- SNMP V3: SNMP privacy passphrase
tr	- SNMP V3: SNMP gizlilik şifresi

en	- SNMP V3: SNMP privacy protocol
tr	- SNMP V3: SNMP gizlilik protokolü

en	- SNMP V3: SNMP context
tr	- SNMP V3: SNMP içeriği

en	- SNMP V3: SNMP engine id
tr	- SNMP V3: SNMP motor kimliği

en	Therefore, if you attempt to import duplicate devices, only the data you specify will be updated.
tr	Bu nedenle, yinelenen aygıtları içe aktarmayı denerseniz, yalnızca belirttiğiniz veriler güncellenir.

en	HEADER LINE PROCESSED OK: <br>Columns found where: %s
tr	HEADER LINE İŞLENMİŞ TAMAM: <br> Sütun bulundu nerede: %s

en	INSERT SUCCEEDED: Hostname: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
tr	INSERT BAŞARI: Ana Bilgisayar Adı: Site Kimliği: %s, Cihaz Adı: %s, Ana Bilgisayar Adı %s, SNMP Bağlantı Noktası: %s

en	INSERT FAILED: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
tr	INSERT FAILED: Site Kimliği: %s, Aygıt Adı: %s, Ana Bilgisayar Adı %s, SNMP Bağlantı Noktası: %s

en	INSERT SKIPPED, EXISTING: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
tr	INSERT SKIPPED, EXISTING: SiteID: %s, Aygıt Adı: %s, Ana Bilgisayar Adı %s, SNMP Bağlantı Noktası: %s

en	Device Tracking Devices [edit: %s]
tr	Cihaz İzleme Cihazları [değiştir: %s]

en	Device Tracking Devices [new]
tr	Cihaz İzleme Cihazları [yeni]

en	SNMP Information
tr	SNMP Bilgisi

en	System:
tr	Sistem:

en	Uptime:
tr	Ã alÄ±Å ma SÃ¼resi:

en	Hostname:
tr	Makine adı:

en	ObjectID:
tr	Nesne Kimliği:

en	Device Tracking Device Filters
tr	Cihaz Takibi Cihaz Filtreleri

en	Device Name
tr	Aygıt Adı

en	Site Name
tr	Site Adı

en	Status
tr	Durum

en	Hostname
tr	Sunucu Adı

en	Total IPs
tr	Toplam IP

en	User Ports
tr	Kullanıcı Limanlar

en	User Ports Up
tr	Kullanıcı Bağlantı Noktaları

en	Trunk Ports
tr	Trunk Limanlar

en	Active Macs
tr	Aktif Mac'ler

en	Last Duration
tr	Son Süre

en	No Device Tracking Devices
tr	Cihaz İzleme Cihazı Yok

en	None
tr	Yok

en	Error
tr	Hata

en	No Cacti Link
tr	Kaktüs Bağlantısı Yok

en	You must select at least one Authorized Mac to delete.
tr	Silmek için en az bir Yetkili Mac seçmelisiniz.

en	Click 'Continue' to delete the following Authorized Mac's?
tr	Aşağıdaki Yetkili Mac'leri silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Device Tracking MacAuth [edit: %s]
tr	Cihaz İzleme MacAuth [değiştir: %s]

en	Device Tracking MacAuth [new]
tr	Cihaz İzleme MacAuth [yeni]

en	Device Tracking MacAuth Filters
tr	Cihaz İzleme MacAuth Filtreleri

en	Mac Address
tr	Mac adresi

en	Reason
tr	Sebep

en	Added/Modified
tr	Eklenen / Değiştirilen

en	By
tr	Tarafından

en	Authorized Mac Addresses
tr	Yetkili Mac Adresleri

en	No Authorized Mac Addresses Found
tr	Yetkili Mac Adresi Bulunamadı

en	MAC's
tr	MAC en

en	Click 'Continue' to delete the following watched Mac's?
tr	Aşağıdaki izlenen Mac'leri silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Device Tracking MacWatch [edit: %s]
tr	Cihaz İzleme MacWatch [değiştir: %s]

en	Device Tracking MacWatch [new]
tr	Cihaz İzleme MacWatch [yeni]

en	Device Tracking MacWatch Filters
tr	Cihaz İzleme MacWatch Filtreleri

en	Watch Name
tr	İzle Adı

en	Ticket Number
tr	Bilet numarası

en	First Seen
tr	İlk görüş

en	Last Seen
tr	Son Görülme

en	Watches
tr	Saatler

en	No Device Tracking Watched Macs Found
tr	Hiçbir Cihaz İzleme İzlenen Mac Bulunamadı

en	Click 'Continue' to delete the following Site(s)?
tr	Aşağıdaki Siteleri silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	You must select at least one site.
tr	En az bir site seçmelisiniz.

en	Device Tracking Site [edit: %s]
tr	Cihaz İzleme Sitesi [değiştir: %s]

en	Device Tracking Site [new]
tr	Cihaz İzleme Sitesi [yeni]

en	Device Tracking Site Filters
tr	Cihaz İzleme Sitesi Filtreleri

en	Total IP's
tr	Toplam IP

en	MACS Found
tr	MACS Bulundu

en	Device Errors
tr	Cihaz Hataları

en	No Device Tracking Sites Found
tr	Cihaz İzleme Sitesi Bulunamadı

en	Total Devices
tr	Toplam cihaz

en	Total User Ports
tr	Toplam Kullanıcı Portu

en	Total Oper Ports
tr	Toplam Oper Portları

en	Total Trunks
tr	Toplam sandıklar

en	You must select at least one SNMP Option.
tr	En az bir SNMP Seçeneği seçmelisiniz.

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option(s).
tr	Aşağıdaki SNMP Seçeneklerini silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to duplicate the following SNMP Option(s). You can optionally change the title format for the new SNMP Options.
tr	Aşağıdaki SNMP Seçeneklerini çoğaltmak için 'Devam Et'i tıklayın. İsteğe bağlı olarak yeni SNMP Seçenekleri için başlık formatını değiştirebilirsiniz.

en	<name> (1)

en	Name Format:
tr	İsim biçimi

en	SNMP Options [edit %s]
tr	SNMP Seçenekleri [ %s düzenle]

en	SNMP Options [new]
tr	SNMP Seçenekleri [yeni]

en	SNMP Option Set [edit: %s]
tr	SNMP Seçenek Seti [değiştir: %s]

en	SNMP Option Set [new]
tr	SNMP Seçenek Seti [yeni]

en	Device Tracking SNMP Options
tr	Cihaz Takibi SNMP Seçenekleri

en	Item
tr	Öğe

en	Version
tr	Versiyon

en	Community
tr	Topluluk

en	Port

en	Timeout
tr	Zaman Aşımı

en	Retries
tr	Deneme hakkı

en	Max OIDs
tr	Maksimum OID

en	Username
tr	Kullanıcı Adı

en	Auth Proto
tr	Yetkilendirme Protokolü

en	Priv Proto
tr	Priv Protokolü

en	Actions
tr	Eylemler

en	No SNMP Items Found
tr	SNMP Öğesi Bulunamadı

en	Title of SNMP Option Set
tr	SNMP Seçenek Kümesinin Başlığı

en	SNMP Settings
tr	SNMP Ayarları

en	No SNMP Option Sets Found
tr	SNMP Seçenek Ayarı Bulunamadı

en	Options
tr	Seçenekler

en	Device Tracking Process Status
tr	Cihaz İzleme Süreci Durumu

en	Refresh
tr	Yenile

en	Current Process Status
tr	Mevcut İşlem Durumu

en	The Device Tracking Poller is:
tr	Cihaz İzleme Poller:

en	Running Processes:
tr	Çalışan İşlemler:

en	Last Time Poller Started:
tr	Son Zamanında Poller Başladı:

en	Poller Frequency:
tr	Poller Frekansı:

en	Approx. Next Runtime:
tr	Yaklaşık. Sonraki Çalışma Zamanı:

en	Approx. Next DB Maintenance:
tr	Yaklaşık. Sonraki DB Bakımı:

en	Run Time Details
tr	Çalışma Zamanı Detayları

en	Last Poller Runtime:
tr	Son Poller Çalışma Zamanı:

en	Last Poller Maintenance Runtime:
tr	Son Poller Bakım Çalışma Zamanı:

en	Maximum Concurrent Processes:
tr	Maksimum Eşzamanlı İşlemler:

en	processes
tr	Süreçler

en	Maximum Per Device Scan Time:
tr	Aygıt Başına Tarama Süresi Başına Maksimum:

en	minutes
tr	dakika

en	DNS Configuration Information
tr	DNS Yapılandırma Bilgisi

en	Reverse DNS Resolution is
tr	Ters DNS Çözünürlüğü

en	Primary DNS Server:
tr	Birincil DNS Sunucusu:

en	Secondary DNS Server:
tr	İkincil DNS sunucusu:

en	DNS Resolution Timeout:
tr	DNS Çözünürlük Zaman Aşımı:

en	milliseconds
tr	MiliSaniye

en	Running Process Summary
tr	Çalışan İşlem Özeti

en	The DNS Resolver is Not Running
tr	DNS Çözümleyicisi Çalışmıyor

en	The DNS Resolver is Running
tr	DNS Çözümleyicisi Çalışıyor

en	Date Started
tr	Başlama Tarihi

en	Completed
tr	Tamamlandı

en	Waiting
tr	Bekliyor

en	Other
tr	Diğer

en	Are You Sure?
tr	Emin misiniz?

en	Are you sure you want to delete all the Port to MAC to IP results from the system?
tr	Sistemden tüm Port - MAC - IP sonuçlarını silmek istediğinize emin misiniz?

en	Device Tracking Database Results
tr	Cihaz İzleme Veritabanı Sonuçları

en	The following number of records have been removed from the database: %s
tr	Aşağıdaki kayıt sayısı veritabanından kaldırıldı: %s

en	Are you sure you want to delete all the Aggregated Port to MAC to IP results from the system?
tr	Tüm Toplanan Bağlantı Noktasını MAC'tan IP'ye sonuçlardan silmek istediğinizden emin misiniz?

en	The following number of records have been removed from the aggergated table: %s
tr	Aşağıdaki tablo, birleştirilen tablodan kaldırıldı: %s

en	Are you sure you want to delete and recreate all the Aggregated Port to MAC to IP results from the system?
tr	Sistemden tüm Toplanan Bağlantı Noktası - MAC - IP sonuçlarını silmek ve yeniden oluşturmak istediğinizden emin misiniz?

en	The following number of records have been removed from the aggergated table: %s. And %s records will be added.
tr	Aşağıdaki tablo, birleştirilen tablodan kaldırıldı: %s. Ve %s kayıtları eklenecek.

en	The Device Tracking scanning functions have been purged. They will be recreated once you either edit a device or device type.
tr	Cihaz İzleme tarama işlevleri temizlendi. Bir cihazı veya cihaz türünü düzenlediğinizde bunlar yeniden oluşturulur.

en	Cacti Device Tracking System Utilities
tr	Kaktüsler Cihaz Takip Sistemi Araçları

en	Process Status Information
tr	Süreç Durum Bilgisi

en	View Device Tracking Process Status
tr	Cihaz İzleme Süreci Durumunu Görüntüleyin

en	This option will let you show and set process information associated with the Device Tracking polling process.
tr	Bu seçenek, Cihaz İzleme oylama işlemi ile ilgili işlem bilgilerini göstermenize ve ayarlamanıza izin verecektir.

en	Database Administration
tr	Veritabanı yönetimi

en	Perform Database Maintenance
tr	Veritabanı Bakımı Gerçekleştir

en	Deletes expired Port to MAC to IP associations from the database. Only records that have expired, based upon your criteria are removed.
tr	Veritabanından süresi dolmuş Bağlantı Noktası - MAC arasındaki IP ilişkilerini siler. Yalnızca kriterlerinize dayanarak süresi dolmuş kayıtlar kaldırılır.

en	Refresh IEEE Vendor MAC/OUI Database
tr	IEEE Satıcı MAC / OUI Veritabanını Yenile

en	This function will download and install the latest OIU database from the IEEE Website. Each Network Interface Card (NIC) has a MAC Address. The MAC Address can be broken into two parts. The first part of the MAC Address contains the Vendor MAC. The Vendor MAC identifies who manufactured the part. This will be helpful in spot checking for rogue devices on your network.
tr	Bu işlev, en son OIU veritabanını IEEE Web Sitesinden indirip yükleyecektir. Her Ağ Arabirim Kartı (NIC) bir MAC Adresine sahiptir. MAC Adresi iki bölüme ayrılabilir. MAC Eklentisinin ilk kısmı Satıcı MAC'i içerir. Satıcı MAC, parçayı kimin ürettiğini tanımlar. Bu, ağınızdaki hileli aygıtları anında kontrol etmede yardımcı olacaktır.

en	Refresh Scanning Functions
tr	Tarama İşlevlerini Yenile

en	Deletes old and potentially stale Device Tracking scanning functions from the drop-down you receive when you edit a device type.
tr	Bir cihaz türünü düzenlediğinizde aldığınız açılır menüden eski ve potansiyel olarak eski olan Cihaz İzleme tarama işlevlerini siler.

en	Remove All Scan Results
tr	Tüm Tarama Sonuçlarını Kaldır

en	Deletes ALL Port to MAC to IP associations from the database all IP Addresses, IP Ranges, and VLANS. This utility is good when you want to start over. DANGER: All prior data is deleted.
tr	Tüm IP Adreslerini, IP Aralıklarını ve VLANS'ı veritabanından TÜM Bağlantı Noktasından MAC'a IP ilişkilerine siler. Başlamak istediğinizde bu yardımcı program iyidir. TEHLİKE: Önceki tüm veriler silinir.

en	Aggregated Table Administration
tr	Toplu Tablo Yönetimi

en	Remove All Aggregated Results
tr	Tüm Toplu Sonuçları Kaldır

en	Deletes ALL Aggregated (Not Scan Results) Port to MAC to IP associations from the database. Data will again be collected on the basis of only new scanned data in the next mactrack poller run.
tr	TÜM Toplanmış (Tarama Sonuçları Değil) Portunu MAC'tan veritabanına IP ilişkilerine siler. Veriler bir sonraki mactrack anket çalışmasında sadece yeni taranmış verilere dayanarak tekrar toplanacaktır.

en	Perform Aggregate Table Rebuild
tr	Toplam Tablo Yeniden Oluşturma işlemini gerçekleştirin

en	Deletes ALL Aggregated (Not Scan Results) Port to MAC to IP associations from the database and their re-creation based on All scanned data now.
tr	TÜM Toplanmış (Tarama Sonuçları Değil) Port'unu MAC'tan veritabanına IP ilişkilerine ve bunların taranan Tüm verilere göre yeniden oluşturulmasına izin verir.

en	Device Tracking Vendor Mac Filter
tr	Aygıt İzleme Satıcısı Mac Filtresi

en	Vendor MAC
tr	Satıcı MAC'si

en	Corporation
tr	Şirket

en	Address
tr	Adres

en	Vendor Macs
tr	Satıcı Mac'leri

en	No Device Tracking Vendor MACS Found
tr	Hiçbir Cihaz İzleme Satıcısı MACS Bulunamadı

en	Device Tracking - ARP/IP View
tr	Cihaz Takibi - ARP / IP Görünümü

en	Switch Name
tr	Anahtar Adı

en	Switch Hostname
tr	Ana Bilgisayar Adını Değiştir

en	ED IP Address
tr	ED IP Adresi

en	ED DNS Hostname
tr	ED DNS Ana Bilgisayar Adı

en	ED MAC Address
tr	ED MAC Adresi

en	Vendor Name
tr	Satıcı adı

en	Port Number
tr	Port Numarası

en	Port Name
tr	Liman adı

en	Last Scan Date
tr	Son Tarama Tarihi

en	ARP Cache
tr	ARP Önbelleği

en	You must first choose a Site, Device or other search criteria.
tr	Önce bir Site, Cihaz veya başka bir arama kriteri seçmelisiniz.

en	No Device Tracking IP Results Found
tr	IP İzleme Bulunamadı

en	Device
tr	Cihaz

en	IP's
tr	IP kullanıcısının

en	IP

en	Show
tr	Göster

en	Most Recent
tr	En Yeni

en	MAC

en	Device Tracking - Device Report View
tr	Cihaz İzleme - Cihaz Rapor Görünümü

en	Unknown Device Type
tr	Bilinmeyen Aygıt Türü

en	Total VLAN's
tr	Toplam VLAN

en	Edit Device
tr	Cihazı Değiştir

en	View Graphs
tr	Grafikler

en	Device Not Mapped to Cacti Device
tr	Cihaz Takip Cihazını Cacti Cihazına Eşitleyin

en	View MAC Addresses
tr	MAC Adresleri

en	No Device Tracking Devices Found
tr	Cihaz İzleme Cihazı Bulunamadı

en	Hub/Switch
tr	Hub / Switch

en	Device Tracking - 802.1x View
tr	Cihaz Takibi - 802.1x Görüntüle

en	Domain
tr	Alan Adı

en	802.1x Sessions
tr	802.1x Seansları

en	No Device Tracking 802.1x Sessions Found
tr	Cihaz Takibi Yok 802.1x Oturum Bulunamadı

en	Dot1x Scan Results
tr	Dot1x Tarayıcı

en	Sessions
tr	Oturumlar

en	Any Status
tr	Herhangi bir durum

en	No Method
tr	Yöntem

en	DATA
tr	VERİ

en	VOICE
tr	SES

en	Portname
tr	bağlantınoktasıadı

en	Device Tracking - Monitored Device Graph View
tr	Cihaz Takibi - İzlenen Cihaz Grafik Görünümü

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
tr	Uygulanan Özel Grafik Listesi - Listeden Filtreleme

en	Device Tracking - Network Interfaces View
tr	Cihaz Takibi - Ağ Arayüzleri Görünümü

en	No Device Tracking Interfaces Found
tr	Cihaz İzleme Arabirimi Bulunamadı

en	Interface Up
tr	Arayüz Yukarı

en	No Alias
tr	Takma Ad Yok

en	Errors Present
tr	Mevcut Hatalar

en	Discards Present
tr	Şimdiki Adayları

en	No Graphs
tr	Grafikler

en	Interface Down
tr	Arayüz Aşağı

en	Interface Scan Results
tr	Tüm Tarama Sonuçlarını Kaldır

en	Name
tr	İsim

en	Description
tr	Açıklama

en	Alias
tr	Takma adı

en	InBound %%%
tr	% InBound

en	OutBound %%%
tr	Giden %

en	In (B/S)
tr	İçinde (S / B)

en	Out (B/S)
tr	Çıkış (S / S)

en	In Err Total
tr	Err Toplam

en	In Disc Total
tr	Disk Toplamında

en	UProto Total
tr	UProto Toplam

en	Out Err Total
tr	Toplam Err Toplam

en	Out Disc Total
tr	Diskin Toplamı

en	In Err (E/S)
tr	Err'de (E / S)

en	In Disc (D/S)
tr	Diskte (D / S)

en	UProto (UP/S)
tr	UProto (YUKARI / S)

en	Out Err (OE/S)
tr	Hata Er (OE / S)

en	Out Disc (OD/S)
tr	Diske Çık (OD / S)

en	Last Change
tr	Son değişiklik

en	Last Scanned
tr	Son Taranan

en	Filters
tr	Filtreler

en	All Interfaces
tr	Tüm Arayüzler

en	All Non-Ignored Interfaces
tr	Tüm Yoksayılan Arabirimler

en	All Ignored Interfaces
tr	Tüm Yok Sayılan Arabirimler

en	High In/Out Utilization > %d %
tr	Yüksek Giriş/Çıkış Kullanımı > %d %

en	High In Utilization > %d %
tr	Yüksek Kullanım > %d %

en	High Out Utilization > %d %
tr	Yüksek Çıkışlı Kullanım > %d %

en	With Issues
tr	Sorunları

en	Up Interfaces
tr	Up Arayüzleri

en	Up Interfaces No Alias
tr	Yukarı Arayüzler Takma Ad Yok

en	Errors Accumulating
tr	Biriken Hatalar

en	Discards Accumulating
tr	Biriktirme

en	Changed in Last Day
tr	Son Günde Değiştirildi

en	Bandwidth
tr	Bant genişliği

en	Show Totals
tr	Toplamları Göster

en	Device Tracking - Site IP Range Report View
tr	Cihaz Takibi - Site IP Aralığı Rapor Görünümü

en	IP Range
tr	Ip aralığı

en	Current IP Addresses
tr	Mevcut IP Adresleri

en	Current Date
tr	Geçerli tarih

en	Maximum IP Addresses
tr	Maksimum IP Adresleri

en	Maximum Date
tr	Maksimum Tarih

en	IP Address Ranges
tr	IP Adresi Aralıkları

en	Edit Site
tr	Siteyi Düzenle

en	View IP Addresses
tr	Mevcut IP Adresleri

en	No Device Tracking Site IP Ranges Found
tr	Cihaz İzleme Sitesi IP Aralığı Bulunamadı

en	Device Tracking - MAC to IP Report View
tr	Cihaz Takibi - MAC - IP Rapor Görünümü

en	Authorize
tr	Yetkilendir

en	Revoke
tr	İptal Et

en	The following MAC Addresses Could not be revoked because they are members of Group Authorizations %s
tr	Aşağıdaki MAC Adresleri, %s Grup Yetkileri üyesi oldukları için iptal edilemedi.

en	Click 'Continue' to Authorize the following MAC Addresses.
tr	Aşağıdaki MAC Adreslerini Yetkilendirmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Revoke the following MAC Addresses.
tr	Aşağıdaki MAC Adreslerini İptal Etmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	You must select at least one MAC Address.
tr	En az bir MAC Adresi seçmelisiniz.

en	You are not permitted to change Mac Authorizations.
tr	Mac Yetkilerini değiştiremezsin.

en	Dev.:%s IP.:%s MAC.:%s PORT.:%s Count.: [%s]
tr	Dev.:%s IP.:%s MAC.:%s PORT.:%s Sayım.: [%s]

en	You must select at least one Row.
tr	En az bir Satır seçmelisiniz.

en	You are not permitted to delete rows.
tr	Satırları silmek için izin verilmez.

en	Click 'Continue' to Delete the following rows from Aggregated table.
tr	Aşağıdaki tabloları Toplanan tablodan silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Authorized
tr	Yetkili

en	VLAN ID
tr	VLAN kimliği

en	VLAN Name
tr	VLAN Adı

en	MAC Addresses
tr	MAC Adresleri

en	Not Authorized
tr	Yetkili

en	You must choose a Site, Device or other search criteria.
tr	Bir Site, Cihaz veya diğer arama kriterlerini seçmelisiniz.

en	No Device Tracking Port Results Found
tr	Cihaz İzleme Portu Sonuçları Bulunamadı

en	Count
tr	Sayı

en	Aggregated
tr	Toplu

en	Device Tracking - Site Report View
tr	Cihaz İzleme - Site Raporu Görünümü

en	Rescan Site
tr	Cihazı Yeniden Tara

en	View Devices
tr	Cihazlar

en	View IP Ranges
tr	IP Aralıkları

en	Sites / Device Types
tr	Cihaz türleri

en	Site Scan Results
tr	Tüm Tarama Sonuçlarını Kaldır

en	Device Tracking
tr	Cihaz Takibi

en	General Settings
tr	Genel Ayarlar

en	Scanning Frequency
tr	Tarama frekansı

en	Choose when to collect MAC and IP Addresses and Interface statistics from your network devices.
tr	Ağ cihazlarınızdan MAC ve IP Adresleri ve Arayüz istatistiklerini ne zaman toplayacağınızı seçin.

en	Concurrent Processes
tr	Eşzamanlı İşlemler

en	Specify how many devices will be polled simultaneously until all devices have been polled.
tr	Tüm aygıtlar yoklanıncaya kadar kaç aygıtın aynı anda yoklanacağını belirtin.

en	Scanner Max Runtime
tr	Tarayıcı Maksimum Çalışma Zamanı

en	Specify the number of minutes a device scanning function will be allowed to run prior to the system assuming it has been completed. This setting will correct for abended scanning jobs.
tr	Bir cihaz tarama fonksiyonunun, sistemin tamamlandığını varsaymadan önce çalışmasına izin verileceği dakika sayısını belirtin. Bu ayar, iptal edilen tarama işlerini düzeltir.

en	Start Time for Data Collection
tr	Veri Toplamaya Başlama Zamanı

en	When would you like the first data collection to take place. All future data collection times will be based upon this start time. A good example would be 12:00AM.
tr	İlk veri toplamanın ne zaman gerçekleşmesini istiyorsunuz? Gelecekteki tüm veri toplama zamanları bu başlangıç zamanına bağlı olacaktır. İyi bir örnek, saat 12:00 olacaktır.

en	Database Maintenance Time
tr	Veritabanı Bakım Süresi

en	When should old database records be removed from the database. Please note that no access will be permitted to the port database while this action is taking place.
tr	Eski veritabanı kayıtları ne zaman veritabanından kaldırılmalıdır? Bu işlem yapılırken liman veri tabanına erişim izni olmayacağını lütfen unutmayın.

en	Confirm Utilities Prompt
tr	Yardımcı Programlar İstemini Onaylayın

en	When using utilities, prompt for verification
tr	Yardımcı programları kullanırken, doğrulama isteyin

en	Data Retention
tr	Verilerin Saklanması

en	How long should port MAC details be retained in the database.
tr	Port MAC detayları veritabanında ne kadar süreyle saklanmalıdır?

en	Data Retention IPs
tr	Verilerin Saklanması

en	How long should discovered IPs details be retained in the database.
tr	Port MAC detayları veritabanında ne kadar süreyle saklanmalıdır?

en	Switch Level Ignore Ports Delimiter
tr	Anahtar Seviyesi Sınırları Yoksay Sınırlayıcıyı Değiştir

en	What delimiter should Device Tracking use when parsing the Ignore Ports string for each switch.
tr	Her izleme için Bağlantı Noktalarını Yoksay dizesini ayrıştırırken Aygıt İzleme'yi hangi sınırlayıcı kullanmalıdır?

en	Auto Detect
tr	Otomatik algılama

en	Colon [:]
tr	Kolon [:]

en	Pipe [|]
tr	Boru [|]

en	Space [ ]
tr	Boşluk []

en	Mac Address Delimiter
tr	Mac Adresi Sınırlayıcısı

en	How should each octet of the MAC address be delimited.
tr	MAC adresinin her sekizli nasıl sınırlandırılmalıdır.

en	Dash [-]
tr	Çizgi [-]

en	Ports to Ignore
tr	Yoksayılacak Bağlantı Noktaları

en	Provide a regular expression of ifNames or ifDescriptions of ports to ignore in the interface list. For example, (Vlan|Loopback|Null).
tr	Arabirim listesinde yoksayılacak ifNames veya if ifes ifadelerinin düzenli ifadesini sağlayın. Örneğin, (Vlan | Loopback | Null).

en	Bandwidth Usage Threshold
tr	Bant Genişliği Kullanım Eşiği

en	When reviewing network interface statistics, what bandwidth threshold do you want to view by default.
tr	Ağ arayüzü istatistiklerini incelerken, varsayılan olarak hangi bant genişliği eşiğini görüntülemek istiyorsunuz?

en	%d Percent
tr	% d Yüzde

en	DNS Settings
tr	DNS ayarları

en	Perform Reverse DNS Name Resolution
tr	Ters DNS Adı Çözünürlüğü Gerçekleştir

en	Should Device Tracking perform reverse DNS lookup of the IP addresses associated with ports. CAUTION: If DNS is not properly setup, this will slow scan time significantly.
tr	Aygıt Takibi, bağlantı noktalarıyla ilişkilendirilmiş IP adreslerinin geriye doğru DNS araması yapması durumunda. DİKKAT: DNS doğru şekilde kurulmazsa, bu tarama süresini önemli ölçüde yavaşlatır.

en	Primary DNS IP Address
tr	Birincil DNS IP Adresi

en	Enter the primary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
tr	Geriye doğru aramalarda kullanılacak birincil DNS IP Adresini girin.

en	Secondary DNS IP Address
tr	İkincil DNS IP Adresi

en	Enter the secondary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
tr	Geriye doğru aramalarda kullanılacak ikincil DNS IP Adresini girin.

en	DNS Timeout
tr	DNS Zaman Aşımı

en	Please enter the DNS timeout in milliseconds. Device Tracking uses a PHP based DNS resolver.
tr	Lütfen DNS zaman aşımını milisaniye cinsinden girin. Aygıt İzleme, PHP tabanlı bir DNS çözücü kullanır.

en	DNS Prime Interval
tr	DNS Başbakan Aralığı

en	How often, in seconds do Device Tracking scanning IP's need to be resolved to MAC addresses for DNS resolution. Using a larger number when you have several thousand devices will increase performance.
tr	Ne kadar sıklıkla, saniye cinsinden Aygıt İzleme taraması IP'lerinin DNS çözümlemesi için MAC adreslerine çözülmesi gerekir. Birkaç bin cihazınız olduğunda daha büyük bir sayı kullanmak performansı artıracaktır.

en	Notification Settings
tr	Bildirim Ayarları

en	Source Address
tr	Kaynak adresi

en	The source Email address for Device Tracking Emails.
tr	Cihaz İzleme E-postaları için kaynak E-posta adresi.

en	Source Email Name
tr	Kaynak E-posta Adı

en	The Source Email name for Device Tracking Emails.
tr	Aygıt İzleme E-postaları için Kaynak E-posta adı.

en	MACTrack Administrator
tr	MACTrack Yöneticisi

en	MacWatch Default Body
tr	MacWatch Varsayılan Gövde

en	The Email body preset for Device Tracking MacWatch Emails. The body can contain any valid html tags. It also supports replacement tags that will be processed when sending an Email. Valid tags include <IP>, <MAC>, <TICKET>, <SITENAME>, <DEVICEIP>, <PORTNAME>, <PORTNUMBER>, <DEVICENAME>.
tr	Cihaz İzleme MacWatch E-postaları için önceden ayarlanmış E-posta gövdesi. Vücut, herhangi bir geçerli html etiketi içerebilir. Ayrıca bir E-posta gönderirken işlenecek değiştirme etiketlerini de destekler. Geçerli etiketler şunları içerir: <IP> , <MAC> , <TICKET> , <SITENAME> , <DEVICEIP> , <PORTNAME> , <PORTNUMBER> , <DEVICENAME> .

en	Mac Address <MAC> found at IP Address <IP> for Ticket Number: <TICKET>.<br>The device is located at<br>Site: <SITENAME>, Device <DEVICENAME>, IP <DEVICEIP>, Port <PORTNUMBER>, and Port Name <PORTNAME>
tr	Mac adresi <MAC> IP adresinde bulundu <IP> Bilet Numarası için: <TICKET> . <br> Cihazın bulunduğu yer <br> site: <SITENAME> , Cihaz <DEVICENAME> , IP <DEVICEIP> , Liman <PORTNUMBER> ve Bağlantı Noktası Adı <PORTNAME>

en	MacAuth Report Email Addresses
tr	MacAuth Raporu E-posta Adresleri

en	A comma delimited list of users to receive the MacAuth Email notifications.
tr	MacAuth E-posta bildirimlerini almak için virgülle ayrılmış bir kullanıcı listesi.

en	MacAuth Report Frequency
tr	MacAuth Rapor Sıklığı

en	How often will the MacAuth Reports be Emailed.
tr	MacAuth Raporlarının ne sıklıkla E-postayla gönderileceği.

en	Device Tracking ArpWatch Settings
tr	Cihaz İzleme ArpWatch Ayarları

en	Enable ArpWatch
tr	ArpWatch'u Etkinleştir

en	Should Device Tracking also use ArpWatch data to supplement Mac to IP/DNS resolution?
tr	Cihaz Takibi, Mac'ten IP / DNS çözünürlüğüne ek olarak ArpWatch verilerini de kullanmalı mı?

en	ArpWatch Database Path
tr	ArpWatch Veritabanı Yolu

en	The location of the ArpWatch Database file on the Cacti server.
tr	Cacti sunucusundaki ArpWatch Veritabanı dosyasının konumu.

en	SNMP Presets
tr	SNMP Hazır Ayarları

en	Update Policy for SNMP Options
tr	SNMP Seçenekleri için Güncelleme Politikası

en	Policy for synchronization of SNMP Options between Cacti devices and Device Tracking Devices.
tr	Cacti cihazları ve Cihaz İzleme Cihazları arasında SNMP Seçeneklerinin senkronizasyonu için politika.

en	Default SNMP version for all new hosts.
tr	Tüm yeni ana bilgisayarlar için varsayılan SNMP sürümü.

en	Default SNMP read community for all new hosts.
tr	Varsayılan SNMP, tüm yeni ana bilgisayarlar için topluluk okur.

en	Communities
tr	Topluluklar

en	Fill in the list of available SNMP read strings to test for this device. Each read string must be separated by a colon ':'. These read strings will be tested sequentially if the primary read string is invalid.
tr	Bu cihazı test etmek için mevcut SNMP okuma dizgilerinin listesini doldurun. Her okuma dizgisi bir ':' kolonuyla ayrılmalıdır. Birincil okuma dizisi geçersizse, bu okuma dizeleri sırayla test edilecektir.

en	The UDP/TCP Port to poll the SNMP agent on.
tr	SNMP aracısını çağırmak için UDP / TCP Bağlantı Noktası.

en	Default SNMP timeout in milli-seconds.
tr	Varsayılan SNMP zaman aşımı mili saniye cinsinden.

en	The number times the SNMP poller will attempt to reach the host before failing.
tr	SNMP yoklayıcısının başarısızlığa uğramadan önce ana bilgisayara erişmeye çalıştığı sayı.

en	snmpbulkwalk Binary Path
tr	snmpbulkwalk İkili Yol

en	The path to your snmpbulkwalk binary.
tr	Snmpbulkwalk ikili dosyanızın yolu.

en	MacTrack Settings
tr	SNMP Ayarları

en	Default Tab
tr	Varsayılan Sekme

en	Which MacTrack tab would you want to be your Default tab every time you goto the MacTrack second.
tr	MacTrack'e her saniye gittiğinizde hangi MacTrack sekmesinin Varsayılan sekmeniz olmasını istersiniz?

en	IP Addresses
tr	IP Adresleri

en	Mac Addresses
tr	Mac adresi

en	dot1x Deta

en	Device Tracking Devices
tr	Cihaz Takip Cihazları

en	(Edit)
tr	(Düzenle)

en	(Import)
tr	İçe Aktar

en	Device Tracking Device Types
tr	Cihaz Takibi Cihaz Çeşitleri

en	Device Tracking Sites
tr	Cihaz İzleme Siteleri

en	Mac Address Tracking Utility
tr	Mac Adres İzleme Yardımcı Programı

en	Mac Address Authorization Utility
tr	Mac Adres Yetkilendirme Yardımcı Programı

en	Device Tracking Vendor Macs
tr	Aygıt Takibi Satıcı Mac'leri

en	Device Tracking View Macs
tr	Cihaz İzleme Mac'leri Görüntüle

en	Device Tracking Dot1x View
tr	Dot1x Cihaz İzlemesi

en	Device Tracking IP Address Viewer
tr	Cihaz İzleme IP Adresi Görüntüleyici

en	Device Tracking View Interfaces
tr	Cihaz İzleme Görünümü Arayüzleri

en	Device Tracking View Sites
tr	Cihaz İzleme Siteleri Görüntüleme

en	Device Tracking View IP Ranges
tr	Cihaz İzleme IP Aralıklarını Görüntüleyin

en	Device Tracking View Devices
tr	Cihaz İzleme Görünüm Cihazları

en	Device Tracking Utilities
tr	Cihaz İzleme Yardımcı Programları

en	Truncate Port Results Table
tr	Bağlantı Noktası Sonuçları Tablosunu Kes

en	Truncate Aggregated Port Results Table
tr	Toplanmış Bağlantı Noktası Sonuçları Tablosunu Kes

en	Truncate and Re-create Aggregated Port Results Table
tr	Kesilmiş ve Toplanan Liman Sonuçları Tablosunu Yeniden Oluşturma

en	Refresh/Update Vendor MAC Database from IEEE
tr	Satıcı MAC Veritabanını IEEE’den Yenile / Güncelle

en	Device Tracking Graph Viewer
tr	Cihaz İzleme Grafik Görüntüleyicisi

en	MacTrack

en	%d Seconds
tr	%d saniye

en	%d Minute
tr	% d dakika

en	Matches
tr	Karşılaşmalar

en	Contains
tr	İçeren

en	Begins With
tr	ile başlar

en	Does Not Contain
tr	içermez

en	Does Not Begin With
tr	İle başlamıyor

en	Is Null
tr	Boş

en	Is Not Null
tr	Boş Değil

en	Half
tr	Yarım

en	Full
tr	Tam

en	Sync Cacti Device to Device Tracking Device
tr	Cacti Cihazını Cihaz İzleme Cihazına Senkronize Et

en	Sync Device Tracking Device to Cacti Device
tr	Cihaz Takip Cihazını Cacti Cihazına Eşitleyin

en	Every %d Minutes
tr	Her %d Dakika

en	Every %d Hour
tr	Her% d saatte bir

en	Every %d Hours
tr	Her% d saatte bir

en	Every Day
tr	Her Gün

en	%d Month
tr	%d Ay

en	%d Months
tr	%d Ay

en	%d Year
tr	%d Yıl

en	On Scan Completion
tr	Tarama Tamamlandığında

en	Every %d Days
tr	Her% d Gün

en	Every Week
tr	Her Hafta

en	Management
tr	Kullanıcı Yonetimi

en	SNMP Options
tr	SNMP Seçenekleri

en	Mac Watch
tr	Mac izle

en	Tracking Tools
tr	İzleme Araçları

en	Mac Authorizations
tr	Mac Yetkileri

en	Tracking Utilities
tr	İzleme Araçları

en	Device Scanning Function Options
tr	Cihaz Tarama Fonksiyonu Seçenekleri

en	Give this device type a meaningful description.
tr	Bu cihaz tipine anlamlı bir açıklama verin.

en	Fill in the name for the vendor of this device type.
tr	Bu cihaz türünün satıcısının adını girin.

en	Choose the type of device.
tr	Cihazın türünü seçin.

en	System Description Match
tr	Sistem Açıklaması Eşleşmesi

en	Provide key information to help Device Tracking detect the type of device. The wildcard character is the '*' sign.
tr	Cihaz İzlemenin cihazın türünü algılamasına yardımcı olacak temel bilgileri girin. Joker karakter '%' işaretidir.

en	Vendor SNMP Object ID Match
tr	Satıcı SNMP Nesne Kimliği Eşleşmesi

en	MAC Address Scanning Function
tr	MAC Adresi Tarama Fonksiyonu

en	The Device Tracking scanning function to call in order to obtain and store port details. The function name is all that is required. The following four parameters are assumed and will always be appended: 'my_function($site, &$device, $lowport, $highport)'. There is no function required for a pure router.
tr	Port ayrıntılarını almak ve saklamak için arayacağınız Cihaz İzleme tarama işlevi. İşlev adı gerekli olan tek şey. Aşağıdaki dört parametre kabul edilir ve her zaman eklenecektir: &#39;my_function ($ site, &amp; $ device, $ lowport, $ highport)&#39;. Saf bir yönlendirici için gerekli bir fonksiyon yoktur.

en	IP Address Scanning Function
tr	IP Adresi Tarama İşlevi

en	The Device Tracking scanning function specific to Layer3 devices that track IP Addresses.
tr	IP Adreslerini izleyen Layer3 cihazlarına özgü Cihaz İzleme tarama işlevi.

en	802.1x Scanning Function
tr	802.1x Tarama İşlevi

en	The Device Tracking scanning function specific to Switches with dot1x enabled.
tr	Nokta1x etkinleştirilmiş Anahtarlara özgü Aygıt İzleme tarama işlevi.

en	Serial Number Base OID
tr	Seri Numarası Tabanı OID

en	The SNMP OID used to obtain this device types serial number to be stored in the Device Tracking Asset Information table.
tr	Bu cihazı elde etmek için kullanılan SNMP OID, Cihaz İzleme Varlık Bilgileri tablosunda saklanacak seri numarasını yazar.

en	Serial Number Collection Method
tr	Seri Numarası Toplama Yöntemi

en	How is the serial number collected for this OID. If 'SNMP Walk', we assume multiple serial numbers. If 'Get', it will be only one..
tr	Bu OID için seri numarası nasıl toplanır? 'SNMP Walk' ise, birden fazla seri numarası alırız. 'Al' ise, sadece bir olacak ..

en	SNMP Get
tr	SNMP Al

en	SNMP Walk
tr	SNMP Yürüyüşü

en	Low User Port Number
tr	Düşük Kullanıcı Port Numarası

en	Provide the low user port number on this switch. Leave 0 to allow the system to calculate it.
tr	Bu anahtardaki düşük kullanıcı portu numarasını girin. Sistemin hesaplamasını sağlamak için 0 bırakın.

en	High User Port Number
tr	Yüksek Kullanıcı Port Numarası

en	Disabled device type is not used.
tr	Devre dışı cihaz türü kullanılmıyor.

en	Fill in the name of this SNMP option set.
tr	Bu SNMP seçenek setinin adını girin.

en	SNMP Version
tr	SNMP Sürümü

en	Choose the SNMP version for this host.
tr	Bu ana bilgisayar için SNMP sürümünü seçin.

en	SNMP Community String
tr	SNMP Topluluk Dize

en	Fill in the SNMP read community for this device.
tr	Bu cihaz için SNMP okuma topluluğunu doldurun.

en	SNMP Port
tr	SNMP Bağlantı Noktası

en	SNMP Timeout
tr	SNMP Zaman Aşımı

en	The maximum number of milliseconds Cacti will wait for an SNMP response (does not work with php-snmp support).
tr	Maksimum milisaniye kaktüs sayısı SNMP yanıtını bekleyecektir (php-snmp desteği ile çalışmaz).

en	SNMP Retries
tr	SNMP Yeniden Denedi

en	The maximum number of attempts to reach a device via an SNMP readstring prior to giving up.
tr	Bir cihaza bir SNMP okuma yoluyla pes etmeden önce ulaşma girişimlerinin azami sayısı.

en	Maximum OID's Per Get Request
tr	Alma İsteğine Göre Maksimum OID

en	Specified the number of OID's that can be obtained in a single SNMP Get request.
tr	Tek bir SNMP Alma isteğinde elde edilebilecek OID sayısını belirtir.

en	SNMP Username (v3)
tr	SNMP Kullanıcı Adı (v3)

en	SNMP v3 username for this device.
tr	Bu cihaz için SNMP v3 kullanıcı adı.

en	SNMP Password (v3)
tr	SNMP Parolası (v3)

en	SNMP v3 password for this device.
tr	Bu cihaz için SNMP v3 şifresi.

en	SNMP Auth Protocol (v3)
tr	SNMP Kimlik Doğrulama Protokolü (v3)

en	Choose the SNMPv3 Authorization Protocol.
tr	SNMPv3 Yetkilendirme Protokolünü seçin.

en	SNMP Privacy Passphrase (v3)
tr	SNMP Gizlilik Şifresi (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Passphrase.
tr	SNMPv3 Gizlilik Şifresini seçin.

en	SNMP Privacy Protocol (v3)
tr	SNMP Gizlilik Protokolü (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Protocol.
tr	SNMPv3 Gizlilik Protokolünü seçin.

en	SNMP Context (v3)
tr	SNMP İçeriği (v3)

en	Enter the SNMP v3 Context to use for this device.
tr	Bu cihaz için kullanılacak SNMP v3 Bağlamını girin.

en	SNMP Engine ID (v3)
tr	SNMP Motor Kimliği (v3)

en	Enter the SNMP v3 Engine ID to use for this device.
tr	Bu cihaz için kullanılacak SNMP v3 Motor Kimliğini girin.

en	General Device Settings
tr	Genel Cihaz Ayarları

en	Give this device a meaningful name.
tr	Bu aygıta anlamlı bir ad verin.

en	Fill in the fully qualified hostname for this device.
tr	Bu cihaz için tam nitelikli ana bilgisayar adını girin.

en	Related Cacti Host
tr	İlgili Kaktüsler Host

en	Given Device Tracking Host is connected to this Cacti Host.
tr	Verilen Cihaz İzleme Ana Bilgisayarı bu Cacti Ana Bilgisayarına bağlandı.

en	Scan Type
tr	Tarama tipi

en	Choose the scan type you wish to perform on this device.
tr	Bu cihazda gerçekleştirmek istediğiniz tarama türünü seçin.

en	Choose the site to associate with this device.
tr	Bu cihazla ilişkilendirilecek siteyi seçin.

en	Device Notes
tr	Cihaz Notları

en	This field value is useful to save general information about a specific device.
tr	Bu alan değeri, belirli bir cihaz hakkında genel bilgileri kaydetmek için kullanışlıdır.

en	Disable Device
tr	Cihazı Devre Dışı Bırak

en	Check this box to disable all checks for this host.
tr	Bu ana bilgisayarın tüm denetimlerini devre dışı bırakmak için bu kutuyu işaretleyin.

en	Switch/Hub, Switch/Router Settings
tr	Anahtar / Hub, Anahtar / Router Ayarları

en	Provide a list of ports on a specific switch/hub whose MAC results should be ignored. Ports such as link/trunk ports that can not be distinguished from other user ports are examples. Each port number must be separated by a colon, pipe, or a space ':', '|', ' '. For example, 'Fa0/1: Fa1/23' or 'Fa0/1 Fa1/23' would be acceptable for some manufacturers switch types.
tr	MAC sonuçlarının göz ardı edilmesi gereken belirli bir anahtar / hub üzerindeki bağlantı noktalarının bir listesini sağlayın. Diğer kullanıcı portlarından ayırt edilemeyen link / trunk portları gibi portlar örnektir. Her port numarası iki nokta üst üste, boru veya boşluk ile ayrılmalıdır: ',' | ',' '. Örneğin, bazı üreticilerin anahtar tipleri için 'Fa0 / 1: Fa1 / 23' veya 'Fa0 / 1 Fa1 / 23' kabul edilebilir.

en	You can use specific SNMP settings or select SNMP set. In the second case, mactrack tries to find correct settings from SNMP set
tr	Belirli SNMP ayarlarını kullanabilir veya SNMP setini seçebilirsiniz. İkinci durumda, mactrack SNMP setinden doğru ayarları bulmaya çalışır

en	Read Strings
tr	Dizeleri Oku

en	DEPRECATED: SNMP community strings
tr	DEPRECATED: SNMP topluluk dizeleri

en	Specific SNMP Settings
tr	Özel SNMP Ayarları

en	Connectivity Options
tr	Bağlantı Seçenekleri

en	Terminal Type
tr	Terminal Tipi

en	Choose the terminal type that you use to connect to this device.
tr	Bu cihaza bağlanmak için kullandığınız terminal türünü seçin.

en	Telnet

en	SSH

en	HTTP

en	HTTPS

en	User Name
tr	Kullanıcı Adı

en	The user name to be used for your custom authentication method. Examples include SSH, RSH, HTML, etc.
tr	Özel kimlik doğrulama yönteminiz için kullanılacak kullanıcı adı. Örnekler arasında SSH, RSH, HTML vb.

en	Password
tr	Şifre

en	The password to be used for your custom authentication.
tr	Özel kimlik doğrulamanız için kullanılacak şifre.

en	Private Key Path
tr	Özel Anahtar Yolu

en	The path to the private key used for SSH authentication.
tr	SSH kimlik doğrulaması için kullanılan özel anahtara giden yol.

en	Sequence
tr	Sekans

en	Sequence of Item.
tr	Maddenin Sırası.

en	General Site Settings
tr	Genel Site Ayarları

en	Please enter a reasonable name for this site.
tr	Lütfen bu site için makul bir ad girin.

en	Primary Customer Contact
tr	Birincil Müşteri İletişim

en	The principal customer contact name and number for this site.
tr	Bu sitenin asıl müşteri irtibat adı ve numarası.

en	NetOps Contact
tr	NetOps İletişim

en	Please principal network support contact name and number for this site.
tr	Lütfen bu site için ana şebeke destek irtibat adı ve numarasını yazınız.

en	Facilities Contact
tr	Tesisler İletişim

en	Please principal facilities/security contact name and number for this site.
tr	Lütfen bu site için ana tesisler / güvenlik iletişim adı ve numarası.

en	Site Information
tr	Site Bilgileri

en	Provide any site-specific information, in free form, that allows you to better manage this location.
tr	Bu yeri daha iyi yönetmenize olanak tanıyan, siteye özgü bilgileri ücretsiz olarak sağlayın.

en	General Mac Address Tracking Settings
tr	Genel Mac Adresi İzleme Ayarları

en	Please enter the MAC Address to be watched for.
tr	Lütfen izlenecek MAC Adresini girin.

en	MAC Tracking Name/Email Subject
tr	MAC İzleme Adı / E-posta Konusu

en	Please enter a reasonable name for this MAC Tracking entry. This information will be in the subject line of your Email
tr	Lütfen bu MAC İzleme girişi için makul bir ad girin. Bu bilgi E-postanızın konu satırında olacaktır

en	Ticket number for cross referencing with your corporate help desk system(s).
tr	Kurumsal yardım masası sisteminizle çapraz referans almak için bilet numarası.

en	Notification Schedule
tr	Bildirim Takvimi

en	Choose how often an Email should be generated for this Mac Watch item.
tr	Bu Mac Watch öğesi için bir E-postanın ne sıklıkta üretileceğini seçin.

en	First Occurrence Only
tr	Sadece İlk Oluşum

en	All Occurrences
tr	Tüm Oluşumlar

en	Every Hour
tr	Her Saat

en	Email Addresses
tr	E-Posta Adres

en	Enter a semicolon separated of Email addresses that will be notified where this MAC address is.
tr	Bu MAC adresinin nerede olduğunu bildiren E-posta adreslerinden ayrılmış bir noktalı virgül girin.

en	General Mac Address Authorization Settings
tr	Genel Mac Adresi Yetkilendirme Ayarları

en	MAC Address Match
tr	MAC Adresi Eşleşmesi

en	Please enter the MAC Address or Mac Address Match string to be automatically authorized. If you wish to authorize a group of MAC Addresses, you can use the wildcard character of '%' anywhere in the MAC Address.
tr	Lütfen otomatik olarak yetkilendirilmek için MAC Adresini veya Mac Adres Eşleştirme dizesini girin. Bir grup MAC Adresini yetkilendirmek istiyorsanız, MAC Adresinin herhangi bir yerinde '%' joker karakterini kullanabilirsiniz.

en	Please add a reason for this entry.
tr	Lütfen bu giriş için bir sebep ekleyin.