en	Recovering
pl	Odzyskiwanie

en	Down (Muted/Acked)
pl	W dół (wyciszony/spędzony)

en	Warning Ping
pl	Ostrzeżenie Ping

en	Alert Ping

en	Not Up
pl	Nie w górę

en	Not Up or Triggered
pl	Nie w górę lub wyzwalane

en	Not Up, Triggered or Breached
pl	Nie w górę, wyzwalane lub łamane

en	10 Chars
pl	10 znaków

en	20 Chars
pl	20 znaków

en	30 Chars
pl	30 znaków

en	40 Chars
pl	40 znaków

en	50 Chars
pl	50 znaków

en	75 Chars
pl	75 znaków

en	100 Chars
pl	100 znaków

en	New Dashboard
pl	Nowa tablica

en	Monitored Devices either Down or Recovering
pl	Monitorowane urządzenia w dół lub odzyskiwanie

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Triggered Thresholds
pl	Monitorowane urządzenia albo w dół, odzyskiwanie, albo z wyzwalanymi progami

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Breached or Triggered Thresholds
pl	Monitorowane urządzenia albo w dół, odzyskiwanie, albo z przekroczonymi lub wyzwolonymi progami

en	Unknown monitoring status (%s)
pl	Nieznany status monitorowania (%s)

en	</div><div class="center monitorFooterTextBold">Remember to first select eligible Devices to be Monitored from the Devices page!</div></div></div>
pl	</div><div class="center monitorFooterTextBold">Remember to first select eligible Devices to be Monitored from the Devices page!</div>

en	[ Refresh Again in %d Seconds ]
pl	Odśwież ponownie w %d Sekund

en	Monitor Filter [ Last Refresh: %s ]
pl	Filtr monitora [ Ostatnie odświeżanie: %s ].

en	[ Showing only first 30 Devices ]

en	%s Alerts for downed Devices
pl	%s Alerty dla urządzeń wyłączonych

en	Criticality
pl	Krytyczność

en	Non-Tree Devices
pl	Urządzenia bezdrzewne

en	Non-Site Devices
pl	Urządzenia bezdrzewne

en	Root Branch
pl	Oddział główny

en	Tree: %s
pl	Drzewo: %s

en	Branch: %s
pl	Gałąź: %s

en	Just Up
pl	Tylko w górę

en	Edit Device
pl	Edycja urządzenia

en	View Graphs
pl	Wyświetlanie wykresów

en	View Thresholds/Alerts
pl	Zobacz progi

en	View Device Syslog Alerts
pl	Wyświetl alerty Syslog

en	View Device Syslog Entries
pl	Wyświetl alerty Syslog

en	Unspecified

en	Device Status Information
pl	Informacje o stanie urządzenia

en	Site:
pl	Lokalizacja

en	Curr/Avg:

en	%0.2d ms
pl	%0,2d ms

en	Time In State:
pl	Czas w stanie:

en	Hostname of device
pl	Nazwa hosta urządzenia

en	Averages
pl	Uśrednienia

en	Hostname:
pl	Nazwa hosta:

en	The following report will identify Devices that have eclipsed their ping latency thresholds. You are receiving this report since you are subscribed to a Device associated with the Cacti system located at the following URL below.
pl	Poniższy raport zidentyfikuje Urządzenia, które przyćmiły swoje ping progi opóźnienia. Otrzymujesz ten raport, ponieważ jesteś subskrybentem urządzenia związane z systemem Cacti znajdującym się pod poniższym adresem URL.

en	Click 'Continue' to %s monitoring on these Device(s)
pl	Kliknij 'Kontynuuj' do %s monitorowania na tych urządzeniach.

en	Click 'Continue' to Change the Monitoring settings for the following Device(s). Remember to check 'Update this Field' to indicate which columns to update.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby zmienić ustawienia monitorowania dla następującego urządzenia (następujących urządzeń). Pamiętaj, aby zaznaczyć opcję "Update this Field" (Aktualizuj to pole), aby wskazać, które kolumny mają zostać zaktualizowane.

en	Enable Monitoring
pl	Włącz monitorowanie

en	Indefinitely
pl	Nieokreślony

en	This is the sound file that will be played when a Device goes down.
pl	Jest to plik dźwiękowy, który będzie odtwarzany, gdy urządzenie zostanie wyłączone.

en	Loop Alarm Sound
pl	Dźwięk alarmu

en	Play the above sound on a loop when a Device goes down.
pl	Jest to plik dźwiękowy, który będzie odtwarzany, gdy urządzenie zostanie wyłączone.

en	Show Uptime
pl	Pokaż dostępność

en	Check this to show Uptime on the Monitor display
pl	Zaznacz to pole, aby wyświetlić legendę ikon na zakładce monitora

en	Zoom to Errors
pl	Powiększ do błędów

en	Check this to zoom to errored items on the Monitor display
pl	Zaznacz to pole, aby wyświetlić legendę ikon na zakładce monitora

en	Zoom Background
pl	Powiększ tło

en	Background Color for Zoomed Errors on the Monitor display
pl	Kolor tła dla błędów powiększenia na ekranie monitora

en	Zoom Fontsize
pl	Powiększ rozmiar czcionki

en	Notification/Reboot Log Retention
pl	Powiadomienie/odnowienie dziennika Zatrzymanie dziennika

en	Keep Notification and Reboot Logs for this number of days.
pl	Zachowaj powiadomienia i przywróć logi dla tej liczby dni.

en	This is the time in seconds before the page refreshes. (1 - 300)
pl	Jest to czas w sekundach przed odświeżeniem strony. (1 - 300)

en	This is how monitor will Group Devices.
pl	W ten sposób monitor będzie grupować urządzenia.

en	Default with permissions
pl	Domyślne z uprawnieniami

en	This is how monitor will render Devices.
pl	W ten sposób monitor będzie renderował urządzenia.

en	Tiles & Downtime
pl	Płytki i przestoje

en	Notification Report Format
pl	Format sprawozdania z notyfikacji

en	Format File to Use
pl	Formatowanie pliku do użycia

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
pl	Wybierz niestandardowy html wrapper i plik CSS do użycia. Ten plik zawiera zarówno html, jak i CSS do owinięcia raportu. Jeśli zawiera więcej niż tylko CSS, musisz umieścić specjalny tag <REPORT> wewnątrz pliku. Ten znacznik formatu zostanie zastąpiony treścią raportu. Pliki te znajdują się w katalogu "formaty".

en	Ping Threshold Notifications
pl	Powiadomienia o progu Ping

en	Warning Latency Notification
pl	Powiadamianie o opóźnieniu

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Warning Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
pl	Jeśli Urządzenie posiada Okrągłe Opóźnienie Podróży powyżej Progu Ostrzeżenia i powyżej Krytyczności poniżej, subskrybując e-maile do Urządzenia, otrzymasz powiadomienie pocztą elektroniczną. Wybierz "Disabled", aby wyłączyć. Do włączenia tej funkcji wymagana jest wtyczka Thold Plugin.

en	Alert Latency Notification
pl	Powiadomienie o opóźnieniu

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Alert Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
pl	Jeśli urządzenie ma opóźnienie w podróży w obie strony powyżej progu alarmowego i powyżej wartości krytycznej poniżej, subskrybowanie wiadomości e-mail do urządzenia otrzyma powiadomienie pocztą elektroniczną. Wybierz "Disabled", aby wyłączyć. Do włączenia tej funkcji wymagana jest wtyczka Thold Plugin.

en	How Often to Resend Emails
pl	Jak często wysyłać e-maile

en	How often should emails notifications be sent to subscribers for these Devices if they are exceeding their latency thresholds
pl	Jak często powinny być wysyłane powiadomienia e-mail do abonentów tych urządzeń, jeśli przekraczają one ich progi opóźnienia

en	Every Occurrence
pl	Każde zdarzenie

en	Reboot Notifications
pl	Powiadomienia o restarcie

en	Send Reboot Notifications
pl	Wyślij powiadomienia o powrocie do pracy

en	Should Device Reboot Notifications be sent to users?
pl	Czy powiadomienia o restarcie urządzenia powinny być wysyłane do użytkowników?

en	Include Threshold Alert Lists
pl	Uwzględnij listy alarmów progów

en	Should Threshold Alert Lists also receive Notification
pl	Czy listy alarmowe Threshold Alert Lists również powinny być powiadamiane

en	Enter a Reboot message subject for the Reboot Notification.
pl	Wprowadź temat wiadomości Reboot dla funkcji Reboot Nofication.

en	Cacti Device Reboot Notification
pl	Cacti Device Reboot Nofication

en	Enter an Email body to include in the Reboot Notification message. Currently, the only supported replacement tag accepted is <DETAILS>
pl	Wprowadź treść wiadomości e-mail, aby dołączyć ją do wiadomości Powiadomienie o restarcie. Obecnie jedynym obsługiwanym tagiem zastępczym jest <DETAILS>

en	<h1>Monitor Reboot Notification</h1><p>The following Device's were Rebooted. See details below for additional information.</p><br><DETAILS>
pl	<h1>Monitor Reboot Notification</h1><p><p>Włączono następujące urządzenia. Zobacz szczegóły poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje.</p><br><DETAILS>

en	Notification Email Addresses
pl	Adresy e-mail powiadomień

en	Enter the Email Name to send the notifications from
pl	Wprowadź nazwę e-mail, aby wysłać formularz powiadomień

en	Enter the Email Address to send the notification from
pl	Wprowadź adres e-mail, aby wysłać powiadomienie z

en	Notification List
pl	Wykaz zgłoszeniowy

en	Select a Notification List below. All Emails subscribed to the notification list will be notified.
pl	Wybierz poniżej listę powiadomień. Wszystkie wiadomości e-mail subskrybowane na liście powiadomień zostaną powiadomione.

en	Enter a comma delimited list of Email addresses to inform of a reboot event.
pl	Wpisz przecinek z ograniczoną listą adresów e-mail, aby poinformować o zdarzeniu restartu.

en	Do not Change
pl	Nie zmieniaj.

en	%d Percent Above Average
pl	%d Procent Powyżej średniej

en	Device Monitoring Settings
pl	Ustawienia monitorowania urządzenia

en	Monitor Device
pl	Urządzenie monitorujące

en	Check this box to monitor this Device on the Monitor Tab.
pl	Zaznacz to pole wyboru, aby monitorować to urządzenie na karcie Monitor.

en	Device Criticality
pl	Krytyczność urządzenia

en	What is the Criticality of this Device.
pl	Czym jest Krytyczność tego urządzenia.

en	Ping Warning Threshold

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log a warning or send email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
pl	Jeśli opóźnienie zaokrąglania za pomocą którejkolwiek z predefiniowanych metod ping Cacti przekroczy ten próg, zarejestruj ostrzeżenie lub wyślij wiadomość e-mail w oparciu o ustawienie Krytyczność Urządzeń i Monitor. Jednostka znajduje się w milisekundach. Ustawienie na 0 wyłącza. Wtyczka Thold Plugin jest wymagana do wykorzystania tej funkcjonalności.

en	Ping Alert Threshold
pl	Ping Alert Ping

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log an alert or send an email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
pl	Jeśli opóźnienie zaokrąglania za pomocą którejkolwiek z predefiniowanych metod Cacti ping przekroczy ten próg, zarejestruj alarm lub wyślij wiadomość e-mail w oparciu o ustawienie Criticality Devices i Monitor. Jednostka znajduje się w milisekundach. Ustawienie na 0 wyłącza. Wtyczka Thold Plugin jest wymagana do wykorzystania tej funkcjonalności.

en	Re-Baseline Warning
pl	Ostrzeżenie o zmianie stanu wyjściowego

en	The percentage above the current average ping time to consider a Warning Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Warning Threshold.
pl	Procent powyżej aktualnego średniego czasu ping do rozważenia Progu Ostrzeżenia. Jeśli zostanie zaktualizowany, automatycznie dostosowuje się wartość progową ostrzeżenia Ping.

en	Re-Baseline Alert
pl	Alert zmiany stanu wyjściowego

en	The percentage above the current average ping time to consider a Alert Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Alert Threshold.
pl	Procent powyżej aktualnego średniego czasu ping do rozważenia Progu Alertowego. Jeśli zostanie zaktualizowany, automatycznie dostosowuje on wartość progową alarmu Ping Alert.

en	Down Device Message
pl	Komunikat Down Device

en	This is the message that will be displayed when this Device is reported as down.
pl	Jest to komunikat, który będzie wyświetlany, gdy to urządzenie będzie raportowane w dół.