en	Triggered (Muted/Acked)
ru	Вниз (приглушенный/принятый к сведению)

en	Down (Muted/Acked)
ru	Вниз (приглушенный/принятый к сведению)

en	No Availability Check
ru	Нет Проверка наличия

en	Not Up, Triggered or Breached
ru	Не поднят, не сработал или сломан.

en	Tiles & Time
ru	Плитка и время

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Triggered Thresholds
ru	Контролируемые устройства либо опускаются, восстанавливаются, либо с пороговыми значениями срабатывания.

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Breached or Triggered Thresholds
ru	Контролируемые устройства либо опускаются, восстанавливаются, либо с нарушенными или срабатывающими пороговыми значениями.

en	, and All Criticalities
ru	и все критические моменты.

en	, and of Low Criticality or Higher
ru	и низкой критичности или выше.

en	, and of Medium Criticality or Higher
ru	и средней критичности или выше

en	, and of High Criticality or Higher
ru	и высокой критичности или выше.

en	, and of Mission Critical Status
ru	и о критическом состоянии Миссии

en	[ Refresh Again in %d Seconds ]
ru	[ Обновить снова в %d Секунды ]

en	Monitor Filter [ Last Refresh: %s ]
ru	Фильтр монитора [ Последнее обновление: %s ]

en	Un-Mute

en	Just Up
ru	Просто вверх

en	View Thresholds/Alerts
ru	Просмотр Пороговые значения

en	View Device Syslog Alerts
ru	Просмотр уведомлений системного журнала

en	View Device Syslog Entries
ru	Просмотр уведомлений системного журнала

en	Device Status Information
ru	Информация о состоянии устройства

en	Criticality:
ru	Критичность:

en	Cacti Monitor Plugin Ping Threshold Notification
ru	Уведомление о пороговом уровне сигнала подключаемого модуля монитора Cacti Monitor

en	The following report will identify Devices that have eclipsed their ping latency thresholds. You are receiving this report since you are subscribed to a Device associated with the Cacti system located at the following URL below.
ru	Следующий отчет идентифицирует Устройства, которые затмили свой ping. пороги задержки. Вы получаете этот отчет, поскольку подписаны на Устройство. связанные с системой Cacti, расположенной по следующему URL-адресу, приведенному ниже.

en	Click 'Continue' to Change the Monitoring settings for the following Device(s). Remember to check 'Update this Field' to indicate which columns to update.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы изменить настройки мониторинга для следующих устройств. Не забудьте установить флажок "Обновить это поле", чтобы указать, какие колонки следует обновить.

en	Play the above sound on a loop when a Device goes down.
ru	Это звуковой файл, который будет воспроизводиться при выходе из строя Устройства.

en	Show Icon Legend
ru	Показать легенду о значках

en	Check this to show an icon legend on the Monitor display
ru	Установите этот флажок, чтобы на дисплее монитора отображалась легенда с пиктограммами.

en	Zoom to Errors
ru	Увеличить до ошибок

en	Check this to zoom to errored items on the Monitor display
ru	Установите этот флажок, чтобы на дисплее монитора отображалась легенда с пиктограммами.

en	Zoom Background
ru	Фон масштабирования

en	Background Color for Zoomed Errors on the Monitor display
ru	Цвет фона для увеличенных ошибок на дисплее монитора

en	Zoom Fontsize
ru	Увеличить размер шрифта

en	Notification/Reboot Log Retention
ru	Уведомление/Сохранение журнала перезагрузки

en	Keep Notification and Reboot Logs for this number of days.
ru	Сохраняйте журналы уведомлений и перезагрузки в течение этого количества дней.

en	This is how monitor will Group Devices.
ru	Таким образом, монитор будет группировать устройства.

en	This is how monitor will render Devices.
ru	Так монитор будет отображать Устройства.

en	Tiles & Downtime
ru	Плитка и время простоя

en	Ping Threshold Notifications
ru	Уведомления о пороговом уровне гудка

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Warning Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
ru	Если задержка срабатывания пингового сигнала при обходе устройства выше порога предупреждения и выше критичности, указанной ниже, подписчики на устройство получат уведомление по электронной почте. Выберите 'Выключено', чтобы Выключить. Для включения этой функции требуется Thold Plugin.

en	Alert Latency Notification
ru	Уведомление о задержке оповещения

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Alert Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
ru	Если задержка срабатывания пингового сигнала при обходе устройства выше порога предупреждения и выше критичности, указанной ниже, подписчики на устройство получат уведомление по электронной почте. Выберите 'Выключено', чтобы Выключить. Для включения этой функции требуется Thold Plugin.

en	How Often to Resend Emails
ru	Частота повторной отправки сообщений электронной почты

en	How often should emails notifications be sent to subscribers for these Devices if they are exceeding their latency thresholds
ru	Как часто следует отправлять уведомления по электронной почте подписчикам на эти Устройства, если они превышают пороговые значения задержки.

en	Every Occurrence
ru	Каждое происшествие

en	Should Threshold Alert Lists also receive Notification
ru	Если пороговые списки уведомлений также получат уведомление.

en	Enter a Reboot message subject for the Reboot Notification.
ru	Введите тему сообщения Перезагрузки для параметра Перезагрузка Nofication.

en	Cacti Device Reboot Notification
ru	Перезагрузка устройства Cacti Перезагрузка Nofication

en	Enter an Email body to include in the Reboot Notification message. Currently, the only supported replacement tag accepted is <DETAILS>
ru	Введите тело сообщения электронной почты, которое должно быть включено в сообщение уведомления о перезагрузке. В настоящее время принимается только один поддерживаемый тег замены - <DETAILS>

en	<h1>Monitor Reboot Notification</h1><p>The following Device's were Rebooted. See details below for additional information.</p><br><DETAILS>
ru	<h1>Уведомление о перезагрузке монитора</h1><p>Следующие Устройства были перезагружены. Более подробную информацию смотрите ниже. </p><br><DETAILS>

en	Enter the Email Name to send the notifications from
ru	Введите имя эл. почты для отправки уведомлений.

en	Enter the Email Address to send the notification from
ru	Введите адрес электронной почты, с которого будет отправлено уведомление.

en	Select a Notification List below. All Emails subscribed to the notification list will be notified.
ru	Выберите список уведомлений ниже. Все адреса электронной почты, подписавшиеся на список уведомлений, будут уведомлены.

en	Enter a comma delimited list of Email addresses to inform of a reboot event.
ru	Введите список адресов электронной почты, разделенный запятыми, чтобы сообщить о событии перезагрузки.

en	Monitor Device
ru	Монитор Устройство

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log a warning or send email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
ru	Если задержка прохождения туда и обратно с помощью любого из заранее определенных методов Cacti ping превышает этот порог, зарегистрируйте предупреждение или отправьте сообщение электронной почты, основываясь на настройках Критичность устройств и Монитор. Единица измерения в миллисекундах. Установка на 0 отключает. Для использования этой функции требуется Thold Plugin.

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log an alert or send an email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
ru	Если задержка прохождения туда-обратно с помощью любого из предопределенных методов Cacti ping превышает этот порог, зарегистрируйте предупреждение или отправьте сообщение по электронной почте, основываясь на настройках Критичность устройств и Монитор. Единица измерения в миллисекундах. Установка на 0 отключает. Для использования этой функции требуется Thold Plugin.

en	Re-Baseline Warning
ru	Повторное предупреждение на базовой линии

en	The percentage above the current average ping time to consider a Warning Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Warning Threshold.
ru	Процентное значение, превышающее текущее среднее время пинга для рассмотрения предупреждающего порога. При обновлении параметр автоматически настроит порог сигнала Ping Warning Threshold (Предупреждение о коротком замыкании).

en	Re-Baseline Alert
ru	Повторное предупреждение базовой линии

en	The percentage above the current average ping time to consider a Alert Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Alert Threshold.
ru	Процентное значение, превышающее текущее среднее время пинга для рассмотрения порога оповещения. При обновлении пороговое значение сигнала Ping Alert будет автоматически изменено.

en	This is the message that will be displayed when this Device is reported as down.
ru	Это сообщение будет отображаться, когда данное Устройство будет признано неработоспособным.