en	Indefinitely
ar-sa	إلى ما لا نهاية

en	%d Month
ar-sa	٪ د الشهر

en	%d Months
ar-sa	٪ د أشهر

en	%d Year
ar-sa	٪ د السنة

en	From %d Hour Ago
ar-sa	كل ٪ د ساعات

en	From %d Hours Ago
ar-sa	كل ٪ د ساعات

en	From %d Day Ago

en	From %d Days Ago
ar-sa	كل يوم د

en	From %d Week Ago
ar-sa	٪ د الأسبوع

en	From %d Weeks Ago
ar-sa	كل٪ d أسابيع

en	From %d Month Ago
ar-sa	٪ د الشهر

en	From %d Months Ago
ar-sa	٪ د أشهر

en	From %d Year Ago
ar-sa	٪ د السنة

en	From %d Years Ago

en	Down
ar-sa	المرض

en	Error
ar-sa	خطأ

en	Recovering
ar-sa	يستردّ

en	Up
ar-sa	أعلى

en	Unknown
ar-sa	غير معروف

en	Disabled
ar-sa	معطل

en	Not Monitored
ar-sa	غير مراقب

en	Notify - Alert
ar-sa	إعلام - تنبيه

en	Alert
ar-sa	إشعار

en	Notify - Alert2Warning
ar-sa	يخطر - Alert2Warning

en	Alert2Warn
ar-sa	تنبيه تحذير

en	Notify - Warning
ar-sa	الإخطار - تحذير

en	Warning
ar-sa	تحذير

en	Notify - Re-Trigger
ar-sa	يخطر - إعادة الزناد

en	Re-Trigger
ar-sa	إعادة الزناد

en	Notify - Restoral
ar-sa	يخطر - استعادة

en	Restoral

en	Event - Alert Trigger
ar-sa	الحدث - تنبيه الزناد

en	Alert Event
ar-sa	تنبيه المسبقة

en	Event - Warning Trigger
ar-sa	الحدث - تحذير الزناد

en	Warning Event
ar-sa	تحذير

en	Event - Restoral
ar-sa	الحدث - استعادة

en	Restoral Event
ar-sa	الحدث التصالحي

en	Event - Acknowledge
ar-sa	الإقرار

en	Acknowledge Event
ar-sa	الإقرار

en	Restore
ar-sa	استعادة

en	Alert Trigger
ar-sa	تنبيه الزناد

en	Warn Trigger
ar-sa	تحذير الزناد

en	Alert-Warn
ar-sa	تنبيه تحذير

en	Acknowledgment
ar-sa	الشكر والتقدير

en	Baseline Alert
ar-sa	تنبيه خط الأساس

en	Notice
ar-sa	تنبيه

en	Ok
ar-sa	أوك

en	Emergency
ar-sa	الطوارئ

en	Critical
ar-sa	حرجة

en	Info
ar-sa	معلومات

en	Debug
ar-sa	التصحيح

en	Never
ar-sa	أبدا

en	Every Minute
ar-sa	كل دقيقة

en	Every %d Minutes
ar-sa	كل d% دقيقة

en	Every Hour
ar-sa	كل ساعة

en	Every %d Hours
ar-sa	كل ٪ د ساعات

en	Every Day
ar-sa	كل يوم

en	Every %d Days
ar-sa	كل يوم د

en	Every Week
ar-sa	كل أسبوع

en	Every %d Weeks
ar-sa	كل٪ d أسابيع

en	Every Month
ar-sa	شهريًا

en	%d Minute
ar-sa	٪ د دقيقة

en	%d Minutes
ar-sa	دقيقة (دقائق)

en	%d Hour
ar-sa	٪ د ساعة

en	%d Hours
ar-sa	‫d٪ د ساعات

en	%d Day
ar-sa	٪ د يوم

en	%d Days
ar-sa	٪ أيام

en	%d Week
ar-sa	٪ د الأسبوع

en	%d Weeks
ar-sa	٪ د أسابيع

en	%0.1f Hours
ar-sa	٪ 0.1f ساعات

en	Every Polling
ar-sa	كل الاقتراع

en	Every %d Pollings
ar-sa	كل٪ د استطلاعات

en	%d Polling
ar-sa	٪ d الاقتراع

en	%d Pollings
ar-sa	٪ د الاستطلاعات

en	High / Low
ar-sa	عالي منخفض

en	Baseline Deviation
ar-sa	انحراف خط الأساس

en	Time Based
ar-sa	استنادًا إلى

en	%% Deviation Min/Max [TIP]
ar-sa	انحراف UP

en	%% Deviation CF [TIP]
ar-sa	انحراف UP

en	Absolute Val Min/Max [TIP]
ar-sa	قيمة التنبيه

en	Absolute Val of CF [TIP]
ar-sa	قيمة التنبيه

en	%% Deviation Avg [AOT]
ar-sa	انحراف UP

en	%% Deviation Avg of CF [AOT]
ar-sa	انحراف UP

en	Absolute Val Avg [AOT]
ar-sa	قيمة التنبيه

en	Absolute Val Avg of CF [AOT]
ar-sa	قيمة التنبيه

en	Exact Value
ar-sa	القيمة الدقيقة

en	CDEF

en	Percentage
ar-sa	النسبة المئوية

en	RPN Expression
ar-sa	تعبير RPN

en	Upper + Lower bytes
ar-sa	بايت العلوي + السفلي

en	Acknowledge
ar-sa	اعترف

en	Suspend Notifications
ar-sa	SNMP الإخطارات

en	Resume Notifications
ar-sa	SNMP الإخطارات

en	Delete
ar-sa	حذف

en	Enable
ar-sa	تفعيل

en	Disable
ar-sa	تعطيل

en	Reapply Suggested Names
ar-sa	إعادة تطبيق الأسماء المقترحة

en	Propagate Template
ar-sa	نشر القالب

en	Export
ar-sa	تصدير

en	Threshold Mail
ar-sa	العتبة

en	Down Host Mail

en	Up Host Mail

en	Threshold Cmd
ar-sa	العتبة

en	Down Host Cmd

en	Up Host Cmd

en	Auto

en	0 Digits

en	1 Digit

en	%d Digits
ar-sa	٪ أيام

en	> %d Devices
ar-sa	الأجهزة

en	> %d%%% of Devices Globally

en	> %d Devices in a Site
ar-sa	الأجهزة

en	> %d%%% of Devices in a Site

en	SNMP not in use
ar-sa	SNMP ليس قيد الاستخدام

en	N/A

en	Devices Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
ar-sa	إشعار الأجهزة: <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) عاد من أسفل الدولة

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Devices Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>SNMP Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES>
ar-sa	<br> النظام <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) الحالة: <DOWN/UP><br><br> استجابة ping الحالية: <CUR_TIME> الآنسة <br> متوسط استجابة النظام: <AVG_TIME> الآنسة <br> توفر نظام: <AVAILABILITY><br> إجمالي الشيكات منذ الإلغاء: <TOT_POLL><br> إجمالي الشيكات الفاشلة: <FAIL_POLL><br> تاريخ آخر فحص UP: <LAST_FAIL><br> الأجهزة السابقة لأسفل لـ: <DOWNTIME><br><br> معلومات SNMP: <br> اسم - <SNMP_HOSTNAME><br> موقعك - <SNMP_LOCATION><br> مدة التشغيل - <UPTIMETEXT> ( <UPTIME> الآنسة) <br> النظام - <SNMP_SYSTEM><br><br> ملحوظة: <NOTES>

en	Devices Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
ar-sa	خطأ في الأجهزة: <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) هو أسفل

en	DOWN
ar-sa	لاسفل

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br><br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Devices Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTE: <NOTES>
ar-sa	خطأ بالنظام : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) هو <DOWN/UP><br> السبب: <MESSAGE><br><br> متوسط استجابة النظام: <AVG_TIME> الآنسة <br> توفر نظام: <AVAILABILITY><br> إجمالي الشيكات منذ الإلغاء: <TOT_POLL><br> إجمالي الشيكات الفاشلة: <FAIL_POLL><br> تاريخ آخر تاريخ <LAST_FAIL><br> الأجهزة السابقة UP لـ: <DOWNTIME><br> ملحوظة: <NOTES>

en	Thresholds
ar-sa	الحدود القصوى

en	(actions)
ar-sa	أفعال

en	(edit)
ar-sa	(تعديل)

en	(save)
ar-sa	حفظ

en	(add)
ar-sa	إضافة

en	Threshold Logs
ar-sa	الحدود القصوى

en	Device Status
ar-sa	حالة الجهاز

en	Thresholds - Failures
ar-sa	العتبات - الفشل

en	Thresholds - Normal
ar-sa	عتبات - عادي

en	Thresholds - Recovering
ar-sa	عتبات - استعادة

en	Recent Thresholds
ar-sa	العتبات الحديثة

en	Recent Device Failures
ar-sa	فشل الجهاز الأخير

en	Threshold Templates
ar-sa	قوالب العتبة

en	Threshold Template Import
ar-sa	استيراد قالب العتبة

en	Notification Lists
ar-sa	قوائم الإخطار

en	Notification Lists (edit)
ar-sa	قوائم الإخطار (تحرير)

en	Notification Queue
ar-sa	قائمة الإخطارات

en	Management
ar-sa	الإدارة

en	Templates
ar-sa	القوالب

en	Threshold
ar-sa	العتبة

en	A template with that Data Source already exists!
ar-sa	يوجد بالفعل قالب به مصدر البيانات!

en	Configure Thresholds
ar-sa	تكوين العتبات

en	Configure Threshold Templates
ar-sa	تكوين قوالب العتبة

en	Manage Notification Lists
ar-sa	إدارة قوائم الإخطار

en	View Thresholds
ar-sa	عرض العتبات

en	Normal User
ar-sa	المستخدم العادي

en	Template Editor
ar-sa	محرر النماذج

en	General Administration
ar-sa	الإدارة العامة

en	Device Up/Down Notification Settings
ar-sa	إعدادات إعلام أعلى / أسفل الجهاز

en	Threshold Up/Down Email Notification
ar-sa	عتبة أعلى / أسفل إخطار البريد الإلكتروني

en	Global List
ar-sa	القائمة العالمية

en	List Below
ar-sa	ادنى القائمة

en	Global and List Below
ar-sa	العالمية والقائمة أدناه

en	Which Notification List(s) of should be notified about Device Up/Down events?
ar-sa	ما هي (قوائم) الإشعارات التي يجب إخطارها بأحداث أعلى / أسفل الجهاز؟

en	Notification List
ar-sa	قائمة الإخطارات

en	Additional Email address, separated by commas for multiple Emails.
ar-sa	عنوان بريد إلكتروني إضافي ، مفصولة بفواصل لرسائل البريد الإلكتروني المتعددة.

en	Host Failure Count
ar-sa	عدد فشل المضيف

en	The number of Polling Intervals at this Host must be Down before Thold logging an error and reporting Host as Down. Default is 0 (use Cacti setting)
ar-sa	يجب أن يكون عدد فترات الاستقصاء في هذا المضيف "معطلاً" قبل تسجيل Thold لخطأ والإبلاغ عن المضيف باعتباره معطلاً. الافتراضي هو 0 (استخدام إعداد الصبار)

en	Use Cacti Setting
ar-sa	إعدادات خط الأساس

en	%d Polling Interval
ar-sa	٪ d الاقتراع

en	%d Polling Intervals
ar-sa	٪ د الاستطلاعات

en	Alerting/Thold
ar-sa	تنبيه / Thold

en	General
ar-sa	عام

en	Disable All Thresholds
ar-sa	تعطيل جميع العتبات

en	Checking this box will disable Alerting on all Thresholds. This can be used when it is necessary to perform maintenance on your network.
ar-sa	سيؤدي تحديد هذا المربع إلى تعطيل التنبيه على جميع العتبات. يمكن استخدام هذا عندما يكون من الضروري إجراء صيانة على شبكتك.

en	Auto Create Thresholds
ar-sa	إنشاء عتبات تلقائي

en	If selected, when running either automation, or when creating/saving a Device, all Thresholds associated with the Device Template will be created.
ar-sa	عند تحديده ، عند تشغيل أي من الأتمتة ، أو عند إنشاء / حفظ جهاز ، سيتم إنشاء جميع العتبات المرتبطة بقالب الجهاز.

en	Consider Unknown Data as Zero
ar-sa	اعتبر البيانات غير المعروفة على أنها صفر

en	When checking Thresholds, if a Data Source returns Unknown Data ('U'), consider the value as zero for the Threshold check. You can also enable log this issue.
ar-sa	عند التحقق من العتبات ، إذا قام مصدر البيانات بإرجاع بيانات غير معروفة ('U') ، ضع في الاعتبار القيمة على أنها صفر لاختبار العتبة.

en	Default Management Status
ar-sa	حالة الإدارة الافتراضية

en	Default Threshold management filter status.
ar-sa	حالة مرشح إدارة العتبة الافتراضية.

en	Any
ar-sa	الجميع

en	Breached or Triggered
ar-sa	تحذير الزناد

en	Breached
ar-sa	اختراق

en	Triggered
ar-sa	أثار

en	Enabled
ar-sa	مفعل

en	Empty ifHighSpeed Default
ar-sa	إفراغ ifHighSpeed الافتراضي

en	When calculating Expression Thresholds, if the ifHighSpeed and ifSpeed come back as zero, use the following ifHighSpeed setting instead. Default ifHighSpeed will be 10000 for 10GE interfaces.
ar-sa	عند حساب حدود التعبير ، إذا كان ifHighSpeed و ifSpeed يعودان إلى الصفر ، فاستخدم الإعداد ifHighSpeed التالي بدلاً من ذلك. سيكون ifHighSpeed الافتراضي 10000 للواجهات 10GE.

en	Notification Preferences
ar-sa	المسبقة SNMP الإخطار

en	Disable Legacy Notifications
ar-sa	تعطيل الإعلامات القديمة

en	Checking this box will disable Legacy Alerting on all Thresholds. Legacy Alerting is defined as any Specific Email Alerts not associated with a Notification List.
ar-sa	يؤدي تحديد هذا المربع إلى تعطيل التنبيه القديم على جميع العتبات. يتم تعريف التنبيه القديم على أنه أي تنبيهات بريد إلكتروني محددة غير مرتبطة بقائمة الإشعارات.

en	Threshold Notification Templated
ar-sa	قالب العتبة

en	If checked, when creating at Threshold Template, its Notification Settings will, by default be owned by the Threshold Template.
ar-sa	إذا تم تحديده ، عند الإنشاء في نموذج العتبة ، فإن إعدادات الإخطار الخاصة به ، بشكل افتراضي ، ستكون مملوكة لنموذج العتبة.

en	Enable Command Execution
ar-sa	تمكين تنفيذ الأوامر

en	Checking this box will enable the ability to run commands on Threshold breach and restoral events.
ar-sa	سيؤدي تحديد هذا المربع إلى تمكين القدرة على تشغيل الأوامر عند الاختراق والأحداث الاستعادة.

en	Enable Per Thold Notification
ar-sa	تمكين لكل إخطار الإخطار

en	Checking this box will enable the ability to maintain custom Email bodies for Thresholds.
ar-sa	سيؤدي تحديد هذا المربع إلى تمكين القدرة على الحفاظ على نصوص البريد الإلكتروني المخصصة للعتبات.

en	Enable Notification Queue
ar-sa	تمكين لكل إخطار الإخطار

en	Checking this box will switch Thold from performing inline Notification to using either the Notification Daemon, or notifications performed out of band by the Notification poller.

en	Enable Sending Alert Emails to Warning Notification Lists
ar-sa	قائمة إخطار التحذير

en	Check this box if you wish Warning Notification List recipients to receive Alert Emails in addition to the Alert Notification list receivers. This case is applicable when Warning Notifications goes to Administrators and Alert Notifications go to Management.

en	Threshold Daemon
ar-sa	عتبة الخفي

en	Enable Threshold Daemon
ar-sa	تمكين عتبة الخفي

en	Checking this box will enable the use of a dedicated Threshold daemon. This can be used to increase system performance and/or to distribute Threshold monitoring to a separate server.
ar-sa	سيؤدي تحديد هذا المربع إلى تمكين استخدام برنامج عتبة مخصص. يمكن استخدام هذا لزيادة أداء النظام و / أو لتوزيع مراقبة العتبة على خادم منفصل.

en	Force Threshold Daemon Debug
ar-sa	عتبة الخفي

en	Checking this box will enable Threshold Daemon debug when operating from SystemD or through the command line. This change is dynamic and will take effect as soon as the next Threshold loop commences.

en	Daemon Down Notification Frequency
ar-sa	إعدادات إعلام أعلى / أسفل الجهاز

en	If the Thold Daemon is found to be down, send out an Email notification at this frequency.
ar-sa	إذا تم العثور على Thold Daemon معطلاً ، فأرسل إشعارًا بالبريد الإلكتروني على هذا التردد.

en	Every %d Hour
ar-sa	كل ٪ د ساعات

en	Daemon Threads

en	The number of daemon threads to be handled by the Threshold Daemon.
ar-sa	الحد الأقصى لعدد العمليات المتزامنة التي سيتم معالجتها بواسطة عتبة البرنامج الخفي.

en	1 Process

en	%d Processes

en	Logging
ar-sa	تسجيل الدخول

en	Log Threshold Breaches
ar-sa	سجل خروقات العتبة

en	Enable logging of all Threshold failures to the Cacti Log.
ar-sa	تمكين تسجيل جميع إخفاقات العتبة في سجل الصبار.

en	Show Data Source in Log
ar-sa	إظهار مصدر البيانات في السجل

en	Show the Data Source name in the Log if not present.
ar-sa	عرض اسم مصدر البيانات في السجل إن لم يكن موجودا.

en	Log Threshold Changes
ar-sa	تغييرات عتبة السجل

en	Enable logging of all Threshold changes to the Cacti Log.
ar-sa	تمكين تسجيل جميع التغييرات عتبة إلى سجل الصبار.

en	Debug Log
ar-sa	بيانات وضع التصحيح (Debug Log)

en	Enable logging of debug messages with Threshold
ar-sa	تمكين تسجيل رسائل التصحيح مع عتبة

en	Alert Log Retention
ar-sa	تنبيه سجل الاحتفاظ

en	Keep Threshold Logs for this number of days.
ar-sa	الاحتفاظ بسجلات الحد الأدنى لهذا العدد من الأيام.

en	Log action Consider Unknown Data as Zero
ar-sa	اعتبر البيانات غير المعروفة على أنها صفر

en	When 'Consider Unknown Data as Zero' is enabled, log when it occurs
ar-sa	اعتبر البيانات غير المعروفة على أنها صفر

en	Syslog Settings
ar-sa	إعدادات سيسلوغ

en	Syslog Enabled
ar-sa	Syslog ممكن

en	If checked, when creating a new Threshold, by default new Threshold events will be sent to your local syslog. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
ar-sa	عند تحديده ، عند إنشاء حد جديد ، سيتم إرسال أحداث Threshold الجديدة افتراضيًا إلى سجل النظام المحلي. هذا الإعداد هو الإعداد المسبق. إعدادات الحد تملي التحكم الفعلي syslog.

en	Default Priority/Level
ar-sa	الأولوية الافتراضية / المستوى

en	This is the default Priority/Level that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
ar-sa	هذا هو الأولوية / المستوى الافتراضي الذي سيستخدمه Thold لإرسال رسائل syslog. هذا الإعداد هو الإعداد المسبق. إعدادات الحد تملي التحكم الفعلي syslog.

en	Default Facility
ar-sa	مرفق الافتراضي

en	This is the default Facility that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
ar-sa	هذا هو المرفق الافتراضي الذي سيستخدمه Thold لإرسال رسائل syslog. هذا الإعداد هو الإعداد المسبق. إعدادات الحد تملي التحكم الفعلي syslog.

en	Alert Presets
ar-sa	تنبيه المسبقة

en	Weekend exemptions
ar-sa	إعفاءات نهاية الأسبوع

en	If this is checked, Thold will not run on weekends.
ar-sa	إذا تم تحديد ذلك ، فلن يعمل Thold في عطلة نهاية الأسبوع.

en	Default Trigger Count
ar-sa	عدد الزناد الافتراضي

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the Threshold for an Alert to be raised.
ar-sa	العدد الافتراضي لمرات متتالية يجب أن يكون "مصدر البيانات" خرقًا للحد الأدنى لتنبيهك.

en	Re-Alerting
ar-sa	إعادة تنبيه

en	Repeat Alert after specified number of poller cycles.
ar-sa	كرر التنبيه بعد عدد محدد من دورات الاقتراع.

en	Baseline Presets
ar-sa	المسبقة الأساس

en	Baseline Time Range Default
ar-sa	خط الأساس النطاق الزمني الافتراضي

en	This is the default value used in creating Thresholds or templates.
ar-sa	هذه هي القيمة الافتراضية المستخدمة في إنشاء عتبات أو قوالب.

en	Baseline Trigger Count
ar-sa	الأساس الزناد العد

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the calculated Baseline Threshold for an Alert to be raised.
ar-sa	العدد الافتراضي لمرات متتالية يجب أن يكون مصدر البيانات خرقًا لعتبة الأساس المحسوبة حتى يتم رفع تنبيه.

en	Baseline Deviation Percentage
ar-sa	نسبة انحراف خط الأساس

en	SNMP Notification Options
ar-sa	SNMP الإخطارات

en	SNMP Notifications
ar-sa	SNMP الإخطارات

en	Threshold status messages (informs/traps) will be sent to SNMP notification receivers. This includes Alerts, Warnings and Restoration traps per default. Note: This feature requires the Cacti SNMPAgent plugin.
ar-sa	سيتم إرسال رسائل حالة العتبة (إبلاغ / مصائد) إلى مستقبلات إعلام SNMP. وهذا يشمل التنبيهات ، التحذيرات واستعادة الفخاخ في الافتراضي. ملاحظة: هذه الميزة تتطلب البرنامج المساعد Cacti SNMPAgent.

en	Disable Warning Notifications
ar-sa	تعطيل اشعارات التحذير

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when a warning Threshold has been breached.
ar-sa	إذا تم تحديد هذا الخيار ، فلن يرسل Threshold إخطارًا عند انتهاك عتبة التحذير.

en	Disable Restoration Notifications
ar-sa	تعطيل استعادة الإخطارات

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when the Threshold has returned to normal status.
ar-sa	إذا تم تحديد هذا الخيار ، فلن يقوم Threshold بإرسال إشعار عند عودة Threshold إلى الوضع الطبيعي.

en	Emailing Options
ar-sa	خيارات البريد الإلكتروني

en	Send Emails with Urgent Priority
ar-sa	إرسال رسائل البريد الإلكتروني مع أولوية عاجلة

en	Allows you to set Emails with urgent priority
ar-sa	يسمح لك بتعيين رسائل البريد الإلكتروني ذات الأولوية العاجلة

en	Send Alerts as Text
ar-sa	إرسال تنبيهات كنص

en	If checked, this will cause all Alerts to be sent as plain text Emails with no graph. The default is HTML Emails with the graph embedded in the Email.
ar-sa	إذا تم تحديده ، فسيؤدي ذلك إلى إرسال جميع التنبيهات كرسائل بريد إلكتروني بنص عادي بدون رسم بياني. الافتراضي هو HTML رسائل البريد الإلكتروني مع الرسم البياني المضمنة في البريد الإلكتروني.

en	Send Email separately for each address
ar-sa	إرسال بريد إلكتروني بشكل منفصل لكل عنوان

en	If checked, this will cause all Emails to be sent separately for each address.
ar-sa	إذا تم تحديده ، فسيؤدي ذلك إلى إرسال جميع رسائل البريد الإلكتروني بشكل منفصل لكل عنوان.

en	From Email Address
ar-sa	عنوان البريد الإلكتروني

en	This is the Email address that the Threshold will appear from.
ar-sa	هذا هو عنوان البريد الإلكتروني الذي ستظهر منه العتبة.

en	From Name
ar-sa	اسم النموذج

en	This is the actual name that the Threshold will appear from.
ar-sa	هذا هو الاسم الفعلي الذي ستظهر منه العتبة.

en	Device Notification Options
ar-sa	خيارات إعلام الجهاز

en	Enable Notifications
ar-sa	تمكين لكل إخطار الإخطار

en	Enable Dead/Recovering host notification
ar-sa	تمكين إشعار المضيف الميت / استرداد

en	Notification Single Email
ar-sa	إعدادات الإشعار

en	Supported for Notification Lists and the Notification Queue only. If there are Down Device Notifications in a single processing cycle. Send only one Email to Notification List repipients for all Devices.

en	Device Notification Delay Options
ar-sa	خيارات إعلام الجهاز

en	Notification Delay
ar-sa	قائمة الإخطارات

en	If a large influx of Down Device Notifications come in, Cacti can pause sending out those Notifications for a certain period of time to see if the issue is transient before sending them out. Select the threshold Down Device Notifications before the Pause is Triggered.

en	If you choose to delay Notifications for a large Down Devices Notification inrush, how long are you willing to wait before allowing the notifications to be processed?

en	Device Notification Email Options
ar-sa	خيارات إعلام الجهاز

en	Global Notification Email
ar-sa	إخطارات الأجهزة الميتة

en	This is the Email Address that the Dead Device Notifications will be sent to if the Global Notification List is selected.
ar-sa	هذا هو عنوان البريد الإلكتروني الذي سيتم إرسال إعلامات الأجهزة الميتة إليه إذا تم تحديد قائمة الإشعارات العالمية.

en	Down Subject
ar-sa	أسفل الجهاز الموضوع

en	This is the Email subject that will be used for Down Device Messages.
ar-sa	هذا هو موضوع البريد الإلكتروني الذي سيتم استخدامه لرسائل جهاز داون.

en	Device Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
ar-sa	خطأ في الجهاز: <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) هو أسفل

en	Down Message
ar-sa	أسفل رسالة الجهاز

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062
ar-sa	هذه هي الرسالة التي سيتم عرضها كنص رسالة لجميع رسائل الجهاز UP / Down (255 Char MAX). HTML مسموح به ، ولكن ستتم إزالته للنص فقط رسائل البريد الإلكتروني. هناك العديد من الواصفات التي يمكن استخدامها. <br> &lt;HOSTNAME&gt; &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;UPTIME&gt; &lt;UPTIMETEXT&gt; &lt;DOWNTIME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;MESSAGE&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;DOWN / UP&gt; &lt;SNMP_HOSTNAME&gt; &lt;SNMP_LOCATION&gt; &lt;AVAILABILITY&gt; &lt;TOT_POLL&gt; &lt;FAIL_POLL&gt; &lt;CUR_TIME&gt; &lt;AVG_TIME&gt; &lt;NOTES&gt;

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Device Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTES: <NOTES><br>Device NOTES: <DNOTES>
ar-sa	خطأ بالنظام : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) هو <DOWN/UP><br> السبب: <MESSAGE><br><br> متوسط استجابة النظام: <AVG_TIME> الآنسة <br> توفر نظام: <AVAILABILITY><br> إجمالي الشيكات منذ الإلغاء: <TOT_POLL><br> إجمالي الشيكات الفاشلة: <FAIL_POLL><br> تاريخ آخر تاريخ <LAST_FAIL><br> الجهاز السابق UP ل: <DOWNTIME><br> ملاحظات: <NOTES><br> ملاحظات الجهاز: <DNOTES>

en	Recovering Subject
ar-sa	استعادة موضوع الجهاز

en	This is the Email subject that will be used for Recovering Device Messages.
ar-sa	هذا هو موضوع البريد الإلكتروني الذي سيتم استخدامه لاستعادة رسائل الجهاز.

en	Device Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
ar-sa	إشعار الجهاز: <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) عاد من أسفل الدولة

en	Recovering Message
ar-sa	استعادة رسالة الجهاز

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062
ar-sa	هذه هي الرسالة التي سيتم عرضها كنص رسالة لجميع رسائل الجهاز UP / Down (255 Char MAX). HTML مسموح به ، ولكن ستتم إزالته للنص فقط رسائل البريد الإلكتروني. هناك العديد من الواصفات التي يمكن استخدامها. <br> &lt;HOSTNAME&gt; &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;UPTIME&gt; &lt;UPTIMETEXT&gt; &lt;DOWNTIME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;MESSAGE&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;DOWN / UP&gt; &lt;SNMP_HOSTNAME&gt; &lt;SNMP_LOCATION&gt; &lt;AVAILABILITY&gt; &lt;TOT_POLL&gt; &lt;FAIL_POLL&gt; &lt;CUR_TIME&gt; &lt;AVG_TIME&gt; &lt;NOTES&gt;

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Device Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>Snmp Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES><br>Device Notes: <DNOTES>
ar-sa	<br> النظام <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) الحالة: <DOWN/UP><br><br> استجابة ping الحالية: <CUR_TIME> الآنسة <br> متوسط استجابة النظام: <AVG_TIME> الآنسة <br> توفر نظام: <AVAILABILITY><br> إجمالي الشيكات منذ الإلغاء: <TOT_POLL><br> إجمالي الشيكات الفاشلة: <FAIL_POLL><br> تاريخ آخر فحص UP: <LAST_FAIL><br> الجهاز سابقًا إلى الأسفل لـ: <DOWNTIME><br><br> معلومات Snmp: <br> اسم - <SNMP_HOSTNAME><br> موقعك - <SNMP_LOCATION><br> مدة التشغيل - <UPTIMETEXT> ( <UPTIME> الآنسة) <br> النظام - <SNMP_SYSTEM><br><br> ملحوظة: <NOTES><br> ملاحظات الجهاز: <DNOTES>

en	Status Change Command
ar-sa	أمر تغيير الحالة

en	When a Device changes state from a Cacti perspective (UP to DOWN or DOWN to RECOVERING/UP), run the following command. This command must NOT include command line arguments. However, the following variables can be pulled from the environment of the script:<br>&#060THOLD_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SITE&#062 &#060THOLD_LOCATION&#062 &#060THOLD_HOST_ID&#062 &#060THOLD_DESCRIPTION&#062 &#060THOLD_UPTIME&#062 &#060THOLD_UPTIMETEXT&#062 &#060THOLD_DOWNTIME&#062 &#060THOLD_TIME&#062 &#060THOLD_DATE&#062 &#060THOLD_DATE_RFC822&#062 &#060THOLD_BREACHED_ITEMS&#062 &#060THOLD_MESSAGE&#062 &#060THOLD_SUBJECT&#062 &#060THOLD_DOWNUP&#062 &#060THOLD_SNMP_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SNMP_LOCATION&#062 &#060THOLD_SNMP_CONTACT&#062 &#060THOLD_SNMP_SYSTEM&#062 &#060THOLD_LAST_FAIL&#062 &#060THOLD_AVAILABILITY&#062 &#060THOLD_TOT_POLL&#062 &#060THOLD_FAIL_POLL&#062 &#060THOLD_CUR_TIME&#062 &#060THOLD_AVG_TIME&#062 &#060THOLD_NOTES&#062
ar-sa	هذه هي الرسالة التي سيتم عرضها كنص رسالة لجميع رسائل الجهاز UP / Down (255 Char MAX). HTML مسموح به ، ولكن ستتم إزالته للنص فقط رسائل البريد الإلكتروني. هناك العديد من الواصفات التي يمكن استخدامها. <br> &lt;HOSTNAME&gt; &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;UPTIME&gt; &lt;UPTIMETEXT&gt; &lt;DOWNTIME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;MESSAGE&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;DOWN / UP&gt; &lt;SNMP_HOSTNAME&gt; &lt;SNMP_LOCATION&gt; &lt;AVAILABILITY&gt; &lt;TOT_POLL&gt; &lt;FAIL_POLL&gt; &lt;CUR_TIME&gt; &lt;AVG_TIME&gt; &lt;NOTES&gt;

en	Alert/Warning Message Defaults
ar-sa	تنبيه / تحذير افتراضيات الرسالة

en	Threshold Alert Message
ar-sa	رسالة تنبيه العتبة

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
ar-sa	هذه هي الرسالة التي سيتم عرضها في الجزء العلوي من جميع تنبيهات العتبة (255 Char MAX). HTML مسموح به ، ولكن ستتم إزالته للنص فقط رسائل البريد الإلكتروني. هناك العديد من الواصفات التي يمكن استخدامها. <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GREATH&gt;

en	An Alert has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
ar-sa	تم إصدار تنبيه يتطلب انتباهك. <br><br> <strong>الجهاز</strong> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <strong>عنوان URL</strong> : <URL><br> <strong>الرسالة</strong> : <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	Threshold Warning Message
ar-sa	رسالة تحذير العتبة

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
ar-sa	هذه هي الرسالة التي سيتم عرضها في الجزء العلوي من جميع تحذيرات Threshold (255 Char MAX). HTML مسموح به ، ولكن ستتم إزالته للنص فقط رسائل البريد الإلكتروني. هناك العديد من الواصفات التي يمكن استخدامها. <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GREATH&gt;

en	A Warning has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
ar-sa	تم إصدار تحذير يتطلب انتباهك. <br><br> <strong>الجهاز</strong> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <strong>عنوان URL</strong> : <URL><br> <strong>الرسالة</strong> : <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	Threshold Restoral Message
ar-sa	رسالة تنبيه العتبة

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
ar-sa	هذه هي الرسالة التي سيتم عرضها في الجزء العلوي من جميع تحذيرات Threshold (255 Char MAX). HTML مسموح به ، ولكن ستتم إزالته للنص فقط رسائل البريد الإلكتروني. هناك العديد من الواصفات التي يمكن استخدامها. <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GREATH&gt;

en	A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
ar-sa	تم إصدار تنبيه يتطلب انتباهك. <br><br> <strong>الجهاز</strong> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <strong>عنوان URL</strong> : <URL><br> <strong>الرسالة</strong> : <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	Thold

en	Duplicate
ar-sa	تكرار

en	Associate
ar-sa	شريك

en	Disassociate
ar-sa	تنأى

en	Devices
ar-sa	الأجهزة

en	Click 'Continue' to Delete Notification Lists(s). Any Device(s) or Threshold(s) associated with the List(s) will be reverted to the default.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف قوائم (قوائم) الإخطار. سيتم إرجاع أي جهاز (أجهزة) أو عتبة (أجهزة) مرتبطة بالقائمة (القوائم) إلى الوضع الافتراضي.

en	Cancel
ar-sa	إلغاء

en	Continue
ar-sa	إستمرار

en	Delete Notification List(s)
ar-sa	حذف قائمة (قوائم) الإخطار

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Notification List(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتكرار قائمة (قوائم) الإخطار التالية.

en	New List Name
ar-sa	اسم قائمة جديدة

en	New Notification List
ar-sa	قائمة الإخطار الجديدة

en	Duplicate Notification List(s)
ar-sa	قائمة (قوائم) الإعلام المكررة

en	%s Threshold Template(s)
ar-sa	٪ s قالب العتبة (ق)

en	Click 'Continue' to Association the Notification List '%s' with the Threshold Template(s) below.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لربط قائمة الإشعارات '٪ s' مع قالب (نماذج) العتبة أدناه.

en	No Change
ar-sa	لا تغيير

en	Notification List Only
ar-sa	قائمة الإخطار فقط

en	Notification List, Retain Other Settings
ar-sa	قائمة الإخطار ، والاحتفاظ الإعدادات الأخرى

en	Warning Membership:
ar-sa	تحذير العضوية:

en	Alert Membership:
ar-sa	تنبيه العضوية:

en	Associate Notification List(s)
ar-sa	قائمة (قوائم) الإخطار المرتبطة

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds Template(s) below.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لفصل قائمة الإشعارات '٪ s' من قالب (نماذج) العتبات أدناه.

en	Remove List
ar-sa	إزالة القائمة

en	Disassociate Notification List(s)
ar-sa	فصل (قوائم) الإخطار

en	%s Threshold(s)
ar-sa	٪ s العتبة

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Threshold(s) below.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لربط قائمة الإشعارات '٪ s' بالعتبة (العتبات) أدناه.

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds(s) below.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لفصل قائمة الإشعارات '٪ s' من العتبات (العتبات) أدناه.

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Device(s) below.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لربط قائمة الإشعارات '٪ s' بالجهاز (الأجهزة) أدناه.

en	You may also Associate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.
ar-sa	يمكنك أيضًا ربط حدود الأجهزة أيضًا. ومع ذلك ، فإن حدود الأجهزة هذه يجب أن تسمح بالكتابة فوق قائمة إخطارات العتبة.

en	Notification and Global Lists
ar-sa	الإخطار والقوائم العالمية

en	Resulting Membership:
ar-sa	العضوية الناتجة:

en	Device Threshold Warning Membership:
ar-sa	تحذير العضوية:

en	Device Threshold Alert Membership:
ar-sa	رسالة تنبيه العتبة

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Device(s) below.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لفصل قائمة الإشعارات '٪ s' من الجهاز (الأجهزة) أدناه.

en	You may also Disassociate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.
ar-sa	يمكنك أيضًا فصل عتبات الأجهزة أيضًا. ومع ذلك ، فإن حدود الأجهزة هذه يجب أن تسمح بالكتابة فوق قائمة إخطارات العتبة.

en	[edit: %s]
ar-sa	[تحرير:٪ s]

en	[new]
ar-sa	[الجديد]

en	List General Settings
ar-sa	قائمة الإعدادات العامة

en	Name
ar-sa	الاسم

en	Enter a name for this Notification List.
ar-sa	أدخل اسمًا لقائمة الإخطار هذه.

en	Description
ar-sa	الوصف

en	Enter a description for this Notification List.
ar-sa	أدخل وصفًا لقائمة الإخطار هذه.

en	To disable all notifications from this Notification List, you can simply disable it here.

en	To Email Addresses
ar-sa	عنواين البريد الالكترونى

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List.
ar-sa	أدخل قائمة مفصولة بفواصل لعناوين البريد الإلكتروني لقائمة الإخطار هذه.

en	BCC Email Addresses
ar-sa	عنواين البريد الالكترونى

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List to be blind copied.
ar-sa	أدخل قائمة مفصولة بفواصل لعناوين البريد الإلكتروني لقائمة الإخطار هذه.

en	Email Style/Format File

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.

en	Associated Devices
ar-sa	الأجهزة المرتبطة

en	Search
ar-sa	بحث

en	Site
ar-sa	موضع، موقع، مقر

en	None
ar-sa	لا شيء

en	Device Template
ar-sa	حذف القوالب

en	Default
ar-sa	الافتراضي

en	Associated
ar-sa	مربوط بسـلعة، إعلان مربوط بسلعة

en	Go
ar-sa	أذهب

en	Set/Refresh Filters
ar-sa	ضبط / تحديث المرشحات

en	Clear
ar-sa	واضح

en	Clear Filters
ar-sa	مسح الفلتر

en	ID
ar-sa	المعرف

en	Status
ar-sa	الحالة

en	Associated Lists
ar-sa	القوائم المرتبطة

en	Graphs
ar-sa	الرسوم

en	Data Sources
ar-sa	مصادر البيانات

en	Hostname
ar-sa	اسم الخادم

en	Current List Only
ar-sa	القائمة الحالية فقط

en	Current and Global List(s)
ar-sa	القائمة الحالية والعالمية

en	No Associated Devices Found
ar-sa	لم يتم العثور على الأجهزة المرتبطة

en	Associated Thresholds
ar-sa	عتبات المرتبطة

en	Template
ar-sa	قالب

en	State
ar-sa	الحالة

en	All
ar-sa	الكل

en	Warning Lists
ar-sa	قوائم التحذير

en	Alert Lists
ar-sa	قوائم التنبيه

en	Type
ar-sa	النوع

en	Templated
ar-sa	لنموذج

en	No
ar-sa	لا

en	Yes
ar-sa	نعم

en	baseline-LOW
ar-sa	خط أساس منخفض

en	baseline-HIGH
ar-sa	خط الأساس عالي

en	Select Users
ar-sa	حدد المستخدمين

en	Specific Emails
ar-sa	رسائل بريد إلكتروني محددة

en	Current List
ar-sa	القائمة الحالية

en	Unknown Threshold
ar-sa	عتبة غير معروفة

en	Log Only
ar-sa	تسجيل فقط

en	Editable
ar-sa	قابل للتعديل

en	Read Only
ar-sa	يقرأ فقط

en	No Thresholds Found
ar-sa	لم يتم العثور على سجلات العتبة

en	Associated Templates
ar-sa	القوالب المرتبطة

en	Rows
ar-sa	الصفوف

en	Unknown Template
ar-sa	قالب غير معروف

en	No Threshold Templates
ar-sa	لا قوالب عتبة

en	Lists
ar-sa	قوائم

en	List Name
ar-sa	اسم القائمة

en	Emails
ar-sa	البريد الإلكتروني

en	No Notification Lists
ar-sa	لا قوائم الإخطار

en	Notification has been Suspended. Press the Resume button to resume it

en	Notification has been Resumed. Press the Suspend button to suspend it

en	Pending Notifications have been removed from the database. Previously sent notification not purged will remain until they age out.

en	Click 'Continue' to delete the following Notification.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتكرار قائمة (قوائم) الإخطار التالية.

en	Click 'Continue' to delete all following Notifications.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتكرار قائمة (قوائم) الإخطار التالية.

en	Click 'Continue' to delete all following Notifications.

en	Click 'Continue' to delete all following Notifications.

en	Click 'Continue' to delete all following Notifications.

en	Click 'Continue' to delete all following Notifications.

en	Delete Notification
ar-sa	حذف قائمة (قوائم) الإخطار

en	Delete Notifications
ar-sa	حذف قائمة (قوائم) الإخطار

en	Delete Notifications

en	Delete Notifications

en	Delete Notifications

en	Delete Notifications

en	Event Notifications [ Notifications Suspended by User: %s, %s ago ]

en	Event Notifications
ar-sa	إخطارات الأجهزة الميتة

en	Topic

en	Processed

en	Suspend

en	Suspend Notification Processing
ar-sa	SNMP الإخطارات

en	Resume

en	Resume Notification Processing
ar-sa	SNMP الإخطارات

en	Purge

en	Purge Notification Queue
ar-sa	المسبقة SNMP الإخطار

en	Notifications
ar-sa	قائمة الإخطارات

en	The supported notification topic.
ar-sa	قالب العتبة

en	Event Description
ar-sa	وصف الفعالية

en	The name of the object as defined by the caller.

en	The hostname that was the source of this event.
ar-sa	عدد مصادر البيانات لهذا الجهاز

en	The Notification List used if any.
ar-sa	قائمة الإخطار فقط

en	Object ID

en	The Object ID defined by the caller. Generally its unique 'id'.

en	Event Time

en	The time of the event as defined by the caller.
ar-sa	الجهوزية الرسمية للجهاز كما ذكرت SNMP

en	Has the Notification Event been processed.

en	Errors
ar-sa	خطأ

en	Did this notification result in an error. Hover on the error column for details.

en	Run Time
ar-sa	الوقت

en	The time in seconds it took to process the event.

en	Not Specified

en	Done

en	Pending

en	Errored
ar-sa	خطأ

en	Success

en	No Notifications
ar-sa	SNMP الإخطارات

en	Off
ar-sa	إيقاف

en	On
ar-sa	تشغيل

en	Toggle Threshold VRULES %s
ar-sa	تبديل عتبة VRULES٪ s

en	Create Threshold
ar-sa	إنشاء عتبة

en	Alert Hi for %s (%s)
ar-sa	تنبيه مرحبًا لـ٪ s (٪ s)

en	Alert Low for %s (%s)
ar-sa	تنبيه منخفض لـ٪ s (٪ s)

en	Warning Hi for %s (%s)
ar-sa	قوائم التحذير

en	Warning Low for %s (%s)
ar-sa	قوائم التحذير

en	Alert Hi for %s (%s %%%)
ar-sa	تنبيه مرحبًا لـ٪ s (٪ s ٪٪)

en	Alert Low for %s (%s %%%)
ar-sa	تنبيه منخفض لـ٪ s (٪ s ٪٪)

en	Warning Hi for %s (%s %%%)
ar-sa	تحذير مرحبًا لـ٪ s (٪ s ٪٪)

en	Warning Low for %s (%s %%%)
ar-sa	تحذير منخفض لـ٪ s (٪ s ٪٪)

en	Threshold Alert/Warning Values
ar-sa	عتبة تنبيه / قيم التحذير

en	Click 'Continue' to apply all appropriate Thresholds to these Device(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتطبيق جميع الحدود المناسبة على هذه الأجهزة (الأجهزة).

en	Create Threshold from Data Source
ar-sa	إنشاء عتبة من مصدر البيانات

en	Auto-create Thresholds
ar-sa	لصناعة السيارات في خلق عتبات

en	Created %s thresholds
ar-sa	العتبة التي تم إنشاؤها:٪ s

en	No Threshold(s) Created. Either they already exist, or no suitable matches found.
ar-sa	لا توجد عتبة (قيم) تم إنشاؤها. إما أنها موجودة بالفعل ، أو لم تكن هناك مجموعات مطابقة متطابقة.

en	No Threshold(s) Created. Threshold(s) Template not found.
ar-sa	لم يتم إنشاء عتبة (عتبات). عتبة (ق) قالب غير موجود.

en	The following Data Sources have no Threshold Templates associated with them
ar-sa	لا تحتوي مصادر البيانات التالية على قوالب عتبة مرتبطة بها

en	Click 'Continue' to create Thresholds for these Data Sources?
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإنشاء عتبات لمصادر البيانات هذه؟

en	Available Threshold Templates
ar-sa	قوالب العتبة المتاحة

en	Select a Threshold Template
ar-sa	حدد قالب العتبة

en	There are no Threshold Templates associated with the following Data Sources
ar-sa	لا توجد قوالب عتبة مرتبطة بمصادر البيانات التالية

en	Create Threshold from Template
ar-sa	إنشاء عتبة من القالب

en	The following Graphs have no Threshold Templates associated with them
ar-sa	لا تتضمن الرسوم البيانية التالية قوالب عتبة مرتبطة بها

en	Press 'Continue' if you wish to create Threshold(s) for these Graph(s)
ar-sa	اضغط على "متابعة" إذا كنت ترغب في إنشاء عتبة (ق) للرسم البياني

en	There are no Threshold Templates associated with the following Graphs
ar-sa	لا توجد قوالب عتبة مرتبطة بالرسوم البيانية التالية

en	Associated Threshold Templates
ar-sa	قوالب العتبة المرتبطة

en	Threshold Exists
ar-sa	العتبة موجودة

en	Threshold Does Not Exist
ar-sa	العتبة غير موجودة

en	Delete Threshold Template Association
ar-sa	حدد قالب العتبة

en	No Associated Threshold Templates.
ar-sa	لا قوالب العتبة المرتبطة.

en	Add Threshold Template
ar-sa	إضافة قالب العتبة

en	Add
ar-sa	إضافة

en	Add Threshold Template to Device
ar-sa	إضافة قالب العتبة إلى قالب الجهاز

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف قالب العتبة التالي سيتم فصله عن قالب الجهاز.

en	Threshold Template Name: %s
ar-sa	اسم قالب العتبة:٪ s

en	Remove Threshold Template
ar-sa	إزالة قالب العتبة

en	Add Threshold Template to Device Template
ar-sa	إضافة قالب العتبة إلى قالب الجهاز

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device Template.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف قالب العتبة التالي سيتم فصله عن قالب الجهاز.

en	Either No Templates or Threshold(s) Already Exists - No Thresholds were created.
ar-sa	إما لا قوالب أو عتبات (عتبات) موجودة بالفعل - لم يتم إنشاء عتبات.

en	You are not authorized to modify one or more of the Thresholds selected
ar-sa	لا يحق لك تعديل واحد أو أكثر من العتبات المحددة

en	Click 'Delete' to delete the following Threshold(s).
ar-sa	انقر فوق "حذف" لحذف العتبة (الحدود) التالية.

en	Delete Threshold(s)
ar-sa	حذف العتبة

en	Click 'Continue' to enable the following Threshold(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين العتبة (العتبات) التالية.

en	Enable Threshold(s)
ar-sa	تمكين العتبة

en	Click 'Continue' to disable the following Threshold(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل العتبة (الحدود) التالية.

en	Disable Threshold(s)
ar-sa	تعطيل العتبة

en	Click 'Continue' to reapply Suggested Name(s) to the following Threshold(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإعادة تطبيق الاسم (الأسماء) المقترح على العتبة (الحدود) التالية.

en	Apply Suggestion
ar-sa	تطبيق الاقتراح

en	Click 'Continue' to update the following Threshold(s) with their associate Template's details.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتحديث العتبة (العتبات) التالية مع تفاصيل قالب الارتباط الخاص بها.

en	Reapply Template
ar-sa	إعادة تطبيق القالب

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered, will be ignored.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" للإقرار بالعتبة (العتبات) التالية. سيتم تجاهل العتبات التي لا تسمح بذلك ، أو التي لم يتم تشغيلها.

en	Acknowledge Threshold(s)
ar-sa	قالب الاعتراف (ق)

en	Click 'Continue' to Resume Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لاستئناف الإخطارات للحد (العتبات) التالية. سيتم تجاهل العتبات التي لا تسمح بذلك ، أو التي لم يتم تشغيلها.

en	Resume Notifications for Threshold(s)
ar-sa	حذف قائمة (قوائم) الإخطار

en	Click 'Continue' to Suspend Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعليق الإشعارات للحد (العتبات) التالية. سيتم تجاهل العتبات التي لا تسمح بذلك ، أو التي لم يتم تشغيلها.

en	Suspend Notification for Threshold(s)
ar-sa	قائمة (قوائم) الإعلام المكررة

en	Invalid action detected, can not proceed
ar-sa	تم اكتشاف إجراء غير صالح ، ولا يمكن المتابعة

en	Threshold Management
ar-sa	إدارة العتبة

en	Apply Filters
ar-sa	طبق عوامل التصفية

en	Return to Defaults
ar-sa	العودة إلى الإعدادات الافتراضية

en	Data Template
ar-sa	قالب البيانات

en	Disabled at Template
ar-sa	قالب البيانات

en	Disabled at Threshold
ar-sa	تعطيل العتبة

en	Ack Required
ar-sa	Ack المطلوبة

en	External ID

en	The Threshold Type. For Baseline Types: [TIP] refers to the Time In the Past with MIN, MAX, AVG, and LAST from no more than a day in time from that period. [AOT] refers to the Average over the entire Time period. If there is a colon followed by MIN, MAX, AVG, LAST, the Value came from that Consolidation Function.

en	DSName

en	Current
ar-sa	بريدك الإلكتروني الحالي غير مسموح

en	The last measured value for the Data Source
ar-sa	القيمة الأخيرة المقاسة لمصدر البيانات

en	High
ar-sa	عالي

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.
ar-sa	قيم التحذير / التنبيه العالية. ملاحظة: قيم خط الأساس نسبة مئوية ، وجميع القيم الأخرى هي قيم عرض يمكن تعديلها بواسطة cdef.

en	Low
ar-sa	منخفض

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.
ar-sa	قيم التحذير / التنبيه المنخفضة. ملاحظة: قيم خط الأساس نسبة مئوية ، وجميع القيم الأخرى هي قيم عرض يمكن تعديلها بواسطة cdef.

en	Trigger
ar-sa	مشغل

en	Duration
ar-sa	المدة الزمنية

en	Repeat
ar-sa	كرر

en	In State
ar-sa	الحالة

en	The amount of time that has passed since the Threshold either Breached or was Triggered
ar-sa	مقدار الوقت الذي يجب أن يكون فيه مصدر البيانات خرقًا للحد الأدنى حتى يتم رفع تحذير.

en	Acknowledgment required for this Threshold
ar-sa	الإقرار المطلوب لهذا العتبة

en	No [Template:Thold]
ar-sa	لا templated

en	No [Template]
ar-sa	القوالب

en	No [Thold]
ar-sa	لا عتبات

en	%d Triggers
ar-sa	٪ د المشغلات

en	No Thresholds
ar-sa	لا عتبات

en	Threshold Deleted, can not Edit!
ar-sa	العتبة غير موجودة

en	Graph Data
ar-sa	الرسم البياني البيانات

en	Edit Threshold Template
ar-sa	إضافة قالب العتبة

en	Data Source Description:
ar-sa	وصف مصدر البيانات:

en	Associated Graph (Graphs using this RRD):
ar-sa	الرسم البياني المرتبط (الرسوم البيانية باستخدام هذا RRD):

en	Last:
ar-sa	الاخير

en	WHi:
ar-sa	مبادرة الخوذ البيضاء:

en	WLo:
ar-sa	WLO:

en	AHi:
ar-sa	أهي:

en	ALo:
ar-sa	منظمة العمل العربية:

en	BL Up:

en	BL Down:
ar-sa	از داون:

en	Unknown Template ID %d
ar-sa	معرف القالب غير معروف٪ d

en	Not Templated
ar-sa	لا templated

en	Data Source Item [ %s ] - Current value: [ %s ]
ar-sa	عنصر مصدر البيانات [٪ s] - القيمة الحالية: [٪ s]

en	Replacement Fields: %s
ar-sa	حقول الاستبدال:٪ s

en	Data Sources: %s
ar-sa	مصادر البيانات:٪ s

en	Template/Enabled Information
ar-sa	قالب / معلومات ممكّنة

en	Template Propagation Enabled
ar-sa	تم تمكين نشر القالب

en	Whether or not these settings will be propagated from the Threshold template.
ar-sa	أم لا سيتم نشر هذه الإعدادات من قالب العتبة.

en	Template Name
ar-sa	إسم القالب

en	Name of the Threshold Template the Threshold was created from.
ar-sa	اسم قالب العتبة الذي تم إنشاء العتبة منه.

en	Enabled at Template Level

en	A Threshold must be enabled both at the Template Level and the Threshold level to be checked.

en	Enabled at Threshold Level
ar-sa	تمكين العتبة

en	General Settings
ar-sa	الاعدادات العامة

en	Name (Displayed)
ar-sa	الاسم (معروض)

en	Provide the Thresholds a meaningful name
ar-sa	توفير عتبات اسم معنى

en	Name (Format)
ar-sa	الاسم (التنسيق)

en	Warning HRULE Color
ar-sa	تحذير HRULE اللون

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Warning Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
ar-sa	يرجى اختيار لون الرسم البياني HRULE لعتبات التحذير. اختر "بلا" لعدم وجود HRULE. ملاحظة: يتم دعم هذه الميزات لأنواع معالجة البيانات "القيمة الدقيقة" و "النسبة المئوية" فقط في هذا الوقت.

en	Alert HRULE Color
ar-sa	تنبيه HRULE اللون

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Alert Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
ar-sa	يرجى اختيار لون الرسم البياني HRULE لعتبات التنبيه. اختر "بلا" لعدم وجود HRULE. ملاحظة: يتم دعم هذه الميزات لأنواع معالجة البيانات "القيمة الدقيقة" و "النسبة المئوية" فقط في هذا الوقت.

en	Graph Timespan
ar-sa	قالب الرسم البياني

en	The Graph End time will be set at the time of triggering. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.

en	Skip Scaling on HRULEs

en	If Checked, the Scale on the Graph will not be impacted by either the Alert or Warning HRULEs.

en	Weekend Exemption
ar-sa	إعفاء نهاية الأسبوع

en	If this is checked, this Threshold will not alert on weekends.
ar-sa	إذا تم تحديد ذلك ، فلن يتم تنبيه هذا الحد في عطلة نهاية الأسبوع.

en	Disable Restoration Email
ar-sa	تعطيل استعادة البريد الإلكتروني

en	If this is checked, Threshold will not send an alert when the Threshold has returned to normal status.
ar-sa	إذا تم تحديد ذلك ، فلن يرسل Threshold تنبيهًا عند عودة Threshold إلى وضعها الطبيعي.

en	Acknowledgment Options
ar-sa	خيارات الاعتراف

en	There are three Acknowledgment levels that control how you must respond to a Threshold breach condition. They are:<br><br><ul><li><i>None Required</i> - When you select this option, no Acknowledgment is required for a Threshold breach.</li><li><i>Suspendible Notification</i> - With this option, once you Acknowledge or Suspend Notifications on the Threshold, you will no longer receive notifications while it is breached. You may subsequently, Resume Notifications while its breached.</li><li><i>Persistent Acknowledgment</i> - With this option, even after the Threshold has returned to normal, you must Acknowledge the Threshold and provide an optional Operator Message.</li></ul>
ar-sa	هناك ثلاثة مستويات للاعتراف تتحكم في كيفية الاستجابة لشرط خرق الحد. هم انهم: <br><br><ul style=";text-align:right;direction:rtl"><li style=";text-align:right;direction:rtl"> <i>لا شيء مطلوب</i> - عند تحديد هذا الخيار ، لا يلزم وجود إقرار بخرق عتبة. </li><li style=";text-align:right;direction:rtl"> <i>إعادة تعيين الإقرار</i> - مع هذا الخيار ، بمجرد إقرارك بالحد الأدنى ، لن تتلقى إعلامات بعد خرقها. </li><li style=";text-align:right;direction:rtl"> استمرار <i>الاعتراف</i> - مع هذا الخيار ، حتى بعد عودة الحد إلى طبيعته ، يجب عليك الاعتراف بالحد الأدنى وتقديم رسالة اختياري للمشغل. </li></ul>

en	None Required
ar-sa	لا شيء مطلوب

en	Suspendible Notification
ar-sa	SNMP الإخطارات

en	Persistent Acknowledgment
ar-sa	استمرار الاعتراف

en	Threshold Type
ar-sa	نوع العتبة

en	The type of Threshold that will be monitored.
ar-sa	نوع العتبة التي سيتم مراقبتها.

en	Re-Alert Cycle
ar-sa	إعادة تنبيه دورة

en	Repeat alert after this amount of time has passed since the last alert.
ar-sa	كرر التنبيه بعد مرور هذه الفترة الزمنية منذ آخر تنبيه.

en	Warning - High / Low Settings
ar-sa	تحذير - إعدادات عالية / منخفضة

en	Numeric values for High and Low Thresholds can include the following suffixes for numbers greater than 1 to 'K', 'M', 'G', 'T', 'P', 'E', 'Z', 'Y', and for numbers less than 1 'm', 'u', 'p', 'f'.

en	High Threshold
ar-sa	عتبة عالية

en	If set and Data Source value goes above this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
ar-sa	إذا كانت قيمة التعيين ومصدر البيانات أعلى من هذا الرقم ، فسيتم تشغيل تحذير. ملاحظة: يجب أن تكون هذه القيمة رقم RAW. يمكن تعديل القيمة المعروضة على الرسم البياني بواسطة cdef.

en	Low Threshold
ar-sa	حد منخفض

en	If set and Data Source value goes below this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
ar-sa	إذا كانت قيمة التعيين ومصدر البيانات أقل من هذا الرقم ، فسيتم تشغيل تحذير. ملاحظة: يجب أن تكون هذه القيمة رقم RAW. يمكن تعديل القيمة المعروضة على الرسم البياني بواسطة cdef.

en	Breach Duration
ar-sa	خرق المدة

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for a warning to be raised. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
ar-sa	مقدار الوقت الذي يجب أن يكون فيه مصدر البيانات خرقًا للحد الأدنى حتى يتم رفع تحذير.

en	Alert - High / Low Settings
ar-sa	تنبيه - إعدادات عالية / منخفضة

en	If set and Data Source value goes above this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
ar-sa	إذا كانت قيمة التعيين ومصدر البيانات أعلى من هذا الرقم ، فسيتم تشغيل التنبيه. ملاحظة: يجب أن تكون هذه القيمة رقم RAW. يمكن تعديل القيمة المعروضة على الرسم البياني بواسطة cdef.

en	If set and Data Source value goes below this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
ar-sa	إذا كانت قيمة التعيين ومصدر البيانات أقل من هذا الرقم ، فسيتم تشغيل التنبيه. ملاحظة: يجب أن تكون هذه القيمة رقم RAW. يمكن تعديل القيمة المعروضة على الرسم البياني بواسطة cdef.

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for an alert to be raised.
ar-sa	مقدار الوقت الذي يجب أن يكون فيه مصدر البيانات خرقًا للحد الأدنى حتى يتم رفع تنبيه.

en	Warning - Time Based Settings
ar-sa	تحذير - إعدادات تستند إلى الوقت

en	Breach Count
ar-sa	خرق العد

en	The number of times the Data Source must be in breach of the Threshold.
ar-sa	عدد مرات خرق مصدر البيانات للعتبة.

en	Breach Window
ar-sa	نافذة خرق

en	The amount of time in the past to check for Threshold breaches.
ar-sa	مقدار الوقت في الماضي للتحقق من انتهاكات الحد.

en	Alert - Time Based Settings
ar-sa	تنبيه - إعدادات الوقت المستندة

en	Baseline Settings
ar-sa	إعدادات خط الأساس

en	The type of Baseline. [TIP] is the Time in Past, [AOT] is the Average over Time. Percentage Deviation is a percentage value from the historical value. Absolute Value is a deviation either above or below the Baseline over that historical value. For the [TIP] Baseline Types, the MIN, MAX, AVG, and LAST will come from no more than a one day time period at that point in time.

en	Consolidation Function

en	Average
ar-sa	متوسط (مللي ثانية)

en	Minimum

en	Maximum

en	Last
ar-sa	الاخير

en	The Consolidation function to use for the Baseline Type value calculation.

en	Time Range
ar-sa	النطاق الزمني

en	Specifies the point in the past (based on rrd resolution) that will be used as a reference or the duration to use for the Floating Average when using the Floating Average type Threshold
ar-sa	يحدد النقطة في الماضي (بناءً على دقة rrd) التي سيتم استخدامها كمرجع

en	Deviation UP
ar-sa	انحراف UP

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, the upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
ar-sa	يحدد الانحراف المسموح به بالنسبة المئوية للحد الأعلى. إذا لم يتم تعيينه ، فلن يتم تحديد الحد الأعلى للعتبة على الإطلاق.

en	Deviation DOWN
ar-sa	الانحراف إلى أسفل

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, the lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
ar-sa	يحدد الانحراف المسموح به بالنسبة المئوية للحد الأدنى. إذا لم يتم تعيينه ، فلن يتم تحديد حد الحد الأدنى على الإطلاق.

en	Trigger Count
ar-sa	عدد الزناد

en	Number of consecutive times the Data Source must be in breach of the baseline Threshold for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (<b>Default: %s cycles</b>)
ar-sa	عدد المرات المتتالية التي يجب أن يخرق فيها مصدر البيانات حد الأساس لرفع التنبيه. <br> اترك المساحة فارغة لاستخدام القيمة الافتراضية ( <b>الافتراضي: دورات٪ s</b> )

en	Data Manipulation
ar-sa	معالجة البيانات

en	Data Type
ar-sa	نوع البيانات

en	Special formatting for the given data.
ar-sa	تنسيق خاص للبيانات المقدمة.

en	Threshold CDEF
ar-sa	عتبة CDEF

en	Apply this CDEF before returning the data.
ar-sa	قم بتطبيق CDEF هذا قبل إرجاع البيانات.

en	Percent Data Source
ar-sa	في المئة مصدر البيانات

en	Second Data Source Item to use as total value to calculate percentage from.
ar-sa	عنصر مصدر البيانات الثاني لاستخدامه كقيمة إجمالية لحساب النسبة المئوية من.

en	Show Units

en	Display units for very large or small numbers.

en	Force Units Suffix

en	If you wish to display a forced unit suffix on the various Threshold pages and Notifications, enter it here. The size is limited to no more than 10 characters.

en	Decimal Digits to Display

en	The number of decimal digits to display for Threshold and Current Values. The default is auto or 2.

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span class="deviceUp">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span class="deviceUp">|ds:dsname|</span>. For example, <span class="deviceUp">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br><br>Math Operators: <span class="deviceUp">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span class="deviceUp">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span class="deviceUp">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span class="deviceUp">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s
ar-sa	تعبير RPN هو تعبير RPN متوافق مع RRDtool. يتضمن بناء الجملة جميع الوظائف <span class="deviceUp">الموضحة</span> أدناه بالإضافة إلى تعبيرات استبدال كل من الجهاز والبيانات مثل <span class="deviceUp">| query_ifSpeed |</span> . لاستخدام مصدر بيانات في تعبير RPN ، يجب عليك استخدام بناء الجملة: <span class="deviceUp">| ds: dsname |</span> . على سبيل المثال ، <span class="deviceUp">| ds: traffic_in |</span> سيحصل على القيمة الحالية لمصدر البيانات traffic_in لـ RRDfile (الملفات) المرتبطة بالرسم البياني. يمكن تضمين أي مصدر بيانات للرسم البياني. <br><br> عوامل تشغيل الرياضيات: <span class="deviceUp">+ ، - ، / ، * ،٪ ، ^</span> <br> الوظائف: <span class="deviceUp">SIN ، COS ، TAN ، ATAN ، SQRT ، FLOOR ، CEIL ، DEG2RAD ، RAD2DEG ، ABS ، EXP ، LOG ، ATAN ، ADNAN</span> <br> مشغلي التدفق: <span class="deviceUp">UN ، ISINF ، IF ، LT ، LE ، GT ، GE ، EQ ، NE</span> <br> وظائف المقارنة: <span class="deviceUp">MAX ، MIN ، INF ، NEGINF ، NAN ، UNKN ، COUNT ، PREV</span> ٪ s٪ s

en	Upper Data Source
ar-sa	مصدر البيانات

en	Upper data source to calculate the total value.
ar-sa	مصدر البيانات العلوي لحساب القيمة الإجمالية.

en	Notification Settings
ar-sa	إعدادات الإشعار

en	Alert Subject
ar-sa	تنبيه المسبقة

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
ar-sa	هذه هي الرسالة التي سيتم عرضها في الجزء العلوي من جميع تحذيرات Threshold (255 Char MAX). HTML مسموح به ، ولكن ستتم إزالته للنص فقط رسائل البريد الإلكتروني. هناك العديد من الواصفات التي يمكن استخدامها. <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GREATH&gt;

en	Alert Body
ar-sa	تنبيه هيئة البريد الإلكتروني

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062
ar-sa	هذه هي الرسالة التي سيتم عرضها في الجزء العلوي من جميع تنبيهات العتبة (255 Char MAX). HTML مسموح به ، ولكن ستتم إزالته للنص فقط رسائل البريد الإلكتروني. هناك العديد من الواصفات التي يمكن استخدامها. <br> على سبيل المثال. &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;HI&gt; &lt;LOW&gt; &lt;DURATION&gt; &lt;TRATEGL&gt; &gt;

en	Warning Subject
ar-sa	استعادة موضوع الجهاز

en	This is the Warning Email subject that will be displayed in the Email after change to Warning (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
ar-sa	هذه هي الرسالة التي سيتم عرضها في الجزء العلوي من جميع تحذيرات Threshold (255 Char MAX). HTML مسموح به ، ولكن ستتم إزالته للنص فقط رسائل البريد الإلكتروني. هناك العديد من الواصفات التي يمكن استخدامها. <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GREATH&gt;

en	Warning Body
ar-sa	تحذير هيئة البريد الإلكتروني

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062
ar-sa	هذه هي الرسالة التي سيتم عرضها في الجزء العلوي من جميع تحذيرات العتبة (255 Char MAX). HTML مسموح به ، ولكن ستتم إزالته للنص فقط رسائل البريد الإلكتروني. هناك العديد من الواصفات التي يمكن استخدامها. <br> على سبيل المثال. &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;HI&gt; &lt;LOW&gt; &lt;DURATION&gt; &lt;TRATEGL&gt; &gt;

en	Restoral Subject
ar-sa	الحدث التصالحي

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email after a Restoral to Normal (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
ar-sa	هذه هي الرسالة التي سيتم عرضها في الجزء العلوي من جميع تحذيرات Threshold (255 Char MAX). HTML مسموح به ، ولكن ستتم إزالته للنص فقط رسائل البريد الإلكتروني. هناك العديد من الواصفات التي يمكن استخدامها. <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GREATH&gt;

en	Restoral Email Body
ar-sa	تنبيه هيئة البريد الإلكتروني

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
ar-sa	هذه هي الرسالة التي سيتم عرضها في الجزء العلوي من جميع تحذيرات Threshold (255 Char MAX). HTML مسموح به ، ولكن ستتم إزالته للنص فقط رسائل البريد الإلكتروني. هناك العديد من الواصفات التي يمكن استخدامها. <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GREATH&gt;

en	Warning Notification List
ar-sa	قائمة إخطار التحذير

en	You may specify choose a Notification List to receive Warnings for this Data Source
ar-sa	يمكنك تحديد اختيار قائمة إعلام لتلقي تحذيرات لمصدر البيانات هذا

en	Alert Notification List
ar-sa	تنبيه الإخطار قائمة

en	You may specify choose a Notification List to receive Alerts for this Data Source
ar-sa	يمكنك تحديد اختيار قائمة إعلام لتلقي تنبيهات لمصدر البيانات هذا

en	Style/Format File

en	SNMP Notification - Event Category
ar-sa	SNMP إعلام - فئة الحدث

en	To allow a NMS to categorize different SNMP notifications more easily please fill in the category SNMP notifications for this template should make use of. E.g.: "disk_usage", "link_utilization", "ping_test", "nokia_firewall_cpu_utilization" ...
ar-sa	للسماح لـ NMS بتصنيف إعلامات SNMP المختلفة بسهولة أكبر ، يرجى ملء فئة إعلامات SNMP لهذا القالب. على سبيل المثال: "disk_usage" ، "link_utilization" ، "ping_test" ، "nokia_firewall_cpu_utilization" ...

en	SNMP Event Description
ar-sa	وصف الحدث SNMP

en	You can customize the event description being sent out to the SNMP notification receivers by using variable bindings. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) substitution variables can be used as well as following varbinds:<br>&#060;THRESHOLDNAME&#062; &#060;HOSTNAME&#062; &#060;HOSTIP&#062; &#060;TEMPLATE_ID&#062; &#060;TEMPLATE_NAME&#062; &#060;THR_TYPE&#062; &#060;DS_NAME&#062; &#060;HI&#062; &#060;LOW&#062; &#060;EVENT_CATEGORY&#062; &#060;FAIL_COUNT&#062; &#060;FAIL_DURATION&#062;
ar-sa	يمكنك تخصيص وصف الحدث الذي يتم إرساله إلى مستقبلات إعلام SNMP باستخدام varbinds إضافية. سيتم دعم الارتباطات المتغيرة التالية: <br> &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;HOSTIP&gt; &lt;TEMPLATE_ID&gt; &lt;TEMPLATE_NAME&gt; &lt;THR_TYPE&gt; &lt;DS_NAME&gt; &lt;HI&gt; &lt;LOW&gt; &lt;EVENT_CATEGORY&gt; &lt;FAIL_COUNT&gt;

en	SNMP Notification - Alert Event Severity
ar-sa	SNMP إعلام - تنبيه الحدث شدة

en	Severity to be used for alerts. (low impact -> critical impact)
ar-sa	شدة لاستخدامها في التنبيهات. (تأثير منخفض -> تأثير حرج)

en	Medium
ar-sa	متوسط

en	SNMP Notification - Warning Event Severity
ar-sa	SNMP إعلام - تحذير خطورة الحدث

en	Severity to be used for warnings. (Low impact -> Critical impact).<br>Note: The severity of warnings has to be equal or lower than the severity being defined for alerts.
ar-sa	شدة لاستخدامها في التحذيرات. (تأثير منخفض -> تأثير حرج). <br> ملاحظة: يجب أن تكون شدة التحذيرات مساوية أو أقل من الشدة التي يتم تعريفها للتنبيهات.

en	Notify accounts
ar-sa	يخطر الحسابات

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.
ar-sa	هذه قائمة بالحسابات التي سيتم إخطارها عند خرق هذا الحد.

en	Alert Emails
ar-sa	تنبيه رسائل البريد الإلكتروني

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this data source (comma separated)
ar-sa	يمكنك تحديد رسائل البريد الإلكتروني الإضافية هنا لتلقي تنبيهات لمصدر البيانات هذا (مفصولة بفواصل)

en	Warning Emails
ar-sa	رسائل البريد الإلكتروني تحذير

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this data source (comma separated)
ar-sa	يمكنك تحديد رسائل البريد الإلكتروني الإضافية هنا لتلقي تحذيرات لمصدر البيانات هذا (مفصولة بفواصل)

en	If checked, Threshold notification will be sent to your local syslog.
ar-sa	إذا تم تحديده ، فسيتم إرسال إشعار العتبة إلى سجل النظام المحلي.

en	Priority/Level
ar-sa	الأولوية / المستوى

en	This is the Priority Level that will be logged into your syslog messages.
ar-sa	هذا هو مستوى الأولوية الذي سيتم تسجيل دخولك إلى رسائل syslog الخاصة بك.

en	Facility
ar-sa	المرافق

en	This is the Facility that will be used for this Threshold.
ar-sa	هذا هو المرفق الذي سيتم استخدامه لهذا العتبة.

en	Event Triggering (Shell Command)
ar-sa	تحريك الأحداث (قيادة شل)

en	High Trigger Command
ar-sa	قيادة عالية الزناد

en	If set, and if a High Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data Input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
ar-sa	إذا تم التعيين ، وإذا تم اختراق الحد الأعلى ، فسيتم تشغيل هذا الأمر. الرجاء إدخال أمر صالح. بالإضافة إلى ذلك ، هناك العديد من علامات الاستبدال المتاحة التي يمكن استخدامها لتمرير المعلومات من العتبة إلى البرنامج النصي. وهي تشمل: &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;HI&gt; &lt;LOW&gt; &lt;DURATION&gt; &lt;TRIGGER&gt; &lt;DAIL&gt; &gt; &lt;BREACHED_ITEMS&gt;. أخيرًا ، يمكن إجراء الاستضافة واستبدال البيانات وإدخال البيانات. على سبيل المثال ، إذا كان لديك بيانات مخصصة لإدخال البيانات تسمى معلقة ، لأداء الاستخدام البديل | معلقة |. بالنسبة لاستعلامات البيانات ، واستبدال المضيف ، استخدم Cacti اصطلاحات | query_xxxx | و | host_xxxx | على التوالي.

en	Low Trigger Command
ar-sa	قيادة منخفضة الزناد

en	If set, and if a Low Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
ar-sa	إذا تم تعيينه ، وإذا تم اختراق حد أدنى ، فسيتم تشغيل هذا الأمر. الرجاء إدخال أمر صالح. بالإضافة إلى ذلك ، هناك العديد من علامات الاستبدال المتاحة التي يمكن استخدامها لتمرير المعلومات من العتبة إلى البرنامج النصي. وهي تشمل: &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;HI&gt; &lt;LOW&gt; &lt;DURATION&gt; &lt;TRIGGER&gt; &lt;DAIL&gt; &gt; &lt;BREACHED_ITEMS&gt;. أخيرًا ، يمكن إجراء الاستبدال واستضافة إدخال البيانات والمضيف. على سبيل المثال ، إذا كان لديك بيانات مخصصة لإدخال البيانات تسمى معلقة ، لأداء الاستخدام البديل | معلقة |. بالنسبة لاستعلامات البيانات ، واستبدال المضيف ، استخدم Cacti اصطلاحات | query_xxxx | و | host_xxxx | على التوالي.

en	Norm Trigger Command
ar-sa	قيادة الزناد نورم

en	If set, when a thold falls back to a normal value, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
ar-sa	في حالة التعيين ، عندما يعود thold إلى القيمة العادية ، سيتم تشغيل هذا الأمر. الرجاء إدخال أمر صالح. بالإضافة إلى ذلك ، هناك العديد من علامات الاستبدال المتاحة التي يمكن استخدامها لتمرير المعلومات من العتبة إلى البرنامج النصي. وهي تشمل: &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;HI&gt; &lt;LOW&gt; &lt;DURATION&gt; &lt;TRIGGER&gt; &lt;DAIL&gt; &gt; &lt;BREACHED_ITEMS&gt;. أخيرًا ، يمكن إجراء الاستبدال واستضافة إدخال البيانات والمضيف. على سبيل المثال ، إذا كان لديك بيانات مخصصة لإدخال البيانات تسمى معلقة ، لأداء الاستخدام البديل | معلقة |. بالنسبة لاستعلامات البيانات ، واستبدال المضيف ، استخدم Cacti اصطلاحات | query_xxxx | و | host_xxxx | على التوالي.

en	Other Settings
ar-sa	إعدادات اخرى

en	Enter an Eternal ID for this Threshold.
ar-sa	حدد الرسم البياني للعتبة.

en	Operator Notes
ar-sa	ملاحظات المشغل

en	Enter instructions here for an operator who may be receiving the Threshold message.
ar-sa	أدخل التعليمات هنا لمشغل قد يتلقى رسالة العتبة.

en	Select Users(s)
ar-sa	اختر مستخدمين

en	Users Selected
ar-sa	مستخدمين مختارين

en	All Users Selected
ar-sa	جميع المستخدمين المختارين

en	< 1 Minute
ar-sa	٪ د دقيقة

en	Since Created
ar-sa	أنشأ

en	Log
ar-sa	سجل

en	Time:
ar-sa	الوقت:

en	User:
ar-sa	المستخدم.:

en	System:
ar-sa	النظام:

en	Swaps:
ar-sa	مقايضة:

en	Pages:
ar-sa	الصفحات:

en	Only logging, maint device

en	Link to Graph in Cacti
ar-sa	رابط الرسم البياني في الصبار

en	<html><body>An alert has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
ar-sa	<html><body style=";text-align:right;direction:rtl"> تم إصدار تنبيه يتطلب انتباهك. <br><br> <b>الجهاز</b> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <b>عنوان URL</b> : <URL><br> <b>رسالة</b> : <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>

en	<html><body>A warning has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
ar-sa	<html><body style=";text-align:right;direction:rtl"> تم إصدار تحذير يتطلب انتباهك. <br><br> <b>الجهاز</b> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <b>عنوان URL</b> : <URL><br> <b>رسالة</b> : <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>

en	<html><body>A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
ar-sa	تم إصدار تنبيه يتطلب انتباهك. <br><br> <strong>الجهاز</strong> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <strong>عنوان URL</strong> : <URL><br> <strong>الرسالة</strong> : <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	%% Dev [TIP:%s]
ar-sa	انحراف UP

en	Abs Val [TIP:%s]
ar-sa	قيمة التنبيه

en	%%% Dev [AOT:%s]
ar-sa	انحراف UP

en	Abs Val [AOT:%s]
ar-sa	قيمة التنبيه

en	The Device ID was not set while trying to create Graph and Threshold
ar-sa	لم يتم تعيين معرف الجهاز أثناء محاولة إنشاء Graph و Threshold

en	The Threshold Template ID was not found while trying to create Graph and Threshold
ar-sa	لم يتم تعيين معرف قالب Threshold أثناء محاولة إنشاء Graph و Threshold

en	The Threshold Template ID was not set while trying to create Graph and Threshold
ar-sa	لم يتم تعيين معرف قالب Threshold أثناء محاولة إنشاء Graph و Threshold

en	The Graph Creation failed for Threshold Template
ar-sa	فشل إنشاء الرسم البياني في قالب العتبة

en	Threshold was Autocreated due to Device Template mapping
ar-sa	تم إنشاء عتبة تلقائية بسبب تعيين قالب الجهاز

en	Permission Denied
ar-sa	تم رفض الإذن

en	Record Updated
ar-sa	تم تحديث السجل

en	Failed to find linked Graph Template Item '%d' on Threshold '%d'
ar-sa	أخفق العثور على عنصر قالب الرسم البياني المرتبط '٪ d' على الحد الأقصى '٪ d'

en	Created Threshold: %s
ar-sa	العتبة التي تم إنشاؤها:٪ s

en	You must specify either 'High Alert Threshold' or 'Low Alert Threshold' or both!
ar-sa	يجب تحديد إما "عتبة إنذار عالية" أو "عتبة إنذار منخفض" أو كليهما! <br> سجل غير محدث!

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
ar-sa	عتبات مستحيلة: "عتبة عالية" أصغر من أو تساوي "عتبة منخفضة" <br> سجل غير محدث!

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' smaller than the 'Low Warning Threshold'!
ar-sa	عتبات مستحيلة: "عتبة التحذير المرتفعة" أصغر من أو تساوي "حد الإنذار المنخفض" <br> سجل غير محدث!

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' larger than the 'High Alert Threshold'!
ar-sa	عتبات مستحيلة: "عتبة التحذير المرتفعة" أصغر من أو تساوي "حد الإنذار المنخفض" <br> سجل غير محدث!

en	Impossible threshold: 'Low Alert Threshold' larger than the 'Low Warning Threshold'!
ar-sa	عتبات مستحيلة: "عتبة التحذير المرتفعة" أصغر من أو تساوي "حد الإنذار المنخفض" <br> سجل غير محدث!

en	With baseline thresholds enabled.
ar-sa	مع تمكين عتبات خط الأساس.

en	Time reference in the past must be set to positive integer value!
ar-sa	يجب تعيين "٪ s" على قيمة صحيحة موجبة! <br> سجل غير محدث!

en	You must specify either 'Baseline Deviation UP' or 'Baseline Deviation DOWN' or both!
ar-sa	يجب تحديد إما "الانحراف الأساسي" أو "الانحراف الأساسي للأسفل" أو كليهما! <br> سجل غير محدث!

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'
ar-sa	عتبات مستحيلة: "عتبة عالية" أصغر من أو تساوي "عتبة منخفضة" <br> سجل غير محدث!

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be greater or eval to 1!

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be greater or eval to 1!

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!
ar-sa	عتبات مستحيلة: "عتبة التحذير المرتفعة" أصغر من أو تساوي "حد الإنذار المنخفض" <br> سجل غير محدث!

en	Impossible threshold: 'Low Warning Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
ar-sa	عتبات مستحيلة: "عتبة التحذير المرتفعة" أصغر من أو تساوي "حد الإنذار المنخفض" <br> سجل غير محدث!

en	Unknown Threshold Type!
ar-sa	عتبة غير معروفة

en	No Thresholds Templates associated with the Device's Template.
ar-sa	لا توجد قوالب عتبات مرتبطة بقالب الجهاز.

en	Mailer Error: No <b>TO</b> address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert Email</b> setting.
ar-sa	ميلر خطأ: لا <b>لمعالجة</b> وضع !! <br> إذا كنت تستخدم رابط <i>اختبار البريد</i> ، فيرجى ضبط إعداد <b>تنبيه البريد الإلكتروني</b> .

en	Acknowledge Threshold
ar-sa	عتبة غير معروفة

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" للإقرار بالحد الأدنى (العتبات) التالية.

en	Threshold Template Subordinate Data Template Not Found!
ar-sa	قالب عتبة قالب بيانات ثانوية غير موجود!

en	Threshold Template Subordinate Data Source Not Found!
ar-sa	عتبة قالب البيانات الثانوية مصدر غير موجود!

en	Threshold Template import columns do not match the database schema
ar-sa	أعمدة استيراد قالب العتبة لا تطابق مخطط قاعدة البيانات

en	Imported
ar-sa	تم الاستيراد

en	Threshold Template '%s' %s!
ar-sa	قالب العتبة '٪ s'٪ s!

en	Updated
ar-sa	تم التحديث

en	Import
ar-sa	استيراد

en	Threshold Template '%s' %s Failed!
ar-sa	فشل عتبة القالب '٪ s'٪ s!

en	Update
ar-sa	تحديث

en	Errors encountered while attempting to import Threshold Template data.
ar-sa	حدثت أخطاء أثناء محاولة استيراد بيانات قالب الحد.

en	Threshold Template Import data was not found to be XML data.
ar-sa	قالب عتبة قالب بيانات ثانوية غير موجود!

en	Threshold Template Import data was not correct while importing Threshold Template.
ar-sa	لم يتم تعيين معرف قالب Threshold أثناء محاولة إنشاء Graph و Threshold

en	The Threshold has been Ascknowledged.
ar-sa	نوع العتبة التي سيتم مراقبتها.

en	The Threshold will no longer generate Alerts, Notifications, or execute commands.
ar-sa	لن يُنشئ العتبة بعد الآن تنبيهات أو إخطارات أو تنفيذ أوامر.

en	The Threshold will restart generating Alerts.
ar-sa	قيم عتبة عالية للتحذير / التنبيه

en	Threshold Status
ar-sa	حالة العتبة

en	Actions
ar-sa	أفعال

en	Ack Detail

en	Edit Threshold
ar-sa	تحرير العتبة

en	Disable Threshold
ar-sa	تعطيل العتبة

en	Enable Threshold
ar-sa	تمكين العتبة

en	To enable the Threshold, enable the Template first
ar-sa	حدد قالب العتبة

en	View Graph
ar-sa	عرض الرسم البياني

en	View Threshold History
ar-sa	عرض تاريخ العتبة

en	Suspend Notifications until the Threshold clears
ar-sa	قائمة (قوائم) الإعلام المكررة

en	Resume Notifications for this breached Threshold
ar-sa	حذف قائمة (قوائم) الإخطار

en	Acknowledgement Message
ar-sa	الشكر والتقدير

en	Date

en	Comment Not Found

en	Ack History

en	No name set
ar-sa	لم يتم تحديد الاسم

en	Hover over icons for help
ar-sa	قم بالمرور فوق الرموز للحصول على المساعدة

en	A description for the Device
ar-sa	وصف للجهاز

en	A Cacti unique identifier for the Device
ar-sa	معرف Cacti فريد للجهاز

en	The number of Graphs for this Device
ar-sa	عدد الرسوم البيانية لهذا الجهاز

en	The number of Data Sources for this Device
ar-sa	عدد مصادر البيانات لهذا الجهاز

en	The status for this Device as of the last time it was polled
ar-sa	حالة هذا الجهاز اعتبارًا من آخر مرة تم فيها استطلاع الرأي

en	The last time Cacti found an issue with this Device. It can be higher than the Uptime for the Device, if it was rebooted between Cacti polling cycles
ar-sa	آخر مرة وجدت Cacti مشكلة مع هذا الجهاز. يمكن أن يكون أعلى من Uptime للجهاز ، إذا تم إعادة تشغيله بين دورات الاقتراع Cacti

en	Uptime
ar-sa	مدة التشغيل

en	The official uptime of the Device as reported by SNMP
ar-sa	الجهوزية الرسمية للجهاز كما ذكرت SNMP

en	The official hostname for this Device
ar-sa	اسم المضيف الرسمي لهذا الجهاز

en	Current (ms)
ar-sa	الحالية (مللي ثانية)

en	The current response time for the Cacti Availability check
ar-sa	زمن الاستجابة الحالي لفحص الصبار

en	Average (ms)
ar-sa	متوسط (مللي ثانية)

en	The average response time for the Cacti Availability check
ar-sa	متوسط وقت الاستجابة لفحص Cacti Availability

en	Availability
ar-sa	متوفر

en	The overall Availability of this Device since the last counter reset in Cacti
ar-sa	التوفر العام لهذا الجهاز منذ آخر إعادة تعيين العداد في الصبار

en	Edit Device
ar-sa	تحرير الجهاز

en	View Graphs
ar-sa	عرض الرسوم البيانية

en	No Devices
ar-sa	الأجهزة

en	Not Up
ar-sa	لا يصل

en	No Export Rows Found.

en	Threshold Log for [ %s ]
ar-sa	سجل العتبة لـ [٪ s]

en	Log Entries
ar-sa	إدخالات السجل

en	Device
ar-sa	جهاز

en	Time
ar-sa	الوقت

en	Alert Value
ar-sa	قيمة التنبيه

en	Measured Value
ar-sa	القيمة المقاسة

en	No Threshold Logs Found
ar-sa	لم يتم العثور على سجلات العتبة

en	Entries
ar-sa	مقالات

en	You are not authorised to modify one or more of the Thresholds selected
ar-sa	لا يحق لك تعديل واحد أو أكثر من العتبات المحددة

en	%s (%d Thresholds)
ar-sa	٪ s (٪ d عتبات)

en	Click 'Continue' to export the following Threshold Template(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتصدير قالب (قوالب) العتبة التالي.

en	Export Template(s)
ar-sa	قالب (قوالب) التصدير

en	Click 'Continue' to delete the following Threshold Template(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف قالب (نماذج) العتبة التالي.

en	Delete Template(s)
ar-sa	حذف القوالب

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names to Thresholds of the following Threshold Template(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإعادة تطبيق الأسماء المقترحة على عتبات قالب (قوالب) العتبة التالي.

en	Reapply Suggested Names to Template(s)
ar-sa	إعادة تطبيق الأسماء المقترحة على القالب (النماذج)

en	Click 'Continue' to Enable the selected Template(s) and Threshold(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين العتبة (العتبات) التالية.

en	Enable Template(s)
ar-sa	حذف القوالب

en	Click 'Continue' to Disable the selected Template(s) and Threshold(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل العتبة (الحدود) التالية.

en	Disable Template(s)
ar-sa	حذف القوالب

en	Threshold Template Creation Wizard
ar-sa	عتبة قالب إنشاء معالج

en	Data Source
ar-sa	مصدر البيانات

en	Please select a Data Template
ar-sa	يرجى اختيار قالب البيانات

en	Please select a Data Source
ar-sa	يرجى اختيار مصدر البيانات

en	Please press 'Create' to create your Threshold Template
ar-sa	يرجى الضغط على "إنشاء" لإنشاء قالب العتبة الخاص بك

en	Create
ar-sa	أنشأ

en	The Threshold Template requested can not be found
ar-sa	العتبة غير موجودة

en	Provide the Threshold Template a meaningful name.
ar-sa	توفير قالب العتبة اسم ذات مغزى.

en	Suggested Threshold Name
ar-sa	اسم العتبة المقترح

en	Provide the suggested name for a Threshold created using this Template. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) and Input (|input_*|) substitution variables can be used as well as |graph_title| for the Graph Title.
ar-sa	أدخل الاسم المقترح للعتبة التي تم إنشاؤها باستخدام هذا القالب. يمكن استخدام متغيرات استبدال الأجهزة القياسية (| host_ * |) واستعلام البيانات (| query_ * |) وإدخال (| input_ * |) وكذلك | graph_title | للحصول على عنوان الرسم البياني.

en	Data Template that you are using. (This cannot be changed)
ar-sa	قالب البيانات الذي تستخدمه. (لا يمكن تغيير هذا)

en	Data Field
ar-sa	حقل بيانات

en	Data Field that you are using. (This cannot be changed)
ar-sa	حقل البيانات الذي تستخدمه. (لا يمكن تغيير هذا)

en	Whether or not this Threshold will be checked and alerted upon.
ar-sa	ما إذا كان سيتم فحص هذه العتبة أم لا وسيتم تنبيهك عليها.

en	Repeat alert after this amount of time has pasted since the last alert.
ar-sa	كرر التنبيه بعد مضي فترة الوقت هذه منذ آخر تنبيه.

en	Min Trigger Duration
ar-sa	دقيقة الزناد المدة

en	The amount of time the Data Source must be in a breach condition for an alert to be raised.
ar-sa	مقدار الوقت الذي يجب أن يكون فيه مصدر البيانات في حالة خرق لرفع التنبيه.

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing a warning.
ar-sa	عدد المرات التي يجب أن يكون فيها مصدر البيانات في حالة خرق قبل إصدار تحذير.

en	Time Period Length
ar-sa	طول الفترة الزمنية

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing an alert.
ar-sa	عدد المرات التي يجب أن يكون فيها مصدر البيانات في حالة خرق قبل إصدار تنبيه.

en	Baseline Monitoring
ar-sa	رصد خط الأساس

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
ar-sa	يحدد الانحراف المسموح به بالنسبة المئوية للحد الأعلى. إذا لم يتم تعيينه ، فلن يتم تحديد الحد الأعلى للعتبة على الإطلاق.

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
ar-sa	يحدد الانحراف المسموح به بالنسبة المئوية للحد الأدنى. إذا لم يتم تعيينه ، فلن يتم تحديد حد الحد الأدنى على الإطلاق.

en	Number of consecutive times the Data Source must be in a breached condition for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (Default: %s cycles
ar-sa	عدد المرات المتتالية التي يجب أن يكون فيها مصدر البيانات في حالة خرق ليتم رفع تنبيه. <br> اترك المساحة فارغة لاستخدام القيمة الافتراضية (الافتراضي: دورات٪ s

en	Percent Datasource
ar-sa	نسبة مصدر البيانات

en	Second Datasource Item to use as total value to calculate percentage from.
ar-sa	عنصر مصدر البيانات الثاني لاستخدامه كقيمة إجمالية لحساب النسبة المئوية من.

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span style="color:blue;">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span style="color:blue;">|ds:dsname|</span>. For example, <span style="color:blue;">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br>Math Operators: <span style="color:blue;">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span style="color:blue;">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span style="color:blue;">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span style="color:blue;">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s
ar-sa	تعبير RPN هو تعبير RPN متوافق مع RRDtool. يتضمن بناء الجملة جميع الوظائف <span style="color:blue;">الموضحة</span> أدناه بالإضافة إلى تعبيرات استبدال كل من الجهاز والبيانات مثل <span style="color:blue;">| query_ifSpeed |</span> . لاستخدام مصدر بيانات في تعبير RPN ، يجب عليك استخدام بناء الجملة: <span style="color:blue;">| ds: dsname |</span> . على سبيل المثال ، <span style="color:blue;">| ds: traffic_in |</span> سيحصل على القيمة الحالية لمصدر البيانات traffic_in لـ RRDfile (الملفات) المرتبطة بالرسم البياني. يمكن تضمين أي مصدر بيانات للرسم البياني. <br> عوامل تشغيل الرياضيات: <span style="color:blue;">+ ، - ، / ، * ،٪ ، ^</span> <br> الوظائف: <span style="color:blue;">SIN ، COS ، TAN ، ATAN ، SQRT ، FLOOR ، CEIL ، DEG2RAD ، RAD2DEG ، ABS ، EXP ، LOG ، ATAN ، ADNAN</span> <br> مشغلي التدفق: <span style="color:blue;">UN ، ISINF ، IF ، LT ، LE ، GT ، GE ، EQ ، NE</span> <br> وظائف المقارنة: <span style="color:blue;">MAX ، MIN ، INF ، NEGINF ، NAN ، UNKN ، COUNT ، PREV</span> ٪ s٪ s

en	Upper data source to use to calculate the total value.
ar-sa	مصدر بيانات علوي لاستخدامه لحساب القيمة الإجمالية.

en	Alert Email Subject
ar-sa	تنبيه رسائل البريد الإلكتروني

en	Alert Email Body
ar-sa	تنبيه هيئة البريد الإلكتروني

en	This is the Warning subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
ar-sa	هذه هي الرسالة التي سيتم عرضها في الجزء العلوي من جميع تحذيرات Threshold (255 Char MAX). HTML مسموح به ، ولكن ستتم إزالته للنص فقط رسائل البريد الإلكتروني. هناك العديد من الواصفات التي يمكن استخدامها. <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GREATH&gt;

en	Restoral Body
ar-sa	تنبيه هيئة البريد الإلكتروني

en	Notification List Read Only
ar-sa	قائمة الإخطار فقط

en	If checked, Threshold Notification Lists in the Template will overwrite those of the Threshold.
ar-sa	إذا تم تحديده ، فسيتم إرسال إشعار العتبة إلى سجل النظام المحلي.

en	Severity to be used for alerts. (Low impact -> Critical impact)
ar-sa	شدة لاستخدامها في التنبيهات. (تأثير منخفض -> تأثير حرج)

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.<br><br><br><br>
ar-sa	هذه قائمة بالحسابات التي سيتم إخطارها عند خرق هذا الحد. <br><br><br><br>

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this Data Source (comma separated)
ar-sa	يمكنك تحديد رسائل البريد الإلكتروني الإضافية هنا لتلقي تنبيهات لمصدر البيانات هذا (مفصولة بفواصل)

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this Data Source (comma separated)
ar-sa	يمكنك تحديد رسائل البريد الإلكتروني الإضافية هنا لتلقي تحذيرات لمصدر البيانات هذا (مفصولة بفواصل)

en	Enter an Eternal ID for this Thold Template.
ar-sa	فشل إنشاء الرسم البياني في قالب العتبة

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
ar-sa	٪ d أشهر ،٪ d أيام ،٪ d ساعات ،٪ d دقائق ،٪ d ثوانٍ (متوسط)

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
ar-sa	٪ d الشهور ،٪ d الأيام ،٪ d الساعات ،٪ d الدقائق ،٪ d الثواني

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
ar-sa	٪ d الأيام ،٪ d الساعات ،٪ d الدقائق ،٪ d الثواني (متوسط)

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
ar-sa	٪ d الأيام ،٪ d الساعات ،٪ d الدقائق ،٪ d الثواني

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
ar-sa	٪ d ساعات ،٪ d دقائق ،٪ d ثوانٍ (متوسط)

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds
ar-sa	٪ d ساعات ،٪ d دقائق ،٪ d ثواني

en	%d Minutes, %d Seconds (Average)
ar-sa	٪ d الدقائق ،٪ d الثواني (متوسط)

en	%d Minutes, %d Seconds
ar-sa	٪ d الدقائق ،٪ d الثواني

en	%d Seconds (Average)
ar-sa	٪ d ثانية (متوسط)

en	%d Seconds
ar-sa	ثواني

en	DS Name
ar-sa	اسم DS

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.
ar-sa	قيم التحذير / التنبيه العالية. ملاحظة: قيم خط الأساس نسبة مئوية ، وجميع القيم الأخرى هي قيم RAW لم يتم تعديلها بواسطة cdef.

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.
ar-sa	قيم التحذير / التنبيه المنخفضة. ملاحظة: قيم خط الأساس نسبة مئوية ، وجميع القيم الأخرى هي قيم RAW لم يتم تعديلها بواسطة cdef.

en	Import Template from Local File
ar-sa	استيراد قالب من ملف محلي

en	If the XML file containing Threshold Template data is located on your local machine, select it here.
ar-sa	إذا كان ملف XML الذي يحتوي على بيانات قالب العتبة موجودًا على جهازك المحلي ، فحدده هنا.

en	Import Template from Text
ar-sa	استيراد قالب من النص

en	If you have the XML file containing Threshold Template data as text, you can paste it into this box to import it.
ar-sa	إذا كان لديك ملف XML يحتوي على بيانات قالب العتبة كنص ، فيمكنك لصقه في هذا المربع لاستيراده.

en	Import Results
ar-sa	نتائج الاستيراد

en	Cacti has imported the following items:
ar-sa	قام Cacti باستيراد العناصر التالية:

en	Import Threshold Templates
ar-sa	استيراد قوالب العتبة

en	The file is too big.
ar-sa	الملف كبير جدًا.

en	Incomplete file transfer.
ar-sa	نقل ملف غير مكتمل.

en	No file uploaded.
ar-sa	لم يتم تحميل أي ملف.

en	Temporary folder missing.
ar-sa	المجلد المؤقت مفقود.

en	Failed to write file to disk
ar-sa	فشل في كتابه الملف إلى القرص

en	File upload stopped by extension
ar-sa	تم إيقاف تحميل الملف بواسطة الملحق

en	Invalid file extension.
ar-sa	ملحق الملف غير صالح.

en	NOTE:
ar-sa	ملاحظة:

en	ERROR:
ar-sa	خطأ:

en	Threshold(s) Already Exists - No Thresholds Created
ar-sa	عتبات (عتبات) موجودة بالفعل - لم يتم إنشاء عتبات

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Type ]
ar-sa	معالج إنشاء العتبة [حدد نوع العتبة]

en	Threshold Creation Wizard [ Enter Custom Data and press 'Create' to Create your Threshold and Graph ]
ar-sa	عتبة إنشاء معالج [أدخل البيانات المخصصة واضغط على "إنشاء" لإنشاء عتبة الخاص بك والرسم البياني]

en	Threshold Creation Wizard [ Select Available Data Query Rows ]
ar-sa	معالج إنشاء العتبة [حدد صفوف استعلام البيانات المتاحة]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Device ]
ar-sa	عتبة إنشاء معالج [اختيار جهاز]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph Template ]
ar-sa	عتبة إنشاء معالج [اختر قالب الرسم البياني]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Template ]
ar-sa	معالج إنشاء العتبة [اختر قالب عتبة]

en	Threshold Creation Wizard [ Press 'Create' to Create your Threshold ]
ar-sa	معالج إنشاء العتبة [اضغط على "إنشاء" لإنشاء عتبة الخاص بك]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Data Source ]
ar-sa	معالج إنشاء العتبة [حدد مصدر بيانات]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph ]
ar-sa	عتبة إنشاء معالج [تحديد رسم بياني]

en	Threshold Creation Criteria
ar-sa	معايير إبداعات العتبة

en	Create Type
ar-sa	إنشاء نوع

en	Select a Threshold Type to use for creating this Threshold.
ar-sa	حدد نوع عتبة لاستخدامه لإنشاء هذه العتبة.

en	Select a Threshold Type
ar-sa	اختر نوع العتبة

en	Non Templated
ar-sa	غير Templated

en	Threshold Template
ar-sa	قالب العتبة

en	Select a Threshold Template that the Graph and Threshold will be based upon.
ar-sa	حدد قالب العتبة الذي سيعتمد عليه الرسم البياني والعتبة.

en	Graph Template
ar-sa	قالب الرسم البياني

en	Select a Graph Template to use for the Graph to be created.
ar-sa	حدد قالب الرسم البياني لاستخدامه في الرسم البياني المراد إنشاؤه.

en	Select a Graph Template
ar-sa	حدد قالب الرسم البياني

en	Select a Device to use for the Threshold and Graph to be created.
ar-sa	حدد جهازًا لاستخدامه في العتبة والرسم البياني المراد إنشاؤه.

en	Select a Device
ar-sa	اختر جهازا

en	Select and Available Item
ar-sa	حدد و المتاحة البند

en	Data Query Item
ar-sa	عنصر استعلام البيانات

en	Select the applicable row from the Data Query for the Graph and Threshold.
ar-sa	حدد الصف المناسب من استعلام البيانات للرسم البياني والعتبة.

en	Creation Notes
ar-sa	إنشاء ملاحظات

en	Important Note:
ar-sa	ملاحظة هامة:

en	This Threshold will be Templated. When using the Threshold Template option, you will be prompted for a Threshold Template, Graph Template, Device and possibly Data Query Item information before receiving the 'Create' prompt at which time, if any overridable Graph or Data Source information is allowed at the Graph and Data Source Template level, you will be prompted for it. Then, by pressing the 'Create' button, both the Graph and Threshold will be created simultaneously.
ar-sa	لن يكون قالب هذه العتبة. عند استخدام خيار "قالب العتبة" ، سيُطلب منك الحصول على معلومات "قالب العتبة" و "قالب الرسم البياني" والجهاز ، وربما عنصر "استعلام بيانات" قبل تلقي مطالبة "إنشاء" في ذلك الوقت ، إذا كان مسموحًا بأي معلومات يمكن تجاوزها عن الرسم البياني أو مصدر البيانات في الرسم البياني ومستوى قالب مصدر البيانات ، سيُطلب منك ذلك. ثم ، عن طريق الضغط على زر "إنشاء" ، سيتم إنشاء كل من الرسم البياني والعتبة في وقت واحد.

en	Graph
ar-sa	الرسم البياني

en	Select the Graph for the Threshold.
ar-sa	حدد الرسم البياني للعتبة.

en	Select a Graph
ar-sa	حدد الرسم البياني

en	Select a Data Source for the Threshold.
ar-sa	حدد مصدر بيانات للعتبة.

en	Select a Data Source
ar-sa	حدد مصدر البيانات

en	This Threshold will NOT be Templated and will only work on existing Graphs. If you wish to both Create the Graph and the Threshold simultaneously, select Threshold Template from the drop down and continue until the 'Create' button appears.
ar-sa	لن يكون قالب هذه العتبة وسوف تعمل فقط على الرسوم البيانية القائمة. إذا كنت ترغب في إنشاء الرسم البياني والعتبة على حد سواء في وقت واحد ، فحدد قالب العتبة من القائمة المنسدلة وتابع حتى يظهر زر "إنشاء".

en	This Threshold will NOT be Templated. You can select either By Graph where you will then select an existing Device, Graph and Data Source before creating your Threshold, or you can select Threshold Template which will allow you to create a Non Templated Threshold and corresponding Graph simultaneously
ar-sa	لن يكون قالب هذه العتبة. يمكنك تحديد إما حسب الرسم البياني حيث ستحدد بعد ذلك جهازًا ومخططًا ومصدر بيانات حاليًا قبل إنشاء الحد ، أو يمكنك تحديد قالب العتبة الذي سيتيح لك إنشاء عتبة غير تمثيلية والرسم البياني المقابل في وقت واحد

en	Selected Graph
ar-sa	الرسم البياني المحدد

en	Created graph: %s
ar-sa	الرسم البياني الذي تم إنشاؤه:٪ s