en	Indefinitely
ar-sa	إلى ما لا نهاية

en	%d Month
ar-sa	%d شهر

en	%d Months
ar-sa	%d أشهر

en	%d Year
ar-sa	%d سنة

en	From %d Hour Ago
ar-sa	من %d ساعة مضت

en	From %d Hours Ago
ar-sa	من %d ساعة مضت

en	From %d Day Ago
ar-sa	من %d اليوم منذ

en	From %d Days Ago
ar-sa	من %d أيام مضت

en	From %d Week Ago
ar-sa	من %d الأسبوع الماضي

en	From %d Weeks Ago
ar-sa	من %d أسابيع مضت

en	From %d Month Ago
ar-sa	من %d الشهر الماضي

en	From %d Months Ago
ar-sa	منذ %d أشهر

en	From %d Year Ago
ar-sa	من %d العام الماضي

en	From %d Years Ago
ar-sa	منذ %d سنوات

en	Down
ar-sa	المرض

en	Error
ar-sa	خطأ

en	Recovering
ar-sa	يستردّ

en	Up
ar-sa	أعلى

en	Unknown
ar-sa	غير معروف

en	Disabled
ar-sa	معطل

en	Not Monitored
ar-sa	مراقبة

en	Notify - Alert
ar-sa	إخطار - تنبيه

en	Alert
ar-sa	إشعار

en	Notify - Alert2Warning
ar-sa	إخطار - تنبيه2تحذير

en	Alert2Warn
ar-sa	تنبيه2تحذير

en	Notify - Warning
ar-sa	إخطار - تحذير

en	Warning
ar-sa	تحذير

en	Notify - Re-Trigger
ar-sa	إخطار - إعادة تشغيل

en	Re-Trigger
ar-sa	إعادة الزناد

en	Notify - Restoral
ar-sa	إخطار - ريستورال

en	Restoral
ar-sa	ريستورال

en	Event - Alert Trigger
ar-sa	الحدث - مشغل التنبيه

en	Alert Event
ar-sa	حدث تنبيه

en	Event - Warning Trigger
ar-sa	حدث - مشغل تحذير

en	Warning Event
ar-sa	حدث تحذير

en	Event - Restoral
ar-sa	حدث - ريستورال

en	Restoral Event
ar-sa	حدث إعادة التأهيل

en	Event - Acknowledge
ar-sa	الحدث - الإقرار

en	Acknowledge Event
ar-sa	الاعتراف بالحدث

en	Restore
ar-sa	استعادة

en	Alert Trigger
ar-sa	مشغل التنبيه

en	Warn Trigger
ar-sa	تحذير الزناد

en	Alert-Warn
ar-sa	تنبيه-تحذير

en	Acknowledgment
ar-sa	الشكر والتقدير

en	Baseline Alert
ar-sa	تنبيه خط الأساس

en	Notice
ar-sa	تنبيه

en	Ok
ar-sa	أوك

en	Emergency
ar-sa	الطوارئ

en	Critical
ar-sa	حرجة

en	Info
ar-sa	معلومات

en	Debug
ar-sa	التصحيح

en	Never
ar-sa	أبدا

en	Every Minute
ar-sa	كل دقيقة

en	Every %d Minutes
ar-sa	كل %d دقيقة

en	Every Hour
ar-sa	كل ساعة

en	Every %d Hours
ar-sa	كل %d ساعة

en	Every Day
ar-sa	كل يوم

en	Every %d Days
ar-sa	كل %d يوم

en	Every Week
ar-sa	كل أسبوع

en	Every %d Weeks
ar-sa	كل %d أسابيع

en	Every Month
ar-sa	شهريًا

en	%d Minute
ar-sa	دقيقة %d

en	%d Minutes
ar-sa	%d دقيقة (دقائق)

en	%d Hour
ar-sa	%d ساعة

en	%d Hours
ar-sa	%d د ساعات

en	%d Day
ar-sa	يوم %d

en	%d Days
ar-sa	%d أيام

en	%d Week
ar-sa	%d أسبوع

en	%d Weeks
ar-sa	%d أسابيع

en	%0.1f Hours
ar-sa	%0.1f ساعات

en	Every Polling
ar-sa	كل اقتراع

en	Every %d Pollings
ar-sa	كل %d استطلاعات الرأي

en	%d Polling
ar-sa	%d الاقتراع

en	%d Pollings
ar-sa	استطلاعات %d

en	High / Low
ar-sa	مرتفع / منخفض

en	Baseline Deviation
ar-sa	انحراف خط الأساس

en	Time Based
ar-sa	استنادًا إلى

en	%% Deviation Min/Max [TIP]
ar-sa	%% الحد الأدنى / الأقصى للانحراف [TIP]

en	%% Deviation CF [TIP]
ar-sa	%% الانحراف CF [TIP]

en	Absolute Val Min/Max [TIP]
ar-sa	المطلق فال الحد الأدنى / الحد الأقصى [تلميح]

en	Absolute Val of CF [TIP]
ar-sa	فال المطلق من CF [TIP]

en	%% Deviation Avg [AOT]
ar-sa	%% متوسط الانحراف [AOT]

en	%% Deviation Avg of CF [AOT]
ar-sa	%% متوسط انحراف CF [AOT]

en	Absolute Val Avg [AOT]
ar-sa	متوسط فال المطلق [AOT]

en	Absolute Val Avg of CF [AOT]
ar-sa	متوسط فال المطلق ل CF [AOT]

en	Exact Value
ar-sa	القيمة الدقيقة

en	CDEF

en	Percentage
ar-sa	النسبة المئوية

en	RPN Expression
ar-sa	تعبير RPN

en	Upper + Lower bytes
ar-sa	بايت علوي + سفلي

en	Acknowledge
ar-sa	اعترف

en	Suspend Notifications
ar-sa	تعليق الإشعارات

en	Resume Notifications
ar-sa	استئناف الإخطارات

en	Delete
ar-sa	حذف

en	Enable
ar-sa	تفعيل

en	Disable
ar-sa	تعطيل

en	Reapply Suggested Names
ar-sa	إعادة تطبيق الأسماء المقترحة

en	Propagate Template
ar-sa	نشر القالب

en	Export
ar-sa	تصدير

en	Threshold Mail
ar-sa	بريد العتبة

en	Down Host Mail
ar-sa	أسفل البريد المضيف

en	Up Host Mail
ar-sa	حتى بريد المضيف

en	Threshold Cmd
ar-sa	عتبة كمد

en	Down Host Cmd
ar-sa	أسفل المضيف كمد

en	Up Host Cmd
ar-sa	حتى المضيف كمد

en	Auto
ar-sa	تلقاءي

en	0 Digits
ar-sa	0 أرقام

en	1 Digit
ar-sa	1 رقم

en	%d Digits
ar-sa	%d أرقام

en	> %d Devices
ar-sa	أجهزة > %d

en	> %d %%% of Devices Globally
ar-sa	> %d %% الأجهزة على مستوى العالم

en	> %d Devices in a Site
ar-sa	> %d الأجهزة في الموقع

en	> %d %%% of Devices in a Site
ar-sa	> %d %% الأجهزة في الموقع

en	SNMP not in use
ar-sa	SNMP غير مستخدم

en	N/A

en	Devices Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
ar-sa	إشعار الأجهزة: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) تم إرجاعها من حالة DOWN</HOSTNAME></DESCRIPTION>

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Devices Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>SNMP Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES>
ar-sa	<br><DESCRIPTION> حالة النظام <HOSTNAME>() :<DOWN p=""><br><br>موقع: <SITE><br>مكان: <LOCATION><br>استجابة بينغ الحالية: <CUR_TIME> مللي ثانية<br>متوسط استجابة النظام: <AVG_TIME> مللي ثانية<br>توفر النظام: <AVAILABILITY><br>إجمالي الشيكات منذ الوضوح: <TOT_POLL><br>إجمالي عمليات التحقق الفاشلة: <FAIL_POLL><br>آخر موعد تم فحصه: <LAST_FAIL><br>الأجهزة التي كانت معطلة سابقا من أجل: <DOWNTIME><br><br>معلومات SNMP:<br>اسم- <SNMP_HOSTNAME><br>مكان- <SNMP_LOCATION><br>الجهوزية - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> مللي ثانية)<br>نظام- <SNMP_SYSTEM><br><br>ملاحظه: <NOTES></SNMP_SYSTEM></UPTIME></UPTIMETEXT></SNMP_LOCATION></SNMP_HOSTNAME></DOWNTIME></LAST_FAIL></FAIL_POLL></TOT_POLL></AVAILABILITY></AVG_TIME></CUR_TIME></LOCATION></SITE></DOWN></HOSTNAME></DESCRIPTION>

en	Devices Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
ar-sa	خطأ في الأجهزة: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) لأسفل</HOSTNAME></DESCRIPTION>

en	DOWN
ar-sa	لاسفل

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br><br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Devices Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTE: <NOTES>
ar-sa	خطأ في النظام: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) هو <DOWN p=""><br>موقع: <SITE><br>مكان: <LOCATION><br>سبب: <MESSAGE><br><br>متوسط استجابة النظام: <AVG_TIME> مللي ثانية<br>توفر النظام: <AVAILABILITY><br>إجمالي الشيكات منذ الوضوح: <TOT_POLL><br>إجمالي عمليات التحقق الفاشلة: <FAIL_POLL><br>آخر تاريخ تم التحقق منه : <LAST_FAIL><br>الأجهزة التي سبق أن تم تشغيلها من أجل: <DOWNTIME><br>ملاحظه: <NOTES></DOWNTIME></LAST_FAIL></FAIL_POLL></TOT_POLL></AVAILABILITY></AVG_TIME></MESSAGE></LOCATION></SITE></DOWN></HOSTNAME></DESCRIPTION>

en	Thresholds
ar-sa	العتبات

en	(actions)
ar-sa	أفعال

en	(edit)
ar-sa	(تعديل)

en	(save)
ar-sa	حفظ

en	(add)
ar-sa	إضافة

en	Threshold Logs
ar-sa	سجلات العتبة

en	Device Status
ar-sa	حالة الجهاز

en	Thresholds - Failures
ar-sa	العتبات - الفشل

en	Thresholds - Normal
ar-sa	العتبات - عادي

en	Thresholds - Recovering
ar-sa	العتبات - التعافي

en	Recent Thresholds
ar-sa	العتبات الأخيرة

en	Recent Device Failures
ar-sa	أعطال الجهاز الأخيرة

en	Threshold Templates
ar-sa	قوالب العتبة

en	Threshold Template Import
ar-sa	استيراد قالب العتبة

en	Notification Lists
ar-sa	قوائم الإشعارات

en	Notification Lists (edit)
ar-sa	قوائم الإشعارات (عدل)

en	Notification Queue
ar-sa	قائمة انتظار الإشعارات

en	Management
ar-sa	الإدارة

en	Templates
ar-sa	القوالب

en	Threshold
ar-sa	العتبة

en	A template with that Data Source already exists!
ar-sa	قالب مع مصدر البيانات هذا موجود بالفعل!

en	Configure Thresholds
ar-sa	تكوين العتبات

en	Configure Threshold Templates
ar-sa	تكوين قوالب العتبة

en	Manage Notification Lists
ar-sa	إدارة قوائم الإشعارات

en	View Thresholds
ar-sa	عرض الحدود

en	Normal User
ar-sa	المستخدم العادي

en	Template Editor
ar-sa	محرر النماذج

en	General Administration
ar-sa	الإدارة العامة

en	Device Up/Down Notification Settings
ar-sa	إعدادات الإشعارات لأعلى / لأسفل للجهاز

en	Threshold Up/Down Email Notification
ar-sa	عتبة أعلى / أسفل إشعار البريد الإلكتروني

en	Global List
ar-sa	القائمة العالمية

en	List Below
ar-sa	القائمة أدناه

en	Global and List Below
ar-sa	العالمية والقائمة أدناه

en	Which Notification List(s) of should be notified about Device Up/Down events?
ar-sa	ما هي قائمة (قوائم) الإشعارات التي يجب إخطارها بأحداث صعود / هبوط الجهاز؟

en	Notification List
ar-sa	قائمة الإخطارات

en	Additional Email address, separated by commas for multiple Emails.
ar-sa	عنوان بريد إلكتروني إضافي ، مفصول بفواصل لرسائل بريد إلكتروني متعددة.

en	Host Failure Count
ar-sa	عدد فشل المضيف

en	The number of Polling Intervals at this Host must be Down before Thold logging an error and reporting Host as Down. Default is 0 (use Cacti setting)
ar-sa	يجب أن يكون عدد فترات الاستقصاء في هذا المضيف لأسفل قبل تسجيل Thold لخطأ والإبلاغ عن المضيف على أنه معطل. الافتراضي هو 0 (استخدم إعداد الصبار)

en	Use Cacti Setting
ar-sa	استخدام إعداد الصبار

en	%d Polling Interval
ar-sa	%d الفاصل الزمني للاقتراع

en	%d Polling Intervals
ar-sa	%d فترات الاقتراع

en	Alerting/Thold
ar-sa	التنبيه / Thold

en	General
ar-sa	عام

en	Disable All Thresholds
ar-sa	تعطيل جميع الحدود

en	Checking this box will disable Alerting on all Thresholds. This can be used when it is necessary to perform maintenance on your network.
ar-sa	سيؤدي تحديد هذا المربع إلى تعطيل التنبيه على جميع العتبات. يمكن استخدام هذا عندما يكون من الضروري إجراء الصيانة على شبكتك.

en	Auto Create Thresholds
ar-sa	إنشاء عتبات تلقائية

en	If selected, when running either automation, or when creating/saving a Device, all Thresholds associated with the Device Template will be created.
ar-sa	إذا تم تحديده، عند تشغيل أي من الأتمتة، أو عند إنشاء/حفظ جهاز، سيتم إنشاء جميع الحدود المرتبطة بقالب الجهاز.

en	Consider Unknown Data as Zero
ar-sa	اعتبر البيانات غير المعروفة صفرا

en	When checking Thresholds, if a Data Source returns Unknown Data ('U'), consider the value as zero for the Threshold check. You can also enable log this issue.
ar-sa	عند التحقق من العتبات، إذا أرجع مصدر البيانات بيانات غير معروفة ("U")، فاعتبر القيمة صفرا للتحقق من العتبة. يمكنك أيضا تمكين تسجيل هذه المشكلة.

en	Default Management Status
ar-sa	حالة الإدارة الافتراضية

en	Default Threshold management filter status.
ar-sa	حالة عامل تصفية إدارة العتبة الافتراضية.

en	Any
ar-sa	الجميع

en	Breached or Triggered
ar-sa	تم اختراقه أو تشغيله

en	Breached
ar-sa	خرق

en	Triggered
ar-sa	تشغيل

en	Enabled
ar-sa	مفعل

en	Empty ifHighSpeed Default
ar-sa	إفراغ ifHighSpeed الافتراضي

en	When calculating Expression Thresholds, if the ifHighSpeed and ifSpeed come back as zero, use the following ifHighSpeed setting instead. Default ifHighSpeed will be 10000 for 10GE interfaces.
ar-sa	عند حساب عتبات التعبير، إذا عاد ifHighSpeed وifSpeed كصفر، فاستخدم إعداد ifHighSpeed التالي بدلا من ذلك. الافتراضي ifHighSpeed سيكون 10000 لواجهات 10GE.

en	Notification Preferences
ar-sa	تفضيلات الإشعارات

en	Disable Legacy Notifications
ar-sa	تعطيل الإشعارات القديمة

en	Checking this box will disable Legacy Alerting on all Thresholds. Legacy Alerting is defined as any Specific Email Alerts not associated with a Notification List.
ar-sa	سيؤدي تحديد هذا المربع إلى تعطيل التنبيه القديم على جميع الحدود. يتم تعريف التنبيه القديم على أنه أي تنبيهات بريد إلكتروني محددة غير مرتبطة بقائمة إشعارات.

en	Threshold Notification Templated
ar-sa	نموذج إخطار العتبة

en	If checked, when creating at Threshold Template, its Notification Settings will, by default be owned by the Threshold Template.
ar-sa	إذا تم تحديده ، عند الإنشاء في قالب العتبة ، فإن إعدادات الإشعارات الخاصة به ، بشكل افتراضي ، ستكون مملوكة لقالب العتبة.

en	Enable Command Execution
ar-sa	تمكين تنفيذ الأوامر

en	Checking this box will enable the ability to run commands on Threshold breach and restoral events.
ar-sa	سيؤدي تحديد هذا المربع إلى تمكين القدرة على تشغيل الأوامر على خرق العتبة وأحداث إعادة التعيين.

en	Enable Per Thold Notification
ar-sa	تمكين الإخطار لكل Thold

en	Checking this box will enable the ability to maintain custom Email bodies for Thresholds.
ar-sa	سيؤدي تحديد هذا المربع إلى تمكين القدرة على الاحتفاظ بأجسام البريد الإلكتروني المخصصة للعتبات.

en	Enable Notification Queue
ar-sa	تمكين قائمة انتظار الإشعارات

en	Checking this box will switch Thold from performing inline Notification to using either the Notification Daemon, or notifications performed out of band by the Notification poller.
ar-sa	سيؤدي تحديد هذا المربع إلى تبديل Thold من أداء إعلام مضمن إلى استخدام إما برنامج إعلام خفي أو إعلامات يتم إجراؤها خارج النطاق بواسطة مستقص الإشعارات.

en	Enable Sending Alert Emails to Warning Notification Lists
ar-sa	تمكين إرسال رسائل البريد الإلكتروني للتنبيه إلى قوائم إشعارات التحذير

en	Check this box if you wish Warning Notification List recipients to receive Alert Emails in addition to the Alert Notification list receivers. This case is applicable when Warning Notifications goes to Administrators and Alert Notifications go to Management.
ar-sa	حدد هذا المربع إذا كنت ترغب في أن يتلقى مستلمو قائمة إشعارات التحذير رسائل بريد إلكتروني للتنبيه بالإضافة إلى أجهزة استقبال قائمة إشعارات التنبيه. تنطبق هذه الحالة عندما تنتقل إعلامات التحذير إلى المسؤولين وتنتقل إعلامات التنبيه إلى الإدارة.

en	Threshold Daemon
ar-sa	عتبة الشيطان

en	Enable Threshold Daemon
ar-sa	تمكين عتبة الخفي

en	Checking this box will enable the use of a dedicated Threshold daemon. This can be used to increase system performance and/or to distribute Threshold monitoring to a separate server.
ar-sa	سيؤدي تحديد هذا المربع إلى تمكين استخدام برنامج خفي عتبة مخصص. يمكن استخدام هذا لزيادة أداء النظام و / أو لتوزيع مراقبة العتبة على خادم منفصل.

en	Force Threshold Daemon Debug
ar-sa	فرض عتبة الخفي التصحيح

en	Checking this box will enable Threshold Daemon debug when operating from SystemD or through the command line. This change is dynamic and will take effect as soon as the next Threshold loop commences.
ar-sa	سيؤدي تحديد هذا المربع إلى تمكين تصحيح أخطاء Threshold Daemon عند التشغيل من SystemD أو من خلال سطر الأوامر. هذا التغيير ديناميكي وسيدخل حيز التنفيذ بمجرد بدء حلقة العتبة التالية.

en	Daemon Down Notification Frequency
ar-sa	الشيطان أسفل تردد الإخطار

en	If the Thold Daemon is found to be down, send out an Email notification at this frequency.
ar-sa	إذا تم العثور على Thold Daemon معطلا ، فأرسل إشعارا بالبريد الإلكتروني على هذا التردد.

en	Every %d Hour
ar-sa	كل %d ساعة

en	Daemon Threads
ar-sa	خيوط الشيطان

en	The number of daemon threads to be handled by the Threshold Daemon.
ar-sa	عدد خيوط البرنامج الخفي التي سيتم التعامل معها بواسطة Threshold Daemon.

en	1 Process
ar-sa	1 عملية

en	%d Processes
ar-sa	العمليات %d

en	Logging
ar-sa	تسجيل الدخول

en	Log Threshold Breaches
ar-sa	خروقات عتبة السجل

en	Enable logging of all Threshold failures to the Cacti Log.
ar-sa	تمكين تسجيل جميع حالات فشل العتبة إلى سجل الصبار.

en	Show Data Source in Log
ar-sa	إظهار مصدر البيانات في السجل

en	Show the Data Source name in the Log if not present.
ar-sa	إظهار اسم مصدر البيانات في السجل إذا لم يكن موجودا.

en	Log Threshold Changes
ar-sa	تغييرات عتبة السجل

en	Enable logging of all Threshold changes to the Cacti Log.
ar-sa	تمكين تسجيل جميع تغييرات العتبة إلى سجل الصبار.

en	Debug Log
ar-sa	بيانات وضع التصحيح (Debug Log)

en	Enable logging of debug messages with Threshold
ar-sa	تمكين تسجيل رسائل تصحيح الأخطاء باستخدام Threshold

en	Alert Log Retention
ar-sa	الاحتفاظ بسجل التنبيه

en	Keep Threshold Logs for this number of days.
ar-sa	احتفظ بسجلات العتبة لهذا العدد من الأيام.

en	Log action Consider Unknown Data as Zero
ar-sa	إجراء السجل اعتبر البيانات غير المعروفة صفرا

en	When 'Consider Unknown Data as Zero' is enabled, log when it occurs
ar-sa	عند تمكين "اعتبار البيانات غير المعروفة صفرا" ، قم بتسجيل الدخول عند حدوثه

en	Syslog Settings
ar-sa	إعدادات سجل النظام

en	Syslog Enabled
ar-sa	تم تمكين سجل النظام

en	If checked, when creating a new Threshold, by default new Threshold events will be sent to your local syslog. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
ar-sa	إذا تم تحديده، عند إنشاء حد جديد، سيتم إرسال أحداث Threshold الجديدة افتراضيا إلى سجل النظام المحلي. هذا الإعداد هو إعداد مسبق. تملي إعدادات العتبة التحكم الفعلي في سجل النظام.

en	Default Priority/Level
ar-sa	الأولوية/المستوى الافتراضي

en	This is the default Priority/Level that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
ar-sa	هذه هي الأولوية / المستوى الافتراضي الذي سيستخدمه Thold لإرسال رسائل سجل النظام. هذا الإعداد هو إعداد مسبق. تملي إعدادات العتبة التحكم الفعلي في سجل النظام.

en	Default Facility
ar-sa	التسهيلات الافتراضية

en	This is the default Facility that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
ar-sa	هذا هو المرفق الافتراضي الذي سيستخدمه Thold لإرسال رسائل سجل النظام. هذا الإعداد هو إعداد مسبق. تملي إعدادات العتبة التحكم الفعلي في سجل النظام.

en	Alert Presets
ar-sa	إعدادات التنبيه المسبقة

en	Weekend exemptions
ar-sa	إعفاءات عطلة نهاية الأسبوع

en	If this is checked, Thold will not run on weekends.
ar-sa	إذا تم تحديد ذلك ، فلن يعمل Thold في عطلات نهاية الأسبوع.

en	Default Trigger Count
ar-sa	عدد المشغلات الافتراضية

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the Threshold for an Alert to be raised.
ar-sa	العدد الافتراضي للمرات المتتالية يجب أن يكون مصدر البيانات في خرق للحد الأدنى لرفع التنبيه.

en	Re-Alerting
ar-sa	إعادة التنبيه

en	Repeat Alert after specified number of poller cycles.
ar-sa	كرر التنبيه بعد عدد محدد من دورات استطلاع الرأي.

en	Baseline Presets
ar-sa	الإعدادات المسبقة الأساسية

en	Baseline Time Range Default
ar-sa	النطاق الزمني الأساسي الافتراضي

en	This is the default value used in creating Thresholds or templates.
ar-sa	هذه هي القيمة الافتراضية المستخدمة في إنشاء العتبات أو القوالب.

en	Baseline Trigger Count
ar-sa	عدد مشغلات خط الأساس

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the calculated Baseline Threshold for an Alert to be raised.
ar-sa	العدد الافتراضي للمرات المتتالية التي يجب أن يكون فيها مصدر البيانات في خرق لحد الأساس المحسوب لرفع التنبيه.

en	Baseline Deviation Percentage
ar-sa	النسبة المئوية لانحراف خط الأساس

en	SNMP Notification Options
ar-sa	خيارات إعلام SNMP

en	SNMP Notifications
ar-sa	لا إشعارات SNMP

en	Threshold status messages (informs/traps) will be sent to SNMP notification receivers. This includes Alerts, Warnings and Restoration traps per default. Note: This feature requires the Cacti SNMPAgent plugin.
ar-sa	سيتم إرسال رسائل حالة العتبة (إعلام/ملائمات) إلى مستقبلات إشعارات SNMP. يتضمن ذلك التنبيهات والتحذيرات وملائمات الاستعادة بشكل افتراضي. ملاحظة: تتطلب هذه الميزة المكون الإضافي Cacti SNMPAgent.

en	Disable Warning Notifications
ar-sa	تعطيل إشعارات التحذير

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when a warning Threshold has been breached.
ar-sa	إذا تم تحديد ذلك ، فلن يرسل Threshold إشعارا عند اختراق عتبة التحذير.

en	Disable Restoration Notifications
ar-sa	تعطيل إعلامات الاستعادة

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when the Threshold has returned to normal status.
ar-sa	إذا تم تحديد ذلك ، فلن يرسل Threshold إشعارا عندما يعود الحد إلى الحالة الطبيعية.

en	Emailing Options
ar-sa	خيارات البريد الإلكتروني

en	Send Emails with Urgent Priority
ar-sa	إرسال رسائل البريد الإلكتروني مع أولوية عاجلة

en	Allows you to set Emails with urgent priority
ar-sa	يسمح لك بتعيين رسائل البريد الإلكتروني ذات الأولوية العاجلة

en	Send Alerts as Text
ar-sa	إرسال التنبيهات كنص

en	If checked, this will cause all Alerts to be sent as plain text Emails with no graph. The default is HTML Emails with the graph embedded in the Email.
ar-sa	إذا تم تحديده ، فسيؤدي ذلك إلى إرسال جميع التنبيهات كرسائل بريد إلكتروني بنص عادي بدون رسم بياني. الافتراضي هو رسائل البريد الإلكتروني بتنسيق HTML مع الرسم البياني المضمن في البريد الإلكتروني.

en	Send Email separately for each address
ar-sa	إرسال بريد إلكتروني بشكل منفصل لكل عنوان

en	If checked, this will cause all Emails to be sent separately for each address.
ar-sa	إذا تم تحديده ، فسيؤدي ذلك إلى إرسال جميع رسائل البريد الإلكتروني بشكل منفصل لكل عنوان.

en	From Email Address
ar-sa	عنوان البريد الإلكتروني

en	This is the Email address that the Threshold will appear from.
ar-sa	هذا هو عنوان البريد الإلكتروني الذي سيظهر منه الحد.

en	From Name
ar-sa	اسم النموذج

en	This is the actual name that the Threshold will appear from.
ar-sa	هذا هو الاسم الفعلي الذي ستظهر منه العتبة.

en	Device Notification Options
ar-sa	خيارات إعلام الجهاز

en	Enable Notifications
ar-sa	تمكين الإشعارات

en	Enable Dead/Recovering host notification
ar-sa	تمكين إعلام المضيف الميت / المسترد

en	Notification Single Email
ar-sa	إشعار بريد إلكتروني واحد

en	Supported for Notification Lists and the Notification Queue only. If there are Down Device Notifications in a single processing cycle. Send only one Email to Notification List repipients for all Devices.
ar-sa	مدعوم لقوائم الإعلامات وقائمة انتظار الإشعارات فقط. إذا كانت هناك إشعارات جهاز داون في دورة معالجة واحدة. أرسل بريدا إلكترونيا واحدا فقط إلى قائمة الإشعارات لجميع الأجهزة.

en	Device Notification Delay Options
ar-sa	خيارات تأخير إعلام الجهاز

en	Notification Delay
ar-sa	تأخير الإخطار

en	If a large influx of Down Device Notifications come in, Cacti can pause sending out those Notifications for a certain period of time to see if the issue is transient before sending them out. Select the threshold Down Device Notifications before the Pause is Triggered.
ar-sa	في حالة ظهور تدفق كبير من إشعارات الجهاز السفلي ، يمكن ل Cacti إيقاف إرسال هذه الإشعارات مؤقتا لفترة زمنية معينة لمعرفة ما إذا كانت المشكلة عابرة قبل إرسالها. حدد الحد الأدنى لإشعارات الجهاز قبل تشغيل الإيقاف المؤقت.

en	If you choose to delay Notifications for a large Down Devices Notification inrush, how long are you willing to wait before allowing the notifications to be processed?
ar-sa	إذا اخترت تأخير الإشعارات لتدفق إشعارات الأجهزة السفلية الكبيرة ، فكم من الوقت أنت على استعداد للانتظار قبل السماح بمعالجة الإشعارات؟

en	Device Notification Email Options
ar-sa	خيارات البريد الإلكتروني لإعلام الجهاز

en	Global Notification Email
ar-sa	البريد الإلكتروني للإشعارات العالمية

en	This is the Email Address that the Dead Device Notifications will be sent to if the Global Notification List is selected.
ar-sa	هذا هو عنوان البريد الإلكتروني الذي سيتم إرسال إشعارات الجهاز الميت إليه إذا تم تحديد قائمة الإشعارات العامة.

en	Down Subject
ar-sa	أسفل الموضوع

en	This is the Email subject that will be used for Down Device Messages.
ar-sa	هذا هو موضوع البريد الإلكتروني الذي سيتم استخدامه لرسائل الجهاز السفلي.

en	Device Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
ar-sa	خطأ في الجهاز: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) هو DOWN</HOSTNAME></DESCRIPTION>

en	Down Message
ar-sa	أسفل الرسالة

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062
ar-sa	هذه هي الرسالة التي سيتم عرضها كنص رسالة لجميع رسائل الجهاز لأعلى / لأسفل (1024 Char MAX). HTML مسموح به ، ولكن ستتم إزالته لرسائل البريد الإلكتروني النصية فقط. هناك العديد من علامات الاستبدال الشائعة التي يمكن استخدامها في تشمل:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &&#060MESSAGE#062 &#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME& #062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Device Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTES: <NOTES><br>Device NOTES: <DNOTES>
ar-sa	خطأ في النظام: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) هو <DOWN p=""><br><br>موقع: <SITE><br>مكان: <LOCATION><br>سبب: <MESSAGE><br>متوسط استجابة النظام: <AVG_TIME> مللي ثانية<br>توفر النظام: <AVAILABILITY><br>إجمالي الشيكات منذ الوضوح: <TOT_POLL><br>إجمالي عمليات التحقق الفاشلة: <FAIL_POLL><br>آخر تاريخ تم التحقق منه : <LAST_FAIL><br>الجهاز سابقا UP ل: <DOWNTIME><br>تلاحظ: <NOTES><br>ملاحظات الجهاز: <DNOTES></NOTES></DOWNTIME></LAST_FAIL></FAIL_POLL></TOT_POLL></AVAILABILITY></AVG_TIME></MESSAGE></LOCATION></SITE></DOWN></HOSTNAME></DESCRIPTION>

en	Recovering Subject
ar-sa	استعادة الموضوع

en	This is the Email subject that will be used for Recovering Device Messages.
ar-sa	هذا هو موضوع البريد الإلكتروني الذي سيتم استخدامه لاستعادة رسائل الجهاز.

en	Device Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
ar-sa	إشعار الجهاز: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) تم إرجاعها من حالة DOWN</HOSTNAME></DESCRIPTION>

en	Recovering Message
ar-sa	استعادة الرسالة

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062
ar-sa	هذه هي الرسالة التي سيتم عرضها كنص رسالة لجميع رسائل الجهاز لأعلى / لأسفل (1024 Char MAX). HTML مسموح به ، ولكن ستتم إزالته لرسائل البريد الإلكتروني النصية فقط. هناك العديد من علامات الاستبدال الشائعة التي يمكن استخدامها في تشمل:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &&#060MESSAGE#062 &#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME& #062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Device Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>Snmp Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES><br>Device Notes: <DNOTES>
ar-sa	<br><DESCRIPTION> حالة النظام <HOSTNAME>() :<DOWN p=""><br><br>موقع: <SITE><br>مكان: <LOCATION><br>استجابة بينغ الحالية: <CUR_TIME> مللي ثانية<br>متوسط استجابة النظام: <AVG_TIME> مللي ثانية<br>توفر النظام: <AVAILABILITY><br>إجمالي الشيكات منذ الوضوح: <TOT_POLL><br>إجمالي عمليات التحقق الفاشلة: <FAIL_POLL><br>آخر موعد تم فحصه: <LAST_FAIL><br>الجهاز سابقا DOWN ل: <DOWNTIME><br><br>معلومات SNMP:<br>اسم- <SNMP_HOSTNAME><br>مكان- <SNMP_LOCATION><br>الجهوزية - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> مللي ثانية)<br>نظام- <SNMP_SYSTEM><br><br>ملاحظه: <NOTES><br>ملاحظات الجهاز: <DNOTES></NOTES></SNMP_SYSTEM></UPTIME></UPTIMETEXT></SNMP_LOCATION></SNMP_HOSTNAME></DOWNTIME></LAST_FAIL></FAIL_POLL></TOT_POLL></AVAILABILITY></AVG_TIME></CUR_TIME></LOCATION></SITE></DOWN></HOSTNAME></DESCRIPTION>

en	Status Change Command
ar-sa	أمر تغيير الحالة

en	When a Device changes state from a Cacti perspective (UP to DOWN or DOWN to RECOVERING/UP), run the following command. This command must NOT include command line arguments. However, the following variables can be pulled from the environment of the script:<br>&#060THOLD_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SITE&#062 &#060THOLD_LOCATION&#062 &#060THOLD_HOST_ID&#062 &#060THOLD_DESCRIPTION&#062 &#060THOLD_UPTIME&#062 &#060THOLD_UPTIMETEXT&#062 &#060THOLD_DOWNTIME&#062 &#060THOLD_TIME&#062 &#060THOLD_DATE&#062 &#060THOLD_DATE_RFC822&#062 &#060THOLD_BREACHED_ITEMS&#062 &#060THOLD_MESSAGE&#062 &#060THOLD_SUBJECT&#062 &#060THOLD_DOWNUP&#062 &#060THOLD_SNMP_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SNMP_LOCATION&#062 &#060THOLD_SNMP_CONTACT&#062 &#060THOLD_SNMP_SYSTEM&#062 &#060THOLD_LAST_FAIL&#062 &#060THOLD_AVAILABILITY&#062 &#060THOLD_TOT_POLL&#062 &#060THOLD_FAIL_POLL&#062 &#060THOLD_CUR_TIME&#062 &#060THOLD_AVG_TIME&#062 &#060THOLD_NOTES&#062
ar-sa	عندما يتغير الجهاز في الحالة من منظور Cacti (UP to DOWN أو DOWN to RECOVERING/UP) ، قم بتشغيل الأمر التالي. يجب ألا يتضمن هذا الأمر وسيطات سطر الأوامر. ومع ذلك ، يمكن سحب المتغيرات التالية من بيئة البرنامج النصي:<br>&#060THOLD_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SITE&#062 &#060THOLD_LOCATION&#062 &#060THOLD_HOST_ID&#062 &#060THOLD_DESCRIPTION&#062 &#060THOLD_UPTIME&#062 &#060THOLD_UPTIMETEXT&#062 &#060THOLD_DOWNTIME&#062 &#060THOLD_TIME&#062 &#060THOLD_DATE&#062 &#060THOLD_DATE_RFC822&#062 &#060THOLD_BREACHED_ITEMS&#062 &#060THOLD_MESSAGE&#062 &#060THOLD_SUBJECT&#062 &#060THOLD_DOWNUP&#062 &#060THOLD_SNMP_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SNMP_LOCATION&#062 &#060THOLD_SNMP_CONTACT&#062 & #060THOLD_SNMP_SYSTEM&#062 &#060THOLD_LAST_FAIL&#062 &#060THOLD_AVAILABILITY&#062 &#060THOLD_TOT_POLL&#062 &#060THOLD_FAIL_POLL&#062 &#060THOLD_CUR_TIME&#062 &#060THOLD_AVG_TIME&#062 &#060THOLD_NOTES&#062

en	Alert/Warning Message Defaults
ar-sa	الإعدادات الافتراضية لرسالة التنبيه/التحذير

en	Threshold Alert Message
ar-sa	رسالة تنبيه العتبة

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
ar-sa	هذه هي الرسالة التي سيتم عرضها في الجزء العلوي من جميع تنبيهات العتبة (1024 حرف كحد أقصى). HTML مسموح به ، ولكن ستتم إزالته لرسائل البريد الإلكتروني النصية فقط. هناك العديد من علامات الاستبدال الشائعة التي يمكن استخدامها في تشمل:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES> &#060DNOTES&#062

en	An Alert has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
ar-sa	تم إصدار تنبيه يتطلب انتباهك. <br><br><strong>الجهاز</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>الرابط</strong>: <URL><br><strong>رسالة</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></SUBJECT></URL></HOSTNAME></DESCRIPTION>

en	Threshold Warning Message
ar-sa	رسالة تحذير العتبة

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
ar-sa	هذه هي الرسالة التي سيتم عرضها في الجزء العلوي من جميع تحذيرات العتبة (1024 Char MAX). HTML مسموح به ، ولكن ستتم إزالته لرسائل البريد الإلكتروني النصية فقط. هناك العديد من علامات الاستبدال الشائعة التي يمكن استخدامها في تشمل:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES> &#060DNOTES&#062

en	A Warning has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
ar-sa	تم إصدار تحذير يتطلب انتباهك. <br><br><strong>الجهاز</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>الرابط</strong>: <URL><br><strong>رسالة</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></SUBJECT></URL></HOSTNAME></DESCRIPTION>

en	Threshold Restoral Message
ar-sa	رسالة إعادة تأهيل العتبة

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
ar-sa	هذه هي الرسالة التي سيتم عرضها في الجزء العلوي من جميع إشعارات إعادة تأهيل العتبة (1024 حرفا كحد أقصى). HTML مسموح به ، ولكن ستتم إزالته لرسائل البريد الإلكتروني النصية فقط. هناك العديد من علامات الاستبدال الشائعة التي يمكن استخدامها في تشمل:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES> &#060DNOTES&#062

en	A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
ar-sa	عاد الحد إلى الحالة الطبيعية. <br><br><strong>الجهاز</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>الرابط</strong>: <URL><br><strong>رسالة</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></SUBJECT></URL></HOSTNAME></DESCRIPTION>

en	Thold
ar-sa	ثولد

en	Duplicate
ar-sa	تكرار

en	Associate
ar-sa	شريك

en	Disassociate
ar-sa	الناي

en	Devices
ar-sa	الأجهزة

en	Click 'Continue' to Delete Notification Lists(s). Any Device(s) or Threshold(s) associated with the List(s) will be reverted to the default.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف قائمة (قوائم) الإشعارات. سيتم إرجاع أي جهاز (أجهزة) أو عتبة (عتبات) مرتبطة بالقائمة (القوائم) إلى الوضع الافتراضي.

en	Cancel
ar-sa	إلغاء

en	Continue
ar-sa	إستمرار

en	Delete Notification List(s)
ar-sa	حذف قائمة (قوائم) الإشعارات

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Notification List(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتكرار قائمة (قوائم) الإشعارات التالية.

en	New List Name
ar-sa	اسم قائمة جديد

en	New Notification List
ar-sa	قائمة الإشعارات الجديدة

en	Duplicate Notification List(s)
ar-sa	قائمة (قوائم) الإشعارات المكررة

en	%s Threshold Template(s)
ar-sa	%s قالب (قوالب) العتبة

en	Click 'Continue' to Association the Notification List '%s' with the Threshold Template(s) below.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لربط قائمة الإشعارات "%s" بنموذج (نماذج) العتبة أدناه.

en	No Change
ar-sa	لا تغيير

en	Notification List Only
ar-sa	قائمة الإشعارات فقط

en	Notification List, Retain Other Settings
ar-sa	قائمة الإشعارات، والاحتفاظ بالإعدادات الأخرى

en	Warning Membership:
ar-sa	عضوية تحذيرية:

en	Alert Membership:
ar-sa	عضوية التنبيه:

en	Associate Notification List(s)
ar-sa	قائمة (قوائم) الإخطار المنتسبين

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds Template(s) below.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإلغاء ربط قائمة الإشعارات "%s" من نموذج (نماذج) العتبات أدناه.

en	Remove List
ar-sa	إزالة القائمة

en	Disassociate Notification List(s)
ar-sa	قائمة (قوائم) إشعارات إلغاء الارتباط

en	%s Threshold(s)
ar-sa	%s العتبات

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Threshold(s) below.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لربط قائمة الإشعارات "%s" بالحد (العتبات) أدناه.

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds(s) below.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإلغاء ربط قائمة الإشعارات "%s" من العتبات أدناه.

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Device(s) below.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لربط قائمة الإشعارات "%s" بالجهاز (الأجهزة) أدناه.

en	You may also Associate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.
ar-sa	يمكنك أيضا ربط عتبات الأجهزة أيضا. ومع ذلك، ستسمح عتبات الأجهزة هذه بالكتابة فوق قائمة إعلام العتبة.

en	Notification and Global Lists
ar-sa	الإخطار والقوائم العمومية

en	Resulting Membership:
ar-sa	العضوية الناتجة:

en	Device Threshold Warning Membership:
ar-sa	عضوية تحذير عتبة الجهاز:

en	Device Threshold Alert Membership:
ar-sa	عضوية تنبيه عتبة الجهاز:

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Device(s) below.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإلغاء ربط قائمة الإشعارات "%s" بالجهاز (الأجهزة) أدناه.

en	You may also Disassociate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.
ar-sa	يمكنك أيضا إلغاء ربط عتبات الأجهزة أيضا. ومع ذلك، ستسمح عتبات الأجهزة هذه بالكتابة فوق قائمة إعلام العتبة.

en	[edit: %s]
ar-sa	[عدل: %s]

en	[new]
ar-sa	[الجديد]

en	List General Settings
ar-sa	قائمة الإعدادات العامة

en	Name
ar-sa	الاسم

en	Enter a name for this Notification List.
ar-sa	أدخل اسما لقائمة الإشعارات هذه.

en	Description
ar-sa	الوصف

en	Enter a description for this Notification List.
ar-sa	أدخل وصفا لقائمة الإشعارات هذه.

en	To disable all notifications from this Notification List, you can simply disable it here.
ar-sa	لتعطيل جميع الإشعارات من قائمة الإشعارات هذه ، يمكنك ببساطة تعطيلها هنا.

en	To Email Addresses
ar-sa	عنواين البريد الالكترونى

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List.
ar-sa	أدخل قائمة مفصولة بفواصل لعناوين البريد الإلكتروني لقائمة الإشعارات هذه.

en	BCC Email Addresses
ar-sa	عناوين البريد الإلكتروني BCC

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List to be blind copied.
ar-sa	أدخل قائمة مفصولة بفواصل بعناوين البريد الإلكتروني لقائمة الإشعارات هذه ليتم نسخها بشكل أعمى.

en	Email Style/Format File
ar-sa	نمط البريد الإلكتروني / تنسيق الملف

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
ar-sa	اختر ملف html المخصص وملف CSS لاستخدامه. يحتوي هذا الملف على كل من html و CSS للتفاف حول تقريرك. إذا كان يحتوي على أكثر من مجرد CSS ، فستحتاج إلى وضع خاص <REPORT> علامة داخل الملف. سيتم استبدال علامة التنسيق هذه بمحتوى التقرير. توجد هذه الملفات في دليل &quot;التنسيقات&quot;.

en	Associated Devices
ar-sa	الأجهزة المرتبطة

en	Search
ar-sa	بحث

en	Site
ar-sa	موضع، موقع، مقر

en	None
ar-sa	لا شيء

en	Device Template
ar-sa	قالب الجهاز

en	Default
ar-sa	الافتراضي

en	Associated
ar-sa	مربوط بسـلعة، إعلان مربوط بسلعة

en	Go
ar-sa	أذهب

en	Set/Refresh Filters
ar-sa	مجموعة / تحديث الفلاتر

en	Clear
ar-sa	واضح

en	Clear Filters
ar-sa	مسح الفلتر

en	ID
ar-sa	المعرف

en	Status
ar-sa	الحالة

en	Associated Lists
ar-sa	القوائم المرتبطة

en	Graphs
ar-sa	الرسوم

en	Data Sources
ar-sa	مصادر البيانات

en	Hostname
ar-sa	اسم الخادم

en	Current List Only
ar-sa	القائمة الحالية فقط

en	Current and Global List(s)
ar-sa	القائمة (القوائم) الحالية والعالمية

en	No Associated Devices Found
ar-sa	لم يتم العثور على أجهزة مرتبطة

en	Associated Thresholds
ar-sa	العتبات المرتبطة

en	Template
ar-sa	قالب

en	State
ar-sa	الحالة

en	All
ar-sa	الكل

en	Warning Lists
ar-sa	قوائم التحذير

en	Alert Lists
ar-sa	قوائم التنبيه

en	Type
ar-sa	النوع

en	Templated
ar-sa	غير معبد

en	No
ar-sa	لا

en	Yes
ar-sa	نعم

en	baseline-LOW
ar-sa	خط الأساس - منخفض

en	baseline-HIGH
ar-sa	خط الأساس - عالية

en	Select Users
ar-sa	حدد المستخدمين

en	Specific Emails
ar-sa	رسائل بريد إلكتروني محددة

en	Current List
ar-sa	القائمة الحالية

en	Unknown Threshold
ar-sa	عتبة غير معروفة

en	Log Only
ar-sa	سجل فقط

en	Editable
ar-sa	قابل للتعديل

en	Read Only
ar-sa	يقرأ فقط

en	No Thresholds Found
ar-sa	لم يتم العثور على عتبات

en	Associated Templates
ar-sa	القوالب المرتبطة

en	Rows
ar-sa	الصفوف

en	Unknown Template
ar-sa	قالب غير معروف

en	No Threshold Templates
ar-sa	لا توجد قوالب عتبة

en	Lists
ar-sa	قوائم

en	List Name
ar-sa	اسم القائمة

en	Emails
ar-sa	البريد الإلكتروني

en	No Notification Lists
ar-sa	لا توجد قوائم إعلام

en	Notification has been Suspended. Press the Resume button to resume it
ar-sa	تم تعليق الإخطار. اضغط على الزر استئناف لاستئنافه

en	Notification has been Resumed. Press the Suspend button to suspend it
ar-sa	تم استئناف الإخطار. اضغط على الزر تعليق لتعليقه

en	Pending Notifications have been removed from the database. Previously sent notification not purged will remain until they age out.
ar-sa	تمت إزالة الإخطارات المعلقة من قاعدة البيانات. سيبقى الإشعار الذي تم إرساله مسبقا والذي لم تتم إزالته حتى انتهاء العمر.

en	Click 'Continue' to delete the following Notification.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الإشعار التالي.

en	Delete Notification
ar-sa	حذف الإشعار

en	Event Notifications [ Notifications Suspended by User: %s, %s ago ]
ar-sa	إشعارات الأحداث [ تم تعليق الإخطارات من قبل المستخدم: %s ، منذ %s ]

en	Event Notifications
ar-sa	إخطارات الحدث

en	Topic
ar-sa	موضوع

en	Processed
ar-sa	معالجه

en	Suspend
ar-sa	تعليق

en	Suspend Notification Processing
ar-sa	تعليق معالجة الإشعارات

en	Resume
ar-sa	استأنف

en	Resume Notification Processing
ar-sa	استئناف معالجة الإشعارات

en	Purge
ar-sa	شربة، مسهل. يسهل

en	Purge Notification Queue
ar-sa	قائمة انتظار إعلام التطهير

en	Notifications
ar-sa	تنبيهات

en	The supported notification topic.
ar-sa	موضوع الإعلام المدعوم.

en	Event Description
ar-sa	وصف الفعالية

en	The name of the object as defined by the caller.
ar-sa	اسم الكائن كما هو محدد من قبل المتصل.

en	The hostname that was the source of this event.
ar-sa	اسم المضيف الذي كان مصدر هذا الحدث.

en	The Notification List used if any.
ar-sa	قائمة الإشعارات المستخدمة إن وجدت.

en	Object ID
ar-sa	معرف الكائن

en	The Object ID defined by the caller. Generally its unique 'id'.
ar-sa	معرف الكائن الذي يحدده المتصل. عموما "معرف" فريدة من نوعها.

en	Event Time
ar-sa	وقت الفعالية

en	The time of the event as defined by the caller.
ar-sa	وقت الحدث كما يحدده المتصل.

en	Has the Notification Event been processed.
ar-sa	هل تمت معالجة حدث الإعلام.

en	Errors
ar-sa	أخطاء

en	Did this notification result in an error. Hover on the error column for details.
ar-sa	هل أدى هذا الإشعار إلى حدوث خطأ. مرر مؤشر الماوس فوق عمود الخطأ للحصول على التفاصيل.

en	Run Time
ar-sa	وقت التشغيل

en	The time in seconds it took to process the event.
ar-sa	الوقت بالثواني الذي استغرقته معالجة الحدث.

en	Not Specified
ar-sa	فشل في تطبيق الفاصل الزمني cron المحدد

en	Done
ar-sa	تم

en	Pending
ar-sa	قيد الانتظار

en	Errored
ar-sa	خطأ

en	Success
ar-sa	نجاح

en	No Notifications
ar-sa	تنبيهات

en	Off
ar-sa	إيقاف

en	On
ar-sa	على

en	Toggle Threshold VRULES %s
ar-sa	تبديل عتبة VRULES %s

en	Create Threshold
ar-sa	إنشاء عتبة

en	Alert Hi for %s (%s)
ar-sa	تنبيه مرحبا %s (%s)

en	Alert Low for %s (%s)
ar-sa	تنبيه منخفض ل %s (%s)

en	Warning Hi for %s (%s)
ar-sa	تحذير مرحبا %s (%s)

en	Warning Low for %s (%s)
ar-sa	تحذير منخفض ل %s (%s)

en	Alert Hi for %s (%s %%%)
ar-sa	تنبيه مرحبا %s (%s %%)

en	Alert Low for %s (%s %%%)
ar-sa	تنبيه منخفض ل %s (%s %%)

en	Warning Hi for %s (%s %%%)
ar-sa	تحذير مرحبا %s (%s %%)

en	Warning Low for %s (%s %%%)
ar-sa	انخفاض التحذير ل %s (%s %%)

en	Threshold Alert/Warning Values
ar-sa	قيم التنبيه / التحذير العتبة

en	Click 'Continue' to apply all appropriate Thresholds to these Device(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتطبيق جميع الحدود المناسبة على هذه الأجهزة (الأجهزة).

en	Create Threshold from Data Source
ar-sa	إنشاء عتبة من مصدر البيانات

en	Auto-create Thresholds
ar-sa	إنشاء الحدود تلقائيا

en	Created %s thresholds
ar-sa	تم إنشاء عتبات %s

en	No Threshold(s) Created. Either they already exist, or no suitable matches found.
ar-sa	لم يتم إنشاء عتبة (عتبات). إما أنها موجودة بالفعل ، أو لم يتم العثور على تطابقات مناسبة.

en	No Threshold(s) Created. Threshold(s) Template not found.
ar-sa	لم يتم إنشاء عتبة (عتبات). لم يتم العثور على العتبة (العتبات) القالب.

en	The following Data Sources have no Threshold Templates associated with them
ar-sa	لا تحتوي مصادر البيانات التالية على قوالب عتبة مقترنة بها

en	Click 'Continue' to create Thresholds for these Data Sources?
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإنشاء عتبات لمصادر البيانات هذه؟

en	Available Threshold Templates
ar-sa	قوالب العتبة المتاحة

en	Select a Threshold Template
ar-sa	حدد قالب عتبة

en	There are no Threshold Templates associated with the following Data Sources
ar-sa	لا توجد قوالب عتبة مقترنة بمصادر البيانات التالية

en	Create Threshold from Template
ar-sa	إنشاء عتبة من القالب

en	The following Graphs have no Threshold Templates associated with them
ar-sa	لا تحتوي الرسوم البيانية التالية على قوالب عتبة مقترنة بها

en	Press 'Continue' if you wish to create Threshold(s) for these Graph(s)
ar-sa	اضغط على "متابعة" إذا كنت ترغب في إنشاء عتبة (عتبات) لهذه الرسوم البيانية

en	There are no Threshold Templates associated with the following Graphs
ar-sa	لا توجد قوالب عتبة مقترنة بالرسوم البيانية التالية

en	Associated Threshold Templates
ar-sa	قوالب العتبة المرتبطة

en	Threshold Exists
ar-sa	العتبة موجودة

en	Threshold Does Not Exist
ar-sa	العتبة غير موجودة

en	Delete Threshold Template Association
ar-sa	حذف اقتران قالب العتبة

en	No Associated Threshold Templates.
ar-sa	لا توجد قوالب عتبة مرتبطة.

en	Add Threshold Template
ar-sa	إضافة قالب عتبة

en	Add
ar-sa	إضافة

en	Add Threshold Template to Device
ar-sa	إضافة قالب عتبة إلى الجهاز

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف نموذج العتبة التالي سيتم فصله عن الجهاز.

en	Threshold Template Name: %s
ar-sa	اسم قالب العتبة: %s

en	Remove Threshold Template
ar-sa	إزالة قالب العتبة

en	Add Threshold Template to Device Template
ar-sa	إضافة قالب عتبة إلى قالب الجهاز

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device Template.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف قالب العتبة التالي سيتم فصله عن قالب الجهاز.

en	Either No Templates or Threshold(s) Already Exists - No Thresholds were created.
ar-sa	إما لا توجد قوالب أو عتبة (عتبات) موجودة بالفعل - لم يتم إنشاء عتبات.

en	You are not authorized to modify one or more of the Thresholds selected
ar-sa	لا يحق لك تعديل واحد أو أكثر من الحدود المحددة

en	Click 'Delete' to delete the following Threshold(s).
ar-sa	انقر فوق "حذف" لحذف الحد (العتبات) التالية.

en	Delete Threshold(s)
ar-sa	حذف العتبة (العتبات)

en	Click 'Continue' to enable the following Threshold(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين العتبة (العتبات) التالية.

en	Enable Threshold(s)
ar-sa	تمكين العتبة (العتبات)

en	Click 'Continue' to disable the following Threshold(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل العتبة (العتبات) التالية.

en	Disable Threshold(s)
ar-sa	تعطيل العتبات

en	Click 'Continue' to reapply Suggested Name(s) to the following Threshold(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإعادة تطبيق الاسم (الأسماء) المقترحة على الحد (العتبات) التالية.

en	Apply Suggestion
ar-sa	تطبيق اقتراح

en	Click 'Continue' to update the following Threshold(s) with their associate Template's details.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتحديث العتبة (العتبات) التالية بتفاصيل النموذج المرتبط بها.

en	Reapply Template
ar-sa	إعادة تطبيق القالب

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered, will be ignored.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" للإقرار بالحد (العتبات) التالية. سيتم تجاهل العتبات التي لا تسمح بذلك ، أو التي لم يتم تشغيلها.

en	Acknowledge Threshold(s)
ar-sa	إقرار الحد (العتبات)

en	Click 'Continue' to Resume Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لاستئناف الإشعارات للعتبة (العتبات) التالية. سيتم تجاهل العتبات التي لا تسمح بذلك ، أو التي لم يتم تشغيلها.

en	Resume Notifications for Threshold(s)
ar-sa	استئناف الإخطارات للعتبات

en	Click 'Continue' to Suspend Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعليق الإشعارات للعتبة (العتبات) التالية. سيتم تجاهل العتبات التي لا تسمح بذلك ، أو التي لم يتم تشغيلها.

en	Suspend Notification for Threshold(s)
ar-sa	تعليق الإخطار للعتبت (العتبات)

en	Invalid action detected, can not proceed
ar-sa	تم اكتشاف إجراء غير صالح ، لا يمكن المتابعة

en	Threshold Management
ar-sa	إدارة العتبة

en	Apply Filters
ar-sa	طبق عوامل التصفية

en	Return to Defaults
ar-sa	العودة إلى الإعدادات الافتراضية

en	Data Template
ar-sa	قالب البيانات

en	Disabled at Template
ar-sa	معطل في القالب

en	Disabled at Threshold
ar-sa	معطل عند العتبة

en	Ack Required
ar-sa	مطلوب

en	External ID
ar-sa	معرف خارجي

en	The Threshold Type. For Baseline Types: [TIP] refers to the Time In the Past with MIN, MAX, AVG, and LAST from no more than a day in time from that period. [AOT] refers to the Average over the entire Time period. If there is a colon followed by MIN, MAX, AVG, LAST, the Value came from that Consolidation Function.
ar-sa	نوع العتبة. بالنسبة لأنواع خط الأساس: يشير [TIP] إلى الوقت في الماضي مع MIN و MAX و AVG و LAST من ما لا يزيد عن يوم في الوقت المناسب من تلك الفترة. يشير [AOT] إلى المتوسط خلال الفترة الزمنية بأكملها. إذا كان هناك نقطتان متبوعة ب MIN و MAX و AVG و LAST ، فإن القيمة جاءت من وظيفة الدمج هذه.

en	DSName

en	Current
ar-sa	بريدك الإلكتروني الحالي غير مسموح

en	The last measured value for the Data Source
ar-sa	آخر قيمة تم قياسها لمصدر البيانات

en	High
ar-sa	عالي

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.
ar-sa	قيم التحذير / التنبيه العالي. ملاحظة: قيم الخط الأساسي هي نسبة مئوية ، وجميع القيم الأخرى هي قيم عرض يمكن تعديلها بواسطة cdef.

en	Low
ar-sa	منخفض

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.
ar-sa	قيم التحذير / التنبيه المنخفض. ملاحظة: قيم الخط الأساسي هي نسبة مئوية ، وجميع القيم الأخرى هي قيم عرض يمكن تعديلها بواسطة cdef.

en	Trigger
ar-sa	مشغل

en	Duration
ar-sa	المدة الزمنية

en	Repeat
ar-sa	كرر

en	In State
ar-sa	الحالة

en	The amount of time that has passed since the Threshold either Breached or was Triggered
ar-sa	مقدار الوقت الذي انقضى منذ اختراق العتبة أو تشغيلها

en	Acknowledgment required for this Threshold
ar-sa	الإقرار المطلوب لهذا الحد

en	No [Template:Thold]
ar-sa	لا [قالب:قالب]

en	No [Template]
ar-sa	قالب

en	No [Thold]
ar-sa	لا [قيل]

en	%d Triggers
ar-sa	%d المشغلات

en	No Thresholds
ar-sa	لا عتبات

en	Threshold Deleted, can not Edit!
ar-sa	عتبة حذفها، لا يمكن تحرير!

en	Graph Data
ar-sa	بيانات الرسم البياني

en	Edit Threshold Template
ar-sa	تحرير قالب العتبة

en	Data Source Description:
ar-sa	وصف مصدر البيانات:

en	Associated Graph (Graphs using this RRD):
ar-sa	الرسم البياني المرتبط (الرسوم البيانية باستخدام RRD هذا):

en	Last:
ar-sa	الاخير

en	WHi:
ar-sa	لماذا:

en	WLo:
ar-sa	وولو:

en	AHi:
ar-sa	اهي:

en	ALo:
ar-sa	الو:

en	BL Up:
ar-sa	بل حتى:

en	BL Down:
ar-sa	BL أسفل:

en	Unknown Template ID %d
ar-sa	معرف القالب غير معروف %d

en	Not Templated
ar-sa	غير معبد

en	Data Source Item [ %s ] - Current value: [ %s ]
ar-sa	بند مصدر البيانات [ %s ] - القيمة الحالية: [ %s ]

en	Replacement Fields: %s
ar-sa	حقول الاستبدال: %s

en	Data Sources: %s
ar-sa	مصادر البيانات: %s

en	Template/Enabled Information
ar-sa	قالب/معلومات ممكنة

en	Template Propagation Enabled
ar-sa	تم تمكين نشر القالب

en	Whether or not these settings will be propagated from the Threshold template.
ar-sa	ما إذا كان سيتم نشر هذه الإعدادات من قالب العتبة أم لا.

en	Template Name
ar-sa	إسم القالب

en	Name of the Threshold Template the Threshold was created from.
ar-sa	اسم قالب العتبة الذي تم إنشاء العتبة منه.

en	Enabled at Template Level
ar-sa	ممكن على مستوى القالب

en	A Threshold must be enabled both at the Template Level and the Threshold level to be checked.
ar-sa	يجب تمكين العتبة على مستوى القالب ومستوى العتبة المراد التحقق منها.

en	Enabled at Threshold Level
ar-sa	ممكن على مستوى العتبة

en	General Settings
ar-sa	الاعدادات العامة

en	Name (Displayed)
ar-sa	الاسم (معروض)

en	Provide the Thresholds a meaningful name
ar-sa	امنح العتبات اسما ذا معنى

en	Name (Format)
ar-sa	تنسيق الاسم:

en	Warning HRULE Color
ar-sa	تحذير لون HRULE

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Warning Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
ar-sa	الرجاء اختيار لون للرسم البياني HRULE لعتبات التحذير. اختر "بلا" ل No HRULE. ملاحظة: هذه الميزات مدعومة لأنواع معالجة البيانات "القيمة الدقيقة" و "النسبة المئوية" فقط في الوقت الحالي.

en	Alert HRULE Color
ar-sa	تنبيه لون HRULE

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Alert Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
ar-sa	الرجاء اختيار لون للرسم البياني HRULE لعتبات التنبيه. اختر "بلا" ل No HRULE. ملاحظة: هذه الميزات مدعومة لأنواع معالجة البيانات "القيمة الدقيقة" و "النسبة المئوية" فقط في الوقت الحالي.

en	Graph Timespan
ar-sa	الرسم البياني Timespan

en	The Graph End time will be set at the time of triggering. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.
ar-sa	سيتم تعيين وقت انتهاء الرسم البياني في وقت التشغيل. سيكون وقت بدء الرسم البياني هو وقت الانتهاء مطروحا منه الفترة الزمنية للرسم البياني.

en	Skip Scaling on HRULEs
ar-sa	تخطي التحجيم على HRULEs

en	If Checked, the Scale on the Graph will not be impacted by either the Alert or Warning HRULEs.
ar-sa	إذا تم تحديده ، فلن يتأثر المقياس على الرسم البياني بأي من قواعد التنبيه أو التحذير.

en	Weekend Exemption
ar-sa	إعفاء عطلة نهاية الأسبوع

en	If this is checked, this Threshold will not alert on weekends.
ar-sa	إذا تم تحديد ذلك ، فلن يتم تنبيه هذا الحد في عطلات نهاية الأسبوع.

en	Disable Restoration Email
ar-sa	تعطيل استعادة البريد الإلكتروني

en	If this is checked, Threshold will not send an alert when the Threshold has returned to normal status.
ar-sa	إذا تم تحديد ذلك ، فلن يرسل Threshold تنبيها عندما يعود الحد إلى الحالة الطبيعية.

en	Acknowledgment Options
ar-sa	خيارات الإقرار

en	There are three Acknowledgment levels that control how you must respond to a Threshold breach condition. They are:<br><br><ul><li><i>None Required</i> - When you select this option, no Acknowledgment is required for a Threshold breach.</li><li><i>Suspendible Notification</i> - With this option, once you Acknowledge or Suspend Notifications on the Threshold, you will no longer receive notifications while it is breached. You may subsequently, Resume Notifications while its breached.</li><li><i>Persistent Acknowledgment</i> - With this option, even after the Threshold has returned to normal, you must Acknowledge the Threshold and provide an optional Operator Message.</li></ul>
ar-sa	هناك ثلاثة مستويات إقرار تتحكم في كيفية الاستجابة لشرط خرق العتبة. هم انهم:<br><br><ul><li><i>لا شيء مطلوب</i> - عند تحديد هذا الخيار، لا يلزم الإقرار لخرق العتبة.</li><li><i>إشعار قابل للتعليق</i> - باستخدام هذا الخيار ، بمجرد الإقرار أو تعليق الإشعارات على الحد الأدنى ، لن تتلقى إشعارات بعد الآن أثناء اختراقها. يمكنك بعد ذلك استئناف الإخطارات أثناء خرقها.</li><li><i>إقرار مستمر</i> - باستخدام هذا الخيار ، حتى بعد عودة الحد إلى طبيعته ، يجب عليك الإقرار بالحد وتقديم رسالة مشغل اختيارية.</li></ul>

en	None Required
ar-sa	لا شيء مطلوب

en	Suspendible Notification
ar-sa	إشعار قابل للتعليق

en	Persistent Acknowledgment
ar-sa	شكر وتقدير مستمر

en	Threshold Type
ar-sa	نوع العتبة

en	The type of Threshold that will be monitored.
ar-sa	نوع العتبة التي سيتم مراقبتها.

en	Re-Alert Cycle
ar-sa	دورة إعادة التنبيه

en	Repeat alert after this amount of time has passed since the last alert.
ar-sa	كرر التنبيه بعد مرور هذا الوقت منذ آخر تنبيه.

en	Warning - High / Low Settings
ar-sa	تحذير - إعدادات عالية / منخفضة

en	Numeric values for High and Low Thresholds can include the following suffixes for numbers greater than 1 to 'K', 'M', 'G', 'T', 'P', 'E', 'Z', 'Y', and for numbers less than 1 'm', 'u', 'p', 'f'.
ar-sa	يمكن أن تتضمن القيم الرقمية للعتبات العالية والمنخفضة اللواحق التالية للأرقام الأكبر من 1 إلى "K" و "M" و "G" و "T" و "P" و "E" و "Z" و "Y" وللأرقام الأقل من 1 "m" و "u" و "p" و "f".

en	High Threshold
ar-sa	عتبة عالية

en	If set and Data Source value goes above this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
ar-sa	إذا تم التعيين وتجاوزت قيمة مصدر البيانات هذا الرقم ، تشغيل التحذير. ملاحظة: يجب أن تكون هذه القيمة رقم RAW. يمكن تعديل القيمة المعروضة على الرسم البياني بواسطة cdef.

en	Low Threshold
ar-sa	عتبة منخفضة

en	If set and Data Source value goes below this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
ar-sa	إذا تم التعيين وانخفضت قيمة مصدر البيانات إلى أقل من هذا الرقم ، تشغيل التحذير. ملاحظة: يجب أن تكون هذه القيمة رقم RAW. يمكن تعديل القيمة المعروضة على الرسم البياني بواسطة cdef.

en	Breach Duration
ar-sa	مدة الخرق

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for a warning to be raised. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
ar-sa	مقدار الوقت الذي يجب أن يكون فيه مصدر البيانات خرقا للحد الأدنى لرفع التحذير. ملاحظة: يجب أن تكون هذه القيمة رقم RAW. يمكن تعديل القيمة المعروضة على الرسم البياني بواسطة cdef.

en	Alert - High / Low Settings
ar-sa	تنبيه - إعدادات عالية / منخفضة

en	If set and Data Source value goes above this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
ar-sa	إذا تم التعيين وتجاوزت قيمة مصدر البيانات هذا الرقم ، تشغيل التنبيه. ملاحظة: يجب أن تكون هذه القيمة رقم RAW. يمكن تعديل القيمة المعروضة على الرسم البياني بواسطة cdef.

en	If set and Data Source value goes below this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
ar-sa	إذا تم التعيين وانخفضت قيمة مصدر البيانات إلى أقل من هذا الرقم ، تشغيل التنبيه. ملاحظة: يجب أن تكون هذه القيمة رقم RAW. يمكن تعديل القيمة المعروضة على الرسم البياني بواسطة cdef.

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for an alert to be raised.
ar-sa	مقدار الوقت الذي يجب أن يكون فيه مصدر البيانات خرقا للحد الأدنى لرفع التنبيه.

en	Warning - Time Based Settings
ar-sa	تحذير - الإعدادات المستندة إلى الوقت

en	Breach Count
ar-sa	عدد الخروقات

en	The number of times the Data Source must be in breach of the Threshold.
ar-sa	عدد المرات التي يجب أن يكون فيها مصدر البيانات خرقا للعتبة.

en	Breach Window
ar-sa	نافذة الخرق

en	The amount of time in the past to check for Threshold breaches.
ar-sa	مقدار الوقت في الماضي للتحقق من انتهاكات العتبة.

en	Alert - Time Based Settings
ar-sa	تنبيه - الإعدادات المستندة إلى الوقت

en	Baseline Settings
ar-sa	إعدادات خط الأساس

en	The type of Baseline. [TIP] is the Time in Past, [AOT] is the Average over Time. Percentage Deviation is a percentage value from the historical value. Absolute Value is a deviation either above or below the Baseline over that historical value. For the [TIP] Baseline Types, the MIN, MAX, AVG, and LAST will come from no more than a one day time period at that point in time.
ar-sa	نوع خط الأساس. [TIP] هو الوقت في الماضي ، [AOT] هو المتوسط بمرور الوقت. النسبة المئوية للانحراف هي قيمة النسبة المئوية من القيمة التاريخية. القيمة المطلقة هي انحراف إما أعلى أو أسفل خط الأساس على تلك القيمة التاريخية. بالنسبة لأنواع خط الأساس [TIP] ، لن يأتي الحد الأدنى والحد الأقصى والمتوسط والأخير من فترة زمنية تزيد عن يوم واحد في تلك المرحلة الزمنية.

en	Consolidation Function
ar-sa	وظيفة توحيد

en	Average
ar-sa	جيد

en	Minimum
ar-sa	الحد الأدنى

en	Maximum
ar-sa	الحد أقصى

en	Last
ar-sa	الاخير

en	The Consolidation function to use for the Baseline Type value calculation.
ar-sa	دالة الدمج لاستخدامها في حساب قيمة نوع الأساس.

en	Time Range
ar-sa	النطاق الزمني

en	Specifies the point in the past (based on rrd resolution) that will be used as a reference or the duration to use for the Floating Average when using the Floating Average type Threshold
ar-sa	يحدد النقطة في الماضي (استنادا إلى دقة rrd) التي سيتم استخدامها كمرجع أو المدة التي سيتم استخدامها للمتوسط العائم عند استخدام عتبة نوع المتوسط العائم

en	Deviation UP
ar-sa	الانحراف لأعلى

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, the upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
ar-sa	يحدد الانحراف المسموح به لعتبة الحد الأعلى. إذا لم يتم تعيينها ، فلن يتم التحقق من عتبة الحد الأعلى على الإطلاق. وحدة القياس هي قيم مطلقة لنوع "القيمة المطلقة" ، ونسبة مئوية لكل من "انحراف %%" و "%% المتوسط العائم"

en	Deviation DOWN
ar-sa	الانحراف لأسفل

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, the lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
ar-sa	يحدد الانحراف المسموح به لعتبة الحد الأدنى. إذا لم يتم تعيينها ، فلن يتم التحقق من الحد الأدنى على الإطلاق. وحدة القياس هي قيم مطلقة لنوع "القيمة المطلقة" ، ونسبة مئوية لكل من "انحراف %%" و "%% المتوسط العائم"

en	Trigger Count
ar-sa	عدد الزناد

en	Number of consecutive times the Data Source must be in breach of the baseline Threshold for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (<b>Default: %s cycles</b>)
ar-sa	عدد المرات المتتالية التي يجب أن يكون فيها مصدر البيانات خرقا لعتبة خط الأساس لرفع التنبيه.<br>اتركه فارغا لاستخدام القيمة الافتراضية (<b>الافتراضي: %s دورات</b>)

en	Data Manipulation
ar-sa	معالجة البيانات

en	Data Type
ar-sa	نوع البيانات

en	Special formatting for the given data.
ar-sa	تنسيق خاص للبيانات المحددة.

en	Threshold CDEF
ar-sa	عتبة CDEF

en	Apply this CDEF before returning the data.
ar-sa	قم بتطبيق CDEF هذا قبل إرجاع البيانات.

en	Percent Data Source
ar-sa	مصدر بيانات النسبة المئوية

en	Second Data Source Item to use as total value to calculate percentage from.
ar-sa	عنصر مصدر البيانات الثاني لاستخدامه كقيمة إجمالية لحساب النسبة المئوية منها.

en	Show Units
ar-sa	عرض الوحدات

en	Display units for very large or small numbers.
ar-sa	وحدات عرض للأعداد الكبيرة جدا أو الصغيرة.

en	Force Units Suffix
ar-sa	لاحقة وحدات القوة

en	If you wish to display a forced unit suffix on the various Threshold pages and Notifications, enter it here. The size is limited to no more than 10 characters.
ar-sa	إذا كنت ترغب في عرض لاحقة وحدة إجبارية على صفحات العتبة والإشعارات المختلفة ، فأدخلها هنا. يقتصر الحجم على ما لا يزيد عن 10 أحرف.

en	Decimal Digits to Display
ar-sa	أرقام عشرية للعرض

en	The number of decimal digits to display for Threshold and Current Values. The default is auto or 2.
ar-sa	عدد الأرقام العشرية المراد عرضها لقيم العتبة والقيم الحالية. الإعداد الافتراضي هو تلقائي أو 2.

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span class="deviceUp">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span class="deviceUp">|ds:dsname|</span>. For example, <span class="deviceUp">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br><br>Math Operators: <span class="deviceUp">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span class="deviceUp">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span class="deviceUp">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span class="deviceUp">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s
ar-sa	تعبير RPN هو تعبير RPN متوافق مع RRDtool. يتضمن بناء الجملة جميع الوظائف أدناه بالإضافة إلى تعبيرات استبدال الجهاز واستعلام البيانات مثل <span class="deviceUp">|query_ifSpeed|</span>. لاستخدام مصدر بيانات في تعبير RPN، يجب استخدام بناء الجملة: <span class="deviceUp">|ds:dsname|</span>. على سبيل المثال، <span class="deviceUp">سيحصل |ds:traffic_in|</span> على القيمة الحالية لمصدر بيانات traffic_in لملف (ملفات) RRD المقترن بالرسم البياني. يمكن تضمين أي مصدر بيانات للرسم البياني.<br><br>عوامل تشغيل الرياضيات: <span class="deviceUp">+، -، /، *، ٪</span> ^<br>وظائف: <span class="deviceUp">الخطيئة ، كوس ، تان ، آتان ، SQRT ، الكلمة ، CEIL ، DEG2RAD ، RAD2DEG ، ABS ، إكسب ، سجل ، آتان ، عدنان</span><br>عوامل التدفق: <span class="deviceUp">الأمم المتحدة ، ISINF ، IF ، LT ، LE ، GT ، GE ، EQ ، NE</span><br>وظائف المقارنة: <span class="deviceUp">ماكس ، مين ، INF ، نيجنف ، نان ، أونكن ، عد ، السابق</span>%s %s

en	Upper Data Source
ar-sa	مصدر البيانات العلوي

en	Upper data source to calculate the total value.
ar-sa	مصدر بيانات علوي لحساب القيمة الإجمالية.

en	Notification Settings
ar-sa	إعدادات الإشعار

en	Alert Subject
ar-sa	موضوع التنبيه

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
ar-sa	هذا هو موضوع البريد الإلكتروني الذي سيتم عرضه في البريد الإلكتروني (128 حرف كحد أقصى). اتركه فارغا للإعداد الافتراضي. هناك العديد من علامات الاستبدال الشائعة التي يمكن استخدامها في تشمل:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME>

en	Alert Body
ar-sa	هيئة التنبيه

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062
ar-sa	هذه هي الرسالة التي سيتم عرضها في الجزء العلوي من جميع تنبيهات العتبة (1024 حرف كحد أقصى). HTML مسموح به ، ولكن ستتم إزالته لرسائل البريد الإلكتروني النصية فقط. هناك العديد من علامات الاستبدال الشائعة التي يمكن استخدامها في تشمل:<br>مثل. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062

en	Warning Subject
ar-sa	موضوع التحذير

en	This is the Warning Email subject that will be displayed in the Email after change to Warning (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
ar-sa	هذا هو موضوع البريد الإلكتروني التحذيري الذي سيتم عرضه في البريد الإلكتروني بعد التغيير إلى تحذير (128 حرف كحد أقصى). اتركه فارغا للإعداد الافتراضي. هناك العديد من علامات الاستبدال الشائعة التي يمكن استخدامها في تشمل:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME>

en	Warning Body
ar-sa	هيئة التحذير

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062
ar-sa	هذه هي الرسالة التي سيتم عرضها في الجزء العلوي من جميع تحذيرات العتبة (1024 حرف MAX). HTML مسموح به ، ولكن ستتم إزالته لرسائل البريد الإلكتروني النصية فقط. هناك العديد من علامات الاستبدال الشائعة التي يمكن استخدامها في تشمل:<br>مثل. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062

en	Restoral Subject
ar-sa	موضوع إعادة التأهيل

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email after a Restoral to Normal (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
ar-sa	هذا هو موضوع البريد الإلكتروني الذي سيتم عرضه في البريد الإلكتروني بعد إعادة التعيين إلى عادي (128 حرفا كحد أقصى). اتركه فارغا للإعداد الافتراضي. هناك العديد من علامات الاستبدال الشائعة التي يمكن استخدامها في تشمل:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME>

en	Restoral Email Body
ar-sa	نص البريد الإلكتروني Restoral

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
ar-sa	هذه هي الرسالة التي سيتم عرضها في الجزء العلوي من جميع إشعارات إعادة تأهيل العتبة (1024 حرفا كحد أقصى). HTML مسموح به ، ولكن ستتم إزالته لرسائل البريد الإلكتروني النصية فقط. هناك العديد من علامات الاستبدال الشائعة التي يمكن استخدامها في تشمل:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES> &#060DNOTES&#062

en	Warning Notification List
ar-sa	قائمة إشعارات التحذير

en	You may specify choose a Notification List to receive Warnings for this Data Source
ar-sa	يمكنك تحديد اختيار قائمة الإشعارات لتلقي تحذيرات لمصدر البيانات هذا

en	Alert Notification List
ar-sa	قائمة إشعارات التنبيه

en	You may specify choose a Notification List to receive Alerts for this Data Source
ar-sa	يمكنك تحديد اختيار قائمة الإشعارات لتلقي تنبيهات لمصدر البيانات هذا

en	Style/Format File
ar-sa	نمط / تنسيق الملف

en	SNMP Notification - Event Category
ar-sa	إشعار SNMP - فئة الحدث

en	To allow a NMS to categorize different SNMP notifications more easily please fill in the category SNMP notifications for this template should make use of. E.g.: "disk_usage", "link_utilization", "ping_test", "nokia_firewall_cpu_utilization" ...
ar-sa	للسماح ل NMS بتصنيف إشعارات SNMP المختلفة بسهولة أكبر ، يرجى ملء الفئة يجب أن تستفيد إشعارات SNMP لهذا القالب. على سبيل المثال: "disk_usage" ، "link_utilization" ، "ping_test" ، "nokia_firewall_cpu_utilization" ...

en	SNMP Event Description
ar-sa	وصف حدث SNMP

en	You can customize the event description being sent out to the SNMP notification receivers by using variable bindings. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) substitution variables can be used as well as following varbinds:<br>&#060;THRESHOLDNAME&#062; &#060;HOSTNAME&#062; &#060;HOSTIP&#062; &#060;TEMPLATE_ID&#062; &#060;TEMPLATE_NAME&#062; &#060;THR_TYPE&#062; &#060;DS_NAME&#062; &#060;HI&#062; &#060;LOW&#062; &#060;EVENT_CATEGORY&#062; &#060;FAIL_COUNT&#062; &#060;FAIL_DURATION&#062;
ar-sa	يمكنك تخصيص وصف الحدث الذي يتم إرساله إلى مستقبلات إعلام SNMP باستخدام روابط متغيرة. يمكن استخدام متغيرات استبدال الجهاز القياسي (|host_*|) ، استعلام البيانات (|query_*|) بالإضافة إلى varbinds التالية:<br><THRESHOLDNAME><HOSTNAME> <HOSTIP> <TEMPLATE_ID> <TEMPLATE_NAME> <THR_TYPE> <DS_NAME> <HI> <LOW> <EVENT_CATEGORY> <FAIL_COUNT> <FAIL_DURATION></FAIL_COUNT></EVENT_CATEGORY></LOW></HI></DS_NAME></THR_TYPE></TEMPLATE_NAME></TEMPLATE_ID></HOSTIP></HOSTNAME></THRESHOLDNAME>

en	SNMP Notification - Alert Event Severity
ar-sa	إعلام SNMP - خطورة حدث التنبيه

en	Severity to be used for alerts. (low impact -> critical impact)
ar-sa	الخطورة لاستخدامها في التنبيهات. (تأثير منخفض -> تأثير حرج)

en	Medium
ar-sa	متوسط

en	SNMP Notification - Warning Event Severity
ar-sa	إعلام SNMP - خطورة حدث التحذير

en	Severity to be used for warnings. (Low impact -> Critical impact).<br>Note: The severity of warnings has to be equal or lower than the severity being defined for alerts.
ar-sa	الخطورة لاستخدامها في التحذيرات. (تأثير منخفض -> تأثير حرج).<br>ملاحظة: يجب أن تكون خطورة التحذيرات مساوية أو أقل من درجة الخطورة المحددة للتنبيهات.

en	Notify accounts
ar-sa	إخطار الحسابات

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.
ar-sa	هذه قائمة بالحسابات التي سيتم إخطارها عند اختراق هذا الحد.

en	Alert Emails
ar-sa	تنبيه رسائل البريد الإلكتروني

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this data source (comma separated)
ar-sa	يمكنك تحديد رسائل بريد إلكتروني إضافية هنا لتلقي تنبيهات لمصدر البيانات هذا (مفصولة بفواصل)

en	Warning Emails
ar-sa	رسائل البريد الإلكتروني التحذيرية

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this data source (comma separated)
ar-sa	يمكنك تحديد رسائل بريد إلكتروني إضافية هنا لتلقي تحذيرات لمصدر البيانات هذا (مفصولة بفواصل)

en	If checked, Threshold notification will be sent to your local syslog.
ar-sa	إذا تم تحديده ، إرسال إشعار العتبة إلى سجل النظام المحلي الخاص بك.

en	Priority/Level
ar-sa	الأولوية/المستوى

en	This is the Priority Level that will be logged into your syslog messages.
ar-sa	هذا هو مستوى الأولوية الذي سيتم تسجيله في رسائل سجل النظام الخاص بك.

en	Facility
ar-sa	المرافق

en	This is the Facility that will be used for this Threshold.
ar-sa	هذا هو المرفق الذي سيتم استخدامه لهذا الحد.

en	Event Triggering (Shell Command)
ar-sa	تشغيل الحدث (أمر شل)

en	High Trigger Command
ar-sa	أمر الزناد العالي

en	If set, and if a High Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data Input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
ar-sa	إذا تم التعيين ، وإذا تم اختراق عتبة عالية ، تشغيل هذا الأمر. الرجاء إدخال أمر صالح. بالإضافة إلى ذلك ، هناك العديد من علامات الاستبدال المتاحة التي يمكن استخدامها لتمرير المعلومات من العتبة إلى البرنامج النصي. يمكنك القيام بذلك كوسيطات في سطر الأوامر ، أو يفضل ، في بيئة البرنامج النصي. ستظهر جميع قيم الاستبدال في بيئة البرنامج النصي مسبوقة ب THOLD_. لذلك ، على سبيل المثال ، ستصبح CURRENTVALUE THOLD_CURRENTVALUE ، وهكذا. تشمل المتغيرات: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. أخيرا ، يمكن إجراء استبدال المضيف والاستعلام عن البيانات وإدخال البيانات. على سبيل المثال، إذا كان لديك إدخال بيانات مخصصة تسمى معلقة، لتنفيذ استخدام الاستبدال |معلق|. بالنسبة إلى استعلام البيانات واستبدال المضيف ، استخدم اصطلاحات Cacti |query_xxxx| و |host_xxxx| على التوالي.

en	Low Trigger Command
ar-sa	أمر الزناد المنخفض

en	If set, and if a Low Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
ar-sa	إذا تم التعيين ، وإذا تم اختراق عتبة منخفضة ، تشغيل هذا الأمر. الرجاء إدخال أمر صالح. بالإضافة إلى ذلك ، هناك العديد من علامات الاستبدال المتاحة التي يمكن استخدامها لتمرير المعلومات من العتبة إلى البرنامج النصي. يمكنك القيام بذلك كوسيطات في سطر الأوامر ، أو يفضل ، في بيئة البرنامج النصي. ستظهر جميع قيم الاستبدال في بيئة البرنامج النصي مسبوقة ب THOLD_. لذلك ، على سبيل المثال ، ستصبح CURRENTVALUE THOLD_CURRENTVALUE ، وهكذا. تشمل المتغيرات: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. أخيرا ، يمكن إجراء استبدال المضيف والاستعلام عن البيانات وإدخال البيانات. على سبيل المثال، إذا كان لديك إدخال بيانات مخصصة تسمى معلقة، لتنفيذ استخدام الاستبدال |معلق|. بالنسبة إلى استعلام البيانات واستبدال المضيف ، استخدم اصطلاحات Cacti |query_xxxx| و |host_xxxx| على التوالي.

en	Norm Trigger Command
ar-sa	أمر الزناد المعياري

en	If set, when a thold falls back to a normal value, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
ar-sa	إذا تم تعيينه ، عندما يعود thold إلى قيمة عادية ، سيتم تشغيل هذا الأمر. الرجاء إدخال أمر صالح. بالإضافة إلى ذلك ، هناك العديد من علامات الاستبدال المتاحة التي يمكن استخدامها لتمرير المعلومات من العتبة إلى البرنامج النصي. يمكنك القيام بذلك كوسيطات في سطر الأوامر ، أو يفضل ، في بيئة البرنامج النصي. ستظهر جميع قيم الاستبدال في بيئة البرنامج النصي مسبوقة ب THOLD_. لذلك ، على سبيل المثال ، ستصبح CURRENTVALUE THOLD_CURRENTVALUE ، وهكذا. تشمل المتغيرات: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. أخيرا ، يمكن إجراء استبدال المضيف والاستعلام عن البيانات وإدخال البيانات. على سبيل المثال، إذا كان لديك إدخال بيانات مخصصة تسمى معلقة، لتنفيذ استخدام الاستبدال |معلق|. بالنسبة إلى استعلام البيانات واستبدال المضيف ، استخدم اصطلاحات Cacti |query_xxxx| و |host_xxxx| على التوالي.

en	Other Settings
ar-sa	إعدادات اخرى

en	Enter an Eternal ID for this Threshold.
ar-sa	أدخل المعرف الأبدي لهذا الحد.

en	Operator Notes
ar-sa	ملاحظات المشغل

en	Enter instructions here for an operator who may be receiving the Threshold message.
ar-sa	أدخل التعليمات هنا لعامل التشغيل الذي قد يتلقى رسالة العتبة.

en	Select Users(s)
ar-sa	حدد المستخدم (المستخدمين)

en	Users Selected
ar-sa	مستخدمين مختارين

en	All Users Selected
ar-sa	تم تحديد جميع المستخدمين

en	< 1 Minute
ar-sa	1 دقيقة

en	Since Created
ar-sa	منذ إنشائها

en	Log
ar-sa	سجل

en	Time:
ar-sa	الوقت:

en	User:
ar-sa	المستخدم.:

en	System:
ar-sa	النظام:

en	Swaps:
ar-sa	مقايضه:

en	Pages:
ar-sa	الصفحات:

en	Only logging, maint device
ar-sa	فقط تسجيل الدخول ، صيانة الجهاز

en	Link to Graph in Cacti
ar-sa	رابط إلى الرسم البياني في الصبار

en	<html><body>An alert has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
ar-sa	<html><body>تم إصدار تنبيه يتطلب انتباهك.<br><br><b>الجهاز</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>الرابط</b>: <URL><br><b>رسالة</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></GRAPH></SUBJECT></URL></HOSTNAME></DESCRIPTION></body></html>

en	<html><body>A warning has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
ar-sa	<html><body>تم إصدار تحذير يتطلب انتباهك.<br><br><b>الجهاز</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>الرابط</b>: <URL><br><b>رسالة</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></GRAPH></SUBJECT></URL></HOSTNAME></DESCRIPTION></body></html>

en	<html><body>A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
ar-sa	<html><body>عاد الحد إلى الحالة الطبيعية. <br><br><strong>الجهاز</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>الرابط</strong>: <URL><br><strong>رسالة</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></GRAPH></SUBJECT></URL></HOSTNAME></DESCRIPTION></body></html>

en	%% Dev [TIP:%s]
ar-sa	%% ديف [نصيحة:%s]

en	Abs Val [TIP:%s]
ar-sa	عبس فال [نصيحة:%s]

en	%%% Dev [AOT:%s]
ar-sa	%% ديف [AOT:%s]

en	Abs Val [AOT:%s]
ar-sa	عبس فال [AOT:%s]

en	The Device ID was not set while trying to create Graph and Threshold
ar-sa	لم يتم تعيين معرف الجهاز أثناء محاولة إنشاء الرسم البياني والعتبة

en	The Threshold Template ID was not found while trying to create Graph and Threshold
ar-sa	لم يتم العثور على معرف قالب العتبة أثناء محاولة إنشاء الرسم البياني والعتبة

en	The Threshold Template ID was not set while trying to create Graph and Threshold
ar-sa	لم يتم تعيين معرف قالب العتبة أثناء محاولة إنشاء الرسم البياني والعتبة

en	The Graph Creation failed for Threshold Template
ar-sa	فشل إنشاء الرسم البياني لقالب العتبة

en	Threshold was Autocreated due to Device Template mapping
ar-sa	تم إنشاء العتبة تلقائيا بسبب تعيين قالب الجهاز

en	Permission Denied
ar-sa	تم رفض الإذن

en	Record Updated
ar-sa	تم تحديث السجل

en	Failed to find linked Graph Template Item '%d' on Threshold '%d'
ar-sa	فشل العثور على عنصر قالب الرسم البياني المرتبط '%d' على العتبة '%d'

en	Created Threshold: %s
ar-sa	تم إنشاء العتبة: %s

en	You must specify either 'High Alert Threshold' or 'Low Alert Threshold' or both!
ar-sa	يجب عليك تحديد إما "عتبة التنبيه العالية" أو "عتبة التنبيه المنخفضة" أو كليهما!

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
ar-sa	الحد المستحيل: "عتبة التأهب العالية" أصغر من "عتبة التنبيه المنخفضة"!

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' smaller than the 'Low Warning Threshold'!
ar-sa	العتبة المستحيلة: "عتبة التحذير العالية" أصغر من "عتبة التحذير المنخفضة"!

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' larger than the 'High Alert Threshold'!
ar-sa	عتبة مستحيلة: "عتبة تحذير عالية" أكبر من "عتبة الإنذار العالية"!

en	Impossible threshold: 'Low Alert Threshold' larger than the 'Low Warning Threshold'!
ar-sa	الحد المستحيل: "عتبة الإنذار المنخفضة" أكبر من "عتبة التحذير المنخفض"!

en	With baseline thresholds enabled.
ar-sa	مع تمكين عتبات خط الأساس.

en	Time reference in the past must be set to positive integer value!
ar-sa	يجب تعيين مرجع الوقت في الماضي على قيمة عدد صحيح موجب!

en	You must specify either 'Baseline Deviation UP' or 'Baseline Deviation DOWN' or both!
ar-sa	يجب عليك تحديد إما "انحراف خط الأساس لأعلى" أو "انحراف خط الأساس لأسفل" أو كليهما!

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'
ar-sa	الحد المستحيل: "عتبة التنبيه العالي" أصغر من "عتبة التنبيه المنخفضة"

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be greater or eval to 1!
ar-sa	عتبة مستحيلة: يجب أن يكون عدد مشغلات التنبيه أكبر أو يصل إلى 1!

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!
ar-sa	الحد المستحيل: يجب أن يكون عدد مشغلات التنبيه أقل من أو يساوي عدد المشغلات أو eval إلى 1!

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be greater or eval to 1!
ar-sa	عتبة مستحيلة: يجب أن يكون عدد مشغلات التحذير أكبر أو يصل إلى 1!

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!
ar-sa	الحد المستحيل: يجب أن يكون عدد مشغلات التحذير أقل من أو يساوي عدد الزناد أو eval إلى 1!

en	Impossible threshold: 'Low Warning Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
ar-sa	الحد المستحيل: "عتبة التحذير المنخفضة" أصغر من "عتبة الإنذار المنخفضة"!

en	Unknown Threshold Type!
ar-sa	نوع عتبة غير معروف!

en	No Thresholds Templates associated with the Device's Template.
ar-sa	لا توجد قوالب عتبات مرتبطة بقالب الجهاز.

en	Mailer Error: No <b>TO</b> address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert Email</b> setting.
ar-sa	خطأ في البريد: لم يتم تعيين عنوان <b>TO</b> !!<br>في حالة استخدام رابط <i>اختبار البريد</i> ، يرجى تعيين إعداد <b>البريد الإلكتروني للتنبيه</b> .

en	Acknowledge Threshold
ar-sa	إقرار الحد الأدنى

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" للإقرار بالحد (العتبات) التالية.

en	Threshold Template Subordinate Data Template Not Found!
ar-sa	لم يتم العثور على قالب البيانات الثانوية لقالب العتبة!

en	Threshold Template Subordinate Data Source Not Found!
ar-sa	لم يتم العثور على مصدر البيانات التابع لقالب العتبة!

en	Threshold Template import columns do not match the database schema
ar-sa	لا تتطابق أعمدة استيراد قالب العتبة مع مخطط قاعدة البيانات

en	Imported
ar-sa	تم الاستيراد

en	Threshold Template '%s' %s!
ar-sa	نموذج العتبة "%s" %s!

en	Updated
ar-sa	تم التحديث

en	Import
ar-sa	استيراد

en	Threshold Template '%s' %s Failed!
ar-sa	%s فشل قالب العتبة "%s"!

en	Update
ar-sa	تحديث

en	Errors encountered while attempting to import Threshold Template data.
ar-sa	الأخطاء التي تمت مواجهتها أثناء محاولة استيراد بيانات قالب العتبة.

en	Threshold Template Import data was not found to be XML data.
ar-sa	قالب العتبة لم يتم العثور على بيانات الاستيراد لتكون بيانات XML.

en	Threshold Template Import data was not correct while importing Threshold Template.
ar-sa	قالب العتبة لم تكن بيانات الاستيراد صحيحة أثناء استيراد قالب العتبة.

en	The Threshold has been Ascknowledged.
ar-sa	تم الاعتراف بالعتبة.

en	The Threshold will no longer generate Alerts, Notifications, or execute commands.
ar-sa	لن يقوم الحد بعد الآن بإنشاء تنبيهات أو إشعارات أو تنفيذ الأوامر.

en	The Threshold will restart generating Alerts.
ar-sa	سيتم إعادة تشغيل العتبة لإنشاء التنبيهات.

en	Threshold Status
ar-sa	حالة العتبة

en	Actions
ar-sa	أفعال

en	Ack Detail
ar-sa	تفاصيل أك

en	Edit Threshold
ar-sa	تحرير العتبة

en	Disable Threshold
ar-sa	تعطيل العتبة

en	Enable Threshold
ar-sa	تمكين العتبة

en	To enable the Threshold, enable the Template first
ar-sa	لتمكين العتبة، قم بتمكين القالب أولا

en	View Graph
ar-sa	عرض الرسم البياني

en	View Threshold History
ar-sa	عرض تاريخ العتبة

en	Suspend Notifications until the Threshold clears
ar-sa	تعليق الإخطارات حتى يتم مسح الحد الأدنى

en	Resume Notifications for this breached Threshold
ar-sa	استئناف الإخطارات لهذا الحد المخترق

en	Acknowledgement Message
ar-sa	رسالة شكر وتقدير

en	Date
ar-sa	التاريخ

en	Comment Not Found
ar-sa	لم يتم العثور على التعليق

en	Ack History
ar-sa	تاريخ أك

en	No name set
ar-sa	لم يتم تعيين اسم

en	Hover over icons for help
ar-sa	مرر مؤشر الماوس فوق الأيقونات للحصول على المساعدة

en	A description for the Device
ar-sa	وصف للجهاز

en	A Cacti unique identifier for the Device
ar-sa	معرف الصبار الفريد للجهاز

en	The number of Graphs for this Device
ar-sa	عدد الرسوم البيانية لهذا الجهاز

en	The number of Data Sources for this Device
ar-sa	عدد مصادر البيانات لهذا الجهاز

en	The status for this Device as of the last time it was polled
ar-sa	حالة هذا الجهاز اعتبارا من آخر مرة تم فيها استطلاعه

en	The last time Cacti found an issue with this Device. It can be higher than the Uptime for the Device, if it was rebooted between Cacti polling cycles
ar-sa	آخر مرة عثر فيها Cacti على مشكلة في هذا الجهاز. يمكن أن يكون أعلى من وقت التشغيل للجهاز ، إذا تم إعادة تشغيله بين دورات اقتراع Cacti

en	Uptime
ar-sa	مدة التشغيل

en	The official uptime of the Device as reported by SNMP
ar-sa	وقت التشغيل الرسمي للجهاز كما ورد بواسطة SNMP

en	The official hostname for this Device
ar-sa	اسم المضيف الرسمي لهذا الجهاز

en	Current (ms)
ar-sa	الحالي (بالثانية)

en	The current response time for the Cacti Availability check
ar-sa	وقت الاستجابة الحالي للتحقق من توفر الصبار

en	Average (ms)
ar-sa	المتوسط (بالميلي ثانية)

en	The average response time for the Cacti Availability check
ar-sa	متوسط وقت الاستجابة للتحقق من توفر الصبار

en	Availability
ar-sa	متوفر

en	The overall Availability of this Device since the last counter reset in Cacti
ar-sa	التوافر العام لهذا الجهاز منذ آخر إعادة تعيين مضادة في Cacti

en	Edit Device
ar-sa	تحرير الجهاز

en	View Graphs
ar-sa	عرض الرسوم البيانية

en	No Devices
ar-sa	الأجهزة

en	Not Up
ar-sa	لا يصل

en	No Export Rows Found.
ar-sa	لم يتم العثور على صفوف تصدير.

en	Threshold Log for [ %s ]
ar-sa	سجل العتبة ل [ %s ]

en	Log Entries
ar-sa	إدخالات السجل

en	Device
ar-sa	جهاز

en	Time
ar-sa	الوقت

en	Alert Value
ar-sa	قيمة التنبيه

en	Measured Value
ar-sa	القيمة المقاسة

en	No Threshold Logs Found
ar-sa	لم يتم العثور على سجلات العتبة

en	Entries
ar-sa	مقالات

en	You are not authorised to modify one or more of the Thresholds selected
ar-sa	لا يحق لك تعديل واحد أو أكثر من الحدود المحددة

en	%s (%d Thresholds)
ar-sa	%s (عتبات %d)

en	Click 'Continue' to export the following Threshold Template(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتصدير نموذج (نماذج) العتبة التالية.

en	Export Template(s)
ar-sa	تصدير قالب (قوالب)

en	Click 'Continue' to delete the following Threshold Template(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف نموذج (نماذج) العتبة التالية.

en	Delete Template(s)
ar-sa	حذف النموذج (القوالب)

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names to Thresholds of the following Threshold Template(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإعادة تطبيق الأسماء المقترحة على عتبات نموذج (نماذج) العتبة التالية.

en	Reapply Suggested Names to Template(s)
ar-sa	إعادة تطبيق الأسماء المقترحة على النموذج (القوالب)

en	Click 'Continue' to Enable the selected Template(s) and Threshold(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين النموذج (القوالب) والعتبات المحددة.

en	Enable Template(s)
ar-sa	تمكين النموذج (القوالب)

en	Click 'Continue' to Disable the selected Template(s) and Threshold(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل النموذج (القوالب) والعتبات المحددة.

en	Disable Template(s)
ar-sa	تعطيل النموذج (القوالب)

en	Threshold Template Creation Wizard
ar-sa	معالج إنشاء قالب العتبة

en	Data Source
ar-sa	مصدر البيانات

en	Please select a Data Template
ar-sa	الرجاء اختيار نموذج البيانات

en	Please select a Data Source
ar-sa	الرجاء تحديد مصدر البيانات

en	Please press 'Create' to create your Threshold Template
ar-sa	يرجى الضغط على "إنشاء" لإنشاء نموذج العتبة الخاص بك

en	Create
ar-sa	أنشأ

en	The Threshold Template requested can not be found
ar-sa	لا يمكن العثور على نموذج العتبة المطلوب

en	Provide the Threshold Template a meaningful name.
ar-sa	قم بتوفير اسم ذي معنى لقالب العتبة.

en	Suggested Threshold Name
ar-sa	اسم العتبة المقترح

en	Provide the suggested name for a Threshold created using this Template. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) and Input (|input_*|) substitution variables can be used as well as |graph_title| for the Graph Title.
ar-sa	أدخل الاسم المقترح لعتبة تم إنشاؤها باستخدام هذا القالب. يمكن استخدام متغيرات استبدال الجهاز القياسي (|host_*|) واستعلام البيانات (|query_*|) والإدخال (|input_*|) وكذلك |graph_title| لعنوان الرسم البياني.

en	Data Template that you are using. (This cannot be changed)
ar-sa	قالب البيانات الذي تستخدمه. (هذا لا يمكن تغييره)

en	Data Field
ar-sa	حقل بيانات

en	Data Field that you are using. (This cannot be changed)
ar-sa	حقل البيانات الذي تستخدمه. (هذا لا يمكن تغييره)

en	Whether or not this Threshold will be checked and alerted upon.
ar-sa	ما إذا كان سيتم التحقق من هذا الحد والتنبيه إليه أم لا.

en	Repeat alert after this amount of time has pasted since the last alert.
ar-sa	كرر التنبيه بعد لصق هذا الوقت منذ آخر تنبيه.

en	Min Trigger Duration
ar-sa	الحد الأدنى لمدة الزناد

en	The amount of time the Data Source must be in a breach condition for an alert to be raised.
ar-sa	مقدار الوقت الذي يجب أن يكون فيه مصدر البيانات في حالة خرق لرفع التنبيه.

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing a warning.
ar-sa	عدد المرات التي يجب أن يكون فيها مصدر البيانات في حالة خرق قبل إصدار التحذير.

en	Time Period Length
ar-sa	طول الفترة الزمنية

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing an alert.
ar-sa	عدد المرات التي يجب أن يكون فيها مصدر البيانات في حالة خرق قبل إصدار تنبيه.

en	Baseline Monitoring
ar-sa	رصد خط الأساس

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
ar-sa	يحدد الانحراف المسموح به لعتبة الحد الأعلى. إذا لم يتم تعيينها ، فلن يتم التحقق من عتبة الحد الأعلى على الإطلاق. وحدة القياس هي قيم مطلقة لنوع "القيمة المطلقة" ، ونسبة مئوية لكل من "انحراف %%" و "%% المتوسط العائم"

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
ar-sa	يحدد الانحراف المسموح به لعتبة الحد الأدنى. إذا لم يتم تعيينها ، فلن يتم التحقق من عتبة الحد الأدنى على الإطلاق. وحدة القياس هي قيم مطلقة لنوع "القيمة المطلقة" ، ونسبة مئوية لكل من "انحراف %%" و "%% المتوسط العائم"

en	Number of consecutive times the Data Source must be in a breached condition for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (Default: %s cycles
ar-sa	عدد المرات المتتالية التي يجب أن يكون فيها مصدر البيانات في حالة خرق لرفع تنبيه.<br>اتركه فارغا لاستخدام القيمة الافتراضية (افتراضي: %s دورات

en	Percent Datasource
ar-sa	مصدر بيانات النسبة المئوية

en	Second Datasource Item to use as total value to calculate percentage from.
ar-sa	عنصر مصدر البيانات الثاني لاستخدامه كقيمة إجمالية لحساب النسبة المئوية منها.

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span style="color:blue;">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span style="color:blue;">|ds:dsname|</span>. For example, <span style="color:blue;">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br>Math Operators: <span style="color:blue;">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span style="color:blue;">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span style="color:blue;">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span style="color:blue;">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s
ar-sa	تعبير RPN هو تعبير RPN متوافق مع RRDtool. يتضمن بناء الجملة جميع الوظائف أدناه بالإضافة إلى تعبيرات استبدال الجهاز واستعلام البيانات مثل <span style="color:blue;">|query_ifSpeed|</span>. لاستخدام مصدر بيانات في تعبير RPN، يجب استخدام بناء الجملة: <span style="color:blue;">|ds:dsname|</span>. على سبيل المثال، <span style="color:blue;">سيحصل |ds:traffic_in|</span> على القيمة الحالية لمصدر بيانات traffic_in لملف (ملفات) RRD المقترن بالرسم البياني. يمكن تضمين أي مصدر بيانات للرسم البياني.<br>عوامل تشغيل الرياضيات: <span style="color:blue;">+، -، /، *، ٪</span> ^<br>وظائف: <span style="color:blue;">الخطيئة ، كوس ، تان ، آتان ، SQRT ، الكلمة ، CEIL ، DEG2RAD ، RAD2DEG ، ABS ، إكسب ، سجل ، آتان ، عدنان</span><br>عوامل التدفق: <span style="color:blue;">الأمم المتحدة ، ISINF ، IF ، LT ، LE ، GT ، GE ، EQ ، NE</span><br>وظائف المقارنة: <span style="color:blue;">ماكس ، مين ، INF ، نيجنف ، نان ، أونكن ، عد ، السابق</span>%s %s

en	Upper data source to use to calculate the total value.
ar-sa	مصدر بيانات علوي لاستخدامه لحساب القيمة الإجمالية.

en	Alert Email Subject
ar-sa	تنبيه موضوع البريد الإلكتروني

en	Alert Email Body
ar-sa	تنبيه نص البريد الإلكتروني

en	This is the Warning subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
ar-sa	هذا هو موضوع التحذير الذي سيتم عرضه في البريد الإلكتروني (128 حرف كحد أقصى). اتركه فارغا للإعداد الافتراضي. هناك العديد من علامات الاستبدال الشائعة التي يمكن استخدامها في تشمل:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME>

en	Restoral Body
ar-sa	الجسم الريستورال

en	Notification List Read Only
ar-sa	قائمة الإشعارات للقراءة فقط

en	If checked, Threshold Notification Lists in the Template will overwrite those of the Threshold.
ar-sa	إذا تم تحديده ، فستحل قوائم إشعارات العتبة في القالب محل قوائم العتبة.

en	Severity to be used for alerts. (Low impact -> Critical impact)
ar-sa	الخطورة لاستخدامها في التنبيهات. (تأثير منخفض -> تأثير حرج)

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.<br><br><br><br>
ar-sa	هذه قائمة بالحسابات التي سيتم إخطارها عند اختراق هذا الحد.<br><br><br><br>

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this Data Source (comma separated)
ar-sa	يمكنك تحديد رسائل بريد إلكتروني إضافية هنا لتلقي تنبيهات لمصدر البيانات هذا (مفصولة بفواصل)

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this Data Source (comma separated)
ar-sa	يمكنك تحديد رسائل بريد إلكتروني إضافية هنا لتلقي تحذيرات لمصدر البيانات هذا (مفصولة بفواصل)

en	Enter an Eternal ID for this Thold Template.
ar-sa	أدخل المعرف الأبدي لقالب Thold هذا.

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
ar-sa	%d أشهر، %d أيام، %d ساعات، %d دقائق، %d ثوان (متوسط)

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
ar-sa	%d أشهر، %d أيام، %d ساعات، %d دقائق، %d ثوان

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
ar-sa	%d أيام، %d ساعات، %d دقائق، %d ثوان (متوسط)

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
ar-sa	%d أيام، %d ساعات، %d دقائق، %d ثوان

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
ar-sa	%d ساعات، %d دقائق، %d ثوان (متوسط)

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds
ar-sa	%d ساعات, %d دقائق, %d ثوان

en	%d Minutes, %d Seconds (Average)
ar-sa	%d دقيقة و %d ثانية (متوسط)

en	%d Minutes, %d Seconds
ar-sa	%d دقيقة و %d ثواني

en	%d Seconds (Average)
ar-sa	%d ثانية (متوسط)

en	%d Seconds
ar-sa	%d ثواني

en	DS Name
ar-sa	اسم DS

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.
ar-sa	قيم التحذير / التنبيه العالي. ملاحظة: قيم خط الأساس هي نسبة مئوية ، وجميع القيم الأخرى هي قيم RAW لم يتم تعديلها بواسطة cdef.

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.
ar-sa	قيم التحذير / التنبيه المنخفض. ملاحظة: قيم خط الأساس هي نسبة مئوية ، وجميع القيم الأخرى هي قيم RAW لم يتم تعديلها بواسطة cdef.

en	Import Template from Local File
ar-sa	استيراد قالب من ملف محلي

en	If the XML file containing Threshold Template data is located on your local machine, select it here.
ar-sa	إذا كان ملف XML الذي يحتوي على بيانات قالب العتبة موجودا على جهازك المحلي، فحدده هنا.

en	Import Template from Text
ar-sa	استيراد قالب من النص

en	If you have the XML file containing Threshold Template data as text, you can paste it into this box to import it.
ar-sa	إذا كان لديك ملف XML يحتوي على بيانات قالب العتبة كنص، فيمكنك لصقه في هذا المربع لاستيراده.

en	Import Results
ar-sa	نتائج الاستيراد

en	Cacti has imported the following items:
ar-sa	قامت Cacti باستيراد العناصر التالية:

en	Import Threshold Templates
ar-sa	استيراد قوالب العتبة

en	The file is too big.
ar-sa	الملف كبير جدا.

en	Incomplete file transfer.
ar-sa	نقل الملفات غير مكتمل.

en	No file uploaded.
ar-sa	لم يتم تحميل أي ملف.

en	Temporary folder missing.
ar-sa	مجلد مؤقت مفقود.

en	Failed to write file to disk
ar-sa	فشل في كتابه الملف إلى القرص

en	File upload stopped by extension
ar-sa	تم إيقاف تحميل الملف بواسطة الملحق

en	Invalid file extension.
ar-sa	ملحق الملف غير صالح.

en	NOTE:
ar-sa	ملاحظة:

en	ERROR:
ar-sa	خطأ:

en	Threshold(s) Already Exists - No Thresholds Created
ar-sa	العتبة (العتبات) موجودة بالفعل - لم يتم إنشاء عتبات

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Type ]
ar-sa	معالج إنشاء العتبة [ حدد نوع العتبة ]

en	Threshold Creation Wizard [ Enter Custom Data and press 'Create' to Create your Threshold and Graph ]
ar-sa	معالج إنشاء العتبة [أدخل البيانات المخصصة واضغط على "إنشاء" لإنشاء العتبة والرسم البياني]

en	Threshold Creation Wizard [ Select Available Data Query Rows ]
ar-sa	معالج إنشاء العتبة [ حدد صفوف استعلام البيانات المتوفرة ]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Device ]
ar-sa	معالج إنشاء العتبة [ اختر جهازا ]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph Template ]
ar-sa	معالج إنشاء العتبة [ حدد قالب رسم بياني ]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Template ]
ar-sa	معالج إنشاء العتبة [ حدد قالب عتبة ]

en	Threshold Creation Wizard [ Press 'Create' to Create your Threshold ]
ar-sa	معالج إنشاء العتبة [اضغط على "إنشاء" لإنشاء العتبة الخاصة بك]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Data Source ]
ar-sa	معالج إنشاء العتبة [ حدد مصدر بيانات ]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph ]
ar-sa	معالج إنشاء العتبة [ حدد رسم بياني ]

en	Threshold Creation Criteria
ar-sa	معايير إنشاء العتبة

en	Create Type
ar-sa	إنشاء نوع

en	Select a Threshold Type to use for creating this Threshold.
ar-sa	حدد نوع العتبة لاستخدامه لإنشاء هذا الحد.

en	Select a Threshold Type
ar-sa	حدد نوع العتبة

en	Non Templated
ar-sa	غير نموذجي

en	Threshold Template
ar-sa	قالب العتبة

en	Select a Threshold Template that the Graph and Threshold will be based upon.
ar-sa	حدد قالب العتبة الذي سيستند إليه الرسم البياني والعتبة.

en	Graph Template
ar-sa	قالب الرسم البياني

en	Select a Graph Template to use for the Graph to be created.
ar-sa	حدد قالب رسم بياني لاستخدامه في إنشاء الرسم البياني.

en	Select a Graph Template
ar-sa	حدد قالب الرسم البياني للمضيف

en	Select a Device to use for the Threshold and Graph to be created.
ar-sa	حدد جهازا لاستخدامه في إنشاء العتبة والرسم البياني.

en	Select a Device
ar-sa	حدد قالب الجهاز الذي سيتم مطابقة الأجهزة به.

en	Select and Available Item
ar-sa	حدد العنصر المتاح

en	Data Query Item
ar-sa	عنصر استعلام البيانات

en	Select the applicable row from the Data Query for the Graph and Threshold.
ar-sa	حدد الصف القابل للتطبيق من استعلام البيانات للرسم البياني والعتبة.

en	Creation Notes
ar-sa	ملاحظات الإنشاء

en	Important Note:
ar-sa	ملاحظة هامة:

en	This Threshold will be Templated. When using the Threshold Template option, you will be prompted for a Threshold Template, Graph Template, Device and possibly Data Query Item information before receiving the 'Create' prompt at which time, if any overridable Graph or Data Source information is allowed at the Graph and Data Source Template level, you will be prompted for it. Then, by pressing the 'Create' button, both the Graph and Threshold will be created simultaneously.
ar-sa	سيتم وضع نموذج لهذا الحد. عند استخدام خيار نموذج العتبة، ستتم مطالبتك بنموذج العتبة وقالب الرسم البياني والجهاز وربما معلومات عنصر استعلام البيانات قبل تلقي مطالبة "إنشاء" وفي ذلك الوقت، إذا كان مسموحا بأي معلومات رسم بياني أو مصدر بيانات يمكن تجاوزها على مستوى الرسم البياني وقالب مصدر البيانات، فستتم مطالبتك بذلك. بعد ذلك ، بالضغط على زر "إنشاء" ، سيتم إنشاء كل من الرسم البياني والعتبة في وقت واحد.

en	Graph
ar-sa	الرسم البياني

en	Select the Graph for the Threshold.
ar-sa	حدد الرسم البياني للعتبة.

en	Select a Graph
ar-sa	حدد رسما بيانيا

en	Select a Data Source for the Threshold.
ar-sa	حدد مصدر بيانات للعتبة.

en	Select a Data Source
ar-sa	حدد مصدر بيانات

en	This Threshold will NOT be Templated and will only work on existing Graphs. If you wish to both Create the Graph and the Threshold simultaneously, select Threshold Template from the drop down and continue until the 'Create' button appears.
ar-sa	لن يتم تشكيل هذا الحد وسيعمل فقط على الرسوم البيانية الموجودة. إذا كنت ترغب في إنشاء كل من الرسم البياني والعتبة في وقت واحد ، فحدد قالب العتبة من القائمة المنسدلة واستمر حتى يظهر الزر "إنشاء".

en	This Threshold will NOT be Templated. You can select either By Graph where you will then select an existing Device, Graph and Data Source before creating your Threshold, or you can select Threshold Template which will allow you to create a Non Templated Threshold and corresponding Graph simultaneously
ar-sa	لن يتم وضع قالب لهذا الحد. يمكنك تحديد إما عن طريق الرسم البياني حيث ستقوم بعد ذلك بتحديد جهاز موجود ورسم بياني ومصدر بيانات قبل إنشاء العتبة الخاصة بك ، أو يمكنك تحديد قالب العتبة الذي سيسمح لك بإنشاء عتبة غير نموذجية والرسم البياني المقابل في وقت واحد

en	Selected Graph
ar-sa	تغيير حجم قالب محدد (ق)

en	Created graph: %s
ar-sa	تم إنشاء الرسم البياني: %s