en	Indefinitely
de	Unbestimmt

en	%d Month
de	%d Monat

en	%d Months
de	%d Monate

en	%d Year
de	%d Jahr

en	From %d Hour Ago
de	Alle %d Stunden

en	From %d Hours Ago
de	Alle %d Stunden

en	From %d Day Ago

en	From %d Days Ago
de	Alle %d Tage

en	From %d Week Ago
de	%d Woche

en	From %d Weeks Ago
de	Alle %d Wochen

en	From %d Month Ago
de	%d Monat

en	From %d Months Ago
de	%d Monate

en	From %d Year Ago
de	%d Jahr

en	From %d Years Ago

en	Down
de	Runter

en	Error
de	Fehler

en	Recovering
de	Wiederherstellend

en	Up
de	Hoch

en	Unknown
de	Unbekannt

en	Disabled
de	Deaktiviert

en	Not Monitored
de	Unkontrolliert

en	Notify - Alert
de	Benachrichtigen - Benachrichtigen - Alarmieren

en	Alert
de	Alarm

en	Notify - Alert2Warning
de	Benachrichtigen - Alert2Warnung

en	Alert2Warn
de	Alert-Warnung

en	Notify - Warning
de	Benachrichtigen - Warnung

en	Warning
de	Warnung

en	Notify - Re-Trigger
de	Benachrichtigen - Re-Trigger

en	Re-Trigger

en	Notify - Restoral
de	Benachrichtigen - Wiederherstellung

en	Restoral

en	Event - Alert Trigger
de	Ereignis - Alarmauslöser

en	Alert Event
de	Warnvoreinstellungen

en	Event - Warning Trigger
de	Ereignis - Warnauslöser

en	Warning Event
de	Warnung

en	Event - Restoral
de	Veranstaltung - Restoral

en	Restoral Event
de	Wiederherstellungsereignis

en	Event - Acknowledge
de	Bestätigen

en	Acknowledge Event
de	Bestätigen

en	Restore
de	Wiederherstellen

en	Alert Trigger
de	Alarmauslösung

en	Warn Trigger
de	Warnauslösung

en	Alert-Warn
de	Alert-Warnung

en	Acknowledgment
de	Anerkennung

en	Baseline Alert
de	Basislinien-Alarm

en	Notice
de	Hinweis

en	Ok

en	Emergency
de	Notfall

en	Critical
de	Kritisch

en	Info

en	Debug
de	Analyse

en	Never
de	Niemals

en	Every Minute
de	Jede Minute

en	Every %d Minutes
de	Alle %d Minuten

en	Every Hour
de	Stündlich

en	Every %d Hours
de	Alle %d Stunden

en	Every Day
de	Täglich

en	Every %d Days
de	Alle %d Tage

en	Every Week
de	Wöchentlich

en	Every %d Weeks
de	Alle %d Wochen

en	Every Month
de	Monatlich

en	%d Minute

en	%d Minutes
de	%d Minuten

en	%d Hour
de	%d Stunde

en	%d Hours
de	%d Stunden

en	%d Day
de	%d Tag

en	%d Days
de	%d Tage

en	%d Week
de	%d Woche

en	%d Weeks
de	%d Wochen

en	%0.1f Hours
de	%0.1f Stunden

en	Every Polling
de	Jede Abfrage

en	Every %d Pollings
de	Alle %d Abfragen

en	%d Polling
de	%d Abfrage

en	%d Pollings
de	%d Umfragen

en	High / Low
de	Hoch / Niedrig

en	Baseline Deviation
de	Basislinienabweichung

en	Time Based
de	Zeitabhängig

en	%% Deviation Min/Max [TIP]
de	Abweichung UP

en	%% Deviation CF [TIP]
de	Abweichung UP

en	Absolute Val Min/Max [TIP]
de	Warnwert

en	Absolute Val of CF [TIP]
de	Warnwert

en	%% Deviation Avg [AOT]
de	Abweichung UP

en	%% Deviation Avg of CF [AOT]
de	Abweichung UP

en	Absolute Val Avg [AOT]
de	Warnwert

en	Absolute Val Avg of CF [AOT]
de	Warnwert

en	Exact Value
de	Genauer Wert

en	CDEF

en	Percentage
de	Prozentsatz

en	RPN Expression
de	RPN-Ausdruck

en	Upper + Lower bytes
de	Obere + untere Bytes

en	Acknowledge
de	Quittierung erforderlich

en	Suspend Notifications
de	SNMP-Benachrichtigungen

en	Resume Notifications
de	SNMP-Benachrichtigungen

en	Delete
de	Löschen

en	Enable
de	Aktivieren

en	Disable
de	Deaktivieren

en	Reapply Suggested Names
de	Namensregeln erneut anwenden

en	Propagate Template
de	Template propagieren

en	Export
de	Exportieren

en	Threshold Mail
de	Schwellwert

en	Down Host Mail

en	Up Host Mail

en	Threshold Cmd
de	Schwellwert

en	Down Host Cmd

en	Up Host Cmd

en	Auto

en	0 Digits

en	1 Digit

en	%d Digits
de	%d Tage

en	> %d Devices
de	Zielsysteme

en	> %d%%% of Devices Globally

en	> %d Devices in a Site
de	Zielsysteme

en	> %d%%% of Devices in a Site

en	SNMP not in use
de	SNMP nicht in Gebrauch

en	N/A
de	Nicht verfügbar

en	Devices Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
de	Hinweis zum Gerät: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) wird aus dem Zustand DOWN zurückgegeben.

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Devices Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>SNMP Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES>
de	<br>System <BESCHREIBUNG> (<HOSTNAME>) Status: <DOWN/UP><br><br><br><br>Aktuelle Ping-Antwort: <CUR_TIME> ms<br>Durchschnittliche Systemreaktion : <AVG_TIME> ms<br>Systemverfügbarkeit: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Letztes Datum der Überprüfung: <LAST_FAIL><br>Geräte, die zuvor heruntergefahren wurden für: <DOWNTIME><br><br><br>SNMP Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Standort - <SNMP_LOCATION><br><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br><br>HINWEIS: <NOTES>

en	Devices Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
de	Gerätefehler: <BESCHREIBUNG> (<HOSTNAME>) ist DOWN.

en	DOWN
de	RUNTER

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br><br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Devices Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTE: <NOTES>
de	Systemfehler : <BESCHREIBUNG> (<HOSTNAME>) ist <DOWN/UP><br>Reason: <MESSAGE><br><br><br>>Durchschnittliche Systemreaktion : <AVG_TIME> ms<br>Systemverfügbarkeit: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Letztes Datum geprüft unten : <LAST_FAIL><br>Geräte vorher oben für: <DOWNTIME><br>HINWEIS: <NOTES>>Hinweise

en	Thresholds
de	Schwellenwerte

en	(actions)
de	Aktionen

en	(edit)
de	(Bearbeiten)

en	(save)
de	Speichern

en	(add)
de	(hinzufügen)

en	Threshold Logs
de	Schwellenwerte

en	Device Status
de	Gerätestatus

en	Thresholds - Failures
de	Schwellenwerte - Ausfälle

en	Thresholds - Normal
de	Schwellenwerte - Normal

en	Thresholds - Recovering
de	Schwellenwerte - Wiederherstellung

en	Recent Thresholds
de	Aktuelle Schwellenwerte

en	Recent Device Failures
de	Aktuelle Geräteausfälle

en	Threshold Templates
de	Schwellenwert-Templates

en	Threshold Template Import
de	Schwellenwert-Vorlagenimport

en	Notification Lists
de	Benachrichtigungslisten

en	Notification Lists (edit)
de	Benachrichtigungslisten (bearbeiten)

en	Notification Queue
de	Benachrichtigungsliste

en	Management
de	Verwaltung

en	Templates
de	Schablonen

en	Threshold
de	Schwellwert

en	A template with that Data Source already exists!
de	Eine Vorlage mit dieser Datenquelle existiert bereits!

en	Configure Thresholds
de	Schwellenwerte konfigurieren

en	Configure Threshold Templates
de	Schwellenwertvorlagen konfigurieren

en	Manage Notification Lists
de	Benachrichtigungslisten verwalten

en	View Thresholds
de	Schwellenwerte anzeigen

en	Normal User
de	Kunde / Urlauber

en	Template Editor
de	Vorlagen Editor

en	General Administration
de	Allgemeine Administration

en	Device Up/Down Notification Settings
de	Benachrichtigungseinstellungen für das Auf- und Abfahren von Geräten

en	Threshold Up/Down Email Notification
de	Schwellenwert für hoch/runter E-Mail-Benachrichtigung

en	Global List
de	Globale Liste

en	List Below
de	Liste unten

en	Global and List Below
de	Global und Liste unten

en	Which Notification List(s) of should be notified about Device Up/Down events?
de	Welche Benachrichtigungsliste(n) soll(n) über Device Up/Down-Ereignisse informiert werden?

en	Notification List
de	Benachrichtigungsliste

en	Additional Email address, separated by commas for multiple Emails.
de	Zusätzliche E-Mail-Adresse, getrennt durch Kommas für mehrere E-Mails.

en	Host Failure Count
de	Anzahl der Hostfehler

en	The number of Polling Intervals at this Host must be Down before Thold logging an error and reporting Host as Down. Default is 0 (use Cacti setting)
de	Die Anzahl der Abfrageintervalle auf diesem Host muss ausgefallen sein, bevor Thold einen Fehler protokolliert und den Host als ausgefallen meldet. Die Standardeinstellung ist 0 (Kakteeneinstellung verwenden)

en	Use Cacti Setting
de	Basiseinstellungen

en	%d Polling Interval
de	%d Abfrage

en	%d Polling Intervals
de	%d Umfragen

en	Alerting/Thold
de	Alarmierung/Halten

en	General
de	Allgemein

en	Disable All Thresholds
de	Alle Schwellenwerte deaktivieren

en	Checking this box will disable Alerting on all Thresholds. This can be used when it is necessary to perform maintenance on your network.
de	Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird die Alarmierung für alle Schwellenwerte deaktiviert. Dies kann verwendet werden, wenn es notwendig ist, Wartungsarbeiten an Ihrem Netzwerk durchzuführen.

en	Auto Create Thresholds
de	Schwellenwerte automatisch erstellen

en	If selected, when running either automation, or when creating/saving a Device, all Thresholds associated with the Device Template will be created.
de	Wenn diese Option ausgewählt ist, werden beim Ausführen einer Automatisierung oder beim Erstellen/Speichern eines Geräts alle Schwellenwerte, die der Gerätevorlage zugeordnet sind, erstellt.

en	Consider Unknown Data as Zero
de	Betrachten Sie unbekannte Daten als Null

en	When checking Thresholds, if a Data Source returns Unknown Data ('U'), consider the value as zero for the Threshold check. You can also enable log this issue.
de	Wenn eine Datenquelle beim Überprüfen von Schwellenwerten unbekannte Daten ('U') zurückgibt, betrachten Sie den Wert als Null für die Schwellenwertprüfung.

en	Default Management Status
de	Standardmäßiger Verwaltungsstatus

en	Default Threshold management filter status.
de	Standard-Schwellenwert Management Filterstatus.

en	Any
de	Beliebig

en	Breached or Triggered
de	Warnauslösung

en	Breached
de	Verstoßen

en	Triggered
de	Getriggert

en	Enabled
de	Aktiviert

en	Empty ifHighSpeed Default
de	Leer ifHighSpeed Standard

en	When calculating Expression Thresholds, if the ifHighSpeed and ifSpeed come back as zero, use the following ifHighSpeed setting instead. Default ifHighSpeed will be 10000 for 10GE interfaces.
de	Wenn bei der Berechnung von Ausdrucksschwellen ifHighSpeed und ifSpeed als Null zurückkommen, verwenden Sie stattdessen die folgende ifHighSpeed-Einstellung. Der Standardwert von ifHighSpeed ist 10000 für 10GE-Schnittstellen.

en	Notification Preferences
de	SNMP-Benachrichtigungs-Presets

en	Disable Legacy Notifications
de	Legacy-Benachrichtigungen deaktivieren

en	Checking this box will disable Legacy Alerting on all Thresholds. Legacy Alerting is defined as any Specific Email Alerts not associated with a Notification List.
de	Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird die Legacy-Benachrichtigung für alle Schwellenwerte deaktiviert. Legacy Alerting ist definiert als jede spezifische E-Mail-Warnung, die nicht mit einer Benachrichtigungsliste verknüpft ist.

en	Threshold Notification Templated
de	Schwellenwert-Template

en	If checked, when creating at Threshold Template, its Notification Settings will, by default be owned by the Threshold Template.
de	Wenn diese Option beim Erstellen an der Schwellenwertvorlage aktiviert ist, gehören die Benachrichtigungseinstellungen standardmäßig der Schwellenwertvorlage.

en	Enable Command Execution
de	Befehlsausführung aktivieren

en	Checking this box will enable the ability to run commands on Threshold breach and restoral events.
de	Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Sie Befehle bei Schwellenwertverletzungen und Wiederherstellungsereignissen ausführen.

en	Enable Per Thold Notification
de	Pro Thold-Benachrichtigung aktivieren

en	Checking this box will enable the ability to maintain custom Email bodies for Thresholds.
de	Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Sie benutzerdefinierte E-Mail-Körper für Schwellenwerte pflegen.

en	Enable Notification Queue
de	Pro Thold-Benachrichtigung aktivieren

en	Checking this box will switch Thold from performing inline Notification to using either the Notification Daemon, or notifications performed out of band by the Notification poller.

en	Enable Sending Alert Emails to Warning Notification Lists
de	Warnhinweisliste

en	Check this box if you wish Warning Notification List recipients to receive Alert Emails in addition to the Alert Notification list receivers. This case is applicable when Warning Notifications goes to Administrators and Alert Notifications go to Management.

en	Threshold Daemon
de	Schwellenwert Daemon

en	Enable Threshold Daemon
de	Schwellenwert-Dämon aktivieren

en	Checking this box will enable the use of a dedicated Threshold daemon. This can be used to increase system performance and/or to distribute Threshold monitoring to a separate server.
de	Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird die Verwendung eines dedizierten Threshold-Daemons ermöglicht. Dies kann verwendet werden, um die Systemleistung zu erhöhen und/oder die Grenzwertüberwachung auf einen separaten Server zu verteilen.

en	Force Threshold Daemon Debug
de	Schwellenwert Daemon

en	Checking this box will enable Threshold Daemon debug when operating from SystemD or through the command line. This change is dynamic and will take effect as soon as the next Threshold loop commences.

en	Daemon Down Notification Frequency
de	Benachrichtigungseinstellungen für das Auf- und Abfahren von Geräten

en	If the Thold Daemon is found to be down, send out an Email notification at this frequency.
de	Wenn festgestellt wird, dass der Thold Daemon nicht verfügbar ist, senden Sie eine E-Mail-Benachrichtigung mit dieser Häufigkeit.

en	Every %d Hour
de	Alle %d Stunden

en	Daemon Threads

en	The number of daemon threads to be handled by the Threshold Daemon.
de	Die maximale Anzahl der gleichzeitigen Prozesse, die vom Threshold Daemon verarbeitet werden sollen.

en	1 Process

en	%d Processes

en	Logging

en	Log Threshold Breaches
de	Verstöße gegen die Protokollschwelle

en	Enable logging of all Threshold failures to the Cacti Log.
de	Aktiviert die Protokollierung aller Schwellenwertfehler im Kakteenprotokoll.

en	Show Data Source in Log
de	Datenquelle im Protokoll anzeigen

en	Show the Data Source name in the Log if not present.
de	Zeigt den Namen der Datenquelle im Protokoll an, wenn er nicht vorhanden ist.

en	Log Threshold Changes
de	Änderungen der Protokollschwellenwerte

en	Enable logging of all Threshold changes to the Cacti Log.
de	Aktiviert die Protokollierung aller Schwellenwertänderungen im Kakteenprotokoll.

en	Debug Log
de	Debug Log (Fehlerprotokoll)

en	Enable logging of debug messages with Threshold
de	Protokollierung von Debug-Meldungen mit Threshold aktivieren

en	Alert Log Retention
de	Aufbewahrung des Alert-Protokolls

en	Keep Threshold Logs for this number of days.
de	Halten Sie Schwellwertprotokolle für diese Anzahl von Tagen.

en	Log action Consider Unknown Data as Zero
de	Betrachten Sie unbekannte Daten als Null

en	When 'Consider Unknown Data as Zero' is enabled, log when it occurs
de	Betrachten Sie unbekannte Daten als Null

en	Syslog Settings
de	Syslog-Einstellungen

en	Syslog Enabled
de	Syslog aktiviert

en	If checked, when creating a new Threshold, by default new Threshold events will be sent to your local syslog. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
de	Wenn diese Option aktiviert ist, werden beim Erstellen eines neuen Schwellenwerts standardmäßig neue Schwellenereignisse an Ihr lokales Syslog gesendet. Diese Einstellung ist eine Voreinstellung. Die Schwellenwerteinstellungen bestimmen die tatsächliche Steuerung des Syslog.

en	Default Priority/Level
de	Standardpriorität/Stufe

en	This is the default Priority/Level that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
de	Dies ist die standardmäßige Priorität/Level, die Thold zum Senden von Syslog-Nachrichten verwendet. Diese Einstellung ist eine Voreinstellung. Die Schwellenwerteinstellungen bestimmen die tatsächliche Steuerung des Syslog.

en	Default Facility
de	Standardfunktion

en	This is the default Facility that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
de	Dies ist die Standard-Fazilität, die Thold zum Senden von Syslog-Nachrichten verwendet. Diese Einstellung ist eine Voreinstellung. Die Schwellenwerteinstellungen bestimmen die tatsächliche Steuerung des Syslog.

en	Alert Presets
de	Warnvoreinstellungen

en	Weekend exemptions
de	Wochenendausnahmen

en	If this is checked, Thold will not run on weekends.
de	Wenn dies aktiviert ist, wird Thold am Wochenende nicht laufen.

en	Default Trigger Count
de	Standardmäßige Anzahl der Auslöser

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the Threshold for an Alert to be raised.
de	Standardanzahl der aufeinanderfolgenden Male, bei denen die Datenquelle den Schwellenwert für die Auslösung eines Alarms überschreiten muss.

en	Re-Alerting
de	Re-Alarming

en	Repeat Alert after specified number of poller cycles.
de	Wiederholen Sie den Alarm nach einer bestimmten Anzahl von Pollerzyklen.

en	Baseline Presets
de	Basisvoreinstellungen

en	Baseline Time Range Default
de	Basiszeitbereich Standard

en	This is the default value used in creating Thresholds or templates.
de	Dies ist der Standardwert, der bei der Erstellung von Schwellenwerten oder Vorlagen verwendet wird.

en	Baseline Trigger Count
de	Basislinien-Triggeranzahl

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the calculated Baseline Threshold for an Alert to be raised.
de	Standardanzahl der aufeinanderfolgenden Male, bei denen die Datenquelle die berechnete Baseline-Schwelle für die Auslösung eines Alarms überschreiten muss.

en	Baseline Deviation Percentage
de	Basislinienabweichung in Prozent

en	SNMP Notification Options
de	SNMP-Benachrichtigungen

en	SNMP Notifications
de	SNMP-Benachrichtigungen

en	Threshold status messages (informs/traps) will be sent to SNMP notification receivers. This includes Alerts, Warnings and Restoration traps per default. Note: This feature requires the Cacti SNMPAgent plugin.
de	Schwellwert-Statusmeldungen (Informationen/Trap) werden an SNMP-Benachrichtigungsempfänger gesendet. Dazu gehören standardmäßig Alerts, Warnungen und Wiederherstellungsfallen. Hinweis: Diese Funktion erfordert das Cacti SNMPAgent Plugin.

en	Disable Warning Notifications
de	Warnbenachrichtigungen deaktivieren

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when a warning Threshold has been breached.
de	Wenn dies aktiviert ist, sendet Threshold keine Benachrichtigung, wenn ein Warnschwellenwert überschritten wurde.

en	Disable Restoration Notifications
de	Wiederherstellungsbenachrichtigungen deaktivieren

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when the Threshold has returned to normal status.
de	Wenn dies aktiviert ist, sendet Threshold keine Benachrichtigung, wenn der Threshold in den Normalzustand zurückgekehrt ist.

en	Emailing Options
de	E-Mail-Optionen

en	Send Emails with Urgent Priority
de	E-Mails mit dringender Priorität versenden

en	Allows you to set Emails with urgent priority
de	Ermöglicht es Ihnen, E-Mails mit dringender Priorität einzurichten.

en	Send Alerts as Text
de	Alerts als Text senden

en	If checked, this will cause all Alerts to be sent as plain text Emails with no graph. The default is HTML Emails with the graph embedded in the Email.
de	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden alle Warnungen als E-Mails im Klartext ohne Grafik gesendet. Die Standardeinstellung ist HTML-E-Mails mit dem in die E-Mail eingebetteten Diagramm.

en	Send Email separately for each address
de	E-Mail für jede Adresse separat senden

en	If checked, this will cause all Emails to be sent separately for each address.
de	Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle E-Mails für jede Adresse separat gesendet.

en	From Email Address
de	Von E-Mail-Adresse

en	This is the Email address that the Threshold will appear from.
de	Dies ist die E-Mail-Adresse, von der aus der Schwellenwert angezeigt wird.

en	From Name
de	Von Name

en	This is the actual name that the Threshold will appear from.
de	Dies ist der eigentliche Name, von dem aus der Schwellenwert angezeigt wird.

en	Device Notification Options
de	Optionen zur Gerätebenachrichtigung

en	Enable Notifications
de	Pro Thold-Benachrichtigung aktivieren

en	Enable Dead/Recovering host notification
de	Dead/Recovering Host-Benachrichtigung aktivieren

en	Notification Single Email
de	Benachrichtigungseinstellungen

en	Supported for Notification Lists and the Notification Queue only. If there are Down Device Notifications in a single processing cycle. Send only one Email to Notification List repipients for all Devices.

en	Device Notification Delay Options
de	Optionen zur Gerätebenachrichtigung

en	Notification Delay
de	Benachrichtigungsliste

en	If a large influx of Down Device Notifications come in, Cacti can pause sending out those Notifications for a certain period of time to see if the issue is transient before sending them out. Select the threshold Down Device Notifications before the Pause is Triggered.

en	If you choose to delay Notifications for a large Down Devices Notification inrush, how long are you willing to wait before allowing the notifications to be processed?

en	Device Notification Email Options
de	Optionen zur Gerätebenachrichtigung

en	Global Notification Email
de	Benachrichtigungen über tote Geräte per E-Mail

en	This is the Email Address that the Dead Device Notifications will be sent to if the Global Notification List is selected.
de	Dies ist die E-Mail-Adresse, an die die Benachrichtigungen über tote Geräte gesendet werden, wenn die globale Benachrichtigungsliste ausgewählt ist.

en	Down Subject
de	Gerät herunterlassen Gegenstand

en	This is the Email subject that will be used for Down Device Messages.
de	Dies ist der Betreff der E-Mail, der für Down Device Messages verwendet wird.

en	Device Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
de	Gerätefehler: <BESCHREIBUNG> (<HOSTNAME>) ist DOWN.

en	Down Message
de	Abwärtsgerätemeldung

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062
de	Dies ist die Meldung, die als Nachrichtentext aller UP / Down Device Messages angezeigt wird (255 Char MAX). HTML ist erlaubt, wird aber für reine Text-E-Mails entfernt. Es gibt mehrere Deskriptoren, die verwendet werden können.<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060 SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060VERFÜGBARKEIT&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Device Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTES: <NOTES><br>Device NOTES: <DNOTES>
de	Systemfehler : <BESCHREIBUNG> (<HOSTNAME>) ist <DOWN/UP><br>Reason: <MESSAGE><br><br><br><br>Durchschnittliche Systemreaktion: <AVG_TIME> ms<br>Systemverfügbarkeit: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Letztes Datum Geprüft DOWN : <LAST_FAIL><br>Gerät Zuvor UP for: <DOWNTIME><br>NOTES: <NOTES><br>Gerätehinweise: <HINWEISE>

en	Recovering Subject
de	Gerät wiederherstellen Gegenstand

en	This is the Email subject that will be used for Recovering Device Messages.
de	Dies ist der Betreff der E-Mail, der für die Wiederherstellung von Gerätemeldungen verwendet wird.

en	Device Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
de	Gerätehinweis: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) wird aus dem Zustand DOWN zurückgegeben.

en	Recovering Message
de	Wiederherstellen der Gerätemeldung

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062
de	Dies ist die Meldung, die als Nachrichtentext aller UP / Down Device Messages angezeigt wird (255 Char MAX). HTML ist erlaubt, wird aber für reine Text-E-Mails entfernt. Es gibt mehrere Deskriptoren, die verwendet werden können.<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060 SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060VERFÜGBARKEIT&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Device Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>Snmp Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES><br>Device Notes: <DNOTES>
de	<br>System <BESCHREIBUNG> (<HOSTNAME>) Status: <DOWN/UP><br><br><br><br>Aktuelle Ping-Antwort: <CUR_TIME> ms<br>Durchschnittliche Systemreaktion: <AVG_TIME> ms<br>Systemverfügbarkeit: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Letztes Datum der Überprüfung: <LAST_FAIL><br>Device Zuvor DOWN for: <DOWNTIME><br><br><br>Snmp Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Standort - <SNMP_LOCATION><br><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTES: <NOTES><br>Gerätehinweise: <HINWEISE>

en	Status Change Command
de	Statusänderungsbefehl

en	When a Device changes state from a Cacti perspective (UP to DOWN or DOWN to RECOVERING/UP), run the following command. This command must NOT include command line arguments. However, the following variables can be pulled from the environment of the script:<br>&#060THOLD_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SITE&#062 &#060THOLD_LOCATION&#062 &#060THOLD_HOST_ID&#062 &#060THOLD_DESCRIPTION&#062 &#060THOLD_UPTIME&#062 &#060THOLD_UPTIMETEXT&#062 &#060THOLD_DOWNTIME&#062 &#060THOLD_TIME&#062 &#060THOLD_DATE&#062 &#060THOLD_DATE_RFC822&#062 &#060THOLD_BREACHED_ITEMS&#062 &#060THOLD_MESSAGE&#062 &#060THOLD_SUBJECT&#062 &#060THOLD_DOWNUP&#062 &#060THOLD_SNMP_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SNMP_LOCATION&#062 &#060THOLD_SNMP_CONTACT&#062 &#060THOLD_SNMP_SYSTEM&#062 &#060THOLD_LAST_FAIL&#062 &#060THOLD_AVAILABILITY&#062 &#060THOLD_TOT_POLL&#062 &#060THOLD_FAIL_POLL&#062 &#060THOLD_CUR_TIME&#062 &#060THOLD_AVG_TIME&#062 &#060THOLD_NOTES&#062
de	Dies ist die Meldung, die als Nachrichtentext aller UP / Down Device Messages angezeigt wird (255 Char MAX). HTML ist erlaubt, wird aber für reine Text-E-Mails entfernt. Es gibt mehrere Deskriptoren, die verwendet werden können.<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060 SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060VERFÜGBARKEIT&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062

en	Alert/Warning Message Defaults
de	Standardeinstellungen für Warn-/Warnmeldungen

en	Threshold Alert Message
de	Schwellenwert-Warnmeldung

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
de	Dies ist die Meldung, die oben in allen Schwellenwert-Warnungen angezeigt wird (255 Zeichen MAX). HTML ist erlaubt, wird aber für reine Text-E-Mails entfernt. Es gibt mehrere Deskriptoren, die verwendet werden können.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	An Alert has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
de	Es wurde eine Warnung ausgegeben, die Ihre Aufmerksamkeit erfordert. <br><br><br><strong>Gerät</strong>: <BESCHREIBUNG> (<HOSTNAME>)<br><stark>URL</stark>: <URL><br><stark>Meldung</stark>: <Fächer><br><br><br><br><GRAPH><GRAPH>>

en	Threshold Warning Message
de	Schwellenwert-Warnmeldung

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
de	Dies ist die Meldung, die oben bei allen Schwellenwertwarnungen angezeigt wird (255 Zeichen MAX). HTML ist erlaubt, wird aber für reine Text-E-Mails entfernt. Es gibt mehrere Deskriptoren, die verwendet werden können.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	A Warning has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
de	Es wurde eine Warnung ausgegeben, die Ihre Aufmerksamkeit erfordert. <br><br><br><strong>Gerät</strong>: <BESCHREIBUNG> (<HOSTNAME>)<br><stark>URL</stark>: <URL><br><stark>Meldung</stark>: <Fächer><br><br><br><br><GRAPH><GRAPH>>

en	Threshold Restoral Message
de	Schwellenwert-Warnmeldung

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
de	Dies ist die Meldung, die oben bei allen Schwellenwertwarnungen angezeigt wird (255 Zeichen MAX). HTML ist erlaubt, wird aber für reine Text-E-Mails entfernt. Es gibt mehrere Deskriptoren, die verwendet werden können.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
de	Es wurde eine Warnung ausgegeben, die Ihre Aufmerksamkeit erfordert. <br><br><br><strong>Gerät</strong>: <BESCHREIBUNG> (<HOSTNAME>)<br><stark>URL</stark>: <URL><br><stark>Meldung</stark>: <Fächer><br><br><br><br><GRAPH><GRAPH>>

en	Thold

en	Duplicate
de	Duplizieren

en	Associate
de	Gesellschafter

en	Disassociate
de	Zuordnung aufheben

en	Devices
de	Zielsysteme

en	Click 'Continue' to Delete Notification Lists(s). Any Device(s) or Threshold(s) associated with the List(s) will be reverted to the default.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um Benachrichtigungslisten zu löschen. Alle Geräte oder Schwellenwerte, die den Listen zugeordnet sind, werden auf den Standard zurückgesetzt.

en	Cancel
de	Abbrechen

en	Continue
de	Fortsetzen

en	Delete Notification List(s)
de	Benachrichtigungsliste(n) löschen

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Notification List(s).
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende(n) Benachrichtigungsliste(n) zu duplizieren.

en	New List Name
de	Neuer Listenname

en	New Notification List
de	Neue Benachrichtigungsliste

en	Duplicate Notification List(s)
de	Doppelte Benachrichtigungsliste(n)

en	%s Threshold Template(s)
de	%s Schwellenwert Template(s)

en	Click 'Continue' to Association the Notification List '%s' with the Threshold Template(s) below.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die Benachrichtigungsliste "%s" mit der/den untenstehenden Schwellenwertvorlage(n) zu verbinden.

en	No Change
de	Keine Änderung

en	Notification List Only
de	Nur Benachrichtigungsliste

en	Notification List, Retain Other Settings
de	Benachrichtigungsliste, andere Einstellungen beibehalten

en	Warning Membership:
de	Warnung vor einer Mitgliedschaft:

en	Alert Membership:
de	Alert Mitgliedschaft:

en	Associate Notification List(s)
de	Benachrichtigungsliste(n) für assoziierte Personen

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds Template(s) below.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die Benachrichtigungsliste "%s" von der untenstehenden Schwellenwertvorlage(n) zu trennen.

en	Remove List
de	Liste entfernen

en	Disassociate Notification List(s)
de	Benachrichtigungsliste(n) trennen

en	%s Threshold(s)
de	%s Schwelle(n)

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Threshold(s) below.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die Benachrichtigungsliste "%s" mit den folgenden Schwellenwerten zu verknüpfen.

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds(s) below.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die Benachrichtigungsliste "%s" von den untenstehenden Schwellenwerten zu trennen.

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Device(s) below.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die Benachrichtigungsliste "%s" mit den folgenden Geräten zu verknüpfen.

en	You may also Associate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.
de	Sie können auch die Geräteschwellenwerte zuordnen. Diese Geräteschwellenwerte müssen jedoch das Überschreiben der Schwellenwertbenachrichtigungsliste ermöglichen.

en	Notification and Global Lists
de	Benachrichtigung und globale Listen

en	Resulting Membership:
de	Daraus resultierende Mitgliedschaft:

en	Device Threshold Warning Membership:
de	Warnung vor einer Mitgliedschaft:

en	Device Threshold Alert Membership:
de	Schwellenwert-Warnmeldung

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Device(s) below.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die Benachrichtigungsliste "%s" von den untenstehenden Geräten zu trennen.

en	You may also Disassociate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.
de	Sie können auch die Geräteschwellenwerte trennen. Diese Geräteschwellenwerte müssen jedoch das Überschreiben der Schwellenwertbenachrichtigungsliste ermöglichen.

en	[edit: %s]
de	[ändern: %s]

en	[new]
de	[Neu]

en	List General Settings
de	Allgemeine Einstellungen auflisten

en	Name

en	Enter a name for this Notification List.
de	Geben Sie einen Namen für diese Benachrichtigungsliste ein.

en	Description
de	Beschreibung

en	Enter a description for this Notification List.
de	Geben Sie eine Beschreibung für diese Benachrichtigungsliste ein.

en	To disable all notifications from this Notification List, you can simply disable it here.

en	To Email Addresses
de	E-Mail-Adressen

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List.
de	Geben Sie eine kommagetrennte Liste von E-Mail-Adressen für diese Benachrichtigungsliste ein.

en	BCC Email Addresses
de	E-Mail-Adressen

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List to be blind copied.
de	Geben Sie eine kommagetrennte Liste von E-Mail-Adressen für diese Benachrichtigungsliste ein.

en	Email Style/Format File

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.

en	Associated Devices
de	Zugehörige Geräte

en	Search
de	Suche

en	Site
de	Standort

en	None
de	Nichts

en	Device Template
de	Vorlage(n) löschen

en	Default
de	Voreinstellung

en	Associated
de	Zugeordnet

en	Go
de	Anwenden

en	Set/Refresh Filters
de	Filter setzen/auffrischen

en	Clear
de	Zurücksetzen

en	Clear Filters
de	Filter löschen

en	ID

en	Status

en	Associated Lists
de	Zugehörige Listen

en	Graphs
de	Diagramme

en	Data Sources
de	Datenquellen

en	Hostname
de	Zielsystemname

en	Current List Only
de	Nur aktuelle Liste

en	Current and Global List(s)
de	Aktuelle und globale Liste(n)

en	No Associated Devices Found
de	Keine zugehörigen Geräte gefunden

en	Associated Thresholds
de	Zugehörige Schwellenwerte

en	Template
de	Vorlage

en	State
de	Zustand

en	All
de	Alle

en	Warning Lists
de	Warnlisten

en	Alert Lists
de	Warnlisten

en	Type
de	Typ

en	Templated
de	Templattiert

en	No
de	Nein

en	Yes
de	Ja

en	baseline-LOW

en	baseline-HIGH
de	baseline-HIGHIGH

en	Select Users
de	Benutzer wählen

en	Specific Emails
de	Spezifische E-Mails

en	Current List
de	Aktuelle Liste

en	Unknown Threshold
de	Unbekannter Schwellenwert

en	Log Only
de	Nur Protokoll

en	Editable
de	Editierbar

en	Read Only
de	Schreibzugriff

en	No Thresholds Found
de	Keine Schwellenwertprotokolle gefunden

en	Associated Templates
de	Zugehörige Vorlagen

en	Rows
de	Zeilen

en	Unknown Template
de	Unbekannte Vorlage

en	No Threshold Templates
de	Keine Schwellenwertvorlagen

en	Lists
de	Listen

en	List Name
de	Listenname

en	Emails
de	E-Mails

en	No Notification Lists
de	Benachrichtigungslisten

en	Notification has been Suspended. Press the Resume button to resume it

en	Notification has been Resumed. Press the Suspend button to suspend it

en	Pending Notifications have been removed from the database. Previously sent notification not purged will remain until they age out.

en	Click 'Continue' to delete the following Notification.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende(n) Benachrichtigungsliste(n) zu duplizieren.

en	Click 'Continue' to delete all following Notifications.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende(n) Benachrichtigungsliste(n) zu duplizieren.

en	Delete Notification
de	Benachrichtigungsliste(n) löschen

en	Delete Notifications
de	Benachrichtigungsliste(n) löschen

en	Event Notifications [ Notifications Suspended by User: %s, %s ago ]

en	Event Notifications
de	Benachrichtigungen über tote Geräte

en	Topic

en	Processed

en	Suspend

en	Suspend Notification Processing
de	SNMP-Benachrichtigungen

en	Resume

en	Resume Notification Processing
de	SNMP-Benachrichtigungen

en	Purge

en	Purge Notification Queue
de	SNMP-Benachrichtigungs-Presets

en	Notifications
de	Benachrichtigungsliste

en	The supported notification topic.
de	Schwellenwert-Template

en	Event Description
de	Veranstaltungsbeschreibung

en	The name of the object as defined by the caller.

en	The hostname that was the source of this event.
de	Die Anzahl der Datenquellen für dieses Gerät

en	The Notification List used if any.
de	Nur Benachrichtigungsliste

en	Object ID

en	The Object ID defined by the caller. Generally its unique 'id'.

en	Event Time

en	The time of the event as defined by the caller.
de	Die offizielle Betriebszeit des Geräts, wie von SNMP gemeldet.

en	Has the Notification Event been processed.

en	Errors
de	Fehler

en	Did this notification result in an error. Hover on the error column for details.

en	Run Time
de	Zeit

en	The time in seconds it took to process the event.

en	Not Specified

en	Done

en	Pending

en	Errored
de	Fehler

en	Success

en	No Notifications
de	SNMP-Benachrichtigungen

en	Off
de	Aus

en	On
de	An

en	Toggle Threshold VRULES %s
de	Umschalten des Schwellenwerts VRULES %s

en	Create Threshold
de	Schwellenwert erstellen

en	Alert Hi for %s (%s)
de	Alarm Hallo für %s ( %s)

en	Alert Low for %s (%s)
de	Alarm niedrig für %s ( %s)

en	Warning Hi for %s (%s)
de	Warnlisten

en	Warning Low for %s (%s)
de	Warnlisten

en	Alert Hi for %s (%s %%%)
de	Alarm Hallo für %s ( %s %%)

en	Alert Low for %s (%s %%%)
de	Alarm niedrig für %s ( %s %%)

en	Warning Hi for %s (%s %%%)
de	Warnung Hallo für %s ( %s %%)

en	Warning Low for %s (%s %%%)
de	Warnung Niedrig für %s ( %s %%)

en	Threshold Alert/Warning Values
de	Schwellenwert-Alarme/Warnwerte

en	Click 'Continue' to apply all appropriate Thresholds to these Device(s).
de	Klicken Sie auf "Weiter", um alle geeigneten Schwellenwerte auf diese Geräte anzuwenden.

en	Create Threshold from Data Source
de	Schwellenwert aus Datenquelle erstellen

en	Auto-create Thresholds
de	Schwellenwerte automatisch erstellen

en	Created %s thresholds
de	Erstellter Schwellenwert: %s

en	No Threshold(s) Created. Either they already exist, or no suitable matches found.
de	Keine Schwelle(n) erstellt. Sie sind entweder bereits vorhanden oder es wurden keine passenden Kombinationen gefunden.

en	No Threshold(s) Created. Threshold(s) Template not found.
de	Keine Schwelle(n) erstellt. Schwellenwert(e) Vorlage nicht gefunden.

en	The following Data Sources have no Threshold Templates associated with them
de	Den folgenden Datenquellen sind keine Schwellenwertvorlagen zugeordnet

en	Click 'Continue' to create Thresholds for these Data Sources?
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um Schwellenwerte für diese Datenquellen zu erstellen?

en	Available Threshold Templates
de	Verfügbare Schwellenwertvorlagen

en	Select a Threshold Template
de	Wählen Sie eine Schwellenwertvorlage aus

en	There are no Threshold Templates associated with the following Data Sources
de	Zu den folgenden Datenquellen sind keine Schwellenwertvorlagen vorhanden

en	Create Threshold from Template
de	Schwellenwert aus Vorlage erstellen

en	The following Graphs have no Threshold Templates associated with them
de	Den folgenden Diagrammen sind keine Schwellenwertvorlagen zugeordnet.

en	Press 'Continue' if you wish to create Threshold(s) for these Graph(s)
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", wenn Sie Schwellenwerte für diese Grafiken erstellen möchten.

en	There are no Threshold Templates associated with the following Graphs
de	Zu den folgenden Diagrammen sind keine Schwellenwertvorlagen vorhanden.

en	Associated Threshold Templates
de	Zugehörige Schwellenwertvorlagen

en	Threshold Exists
de	Schwellenwert vorhanden

en	Threshold Does Not Exist
de	Schwelle existiert nicht

en	Delete Threshold Template Association
de	Wählen Sie eine Schwellenwertvorlage aus

en	No Associated Threshold Templates.
de	Keine zugeordneten Schwellenwertvorlagen.

en	Add Threshold Template
de	Schwellenwertvorlage hinzufügen

en	Add
de	Hinzufügen

en	Add Threshold Template to Device
de	Schwellenwertvorlage zur Gerätevorlage hinzufügen

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Schwellenwertvorlage zu löschen, die von der Gerätevorlage getrennt wird.

en	Threshold Template Name: %s
de	Schwellenwert für den Namen der Vorlage: %s

en	Remove Threshold Template
de	Schwellenwertvorlage entfernen

en	Add Threshold Template to Device Template
de	Schwellenwertvorlage zur Gerätevorlage hinzufügen

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device Template.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Schwellenwertvorlage zu löschen, die von der Gerätevorlage getrennt wird.

en	Either No Templates or Threshold(s) Already Exists - No Thresholds were created.
de	Entweder keine Vorlagen oder Schwellenwerte sind bereits vorhanden - es wurden keine Schwellenwerte erstellt.

en	You are not authorized to modify one or more of the Thresholds selected
de	Sie sind nicht berechtigt, eine oder mehrere der ausgewählten Schwellenwerte zu ändern.

en	Click 'Delete' to delete the following Threshold(s).
de	Klicken Sie auf "Löschen", um die folgenden Schwellenwerte zu löschen.

en	Delete Threshold(s)
de	Schwellenwert(e) löschen

en	Click 'Continue' to enable the following Threshold(s).
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um die folgenden Schwellenwerte zu aktivieren.

en	Enable Threshold(s)
de	Schwellenwert(e) aktivieren

en	Click 'Continue' to disable the following Threshold(s).
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Schwellenwerte zu deaktivieren.

en	Disable Threshold(s)
de	Schwellenwert(e) deaktivieren

en	Click 'Continue' to reapply Suggested Name(s) to the following Threshold(s).
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die vorgeschlagenen Namen erneut auf die folgenden Schwellenwerte anzuwenden.

en	Apply Suggestion
de	Vorschlag anwenden

en	Click 'Continue' to update the following Threshold(s) with their associate Template's details.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Schwellenwerte mit den Details der zugehörigen Vorlage zu aktualisieren.

en	Reapply Template
de	Vorlage erneut anwenden

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered, will be ignored.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Schwellenwerte zu bestätigen. Schwellenwerte, die dies nicht zulassen oder die nicht ausgelöst werden, werden ignoriert.

en	Acknowledge Threshold(s)
de	Vorlage(n) bestätigen

en	Click 'Continue' to Resume Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die Benachrichtigungen für die folgenden Schwellenwerte fortzusetzen. Schwellenwerte, die dies nicht zulassen oder die nicht ausgelöst werden, werden ignoriert.

en	Resume Notifications for Threshold(s)
de	Benachrichtigungsliste(n) löschen

en	Click 'Continue' to Suspend Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um Benachrichtigungen für die folgenden Schwellenwerte auszusetzen. Schwellenwerte, die dies nicht zulassen oder die nicht ausgelöst werden, werden ignoriert.

en	Suspend Notification for Threshold(s)
de	Doppelte Benachrichtigungsliste(n)

en	Invalid action detected, can not proceed
de	Ungültige Aktion erkannt, kann nicht fortgesetzt werden

en	Threshold Management
de	Grenzwertmanagement

en	Apply Filters
de	Filter anwenden

en	Return to Defaults
de	Zurück zu den Standardeinstellungen

en	Data Template
de	Element der Datenschablone

en	Disabled at Template
de	Element der Datenschablone

en	Disabled at Threshold
de	Schwellenwert deaktivieren

en	Ack Required
de	Ack erforderlich

en	External ID

en	The Threshold Type. For Baseline Types: [TIP] refers to the Time In the Past with MIN, MAX, AVG, and LAST from no more than a day in time from that period. [AOT] refers to the Average over the entire Time period. If there is a colon followed by MIN, MAX, AVG, LAST, the Value came from that Consolidation Function.

en	DSName

en	Current
de	Aktuell

en	The last measured value for the Data Source
de	Der letzte Messwert für die Datenquelle

en	High
de	Hoch

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.
de	Die Werte für hohe Warnung / Warnung. HINWEIS: Die Basiswerte sind in Prozent angegeben. Alle anderen Werte sind Anzeigewerte, die von einem cdef geändert werden können.

en	Low
de	Niedrig

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.
de	Die Werte für niedrige Warnung / Warnung. HINWEIS: Die Basiswerte sind in Prozent angegeben. Alle anderen Werte sind Anzeigewerte, die von einem cdef geändert werden können.

en	Trigger

en	Duration
de	Dauer

en	Repeat
de	Wiederholen

en	In State
de	Zustand

en	The amount of time that has passed since the Threshold either Breached or was Triggered
de	Die Zeitspanne, in der die Datenquelle den Schwellenwert für die Auslösung einer Warnung überschreiten muss.

en	Acknowledgment required for this Threshold
de	Für diese Schwelle erforderliche Bestätigung

en	No [Template:Thold]
de	Nicht templatisiert

en	No [Template]
de	Keine Muster

en	No [Thold]
de	Schwellenwerte

en	%d Triggers
de	%d Auslöser

en	No Thresholds
de	Schwellenwerte

en	Threshold Deleted, can not Edit!
de	Schwelle existiert nicht

en	Graph Data
de	Aktuelle Graph-Element Datenquelle

en	Edit Threshold Template
de	Schwellenwertvorlage hinzufügen

en	Data Source Description:
de	Beschreibung der Datenquelle:

en	Associated Graph (Graphs using this RRD):
de	Zugehörige Graphen (Graphen, die dieses RRD verwenden):

en	Last:
de	Letztes:

en	WHi:

en	WLo:

en	AHi:

en	ALo:

en	BL Up:
de	BL Hoch:

en	BL Down:

en	Unknown Template ID %d
de	Unbekannte Vorlagen-ID %d

en	Not Templated
de	Nicht templatisiert

en	Data Source Item [ %s ] - Current value: [ %s ]
de	Datenquellenelement[%s] - Aktueller Wert: [%s]

en	Replacement Fields: %s
de	Ersatzfelder: %s

en	Data Sources: %s
de	Datenquellen: %s

en	Template/Enabled Information
de	Vorlage/aktivierte Informationen

en	Template Propagation Enabled
de	Template Propagation aktiviert

en	Whether or not these settings will be propagated from the Threshold template.
de	Ob diese Einstellungen übernommen werden oder nicht, wird von der Schwellenwertvorlage übernommen.

en	Template Name

en	Name of the Threshold Template the Threshold was created from.
de	Name der Schwellenvorlage, aus der die Schwelle erstellt wurde.

en	Enabled at Template Level

en	A Threshold must be enabled both at the Template Level and the Threshold level to be checked.

en	Enabled at Threshold Level
de	Schwellenwert aktivieren

en	General Settings
de	Basis Einstellungen

en	Name (Displayed)
de	Name (angezeigt)

en	Provide the Thresholds a meaningful name
de	Geben Sie den Schwellenwerten einen aussagekräftigen Namen.

en	Name (Format)
de	Format Name

en	Warning HRULE Color
de	Warnung HRULE Farbe

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Warning Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
de	Bitte wählen Sie eine Farbe für das Diagramm HRULE für die Warnschwellenwerte. Wählen Sie'None' für No HRULE. Hinweis: Diese Funktion wird nur zu diesem Zeitpunkt für die Datenmanipulationstypen'Exakter Wert' und'Prozentsatz' unterstützt.

en	Alert HRULE Color
de	Warnung HRULE Farbe

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Alert Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
de	Bitte wählen Sie eine Farbe für das Diagramm HRULE für die Warnschwellenwerte. Wählen Sie'None' für No HRULE. Hinweis: Diese Funktion wird nur zu diesem Zeitpunkt für die Datenmanipulationstypen'Exakter Wert' und'Prozentsatz' unterstützt.

en	Graph Timespan
de	Graph Template

en	The Graph End time will be set at the time of triggering. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.

en	Skip Scaling on HRULEs

en	If Checked, the Scale on the Graph will not be impacted by either the Alert or Warning HRULEs.

en	Weekend Exemption
de	Wochenendfreistellung

en	If this is checked, this Threshold will not alert on weekends.
de	Wenn diese Option aktiviert ist, wird diese Schwelle am Wochenende nicht angezeigt.

en	Disable Restoration Email
de	Wiederherstellungs-E-Mail deaktivieren

en	If this is checked, Threshold will not send an alert when the Threshold has returned to normal status.
de	Wenn dies aktiviert ist, sendet Threshold keine Warnung, wenn der Threshold in den Normalzustand zurückgekehrt ist.

en	Acknowledgment Options
de	Bestätigungsoptionen

en	There are three Acknowledgment levels that control how you must respond to a Threshold breach condition. They are:<br><br><ul><li><i>None Required</i> - When you select this option, no Acknowledgment is required for a Threshold breach.</li><li><i>Suspendible Notification</i> - With this option, once you Acknowledge or Suspend Notifications on the Threshold, you will no longer receive notifications while it is breached. You may subsequently, Resume Notifications while its breached.</li><li><i>Persistent Acknowledgment</i> - With this option, even after the Threshold has returned to normal, you must Acknowledge the Threshold and provide an optional Operator Message.</li></ul>
de	Es gibt drei Bestätigungsstufen, die steuern, wie Sie auf eine Schwellenverletzungsbedingung reagieren müssen. Sie sind:<br><br><ul><li><i><i>None Required</i> - Wenn Sie diese Option auswählen, ist keine Bestätigung für einen Schwellenbruch erforderlich.</li><li><li><i>Reset Acknowledgment</i> - Mit dieser Option erhalten Sie keine Benachrichtigungen mehr, wenn Sie den Schwellenwert anerkennen.</li><li><i>Persist Acknowledgment</i> - Mit dieser Option müssen Sie, auch wenn der Schwellenwert wieder normal ist, den Schwellenwert bestätigen und eine optionale Operator-Meldung bereitstellen.

en	None Required
de	Nicht erforderlich

en	Suspendible Notification
de	SNMP-Benachrichtigungen

en	Persistent Acknowledgment
de	Bestätigung aufrechterhalten

en	Threshold Type
de	Schwellenwerttyp

en	The type of Threshold that will be monitored.
de	Die Art des Schwellenwerts, der überwacht werden soll.

en	Re-Alert Cycle
de	Re-Alarm-Zyklus

en	Repeat alert after this amount of time has passed since the last alert.
de	Wiederholen Sie den Alarm, nachdem diese Zeit seit dem letzten Alarm vergangen ist.

en	Warning - High / Low Settings
de	Warnung - Hohe / Niedrige Einstellungen

en	Numeric values for High and Low Thresholds can include the following suffixes for numbers greater than 1 to 'K', 'M', 'G', 'T', 'P', 'E', 'Z', 'Y', and for numbers less than 1 'm', 'u', 'p', 'f'.

en	High Threshold
de	Hoher Schwellwert

en	If set and Data Source value goes above this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
de	Wenn set und der Datenquellenwert diese Zahl überschreiten, wird eine Warnung ausgelöst. HINWEIS: Dieser Wert muss eine RAW-Nummer sein. Der im Diagramm angezeigte Wert kann durch ein cdef geändert werden.

en	Low Threshold
de	Niedriger Schwellwert

en	If set and Data Source value goes below this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
de	Wenn set und der Datenquellenwert unter diese Zahl fallen, wird eine Warnung ausgelöst. HINWEIS: Dieser Wert muss eine RAW-Nummer sein. Der im Diagramm angezeigte Wert kann durch ein cdef geändert werden.

en	Breach Duration
de	Dauer der Verletzung

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for a warning to be raised. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
de	Die Zeitspanne, in der die Datenquelle den Schwellenwert für die Auslösung einer Warnung überschreiten muss.

en	Alert - High / Low Settings
de	Warnung - Hohe / Niedrige Einstellungen

en	If set and Data Source value goes above this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
de	Wenn set und der Datenquellenwert diese Zahl überschreiten, wird eine Warnung ausgelöst. HINWEIS: Dieser Wert muss eine RAW-Nummer sein. Der im Diagramm angezeigte Wert kann durch ein cdef geändert werden.

en	If set and Data Source value goes below this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
de	Wenn set und der Datenquellenwert unter diese Zahl fallen, wird eine Warnung ausgelöst. HINWEIS: Dieser Wert muss eine RAW-Nummer sein. Der im Diagramm angezeigte Wert kann durch ein cdef geändert werden.

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for an alert to be raised.
de	Die Zeitspanne, die die Datenquelle die Schwelle überschreiten muss, damit eine Warnung ausgelöst wird.

en	Warning - Time Based Settings
de	Warnung - Zeitabhängige Einstellungen

en	Breach Count
de	Anzahl der Verstöße

en	The number of times the Data Source must be in breach of the Threshold.
de	Die Anzahl der Fälle, in denen die Datenquelle den Schwellenwert überschreiten muss.

en	Breach Window
de	Bruchfenster

en	The amount of time in the past to check for Threshold breaches.
de	Die Zeit, die in der Vergangenheit verstrichen ist, um auf Grenzwertverletzungen zu prüfen.

en	Alert - Time Based Settings
de	Warnung - Zeitabhängige Einstellungen

en	Baseline Settings
de	Basiseinstellungen

en	The type of Baseline. [TIP] is the Time in Past, [AOT] is the Average over Time. Percentage Deviation is a percentage value from the historical value. Absolute Value is a deviation either above or below the Baseline over that historical value. For the [TIP] Baseline Types, the MIN, MAX, AVG, and LAST will come from no more than a one day time period at that point in time.

en	Consolidation Function

en	Average
de	Mittel (ms)

en	Minimum

en	Maximum

en	Last
de	Letztes:

en	The Consolidation function to use for the Baseline Type value calculation.

en	Time Range
de	Zeitspanne

en	Specifies the point in the past (based on rrd resolution) that will be used as a reference or the duration to use for the Floating Average when using the Floating Average type Threshold
de	Gibt den Punkt in der Vergangenheit (basierend auf der rrd-Auflösung) an, der als Referenz verwendet wird.

en	Deviation UP
de	Abweichung UP

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, the upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
de	Gibt die zulässige Abweichung in Prozent für die obere Grenze an. Wenn nicht gesetzt, wird die obere Grenze der Schwelle überhaupt nicht überprüft.

en	Deviation DOWN
de	Abweichung nach unten

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, the lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
de	Gibt die zulässige prozentuale Abweichung für den unteren Grenzwert an. Wenn nicht gesetzt, wird die untere Grenze der Schwelle überhaupt nicht überprüft.

en	Trigger Count
de	Trigger-Zähler

en	Number of consecutive times the Data Source must be in breach of the baseline Threshold for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (<b>Default: %s cycles</b>)
de	Anzahl der aufeinanderfolgenden Male, bei denen die Datenquelle die Schwellenwerte für die Auslösung eines Alarms überschreiten muss.<br>Leave empty to use default value (<b>Default: %s cycles</b>)

en	Data Manipulation
de	Datenmanipulation

en	Data Type
de	Datentyp

en	Special formatting for the given data.
de	Spezielle Formatierung für die angegebenen Daten.

en	Threshold CDEF
de	Schwellenwert CDEF

en	Apply this CDEF before returning the data.
de	Wenden Sie diese CDEF an, bevor Sie die Daten zurücksenden.

en	Percent Data Source
de	Prozentuale Datenquelle

en	Second Data Source Item to use as total value to calculate percentage from.
de	Zweites Datenquellenelement, das als Gesamtwert verwendet wird, um den Prozentsatz zu berechnen.

en	Show Units

en	Display units for very large or small numbers.

en	Force Units Suffix

en	If you wish to display a forced unit suffix on the various Threshold pages and Notifications, enter it here. The size is limited to no more than 10 characters.

en	Decimal Digits to Display

en	The number of decimal digits to display for Threshold and Current Values. The default is auto or 2.

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span class="deviceUp">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span class="deviceUp">|ds:dsname|</span>. For example, <span class="deviceUp">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br><br>Math Operators: <span class="deviceUp">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span class="deviceUp">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span class="deviceUp">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span class="deviceUp">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s
de	Ein RPN-Ausdruck ist ein RRDtool-kompatibler RPN-Ausdruck. Die Syntax beinhaltet alle folgenden Funktionen zusätzlich zu den Ersatzausdrücken für Geräte- und Datenabfragen, wie z.B. <span class="deviceUp">|query_ifSpeed|</span>. Um eine Datenquelle im RPN-Ausdruck zu verwenden, müssen Sie die Syntax verwenden: <span class="deviceUp">|ds:dsname|</span>. Beispielsweise liefert <span class="deviceUp">|ds:traffic_in|</span> den aktuellen Wert der traffic_in Datenquelle für die dem Graph zugeordnete(n) RRD-Datei(en). Jede beliebige Datenquelle für ein Diagramm kann eingebunden werden.<br><br><br>Math Operatoren: <span class="deviceUp">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Funktionen: <span class="deviceUp">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operatoren: <span class="deviceUp">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Vergleichsfunktionen: <span class="deviceUp">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s %s

en	Upper Data Source
de	Datenquelle

en	Upper data source to calculate the total value.
de	Obere Datenquelle zur Berechnung des Gesamtwerts.

en	Notification Settings
de	Benachrichtigungseinstellungen

en	Alert Subject
de	Warnvoreinstellungen

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
de	Dies ist die Meldung, die oben bei allen Schwellenwertwarnungen angezeigt wird (255 Zeichen MAX). HTML ist erlaubt, wird aber für reine Text-E-Mails entfernt. Es gibt mehrere Deskriptoren, die verwendet werden können.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	Alert Body
de	E-Mail-Benachrichtigung

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062
de	Dies ist die Meldung, die oben in allen Schwellenwert-Warnungen angezeigt wird (255 Zeichen MAX). HTML ist erlaubt, wird aber für Text-E-Mails entfernt. Es gibt mehrere Deskriptoren, die verwendet werden können.<br>eg. &#060BESCHREIBUNG&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062

en	Warning Subject
de	Gerät wiederherstellen Gegenstand

en	This is the Warning Email subject that will be displayed in the Email after change to Warning (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
de	Dies ist die Meldung, die oben bei allen Schwellenwertwarnungen angezeigt wird (255 Zeichen MAX). HTML ist erlaubt, wird aber für reine Text-E-Mails entfernt. Es gibt mehrere Deskriptoren, die verwendet werden können.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	Warning Body
de	Warnhinweis E-Mail-Text

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062
de	Dies ist die Meldung, die oben in allen Schwellenwarnungen angezeigt wird (255 Zeichen MAX). HTML ist erlaubt, wird aber für Text-E-Mails entfernt. Es gibt mehrere Deskriptoren, die verwendet werden können.<br>eg. &#060BESCHREIBUNG&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062

en	Restoral Subject
de	Wiederherstellungsereignis

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email after a Restoral to Normal (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
de	Dies ist die Meldung, die oben bei allen Schwellenwertwarnungen angezeigt wird (255 Zeichen MAX). HTML ist erlaubt, wird aber für reine Text-E-Mails entfernt. Es gibt mehrere Deskriptoren, die verwendet werden können.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	Restoral Email Body
de	E-Mail-Benachrichtigung

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
de	Dies ist die Meldung, die oben bei allen Schwellenwertwarnungen angezeigt wird (255 Zeichen MAX). HTML ist erlaubt, wird aber für reine Text-E-Mails entfernt. Es gibt mehrere Deskriptoren, die verwendet werden können.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	Warning Notification List
de	Warnhinweisliste

en	You may specify choose a Notification List to receive Warnings for this Data Source
de	Sie können festlegen, dass Sie eine Benachrichtigungsliste auswählen, um Warnungen für diese Datenquelle zu erhalten.

en	Alert Notification List
de	Alarmmeldeliste

en	You may specify choose a Notification List to receive Alerts for this Data Source
de	Sie können festlegen, dass Sie eine Benachrichtigungsliste auswählen, um Benachrichtigungen für diese Datenquelle zu erhalten.

en	Style/Format File

en	SNMP Notification - Event Category
de	SNMP-Benachrichtigung - Ereigniskategorie

en	To allow a NMS to categorize different SNMP notifications more easily please fill in the category SNMP notifications for this template should make use of. E.g.: "disk_usage", "link_utilization", "ping_test", "nokia_firewall_cpu_utilization" ...
de	Damit ein NMS verschiedene SNMP-Benachrichtigungen leichter kategorisieren kann, füllen Sie bitte die Kategorie SNMP-Benachrichtigungen aus, die für diese Vorlage verwendet werden sollen. Z.B...: "disk_usage", "link_utilization", "ping_test", "nokia_firewall_cpu_utilization" .....

en	SNMP Event Description
de	SNMP-Ereignisbeschreibung

en	You can customize the event description being sent out to the SNMP notification receivers by using variable bindings. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) substitution variables can be used as well as following varbinds:<br>&#060;THRESHOLDNAME&#062; &#060;HOSTNAME&#062; &#060;HOSTIP&#062; &#060;TEMPLATE_ID&#062; &#060;TEMPLATE_NAME&#062; &#060;THR_TYPE&#062; &#060;DS_NAME&#062; &#060;HI&#062; &#060;LOW&#062; &#060;EVENT_CATEGORY&#062; &#060;FAIL_COUNT&#062; &#060;FAIL_DURATION&#062;
de	Sie können die Ereignisbeschreibung, die an die SNMP-Benachrichtigungsempfänger gesendet wird, durch zusätzliche Varbinds anpassen. Folgende Variablenbindungen werden unterstützt:<br>&#060;THRESHOLDNAME&#062; &#060;HOSTNAME&#062; &#060;HOSTIP&#062; &#060;TEMPLATE_ID&#062; &#060;TEMPLATE_NAME&#062; &#060;THR_TYPE&#062; &#060;DS_NAME&#062; &#060;HI&#062; &#060;LOW&#062; &#060;EVENT_CATEGORY&#062; &#060;FAIL_COUNT&#062; &#060;FAIL_DURATION&#062;

en	SNMP Notification - Alert Event Severity
de	SNMP-Benachrichtigung - Schweregrad des Alarmereignisses

en	Severity to be used for alerts. (low impact -> critical impact)
de	Schweregrad, der für Warnungen verwendet werden soll. (geringe Auswirkungen -> kritische Auswirkungen)

en	Medium
de	Mittel

en	SNMP Notification - Warning Event Severity
de	SNMP-Benachrichtigung - Schweregrad des Warnereignisses

en	Severity to be used for warnings. (Low impact -> Critical impact).<br>Note: The severity of warnings has to be equal or lower than the severity being defined for alerts.
de	Schweregrad, der für Warnungen verwendet werden soll. (Geringe Auswirkungen -> Kritische Auswirkungen).<br>Hinweis: Die Schwere der Warnungen muss gleich oder niedriger sein als die Schwere, die für Warnungen definiert ist.

en	Notify accounts
de	Benachrichtigung der Konten

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.
de	Dies ist eine Liste von Konten, die benachrichtigt werden, wenn diese Schwelle überschritten wird.

en	Alert Emails
de	Benachrichtigungs-E-Mails

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this data source (comma separated)
de	Sie können hier zusätzliche E-Mails angeben, um Benachrichtigungen für diese Datenquelle zu erhalten (kommagetrennt).

en	Warning Emails
de	Warnhinweise für E-Mails

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this data source (comma separated)
de	Sie können hier zusätzliche E-Mails angeben, um Warnungen für diese Datenquelle zu erhalten (kommagetrennt).

en	If checked, Threshold notification will be sent to your local syslog.
de	Wenn diese Option aktiviert ist, wird eine Schwellenwertbenachrichtigung an Ihren lokalen Syslog gesendet.

en	Priority/Level
de	Priorität/Niveau

en	This is the Priority Level that will be logged into your syslog messages.
de	Dies ist die Prioritätsstufe, die in Ihren Syslog-Nachrichten protokolliert wird.

en	Facility
de	Ausstattung

en	This is the Facility that will be used for this Threshold.
de	Dies ist die Einrichtung, die für diese Schwelle genutzt wird.

en	Event Triggering (Shell Command)
de	Auslösen von Ereignissen (Shell-Befehl)

en	High Trigger Command
de	Hoher Triggerbefehl

en	If set, and if a High Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data Input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
de	Wenn gesetzt, und wenn ein hoher Schwellenwert überschritten wird, wird dieser Befehl ausgeführt. Bitte geben Sie einen gültigen Befehl ein. Darüber hinaus stehen mehrere Ersatz-Tags zur Verfügung, mit denen Informationen vom Schwellenwert an das Skript übergeben werden können. Dazu gehören: &#060BESCHREIBUNG&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Schließlich können Host, Datenabfrage und Dateneingabe ersetzt werden. Wenn Sie beispielsweise eine benutzerdefinierte Dateneingabe haben, die als ausstehend bezeichnet wird, können Sie die Ersetzung mit |ausstehend| durchführen. Verwenden Sie für Datenabfrage und Host-Ersatz die Kakteenkonventionen |query_xxxx| bzw. |host_xxxx|.

en	Low Trigger Command
de	Niedriger Triggerbefehl

en	If set, and if a Low Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
de	Wenn gesetzt, und wenn ein niedriger Schwellenwert überschritten wird, wird dieser Befehl ausgeführt. Bitte geben Sie einen gültigen Befehl ein. Darüber hinaus stehen mehrere Ersatz-Tags zur Verfügung, mit denen Informationen vom Schwellenwert an das Skript übergeben werden können. Dazu gehören: &#060BESCHREIBUNG&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Schließlich können Host, Datenabfrage und Dateneingabe ersetzt werden. Wenn Sie beispielsweise eine benutzerdefinierte Dateneingabe haben, die als ausstehend bezeichnet wird, können Sie die Ersetzung mit |ausstehend| durchführen. Verwenden Sie für Datenabfrage und Host-Ersatz die Kakteenkonventionen |query_xxxx| bzw. |host_xxxx|.

en	Norm Trigger Command
de	Norm Triggerbefehl

en	If set, when a thold falls back to a normal value, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
de	Wenn gesetzt, wird dieser Befehl ausgeführt, wenn ein Thold auf einen normalen Wert zurückfällt. Bitte geben Sie einen gültigen Befehl ein. Darüber hinaus stehen mehrere Ersatz-Tags zur Verfügung, mit denen Informationen vom Schwellenwert an das Skript übergeben werden können. Dazu gehören: &#060BESCHREIBUNG&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Schließlich können Host, Datenabfrage und Dateneingabe ersetzt werden. Wenn Sie beispielsweise eine benutzerdefinierte Dateneingabe haben, die als ausstehend bezeichnet wird, können Sie die Ersetzung mit |ausstehend| durchführen. Verwenden Sie für Datenabfrage und Host-Ersatz die Kakteenkonventionen |query_xxxx| bzw. |host_xxxx|.

en	Other Settings
de	Weitere Einstellungen

en	Enter an Eternal ID for this Threshold.
de	Wählen Sie das Diagramm für den Schwellenwert aus.

en	Operator Notes
de	Hinweise für den Bediener

en	Enter instructions here for an operator who may be receiving the Threshold message.
de	Geben Sie hier Anweisungen für einen Bediener ein, der möglicherweise die Schwellennachricht empfängt.

en	Select Users(s)
de	Benutzer auswählen

en	Users Selected
de	Ausgewählte Benutzer

en	All Users Selected
de	Alle ausgewählten Benutzer

en	< 1 Minute
de	1 Minute

en	Since Created
de	Erzeugen

en	Log
de	Protokoll

en	Time:
de	Zeit:

en	User:
de	Benutzer:

en	System:
de	System

en	Swaps:

en	Pages:
de	Seiten:

en	Only logging, maint device

en	Link to Graph in Cacti
de	Link zur Grafik in Kakteen

en	<html><body>An alert has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
de	<html><body><body>Es wurde eine Warnung ausgegeben, die Ihre Aufmerksamkeit erfordert.<br><br><br><b>Device</b>: <BESCHREIBUNG> (<HOSTNAME>)<br><b><b>URL</b>: <URL><br><b><b>Meldung</b>: <Fachmann><br><br><br><GRAPH></body></html></html>

en	<html><body>A warning has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
de	<html><body><body>Es wurde eine Warnung ausgegeben, die Ihre Aufmerksamkeit erfordert.<br><br><br><b>Device</b>: <BESCHREIBUNG> (<HOSTNAME>)<br><b><b>URL</b>: <URL><br><b><b>Meldung</b>: <Fachmann><br><br><br><GRAPH></body></html></html>

en	<html><body>A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
de	Es wurde eine Warnung ausgegeben, die Ihre Aufmerksamkeit erfordert. <br><br><br><strong>Gerät</strong>: <BESCHREIBUNG> (<HOSTNAME>)<br><stark>URL</stark>: <URL><br><stark>Meldung</stark>: <Fächer><br><br><br><br><GRAPH><GRAPH>>

en	%% Dev [TIP:%s]
de	Abweichung UP

en	Abs Val [TIP:%s]
de	Warnwert

en	%%% Dev [AOT:%s]
de	Abweichung UP

en	Abs Val [AOT:%s]
de	Warnwert

en	The Device ID was not set while trying to create Graph and Threshold
de	Die Geräte-ID wurde beim Versuch, ein Diagramm und einen Schwellenwert zu erstellen, nicht gesetzt.

en	The Threshold Template ID was not found while trying to create Graph and Threshold
de	Die Threshold Template ID wurde beim Versuch, ein Diagramm zu erstellen, nicht gesetzt.

en	The Threshold Template ID was not set while trying to create Graph and Threshold
de	Die Threshold Template ID wurde beim Versuch, ein Diagramm zu erstellen, nicht gesetzt.

en	The Graph Creation failed for Threshold Template
de	Die Diagrammerstellung ist bei der Schwellenwertvorlage fehlgeschlagen.

en	Threshold was Autocreated due to Device Template mapping
de	Die Schwelle wurde aufgrund der Zuordnung von Gerätevorlagen automatisch erstellt.

en	Permission Denied
de	Erlaubnis verweigert

en	Record Updated
de	Aufzeichnung aktualisiert

en	Failed to find linked Graph Template Item '%d' on Threshold '%d'
de	Das verknüpfte Diagrammvorlagenelement'%d' konnte bei Schwellenwert'%d' nicht gefunden werden.

en	Created Threshold: %s
de	Erstellter Schwellenwert: %s

en	You must specify either 'High Alert Threshold' or 'Low Alert Threshold' or both!
de	Sie müssen entweder'High Alert Threshold' oder'Low Alert Threshold' oder beide angeben!<br>RECORD NOT UPDATED!

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
de	Unmögliche Schwellenwerte:'High Threshold' kleiner oder gleich'Low Threshold'<br>RECORD NOT UPDATED!

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' smaller than the 'Low Warning Threshold'!
de	Unmögliche Schwellenwerte:'High Warning Threshold' kleiner oder gleich'Low Warning Threshold' <br>RECORD NOT UPDATED!

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' larger than the 'High Alert Threshold'!
de	Unmögliche Schwellenwerte:'High Warning Threshold' kleiner oder gleich'Low Warning Threshold' <br>RECORD NOT UPDATED!

en	Impossible threshold: 'Low Alert Threshold' larger than the 'Low Warning Threshold'!
de	Unmögliche Schwellenwerte:'High Warning Threshold' kleiner oder gleich'Low Warning Threshold' <br>RECORD NOT UPDATED!

en	With baseline thresholds enabled.
de	Mit aktivierten Basislinienschwellenwerten.

en	Time reference in the past must be set to positive integer value!
de	%s' muss auf den positiven ganzzahligen Wert gesetzt werden!<br>RECORD NOT UPDATED!

en	You must specify either 'Baseline Deviation UP' or 'Baseline Deviation DOWN' or both!
de	Sie müssen entweder'Basislinienabweichung UP' oder'Basislinienabweichung DOWN' oder beide angeben!<br>RECORD NOT UPDATED!

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'
de	Unmögliche Schwellenwerte:'High Threshold' kleiner oder gleich'Low Threshold'<br>RECORD NOT UPDATED!

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be greater or eval to 1!

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be greater or eval to 1!

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!
de	Unmögliche Schwellenwerte:'High Warning Threshold' kleiner oder gleich'Low Warning Threshold' <br>RECORD NOT UPDATED!

en	Impossible threshold: 'Low Warning Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
de	Unmögliche Schwellenwerte:'High Warning Threshold' kleiner oder gleich'Low Warning Threshold' <br>RECORD NOT UPDATED!

en	Unknown Threshold Type!
de	Unbekannter Schwellenwert

en	No Thresholds Templates associated with the Device's Template.
de	Keine Schwellenwerte für Vorlagen, die der Gerätevorlage zugeordnet sind.

en	Mailer Error: No <b>TO</b> address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert Email</b> setting.
de	Mailer-Fehler: Nein <b>TO</b>Adresse gesetzt!<br>Wenn Sie den Link <i>Test Mail</i> verwenden, setzen Sie bitte die Einstellung <b>Alarm Email</b>.

en	Acknowledge Threshold
de	Unbekannter Schwellenwert

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s).
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Schwellenwerte zu bestätigen.

en	Threshold Template Subordinate Data Template Not Found!
de	Schwellenwertvorlage Untergeordnete Datenvorlage nicht gefunden!

en	Threshold Template Subordinate Data Source Not Found!
de	Schwellenwertvorlage Untergeordnete Datenquelle nicht gefunden!

en	Threshold Template import columns do not match the database schema
de	Importspalten für Schwellenwertvorlagen stimmen nicht mit dem Datenbankschema überein

en	Imported
de	Importiert

en	Threshold Template '%s' %s!
de	Schwellenwert Template'%s' %s' %s!

en	Updated
de	Aktualisiert

en	Import
de	Daten importieren

en	Threshold Template '%s' %s Failed!
de	Schwellenwert Template'%s' %s %s %s Fehlgeschlagen!

en	Update
de	Aktualisieren

en	Errors encountered while attempting to import Threshold Template data.
de	Beim Importieren von Schwellenwertvorlagendaten sind Fehler aufgetreten.

en	Threshold Template Import data was not found to be XML data.
de	Schwellenwertvorlage Untergeordnete Datenvorlage nicht gefunden!

en	Threshold Template Import data was not correct while importing Threshold Template.
de	Die Threshold Template ID wurde beim Versuch, ein Diagramm zu erstellen, nicht gesetzt.

en	The Threshold has been Ascknowledged.
de	Die Art des Schwellenwerts, der überwacht werden soll.

en	The Threshold will no longer generate Alerts, Notifications, or execute commands.
de	Der Schwellenwert generiert keine Warnungen, Benachrichtigungen oder Ausführungsbefehle mehr.

en	The Threshold will restart generating Alerts.
de	Hohe Schwellenwerte für Warnung/Alarm

en	Threshold Status
de	Schwellwertstatus

en	Actions
de	Aktionen

en	Ack Detail

en	Edit Threshold
de	Schwellenwert bearbeiten

en	Disable Threshold
de	Schwellenwert deaktivieren

en	Enable Threshold
de	Schwellenwert aktivieren

en	To enable the Threshold, enable the Template first
de	Wählen Sie eine Schwellenwertvorlage aus

en	View Graph
de	Ansicht Grafik

en	View Threshold History
de	Schwellenwert-Historie anzeigen

en	Suspend Notifications until the Threshold clears
de	Doppelte Benachrichtigungsliste(n)

en	Resume Notifications for this breached Threshold
de	Benachrichtigungsliste(n) löschen

en	Acknowledgement Message
de	Anerkennung

en	Date

en	Comment Not Found

en	Ack History

en	No name set
de	Kein Name gesetzt

en	Hover over icons for help
de	Bewegen Sie den Mauszeiger über die Symbole, um Hilfe zu erhalten.

en	A description for the Device
de	Eine Beschreibung für das Gerät

en	A Cacti unique identifier for the Device
de	Eine eindeutige Kakteen-Kennung für das Gerät

en	The number of Graphs for this Device
de	Die Anzahl der Grafiken für dieses Gerät

en	The number of Data Sources for this Device
de	Die Anzahl der Datenquellen für dieses Gerät

en	The status for this Device as of the last time it was polled
de	Der Status für dieses Gerät zum Zeitpunkt der letzten Abfrage.

en	The last time Cacti found an issue with this Device. It can be higher than the Uptime for the Device, if it was rebooted between Cacti polling cycles
de	Das letzte Mal, als Cacti ein Problem mit diesem Gerät fand. Sie kann höher sein als die Betriebszeit des Geräts, wenn es zwischen den Abfragezyklen von Cacti neu gestartet wurde.

en	Uptime
de	Laufzeit

en	The official uptime of the Device as reported by SNMP
de	Die offizielle Betriebszeit des Geräts, wie von SNMP gemeldet.

en	The official hostname for this Device
de	Der offizielle Hostname für dieses Gerät

en	Current (ms)
de	Aktuell (ms)

en	The current response time for the Cacti Availability check
de	Die aktuelle Reaktionszeit für die Kakteen-Verfügbarkeitsprüfung.

en	Average (ms)
de	Mittel (ms)

en	The average response time for the Cacti Availability check
de	Die durchschnittliche Reaktionszeit für die Kakteen-Verfügbarkeitsprüfung.

en	Availability
de	Verfügbarkeit

en	The overall Availability of this Device since the last counter reset in Cacti
de	Die Gesamtverfügbarkeit dieses Geräts seit dem letzten Zählerreset in Kakteen.

en	Edit Device
de	Gerät bearbeiten

en	View Graphs
de	Graphen anschauen

en	No Devices
de	Zielsysteme

en	Not Up
de	Nicht aktiv

en	No Export Rows Found.

en	Threshold Log for [ %s ]
de	Schwellwertprotokoll für [ %s ]

en	Log Entries
de	Aufzeichnungseinträge

en	Device
de	Zielsysteme

en	Time
de	Zeit

en	Alert Value
de	Warnwert

en	Measured Value
de	Messwert

en	No Threshold Logs Found
de	Keine Schwellenwertprotokolle gefunden

en	Entries
de	Einträge

en	You are not authorised to modify one or more of the Thresholds selected
de	Sie sind nicht berechtigt, eine oder mehrere der ausgewählten Schwellenwerte zu ändern.

en	%s (%d Thresholds)
de	%s (%d Schwellenwerte)

en	Click 'Continue' to export the following Threshold Template(s).
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um die folgenden Schwellenwertvorlagen zu exportieren.

en	Export Template(s)
de	Exportvorlage(n)

en	Click 'Continue' to delete the following Threshold Template(s).
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um die folgenden Schwellenwertvorlagen zu löschen.

en	Delete Template(s)
de	Vorlage(n) löschen

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names to Thresholds of the following Threshold Template(s).
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die vorgeschlagenen Namen erneut auf die Schwellenwerte der folgenden Schwellenwertvorlage(n) anzuwenden.

en	Reapply Suggested Names to Template(s)
de	Empfohlene Namen erneut auf die Vorlage(n) anwenden

en	Click 'Continue' to Enable the selected Template(s) and Threshold(s).
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um die folgenden Schwellenwerte zu aktivieren.

en	Enable Template(s)
de	Vorlage(n) löschen

en	Click 'Continue' to Disable the selected Template(s) and Threshold(s).
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Schwellenwerte zu deaktivieren.

en	Disable Template(s)
de	Vorlage(n) löschen

en	Threshold Template Creation Wizard
de	Assistent zur Erstellung von Vorlagen für Schwellenwerte

en	Data Source
de	Datenquelle

en	Please select a Data Template
de	Bitte wählen Sie eine Datenvorlage aus

en	Please select a Data Source
de	Bitte wählen Sie eine Datenquelle aus

en	Please press 'Create' to create your Threshold Template
de	Bitte klicken Sie auf'Erstellen', um Ihre Schwellenwertvorlage zu erstellen.

en	Create
de	Erzeugen

en	The Threshold Template requested can not be found
de	Schwelle existiert nicht

en	Provide the Threshold Template a meaningful name.
de	Geben Sie der Schwellenwertvorlage einen aussagekräftigen Namen.

en	Suggested Threshold Name
de	Vorgeschlagener Schwellenwert Name

en	Provide the suggested name for a Threshold created using this Template. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) and Input (|input_*|) substitution variables can be used as well as |graph_title| for the Graph Title.
de	Geben Sie den vorgeschlagenen Namen für einen Schwellenwert an, der mit dieser Vorlage erstellt wurde. Standardgerät (|host_*|), Datenabfrage (|query_*|) und Input (|input_*|) Substitutionsvariablen können verwendet werden, ebenso wie |graph_title| für den Graphentitel.

en	Data Template that you are using. (This cannot be changed)
de	Datenvorlage, die Sie verwenden. (Dies kann nicht geändert werden)

en	Data Field
de	Datenfeld

en	Data Field that you are using. (This cannot be changed)
de	Datenfeld, das Sie verwenden. (Dies kann nicht geändert werden)

en	Whether or not this Threshold will be checked and alerted upon.
de	Ob dieser Schwellenwert überprüft und gemeldet wird oder nicht.

en	Repeat alert after this amount of time has pasted since the last alert.
de	Wiederholen Sie den Alarm, nachdem diese Zeit seit dem letzten Alarm vergangen ist.

en	Min Trigger Duration
de	Minimale Auslösedauer

en	The amount of time the Data Source must be in a breach condition for an alert to be raised.
de	Die Zeitspanne, in der sich die Datenquelle in einer Verletzung befinden muss, damit eine Warnung ausgelöst wird.

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing a warning.
de	Die Anzahl der Fälle, in denen sich die Datenquelle in einem Verstoßzustand befinden muss, bevor eine Warnung ausgesprochen wird.

en	Time Period Length
de	Zeitraum Dauer

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing an alert.
de	Die Anzahl der Fälle, in denen sich die Datenquelle in einem Verstoßzustand befinden muss, bevor eine Warnung ausgegeben wird.

en	Baseline Monitoring
de	Basislinienüberwachung

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
de	Gibt die zulässige Abweichung in Prozent für die obere Grenze an. Wenn nicht gesetzt, wird die obere Grenze der Schwelle überhaupt nicht überprüft.

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
de	Gibt die zulässige prozentuale Abweichung für den unteren Grenzwert an. Wenn nicht gesetzt, wird die untere Grenze der Schwelle überhaupt nicht überprüft.

en	Number of consecutive times the Data Source must be in a breached condition for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (Default: %s cycles
de	Anzahl der aufeinanderfolgenden Male, die die Datenquelle in einem verletzten Zustand sein muss, damit ein Alarm ausgelöst wird.<br>Lassen Sie leer, um den Standardwert zu verwenden (Standard: %s Zyklen

en	Percent Datasource
de	Prozentuale Datenquelle

en	Second Datasource Item to use as total value to calculate percentage from.
de	Zweites Datenquellenelement, das als Gesamtwert verwendet wird, um den Prozentsatz zu berechnen.

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span style="color:blue;">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span style="color:blue;">|ds:dsname|</span>. For example, <span style="color:blue;">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br>Math Operators: <span style="color:blue;">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span style="color:blue;">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span style="color:blue;">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span style="color:blue;">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s
de	Ein RPN-Ausdruck ist ein RRDtool-kompatibler RPN-Ausdruck. Die Syntax beinhaltet alle folgenden Funktionen zusätzlich zu den Ersatzausdrücken für Geräte- und Datenabfragen, wie z.B. <span style="color:blue;">|query_ifSpeed|</span>. Um eine Datenquelle im RPN-Ausdruck zu verwenden, müssen Sie die Syntax verwenden: <span style="color:blue;">|ds:dsname|</span>. Zum Beispiel liefert <span style="color:blue;">|ds:traffic_in|</span> den aktuellen Wert der traffic_in Datenquelle für die dem Diagramm zugeordnete(n) RRD-Datei(en). Jede beliebige Datenquelle für ein Diagramm kann eingebunden werden.<br>Math Operatoren: <span style="color:blue;">+, -, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Funktionen: <span style="color:blue;">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operatoren: <span style="color:blue;">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Vergleichsfunktionen: <span style="color:blue;">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s %s

en	Upper data source to use to calculate the total value.
de	Obere Datenquelle zur Berechnung des Gesamtwerts.

en	Alert Email Subject
de	Benachrichtigungs-E-Mails

en	Alert Email Body
de	E-Mail-Benachrichtigung

en	This is the Warning subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
de	Dies ist die Meldung, die oben bei allen Schwellenwertwarnungen angezeigt wird (255 Zeichen MAX). HTML ist erlaubt, wird aber für reine Text-E-Mails entfernt. Es gibt mehrere Deskriptoren, die verwendet werden können.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	Restoral Body
de	E-Mail-Benachrichtigung

en	Notification List Read Only
de	Nur Benachrichtigungsliste

en	If checked, Threshold Notification Lists in the Template will overwrite those of the Threshold.
de	Wenn diese Option aktiviert ist, wird eine Schwellenwertbenachrichtigung an Ihren lokalen Syslog gesendet.

en	Severity to be used for alerts. (Low impact -> Critical impact)
de	Schweregrad, der für Warnungen verwendet werden soll. (Geringe Auswirkungen -> Kritische Auswirkungen)

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.<br><br><br><br>
de	Dies ist eine Liste von Konten, die benachrichtigt werden, wenn diese Schwelle überschritten wird.

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this Data Source (comma separated)
de	Sie können hier zusätzliche E-Mails angeben, um Benachrichtigungen für diese Datenquelle zu erhalten (kommagetrennt).

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this Data Source (comma separated)
de	Sie können hier zusätzliche E-Mails angeben, um Warnungen für diese Datenquelle zu erhalten (kommagetrennt).

en	Enter an Eternal ID for this Thold Template.
de	Die Diagrammerstellung ist bei der Schwellenwertvorlage fehlgeschlagen.

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
de	%d Monate, %d Tage, %d Stunden, %d Minuten, %d Sekunden (Durchschnitt)

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
de	%d Monate, %d Tage, %d Stunden, %d Minuten, %d Sekunden

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
de	%d Tage, %d Stunden, %d Minuten, %d Sekunden (Durchschnitt)

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
de	%d Tage, %d Stunden, %d Minuten, %d Sekunden

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
de	%d Stunden, %d Minuten, %d Sekunden (Durchschnitt)

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds
de	%d Stunden, %d Minuten, %d Sekunden

en	%d Minutes, %d Seconds (Average)
de	%d Minuten, %d Sekunden (Durchschnitt)

en	%d Minutes, %d Seconds
de	%d Minuten, %d Sekunden

en	%d Seconds (Average)
de	%d Sekunden (Durchschnitt)

en	%d Seconds
de	%d Sekunden

en	DS Name

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.
de	Die Werte für hohe Warnung / Warnung. HINWEIS: Die Basiswerte sind in Prozent angegeben. Alle anderen Werte sind RAW-Werte, die nicht von einem cdef geändert wurden.

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.
de	Die Werte für niedrige Warnung / Warnung. HINWEIS: Die Basiswerte sind in Prozent angegeben. Alle anderen Werte sind RAW-Werte, die nicht von einem cdef geändert wurden.

en	Import Template from Local File
de	Schablonenimport aus einer lokalen Datei

en	If the XML file containing Threshold Template data is located on your local machine, select it here.
de	Wenn sich die XML-Datei mit den Daten der Schwellenwertvorlage auf Ihrem lokalen Computer befindet, wählen Sie sie hier aus.

en	Import Template from Text
de	Schablonenimport durch Texteingabe

en	If you have the XML file containing Threshold Template data as text, you can paste it into this box to import it.
de	Wenn Sie die XML-Datei mit Threshold Template Daten als Text haben, können Sie sie in dieses Feld einfügen, um sie zu importieren.

en	Import Results
de	Ergebnisse importieren

en	Cacti has imported the following items:
de	Cacti hat folgende Elemente importiert:

en	Import Threshold Templates
de	Schwellenwertvorlagen importieren

en	The file is too big.
de	Diese Datei ist zu gross.

en	Incomplete file transfer.
de	Unvollständige Dateiübertragung.

en	No file uploaded.
de	Keine Datei hochgeladen.

en	Temporary folder missing.
de	Temporärer Ordner fehlt.

en	Failed to write file to disk
de	Fehler beim Schreiben der Datei

en	File upload stopped by extension
de	Datei-Upload durch Erweiterung gestoppt

en	Invalid file extension.
de	Ungültige Dateiendung.

en	NOTE:
de	NOTIZ:

en	ERROR:
de	FEHLER:

en	Threshold(s) Already Exists - No Thresholds Created
de	Schwellenwert(e) bereits vorhanden - Keine Schwellenwerte erstellt

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Type ]
de	Assistent zur Erstellung von Schwellenwerten [ Wählen Sie einen Schwellentyp ]

en	Threshold Creation Wizard [ Enter Custom Data and press 'Create' to Create your Threshold and Graph ]
de	Assistent zur Erstellung von Schwellenwerten [ Geben Sie benutzerdefinierte Daten ein und klicken Sie auf "Erstellen", um Ihre Schwellenwerte und Grafiken zu erstellen].

en	Threshold Creation Wizard [ Select Available Data Query Rows ]
de	Schwellenwert Erstellungsassistent [ Verfügbare Datenabfragezeilen auswählen ]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Device ]
de	Assistent zur Erstellung von Schwellenwerten [ Wählen Sie ein Gerät ]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph Template ]
de	Schwellenwert Erstellungsassistent [ Wählen Sie eine Grafikvorlage ]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Template ]
de	Assistent zur Erstellung von Schwellenwerten [ Wählen Sie eine Schwellenwertvorlage ]

en	Threshold Creation Wizard [ Press 'Create' to Create your Threshold ]
de	Assistent zur Erstellung von Schwellenwerten [ Drücken Sie auf "Erstellen", um Ihre Schwellenwerte zu erstellen].

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Data Source ]
de	Schwellenwert Erstellungsassistent [ Datenquelle auswählen ]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph ]
de	Assistent zur Erstellung von Schwellenwerten [ Wählen Sie ein Diagramm aus ]

en	Threshold Creation Criteria
de	Schwellenwert für Erstellungskriterien

en	Create Type
de	Typ anlegen

en	Select a Threshold Type to use for creating this Threshold.
de	Wählen Sie einen Schwellentyp aus, der für die Erstellung dieses Schwellenwerts verwendet werden soll.

en	Select a Threshold Type
de	Wählen Sie einen Schwellenwerttyp aus

en	Non Templated
de	Nicht Templattiert

en	Threshold Template
de	Schwellenwert-Template

en	Select a Threshold Template that the Graph and Threshold will be based upon.
de	Wählen Sie eine Schwellenwertvorlage aus, auf der das Diagramm und die Schwelle basieren sollen.

en	Graph Template

en	Select a Graph Template to use for the Graph to be created.
de	Wählen Sie eine Grafikvorlage aus, die für die zu erstellende Grafik verwendet werden soll.

en	Select a Graph Template
de	Wählen Sie eine Grafikvorlage aus

en	Select a Device to use for the Threshold and Graph to be created.
de	Wählen Sie ein Gerät aus, das für den Schwellenwert und die zu erstellende Grafik verwendet werden soll.

en	Select a Device
de	Ein Gerät auswählen

en	Select and Available Item
de	Auswahl und Verfügbarkeit von Elementen

en	Data Query Item
de	Datenabfrageelement

en	Select the applicable row from the Data Query for the Graph and Threshold.
de	Wählen Sie die entsprechende Zeile aus der Datenabfrage für das Diagramm und den Schwellenwert aus.

en	Creation Notes
de	Erstellungshinweise

en	Important Note:
de	Wichtiger Hinweis:

en	This Threshold will be Templated. When using the Threshold Template option, you will be prompted for a Threshold Template, Graph Template, Device and possibly Data Query Item information before receiving the 'Create' prompt at which time, if any overridable Graph or Data Source information is allowed at the Graph and Data Source Template level, you will be prompted for it. Then, by pressing the 'Create' button, both the Graph and Threshold will be created simultaneously.
de	Diese Schwelle wird NICHT vordefiniert. Wenn Sie die Option Schwellenvorlage verwenden, werden Sie vor dem Empfangen der Eingabeaufforderung "Erstellen" zur Eingabe einer Schwellenvorlage, einer Diagrammvorlage, einer Geräte- und möglicherweise einer Datenabfrage-Information aufgefordert, und zu diesem Zeitpunkt werden Sie aufgefordert, eine überschreibbare Grafik- oder Datenquellen-Information auf der Ebene der Grafik- und Datenquellenvorlage einzugeben. Wenn Sie dann auf die Schaltfläche "Erstellen" klicken, werden sowohl der Graph als auch der Schwellenwert gleichzeitig erstellt.

en	Graph
de	Diagramm

en	Select the Graph for the Threshold.
de	Wählen Sie das Diagramm für den Schwellenwert aus.

en	Select a Graph
de	Wählen Sie ein Diagramm

en	Select a Data Source for the Threshold.
de	Wählen Sie eine Datenquelle für den Schwellenwert aus.

en	Select a Data Source
de	Wählen Sie eine Datenquelle aus

en	This Threshold will NOT be Templated and will only work on existing Graphs. If you wish to both Create the Graph and the Threshold simultaneously, select Threshold Template from the drop down and continue until the 'Create' button appears.
de	Diese Schwelle wird NICHT vordefiniert und funktioniert nur mit bestehenden Diagrammen. Wenn Sie sowohl das Diagramm als auch den Schwellenwert gleichzeitig erstellen möchten, wählen Sie aus der Dropdown-Liste Schwellenvorlage und fahren Sie fort, bis die Schaltfläche "Erstellen" erscheint.

en	This Threshold will NOT be Templated. You can select either By Graph where you will then select an existing Device, Graph and Data Source before creating your Threshold, or you can select Threshold Template which will allow you to create a Non Templated Threshold and corresponding Graph simultaneously
de	Diese Schwelle wird NICHT vordefiniert. Sie können entweder nach Diagramm auswählen, wo Sie dann ein vorhandenes Gerät, Diagramm und eine Datenquelle auswählen, bevor Sie Ihren Schwellenwert erstellen, oder Sie können eine Schwellenvorlage auswählen, mit der Sie gleichzeitig einen nicht vorgegebenen Schwellenwert und einen entsprechenden Diagramm erstellen können.

en	Selected Graph
de	Ausgewählte Diagramm Schablonen

en	Created graph: %s
de	Erstellter Graph: %s