en	Indefinitely
es	Indefinidamente

en	%d Month
es	%d Mes

en	%d Months
es	%d Meses

en	%d Year
es	%d Año

en	From %d Hour Ago
es	Cada %d hora

en	From %d Hours Ago
es	Cada %d horas

en	From %d Day Ago
es	De %d día atrás

en	From %d Days Ago
es	Cada %d días

en	From %d Week Ago
es	%d semana

en	From %d Weeks Ago
es	Cada %d semanas

en	From %d Month Ago
es	%d Mes

en	From %d Months Ago
es	%d Meses

en	From %d Year Ago
es	%d Año

en	From %d Years Ago
es	Desde hace %d años

en	Down
es	Caído

en	Error

en	Recovering
es	Recuperando

en	Up
es	Arriba

en	Unknown
es	Desconocido

en	Disabled
es	Deshabilitado

en	Not Monitored
es	Monitoreado

en	Notify - Alert
es	Notificar - Alertar

en	Alert
es	Alerta

en	Notify - Alert2Warning
es	Notificar - Alert2Warning

en	Alert2Warn
es	Alerta-Aviso

en	Notify - Warning
es	Notificar - Advertencia

en	Warning
es	Advertencia

en	Notify - Re-Trigger
es	Notificar - Re-disparador

en	Re-Trigger
es	Re-disparador

en	Notify - Restoral
es	Notificar - Restoral

en	Restoral
es	Restauraciones

en	Event - Alert Trigger
es	Evento - Disparo de alertas

en	Alert Event
es	Preconfiguraciones de alertas

en	Event - Warning Trigger
es	Evento - Disparo de advertencia

en	Warning Event
es	Advertencia

en	Event - Restoral
es	Evento - Restoral

en	Restoral Event
es	Evento Restaurador

en	Event - Acknowledge
es	Reconocido

en	Acknowledge Event
es	Reconocido

en	Restore
es	Restaurar

en	Alert Trigger
es	Activación de alertas

en	Warn Trigger
es	Advertir Disparo

en	Alert-Warn
es	Alerta-Aviso

en	Acknowledgment
es	Reconocimientos

en	Baseline Alert
es	Alerta base

en	Notice
es	Aviso

en	Ok

en	Emergency
es	Emergencia

en	Critical
es	Crítica

en	Info
es	Información

en	Debug
es	Depuraración

en	Never
es	Nunca

en	Every Minute
es	Cada Minuto

en	Every %d Minutes
es	Cada %d minutos

en	Every Hour
es	Cada hora

en	Every %d Hours
es	Cada %d horas

en	Every Day
es	Todos los días

en	Every %d Days
es	Cada %d días

en	Every Week
es	Cada semana

en	Every %d Weeks
es	Cada %d semanas

en	Every Month
es	Cada mes

en	%d Minute
es	%d Minuto

en	%d Minutes
es	%d Minutos

en	%d Hour
es	%d hora

en	%d Hours
es	%d horas

en	%d Day
es	%d dia

en	%d Days
es	%d Días

en	%d Week
es	%d semana

en	%d Weeks
es	%d semanas

en	%0.1f Hours
es	%0.1f Horas

en	Every Polling
es	Todas las encuestas

en	Every %d Pollings
es	Cada %d Encuestas

en	%d Polling
es	Encuesta %d

en	%d Pollings
es	Encuestas %d

en	High / Low
es	Alto / Bajo

en	Baseline Deviation
es	Desviación de la línea de base

en	Time Based
es	Basado en el tiempo

en	%% Deviation Min/Max [TIP]
es	Desviación UP

en	%% Deviation CF [TIP]
es	Desviación UP

en	Absolute Val Min/Max [TIP]
es	Valor de alerta

en	Absolute Val of CF [TIP]
es	Valor de alerta

en	%% Deviation Avg [AOT]
es	Desviación UP

en	%% Deviation Avg of CF [AOT]
es	Desviación UP

en	Absolute Val Avg [AOT]
es	Valor de alerta

en	Absolute Val Avg of CF [AOT]
es	Valor de alerta

en	Exact Value
es	Valor exacto

en	CDEF

en	Percentage
es	Porcentaje

en	RPN Expression
es	Expresión RPN

en	Upper + Lower bytes
es	Bytes superiores + inferiores

en	Acknowledge
es	Reconocido

en	Suspend Notifications
es	No hay notificaciones SNMP

en	Resume Notifications
es	No hay notificaciones SNMP

en	Delete
es	Eliminar

en	Enable
es	Habilitar

en	Disable
es	Deshabilitar

en	Reapply Suggested Names
es	Volver a aplicar los nombres sugeridos

en	Propagate Template
es	Propagar Plantilla

en	Export
es	Exportar

en	Threshold Mail
es	Límite

en	Down Host Mail
es	Correo de host inactivo

en	Up Host Mail
es	Subir el correo del host

en	Threshold Cmd
es	Límite

en	Down Host Cmd
es	Cmd de host inactivo

en	Up Host Cmd
es	Subir Host Cmd

en	Auto

en	0 Digits
es	0 dígitos

en	1 Digit
es	1 dígito

en	%d Digits
es	%d Días

en	> %d Devices
es	Dispositivos > %d

en	> %d %%% of Devices Globally
es	Dispositivos > %d%%%% of en todo el mundo

en	> %d Devices in a Site
es	> %d dispositivos en un sitio

en	> %d %%% of Devices in a Site
es	> %d%%%% of Dispositivos en un sitio

en	SNMP not in use
es	No usa SNMP

en	N/A
es	n/d

en	Devices Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
es	Aviso de dispositivos: <DESCRIPCIÓN> (<NOMBRE DE HOSTALIZACIÓN>) devuelto desde el estado ABAJO

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Devices Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>SNMP Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES>
es	<br>Sistema <DESCRIPCIÓN> (<NOMBRE DE HOSTALIZACIÓN>): <DOWN/UP><br><br>Respuesta de ping actual: <CUR_TIME> ms<br>Respuesta media del sistema : <AVG_TIME> ms<br>Disponibilidad del sistema: <DISPONIBILIDAD><br>Total de verificaciones desde borrado: <TOT_POLL><br>Total de verificaciones fallidas: <FAIL_POLL><br>Última fecha de revisión: <LAST_FAIL><br>Dispositivos Anteriormente ABAJO para: <DOWNTIME><br><br><br>SNMP Info:<br>Nombre - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES>

en	Devices Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
es	Error de dispositivos: <DESCRIPCIÓN> (<NOMBRE DE HOSTALIZACIÓN>) es ABAJO

en	DOWN
es	Caído

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br><br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Devices Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTE: <NOTES>
es	Error del sistema <DESCRIPCIÓN> (<NOMBRE DE HOSTALIZACIÓN>) es <DOWN/UP><br>Razón: MENSAJE><br><br><br>Respuesta media del sistema : <AVG_TIME> ms<br>Disponibilidad del sistema: <DISPONIBILIDAD><br>Total de verificaciones desde borrado: <TOT_POLL><br>Total de verificaciones fallidas: <FAIL_POLL><br>Última fecha de comprobación DOWN <LAST_FAIL><br>Devices Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTE: <NOTES>

en	Thresholds
es	Umbrales

en	(actions)
es	(acciones)

en	(edit)
es	(Editar)

en	(save)
es	Guardar

en	(add)
es	(añadir)

en	Threshold Logs
es	Umbrales

en	Device Status
es	Estado de dispositivo

en	Thresholds - Failures
es	Umbrales - Fallos

en	Thresholds - Normal
es	Umbrales - Normal

en	Thresholds - Recovering
es	Umbrales - Recuperación

en	Recent Thresholds
es	Umbrales recientes

en	Recent Device Failures
es	Fallos recientes del dispositivo

en	Threshold Templates
es	Plantillas de umbral

en	Threshold Template Import
es	Importación de plantillas de umbral

en	Notification Lists
es	Listas de avisos

en	Notification Lists (edit)
es	Listas de notificación (tratar)

en	Notification Queue
es	Notificaciones

en	Management
es	Administración

en	Templates
es	Plantillas

en	Threshold
es	Límite

en	A template with that Data Source already exists!
es	Ya existe una plantilla con esa fuente de datos!

en	Configure Thresholds
es	Configurar umbrales

en	Configure Threshold Templates
es	Configurar Plantillas de Umbral

en	Manage Notification Lists
es	Gestión de listas de notificación

en	View Thresholds
es	Ver umbrales

en	Normal User
es	Usuario estándar

en	Template Editor
es	Editor de plantillas

en	General Administration
es	Administración General

en	Device Up/Down Notification Settings
es	Configuración de notificación de dispositivo hacia arriba/hacia abajo

en	Threshold Up/Down Email Notification
es	Notificación por correo electrónico de Umbral arriba/abajo

en	Global List
es	Lista Global

en	List Below
es	Lista de abajo

en	Global and List Below
es	Mundial y la lista a continuación

en	Which Notification List(s) of should be notified about Device Up/Down events?
es	¿A qué lista(s) de notificaciones deben notificarse los eventos Arriba/Abajo del dispositivo?

en	Notification List
es	Notificaciones

en	Additional Email address, separated by commas for multiple Emails.
es	Dirección de correo electrónico adicional, separada por comas para varios correos electrónicos.

en	Host Failure Count
es	Recuento de errores del host

en	The number of Polling Intervals at this Host must be Down before Thold logging an error and reporting Host as Down. Default is 0 (use Cacti setting)
es	El número de intervalos de sondeo en este host debe estar inactivo antes de que Thold registre un error e informe al host como inactivo. El valor predeterminado es 0 (use la configuración Cacti)

en	Use Cacti Setting
es	Parametrizaciones básicas

en	%d Polling Interval
es	Encuesta %d

en	%d Polling Intervals
es	Encuestas %d

en	Alerting/Thold
es	Alerta/Tirón

en	General

en	Disable All Thresholds
es	Desactivar todos los umbrales

en	Checking this box will disable Alerting on all Thresholds. This can be used when it is necessary to perform maintenance on your network.
es	Al marcar esta casilla se deshabilitará la función de Alerta en todos los Umbrales. Esto se puede utilizar cuando sea necesario para realizar el mantenimiento de su red.

en	Auto Create Thresholds
es	Auto Crear Umbrales

en	If selected, when running either automation, or when creating/saving a Device, all Thresholds associated with the Device Template will be created.
es	Si se selecciona esta opción, al ejecutar la automatización o al crear o guardar un dispositivo, se crearán todos los umbrales asociados con la plantilla de dispositivo.

en	Consider Unknown Data as Zero
es	Considere los datos desconocidos como cero

en	When checking Thresholds, if a Data Source returns Unknown Data ('U'), consider the value as zero for the Threshold check. You can also enable log this issue.
es	Al verificar los umbrales, si una fuente de datos devuelve datos desconocidos ('U'), considere el valor como cero para la verificación del umbral.

en	Default Management Status
es	Status de gestión por defecto

en	Default Threshold management filter status.
es	Estado predeterminado del filtro de gestión de umbrales.

en	Any
es	Cualquiera

en	Breached or Triggered
es	Advertir Disparo

en	Breached
es	Quebrantado

en	Triggered
es	Activado

en	Enabled
es	Habilitado

en	Empty ifHighSpeed Default
es	Vacío si la velocidad predeterminada es de alta velocidad

en	When calculating Expression Thresholds, if the ifHighSpeed and ifSpeed come back as zero, use the following ifHighSpeed setting instead. Default ifHighSpeed will be 10000 for 10GE interfaces.
es	Cuando calcule los umbrales de expresión, si los valores ifHighSpeed y ifSpeed vuelven a ser cero, utilice en su lugar el siguiente ajuste ifHighSpeed. Por defecto si HighSpeed será 10000 para interfaces 10GE.

en	Notification Preferences
es	Preconfiguraciones de notificación SNMP

en	Disable Legacy Notifications
es	Desactivar Notificaciones Legacy

en	Checking this box will disable Legacy Alerting on all Thresholds. Legacy Alerting is defined as any Specific Email Alerts not associated with a Notification List.
es	Al marcar esta casilla se deshabilitará la Alerta de Legado en todos los Umbrales. Las Alertas Legacy se definen como cualquier Alerta de Correo Electrónico Específica no asociada con una Lista de Notificaciones.

en	Threshold Notification Templated
es	Plantilla de umbral

en	If checked, when creating at Threshold Template, its Notification Settings will, by default be owned by the Threshold Template.
es	Si se marca, al crear una plantilla de umbral, su configuración de notificación será, por defecto, propiedad de la plantilla de umbral.

en	Enable Command Execution
es	Habilitar la ejecución de comandos

en	Checking this box will enable the ability to run commands on Threshold breach and restoral events.
es	Al marcar esta casilla se habilitará la capacidad de ejecutar comandos en caso de incumplimiento del umbral y eventos de restauración.

en	Enable Per Thold Notification
es	Habilitar por notificación de espesor

en	Checking this box will enable the ability to maintain custom Email bodies for Thresholds.
es	Si marca esta casilla, podrá mantener cuerpos de correo electrónico personalizados para los Umbrales.

en	Enable Notification Queue
es	Habilitar por notificación de espesor

en	Checking this box will switch Thold from performing inline Notification to using either the Notification Daemon, or notifications performed out of band by the Notification poller.
es	Al marcar esta casilla, Thold pasará de realizar una notificación en línea a usar el demonio de notificación o las notificaciones realizadas fuera de banda por el sondeador de notificación.

en	Enable Sending Alert Emails to Warning Notification Lists
es	Lista de avisos de advertencia

en	Check this box if you wish Warning Notification List recipients to receive Alert Emails in addition to the Alert Notification list receivers. This case is applicable when Warning Notifications goes to Administrators and Alert Notifications go to Management.
es	Marque esta casilla si desea que los destinatarios de la lista de notificaciones de advertencia reciban correos electrónicos de alerta además de los receptores de la lista de notificaciones de alerta. Este caso es aplicable cuando las notificaciones de advertencia van a los administradores y las notificaciones de alerta van a la administración.

en	Threshold Daemon
es	Demonio de umbral

en	Enable Threshold Daemon
es	Activar Threshold Daemon

en	Checking this box will enable the use of a dedicated Threshold daemon. This can be used to increase system performance and/or to distribute Threshold monitoring to a separate server.
es	Al marcar esta casilla se habilitará el uso de un demonio Threshold dedicado. Esto se puede utilizar para aumentar el rendimiento del sistema y/o para distribuir la monitorización del umbral a un servidor separado.

en	Force Threshold Daemon Debug
es	Demonio de umbral

en	Checking this box will enable Threshold Daemon debug when operating from SystemD or through the command line. This change is dynamic and will take effect as soon as the next Threshold loop commences.
es	Al marcar esta casilla, se habilitará la depuración del demonio de umbral cuando se opere desde SystemD o a través de la línea de comandos. Este cambio es dinámico y entrará en vigor tan pronto como comience el siguiente bucle de umbral.

en	Daemon Down Notification Frequency
es	Configuración de notificación de dispositivo hacia arriba/hacia abajo

en	If the Thold Daemon is found to be down, send out an Email notification at this frequency.
es	Si se encuentra que Thold Daemon está inactivo, envíe una notificación por correo electrónico con esta frecuencia.

en	Every %d Hour
es	Cada %d hora

en	Daemon Threads
es	Hilos demoníacos

en	The number of daemon threads to be handled by the Threshold Daemon.
es	El número máximo de procesos simultáneos que puede manejar el demonio Threshold Daemon.

en	1 Process
es	1 proceso

en	%d Processes
es	Procesos %d

en	Logging
es	Inicio de sesión

en	Log Threshold Breaches
es	Violaciones de los umbrales de registro

en	Enable logging of all Threshold failures to the Cacti Log.
es	Habilitar el registro de todas las fallas del Umbral en el Registro Cacti.

en	Show Data Source in Log
es	Mostrar la fuente de datos en el log

en	Show the Data Source name in the Log if not present.
es	Mostrar el nombre de la fuente de datos en el registro si no está presente.

en	Log Threshold Changes
es	Cambios en los umbrales de registro

en	Enable logging of all Threshold changes to the Cacti Log.
es	Habilitar el registro de todos los cambios de umbral en el registro Cacti.

en	Debug Log
es	Registro de depuración

en	Enable logging of debug messages with Threshold
es	Habilitar el registro de mensajes de depuración con Threshold

en	Alert Log Retention
es	Retención de registros de alertas

en	Keep Threshold Logs for this number of days.
es	Guarde los registros de umbral para este número de días.

en	Log action Consider Unknown Data as Zero
es	Considere los datos desconocidos como cero

en	When 'Consider Unknown Data as Zero' is enabled, log when it occurs
es	Considere los datos desconocidos como cero

en	Syslog Settings
es	Configuración de Syslog

en	Syslog Enabled
es	Syslog Habilitado

en	If checked, when creating a new Threshold, by default new Threshold events will be sent to your local syslog. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
es	Si esta opción está seleccionada, al crear un nuevo Umbral, por defecto los nuevos eventos de Umbral serán enviados a su syslog local. Este ajuste es un ajuste predeterminado. Los ajustes de umbral dictan el control real del syslog.

en	Default Priority/Level
es	Prioridad/nivel por defecto

en	This is the default Priority/Level that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
es	Este es el nivel/la prioridad predeterminada que Thold usará para enviar los mensajes del syslog. Este ajuste es un ajuste predeterminado. Los ajustes de umbral dictan el control real del syslog.

en	Default Facility
es	Facilidad de Incumplimiento

en	This is the default Facility that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
es	Esta es la facilidad por defecto que Thold usará para enviar mensajes syslog. Este ajuste es un ajuste predeterminado. Los ajustes de umbral dictan el control real del syslog.

en	Alert Presets
es	Preconfiguraciones de alertas

en	Weekend exemptions
es	Exenciones de fin de semana

en	If this is checked, Thold will not run on weekends.
es	Si esta opción está seleccionada, Thold no funcionará los fines de semana.

en	Default Trigger Count
es	Recuento de disparos predeterminado

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the Threshold for an Alert to be raised.
es	El número por defecto de veces consecutivas que la Fuente de Datos debe estar en violación del Umbral para que una Alerta sea activada.

en	Re-Alerting
es	Re-Alerta

en	Repeat Alert after specified number of poller cycles.
es	Repita la alerta después del número especificado de ciclos de sondeo.

en	Baseline Presets
es	Preconfiguraciones de línea de base

en	Baseline Time Range Default
es	Intervalo temporal de referencia predeterminado

en	This is the default value used in creating Thresholds or templates.
es	Este es el valor por defecto utilizado en la creación de Thresholds o plantillas.

en	Baseline Trigger Count
es	Recuento de disparos en la línea de base

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the calculated Baseline Threshold for an Alert to be raised.
es	El número por defecto de veces consecutivas que la Fuente de Datos debe estar en incumplimiento del Umbral de Línea de Base calculado para que una Alerta se incremente.

en	Baseline Deviation Percentage
es	Porcentaje de Desviación de la Línea de Base

en	SNMP Notification Options
es	No hay notificaciones SNMP

en	SNMP Notifications
es	No hay notificaciones SNMP

en	Threshold status messages (informs/traps) will be sent to SNMP notification receivers. This includes Alerts, Warnings and Restoration traps per default. Note: This feature requires the Cacti SNMPAgent plugin.
es	Los mensajes de estado de umbral (informs/traps) se enviarán a los receptores de notificaciones SNMP. Esto incluye Alertas, Advertencias y trampas de Restauración por defecto. Nota: Esta característica requiere el plugin Cacti SNMPAgent.

en	Disable Warning Notifications
es	Desactivar las notificaciones de advertencia

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when a warning Threshold has been breached.
es	Si se selecciona esta opción, Threshold no enviará una notificación cuando se haya superado un umbral de advertencia.

en	Disable Restoration Notifications
es	Desactivar notificaciones de restauración

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when the Threshold has returned to normal status.
es	Si esta opción está seleccionada, Threshold no enviará una notificación cuando el Threshold haya vuelto a su estado normal.

en	Emailing Options
es	Opciones de envio de correo

en	Send Emails with Urgent Priority
es	Enviar correos electrónicos con prioridad urgente

en	Allows you to set Emails with urgent priority
es	Le permite establecer correos electrónicos con prioridad urgente

en	Send Alerts as Text
es	Enviar alertas como texto

en	If checked, this will cause all Alerts to be sent as plain text Emails with no graph. The default is HTML Emails with the graph embedded in the Email.
es	Si esta opción está seleccionada, todas las alertas se enviarán como correos electrónicos de texto sin gráficos. El valor predeterminado es HTML Emails con el gráfico incrustado en el correo electrónico.

en	Send Email separately for each address
es	Enviar correo electrónico por separado para cada dirección

en	If checked, this will cause all Emails to be sent separately for each address.
es	Si está marcado, esto hará que todos los correos electrónicos se envíen por separado para cada dirección.

en	From Email Address
es	Dirección de correo del remitente

en	This is the Email address that the Threshold will appear from.
es	Esta es la dirección de correo electrónico desde la que aparecerá el Umbral.

en	From Name
es	Nombre del remitente

en	This is the actual name that the Threshold will appear from.
es	Este es el nombre real del cual aparecerá el Umbral.

en	Device Notification Options
es	Opciones de notificación de dispositivos

en	Enable Notifications
es	Habilitar por notificación de espesor

en	Enable Dead/Recovering host notification
es	Habilitar la notificación de Muerto/Recuperación de host

en	Notification Single Email
es	Opciones de notificación

en	Supported for Notification Lists and the Notification Queue only. If there are Down Device Notifications in a single processing cycle. Send only one Email to Notification List repipients for all Devices.
es	Solo se admite para listas de notificaciones y cola de notificaciones. Si hay notificaciones de dispositivo inactivo en un solo ciclo de procesamiento. Envíe solo un correo electrónico a los repipientes de la lista de notificaciones para todos los dispositivos.

en	Device Notification Delay Options
es	Opciones de notificación de dispositivos

en	Notification Delay
es	Notificaciones

en	If a large influx of Down Device Notifications come in, Cacti can pause sending out those Notifications for a certain period of time to see if the issue is transient before sending them out. Select the threshold Down Device Notifications before the Pause is Triggered.
es	Si llega una gran afluencia de notificaciones de dispositivos inactivos, Cacti puede pausar el envío de esas notificaciones durante un cierto período de tiempo para ver si el problema es transitorio antes de enviarlas. Seleccione el umbral Notificaciones de dispositivo inactivo antes de que se active la pausa.

en	If you choose to delay Notifications for a large Down Devices Notification inrush, how long are you willing to wait before allowing the notifications to be processed?
es	Si decide retrasar las notificaciones de una gran irrupción de notificaciones de dispositivos inactivos, ¿cuánto tiempo está dispuesto a esperar antes de permitir que se procesen las notificaciones?

en	Device Notification Email Options
es	Opciones de notificación de dispositivos

en	Global Notification Email
es	Correo electrónico de Notificaciones de dispositivos muertos

en	This is the Email Address that the Dead Device Notifications will be sent to if the Global Notification List is selected.
es	Esta es la dirección de correo electrónico a la que se enviarán las notificaciones de dispositivos muertos si se selecciona la Lista de notificaciones globales.

en	Down Subject
es	Sujeto del dispositivo Down

en	This is the Email subject that will be used for Down Device Messages.
es	Este es el asunto del correo electrónico que se utilizará para los mensajes del dispositivo inactivo.

en	Device Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
es	Error de dispositivo: <DESCRIPCIÓN> (<NOMBRE DE HOSTALIZACIÓN>) es ABAJO

en	Down Message
es	Mensaje de dispositivo caído

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062
es	Este es el mensaje que se mostrará como el cuerpo del mensaje de todos los mensajes del dispositivo UP/Down (255 Char MAX). HTML está permitido, pero se eliminará para los correos electrónicos de sólo texto. Hay varios descriptores que pueden ser usados.<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060UPTIME&#060UPTIME&#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIEMPO&#060FECHA&#060FECHA&#062 &#060FECHA_RFC822&#062 &#060MENSAJE&#060TEMA&#060TEMA&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#060SNMP_SYSTEM&#060SNMP_SYSTEM&#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#060NOTES&#062

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Device Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTES: <NOTES><br>Device NOTES: <DNOTES>
es	Error del sistema <DESCRIPCIÓN> (<NOMBRE DE HOSTALIZACIÓN>) es <DOWN/UP><br>Razón: MENSAJE><br><br><br>Respuesta media del sistema: <AVG_TIME> ms<br>Disponibilidad del sistema: <DISPONIBILIDAD><br>Total de verificaciones desde borrado: <TOT_POLL><br>Total de verificaciones fallidas: <FAIL_POLL><br>Última fecha de comprobación DOWN <LAST_FAIL><br>Device Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTES: <NOTAS><br>Observaciones del dispositivo: NOTAS> <DNOTES

en	Recovering Subject
es	Recuperación del dispositivo Sujeto

en	This is the Email subject that will be used for Recovering Device Messages.
es	Este es el asunto del correo electrónico que se utilizará para recuperar los mensajes del dispositivo.

en	Device Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
es	Aviso de dispositivo: <DESCRIPCIÓN> (<NOMBRE DE HOSTALIZACIÓN>) devuelto desde el estado ABAJO

en	Recovering Message
es	Mensaje de recuperación del dispositivo

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062
es	Este es el mensaje que se mostrará como el cuerpo del mensaje de todos los mensajes del dispositivo UP/Down (255 Char MAX). HTML está permitido, pero se eliminará para los correos electrónicos de sólo texto. Hay varios descriptores que pueden ser usados.<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060UPTIME&#060UPTIME&#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIEMPO&#060FECHA&#060FECHA&#062 &#060FECHA_RFC822&#062 &#060MENSAJE&#060TEMA&#060TEMA&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#060SNMP_SYSTEM&#060SNMP_SYSTEM&#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#060NOTES&#062

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Device Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>Snmp Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES><br>Device Notes: <DNOTES>
es	<br>Sistema <DESCRIPCIÓN> (<NOMBRE DE HOSTALIZACIÓN>): <DOWN/UP><br><br>Respuesta de ping actual: <CUR_TIME> ms<br>Respuesta media del sistema: <AVG_TIME> ms<br>Disponibilidad del sistema: <DISPONIBILIDAD><br>Total de verificaciones desde borrado: <TOT_POLL><br>Total de verificaciones fallidas: <FAIL_POLL><br>Última fecha de revisión: <LAST_FAIL><br>Dispositivo Anteriormente DOWN para: <DOWNTIME><br><br><br>Snmp Info:<br>Nombre - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES><br><br>Device Notes: NOTAS> <DNOTES

en	Status Change Command
es	Comando de cambio de estado

en	When a Device changes state from a Cacti perspective (UP to DOWN or DOWN to RECOVERING/UP), run the following command. This command must NOT include command line arguments. However, the following variables can be pulled from the environment of the script:<br>&#060THOLD_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SITE&#062 &#060THOLD_LOCATION&#062 &#060THOLD_HOST_ID&#062 &#060THOLD_DESCRIPTION&#062 &#060THOLD_UPTIME&#062 &#060THOLD_UPTIMETEXT&#062 &#060THOLD_DOWNTIME&#062 &#060THOLD_TIME&#062 &#060THOLD_DATE&#062 &#060THOLD_DATE_RFC822&#062 &#060THOLD_BREACHED_ITEMS&#062 &#060THOLD_MESSAGE&#062 &#060THOLD_SUBJECT&#062 &#060THOLD_DOWNUP&#062 &#060THOLD_SNMP_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SNMP_LOCATION&#062 &#060THOLD_SNMP_CONTACT&#062 &#060THOLD_SNMP_SYSTEM&#062 &#060THOLD_LAST_FAIL&#062 &#060THOLD_AVAILABILITY&#062 &#060THOLD_TOT_POLL&#062 &#060THOLD_FAIL_POLL&#062 &#060THOLD_CUR_TIME&#062 &#060THOLD_AVG_TIME&#062 &#060THOLD_NOTES&#062
es	Este es el mensaje que se mostrará como el cuerpo del mensaje de todos los mensajes del dispositivo UP/Down (255 Char MAX). HTML está permitido, pero se eliminará para los correos electrónicos de sólo texto. Hay varios descriptores que pueden ser usados.<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060UPTIME&#060UPTIME&#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIEMPO&#060FECHA&#060FECHA&#062 &#060FECHA_RFC822&#062 &#060MENSAJE&#060TEMA&#060TEMA&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#060SNMP_SYSTEM&#060SNMP_SYSTEM&#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#060NOTES&#062

en	Alert/Warning Message Defaults
es	Mensaje de alerta/advertencia Predeterminados

en	Threshold Alert Message
es	Mensaje de alerta de umbral

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
es	Este es el mensaje que se mostrará en la parte superior de todas las Alertas de Umbral (255 caracteres MAX). HTML está permitido, pero se eliminará para los correos electrónicos de sólo texto. Hay varios descriptores que pueden ser usados.<br>&#060DESCRIPCIÓN&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#060DATE&#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#060URL&#060GRAPHID&#062 &#060VALOR ACTUAL&#062 &#060NOMBRE DEL UMBRAL&#062 &#060NOMBRE DEL UMBRAL&#060NOMBRE DEL OBJETO&#062 &#060GRÁFICO&#060NOTAS&#62 &#060NOTAS&#060NOTAS&#062

en	An Alert has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
es	Se ha emitido una alerta que requiere su atención. <br><br><fuerte>Dispositivo</fuerte>: <DESCRIPCIÓN> (<NOMBRE>)<br><fuerte>URL</fuerte>: <URL><br><fuerte>Mensaje</fuerte>: <TEMA><br><br><br><GRÁFICOS>

en	Threshold Warning Message
es	Mensaje de advertencia de umbral

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
es	Este es el mensaje que se mostrará en la parte superior de todas las advertencias de umbral (255 caracteres MAX). HTML está permitido, pero se eliminará para los correos electrónicos de sólo texto. Hay varios descriptores que pueden ser usados.<br>&#060DESCRIPCIÓN&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#060DATE&#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#060URL&#060GRAPHID&#062 &#060VALOR ACTUAL&#062 &#060NOMBRE DEL UMBRAL&#062 &#060NOMBRE DEL UMBRAL&#060NOMBRE DEL OBJETO&#062 &#060GRÁFICO&#060NOTAS&#62 &#060NOTAS&#060NOTAS&#062

en	A Warning has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
es	Se ha emitido una Advertencia que requiere su atención. <br><br><fuerte>Dispositivo</fuerte>: <DESCRIPCIÓN> (<NOMBRE>)<br><fuerte>URL</fuerte>: <URL><br><fuerte>Mensaje</fuerte>: <TEMA><br><br><br><GRÁFICOS>

en	Threshold Restoral Message
es	Mensaje de alerta de umbral

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
es	Este es el mensaje que se mostrará en la parte superior de todas las advertencias de umbral (255 caracteres MAX). HTML está permitido, pero se eliminará para los correos electrónicos de sólo texto. Hay varios descriptores que pueden ser usados.<br>&#060DESCRIPCIÓN&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#060DATE&#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#060URL&#060GRAPHID&#062 &#060VALOR ACTUAL&#062 &#060NOMBRE DEL UMBRAL&#062 &#060NOMBRE DEL UMBRAL&#060NOMBRE DEL OBJETO&#062 &#060GRÁFICO&#060NOTAS&#62 &#060NOTAS&#060NOTAS&#062

en	A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
es	Se ha emitido una alerta que requiere su atención. <br><br><fuerte>Dispositivo</fuerte>: <DESCRIPCIÓN> (<NOMBRE>)<br><fuerte>URL</fuerte>: <URL><br><fuerte>Mensaje</fuerte>: <TEMA><br><br><br><GRÁFICOS>

en	Thold

en	Duplicate
es	Duplicar

en	Associate
es	Asociado

en	Disassociate
es	Desasociar

en	Devices
es	Dispositivos

en	Click 'Continue' to Delete Notification Lists(s). Any Device(s) or Threshold(s) associated with the List(s) will be reverted to the default.
es	Haga clic en "Continuar" para eliminar las listas de notificación. Cualquier Dispositivo(s) o Umbral(es) asociado(s) con la(s) Lista(s) será revertido al valor por defecto.

en	Cancel
es	Cancelar

en	Continue
es	Continuar

en	Delete Notification List(s)
es	Borrar lista(s) de avisos

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Notification List(s).
es	Haga clic en'Continuar' para Duplicar la(s) siguiente(s) Lista(s) de Notificaciones.

en	New List Name
es	Nombre de la nueva lista

en	New Notification List
es	Nueva lista de notificaciones

en	Duplicate Notification List(s)
es	Lista(s) de notificaciones duplicada(s)

en	%s Threshold Template(s)
es	%s Plantilla(s) de umbral

en	Click 'Continue' to Association the Notification List '%s' with the Threshold Template(s) below.
es	Haga clic en 'Continuar' para asociar la Lista de Notificaciones '%s' con la(s) Plantilla(s) de Umbral a continuación.

en	No Change
es	Ningún cambio

en	Notification List Only
es	Sólo lista de avisos

en	Notification List, Retain Other Settings
es	Lista de notificaciones, retener otras opciones

en	Warning Membership:
es	Membresía de Advertencia:

en	Alert Membership:
es	Membresía de Alerta:

en	Associate Notification List(s)
es	Lista(s) de Notificación de Asociados

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds Template(s) below.
es	Haga clic en 'Continuar' para disociar la Lista de Notificaciones '%s' de la(s) Plantilla(s) de Umbrales a continuación.

en	Remove List
es	Eliminar la lista

en	Disassociate Notification List(s)
es	Lista(s) de notificaciones de disociación

en	%s Threshold(s)
es	%s Umbral(es)

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Threshold(s) below.
es	Haga clic en'Continuar' para asociar la lista de notificaciones '%s' con el/los umbral(s) a continuación.

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds(s) below.
es	Haga clic en'Continuar' para disociar la lista de notificaciones '%s' de los umbrales que aparecen a continuación.

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Device(s) below.
es	Haga clic en'Continuar' para asociar la Lista de notificaciones '%s' con el(los) dispositivo(s) que aparece(n) a continuación.

en	You may also Associate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.
es	También puede asociar los umbrales de dispositivos. Sin embargo, estos límites de dispositivo deberán permitir que se sobrescriba la lista de notificaciones de Thrshold.

en	Notification and Global Lists
es	Notificación y listas globales

en	Resulting Membership:
es	Membresía resultante:

en	Device Threshold Warning Membership:
es	Membresía de Advertencia:

en	Device Threshold Alert Membership:
es	Membresía del umbral de alerta del dispositivo:

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Device(s) below.
es	Haga clic en "Continuar" para disociar la lista de notificaciones"%s" de los dispositivos que aparecen a continuación.

en	You may also Disassociate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.
es	También puede disociar los umbrales de dispositivos. Sin embargo, estos límites de dispositivo deberán permitir que se sobrescriba la lista de notificaciones de Thrshold.

en	[edit: %s]
es	[editar: %s]

en	[new]
es	[nuevo]

en	List General Settings
es	Parametrizaciones generales de la lista

en	Name
es	Nombre

en	Enter a name for this Notification List.
es	Introduzca un nombre para esta lista de notificaciones.

en	Description
es	Descripción

en	Enter a description for this Notification List.
es	Introduzca una descripción para esta Lista de avisos.

en	To disable all notifications from this Notification List, you can simply disable it here.
es	Para deshabilitar todas las notificaciones de esta lista de notificaciones, simplemente puede deshabilitarla aquí.

en	To Email Addresses
es	Direcciones de correo

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List.
es	Introduzca una lista de direcciones de correo electrónico separadas por comas para esta Lista de notificación.

en	BCC Email Addresses
es	Direcciones de correo

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List to be blind copied.
es	Introduzca una lista de direcciones de correo electrónico separadas por comas para esta Lista de notificación.

en	Email Style/Format File
es	Archivo de estilo/formato de correo electrónico

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
es	Elige el formateador HTML personalizado y el archivo CSS a usar. Este archivo contiene ambos HTML y CSS para formatear tu informe. Si contiene más que simple CSS, necesitas colocar un tag especial <REPORT> dentro del archivo. Este tag formato será reemplazado por el contenido del informe. Estos archivos están ubicados en el directorio 'formats'.

en	Associated Devices
es	Dispositivos Asociados

en	Search
es	Buscar

en	Site
es	Sitio

en	None
es	Ninguno

en	Device Template
es	Eliminar Plantilla(s)

en	Default
es	Predeterminado

en	Associated
es	Asociados

en	Go
es	Ir

en	Set/Refresh Filters
es	Definir/Refrescar Filtros

en	Clear
es	Restablecer

en	Clear Filters
es	Restablecer filtros

en	ID

en	Status
es	Estado

en	Associated Lists
es	Listas asociadas

en	Graphs
es	Gráficos

en	Data Sources
es	Fuentes de datos

en	Hostname
es	Nombre de equipo

en	Current List Only
es	Sólo lista actual

en	Current and Global List(s)
es	Lista(s) actual(es) y mundial(es)

en	No Associated Devices Found
es	No se encontraron dispositivos asociados

en	Associated Thresholds
es	Umbrales asociados

en	Template
es	Plantilla

en	State
es	Estado

en	All
es	Todos

en	Warning Lists
es	Listas de advertencia

en	Alert Lists
es	Listas de alerta

en	Type
es	Tipo

en	Templated
es	Sin plantilla

en	No

en	Yes
es	Sí

en	baseline-LOW
es	línea de base LOW

en	baseline-HIGH
es	línea de base ALTA

en	Select Users
es	Seleccionar usuarios

en	Specific Emails
es	Emails específicos

en	Current List
es	Lista actual

en	Unknown Threshold
es	Umbral desconocido

en	Log Only
es	Sólo registro

en	Editable

en	Read Only
es	Solo lectura

en	No Thresholds Found
es	No se han encontrado registros de umbral

en	Associated Templates
es	Plantillas asociadas

en	Rows
es	Filas

en	Unknown Template
es	Plantilla desconocida

en	No Threshold Templates
es	No hay plantillas de umbral

en	Lists
es	Listas

en	List Name
es	Nombre de Lista

en	Emails
es	Correos electrónicos

en	No Notification Lists
es	Listas de Notificación

en	Notification has been Suspended. Press the Resume button to resume it
es	La notificación ha sido suspendida. Presione el botón Reanudar para reanudarlo

en	Notification has been Resumed. Press the Suspend button to suspend it
es	Se ha reanudado la notificación. Presione el botón Suspender para suspenderlo

en	Pending Notifications have been removed from the database. Previously sent notification not purged will remain until they age out.
es	Las notificaciones pendientes se han eliminado de la base de datos. La notificación enviada anteriormente que no se haya purgado permanecerá hasta que caduque.

en	Click 'Continue' to delete the following Notification.
es	Haga clic en'Continuar' para Duplicar la(s) siguiente(s) Lista(s) de Notificaciones.

en	Click 'Continue' to delete all following Notifications.
es	Haga clic en'Continuar' para Duplicar la(s) siguiente(s) Lista(s) de Notificaciones.

en	Delete Notification
es	Borrar lista(s) de avisos

en	Delete Notifications
es	Borrar lista(s) de avisos

en	Event Notifications [ Notifications Suspended by User: %s, %s ago ]
es	Notificaciones de eventos [ Notificaciones suspendidas por el usuario: %s, hace %s ]

en	Event Notifications
es	Notificaciones de dispositivos muertos

en	Topic
es	Tema

en	Processed
es	Procesados

en	Suspend
es	Suspender

en	Suspend Notification Processing
es	No hay notificaciones SNMP

en	Resume
es	Reanudar

en	Resume Notification Processing
es	No hay notificaciones SNMP

en	Purge
es	Purgar

en	Purge Notification Queue
es	Preconfiguraciones de notificación SNMP

en	Notifications
es	Notificaciones

en	The supported notification topic.
es	Plantilla de umbral

en	Event Description
es	Descripción del evento

en	The name of the object as defined by the caller.
es	Nombre del objeto definido por el autor de la llamada.

en	The hostname that was the source of this event.
es	El número de fuentes de datos para este dispositivo

en	The Notification List used if any.
es	Sólo lista de avisos

en	Object ID
es	Objeto ID

en	The Object ID defined by the caller. Generally its unique 'id'.
es	El identificador de objeto definido por el autor de la llamada. Por lo general, su 'id' único.

en	Event Time
es	Hora del Evento

en	The time of the event as defined by the caller.
es	El tiempo de actividad oficial del dispositivo según lo informado por SNMP

en	Has the Notification Event been processed.
es	¿Se ha procesado el evento de notificación?

en	Errors
es	Error

en	Did this notification result in an error. Hover on the error column for details.
es	¿Esta notificación ha dado lugar a un error? Coloque el cursor sobre la columna de error para obtener más información.

en	Run Time
es	Tiempo

en	The time in seconds it took to process the event.
es	El tiempo en segundos que se tardó en procesar el evento.

en	Not Specified
es	No especificado

en	Done
es	Hecho

en	Pending
es	Pendiente

en	Errored
es	Error

en	Success
es	Exitoso

en	No Notifications
es	No hay notificaciones SNMP

en	Off
es	Apagado

en	On
es	Encendido

en	Toggle Threshold VRULES %s
es	Umbral de conmutación VRULES %s

en	Create Threshold
es	Crear Umbral

en	Alert Hi for %s (%s)
es	Alerta alta para %s ( %s)

en	Alert Low for %s (%s)
es	Alerta baja para %s ( %s)

en	Warning Hi for %s (%s)
es	Advertencia Alta para %s (%s)

en	Warning Low for %s (%s)
es	Advertencia baja para %s (%s)

en	Alert Hi for %s (%s %%%)
es	Alerta alta para %s ( %s %%%)

en	Alert Low for %s (%s %%%)
es	Alerta baja para %s (%s %%%)

en	Warning Hi for %s (%s %%%)
es	Advertencia Hola para %s (%s %%%)

en	Warning Low for %s (%s %%%)
es	Advertencia baja para %s (%s %%%)

en	Threshold Alert/Warning Values
es	Valores de alerta/aviso de umbral

en	Click 'Continue' to apply all appropriate Thresholds to these Device(s).
es	Haga clic en "Continuar" para aplicar todos los umbrales apropiados a estos dispositivos.

en	Create Threshold from Data Source
es	Crear umbral a partir de la fuente de datos

en	Auto-create Thresholds
es	Creación automática de umbrales

en	Created %s thresholds
es	Umbral creado: %s

en	No Threshold(s) Created. Either they already exist, or no suitable matches found.
es	No se han creado umbrales. O bien ya existen, o bien no se encontraron combinaciones coincidentes.

en	No Threshold(s) Created. Threshold(s) Template not found.
es	No se han creado umbrales. Umbral(es) Plantilla no encontrada.

en	The following Data Sources have no Threshold Templates associated with them
es	Las siguientes Fuentes de Datos no tienen Plantillas de Umbral asociadas con ellas

en	Click 'Continue' to create Thresholds for these Data Sources?
es	Haga clic en'Continuar' para crear Umbrales para estas Fuentes de Datos?

en	Available Threshold Templates
es	Plantillas de umbral disponibles

en	Select a Threshold Template
es	Seleccione una plantilla de umbral

en	There are no Threshold Templates associated with the following Data Sources
es	No hay plantillas de umbral asociadas con las siguientes fuentes de datos

en	Create Threshold from Template
es	Crear umbral a partir de un modelo

en	The following Graphs have no Threshold Templates associated with them
es	Los siguientes Gráficos no tienen Plantillas de Umbral asociadas con ellos

en	Press 'Continue' if you wish to create Threshold(s) for these Graph(s)
es	Pulse 'Continuar' si desea crear umbrales para estos gráficos

en	There are no Threshold Templates associated with the following Graphs
es	No hay plantillas de umbral asociadas con los siguientes gráficos

en	Associated Threshold Templates
es	Plantillas de umbral asociadas

en	Threshold Exists
es	Existe un umbral

en	Threshold Does Not Exist
es	El umbral no existe

en	Delete Threshold Template Association
es	Seleccione una plantilla de umbral

en	No Associated Threshold Templates.
es	No hay plantillas de umbral asociadas.

en	Add Threshold Template
es	Añadir plantilla de umbral

en	Add
es	Agregar

en	Add Threshold Template to Device
es	Añadir una plantilla de umbral a la plantilla de dispositivo

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device.
es	Haga clic en'Continuar' para eliminar la siguiente plantilla de umbral que se disociará de la plantilla de dispositivo.

en	Threshold Template Name: %s
es	Nombre de la plantilla de umbral: %s

en	Remove Threshold Template
es	Eliminar plantilla de umbral

en	Add Threshold Template to Device Template
es	Añadir una plantilla de umbral a la plantilla de dispositivo

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device Template.
es	Haga clic en'Continuar' para eliminar la siguiente plantilla de umbral que se disociará de la plantilla de dispositivo.

en	Either No Templates or Threshold(s) Already Exists - No Thresholds were created.
es	Ya no existen plantillas ni umbrales - No se crearon umbrales.

en	You are not authorized to modify one or more of the Thresholds selected
es	No está autorizado a modificar uno o más de los Umbrales seleccionados

en	Click 'Delete' to delete the following Threshold(s).
es	Haga clic en "Eliminar" para eliminar los siguientes Umbrales.

en	Delete Threshold(s)
es	Borrar Umbral(es)

en	Click 'Continue' to enable the following Threshold(s).
es	Haga clic en'Continuar' para activar los siguientes Umbrales.

en	Enable Threshold(s)
es	Habilitar Umbral(es)

en	Click 'Continue' to disable the following Threshold(s).
es	Haga clic en'Continuar' para desactivar los siguientes Umbrales.

en	Disable Threshold(s)
es	Desactivar Umbral(es)

en	Click 'Continue' to reapply Suggested Name(s) to the following Threshold(s).
es	Haga clic en "Continuar" para volver a aplicar los nombres sugeridos a los siguientes Umbrales.

en	Apply Suggestion
es	Aplicar sugerencia

en	Click 'Continue' to update the following Threshold(s) with their associate Template's details.
es	Haga clic en'Continuar' para actualizar los siguientes Umbrales con los detalles de su plantilla asociada.

en	Reapply Template
es	Volver a aplicar la plantilla

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered, will be ignored.
es	Haga clic en 'Continuar' para reconocer los siguientes umbrales. Los umbrales que no lo permitan, o que no se activen, serán ignorados.

en	Acknowledge Threshold(s)
es	Confirmar Plantilla(s)

en	Click 'Continue' to Resume Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.
es	Haga clic en 'Continuar' para reanudar las notificaciones de los siguientes umbrales. Los umbrales que no lo permitan o que no se activen serán ignorados.

en	Resume Notifications for Threshold(s)
es	Borrar lista(s) de avisos

en	Click 'Continue' to Suspend Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.
es	Haga clic en 'Continuar' para suspender las notificaciones de los siguientes umbrales. Los umbrales que no lo permitan o que no se activen serán ignorados.

en	Suspend Notification for Threshold(s)
es	Lista(s) de notificaciones duplicada(s)

en	Invalid action detected, can not proceed
es	Acción no válida detectada, no puede proceder

en	Threshold Management
es	Gestión de umbrales

en	Apply Filters
es	Aplicar Filtros

en	Return to Defaults
es	Volver a Predeterminados

en	Data Template
es	Plantilla de datos

en	Disabled at Template
es	Plantilla de datos

en	Disabled at Threshold
es	Desactivar umbral

en	Ack Required
es	Ack Requerido

en	External ID
es	ID externo

en	The Threshold Type. For Baseline Types: [TIP] refers to the Time In the Past with MIN, MAX, AVG, and LAST from no more than a day in time from that period. [AOT] refers to the Average over the entire Time period. If there is a colon followed by MIN, MAX, AVG, LAST, the Value came from that Consolidation Function.
es	El tipo de umbral. Para los tipos de línea base: [TIP] se refiere al tiempo en el pasado con MIN, MAX, AVG y LAST de no más de un día en el tiempo de ese período. [AOT] se refiere al promedio durante todo el período de tiempo. Si hay dos puntos seguidos de MIN, MAX, AVG, LAST, el valor proviene de esa función de consolidación.

en	DSName
es	DSNombre

en	Current
es	Actual

en	The last measured value for the Data Source
es	El último valor medido para la fuente de datos

en	High
es	Alto

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.
es	Los valores altos de Advertencia / Alerta. NOTA: Los valores de línea base son un porcentaje, todos los demás valores son valores de visualización que pueden ser modificados por un cdef.

en	Low
es	Bajo

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.
es	Los valores de advertencia / alerta bajos. NOTA: Los valores de línea base son un porcentaje, todos los demás valores son valores de visualización que pueden ser modificados por un cdef.

en	Trigger
es	Activador

en	Duration
es	Duracion

en	Repeat
es	Repetir

en	In State
es	Hace

en	The amount of time that has passed since the Threshold either Breached or was Triggered
es	La cantidad de tiempo que ha pasado desde que el umbral fue traspasado o alcanzado

en	Acknowledgment required for this Threshold
es	Reconocimiento requerido para este Umbral

en	No [Template:Thold]
es	Sin plantilla

en	No [Template]
es	No hay plantillas

en	No [Thold]
es	Umbrales

en	%d Triggers
es	%d Disparadores

en	No Thresholds
es	Umbrales

en	Threshold Deleted, can not Edit!
es	Umbral borrado, ¡no puede ser editado!

en	Graph Data
es	Datos de gráfico

en	Edit Threshold Template
es	Añadir plantilla de umbral

en	Data Source Description:
es	Descripción de la fuente de datos:

en	Associated Graph (Graphs using this RRD):
es	Gráfico asociado (Gráficos que utilizan este RRD):

en	Last:
es	Ultimo:

en	WHi:

en	WLo:

en	AHi:

en	ALo:

en	BL Up:
es	BL Arriba:

en	BL Down:
es	BL abajo:

en	Unknown Template ID %d
es	Plantilla ID %d desconocida

en	Not Templated
es	Sin plantilla

en	Data Source Item [ %s ] - Current value: [ %s ]
es	Fuente de datos[%s] - Valor actual: [%s]

en	Replacement Fields: %s
es	Campos de sustitución: %s

en	Data Sources: %s
es	Fuentes de Datos [%s]

en	Template/Enabled Information
es	Plantilla/Información habilitada

en	Template Propagation Enabled
es	Propagación de plantillas activada

en	Whether or not these settings will be propagated from the Threshold template.
es	Si estos ajustes se propagarán o no desde la plantilla Threshold.

en	Template Name
es	Nombre de Plantilla

en	Name of the Threshold Template the Threshold was created from.
es	Nombre de la plantilla de umbral a partir de la cual se creó el umbral.

en	Enabled at Template Level
es	Habilitado a nivel de plantilla

en	A Threshold must be enabled both at the Template Level and the Threshold level to be checked.
es	Un umbral debe estar habilitado tanto en el nivel de plantilla como en el nivel de umbral que se va a verificar.

en	Enabled at Threshold Level
es	Activar Umbral

en	General Settings
es	Opciones generales

en	Name (Displayed)
es	Nombre (mostrado)

en	Provide the Thresholds a meaningful name
es	Proporcionar a los Umbrales un nombre significativo

en	Name (Format)
es	Nombre (Formato)

en	Warning HRULE Color
es	Advertencia HRULE Color

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Warning Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
es	Seleccione un color para el gráfico HRULE para los umbrales de advertencia. Seleccione'Ninguno' para No HRULE. Nota: Esta función sólo es compatible con los tipos de manipulación de datos 'Valor exacto' y 'Porcentaje' en este momento.

en	Alert HRULE Color
es	Alerta HRULE Color

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Alert Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
es	Por favor, elija un color para el gráfico HRULE para los umbrales de alerta. Seleccione'Ninguno' para No HRULE. Nota: Esta función sólo es compatible con los tipos de manipulación de datos 'Valor exacto' y 'Porcentaje' en este momento.

en	Graph Timespan
es	Plantilla de gráficos

en	The Graph End time will be set at the time of triggering. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.
es	La hora de finalización del gráfico se establecerá en el momento de la activación. La hora de inicio del gráfico será la hora de finalización menos el intervalo de tiempo del gráfico.

en	Skip Scaling on HRULEs
es	Omitir el escalado en HRULE

en	If Checked, the Scale on the Graph will not be impacted by either the Alert or Warning HRULEs.
es	Si está marcada, la escala en el gráfico no se verá afectada por las reglas HRULE de alerta o advertencia.

en	Weekend Exemption
es	Exención de fin de semana

en	If this is checked, this Threshold will not alert on weekends.
es	Si esta opción está seleccionada, este Umbral no alertará los fines de semana.

en	Disable Restoration Email
es	Desactivar correo electrónico de restauración

en	If this is checked, Threshold will not send an alert when the Threshold has returned to normal status.
es	Si esta opción está seleccionada, Threshold no enviará una alerta cuando el Threshold haya vuelto a su estado normal.

en	Acknowledgment Options
es	Opciones de reconocimiento

en	There are three Acknowledgment levels that control how you must respond to a Threshold breach condition. They are:<br><br><ul><li><i>None Required</i> - When you select this option, no Acknowledgment is required for a Threshold breach.</li><li><i>Suspendible Notification</i> - With this option, once you Acknowledge or Suspend Notifications on the Threshold, you will no longer receive notifications while it is breached. You may subsequently, Resume Notifications while its breached.</li><li><i>Persistent Acknowledgment</i> - With this option, even after the Threshold has returned to normal, you must Acknowledge the Threshold and provide an optional Operator Message.</li></ul>
es	Hay tres niveles de Reconocimiento que controlan cómo debe responder a una condición de traspaso del Umbral. Son:<br><br><ul><li><i>Ninguno Requerido</i> - Cuando usted selecciona esta opción, no se requiere ningún Reconocimiento para una violación del Umbral.</li><li><i>Notificación suspendible</i> - Con esta opción, una vez que reconozcas o suspendas las notificaciones en el umbral, no recibirás mas notificaciones mientras este sea traspasado. Puedes resumir las notificaciones subsecuentemente mientras sea traspasado.</li><li><i>Reconocimiento persistente</i> - Con esta opción, aún después de que el umbral ha regresado a la normalidad, debes reconocer el umbral y proveer un mensaje opcional de Operador.</li></ul>

en	None Required
es	Ninguno Requerido

en	Suspendible Notification
es	No hay notificaciones SNMP

en	Persistent Acknowledgment
es	Reconocimiento Persistente

en	Threshold Type
es	Tipo de umbral

en	The type of Threshold that will be monitored.
es	El tipo de umbral que será monitoreado.

en	Re-Alert Cycle
es	Ciclo de Re-Alerta

en	Repeat alert after this amount of time has passed since the last alert.
es	Repita la alerta después de que haya transcurrido este tiempo desde la última alerta.

en	Warning - High / Low Settings
es	Advertencia - Configuración Alta / Baja

en	Numeric values for High and Low Thresholds can include the following suffixes for numbers greater than 1 to 'K', 'M', 'G', 'T', 'P', 'E', 'Z', 'Y', and for numbers less than 1 'm', 'u', 'p', 'f'.
es	Los valores numéricos de los umbrales alto y bajo pueden incluir los siguientes sufijos para números mayores que 1 a 'K', 'M', 'G', 'T', 'P', 'E', 'Z', 'Y' y para números menores que 1 'm', 'u', 'p', 'f'.

en	High Threshold
es	Umbral alto

en	If set and Data Source value goes above this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
es	Si se establece y el valor de la fuente de datos supera este número, se activará una advertencia. NOTA: Este valor debe ser un número RAW. El valor mostrado en el gráfico puede ser modificado por un cdef.

en	Low Threshold
es	Umbral bajo

en	If set and Data Source value goes below this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
es	Si se establece y el valor de la fuente de datos cae por debajo de este número, se activará una advertencia. NOTA: Este valor debe ser un número RAW. El valor mostrado en el gráfico puede ser modificado por un cdef.

en	Breach Duration
es	Duración del incumplimiento

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for a warning to be raised. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
es	La cantidad de tiempo que la fuente de datos debe estar en violación del Umbral para que se produzca una advertencia.

en	Alert - High / Low Settings
es	Alerta - Configuración Alta / Baja

en	If set and Data Source value goes above this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
es	Si se establece y el valor de la fuente de datos supera este número, se activará la alerta. NOTA: Este valor debe ser un número RAW. El valor mostrado en el gráfico puede ser modificado por un cdef.

en	If set and Data Source value goes below this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
es	Si se establece y el valor de la fuente de datos cae por debajo de este número, se activará la alerta. NOTA: Este valor debe ser un número RAW. El valor mostrado en el gráfico puede ser modificado por un cdef.

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for an alert to be raised.
es	La cantidad de tiempo que la fuente de datos debe estar en violación del Umbral para que se produzca una alerta.

en	Warning - Time Based Settings
es	Advertencia - Ajustes basados en el tiempo

en	Breach Count
es	Recuento de infracciones

en	The number of times the Data Source must be in breach of the Threshold.
es	El número de veces que la fuente de datos debe estar en violación del Umbral.

en	Breach Window
es	Ventana de Brecha

en	The amount of time in the past to check for Threshold breaches.
es	La cantidad de tiempo en el pasado para comprobar si se ha producido una violación del umbral.

en	Alert - Time Based Settings
es	Alerta - Configuración basada en el tiempo

en	Baseline Settings
es	Parametrizaciones básicas

en	The type of Baseline. [TIP] is the Time in Past, [AOT] is the Average over Time. Percentage Deviation is a percentage value from the historical value. Absolute Value is a deviation either above or below the Baseline over that historical value. For the [TIP] Baseline Types, the MIN, MAX, AVG, and LAST will come from no more than a one day time period at that point in time.
es	El tipo de línea base. [TIP] es el tiempo en el pasado, [AOT] es el promedio en el tiempo. La desviación porcentual es un valor porcentual del valor histórico. El valor absoluto es una desviación por encima o por debajo de la línea de base con respecto a ese valor histórico. En el caso de los tipos de línea base [TIP], MIN, MAX, AVG y LAST provendrán de un período de tiempo de no más de un día en ese momento.

en	Consolidation Function
es	Función de consolidación

en	Average
es	Promedio (ms)

en	Minimum
es	Mínimo

en	Maximum
es	Máximo

en	Last
es	Ultimo:

en	The Consolidation function to use for the Baseline Type value calculation.
es	La función Consolidación que se va a utilizar para el cálculo del valor de Tipo de línea base.

en	Time Range
es	Intervalo de tiempo

en	Specifies the point in the past (based on rrd resolution) that will be used as a reference or the duration to use for the Floating Average when using the Floating Average type Threshold
es	Especifica el punto en el pasado (basado en la resolución rrd) que se utilizará como referencia

en	Deviation UP
es	Desviación UP

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, the upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
es	Especifica la desviación porcentual permitida para el límite superior del umbral. Si no está configurado, el límite superior del umbral no se comprobará en absoluto.

en	Deviation DOWN
es	Desviación DOWN

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, the lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
es	Especifica la desviación permitida en porcentaje para el Umbral de límite inferior. Si no está configurado, el Umbral de límite inferior no se comprobará en absoluto.

en	Trigger Count
es	Recuento de disparos

en	Number of consecutive times the Data Source must be in breach of the baseline Threshold for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (<b>Default: %s cycles</b>)
es	Número de veces consecutivas que la fuente de datos debe superar el umbral de referencia para que se produzca una alerta. <br>Dejar vacío para utilizar el valor por defecto (<b>Por defecto: %s cycles</b>)

en	Data Manipulation
es	Manipulación de datos

en	Data Type
es	Tipo de Datos

en	Special formatting for the given data.
es	Formato especial para los datos dados.

en	Threshold CDEF
es	Umbral CDEF

en	Apply this CDEF before returning the data.
es	Aplique este CDEF antes de devolver los datos.

en	Percent Data Source
es	Porcentaje Fuente de datos

en	Second Data Source Item to use as total value to calculate percentage from.
es	Segundo elemento de la fuente de datos que se utilizará como valor total para calcular el porcentaje de.

en	Show Units
es	Mostrar unidades

en	Display units for very large or small numbers.
es	Mostrar unidades para números muy grandes o pequeños.

en	Force Units Suffix
es	Sufijo de unidades de fuerza

en	If you wish to display a forced unit suffix on the various Threshold pages and Notifications, enter it here. The size is limited to no more than 10 characters.
es	Si desea mostrar un sufijo de unidad forzado en las distintas páginas de umbral y notificaciones, introdúzcalo aquí. El tamaño está limitado a no más de 10 caracteres.

en	Decimal Digits to Display
es	Dígitos decimales para mostrar

en	The number of decimal digits to display for Threshold and Current Values. The default is auto or 2.
es	El número de dígitos decimales que se mostrarán para los valores de umbral y actuales. El valor predeterminado es auto o 2.

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span class="deviceUp">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span class="deviceUp">|ds:dsname|</span>. For example, <span class="deviceUp">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br><br>Math Operators: <span class="deviceUp">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span class="deviceUp">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span class="deviceUp">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span class="deviceUp">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s
es	Una expresión RPN es una expresión RPN compatible con RRDtool. La sintaxis incluye todas las funciones siguientes además de las expresiones de sustitución de consulta de datos y dispositivos, como <span class="deviceUp">|query_ifSpeed|</span>. Para utilizar una fuente de datos en la expresión RPN, debe utilizar la sintaxis: <class="deviceUp">|ds:dsname|</span>. Por ejemplo, <span class="deviceUp">|ds:traffic_in|</span> obtendrá el valor actual de la fuente de datos traffic_in para los archivos RRD asociados con el gráfico. Cualquier fuente de datos para un gráfico puede ser incluida. <br><br>br>Operadores matemáticos: <class="deviceUp">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Funciones: <class="deviceUp">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <class="deviceUp">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <class="deviceUp">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s

en	Upper Data Source
es	Data Source

en	Upper data source to calculate the total value.
es	Fuente de datos superior para calcular el valor total.

en	Notification Settings
es	Opciones de notificación

en	Alert Subject
es	Preconfiguraciones de alertas

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
es	Este es el mensaje que se mostrará en la parte superior de todas las advertencias de umbral (255 caracteres MAX). HTML está permitido, pero se eliminará para los correos electrónicos de sólo texto. Hay varios descriptores que pueden ser usados.<br>&#060DESCRIPCIÓN&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#060DATE&#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#060URL&#060GRAPHID&#062 &#060VALOR ACTUAL&#062 &#060NOMBRE DEL UMBRAL&#062 &#060NOMBRE DEL UMBRAL&#060NOMBRE DEL OBJETO&#062 &#060GRÁFICO&#060NOTAS&#62 &#060NOTAS&#060NOTAS&#062

en	Alert Body
es	Cuerpo del correo electrónico de alerta

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062
es	Este es el mensaje que se mostrará en la parte superior de todas las Alertas de Umbral (255 caracteres MAX). HTML está permitido, pero se eliminará para los correos electrónicos de sólo texto. Hay varios descriptores que pueden ser usados. <br>eg. &#060DESCRIPCIÓN&#062 &#060HOSTNAME&#060TIME&#060TIME&#062 &#060URL&#060GRAPHID&#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#060THRESEARCH&#060DSNAME&#062 &#060SUBJETO&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#060LOW&#060DURATION&#060TRIGGER&#060DETAILS_URL&#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_IACHED_ITEMS&#062

en	Warning Subject
es	Recuperación del dispositivo Sujeto

en	This is the Warning Email subject that will be displayed in the Email after change to Warning (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
es	Este es el mensaje que se mostrará en la parte superior de todas las advertencias de umbral (255 caracteres MAX). HTML está permitido, pero se eliminará para los correos electrónicos de sólo texto. Hay varios descriptores que pueden ser usados.<br>&#060DESCRIPCIÓN&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#060DATE&#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#060URL&#060GRAPHID&#062 &#060VALOR ACTUAL&#062 &#060NOMBRE DEL UMBRAL&#062 &#060NOMBRE DEL UMBRAL&#060NOMBRE DEL OBJETO&#062 &#060GRÁFICO&#060NOTAS&#62 &#060NOTAS&#060NOTAS&#062

en	Warning Body
es	Cuerpo del correo electrónico de advertencia

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062
es	Este es el mensaje que se mostrará en la parte superior de todas las advertencias de umbral (255 caracteres MAX). HTML está permitido, pero se eliminará para los correos electrónicos de sólo texto. Hay varios descriptores que pueden ser usados. <br>eg. &#060DESCRIPCIÓN&#062 &#060HOSTNAME&#060TIME&#060TIME&#062 &#060URL&#060GRAPHID&#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#060THRESEARCH&#060DSNAME&#062 &#060SUBJETO&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#060LOW&#060DURATION&#060TRIGGER&#060DETAILS_URL&#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_IACHED_ITEMS&#062

en	Restoral Subject
es	Evento Restaurador

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email after a Restoral to Normal (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
es	Este es el mensaje que se mostrará en la parte superior de todas las advertencias de umbral (255 caracteres MAX). HTML está permitido, pero se eliminará para los correos electrónicos de sólo texto. Hay varios descriptores que pueden ser usados.<br>&#060DESCRIPCIÓN&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#060DATE&#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#060URL&#060GRAPHID&#062 &#060VALOR ACTUAL&#062 &#060NOMBRE DEL UMBRAL&#062 &#060NOMBRE DEL UMBRAL&#060NOMBRE DEL OBJETO&#062 &#060GRÁFICO&#060NOTAS&#62 &#060NOTAS&#060NOTAS&#062

en	Restoral Email Body
es	Cuerpo del correo electrónico de alerta

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
es	Este es el mensaje que se mostrará en la parte superior de todas las advertencias de umbral (255 caracteres MAX). HTML está permitido, pero se eliminará para los correos electrónicos de sólo texto. Hay varios descriptores que pueden ser usados.<br>&#060DESCRIPCIÓN&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#060DATE&#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#060URL&#060GRAPHID&#062 &#060VALOR ACTUAL&#062 &#060NOMBRE DEL UMBRAL&#062 &#060NOMBRE DEL UMBRAL&#060NOMBRE DEL OBJETO&#062 &#060GRÁFICO&#060NOTAS&#62 &#060NOTAS&#060NOTAS&#062

en	Warning Notification List
es	Lista de avisos de advertencia

en	You may specify choose a Notification List to receive Warnings for this Data Source
es	Puede especificar una lista de notificaciones para recibir advertencias para esta fuente de datos

en	Alert Notification List
es	Lista de notificación de alertas

en	You may specify choose a Notification List to receive Alerts for this Data Source
es	Puede especificar una lista de notificaciones para recibir alertas de esta fuente de datos

en	Style/Format File
es	Archivo de estilo/formato

en	SNMP Notification - Event Category
es	Notificación SNMP - Categoría de evento

en	To allow a NMS to categorize different SNMP notifications more easily please fill in the category SNMP notifications for this template should make use of. E.g.: "disk_usage", "link_utilization", "ping_test", "nokia_firewall_cpu_utilization" ...
es	Para que un NMS pueda categorizar más fácilmente las diferentes notificaciones SNMP, por favor, rellene la categoría de notificaciones SNMP para esta plantilla. Por ejemplo..: "uso_del_disco", "utilización_de_enlaces", "ping_test", "nokia_firewall_cpu_utilization" ....

en	SNMP Event Description
es	Descripción del evento SNMP

en	You can customize the event description being sent out to the SNMP notification receivers by using variable bindings. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) substitution variables can be used as well as following varbinds:<br>&#060;THRESHOLDNAME&#062; &#060;HOSTNAME&#062; &#060;HOSTIP&#062; &#060;TEMPLATE_ID&#062; &#060;TEMPLATE_NAME&#062; &#060;THR_TYPE&#062; &#060;DS_NAME&#062; &#060;HI&#062; &#060;LOW&#062; &#060;EVENT_CATEGORY&#062; &#060;FAIL_COUNT&#062; &#060;FAIL_DURATION&#062;
es	Puede personalizar la descripción del evento que se envía a los receptores de notificaciones SNMP utilizando varbinds adicionales. Se soportarán las siguientes fijaciones de variables:<br>&#060;THRESHOLDNAME&#062; &#060;HOSTNAME&#062; &#060;HOSTIP&#062; &#060;TEMPLATE_ID&#062; &#060;TEMPLATE_NAME&#062; &#060;THR_TYPE&#062; &#060;DS_NAME&#060;HI&#062; &#060;LOW&#062; &#060;EVENT_CATEGORY&#0602; &#060;FAIL_COUNT&#062; &#060;FAIL_DURATION&#062;

en	SNMP Notification - Alert Event Severity
es	Notificación SNMP - Gravedad del evento de alerta

en	Severity to be used for alerts. (low impact -> critical impact)
es	Gravedad que se utilizará para las alertas. (bajo impacto -> impacto crítico)

en	Medium
es	Media

en	SNMP Notification - Warning Event Severity
es	Notificación SNMP - Gravedad del evento de advertencia

en	Severity to be used for warnings. (Low impact -> Critical impact).<br>Note: The severity of warnings has to be equal or lower than the severity being defined for alerts.
es	Gravedad que se utilizará para las advertencias. (Bajo impacto -> Impacto crítico).<br>Nota: La gravedad de las alertas debe ser igual o inferior a la que se está definiendo para las alertas.

en	Notify accounts
es	Notificar a las cuentas

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.
es	Este es un listado de las cuentas que serán notificadas cuando este Umbral sea violado.

en	Alert Emails
es	Emails de Alerta

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this data source (comma separated)
es	Puede especificar aquí Emails adicionales para recibir alertas de esta fuente de datos (separados por comas)

en	Warning Emails
es	Emails de advertencia

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this data source (comma separated)
es	Usted puede especificar aquí Emails adicionales para recibir avisos para esta fuente de datos (separados por comas)

en	If checked, Threshold notification will be sent to your local syslog.
es	Si esta opción está seleccionada, la notificación de Umbral será enviada a su syslog local.

en	Priority/Level
es	Prioridad/Nivel

en	This is the Priority Level that will be logged into your syslog messages.
es	Este es el nivel de prioridad que se registrará en los mensajes del syslog.

en	Facility
es	Instalaciones

en	This is the Facility that will be used for this Threshold.
es	Esta es la Facilidad que se utilizará para este Umbral.

en	Event Triggering (Shell Command)
es	Disparo de Eventos (Comando Shell)

en	High Trigger Command
es	Alto Mando de Disparo

en	If set, and if a High Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data Input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
es	Si se establece, y si se rompe un Umbral Alto, se ejecutará esta orden. Por favor, introduzca un comando válido. Además, hay varias etiquetas de reemplazo disponibles que se pueden usar para pasar información desde el Umbral al script. Entre ellas se incluyen &#060DESCRIPCIÓN&#062 &#060HOSTNAME&#060TIME&#060TIME&#062 &#060URL&#060GRAPHID&#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#060THRESEARCH&#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#060LOW&#060DURATION&#060TRIGGER&#060DETAILS_URL&#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_IACHED_ITEMS&#062. Por último, se puede reemplazar el host, la consulta de datos y la entrada de datos. Por ejemplo, si tiene un dato personalizado de entrada de datos llamado pendiente, para realizar el uso de reemplazo |pendiente|. Para la consulta de datos y la sustitución de host, utilice las convenciones Cacti |query_xxxx|, y |host_xxxx| respectivamente.

en	Low Trigger Command
es	Mando de disparo bajo

en	If set, and if a Low Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
es	Si está configurado, y si se rompe un Umbral Bajo, se ejecutará esta orden. Por favor, introduzca un comando válido. Además, hay varias etiquetas de reemplazo disponibles que se pueden usar para pasar información desde el Umbral al script. Entre ellas se incluyen &#060DESCRIPCIÓN&#062 &#060HOSTNAME&#060TIME&#060TIME&#062 &#060URL&#060GRAPHID&#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#060THRESEARCH&#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#060LOW&#060DURATION&#060TRIGGER&#060DETAILS_URL&#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_IACHED_ITEMS&#062. Por último, se puede reemplazar el host, la consulta de datos y la entrada de datos. Por ejemplo, si tiene un dato personalizado de entrada de datos llamado pendiente, para realizar el uso de reemplazo |pendiente|. Para la consulta de datos y la sustitución de host, utilice las convenciones Cacti |query_xxxx|, y |host_xxxx| respectivamente.

en	Norm Trigger Command
es	Comando Norm Trigger

en	If set, when a thold falls back to a normal value, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
es	Si está configurado, cuando un thold vuelve a un valor normal, se ejecutará este comando. Por favor, introduzca un comando válido. Además, hay varias etiquetas de reemplazo disponibles que se pueden usar para pasar información desde el Umbral al script. Entre ellas se incluyen &#060DESCRIPCIÓN&#062 &#060HOSTNAME&#060TIME&#060TIME&#062 &#060URL&#060GRAPHID&#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#060THRESEARCH&#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#060LOW&#060DURATION&#060TRIGGER&#060DETAILS_URL&#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_IACHED_ITEMS&#062. Por último, se puede reemplazar el host, la consulta de datos y la entrada de datos. Por ejemplo, si tiene un dato personalizado de entrada de datos llamado pendiente, para realizar el uso de reemplazo |pendiente|. Para la consulta de datos y la sustitución de host, utilice las convenciones Cacti |query_xxxx|, y |host_xxxx| respectivamente.

en	Other Settings
es	Otras opciones

en	Enter an Eternal ID for this Threshold.
es	Seleccione el gráfico para el umbral.

en	Operator Notes
es	Notas del operador

en	Enter instructions here for an operator who may be receiving the Threshold message.
es	Introduzca aquí las instrucciones para un operador que pueda estar recibiendo el mensaje de Umbral.

en	Select Users(s)
es	Seleccione Usuarios(s)

en	Users Selected
es	Usuarios seleccionados

en	All Users Selected
es	Todos los usuarios seleccionados

en	< 1 Minute
es	1 Minuto

en	Since Created
es	Crear

en	Log
es	Registro

en	Time:
es	Hora:

en	User:
es	Usuario:

en	System:
es	Sistema:

en	Swaps:
es	Intercambios:

en	Pages:
es	Páginas:

en	Only logging, maint device
es	Solo registro, dispositivo principal

en	Link to Graph in Cacti
es	Enlace a la Gráfica en Cactus

en	<html><body>An alert has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
es	<Se ha emitido una alerta que requiere su atención: <DESCRIPCIÓN> (<NOMBRE>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Mensaje</b>: <TEMA><br><br><br><GRAPH></body></html>

en	<html><body>A warning has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
es	<Se ha emitido una advertencia que requiere su atención.<br><br><br><b>Dispositivo</b>: <DESCRIPCIÓN> (<NOMBRE>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Mensaje</b>: <TEMA><br><br><br><GRAPH></body></html>

en	<html><body>A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
es	Se ha emitido una alerta que requiere su atención. <br><br><fuerte>Dispositivo</fuerte>: <DESCRIPCIÓN> (<NOMBRE>)<br><fuerte>URL</fuerte>: <URL><br><fuerte>Mensaje</fuerte>: <TEMA><br><br><br><GRÁFICOS>

en	%% Dev [TIP:%s]
es	Desviación UP

en	Abs Val [TIP:%s]
es	Abs Val [CONSEJO:%s]

en	%%% Dev [AOT:%s]
es	Desviación UP

en	Abs Val [AOT:%s]

en	The Device ID was not set while trying to create Graph and Threshold
es	El ID de dispositivo no se ha configurado mientras se intentaba crear el gráfico y el umbral

en	The Threshold Template ID was not found while trying to create Graph and Threshold
es	El ID de la plantilla de umbral no se fue encontrada al intentar crear el gráfico y el umbral

en	The Threshold Template ID was not set while trying to create Graph and Threshold
es	El ID de la plantilla de umbral no fue configurada mientras se intentaba crear el gráfico y el umbral

en	The Graph Creation failed for Threshold Template
es	La Creación de Gráficos falló para la Plantilla de Umbral

en	Threshold was Autocreated due to Device Template mapping
es	El umbral fue autocreado debido a la asignación de plantillas de dispositivos

en	Permission Denied
es	Permiso denegado

en	Record Updated
es	Registro actualizado

en	Failed to find linked Graph Template Item '%d' on Threshold '%d'
es	Fallo al encontrar el elemento vinculado a la plantilla del gráfico '%d' en el umbral '%d'

en	Created Threshold: %s
es	Umbral creado: %s

en	You must specify either 'High Alert Threshold' or 'Low Alert Threshold' or both!
es	Debe especificar'High Alert Threshold' o'Low Alert Threshold' o ambos!<br>RECORD NOT UPDATED!

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
es	Umbrales imposibles: 'High Threshold' más pequeño que o igual a 'Low Threshold'<br>RECORD NOT UPDATED!

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' smaller than the 'Low Warning Threshold'!
es	Umbrales imposibles: 'High Warning Threshold' más pequeño que o igual a 'Low Warning Threshold'<br>RECORD NOT UPDATED!

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' larger than the 'High Alert Threshold'!
es	Umbrales imposibles: 'High Warning Threshold' más pequeño que o igual a 'Low Warning Threshold'<br>RECORD NOT UPDATED!

en	Impossible threshold: 'Low Alert Threshold' larger than the 'Low Warning Threshold'!
es	Umbrales imposibles: 'High Warning Threshold' más pequeño que o igual a 'Low Warning Threshold'<br>RECORD NOT UPDATED!

en	With baseline thresholds enabled.
es	Con los umbrales de línea de base activados.

en	Time reference in the past must be set to positive integer value!
es	%s' debe ajustarse a un número entero positivo!<br>RECORD NOT UPDATED!

en	You must specify either 'Baseline Deviation UP' or 'Baseline Deviation DOWN' or both!
es	Debe especificar'Baseline Deviation UP' o'Baseline Deviation DOWN' o ambos!<br>RECORD NOT UPDATED!

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'
es	Umbrales imposibles: 'High Threshold' más pequeño que o igual a 'Low Threshold'<br>RECORD NOT UPDATED!

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be greater or eval to 1!
es	Umbral imposible: ¡El recuento de activadores de alertas debe ser mayor o igual a 1!

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!
es	Umbral imposible: El recuento de activadores de alertas debe ser menor o igual que el recuento de activadores o la evaluación debe ser de 1.

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be greater or eval to 1!
es	Umbral imposible: ¡El recuento de activadores de advertencia debe ser mayor o igual a 1!

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!
es	Umbrales imposibles: 'High Warning Threshold' más pequeño que o igual a 'Low Warning Threshold'<br>RECORD NOT UPDATED!

en	Impossible threshold: 'Low Warning Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
es	Umbrales imposibles: 'High Warning Threshold' más pequeño que o igual a 'Low Warning Threshold'<br>RECORD NOT UPDATED!

en	Unknown Threshold Type!
es	Umbral desconocido

en	No Thresholds Templates associated with the Device's Template.
es	Plantillas sin umbrales asociadas a la plantilla del dispositivo.

en	Mailer Error: No <b>TO</b> address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert Email</b> setting.
es	Error de correo: No <b>TO</b> dirección!!<br>Si utiliza el enlace <i>Test Mail</i>, configure la opción <b>Alert Email</b>.

en	Acknowledge Threshold
es	Umbral desconocido

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s).
es	Haga clic en "Continuar" para confirmar los siguientes umbrales.

en	Threshold Template Subordinate Data Template Not Found!
es	Plantilla de umbral Plantilla de datos subordinados no encontrada!

en	Threshold Template Subordinate Data Source Not Found!
es	Plantilla de umbral de fuente de datos subordinada no encontrada!

en	Threshold Template import columns do not match the database schema
es	Las columnas de importación de la plantilla de umbral no coinciden con el esquema de la base de datos

en	Imported
es	Importado

en	Threshold Template '%s' %s!
es	Plantilla de umbral '%s' %s!

en	Updated
es	Actualizado

en	Import
es	Importar

en	Threshold Template '%s' %s Failed!
es	Plantilla de Umbral '%s' %s Fallido!

en	Update
es	Actualizar

en	Errors encountered while attempting to import Threshold Template data.
es	Se han producido errores al intentar importar los datos de la plantilla de umbral.

en	Threshold Template Import data was not found to be XML data.
es	No se encontraron datos XML en los datos importados para la plantilla del umbral.

en	Threshold Template Import data was not correct while importing Threshold Template.
es	El ID de la plantilla de umbral no se ha configurado al intentar crear el gráfico y el umbral.

en	The Threshold has been Ascknowledged.
es	El tipo de umbral que será monitoreado.

en	The Threshold will no longer generate Alerts, Notifications, or execute commands.
es	El umbral ya no generará alertas, notificaciones ni ejecutará comandos.

en	The Threshold will restart generating Alerts.
es	El umbral reiniciará la generación de alertas.

en	Threshold Status
es	Estado del umbral

en	Actions
es	Acciones

en	Ack Detail
es	Ack Detalle

en	Edit Threshold
es	Editar umbral

en	Disable Threshold
es	Desactivar umbral

en	Enable Threshold
es	Activar Umbral

en	To enable the Threshold, enable the Template first
es	Seleccione una plantilla de umbral

en	View Graph
es	Ver gráfico

en	View Threshold History
es	Ver historial de umbrales

en	Suspend Notifications until the Threshold clears
es	Lista(s) de notificaciones duplicada(s)

en	Resume Notifications for this breached Threshold
es	Borrar lista(s) de avisos

en	Acknowledgement Message
es	Reconocimientos

en	Date
es	Fecha

en	Comment Not Found
es	Comentario no encontrado

en	Ack History
es	Historia de Ack

en	No name set
es	Sin conjunto de nombres

en	Hover over icons for help
es	Pase el ratón por encima de los iconos para obtener ayuda

en	A description for the Device
es	Una descripción del dispositivo

en	A Cacti unique identifier for the Device
es	Un identificador único de Cacti para el dispositivo

en	The number of Graphs for this Device
es	El número de Gráficos para este Dispositivo

en	The number of Data Sources for this Device
es	El número de fuentes de datos para este dispositivo

en	The status for this Device as of the last time it was polled
es	El estado de este dispositivo desde la última vez que se sondeó

en	The last time Cacti found an issue with this Device. It can be higher than the Uptime for the Device, if it was rebooted between Cacti polling cycles
es	La última vez Cacti encontró un problema con este dispositivo. Puede ser mayor que el tiempo de actividad del dispositivo, si se reinició entre los ciclos de sondeo de Cacti

en	Uptime
es	Tiempo arriba

en	The official uptime of the Device as reported by SNMP
es	El tiempo de actividad oficial del dispositivo según lo informado por SNMP

en	The official hostname for this Device
es	El nombre de host oficial para este dispositivo

en	Current (ms)
es	Tiempo actual (ms)

en	The current response time for the Cacti Availability check
es	El tiempo de respuesta actual para la comprobación de disponibilidad de cactus

en	Average (ms)
es	Promedio (ms)

en	The average response time for the Cacti Availability check
es	El tiempo de respuesta medio para la comprobación de disponibilidad de cactus

en	Availability
es	Disponibilidad

en	The overall Availability of this Device since the last counter reset in Cacti
es	La disponibilidad general de este dispositivo desde el último reinicio del contador en Cacti

en	Edit Device
es	Editar dispositivo

en	View Graphs
es	Ver gráficos

en	No Devices
es	Dispositivos

en	Not Up
es	No esta arriba

en	No Export Rows Found.
es	No se encontraron filas para exportar.

en	Threshold Log for [ %s ]
es	Registro de umbrales para [ %s ]

en	Log Entries
es	Entradas de log

en	Device
es	Dispositivo

en	Time
es	Tiempo

en	Alert Value
es	Valor de alerta

en	Measured Value
es	Valor medido

en	No Threshold Logs Found
es	No se han encontrado registros de umbral

en	Entries
es	Entradas

en	You are not authorised to modify one or more of the Thresholds selected
es	No está autorizado a modificar uno o más de los Umbrales seleccionados

en	%s (%d Thresholds)
es	%s (%d Umbrales)

en	Click 'Continue' to export the following Threshold Template(s).
es	Haga clic en'Continuar' para exportar la(s) siguiente(s) Plantilla(s) de umbral.

en	Export Template(s)
es	Exportar Plantilla(s)

en	Click 'Continue' to delete the following Threshold Template(s).
es	Haga clic en'Continuar' para eliminar la(s) siguiente(s) plantilla(s) de umbral.

en	Delete Template(s)
es	Eliminar Plantilla(s)

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names to Thresholds of the following Threshold Template(s).
es	Haga clic en "Continuar" para volver a aplicar los nombres sugeridos a los umbrales de las siguientes plantillas de umbrales.

en	Reapply Suggested Names to Template(s)
es	Volver a aplicar los nombres sugeridos a la(s) plantilla(s)

en	Click 'Continue' to Enable the selected Template(s) and Threshold(s).
es	Haga clic en'Continuar' para activar los siguientes Umbrales.

en	Enable Template(s)
es	Eliminar Plantilla(s)

en	Click 'Continue' to Disable the selected Template(s) and Threshold(s).
es	Haga clic en'Continuar' para desactivar los siguientes Umbrales.

en	Disable Template(s)
es	Eliminar Plantilla(s)

en	Threshold Template Creation Wizard
es	Asistente para la creación de plantillas de umbral

en	Data Source

en	Please select a Data Template
es	Seleccione una plantilla de datos

en	Please select a Data Source
es	Seleccione una fuente de datos

en	Please press 'Create' to create your Threshold Template
es	Por favor presione'Create' para crear su Plantilla de Umbral

en	Create
es	Crear

en	The Threshold Template requested can not be found
es	Umbral borrado, ¡no puede ser editado!

en	Provide the Threshold Template a meaningful name.
es	Proporcione a la plantilla de umbral un nombre significativo.

en	Suggested Threshold Name
es	Nombre de umbral sugerido

en	Provide the suggested name for a Threshold created using this Template. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) and Input (|input_*|) substitution variables can be used as well as |graph_title| for the Graph Title.
es	Proporcione el nombre sugerido para un Umbral creado utilizando esta Plantilla. Las variables de sustitución Dispositivo estándar (|host_*|), Consulta de datos (|query_*|) y Entrada (|input_*|) pueden ser utilizadas, así como |graph_title| para el Título del gráfico.

en	Data Template that you are using. (This cannot be changed)
es	Modelo de datos que está utilizando. (Esto no se puede cambiar)

en	Data Field
es	Campo de datos

en	Data Field that you are using. (This cannot be changed)
es	Campo de datos que está utilizando. (Esto no se puede cambiar)

en	Whether or not this Threshold will be checked and alerted upon.
es	Si este umbral será verificado y alertado.

en	Repeat alert after this amount of time has pasted since the last alert.
es	Repita la alerta después de que se haya pegado esta cantidad de tiempo desde la última alerta.

en	Min Trigger Duration
es	Duración mínima del disparo

en	The amount of time the Data Source must be in a breach condition for an alert to be raised.
es	La cantidad de tiempo que la fuente de datos debe estar en una condición de incumplimiento para que se produzca una alerta.

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing a warning.
es	El número de veces que la fuente de datos debe estar en condiciones de incumplimiento antes de emitir una advertencia.

en	Time Period Length
es	Duración del período

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing an alert.
es	El número de veces que la fuente de datos debe estar en estado de incumplimiento antes de emitir una alerta.

en	Baseline Monitoring
es	Monitoreo de la línea de base

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
es	Especifica la desviación porcentual permitida para el límite superior del umbral. Si no está configurado, el límite superior del umbral no se comprobará en absoluto.

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
es	Especifica la desviación permitida en porcentaje para el Umbral de límite inferior. Si no está configurado, el Umbral de límite inferior no se comprobará en absoluto.

en	Number of consecutive times the Data Source must be in a breached condition for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (Default: %s cycles
es	Número de veces consecutivas que la fuente de datos debe estar en una condición de violación para que se produzca una alerta. <br>Dejar vacío para utilizar el valor predeterminado (Predeterminado: %s ciclos

en	Percent Datasource
es	Fuente de datos porcentual

en	Second Datasource Item to use as total value to calculate percentage from.
es	Segundo elemento de origen de datos que se utilizará como valor total para calcular el porcentaje de.

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span style="color:blue;">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span style="color:blue;">|ds:dsname|</span>. For example, <span style="color:blue;">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br>Math Operators: <span style="color:blue;">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span style="color:blue;">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span style="color:blue;">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span style="color:blue;">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s
es	Una expresión RPN es una expresión RPN compatible con RRDtool. La sintaxis incluye todas las funciones siguientes además de las expresiones de sustitución de consulta de datos y dispositivos, como <span style="color:blue;">|query_ifSpeed|</span>. Para utilizar una fuente de datos en la expresión RPN, debe utilizar la sintaxis: <style="color:blue;">|ds:dsname|</span>. Por ejemplo, <span style="color:blue;">|ds:traffic_in|</span> obtendrá el valor actual de la fuente de datos traffic_in para los archivos RRD asociados con el gráfico. Cualquier fuente de datos para un gráfico puede ser incluida. <br>Operadores matemáticos: <span style="color:blue;">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Funciones: <style="color:blue;">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <style="color:blue;">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: estilo <span="color:azul;">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s

en	Upper data source to use to calculate the total value.
es	Fuente de datos superior que se utilizará para calcular el valor total.

en	Alert Email Subject
es	Emails de Alerta

en	Alert Email Body
es	Cuerpo del correo electrónico de alerta

en	This is the Warning subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
es	Este es el mensaje que se mostrará en la parte superior de todas las advertencias de umbral (255 caracteres MAX). HTML está permitido, pero se eliminará para los correos electrónicos de sólo texto. Hay varios descriptores que pueden ser usados.<br>&#060DESCRIPCIÓN&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#060DATE&#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#060URL&#060GRAPHID&#062 &#060VALOR ACTUAL&#062 &#060NOMBRE DEL UMBRAL&#062 &#060NOMBRE DEL UMBRAL&#060NOMBRE DEL OBJETO&#062 &#060GRÁFICO&#060NOTAS&#62 &#060NOTAS&#060NOTAS&#062

en	Restoral Body
es	Cuerpo del correo electrónico de alerta

en	Notification List Read Only
es	Sólo lista de avisos

en	If checked, Threshold Notification Lists in the Template will overwrite those of the Threshold.
es	Si esta opción está seleccionada, la notificación de Umbral será enviada a su syslog local.

en	Severity to be used for alerts. (Low impact -> Critical impact)
es	Gravedad que se utilizará para las alertas. (Bajo impacto -> Impacto crítico)

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.<br><br><br><br>
es	Este es un listado de cuentas que serán notificadas cuando este Umbral sea traspasado.<br><br><br><br>

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this Data Source (comma separated)
es	Puede especificar aquí Emails adicionales para recibir alertas de esta fuente de datos (separados por comas)

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this Data Source (comma separated)
es	Usted puede especificar aquí Emails adicionales para recibir avisos para esta fuente de datos (separados por comas)

en	Enter an Eternal ID for this Thold Template.
es	La Creación de Gráficos falló para la Plantilla de Umbral

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
es	%d Meses, %d Días, %d Horas, %d Minutos, %d Segundos (Promedio)

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
es	%d Meses, %d Días, %d Horas, %d Minutos, %d Segundos

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
es	%d Días, %d Horas, %d Minutos, %d Segundos (Promedio)

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
es	%d Días, %d Horas, %d Minutos, %d Segundos

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
es	%d Horas, %d Minutos, %d Segundos (Promedio)

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds
es	%d Horas, %d Minutos, %d Segundos

en	%d Minutes, %d Seconds (Average)
es	%d Minutos, %d Segundos (Promedio)

en	%d Minutes, %d Seconds
es	%d Minutos, %d Segundos

en	%d Seconds (Average)
es	%d Segundos (Promedio)

en	%d Seconds
es	%d Segundos

en	DS Name
es	Nombre de DS

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.
es	Los valores altos de Advertencia / Alerta. NOTA: Los valores de referencia son un porcentaje, todos los demás valores son valores RAW no modificados por un cdef.

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.
es	Los valores de advertencia / alerta bajos. NOTA: Los valores de referencia son un porcentaje, todos los demás valores son valores RAW no modificados por un cdef.

en	Import Template from Local File
es	Importar plantilla desde equipo local

en	If the XML file containing Threshold Template data is located on your local machine, select it here.
es	Si el archivo XML que contiene los datos de la plantilla de umbral se encuentra en su máquina local, selecciónelo aquí.

en	Import Template from Text
es	Importar plantilla de texto plano

en	If you have the XML file containing Threshold Template data as text, you can paste it into this box to import it.
es	Si tiene el archivo XML que contiene datos de plantillas de umbral como texto, puede pegarlo en este cuadro para importarlo.

en	Import Results
es	Importar resultados

en	Cacti has imported the following items:
es	Cacti ha importado los siguientes items:

en	Import Threshold Templates
es	Importar Plantillas de Umbral

en	The file is too big.
es	Este archivo es demasiado grande.

en	Incomplete file transfer.
es	Transferencia de archivo incompleta.

en	No file uploaded.
es	No se ha subido ningún archivo.

en	Temporary folder missing.
es	Falta una carpeta temporal.

en	Failed to write file to disk
es	Fallo al escribir el archivo en disco

en	File upload stopped by extension
es	Carga de archivos detenida por extensión

en	Invalid file extension.
es	Extensión de archivo no válido.

en	NOTE:
es	NOTA:

en	ERROR:

en	Threshold(s) Already Exists - No Thresholds Created
es	Umbral(es) ya existe(n) - No se han creado umbrales

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Type ]
es	Asistente para la creación de umbrales [ Seleccionar un tipo de umbral ]

en	Threshold Creation Wizard [ Enter Custom Data and press 'Create' to Create your Threshold and Graph ]
es	Asistente para la creación de umbrales [ Introducir datos personalizados y pulsar 'Crear' para crear el umbral y el gráfico ]

en	Threshold Creation Wizard [ Select Available Data Query Rows ]
es	Asistente para la creación de umbrales [ Seleccionar filas de consulta de datos disponibles ]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Device ]
es	Asistente para la creación de umbrales [ Seleccionar un dispositivo ]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph Template ]
es	Asistente para la creación de umbrales [ Seleccionar una plantilla de gráfico ]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Template ]
es	Asistente para la creación de umbrales [ Seleccionar una plantilla de umbral ]

en	Threshold Creation Wizard [ Press 'Create' to Create your Threshold ]
es	Asistente para la creación de umbrales [ Presione 'Crear' para crear su umbral ]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Data Source ]
es	Asistente para la creación de umbrales [ Seleccionar una fuente de datos ]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph ]
es	Asistente para la creación de umbrales [ Seleccionar un gráfico ]

en	Threshold Creation Criteria
es	Criterios de creación de umbrales

en	Create Type
es	Cree un tipo

en	Select a Threshold Type to use for creating this Threshold.
es	Seleccione un tipo de umbral para utilizarlo en la creación de este umbral.

en	Select a Threshold Type
es	Seleccione un tipo de umbral

en	Non Templated
es	Sin plantilla

en	Threshold Template
es	Plantilla de umbral

en	Select a Threshold Template that the Graph and Threshold will be based upon.
es	Seleccione una plantilla de umbral en la que se basarán el gráfico y el umbral.

en	Graph Template
es	Plantilla de gráficos

en	Select a Graph Template to use for the Graph to be created.
es	Seleccione una plantilla de gráfico para utilizarla en el gráfico que se creará.

en	Select a Graph Template
es	Selecciona una Plantilla de gráfico para este equipo

en	Select a Device to use for the Threshold and Graph to be created.
es	Seleccione un dispositivo para usar para el Umbral y el Gráfico que se creará.

en	Select a Device
es	Seleccione un dispositivo

en	Select and Available Item
es	Seleccionar y artículo disponible

en	Data Query Item
es	Elemento de consulta de datos

en	Select the applicable row from the Data Query for the Graph and Threshold.
es	Seleccione la fila correspondiente de la consulta de datos para el gráfico y el umbral.

en	Creation Notes
es	Notas de creación

en	Important Note:
es	Nota importantes:

en	This Threshold will be Templated. When using the Threshold Template option, you will be prompted for a Threshold Template, Graph Template, Device and possibly Data Query Item information before receiving the 'Create' prompt at which time, if any overridable Graph or Data Source information is allowed at the Graph and Data Source Template level, you will be prompted for it. Then, by pressing the 'Create' button, both the Graph and Threshold will be created simultaneously.
es	Este Umbral será NOT Plantilla. Cuando utilice la opción Plantilla de umbral, se le pedirá una plantilla de umbral, una plantilla de gráfico, un dispositivo y, posiblemente, información sobre el elemento de consulta de datos antes de recibir la pregunta "Crear", momento en el que, si se permite cualquier información sobre el gráfico o la fuente de datos en el nivel de plantilla de gráfico y fuente de datos, se le pedirá que lo haga. Luego, pulsando el botón `Crear', se crearán simultáneamente el gráfico y el umbral.

en	Graph
es	Gráfico

en	Select the Graph for the Threshold.
es	Seleccione el gráfico para el umbral.

en	Select a Graph
es	Seleccione un gráfico

en	Select a Data Source for the Threshold.
es	Seleccione una fuente de datos para el umbral.

en	Select a Data Source
es	Seleccione una fuente de datos

en	This Threshold will NOT be Templated and will only work on existing Graphs. If you wish to both Create the Graph and the Threshold simultaneously, select Threshold Template from the drop down and continue until the 'Create' button appears.
es	Este Umbral será NOT Plantilla y sólo funcionará en los Gráficos existentes. Si desea crear el gráfico y el umbral simultáneamente, seleccione Threshold Template en el menú desplegable y continúe hasta que aparezca el botón `Crear'.

en	This Threshold will NOT be Templated. You can select either By Graph where you will then select an existing Device, Graph and Data Source before creating your Threshold, or you can select Threshold Template which will allow you to create a Non Templated Threshold and corresponding Graph simultaneously
es	Este Umbral NO será convertido en plantilla. Puede seleccionar por gráfico donde seleccionará un dispositivo, gráfico y fuente de datos existente antes de crear su Umbral, o puede seleccionar plantilla de umbral que le permitirá crear un umbral que no tenga plantilla y el gráfico correspondiente simultáneamente

en	Selected Graph
es	Cambiar tamaño de la(s) Plantilla(s) de gráficos seleccionada(s)

en	Created graph: %s
es	Gráfico creado: %s