en	Indefinitely
fr	Indéfiniment

en	%d Month
fr	%d mois

en	%d Months
fr	%d mois

en	%d Year
fr	%d année

en	From %d Hour Ago
fr	Toutes les %d Heures

en	From %d Hours Ago
fr	Toutes les %d Heures

en	From %d Day Ago

en	From %d Days Ago
fr	Tous les %d Jours

en	From %d Week Ago
fr	%d semaine

en	From %d Weeks Ago
fr	Toutes les %d semaines

en	From %d Month Ago
fr	%d mois

en	From %d Months Ago
fr	%d mois

en	From %d Year Ago
fr	%d année

en	From %d Years Ago

en	Down
fr	Bas

en	Error
fr	Erreur

en	Recovering
fr	Récupération

en	Up
fr	Haut

en	Unknown
fr	Inconnu

en	Disabled
fr	Désactivé

en	Not Monitored
fr	Surveillée

en	Notify - Alert
fr	Avertir - Alerte

en	Alert
fr	Alerte

en	Notify - Alert2Warning
fr	Avertir - Alert2Warning

en	Alert2Warn
fr	Alert-Alerte

en	Notify - Warning
fr	Avertir - Avertissement

en	Warning
fr	Avertissement

en	Notify - Re-Trigger
fr	Avertir - Re-Trigger

en	Re-Trigger
fr	Re-déclenchement

en	Notify - Restoral
fr	Notifier - Restauration

en	Restoral
fr	Restauration

en	Event - Alert Trigger
fr	Événement - Déclencheur d'alerte

en	Alert Event
fr	Préréglages d'alerte

en	Event - Warning Trigger
fr	Événement - Déclencheur d'avertissement

en	Warning Event
fr	Événement d'avertissement

en	Event - Restoral
fr	Événement - Restauration

en	Restoral Event
fr	Événement de restauration

en	Event - Acknowledge
fr	Reconnaitre

en	Acknowledge Event
fr	Reconnaitre

en	Restore
fr	Restaurer

en	Alert Trigger
fr	Déclencheur d'alerte

en	Warn Trigger
fr	Avertir Déclencheur

en	Alert-Warn
fr	Alert-Alerte

en	Acknowledgment
fr	Acceptation

en	Baseline Alert
fr	Alerte de base

en	Notice
fr	Avis

en	Ok

en	Emergency
fr	Urgence

en	Critical
fr	Critique

en	Info

en	Debug
fr	Débogage

en	Never
fr	Jamais

en	Every Minute
fr	Toutes les minutes

en	Every %d Minutes
fr	Toutes les %d minutes

en	Every Hour
fr	Toutes les heures

en	Every %d Hours
fr	Toutes les %d Heures

en	Every Day
fr	Tous les jours

en	Every %d Days
fr	Tous les %d Jours

en	Every Week
fr	Chaque semaine

en	Every %d Weeks
fr	Toutes les %d semaines

en	Every Month
fr	Chaque mois

en	%d Minute

en	%d Minutes

en	%d Hour
fr	%d Heure

en	%d Hours
fr	%d Heures

en	%d Day
fr	%d Jour

en	%d Days
fr	%d Jours

en	%d Week
fr	%d semaine

en	%d Weeks
fr	%d semaines

en	%0.1f Hours
fr	0.1f Heures

en	Every Polling
fr	Tous les sondages

en	Every %d Pollings
fr	Tous les %d Sondages

en	%d Polling
fr	d Sondage

en	%d Pollings
fr	d Sondages

en	High / Low
fr	Élevée / Faible

en	Baseline Deviation
fr	Écart de référence

en	Time Based
fr	Basé sur le temps

en	%% Deviation Min/Max [TIP]
fr	Déviation UP

en	%% Deviation CF [TIP]
fr	Déviation UP

en	Absolute Val Min/Max [TIP]
fr	Valeur d'alerte

en	Absolute Val of CF [TIP]
fr	Valeur d'alerte

en	%% Deviation Avg [AOT]
fr	Déviation UP

en	%% Deviation Avg of CF [AOT]
fr	Déviation UP

en	Absolute Val Avg [AOT]
fr	Valeur d'alerte

en	Absolute Val Avg of CF [AOT]
fr	Valeur d'alerte

en	Exact Value
fr	Valeur exacte

en	CDEF

en	Percentage
fr	Pourcentage

en	RPN Expression
fr	Expression RPN

en	Upper + Lower bytes
fr	Octets supérieurs et inférieurs

en	Acknowledge
fr	Reconnaitre

en	Suspend Notifications
fr	Notifications SNMP

en	Resume Notifications
fr	Notifications SNMP

en	Delete
fr	Supprimer

en	Enable
fr	Activer

en	Disable
fr	Désactiver

en	Reapply Suggested Names
fr	Réappliquer les noms suggérés

en	Propagate Template
fr	Modèle de propagation

en	Export
fr	Exporter

en	Threshold Mail
fr	Seuil

en	Down Host Mail

en	Up Host Mail

en	Threshold Cmd
fr	Seuil

en	Down Host Cmd

en	Up Host Cmd

en	Auto

en	0 Digits

en	1 Digit

en	%d Digits
fr	%d Jours

en	> %d Devices
fr	Équipements

en	> %d%%% of Devices Globally

en	> %d Devices in a Site
fr	Équipements

en	> %d%%% of Devices in a Site

en	SNMP not in use
fr	SNMP non utilisé

en	N/A

en	Devices Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
fr	Avis sur les matériels médicaux : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) retourné de l'état DOWN

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Devices Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>SNMP Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES>
fr	<br>Système <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) état : <DOWN/UP><br><br><br>Current ping response : <CUR_TIME> ms<br>Réponse système moyenne : <AVG_TIME> ms<br>Disponibilité système : <AVAILABILITÉ><br>Total des contrôles depuis la suppression : <TOT_POLL><br>Total des contrôles qui ont échoué : <FAIL_POLL><br>Date de la dernière vérification : <DERNIER_FAIL><br>Devices Précédemment DOWN for : <DOWNTIME><br><br><br>SNMP Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br><br>>NOTE : <NOTES>>

en	Devices Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
fr	Erreur de périphériques : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) est DOWN

en	DOWN
fr	Bas

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br><br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Devices Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTE: <NOTES>
fr	Erreur système : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) est <DOWN/UP><br>Reason : <MESSAGE><br><br><br>Réponse système moyenne : <AVG_TIME> ms<br>Disponibilité système : <AVAILABILITÉ><br>Total des contrôles depuis la suppression : <TOT_POLL><br>Total des contrôles qui ont échoué : <FAIL_POLL><br>Dernière date vérifiée DOWN : <LAST_FAIL><br>Devices Previously UP for : <DOWNTIME><br>NOTE : <NOTES>>NOTES

en	Thresholds
fr	Seuils

en	(actions)
fr	Actions

en	(edit)
fr	Éditer

en	(save)
fr	Sauvegarder

en	(add)
fr	(ajouter)

en	Threshold Logs
fr	Seuils

en	Device Status
fr	Statut de l’appareil

en	Thresholds - Failures
fr	Seuils - Défaillances

en	Thresholds - Normal
fr	Seuils - Normal

en	Thresholds - Recovering
fr	Seuils - Récupération

en	Recent Thresholds
fr	Seuils récents

en	Recent Device Failures
fr	Pannes récentes de l'appareil

en	Threshold Templates
fr	Modèles de seuils

en	Threshold Template Import
fr	Importation d'un modèle de seuil

en	Notification Lists
fr	Listes de notification

en	Notification Lists (edit)
fr	Listes de notification (modifier)

en	Notification Queue
fr	Liste de notification

en	Management
fr	Gestion

en	Templates
fr	Modèles

en	Threshold
fr	Seuil

en	A template with that Data Source already exists!
fr	Un modèle avec cette source de données existe déjà !

en	Configure Thresholds
fr	Configurer les seuils

en	Configure Threshold Templates
fr	Configurer les modèles de seuils

en	Manage Notification Lists
fr	Gérer les listes de notification

en	View Thresholds
fr	Seuils d'affichage

en	Normal User
fr	Utilisateur normal

en	Template Editor
fr	Éditeur de Template/Modèle

en	General Administration
fr	Administration générale

en	Device Up/Down Notification Settings
fr	Paramètres de notification haut/bas de l'appareil

en	Threshold Up/Down Email Notification
fr	Seuil Haut/Bas Notification par courriel

en	Global List
fr	Liste globale

en	List Below
fr	Liste ci-dessous

en	Global and List Below
fr	Global et liste ci-dessous

en	Which Notification List(s) of should be notified about Device Up/Down events?
fr	Quelle(s) liste(s) de notification devrait (devraient) être notifiée(s) à propos des événements Up/Down de l'appareil ?

en	Notification List
fr	Liste de notification

en	Additional Email address, separated by commas for multiple Emails.
fr	Adresse électronique supplémentaire, séparée par des virgules pour les courriels multiples.

en	Host Failure Count
fr	Nombre d'échecs d'hôte

en	The number of Polling Intervals at this Host must be Down before Thold logging an error and reporting Host as Down. Default is 0 (use Cacti setting)
fr	Le nombre d'intervalles d'interrogation sur cet hôte doit être en panne avant de consigner une erreur et de signaler l'hôte comme étant arrêté. La valeur par défaut est 0 (utilisez le paramètre Cacti)

en	Use Cacti Setting
fr	Paramètres de base

en	%d Polling Interval
fr	d Sondage

en	%d Polling Intervals
fr	d Sondages

en	Alerting/Thold
fr	Alarme/attente

en	General
fr	Général

en	Disable All Thresholds
fr	Désactiver tous les seuils

en	Checking this box will disable Alerting on all Thresholds. This can be used when it is necessary to perform maintenance on your network.
fr	Cochez cette case pour désactiver l'Alerte sur tous les Seuils. Ceci peut être utilisé lorsqu'il est nécessaire d'effectuer une maintenance sur votre réseau.

en	Auto Create Thresholds
fr	Création automatique de seuils

en	If selected, when running either automation, or when creating/saving a Device, all Thresholds associated with the Device Template will be created.
fr	Si cette option est sélectionnée, lors de l'exécution de l'automatisation ou de la création/enregistrement d'un dispositif, tous les seuils associés au modèle de dispositif seront créés.

en	Consider Unknown Data as Zero
fr	Considérez les données inconnues comme zéro

en	When checking Thresholds, if a Data Source returns Unknown Data ('U'), consider the value as zero for the Threshold check. You can also enable log this issue.
fr	Lors de la vérification des seuils, si une source de données renvoie des données inconnues («U»), considérez la valeur comme zéro pour la vérification du seuil.

en	Default Management Status
fr	Statut de gestion par défaut

en	Default Threshold management filter status.
fr	Par défaut Statut du filtre de gestion des seuils.

en	Any
fr	N'importe quel

en	Breached or Triggered
fr	Avertir Déclencheur

en	Breached
fr	A violé

en	Triggered
fr	Déclenché

en	Enabled
fr	Activé

en	Empty ifHighSpeed Default
fr	Vide siHauteVitesse par défaut

en	When calculating Expression Thresholds, if the ifHighSpeed and ifSpeed come back as zero, use the following ifHighSpeed setting instead. Default ifHighSpeed will be 10000 for 10GE interfaces.
fr	Lors du calcul des seuils d'expression, si les valeurs ifHighSpeed et ifSpeed reviennent à zéro, utilisez plutôt le paramètre ifHighSpeed suivant. La valeur par défaut siHighSpeed est 10000 pour les interfaces 10GE.

en	Notification Preferences
fr	Préréglages de notification SNMP

en	Disable Legacy Notifications
fr	Désactiver les notifications héritées

en	Checking this box will disable Legacy Alerting on all Thresholds. Legacy Alerting is defined as any Specific Email Alerts not associated with a Notification List.
fr	Cochez cette case pour désactiver l'Alerte d'héritage sur tous les Seuils. L'alerte d'héritage est définie comme toute alerte spécifique par courriel non associée à une liste de notification.

en	Threshold Notification Templated
fr	Modèle de seuil

en	If checked, when creating at Threshold Template, its Notification Settings will, by default be owned by the Threshold Template.
fr	Si cette case est cochée, lors de la création dans le modèle de seuil, ses paramètres de notification seront, par défaut, la propriété du modèle de seuil.

en	Enable Command Execution
fr	Activer l'exécution des commandes

en	Checking this box will enable the ability to run commands on Threshold breach and restoral events.
fr	Cochez cette case pour activer la possibilité d'exécuter des commandes sur les événements de violation de seuil et de restauration.

en	Enable Per Thold Notification
fr	Activer par notification d'erreur

en	Checking this box will enable the ability to maintain custom Email bodies for Thresholds.
fr	Si vous cochez cette case, vous aurez la possibilité de maintenir des corps d'e-mails personnalisés pour les Seuils.

en	Enable Notification Queue
fr	Activer par notification d'erreur

en	Checking this box will switch Thold from performing inline Notification to using either the Notification Daemon, or notifications performed out of band by the Notification poller.

en	Enable Sending Alert Emails to Warning Notification Lists
fr	Liste des avis d'alerte

en	Check this box if you wish Warning Notification List recipients to receive Alert Emails in addition to the Alert Notification list receivers. This case is applicable when Warning Notifications goes to Administrators and Alert Notifications go to Management.

en	Threshold Daemon
fr	Démon Seuil

en	Enable Threshold Daemon
fr	Activer le démon de seuil

en	Checking this box will enable the use of a dedicated Threshold daemon. This can be used to increase system performance and/or to distribute Threshold monitoring to a separate server.
fr	Cochez cette case pour activer l'utilisation d'un démon Threshold dédié. Ceci peut être utilisé pour augmenter les performances du système et/ou pour distribuer la surveillance de seuil à un serveur séparé.

en	Force Threshold Daemon Debug
fr	Démon Seuil

en	Checking this box will enable Threshold Daemon debug when operating from SystemD or through the command line. This change is dynamic and will take effect as soon as the next Threshold loop commences.

en	Daemon Down Notification Frequency
fr	Paramètres de notification haut/bas de l'appareil

en	If the Thold Daemon is found to be down, send out an Email notification at this frequency.
fr	Si le démon Thold est en panne, envoyez une notification par e-mail à cette fréquence.

en	Every %d Hour
fr	Toutes les %d Heures

en	Daemon Threads

en	The number of daemon threads to be handled by the Threshold Daemon.
fr	Le nombre maximum de processus simultanés à gérer par le Démon Seuil.

en	1 Process

en	%d Processes

en	Logging
fr	Loguer

en	Log Threshold Breaches
fr	Violations des seuils de consignation dans le journal de bord

en	Enable logging of all Threshold failures to the Cacti Log.
fr	Activer l'enregistrement de toutes les défaillances de seuil dans le journal Cacti.

en	Show Data Source in Log
fr	Afficher la source des données dans le journal

en	Show the Data Source name in the Log if not present.
fr	Afficher le nom de la source de données dans le journal s'il n'est pas présent.

en	Log Threshold Changes
fr	Changements des seuils logarithmiques

en	Enable logging of all Threshold changes to the Cacti Log.
fr	Activer l'enregistrement de tous les changements de seuil dans le journal Cacti.

en	Debug Log
fr	Journal de débogage

en	Enable logging of debug messages with Threshold
fr	Activer la journalisation des messages de débogage avec Threshold

en	Alert Log Retention
fr	Conservation du journal d'alerte

en	Keep Threshold Logs for this number of days.
fr	Conservez les journaux des seuils pendant ce nombre de jours.

en	Log action Consider Unknown Data as Zero
fr	Considérez les données inconnues comme zéro

en	When 'Consider Unknown Data as Zero' is enabled, log when it occurs
fr	Considérez les données inconnues comme zéro

en	Syslog Settings
fr	Paramètres Syslog

en	Syslog Enabled
fr	Syslog activé

en	If checked, when creating a new Threshold, by default new Threshold events will be sent to your local syslog. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
fr	Si coché, lors de la création d'un nouveau seuil, par défaut, les nouveaux événements Threshold seront envoyés à votre syslog local. Ce réglage est un préréglage. Les paramètres de seuil dictent le contrôle du syslog réel.

en	Default Priority/Level
fr	Priorité/niveau par défaut

en	This is the default Priority/Level that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
fr	C'est le niveau de priorité par défaut que Thold utilisera pour envoyer des messages syslog. Ce réglage est un préréglage. Les paramètres de seuil dictent le contrôle du syslog réel.

en	Default Facility
fr	Facilité en cas de défaut

en	This is the default Facility that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
fr	C'est la fonction par défaut que Thold utilisera pour envoyer des messages syslog. Ce réglage est un préréglage. Les paramètres de seuil dictent le contrôle du syslog réel.

en	Alert Presets
fr	Préréglages d'alerte

en	Weekend exemptions
fr	Exemptions de fin de semaine

en	If this is checked, Thold will not run on weekends.
fr	Si cette case est cochée, Thold ne fonctionnera pas les week-ends.

en	Default Trigger Count
fr	Nombre de déclencheurs par défaut

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the Threshold for an Alert to be raised.
fr	Nombre par défaut de fois consécutives où la source de données doit être en dépassement du seuil pour qu'une alerte soit déclenchée.

en	Re-Alerting
fr	Réalerte de ré-alerte

en	Repeat Alert after specified number of poller cycles.
fr	Répéter l'alerte après un nombre spécifié de cycles d'interrogation.

en	Baseline Presets
fr	Préréglages de la ligne de base

en	Baseline Time Range Default
fr	Plage de temps de référence par défaut

en	This is the default value used in creating Thresholds or templates.
fr	Il s'agit de la valeur par défaut utilisée lors de la création de seuils ou de modèles.

en	Baseline Trigger Count
fr	Nombre de déclencheurs de base

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the calculated Baseline Threshold for an Alert to be raised.
fr	Nombre par défaut de fois consécutives où la source de données doit dépasser le seuil de base calculé pour qu'une alerte soit déclenchée.

en	Baseline Deviation Percentage
fr	Pourcentage de l'écart de référence

en	SNMP Notification Options
fr	Notifications SNMP

en	SNMP Notifications
fr	Notifications SNMP

en	Threshold status messages (informs/traps) will be sent to SNMP notification receivers. This includes Alerts, Warnings and Restoration traps per default. Note: This feature requires the Cacti SNMPAgent plugin.
fr	Les messages d'état de seuil (informations / pièges) seront envoyés aux récepteurs de notification SNMP. Ceci inclut les pièges d'alertes, d'avertissements et de restauration par défaut. Remarque : Cette fonctionnalité nécessite le plugin Cacti SNMPAgent.

en	Disable Warning Notifications
fr	Désactiver les notifications d'avertissement

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when a warning Threshold has been breached.
fr	Si cette option est cochée, Threshold n'enverra pas de notification lorsqu'un seuil d'avertissement a été dépassé.

en	Disable Restoration Notifications
fr	Désactiver les notifications de restauration

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when the Threshold has returned to normal status.
fr	Si cette case est cochée, Threshold n'enverra pas de notification lorsque le seuil sera redevenu normal.

en	Emailing Options
fr	Options d'envoi par courriel

en	Send Emails with Urgent Priority
fr	Envoyer des courriels avec une priorité urgente

en	Allows you to set Emails with urgent priority
fr	Permet de définir des courriels avec priorité urgente

en	Send Alerts as Text
fr	Envoyer les alertes sous forme de texte

en	If checked, this will cause all Alerts to be sent as plain text Emails with no graph. The default is HTML Emails with the graph embedded in the Email.
fr	Si cette case est cochée, toutes les alertes seront envoyées sous la forme de courriels en texte clair sans graphique. La valeur par défaut est HTML Emails avec le graphique incorporé dans l'Email.

en	Send Email separately for each address
fr	Envoyer un e-mail séparément pour chaque adresse

en	If checked, this will cause all Emails to be sent separately for each address.
fr	Si cette case est cochée, tous les e-mails seront envoyés séparément pour chaque adresse.

en	From Email Address
fr	De Adresse Email

en	This is the Email address that the Threshold will appear from.
fr	Il s'agit de l'adresse e-mail à partir de laquelle le Seuil apparaîtra.

en	From Name
fr	Nom de l'expéditeur

en	This is the actual name that the Threshold will appear from.
fr	C'est le nom réel d'où le Seuil apparaîtra.

en	Device Notification Options
fr	Options de notification de l'appareil

en	Enable Notifications
fr	Activer par notification d'erreur

en	Enable Dead/Recovering host notification
fr	Activer la notification Dead/Recovering de l'hôte

en	Notification Single Email
fr	Paramètres de notification

en	Supported for Notification Lists and the Notification Queue only. If there are Down Device Notifications in a single processing cycle. Send only one Email to Notification List repipients for all Devices.

en	Device Notification Delay Options
fr	Options de notification de l'appareil

en	Notification Delay
fr	Liste de notification

en	If a large influx of Down Device Notifications come in, Cacti can pause sending out those Notifications for a certain period of time to see if the issue is transient before sending them out. Select the threshold Down Device Notifications before the Pause is Triggered.

en	If you choose to delay Notifications for a large Down Devices Notification inrush, how long are you willing to wait before allowing the notifications to be processed?

en	Device Notification Email Options
fr	Options de notification de l'appareil

en	Global Notification Email
fr	Notifications d'appareils morts Courriel

en	This is the Email Address that the Dead Device Notifications will be sent to if the Global Notification List is selected.
fr	Il s'agit de l'adresse e-mail à laquelle les notifications de dispositif mort seront envoyées si la liste de notification globale est sélectionnée.

en	Down Subject
fr	Down Sujet de l'appareil

en	This is the Email subject that will be used for Down Device Messages.
fr	Il s'agit de l'objet de l'e-mail qui sera utilisé pour les messages de Down Device.

en	Device Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
fr	Erreur de périphérique : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) est DOWN

en	Down Message
fr	Down Message de l'appareil

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062
fr	C'est le message qui sera affiché comme corps de message de tous les messages UP / Down (255 Char MAX). Le HTML est autorisé, mais sera supprimé pour les courriels textuels seulement. Plusieurs descripteurs peuvent être utilisés.<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Device Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTES: <NOTES><br>Device NOTES: <DNOTES>
fr	Erreur système : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) est <DOWN/UP><br>Reason : <MESSAGE><br><br><br>Réponse moyenne du système : <AVG_TIME> ms<br>Disponibilité du système : <AVAILABILITÉ><br>Total des contrôles depuis la suppression : <TOT_POLL><br>Total des contrôles qui ont échoué : <FAIL_POLL><br>Dernière date vérifiée DOWN : <LAST_FAIL><br>Device Previously UP for : <DOWNTIME><br>NOTES : <NOTES><br>Device NOTES : <DNOTES> <DNOTES

en	Recovering Subject
fr	Récupération de l'appareil Sujet

en	This is the Email subject that will be used for Recovering Device Messages.
fr	Il s'agit de l'objet de l'e-mail qui sera utilisé pour récupérer les messages du périphérique.

en	Device Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
fr	Avis relatif à l'instrument : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) retourné de l'état DOWN

en	Recovering Message
fr	Récupération du message de l'appareil

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062
fr	C'est le message qui sera affiché comme corps de message de tous les messages UP / Down (255 Char MAX). Le HTML est autorisé, mais sera supprimé pour les courriels textuels seulement. Plusieurs descripteurs peuvent être utilisés.<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Device Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>Snmp Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES><br>Device Notes: <DNOTES>
fr	<br>Système <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) état : <DOWN/UP><br><br><br>Current ping response : <CUR_TIME> ms<br>Réponse système moyenne : <AVG_TIME> ms<br>Disponibilité du système : <AVAILABILITÉ><br>Total des contrôles depuis la suppression : <TOT_POLL><br>Total des contrôles qui ont échoué : <FAIL_POLL><br>Date de la dernière vérification : <DERNIER_FAIL><br>Device Précédemment DOWN for : <DOWNTIME><br><br><br>Snmp Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br><br>>>NOTE : <NOTES><br>Boîtier de note : <DNOTES> <DNOTES

en	Status Change Command
fr	Commande de changement de statut

en	When a Device changes state from a Cacti perspective (UP to DOWN or DOWN to RECOVERING/UP), run the following command. This command must NOT include command line arguments. However, the following variables can be pulled from the environment of the script:<br>&#060THOLD_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SITE&#062 &#060THOLD_LOCATION&#062 &#060THOLD_HOST_ID&#062 &#060THOLD_DESCRIPTION&#062 &#060THOLD_UPTIME&#062 &#060THOLD_UPTIMETEXT&#062 &#060THOLD_DOWNTIME&#062 &#060THOLD_TIME&#062 &#060THOLD_DATE&#062 &#060THOLD_DATE_RFC822&#062 &#060THOLD_BREACHED_ITEMS&#062 &#060THOLD_MESSAGE&#062 &#060THOLD_SUBJECT&#062 &#060THOLD_DOWNUP&#062 &#060THOLD_SNMP_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SNMP_LOCATION&#062 &#060THOLD_SNMP_CONTACT&#062 &#060THOLD_SNMP_SYSTEM&#062 &#060THOLD_LAST_FAIL&#062 &#060THOLD_AVAILABILITY&#062 &#060THOLD_TOT_POLL&#062 &#060THOLD_FAIL_POLL&#062 &#060THOLD_CUR_TIME&#062 &#060THOLD_AVG_TIME&#062 &#060THOLD_NOTES&#062
fr	C'est le message qui sera affiché comme corps de message de tous les messages UP / Down (255 Char MAX). Le HTML est autorisé, mais sera supprimé pour les courriels textuels seulement. Plusieurs descripteurs peuvent être utilisés.<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062

en	Alert/Warning Message Defaults
fr	Par défaut des messages d'alerte/avertissement

en	Threshold Alert Message
fr	Message d'alerte de seuil

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
fr	C'est le message qui sera affiché en haut de toutes les alertes de seuil (255 caractères MAX). Le HTML est autorisé, mais sera supprimé pour les courriels textuels seulement. Plusieurs descripteurs peuvent être utilisés.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	An Alert has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
fr	Une alerte a été émise et requiert votre attention. <br><br><br><strong>Device</strong> : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong> : <URL><br><strong>Message</strong> : <SUBJET><br><br><br><GRAPH>> Sujet

en	Threshold Warning Message
fr	Message d'avertissement de seuil

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
fr	C'est le message qui s'affiche en haut de tous les avertissements de seuil (255 caractères MAX). Le HTML est autorisé, mais sera supprimé pour les courriels textuels seulement. Plusieurs descripteurs peuvent être utilisés.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	A Warning has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
fr	Un avertissement a été émis qui requiert votre attention. <br><br><br><strong>Device</strong> : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong> : <URL><br><strong>Message</strong> : <SUBJET><br><br><br><GRAPH>> Sujet

en	Threshold Restoral Message
fr	Message d'alerte de seuil

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
fr	C'est le message qui s'affiche en haut de tous les avertissements de seuil (255 caractères MAX). Le HTML est autorisé, mais sera supprimé pour les courriels textuels seulement. Plusieurs descripteurs peuvent être utilisés.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
fr	Une alerte a été émise et requiert votre attention. <br><br><br><strong>Device</strong> : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong> : <URL><br><strong>Message</strong> : <SUBJET><br><br><br><GRAPH>> Sujet

en	Thold

en	Duplicate
fr	Dupliquer

en	Associate
fr	Associé

en	Disassociate
fr	Désassocier

en	Devices
fr	Équipements

en	Click 'Continue' to Delete Notification Lists(s). Any Device(s) or Threshold(s) associated with the List(s) will be reverted to the default.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer les listes de notification. Tout dispositif ou seuil associé à la liste sera réinitialisé à la valeur par défaut.

en	Cancel
fr	Abandonner

en	Continue
fr	Continuer

en	Delete Notification List(s)
fr	Supprimer liste(s) de notification

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Notification List(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour dupliquer la ou les listes de notification suivantes.

en	New List Name
fr	Nouveau nom de liste

en	New Notification List
fr	Nouvelle liste de notification

en	Duplicate Notification List(s)
fr	Liste(s) de notification en double

en	%s Threshold Template(s)
fr	Seuil(s) Modèle(s) de seuil

en	Click 'Continue' to Association the Notification List '%s' with the Threshold Template(s) below.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour associer la liste de notification'%s' avec le(s) modèle(s) de seuil ci-dessous.

en	No Change
fr	Aucun changement

en	Notification List Only
fr	Liste de notification seulement

en	Notification List, Retain Other Settings
fr	Liste d'avis, conserver autres options

en	Warning Membership:
fr	Avertissement aux membres :

en	Alert Membership:
fr	Alerter les membres :

en	Associate Notification List(s)
fr	Liste(s) de notification associée(s)

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds Template(s) below.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour dissocier la liste de notification'%s' du ou des modèles de seuils ci-dessous.

en	Remove List
fr	Enlever la liste

en	Disassociate Notification List(s)
fr	Dissocier la (les) liste(s) de notification

en	%s Threshold(s)
fr	Seuil(s) Seuil(s)

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Threshold(s) below.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour associer la liste de notification'%s' au(x) seuil(s) ci-dessous.

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds(s) below.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour dissocier la liste de notification'%s' des seuils ci-dessous.

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Device(s) below.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour associer la liste de notification'%s' au(x) dispositif(s) ci-dessous.

en	You may also Associate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.
fr	Vous pouvez également associer les seuils de périphériques. Cependant, ces seuils de périphérique doivent autoriser le remplacement de la liste de notifications Thrshold.

en	Notification and Global Lists
fr	Notification et listes globales

en	Resulting Membership:
fr	Adhésion résultante :

en	Device Threshold Warning Membership:
fr	Avertissement aux membres :

en	Device Threshold Alert Membership:
fr	Message d'alerte de seuil

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Device(s) below.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour dissocier la liste de notification'%s' du/des dispositif(s) ci-dessous.

en	You may also Disassociate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.
fr	Vous pouvez également dissocier les seuils des appareils. Cependant, ces seuils de périphérique doivent autoriser le remplacement de la liste de notifications Thrshold.

en	[edit: %s]
fr	[Modifier : %s]

en	[new]
fr	[nouveau]

en	List General Settings
fr	Paramètres généraux de la liste

en	Name
fr	Nom

en	Enter a name for this Notification List.
fr	Saisissez un nom pour cette liste d'avis.

en	Description

en	Enter a description for this Notification List.
fr	Saisissez une description pour cette liste d'avis.

en	To disable all notifications from this Notification List, you can simply disable it here.

en	To Email Addresses
fr	Adresse courriel

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List.
fr	Entrez une liste d'adresses électroniques séparées par des virgules pour cette liste de notification.

en	BCC Email Addresses
fr	Adresse courriel

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List to be blind copied.
fr	Entrez une liste d'adresses électroniques séparées par des virgules pour cette liste de notification.

en	Email Style/Format File

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.

en	Associated Devices
fr	Dispositifs associés

en	Search
fr	Rechercher

en	Site

en	None
fr	Aucun

en	Device Template
fr	Supprimer le(s) modèle(s)

en	Default
fr	Défaut

en	Associated
fr	%s associé

en	Go

en	Set/Refresh Filters
fr	Définir/Rafraîchir les filtres

en	Clear
fr	Effacer

en	Clear Filters
fr	Supprimer les filtres

en	ID

en	Status
fr	État

en	Associated Lists
fr	Listes associées

en	Graphs
fr	Graphiques

en	Data Sources
fr	Sources de donnée

en	Hostname
fr	Nom de machine

en	Current List Only
fr	Liste actuelle seulement

en	Current and Global List(s)
fr	Liste(s) actuelle(s) et liste(s) mondiale(s)

en	No Associated Devices Found
fr	Aucun dispositif associé trouvé

en	Associated Thresholds
fr	Seuils associés

en	Template
fr	Modèle

en	State
fr	État

en	All
fr	Tout

en	Warning Lists
fr	Listes d'avertissement

en	Alert Lists
fr	Listes d'alertes

en	Type

en	Templated
fr	Tempéré

en	No
fr	Non

en	Yes
fr	Oui

en	baseline-LOW
fr	baseline-BAS

en	baseline-HIGH
fr	niveau de base - HAUT

en	Select Users
fr	Sélectionner membres

en	Specific Emails
fr	Emails spécifiques

en	Current List
fr	Liste actuelle

en	Unknown Threshold
fr	Seuil inconnu Seuil inconnu

en	Log Only
fr	Journal de bord seulement

en	Editable
fr	Modifiable

en	Read Only
fr	Lecture seule

en	No Thresholds Found
fr	Pas de billes de seuil trouvées

en	Associated Templates
fr	Modèles associés

en	Rows
fr	Lignes

en	Unknown Template
fr	Inconnu Gabarit

en	No Threshold Templates
fr	Modèles sans seuil

en	Lists
fr	Listes

en	List Name
fr	Nom de la liste

en	Emails

en	No Notification Lists
fr	Listes de notification

en	Notification has been Suspended. Press the Resume button to resume it

en	Notification has been Resumed. Press the Suspend button to suspend it

en	Pending Notifications have been removed from the database. Previously sent notification not purged will remain until they age out.

en	Click 'Continue' to delete the following Notification.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour dupliquer la ou les listes de notification suivantes.

en	Click 'Continue' to delete all following Notifications.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour dupliquer la ou les listes de notification suivantes.

en	Delete Notification
fr	Supprimer liste(s) de notification

en	Delete Notifications
fr	Supprimer liste(s) de notification

en	Event Notifications [ Notifications Suspended by User: %s, %s ago ]

en	Event Notifications
fr	Notifications d'appareils morts

en	Topic

en	Processed

en	Suspend

en	Suspend Notification Processing
fr	Notifications SNMP

en	Resume

en	Resume Notification Processing
fr	Notifications SNMP

en	Purge

en	Purge Notification Queue
fr	Préréglages de notification SNMP

en	Notifications
fr	Liste de notification

en	The supported notification topic.
fr	Modèle de seuil

en	Event Description
fr	Description de l'événement

en	The name of the object as defined by the caller.

en	The hostname that was the source of this event.
fr	Le nombre de sources de données pour ce dispositif

en	The Notification List used if any.
fr	Liste de notification seulement

en	Object ID

en	The Object ID defined by the caller. Generally its unique 'id'.

en	Event Time

en	The time of the event as defined by the caller.
fr	Le temps de disponibilité officiel de l'appareil tel que rapporté par SNMP

en	Has the Notification Event been processed.

en	Errors
fr	Erreur

en	Did this notification result in an error. Hover on the error column for details.

en	Run Time
fr	Heure

en	The time in seconds it took to process the event.

en	Not Specified

en	Done

en	Pending

en	Errored
fr	Erreur

en	Success

en	No Notifications
fr	Notifications SNMP

en	Off

en	On

en	Toggle Threshold VRULES %s

en	Create Threshold
fr	Créer un seuil

en	Alert Hi for %s (%s)
fr	Alerte salut pour %s ( %s)

en	Alert Low for %s (%s)
fr	Alerte faible pour %s ( %s)

en	Warning Hi for %s (%s)
fr	Listes d'avertissement

en	Warning Low for %s (%s)
fr	Listes d'avertissement

en	Alert Hi for %s (%s %%%)
fr	Alerte salut pour %s ( %s %%)

en	Alert Low for %s (%s %%%)
fr	Alerte faible pour %s ( %s %%)

en	Warning Hi for %s (%s %%%)
fr	Avertissement Salut pour %s ( %s %%)

en	Warning Low for %s (%s %%%)
fr	Avertissement faible pour %s ( %s %%)

en	Threshold Alert/Warning Values
fr	Valeurs seuils d'alerte/valeurs d'avertissement

en	Click 'Continue' to apply all appropriate Thresholds to these Device(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour appliquer tous les Seuils appropriés à ce(s) Dispositif(s).

en	Create Threshold from Data Source
fr	Créer un seuil à partir de la source de données

en	Auto-create Thresholds
fr	Seuils de création automatique

en	Created %s thresholds
fr	Seuil créé : %s

en	No Threshold(s) Created. Either they already exist, or no suitable matches found.
fr	Aucun(s) seuil(s) créé(s). Soit ils existent déjà, soit on n'a pas trouvé de combinaisons correspondantes.

en	No Threshold(s) Created. Threshold(s) Template not found.
fr	Aucun(s) seuil(s) créé(s). Seuil(s) Modèle non trouvé.

en	The following Data Sources have no Threshold Templates associated with them
fr	Les sources de données suivantes ne sont associées à aucun modèle de seuil

en	Click 'Continue' to create Thresholds for these Data Sources?
fr	Cliquez sur'Continuer' pour créer des seuils pour ces sources de données ?

en	Available Threshold Templates
fr	Modèles de seuils disponibles

en	Select a Threshold Template
fr	Choisir un modèle de seuil

en	There are no Threshold Templates associated with the following Data Sources
fr	Aucun modèle de seuil n'est associé aux sources de données suivantes

en	Create Threshold from Template
fr	Créer un seuil à partir d'un modèle

en	The following Graphs have no Threshold Templates associated with them
fr	Les graphiques suivants ne sont associés à aucun modèle de seuil

en	Press 'Continue' if you wish to create Threshold(s) for these Graph(s)
fr	Appuyez sur'Continuer' si vous souhaitez créer un ou plusieurs Seuils pour ce(s) Graphique(s).

en	There are no Threshold Templates associated with the following Graphs
fr	Aucun modèle de seuil n'est associé aux graphiques suivants

en	Associated Threshold Templates
fr	Modèles de seuils associés

en	Threshold Exists
fr	Seuil existant

en	Threshold Does Not Exist
fr	Le seuil n'existe pas

en	Delete Threshold Template Association
fr	Choisir un modèle de seuil

en	No Associated Threshold Templates.
fr	Aucun modèle de seuil associé.

en	Add Threshold Template
fr	Ajout d'un modèle de seuil

en	Add
fr	Ajouter

en	Add Threshold Template to Device
fr	Ajouter un modèle de seuil au modèle de dispositif

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le modèle de seuil suivant sera dissocié du modèle de dispositif.

en	Threshold Template Name: %s
fr	Nom du modèle de seuil : %s

en	Remove Threshold Template
fr	Supprimer le modèle de seuil

en	Add Threshold Template to Device Template
fr	Ajouter un modèle de seuil au modèle de dispositif

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device Template.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le modèle de seuil suivant sera dissocié du modèle de dispositif.

en	Either No Templates or Threshold(s) Already Exists - No Thresholds were created.
fr	Aucun modèle ou seuil n'existe déjà - Aucun seuil n'a été créé.

en	You are not authorized to modify one or more of the Thresholds selected
fr	Vous n'êtes pas autorisé à modifier un ou plusieurs des Seuils sélectionnés.

en	Click 'Delete' to delete the following Threshold(s).
fr	Cliquez sur'Supprimer' pour supprimer le(s) Seuil(s) suivant(s).

en	Delete Threshold(s)
fr	Supprimer Seuil(s)

en	Click 'Continue' to enable the following Threshold(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le(s) seuil(s) suivant(s).

en	Enable Threshold(s)
fr	Seuil(s) d'activation

en	Click 'Continue' to disable the following Threshold(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver le(s) seuil(s) suivant(s).

en	Disable Threshold(s)
fr	Désactiver Seuil(s)

en	Click 'Continue' to reapply Suggested Name(s) to the following Threshold(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour réappliquer le(s) nom(s) suggéré(s) au(x) Seuil(s) suivant(s).

en	Apply Suggestion
fr	Appliquer la suggestion

en	Click 'Continue' to update the following Threshold(s) with their associate Template's details.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour mettre à jour le(s) Seuil(s) suivant(s) avec les détails de leur modèle associé.

en	Reapply Template
fr	Réappliquer le modèle

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered, will be ignored.
fr	Cliquez sur «Continuer» pour confirmer le (s) seuil (s) suivant (s). Les seuils qui ne le permettent pas ou qui ne sont pas déclenchés seront ignorés.

en	Acknowledge Threshold(s)
fr	Accusé de réception Modèle(s)

en	Click 'Continue' to Resume Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.
fr	Cliquez sur «Continuer» pour reprendre les notifications pour le ou les seuils suivants. Les seuils qui ne le permettent pas ou qui ne sont pas déclenchés seront ignorés.

en	Resume Notifications for Threshold(s)
fr	Supprimer liste(s) de notification

en	Click 'Continue' to Suspend Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.
fr	Cliquez sur «Continuer» pour suspendre les notifications pour le ou les seuils suivants. Les seuils qui ne le permettent pas ou qui ne sont pas déclenchés seront ignorés.

en	Suspend Notification for Threshold(s)
fr	Liste(s) de notification en double

en	Invalid action detected, can not proceed
fr	Action non valide détectée, ne peut pas continuer

en	Threshold Management
fr	Gestion du seuil

en	Apply Filters
fr	Appliquer les filtres

en	Return to Defaults
fr	Retour aux valeurs par défaut

en	Data Template
fr	Modèle de données

en	Disabled at Template
fr	Modèle de données

en	Disabled at Threshold
fr	Disable Threshold (Seuil de désactivation)

en	Ack Required
fr	Ack Requis

en	External ID

en	The Threshold Type. For Baseline Types: [TIP] refers to the Time In the Past with MIN, MAX, AVG, and LAST from no more than a day in time from that period. [AOT] refers to the Average over the entire Time period. If there is a colon followed by MIN, MAX, AVG, LAST, the Value came from that Consolidation Function.

en	DSName
fr	DSNom

en	Current
fr	Actuel

en	The last measured value for the Data Source
fr	La dernière valeur mesurée pour la source de données

en	High
fr	Élevé

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.
fr	Les valeurs d'avertissement / alerte élevées. REMARQUE: les valeurs de base sont un pourcentage, toutes les autres valeurs sont des valeurs d'affichage qui peuvent être modifiées par un cdef.

en	Low
fr	Basse

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.
fr	Les valeurs d'avertissement / d'alerte faibles. REMARQUE: les valeurs de base sont un pourcentage, toutes les autres valeurs sont des valeurs d'affichage qui peuvent être modifiées par un cdef.

en	Trigger
fr	Déclencheur

en	Duration
fr	Durée

en	Repeat
fr	Répéter

en	In State
fr	État

en	The amount of time that has passed since the Threshold either Breached or was Triggered
fr	La durée pendant laquelle la source de données doit être en dépassement du seuil pour qu'un avertissement soit émis.

en	Acknowledgment required for this Threshold
fr	Accusé de réception requis pour ce Seuil

en	No [Template:Thold]
fr	Non trempé

en	No [Template]
fr	Aucuns modèles

en	No [Thold]
fr	Seuils

en	%d Triggers
fr	d Déclencheurs

en	No Thresholds
fr	Seuils

en	Threshold Deleted, can not Edit!
fr	Le seuil n'existe pas

en	Graph Data
fr	Données graphiques

en	Edit Threshold Template
fr	Ajout d'un modèle de seuil

en	Data Source Description:
fr	Description de la source des données :

en	Associated Graph (Graphs using this RRD):
fr	Graphique associé (Graphiques utilisant ce RRD) :

en	Last:
fr	Dernier :

en	WHi:
fr	WHi :

en	WLo:
fr	WLo :

en	AHi:
fr	AHi :

en	ALo:
fr	ALo :

en	BL Up:
fr	BL Up :

en	BL Down:
fr	BL Down :

en	Unknown Template ID %d
fr	Inconnu Template ID %d

en	Not Templated
fr	Non trempé

en	Data Source Item [ %s ] - Current value: [ %s ]
fr	Source des données[%s] - Valeur actuelle : [%s]

en	Replacement Fields: %s
fr	Zones de remplacement : %s

en	Data Sources: %s
fr	Sources de données : %s

en	Template/Enabled Information
fr	Information sur le modèle/accessible

en	Template Propagation Enabled
fr	Propagation de modèle activée

en	Whether or not these settings will be propagated from the Threshold template.
fr	Si oui ou non ces paramètres seront propagés à partir du modèle Threshold.

en	Template Name
fr	Nom du modèle

en	Name of the Threshold Template the Threshold was created from.
fr	Nom du modèle de seuil à partir duquel le seuil a été créé.

en	Enabled at Template Level

en	A Threshold must be enabled both at the Template Level and the Threshold level to be checked.

en	Enabled at Threshold Level
fr	Seuil d'activation

en	General Settings
fr	Réglages généraux

en	Name (Displayed)
fr	Nom (affiché)

en	Provide the Thresholds a meaningful name
fr	Donner aux seuils un nom significatif

en	Name (Format)
fr	Format Nom

en	Warning HRULE Color
fr	Avertissement HRULE Couleur

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Warning Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
fr	Veuillez choisir une couleur pour le graphique HRULE pour les seuils d'alerte. Choisissez'Aucun' pour Non HRULE. Remarque : Cette fonction n'est prise en charge que pour les types de manipulation de données'Valeur exacte' et'Pourcentage' pour le moment.

en	Alert HRULE Color
fr	Alerte HRULE Couleur

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Alert Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
fr	Veuillez choisir une couleur pour le graphique HRULE pour les seuils d'alerte. Choisissez'Aucun' pour Non HRULE. Remarque : Cette fonction n'est prise en charge que pour les types de manipulation de données'Valeur exacte' et'Pourcentage' pour le moment.

en	Graph Timespan
fr	Modèle de graphique

en	The Graph End time will be set at the time of triggering. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.

en	Skip Scaling on HRULEs

en	If Checked, the Scale on the Graph will not be impacted by either the Alert or Warning HRULEs.

en	Weekend Exemption
fr	Exemption de fin de semaine

en	If this is checked, this Threshold will not alert on weekends.
fr	Si cette case est cochée, ce Seuil ne sera pas alerté le week-end.

en	Disable Restoration Email
fr	Désactiver le courriel de restauration

en	If this is checked, Threshold will not send an alert when the Threshold has returned to normal status.
fr	Si cette case est cochée, Threshold n'enverra pas d'alerte lorsque le seuil sera redevenu normal.

en	Acknowledgment Options
fr	Options d'accusé de réception

en	There are three Acknowledgment levels that control how you must respond to a Threshold breach condition. They are:<br><br><ul><li><i>None Required</i> - When you select this option, no Acknowledgment is required for a Threshold breach.</li><li><i>Suspendible Notification</i> - With this option, once you Acknowledge or Suspend Notifications on the Threshold, you will no longer receive notifications while it is breached. You may subsequently, Resume Notifications while its breached.</li><li><i>Persistent Acknowledgment</i> - With this option, even after the Threshold has returned to normal, you must Acknowledge the Threshold and provide an optional Operator Message.</li></ul>
fr	Il y a trois niveaux d'accusé de réception qui contrôlent la façon dont vous devez répondre à une condition de dépassement de seuil. Elles sont:<br><br><br><ul><li><i>None Required</i>None Required </i> - Lorsque vous sélectionnez cette option, aucun accusé de réception n'est requis pour un dépassement du Seuil.</li><li><i>Reset Acknowledgment</i> - Avec cette option, lorsque vous confirmez le Seuil, vous ne recevrez plus de Notifications pendant le dépassement.</li>li><li><i>Persist Acknowledgment</i> - Avec cette option, même après le retour à la normale du Seuil, vous devez confirmer le Seuil et fournir un Message de l'opérateur optionnel.</li></ul>.

en	None Required
fr	Aucune recommandation requise

en	Suspendible Notification
fr	Notifications SNMP

en	Persistent Acknowledgment
fr	Reconnaissance persistante

en	Threshold Type
fr	Type de seuil

en	The type of Threshold that will be monitored.
fr	Le type de seuil qui sera surveillé.

en	Re-Alert Cycle
fr	Cycle de ré-alerte

en	Repeat alert after this amount of time has passed since the last alert.
fr	Répétez l'alerte après que ce laps de temps se soit écoulé depuis la dernière alerte.

en	Warning - High / Low Settings
fr	Avertissement - Réglages Haut / Bas

en	Numeric values for High and Low Thresholds can include the following suffixes for numbers greater than 1 to 'K', 'M', 'G', 'T', 'P', 'E', 'Z', 'Y', and for numbers less than 1 'm', 'u', 'p', 'f'.

en	High Threshold
fr	Seuil élevé

en	If set and Data Source value goes above this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
fr	Si la valeur définie et que la valeur de la source de données dépasse ce nombre, un avertissement sera déclenché. REMARQUE: cette valeur doit être un nombre RAW. La valeur affichée sur le graphique peut être modifiée par un cdef.

en	Low Threshold
fr	Seuil bas

en	If set and Data Source value goes below this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
fr	Si la valeur est définie et que la valeur de la source de données est inférieure à ce nombre, un avertissement sera déclenché. REMARQUE: cette valeur doit être un nombre RAW. La valeur affichée sur le graphique peut être modifiée par un cdef.

en	Breach Duration
fr	Durée de l'infraction

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for a warning to be raised. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
fr	La durée pendant laquelle la source de données doit être en dépassement du seuil pour qu'un avertissement soit émis.

en	Alert - High / Low Settings
fr	Alerte - Réglages Haut / Bas

en	If set and Data Source value goes above this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
fr	Si définie et que la valeur de la source de données dépasse ce nombre, l'alerte sera déclenchée. REMARQUE: cette valeur doit être un nombre RAW. La valeur affichée sur le graphique peut être modifiée par un cdef.

en	If set and Data Source value goes below this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
fr	Si la valeur est définie et que la valeur de la source de données est inférieure à ce nombre, une alerte sera déclenchée. REMARQUE: cette valeur doit être un nombre RAW. La valeur affichée sur le graphique peut être modifiée par un cdef.

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for an alert to be raised.
fr	La durée pendant laquelle la source de données doit avoir dépassé le seuil pour qu'une alerte soit déclenchée.

en	Warning - Time Based Settings
fr	Avertissement - Réglages en fonction du temps

en	Breach Count
fr	Nombre de brèches

en	The number of times the Data Source must be in breach of the Threshold.
fr	Le nombre de fois où la source de données doit dépasser le Seuil.

en	Breach Window
fr	Fenêtre de brèche

en	The amount of time in the past to check for Threshold breaches.
fr	Le temps passé pour vérifier les dépassements de seuil.

en	Alert - Time Based Settings
fr	Alerte - Réglages basés sur le temps

en	Baseline Settings
fr	Paramètres de base

en	The type of Baseline. [TIP] is the Time in Past, [AOT] is the Average over Time. Percentage Deviation is a percentage value from the historical value. Absolute Value is a deviation either above or below the Baseline over that historical value. For the [TIP] Baseline Types, the MIN, MAX, AVG, and LAST will come from no more than a one day time period at that point in time.

en	Consolidation Function

en	Average
fr	Moyen (ms)

en	Minimum

en	Maximum

en	Last
fr	Dernier :

en	The Consolidation function to use for the Baseline Type value calculation.

en	Time Range
fr	Intervalle de temps

en	Specifies the point in the past (based on rrd resolution) that will be used as a reference or the duration to use for the Floating Average when using the Floating Average type Threshold
fr	Spécifie le point dans le passé (basé sur la rrd résolution) qui sera utilisé comme référence.

en	Deviation UP
fr	Déviation UP

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, the upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
fr	Spécifie l'écart autorisé en pourcentage pour la limite supérieure Seuil. S'il n'est pas réglé, le seuil de la limite supérieure ne sera pas vérifié du tout.

en	Deviation DOWN
fr	Déviation DOWN

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, the lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
fr	Spécifie l'écart autorisé en pourcentage pour la limite inférieure Seuil. S'il n'est pas réglé, le seuil de la limite inférieure n'est pas du tout vérifié.

en	Trigger Count
fr	Décompte de déclencheur

en	Number of consecutive times the Data Source must be in breach of the baseline Threshold for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (<b>Default: %s cycles</b>)
fr	Nombre de fois consécutives où la source de données doit être en dépassement du seuil de base pour qu'une alerte soit levée.<br>Laisser vide pour utiliser la valeur par défaut (<b>Défaut : %s cycles</b>)

en	Data Manipulation
fr	Manipulation des données

en	Data Type
fr	Type de donnés

en	Special formatting for the given data.
fr	Formatage spécial pour les données données données.

en	Threshold CDEF
fr	Seuil CDEF

en	Apply this CDEF before returning the data.
fr	Appliquer ce CDEF avant de renvoyer les données.

en	Percent Data Source
fr	Pourcentage Source des données

en	Second Data Source Item to use as total value to calculate percentage from.
fr	Deuxième élément de source de données à utiliser comme valeur totale pour calculer le pourcentage à partir de.

en	Show Units

en	Display units for very large or small numbers.

en	Force Units Suffix

en	If you wish to display a forced unit suffix on the various Threshold pages and Notifications, enter it here. The size is limited to no more than 10 characters.

en	Decimal Digits to Display

en	The number of decimal digits to display for Threshold and Current Values. The default is auto or 2.

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span class="deviceUp">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span class="deviceUp">|ds:dsname|</span>. For example, <span class="deviceUp">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br><br>Math Operators: <span class="deviceUp">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span class="deviceUp">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span class="deviceUp">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span class="deviceUp">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s
fr	Une expression RPN est une expression RPN compatible RRDtool. La syntaxe inclut toutes les fonctions ci-dessous en plus des expressions de remplacement de Device et Data Query telles que <span class="deviceUp">|query_ifSpeed|</span>. Pour utiliser une source de données dans l'expression RPN, vous devez utiliser la syntaxe : <span class="deviceUp">||ds:dsname|</span>. Par exemple, <span class="deviceUp">|ds:traffic_in|</span> obtiendra la valeur courante de la source de données traffic_in pour les fichiers RRD associés au graphique. N'importe quelle source de données pour un graphique peut être incluse.<br><br><br>Math Operators : <span class="deviceUp">+, -, -, /, *, *, &#37 ;, ^</span><br>Fonctions : <span class="deviceUp">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators : <span class="deviceUp">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>fonctions de comparaison : <span class="deviceUp">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s %s

en	Upper Data Source
fr	Source de donnée

en	Upper data source to calculate the total value.
fr	Source de données supérieure pour calculer la valeur totale.

en	Notification Settings
fr	Paramètres de notification

en	Alert Subject
fr	Préréglages d'alerte

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
fr	C'est le message qui s'affiche en haut de tous les avertissements de seuil (255 caractères MAX). Le HTML est autorisé, mais sera supprimé pour les courriels textuels seulement. Plusieurs descripteurs peuvent être utilisés.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	Alert Body
fr	Corps de l'email d'alerte

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062
fr	C'est le message qui sera affiché en haut de toutes les alertes de seuil (255 caractères MAX). Le HTML est autorisé, mais sera supprimé pour les courriels textuels seulement. Plusieurs descripteurs peuvent être utilisés.<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062

en	Warning Subject
fr	Récupération de l'appareil Sujet

en	This is the Warning Email subject that will be displayed in the Email after change to Warning (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
fr	C'est le message qui s'affiche en haut de tous les avertissements de seuil (255 caractères MAX). Le HTML est autorisé, mais sera supprimé pour les courriels textuels seulement. Plusieurs descripteurs peuvent être utilisés.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	Warning Body
fr	Corps de l'email d'avertissement

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062
fr	C'est le message qui s'affiche en haut de tous les avertissements de seuil (255 caractères MAX). Le HTML est autorisé, mais sera supprimé pour les courriels textuels seulement. Plusieurs descripteurs peuvent être utilisés.<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062

en	Restoral Subject
fr	Événement de restauration

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email after a Restoral to Normal (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
fr	C'est le message qui s'affiche en haut de tous les avertissements de seuil (255 caractères MAX). Le HTML est autorisé, mais sera supprimé pour les courriels textuels seulement. Plusieurs descripteurs peuvent être utilisés.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	Restoral Email Body
fr	Corps de l'email d'alerte

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
fr	C'est le message qui s'affiche en haut de tous les avertissements de seuil (255 caractères MAX). Le HTML est autorisé, mais sera supprimé pour les courriels textuels seulement. Plusieurs descripteurs peuvent être utilisés.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	Warning Notification List
fr	Liste des avis d'alerte

en	You may specify choose a Notification List to receive Warnings for this Data Source
fr	Vous pouvez spécifier de choisir une liste de notification pour recevoir des avertissements pour cette source de données.

en	Alert Notification List
fr	Liste de notification d'alerte

en	You may specify choose a Notification List to receive Alerts for this Data Source
fr	Vous pouvez spécifier de choisir une liste de notification pour recevoir des alertes pour cette source de données.

en	Style/Format File

en	SNMP Notification - Event Category
fr	Notification SNMP - Catégorie d'événement

en	To allow a NMS to categorize different SNMP notifications more easily please fill in the category SNMP notifications for this template should make use of. E.g.: "disk_usage", "link_utilization", "ping_test", "nokia_firewall_cpu_utilization" ...
fr	Pour permettre à un DDN de catégoriser plus facilement différentes notifications SNMP, veuillez remplir la catégorie Notifications SNMP pour ce modèle. Par exemple.. : "disk_usage", "link_utilization", "ping_test", "nokia_firewall_cpu_utilization" ....

en	SNMP Event Description
fr	Description de l'événement SNMP

en	You can customize the event description being sent out to the SNMP notification receivers by using variable bindings. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) substitution variables can be used as well as following varbinds:<br>&#060;THRESHOLDNAME&#062; &#060;HOSTNAME&#062; &#060;HOSTIP&#062; &#060;TEMPLATE_ID&#062; &#060;TEMPLATE_NAME&#062; &#060;THR_TYPE&#062; &#060;DS_NAME&#062; &#060;HI&#062; &#060;LOW&#062; &#060;EVENT_CATEGORY&#062; &#060;FAIL_COUNT&#062; &#060;FAIL_DURATION&#062;
fr	Vous pouvez personnaliser la description de l'événement envoyé aux récepteurs de notification SNMP en utilisant varbinds supplémentaires. Les fixations variables suivantes seront prises en charge :<br>&#060;THRESHOLDNAME&#062 ; &#060;HOSTNAME&#062 ; &#060;HOSTNAME&#062 ; &#060;TEMPLATE_ID&#062 ; &#060;TEMPLATE_NAME&#062 ; &#060;TEMPLATE_NOM&#060 ;THR_TYPE&#062 ; &#060;DS_NAME&#062 ; &#060;HI&#062 ; &#060;LOW&#062 ; &#060;EVENT_CATEGORY&#062 ; &#060;FAIL_COUNT&#062 ; &#060;FAIL_DURATION&#062 ;

en	SNMP Notification - Alert Event Severity
fr	Notification SNMP - Gravité de l'événement d'alerte

en	Severity to be used for alerts. (low impact -> critical impact)
fr	Gravité à utiliser pour les alertes. (faible impact -> impact critique)

en	Medium
fr	Moyen

en	SNMP Notification - Warning Event Severity
fr	Notification SNMP - Gravité de l'événement d'alerte

en	Severity to be used for warnings. (Low impact -> Critical impact).<br>Note: The severity of warnings has to be equal or lower than the severity being defined for alerts.
fr	Gravité à utiliser pour les avertissements. (Faible impact -> Impact critique).<br>Note : La gravité des avertissements doit être égale ou inférieure à la gravité définie pour les alertes.

en	Notify accounts
fr	Aviser les comptes

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.
fr	Il s'agit d'une liste de comptes qui seront notifiés lorsque ce Seuil sera dépassé.

en	Alert Emails
fr	Courriels d'alerte

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this data source (comma separated)
fr	Vous pouvez spécifier ici des Emails supplémentaires pour recevoir des alertes pour cette source de données (séparés par des virgules)

en	Warning Emails
fr	Courriels d'avertissement

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this data source (comma separated)
fr	Vous pouvez spécifier ici des Emails supplémentaires pour recevoir des avertissements pour cette source de données (séparés par des virgules)

en	If checked, Threshold notification will be sent to your local syslog.
fr	Si cette case est cochée, la notification de seuil sera envoyée à votre syslog local.

en	Priority/Level
fr	Priorité/niveau

en	This is the Priority Level that will be logged into your syslog messages.
fr	C'est le niveau de priorité qui sera enregistré dans vos messages syslog.

en	Facility
fr	Établissement

en	This is the Facility that will be used for this Threshold.
fr	Il s'agit de la Facilité qui sera utilisée pour ce Seuil.

en	Event Triggering (Shell Command)
fr	Déclenchement d'événement (commande Shell)

en	High Trigger Command
fr	Commande de déclenchement élevé

en	If set, and if a High Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data Input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
fr	Si réglé, et si un seuil haut est dépassé, cette commande sera exécutée. Veuillez entrer une commande valide. En outre, il existe plusieurs balises de remplacement disponibles qui peuvent être utilisées pour transmettre des informations du Seuil au script. Ils incluent : &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Enfin, l'hôte, l'interrogation des données et le remplacement de l'entrée de données peuvent être effectués. Par exemple, si vous avez une entrée de données personnalisée appelée données en attente, pour effectuer le remplacement, utilisez |en attente|. Pour les requêtes de données et le remplacement de l'hôte, utilisez les conventions Cacti |query_xxxxxx|, et |host_xxxxxx| respectivement.

en	Low Trigger Command
fr	Commande Low Trigger (Déclenchement faible)

en	If set, and if a Low Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
fr	Si réglé, et si un seuil bas est dépassé, cette commande sera exécutée. Veuillez entrer une commande valide. En outre, il existe plusieurs balises de remplacement disponibles qui peuvent être utilisées pour transmettre des informations du Seuil au script. Ils incluent : &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Enfin, l'hôte, l'interrogation des données et le remplacement de l'entrée de données peuvent être effectués. Par exemple, si vous avez une entrée de données personnalisée appelée données en attente, pour effectuer le remplacement, utilisez |en attente|. Pour les requêtes de données et le remplacement de l'hôte, utilisez les conventions Cacti |query_xxxxxx|, et |host_xxxxxx| respectivement.

en	Norm Trigger Command
fr	Commande Norm Trigger (Déclencheur de norme)

en	If set, when a thold falls back to a normal value, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
fr	Si réglé, lorsqu'un thold revient à une valeur normale, cette commande sera exécutée. Veuillez entrer une commande valide. En outre, il existe plusieurs balises de remplacement disponibles qui peuvent être utilisées pour transmettre des informations du Seuil au script. Ils incluent : &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Enfin, l'hôte, l'interrogation des données et le remplacement de l'entrée de données peuvent être effectués. Par exemple, si vous avez une entrée de données personnalisée appelée données en attente, pour effectuer le remplacement, utilisez |en attente|. Pour les requêtes de données et le remplacement de l'hôte, utilisez les conventions Cacti |query_xxxxxx|, et |host_xxxxxx| respectivement.

en	Other Settings
fr	Autres paramètres

en	Enter an Eternal ID for this Threshold.
fr	Sélectionner le graphique pour le seuil.

en	Operator Notes
fr	Notes à l'intention de l'opérateur

en	Enter instructions here for an operator who may be receiving the Threshold message.
fr	Entrez ici les instructions pour un opérateur qui peut recevoir le message Seuil.

en	Select Users(s)
fr	Sélectionner le(s) utilisateur(s)

en	Users Selected
fr	Utilisateurs Sélectionnés

en	All Users Selected
fr	Tous les utilisateurs sélectionnés

en	< 1 Minute
fr	1 minute

en	Since Created
fr	Créer

en	Log
fr	Journal

en	Time:
fr	Heure :

en	User:
fr	Utilisateur:

en	System:
fr	Système:

en	Swaps:
fr	Échanges :

en	Pages:
fr	Pages :

en	Only logging, maint device

en	Link to Graph in Cacti
fr	Lien vers le graphique dans Cacti

en	<html><body>An alert has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
fr	<html><body>An alert has been issued that requires your attention.<br><br><br><b>Device</b> : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b> : <URL><br><b>Message</b> : <SUBJET><br><br><br><GRAPH></body></html>>

en	<html><body>A warning has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
fr	<html><body>A warning has been issued that requires your attention.<br><br><br><b>Device</b> : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b> : <URL><br><b>Message</b> : <SUBJET><br><br><br><GRAPH></body></html>>

en	<html><body>A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
fr	Une alerte a été émise et requiert votre attention. <br><br><br><strong>Device</strong> : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong> : <URL><br><strong>Message</strong> : <SUBJET><br><br><br><GRAPH>> Sujet

en	%% Dev [TIP:%s]
fr	Déviation UP

en	Abs Val [TIP:%s]
fr	Valeur d'alerte

en	%%% Dev [AOT:%s]
fr	Déviation UP

en	Abs Val [AOT:%s]
fr	Valeur d'alerte

en	The Device ID was not set while trying to create Graph and Threshold
fr	Le Device ID n'a pas été défini lors de la création du graphique et du Threshold.

en	The Threshold Template ID was not found while trying to create Graph and Threshold
fr	L'ID du modèle de seuil n'a pas été défini lors de la création du graphique et du seuil.

en	The Threshold Template ID was not set while trying to create Graph and Threshold
fr	L'ID du modèle de seuil n'a pas été défini lors de la création du graphique et du seuil.

en	The Graph Creation failed for Threshold Template
fr	La création du graphique a échoué pour le modèle de seuil

en	Threshold was Autocreated due to Device Template mapping
fr	Le seuil a été créé automatiquement en raison du mappage des modèles de dispositifs.

en	Permission Denied
fr	Permission refusée

en	Record Updated
fr	Mise à jour du dossier

en	Failed to find linked Graph Template Item '%d' on Threshold '%d'
fr	N'a pas réussi à trouver l'élément de modèle graphique lié'%d' sur le seuil'%d'.

en	Created Threshold: %s
fr	Seuil créé : %s

en	You must specify either 'High Alert Threshold' or 'Low Alert Threshold' or both!
fr	Vous devez spécifier soit'Seuil d'alerte élevé' ou'Seuil d'alerte bas' ou les deux!<br>RECORD NOT UPDATED !

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
fr	Seuils impossibles:'Seuil haut' inférieur ou égal à'Seuil bas'<br>RECORD NOT UPDATED !

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' smaller than the 'Low Warning Threshold'!
fr	Seuils impossibles:'Seuil d'alerte élevé' inférieur ou égal à'Seuil d'alerte bas'<br>RECORD NOT UPDATED !

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' larger than the 'High Alert Threshold'!
fr	Seuils impossibles:'Seuil d'alerte élevé' inférieur ou égal à'Seuil d'alerte bas'<br>RECORD NOT UPDATED !

en	Impossible threshold: 'Low Alert Threshold' larger than the 'Low Warning Threshold'!
fr	Seuils impossibles:'Seuil d'alerte élevé' inférieur ou égal à'Seuil d'alerte bas'<br>RECORD NOT UPDATED !

en	With baseline thresholds enabled.
fr	Avec les seuils de base activés.

en	Time reference in the past must be set to positive integer value!
fr	%s' doit être réglé sur une valeur entière positive!<br>RECORD NOT UPDATED !

en	You must specify either 'Baseline Deviation UP' or 'Baseline Deviation DOWN' or both!
fr	Vous devez spécifier'Baseline Deviation UP' ou'Baseline Deviation DOWN' ou les deux!<br>RECORD NOT UPDATED !

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'
fr	Seuils impossibles:'Seuil haut' inférieur ou égal à'Seuil bas'<br>RECORD NOT UPDATED !

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be greater or eval to 1!

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be greater or eval to 1!

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!
fr	Seuils impossibles:'Seuil d'alerte élevé' inférieur ou égal à'Seuil d'alerte bas'<br>RECORD NOT UPDATED !

en	Impossible threshold: 'Low Warning Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
fr	Seuils impossibles:'Seuil d'alerte élevé' inférieur ou égal à'Seuil d'alerte bas'<br>RECORD NOT UPDATED !

en	Unknown Threshold Type!
fr	Seuil inconnu Seuil inconnu

en	No Thresholds Templates associated with the Device's Template.
fr	Aucun modèle de seuil associé au modèle du dispositif.

en	Mailer Error: No <b>TO</b> address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert Email</b> setting.
fr	Erreur d'expéditeur : Si vous utilisez le lien <i>Test Mail</i>, veuillez régler le paramètre <b>Alerter Email</b>.

en	Acknowledge Threshold
fr	Seuil inconnu Seuil inconnu

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour confirmer le(s) seuil(s) suivant(s).

en	Threshold Template Subordinate Data Template Not Found!
fr	Modèle de seuil Modèle de données subordonnées Modèle de données subordonnées introuvable !

en	Threshold Template Subordinate Data Source Not Found!
fr	Source de données subordonnée du modèle de seuil introuvable !

en	Threshold Template import columns do not match the database schema
fr	Les colonnes d'importation du modèle de seuil ne correspondent pas au schéma de base de données

en	Imported
fr	Importé

en	Threshold Template '%s' %s!
fr	Modèle de seuil'%s' %s' %s !

en	Updated
fr	Mis à jour

en	Import
fr	Importer

en	Threshold Template '%s' %s Failed!
fr	Le modèle de seuil'%s' %s' %s a échoué !

en	Update
fr	Mettre à jour

en	Errors encountered while attempting to import Threshold Template data.
fr	Erreurs rencontrées lors de la tentative d'importation des données du modèle de seuil.

en	Threshold Template Import data was not found to be XML data.
fr	Modèle de seuil Modèle de données subordonnées Modèle de données subordonnées introuvable !

en	Threshold Template Import data was not correct while importing Threshold Template.
fr	L'ID du modèle de seuil n'a pas été défini lors de la création du graphique et du seuil.

en	The Threshold has been Ascknowledged.
fr	Le type de seuil qui sera surveillé.

en	The Threshold will no longer generate Alerts, Notifications, or execute commands.
fr	Le seuil ne générera plus d'alertes, de notifications ou n'exécutera plus de commandes.

en	The Threshold will restart generating Alerts.
fr	Valeurs seuils élevées pour l'alerte/alerte

en	Threshold Status
fr	Statut de seuil

en	Actions

en	Ack Detail

en	Edit Threshold
fr	Modifier le seuil

en	Disable Threshold
fr	Disable Threshold (Seuil de désactivation)

en	Enable Threshold
fr	Seuil d'activation

en	To enable the Threshold, enable the Template first
fr	Choisir un modèle de seuil

en	View Graph
fr	Voir graphique

en	View Threshold History
fr	Afficher l'historique des seuils

en	Suspend Notifications until the Threshold clears
fr	Liste(s) de notification en double

en	Resume Notifications for this breached Threshold
fr	Supprimer liste(s) de notification

en	Acknowledgement Message
fr	Acceptation

en	Date

en	Comment Not Found

en	Ack History

en	No name set
fr	Aucun nom défini

en	Hover over icons for help
fr	Survolez les icônes pour obtenir de l'aide

en	A description for the Device
fr	Une description de l'appareil

en	A Cacti unique identifier for the Device
fr	Un identificateur unique Cacti pour l'appareil

en	The number of Graphs for this Device
fr	Le nombre de graphiques pour cet appareil

en	The number of Data Sources for this Device
fr	Le nombre de sources de données pour ce dispositif

en	The status for this Device as of the last time it was polled
fr	L'état de cet appareil à la dernière fois qu'il a été interrogé.

en	The last time Cacti found an issue with this Device. It can be higher than the Uptime for the Device, if it was rebooted between Cacti polling cycles
fr	La dernière fois que Cacti a trouvé un problème avec cet appareil. Il peut être supérieur au temps de fonctionnement du dispositif, s'il a été redémarré entre les cycles d'interrogation Cacti.

en	Uptime
fr	Durée de fonctionnement

en	The official uptime of the Device as reported by SNMP
fr	Le temps de disponibilité officiel de l'appareil tel que rapporté par SNMP

en	The official hostname for this Device
fr	Le nom d'hôte officiel de cet appareil

en	Current (ms)
fr	Actuel (ms)

en	The current response time for the Cacti Availability check
fr	Le temps de réponse actuel pour le contrôle de disponibilité Cacti

en	Average (ms)
fr	Moyen (ms)

en	The average response time for the Cacti Availability check
fr	Le temps de réponse moyen du contrôle de disponibilité Cacti

en	Availability
fr	Disponibilité

en	The overall Availability of this Device since the last counter reset in Cacti
fr	La disponibilité globale de cet appareil depuis la dernière remise à zéro du compteur dans Cacti

en	Edit Device
fr	Modifier un appareil

en	View Graphs
fr	Voir les graphiques

en	No Devices
fr	Équipements

en	Not Up
fr	Pas en haut

en	No Export Rows Found.

en	Threshold Log for [ %s ]
fr	Seuil Journal pour [ %s ]

en	Log Entries
fr	Entrées de journal

en	Device
fr	Équipement

en	Time
fr	Heure

en	Alert Value
fr	Valeur d'alerte

en	Measured Value
fr	Valeur mesurée

en	No Threshold Logs Found
fr	Pas de billes de seuil trouvées

en	Entries
fr	Entrées

en	You are not authorised to modify one or more of the Thresholds selected
fr	Vous n'êtes pas autorisé à modifier un ou plusieurs des Seuils sélectionnés.

en	%s (%d Thresholds)
fr	(%d Seuils)

en	Click 'Continue' to export the following Threshold Template(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour exporter le(s) modèle(s) de seuil suivant(s).

en	Export Template(s)
fr	Modèle(s) d'exportation

en	Click 'Continue' to delete the following Threshold Template(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le(s) modèle(s) de seuil suivant(s).

en	Delete Template(s)
fr	Supprimer le(s) modèle(s)

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names to Thresholds of the following Threshold Template(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour réappliquer les noms suggérés aux seuils du ou des modèles de seuils suivants.

en	Reapply Suggested Names to Template(s)
fr	Réappliquer les noms suggérés au(x) modèle(s)

en	Click 'Continue' to Enable the selected Template(s) and Threshold(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le(s) seuil(s) suivant(s).

en	Enable Template(s)
fr	Supprimer le(s) modèle(s)

en	Click 'Continue' to Disable the selected Template(s) and Threshold(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver le(s) seuil(s) suivant(s).

en	Disable Template(s)
fr	Supprimer le(s) modèle(s)

en	Threshold Template Creation Wizard
fr	Assistant de création de modèles de seuils

en	Data Source
fr	Source de donnée

en	Please select a Data Template
fr	Veuillez sélectionner un modèle de données

en	Please select a Data Source
fr	Veuillez sélectionner une source de données

en	Please press 'Create' to create your Threshold Template
fr	Veuillez cliquer sur'Créer' pour créer votre modèle de seuil.

en	Create
fr	Créer

en	The Threshold Template requested can not be found
fr	Le seuil n'existe pas

en	Provide the Threshold Template a meaningful name.
fr	Donnez un nom significatif au modèle de seuil.

en	Suggested Threshold Name
fr	Nom du seuil suggéré

en	Provide the suggested name for a Threshold created using this Template. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) and Input (|input_*|) substitution variables can be used as well as |graph_title| for the Graph Title.
fr	Indiquez le nom suggéré pour un seuil créé à l'aide de ce modèle. Les variables de substitution Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) et Input (|input_*|) peuvent être utilisées ainsi que |graph_title| pour le titre du graphique.

en	Data Template that you are using. (This cannot be changed)
fr	Modèle de données que vous utilisez. (Ceci ne peut pas être modifié)

en	Data Field
fr	Champ de données

en	Data Field that you are using. (This cannot be changed)
fr	que vous utilisez. (Ceci ne peut pas être modifié)

en	Whether or not this Threshold will be checked and alerted upon.
fr	Si oui ou non ce Seuil sera vérifié et alerté.

en	Repeat alert after this amount of time has pasted since the last alert.
fr	Répétez l'alerte après que ce laps de temps se soit écoulé depuis la dernière alerte.

en	Min Trigger Duration
fr	Min Déclencheur Durée

en	The amount of time the Data Source must be in a breach condition for an alert to be raised.
fr	La durée pendant laquelle la source de données doit se trouver dans une situation de violation pour qu'une alerte soit déclenchée.

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing a warning.
fr	Le nombre de fois que la source de données doit se trouver en situation d'infraction avant d'émettre un avertissement.

en	Time Period Length
fr	Durée de la période de temps

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing an alert.
fr	Le nombre de fois que la source de données doit se trouver en situation d'infraction avant l'émission d'une alerte.

en	Baseline Monitoring
fr	Surveillance de base

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
fr	Spécifie l'écart autorisé en pourcentage pour la limite supérieure Seuil. S'il n'est pas réglé, le seuil de la limite supérieure ne sera pas vérifié du tout.

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
fr	Spécifie l'écart autorisé en pourcentage pour la limite inférieure Seuil. S'il n'est pas réglé, le seuil de la limite inférieure n'est pas du tout vérifié.

en	Number of consecutive times the Data Source must be in a breached condition for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (Default: %s cycles
fr	Nombre de fois consécutives où la source de données doit se trouver en état de violation pour qu'une alerte soit déclenchée.<br>Laisser vide pour utiliser la valeur par défaut (Défaut : %s cycles

en	Percent Datasource
fr	Pourcentage Source des données

en	Second Datasource Item to use as total value to calculate percentage from.
fr	Deuxième élément de source de données à utiliser comme valeur totale pour calculer le pourcentage à partir de.

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span style="color:blue;">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span style="color:blue;">|ds:dsname|</span>. For example, <span style="color:blue;">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br>Math Operators: <span style="color:blue;">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span style="color:blue;">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span style="color:blue;">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span style="color:blue;">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s
fr	Une expression RPN est une expression RPN compatible RRDtool. La syntaxe inclut toutes les fonctions ci-dessous en plus des expressions de remplacement de périphériques et de requêtes de données telles que <span style="color:blue ;">|query_ifSpeed|</span>. Pour utiliser une source de données dans l'expression RPN, vous devez utiliser la syntaxe : <span style="color:blue ;">||ds:dsname|</span>. Par exemple, <span style="color:blue ;">|ds:traffic_in|</span> obtiendra la valeur courante de la source de données traffic_in pour le ou les fichiers RRD associés au graphique. N'importe quelle source de données pour un graphique peut être incluse.<br>Opérateurs Math : <span style="color:blue ;">+, -, -, /, *, *, &#37 ;, ^</span><br>Fonctions : <span style="color:blue ;">SIN, COS, TAN, ATAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators : <span style="color:blue ;">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Fonctions de comparaison : <span style="color:blue ;">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s %s

en	Upper data source to use to calculate the total value.
fr	Source de données supérieure à utiliser pour calculer la valeur totale.

en	Alert Email Subject
fr	Courriels d'alerte

en	Alert Email Body
fr	Corps de l'email d'alerte

en	This is the Warning subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
fr	C'est le message qui s'affiche en haut de tous les avertissements de seuil (255 caractères MAX). Le HTML est autorisé, mais sera supprimé pour les courriels textuels seulement. Plusieurs descripteurs peuvent être utilisés.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	Restoral Body
fr	Corps de l'email d'alerte

en	Notification List Read Only
fr	Liste de notification seulement

en	If checked, Threshold Notification Lists in the Template will overwrite those of the Threshold.
fr	Si cette case est cochée, la notification de seuil sera envoyée à votre syslog local.

en	Severity to be used for alerts. (Low impact -> Critical impact)
fr	Gravité à utiliser pour les alertes. (Faible impact -> Impact critique)

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.<br><br><br><br>
fr	Il s'agit d'une liste de comptes qui seront notifiés lorsque ce seuil sera dépassé. <br><br><br><br><br>>br

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this Data Source (comma separated)
fr	Vous pouvez spécifier ici des Emails supplémentaires pour recevoir des alertes pour cette source de données (séparés par des virgules)

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this Data Source (comma separated)
fr	Vous pouvez spécifier ici des Emails supplémentaires pour recevoir des avertissements pour cette source de données (séparés par des virgules)

en	Enter an Eternal ID for this Thold Template.
fr	La création du graphique a échoué pour le modèle de seuil

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
fr	Mois, jours, heures, minutes, minutes et secondes (moyenne)

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
fr	Mois, Jours, Heures, Minutes, Secondes, Mois, Jours, Heures, Minutes, Secondes

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
fr	Jours, heures, minutes, secondes (moyenne)

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
fr	Jours, Heures, Minutes, Secondes, Heures, Minutes %d

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
fr	Heures, minutes, secondes (moyenne)

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds
fr	Heures, minutes, secondes %d Heures, minutes et secondes

en	%d Minutes, %d Seconds (Average)
fr	minutes, secondes (moyenne)

en	%d Minutes, %d Seconds
fr	minutes, secondes, minutes et secondes

en	%d Seconds (Average)
fr	d Secondes (moyenne)

en	%d Seconds
fr	%d secondes

en	DS Name
fr	DS Nom

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.
fr	Les valeurs d'avertissement / alerte élevées. REMARQUE: les valeurs de base sont un pourcentage, toutes les autres valeurs sont des valeurs RAW non modifiées par un cdef.

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.
fr	Les valeurs d'avertissement / d'alerte faibles. REMARQUE: les valeurs de base sont un pourcentage, toutes les autres valeurs sont des valeurs RAW non modifiées par un cdef.

en	Import Template from Local File
fr	Importer un modèle à partir d'un fichier local

en	If the XML file containing Threshold Template data is located on your local machine, select it here.
fr	Si le fichier XML contenant les données du modèle de seuil se trouve sur votre machine locale, sélectionnez-le ici.

en	Import Template from Text
fr	Importer un modèle à partir d'un bloc texte

en	If you have the XML file containing Threshold Template data as text, you can paste it into this box to import it.
fr	Si vous avez le fichier XML contenant les données du modèle de seuil sous forme de texte, vous pouvez le coller dans cette boîte pour l'importer.

en	Import Results
fr	Résultat de l'importation

en	Cacti has imported the following items:
fr	Cacti a importé les éléments suivants :

en	Import Threshold Templates
fr	Modèles de seuils d'importation

en	The file is too big.
fr	Le fichier est trop volumineux.

en	Incomplete file transfer.
fr	Transfert de fichiers incomplet.

en	No file uploaded.
fr	Pas de fichier téléchargé.

en	Temporary folder missing.
fr	Dossier temporaire manquant.

en	Failed to write file to disk
fr	L'écriture sur le disque à échouée

en	File upload stopped by extension
fr	Le téléchargement du fichier a été arrêté par l’extension

en	Invalid file extension.
fr	Extension de ficher invalide.

en	NOTE:

en	ERROR:
fr	ERREUR :

en	Threshold(s) Already Exists - No Thresholds Created
fr	Seuil(s) déjà existant(s) - Aucun seuil créé

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Type ]
fr	Assistant de création de seuils [ Sélectionner un type de seuil ]

en	Threshold Creation Wizard [ Enter Custom Data and press 'Create' to Create your Threshold and Graph ]
fr	Assistant de création de seuils [ Entrez des données personnalisées et appuyez sur'Créer' pour créer votre seuil et votre graphique ]

en	Threshold Creation Wizard [ Select Available Data Query Rows ]
fr	Assistant de création de seuils [ Sélectionner les lignes de requête de données disponibles ]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Device ]
fr	Assistant de création de seuil [ Sélectionner un périphérique ]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph Template ]
fr	Assistant de création de seuils [ Sélectionner un modèle de graphique ]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Template ]
fr	Assistant de création de seuils [ Sélectionnez un modèle de seuil ]

en	Threshold Creation Wizard [ Press 'Create' to Create your Threshold ]
fr	Assistant de création de seuil [ Appuyez sur'Créer' pour créer votre seuil ]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Data Source ]
fr	Assistant de création de seuils [ Sélectionner une source de données ]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph ]
fr	Assistant de création de seuils [ Sélectionner un graphique ]

en	Threshold Creation Criteria
fr	Critères de création des seuils

en	Create Type
fr	Créer un type

en	Select a Threshold Type to use for creating this Threshold.
fr	Sélectionnez un type de seuil à utiliser pour créer ce seuil.

en	Select a Threshold Type
fr	Sélectionnez un type de seuil

en	Non Templated
fr	Non trempée

en	Threshold Template
fr	Modèle de seuil

en	Select a Threshold Template that the Graph and Threshold will be based upon.
fr	Sélectionnez un modèle de seuil sur lequel le graphique et le seuil seront basés.

en	Graph Template
fr	Modèle de graphique

en	Select a Graph Template to use for the Graph to be created.
fr	Sélectionnez un modèle de graphique à utiliser pour le graphique à créer.

en	Select a Graph Template
fr	Sélectionnez un modèle de graphique

en	Select a Device to use for the Threshold and Graph to be created.
fr	Sélectionner un dispositif à utiliser pour le seuil et le graphique à créer.

en	Select a Device
fr	Sélectionner une machine

en	Select and Available Item
fr	Sélectionner et article disponible

en	Data Query Item
fr	Élément de requête de données

en	Select the applicable row from the Data Query for the Graph and Threshold.
fr	Sélectionnez la ligne applicable dans la requête de données pour le graphique et le seuil.

en	Creation Notes
fr	Notes de création

en	Important Note:
fr	Remarque importante :

en	This Threshold will be Templated. When using the Threshold Template option, you will be prompted for a Threshold Template, Graph Template, Device and possibly Data Query Item information before receiving the 'Create' prompt at which time, if any overridable Graph or Data Source information is allowed at the Graph and Data Source Template level, you will be prompted for it. Then, by pressing the 'Create' button, both the Graph and Threshold will be created simultaneously.
fr	Ce seuil NOT sera Templated. Lorsque vous utilisez l'option Threshold Template (Modèle de seuil), vous serez invité à fournir un modèle de seuil, un modèle de graphique, un dispositif et éventuellement des informations sur les éléments de requête de données avant de recevoir l'invite'Créer', auquel moment, si des informations sur les graphiques ou les sources de données sont autorisées au niveau graphique et sur le modèle de source de données, vous serez invité à le faire. Ensuite, en appuyant sur le bouton'Créer', le graphique et le seuil seront créés simultanément.

en	Graph
fr	Graphique

en	Select the Graph for the Threshold.
fr	Sélectionner le graphique pour le seuil.

en	Select a Graph
fr	Sélectionnez un graphique

en	Select a Data Source for the Threshold.
fr	Sélectionnez une source de données pour le seuil.

en	Select a Data Source
fr	Sélectionnez une source de données

en	This Threshold will NOT be Templated and will only work on existing Graphs. If you wish to both Create the Graph and the Threshold simultaneously, select Threshold Template from the drop down and continue until the 'Create' button appears.
fr	Ce Seuil NOT sera Tempéré et ne fonctionnera que sur les Graphiques existants. Si vous souhaitez créer le graphique et le seuil simultanément, sélectionnez Modèle de seuil dans le menu déroulant et continuez jusqu'à ce que le bouton " Créer " apparaisse.

en	This Threshold will NOT be Templated. You can select either By Graph where you will then select an existing Device, Graph and Data Source before creating your Threshold, or you can select Threshold Template which will allow you to create a Non Templated Threshold and corresponding Graph simultaneously
fr	Ce seuil NOT sera Templated. Vous pouvez sélectionner soit Par Graphique où vous sélectionnerez ensuite un dispositif, un graphique et une source de données existants avant de créer votre seuil, soit vous pouvez sélectionner Modèle de seuil qui vous permettra de créer un seuil non tempéré et un graphique correspondant simultanément.

en	Selected Graph
fr	Modèle de graphique sélectionné

en	Created graph: %s
fr	Graphique créé : %s