en	Indefinitely
hi	अनिश्चित काल के लिए

en	%d Month
hi	% d महीना

en	%d Months
hi	% d माह

en	%d Year
hi	% d वष

en	From %d Hour Ago
hi	हर द% ख ड

en	From %d Hours Ago
hi	हर द% ख ड

en	From %d Day Ago

en	From %d Days Ago
hi	हर% द डेज

en	From %d Week Ago
hi	% d वीक

en	From %d Weeks Ago
hi	हर% द वीक

en	From %d Month Ago
hi	% d महीना

en	From %d Months Ago
hi	% d माह

en	From %d Year Ago
hi	% d वष

en	From %d Years Ago

en	Down
hi	नीचे

en	Error
hi	त्रुटि

en	Recovering
hi	पुन: प्राप्त करना

en	Up
hi	ऊपर

en	Unknown
hi	अनजान

en	Disabled
hi	अक्षम

en	Not Monitored
hi	निगरानी नहीं की गई

en	Notify - Alert
hi	सूचित करें - चेतावनी

en	Alert
hi	चेतावनी

en	Notify - Alert2Warning
hi	सूचित करें - Alert2Warning

en	Alert2Warn
hi	चेतावनी-चेतावनी दें

en	Notify - Warning
hi	सूचित करना - चेतावनी देना

en	Warning
hi	चेतावनी

en	Notify - Re-Trigger
hi	नोटिफाई - रि-ट्रिगर

en	Re-Trigger
hi	पुन: उत्प्रेरक

en	Notify - Restoral
hi	सूचित करें - पुनर्स्थापना

en	Restoral

en	Event - Alert Trigger
hi	घटना - अलर्ट ट्रिगर

en	Alert Event
hi	अलर्ट प्रीसेट

en	Event - Warning Trigger
hi	घटना - चेतावनी ट्रिगर

en	Warning Event
hi	चेतावनी

en	Event - Restoral
hi	घटना - आराम

en	Restoral Event
hi	रेस्टॉरेंट इवेंट

en	Event - Acknowledge
hi	स्वीकार करते हैं

en	Acknowledge Event
hi	स्वीकार करते हैं

en	Restore
hi	फिर से प्राप्त करना

en	Alert Trigger
hi	अलर्ट ट्रिगर

en	Warn Trigger
hi	वार्न ट्रिगर

en	Alert-Warn
hi	चेतावनी-चेतावनी दें

en	Acknowledgment
hi	स्वीकार करते हैं

en	Baseline Alert
hi	बेसलाइन अलर्ट

en	Notice
hi	सूचना

en	Ok
hi	ठीक

en	Emergency
hi	आपातकालीन

en	Critical
hi	गंभीर

en	Info
hi	जानकारी

en	Debug
hi	डिबग

en	Never
hi	कभी नहीँ

en	Every Minute
hi	हर मिनट

en	Every %d Minutes
hi	प्रत्येक% d मिनट

en	Every Hour
hi	प्रत्येक घंटे

en	Every %d Hours
hi	हर द% ख ड

en	Every Day
hi	हर दिन

en	Every %d Days
hi	हर% द डेज

en	Every Week
hi	प्रति सप्ताह

en	Every %d Weeks
hi	हर% द वीक

en	Every Month
hi	हर महीने

en	%d Minute
hi	% d मिनट

en	%d Minutes
hi	% d मिनट

en	%d Hour
hi	% d घंटा

en	%d Hours
hi	% d घंटे

en	%d Day
hi	% द डे

en	%d Days
hi	% ड डय

en	%d Week
hi	% d वीक

en	%d Weeks
hi	% द वीक

en	%0.1f Hours
hi	% 0.1f घंटे

en	Every Polling
hi	हर मतदान

en	Every %d Pollings
hi	हर% द पोिलंग

en	%d Polling
hi	% d मतदान

en	%d Pollings
hi	% d मतदान

en	High / Low
hi	कम ऊँची

en	Baseline Deviation
hi	बेसलाइन विचलन

en	Time Based
hi	समय पर आधारित

en	%% Deviation Min/Max [TIP]
hi	विचलन यूपी

en	%% Deviation CF [TIP]
hi	विचलन यूपी

en	Absolute Val Min/Max [TIP]
hi	अलर्ट वैल्यू

en	Absolute Val of CF [TIP]
hi	अलर्ट वैल्यू

en	%% Deviation Avg [AOT]
hi	विचलन यूपी

en	%% Deviation Avg of CF [AOT]
hi	विचलन यूपी

en	Absolute Val Avg [AOT]
hi	अलर्ट वैल्यू

en	Absolute Val Avg of CF [AOT]
hi	अलर्ट वैल्यू

en	Exact Value
hi	सही मूल्य

en	CDEF

en	Percentage
hi	प्रतिशत

en	RPN Expression
hi	RPN अभिव्यक्ति

en	Upper + Lower bytes

en	Acknowledge
hi	स्वीकार करते हैं

en	Suspend Notifications
hi	SNMP अधिसूचनाएं

en	Resume Notifications
hi	SNMP अधिसूचनाएं

en	Delete
hi	हटाना

en	Enable
hi	सक्षम करें

en	Disable
hi	अक्षम

en	Reapply Suggested Names
hi	फिर से सुझाए गए नाम

en	Propagate Template
hi	प्रचार का खाका

en	Export
hi	निर्यात

en	Threshold Mail
hi	द्वार

en	Down Host Mail

en	Up Host Mail

en	Threshold Cmd
hi	द्वार

en	Down Host Cmd

en	Up Host Cmd

en	Auto

en	0 Digits

en	1 Digit

en	%d Digits
hi	% ड डय

en	> %d Devices
hi	उपकरण

en	> %d %%% of Devices Globally
hi	उपकरण

en	> %d Devices in a Site
hi	उपकरण

en	> %d %%% of Devices in a Site
hi	उपकरण

en	SNMP not in use
hi	SNMP उपयोग में नहीं है

en	N/A
hi	एन / ए

en	Devices Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
hi	उपकरण सूचना: <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) DOWN राज्य से लौटा

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Devices Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>SNMP Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES>
hi	<br> प्रणाली <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) स्थिति: <DOWN/UP><br><br> वर्तमान पिंग प्रतिक्रिया: <CUR_TIME> सुश्री <br> औसत सिस्टम प्रतिक्रिया: <AVG_TIME> सुश्री <br> प्रणाली की उपलब्धता: <AVAILABILITY><br> कुल चेक क्लियर: <TOT_POLL><br> कुल विफल चेक: <FAIL_POLL><br> अंतिम तिथि: <LAST_FAIL><br> इससे पहले के लिए डिवाइस: <DOWNTIME><br><br> SNMP जानकारी: <br> नाम - <SNMP_HOSTNAME><br> स्थान - <SNMP_LOCATION><br> अपटाइम - <UPTIMETEXT> ( <UPTIME> सुश्री) <br> सिस्टम - <SNMP_SYSTEM><br><br> ध्यान दें: <NOTES>

en	Devices Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
hi	उपकरण त्रुटि: <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) खराब है

en	DOWN
hi	नीचे

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br><br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Devices Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTE: <NOTES>
hi	सिस्टम में गड़बड़ी : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) है <DOWN/UP><br> कारण: <MESSAGE><br><br> औसत सिस्टम प्रतिक्रिया: <AVG_TIME> सुश्री <br> प्रणाली की उपलब्धता: <AVAILABILITY><br> कुल चेक क्लियर: <TOT_POLL><br> कुल विफल चेक: <FAIL_POLL><br> अंतिम तिथि जाँच की गई: <LAST_FAIL><br> इसके लिए पहले वाले उपकरण: <DOWNTIME><br> ध्यान दें: <NOTES>

en	Thresholds
hi	सीमारेखा

en	(actions)
hi	कार्रवाइयाँ

en	(edit)
hi	संपादित करें

en	(save)
hi	सेव करें

en	(add)
hi	(जोड़ें)

en	Threshold Logs
hi	सीमारेखा

en	Device Status
hi	उपकरण की स्थिति

en	Thresholds - Failures
hi	थ्रेशोल्ड - विफलता

en	Thresholds - Normal
hi	थ्रेशोल्ड - सामान्य

en	Thresholds - Recovering
hi	थ्रेसहोल्ड - पुनर्प्राप्त

en	Recent Thresholds
hi	हाल की थ्रेसहोल्ड

en	Recent Device Failures
hi	हाल ही में डिवाइस विफलता

en	Threshold Templates
hi	थ्रेशोल्ड टेम्पलेट्स

en	Threshold Template Import
hi	थ्रेशोल्ड टेम्पलेट आयात

en	Notification Lists
hi	अधिसूचना सूची

en	Notification Lists (edit)
hi	अधिसूचना सूची (संपादित करें)

en	Notification Queue
hi	अधिसूचना सूची

en	Management
hi	उपयोगकर्ता प्रबंधन

en	Templates
hi	टेम्पलेट्स

en	Threshold
hi	द्वार

en	A template with that Data Source already exists!
hi	उस डेटा स्रोत के साथ एक टेम्पलेट पहले से मौजूद है!

en	Configure Thresholds
hi	थ्रेसहोल्ड कॉन्फ़िगर करें

en	Configure Threshold Templates
hi	थ्रेशोल्ड टेम्पलेट कॉन्फ़िगर करें

en	Manage Notification Lists
hi	अधिसूचना सूची प्रबंधित करें

en	View Thresholds
hi	थ्रेसहोल्ड देखें

en	Normal User

en	Template Editor
hi	टेम्प्लेट की गई

en	General Administration
hi	सामान्य सेटिंग्स

en	Device Up/Down Notification Settings
hi	डिवाइस अप / डाउन अधिसूचना सेटिंग्स

en	Threshold Up/Down Email Notification
hi	थ्रेसहोल्ड अप / डाउन ईमेल अधिसूचना

en	Global List
hi	वैश्विक सूची

en	List Below
hi	नीचे की सूची

en	Global and List Below
hi	ग्लोबल और सूची नीचे

en	Which Notification List(s) of should be notified about Device Up/Down events?
hi	डिवाइस अप / डाउन घटनाओं के बारे में कौन सी अधिसूचना सूची (ओं) को अधिसूचित किया जाना चाहिए?

en	Notification List
hi	अधिसूचना सूची

en	Additional Email address, separated by commas for multiple Emails.
hi	अतिरिक्त ईमेल पता, कई ईमेल के लिए अल्पविराम द्वारा अलग किया गया।

en	Host Failure Count

en	The number of Polling Intervals at this Host must be Down before Thold logging an error and reporting Host as Down. Default is 0 (use Cacti setting)

en	Use Cacti Setting
hi	बेसलाइन सेटिंग्स

en	%d Polling Interval
hi	% d मतदान

en	%d Polling Intervals
hi	% d मतदान

en	Alerting/Thold
hi	सूचना देने वाले / Thold

en	General
hi	सामान्य

en	Disable All Thresholds
hi	सभी थ्रेसहोल्ड को अक्षम करें

en	Checking this box will disable Alerting on all Thresholds. This can be used when it is necessary to perform maintenance on your network.
hi	इस बॉक्स की जाँच करने से सभी थ्रेसहोल्ड पर अलर्ट निष्क्रिय हो जाएगा। इसका उपयोग तब किया जा सकता है जब आपके नेटवर्क पर रखरखाव करना आवश्यक हो।

en	Auto Create Thresholds
hi	ऑटो थ्रेसहोल्ड बनाएँ

en	If selected, when running either automation, or when creating/saving a Device, all Thresholds associated with the Device Template will be created.
hi	यदि चयनित है, तो या तो स्वचालन चलाते समय, या उपकरण बनाते / सहेजते समय, डिवाइस टेम्पलेट से जुड़े सभी थ्रेसहोल्ड बनाए जाएंगे।

en	Consider Unknown Data as Zero

en	When checking Thresholds, if a Data Source returns Unknown Data ('U'), consider the value as zero for the Threshold check. You can also enable log this issue.

en	Default Management Status
hi	डिफ़ॉल्ट प्रबंधन स्थिति

en	Default Threshold management filter status.
hi	डिफ़ॉल्ट थ्रेसहोल्ड प्रबंधन फ़िल्टर स्थिति।

en	Any
hi	कोई भी

en	Breached or Triggered
hi	वार्न ट्रिगर

en	Breached
hi	का उल्लंघन

en	Triggered
hi	उत्प्रेरित

en	Enabled
hi	सक्षम

en	Empty ifHighSpeed Default
hi	डिफ़ॉल्ट ifHighSpeed खाली करें

en	When calculating Expression Thresholds, if the ifHighSpeed and ifSpeed come back as zero, use the following ifHighSpeed setting instead. Default ifHighSpeed will be 10000 for 10GE interfaces.
hi	अभिव्यक्ति थ्रेसहोल्ड की गणना करते समय, यदि ifHighSpeed और ifSpeed शून्य के रूप में वापस आते हैं, तो इसके बजाय ifHighSpeed सेटिंग का उपयोग करें। डिफॉल्ट ifHighSpeed 10GE इंटरफेस के लिए 10000 होगा।

en	Notification Preferences
hi	SNMP अधिसूचना प्रीसेट

en	Disable Legacy Notifications
hi	विरासत की सूचनाएं अक्षम करें

en	Checking this box will disable Legacy Alerting on all Thresholds. Legacy Alerting is defined as any Specific Email Alerts not associated with a Notification List.
hi	इस बॉक्स को चेक करने से सभी थ्रेसहोल्ड पर लिगेसी अलर्टिंग निष्क्रिय हो जाएगी। विरासत चेतावनी को किसी भी विशिष्ट ईमेल अलर्ट के रूप में परिभाषित किया गया है जो अधिसूचना सूची से संबद्ध नहीं है।

en	Threshold Notification Templated
hi	थ्रेशोल्ड टेम्पलेट

en	If checked, when creating at Threshold Template, its Notification Settings will, by default be owned by the Threshold Template.

en	Enable Command Execution
hi	कमांड निष्पादन सक्षम करें

en	Checking this box will enable the ability to run commands on Threshold breach and restoral events.
hi	इस बॉक्स की जाँच करने से थ्रेशोल्ड ब्रीच और रीस्टोर इवेंट पर कमांड चलाने की क्षमता प्राप्त होगी।

en	Enable Per Thold Notification
hi	प्रति सूचना को सक्षम करें

en	Checking this box will enable the ability to maintain custom Email bodies for Thresholds.
hi	इस बॉक्स की जाँच करने से थ्रेसहोल्ड के लिए कस्टम ईमेल निकायों को बनाए रखने की क्षमता सक्षम होगी।

en	Enable Notification Queue
hi	प्रति सूचना को सक्षम करें

en	Checking this box will switch Thold from performing inline Notification to using either the Notification Daemon, or notifications performed out of band by the Notification poller.

en	Enable Sending Alert Emails to Warning Notification Lists
hi	चेतावनी अधिसूचना सूची

en	Check this box if you wish Warning Notification List recipients to receive Alert Emails in addition to the Alert Notification list receivers. This case is applicable when Warning Notifications goes to Administrators and Alert Notifications go to Management.

en	Threshold Daemon
hi	थ्रेसहोल्ड डेमॉन

en	Enable Threshold Daemon
hi	थ्रेसहोल्ड डेमन सक्षम करें

en	Checking this box will enable the use of a dedicated Threshold daemon. This can be used to increase system performance and/or to distribute Threshold monitoring to a separate server.
hi	इस बॉक्स की जाँच करने से एक समर्पित थ्रेसहोल्ड डेमॉन का उपयोग हो सकेगा। इसका उपयोग सिस्टम प्रदर्शन बढ़ाने और / या थ्रेशोल्ड मॉनिटरिंग को एक अलग सर्वर पर वितरित करने के लिए किया जा सकता है।

en	Force Threshold Daemon Debug
hi	थ्रेसहोल्ड डेमॉन

en	Checking this box will enable Threshold Daemon debug when operating from SystemD or through the command line. This change is dynamic and will take effect as soon as the next Threshold loop commences.

en	Daemon Down Notification Frequency
hi	डिवाइस अप / डाउन अधिसूचना सेटिंग्स

en	If the Thold Daemon is found to be down, send out an Email notification at this frequency.

en	Every %d Hour
hi	हर द% ख ड

en	Daemon Threads

en	The number of daemon threads to be handled by the Threshold Daemon.
hi	थ्रेसहोल्ड डेमन द्वारा संभाला जाने वाली समवर्ती प्रक्रियाओं की अधिकतम संख्या।

en	1 Process

en	%d Processes

en	Logging
hi	लॉगिंग

en	Log Threshold Breaches
hi	लॉग थ्रेसहोल्ड ब्रीच

en	Enable logging of all Threshold failures to the Cacti Log.
hi	कैक्टि लॉग में सभी थ्रेसहोल्ड विफलताओं का लॉगिंग सक्षम करें।

en	Show Data Source in Log
hi	लॉग में डेटा स्रोत दिखाएँ

en	Show the Data Source name in the Log if not present.
hi	यदि मौजूद नहीं है तो लॉग में डेटा स्रोत का नाम दिखाएं।

en	Log Threshold Changes
hi	लॉग थ्रेसहोल्ड परिवर्तन

en	Enable logging of all Threshold changes to the Cacti Log.
hi	कैक्टि लॉग में सभी थ्रेसहोल्ड परिवर्तनों के लॉगिंग को सक्षम करें।

en	Debug Log
hi	लॉग को डीबग करें

en	Enable logging of debug messages with Threshold
hi	थ्रेसहोल्ड के साथ डीबग संदेशों को लॉग करना सक्षम करें

en	Alert Log Retention
hi	चेतावनी लॉग प्रतिधारण

en	Keep Threshold Logs for this number of days.
hi	इस दिनों के लिए थ्रेसहोल्ड लॉग रखें।

en	Log action Consider Unknown Data as Zero

en	When 'Consider Unknown Data as Zero' is enabled, log when it occurs

en	Syslog Settings
hi	Syslog सेटिंग्स

en	Syslog Enabled
hi	सिसलॉग सक्षम

en	If checked, when creating a new Threshold, by default new Threshold events will be sent to your local syslog. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
hi	यदि नई थ्रेशोल्ड बनाते समय जाँच की जाती है, तो डिफ़ॉल्ट रूप से नए थ्रेशोल्ड ईवेंट आपके स्थानीय syslog को भेजे जाएंगे। यह सेटिंग एक पूर्व निर्धारित है। थ्रेसहोल्ड सेटिंग्स वास्तविक syslog नियंत्रण निर्धारित करती हैं।

en	Default Priority/Level
hi	डिफ़ॉल्ट प्राथमिकता / स्तर

en	This is the default Priority/Level that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
hi	यह डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी / लेवल है जो कि थिसल का उपयोग सिसलॉग संदेश भेजने के लिए करेगा। यह सेटिंग एक पूर्व निर्धारित है। थ्रेसहोल्ड सेटिंग्स वास्तविक syslog नियंत्रण निर्धारित करती हैं।

en	Default Facility
hi	डिफ़ॉल्ट सुविधा

en	This is the default Facility that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
hi	यह डिफ़ॉल्ट सुविधा है जो Thold syslog संदेश भेजने के लिए उपयोग करेगा। यह सेटिंग एक पूर्व निर्धारित है। थ्रेसहोल्ड सेटिंग्स वास्तविक syslog नियंत्रण निर्धारित करती हैं।

en	Alert Presets
hi	अलर्ट प्रीसेट

en	Weekend exemptions
hi	सप्ताहांत की छूट

en	If this is checked, Thold will not run on weekends.
hi	यदि इसकी जाँच की जाती है, तो थोड़े सप्ताहांत में नहीं चलेगा।

en	Default Trigger Count
hi	डिफ़ॉल्ट ट्रिगर गणना

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the Threshold for an Alert to be raised.
hi	डेटा स्रोत का डिफ़ॉल्ट समय लगातार बढ़ाए जाने के लिए थ्रेसहोल्ड के उल्लंघन में होना चाहिए।

en	Re-Alerting
hi	पुन: सूचना देने वाले

en	Repeat Alert after specified number of poller cycles.
hi	निर्दिष्ट चक्र चक्रों के बाद चेतावनी दोहराएं।

en	Baseline Presets
hi	बेसलाइन प्रीसेट

en	Baseline Time Range Default
hi	बेसलाइन टाइम रेंज डिफ़ॉल्ट

en	This is the default value used in creating Thresholds or templates.
hi	यह थ्रेसहोल्ड या टेम्पलेट बनाने में उपयोग किया जाने वाला डिफ़ॉल्ट मान है।

en	Baseline Trigger Count
hi	बेसलाइन ट्रिगर काउंट

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the calculated Baseline Threshold for an Alert to be raised.
hi	डेटा स्रोत का डिफ़ॉल्ट समय लगातार बढ़ाए जाने के लिए गणना किए गए आधार रेखा थ्रेसहोल्ड के उल्लंघन में होना चाहिए।

en	Baseline Deviation Percentage
hi	बेसलाइन विचलन प्रतिशत

en	SNMP Notification Options
hi	SNMP अधिसूचनाएं

en	SNMP Notifications
hi	SNMP अधिसूचनाएं

en	Threshold status messages (informs/traps) will be sent to SNMP notification receivers. This includes Alerts, Warnings and Restoration traps per default. Note: This feature requires the Cacti SNMPAgent plugin.
hi	थ्रेसहोल्ड स्थिति संदेश (सूचित / जाल) एसएनएमपी अधिसूचना रिसीवर को भेजे जाएंगे। इसमें अलर्ट, चेतावनियाँ और बहाली जाल प्रति डिफ़ॉल्ट शामिल हैं। नोट: इस सुविधा के लिए Cacti SNMPAgent प्लगइन की आवश्यकता है।

en	Disable Warning Notifications
hi	चेतावनी सूचनाएं अक्षम करें

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when a warning Threshold has been breached.
hi	यदि इसकी जाँच की जाती है, तो थ्रेसहोल्ड एक चेतावनी नहीं भेजेगा जब एक चेतावनी थ्रेसहोल्ड का उल्लंघन किया गया है।

en	Disable Restoration Notifications
hi	बहाली की सूचनाएं अक्षम करें

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when the Threshold has returned to normal status.
hi	यदि यह जाँच की जाती है, तो थ्रेशोल्ड सामान्य स्थिति में वापस आने पर एक अधिसूचना नहीं भेजेगा।

en	Emailing Options
hi	ईमेल विकल्प

en	Send Emails with Urgent Priority
hi	तत्काल प्राथमिकता के साथ ईमेल भेजें

en	Allows you to set Emails with urgent priority
hi	आपको तत्काल प्राथमिकता के साथ ईमेल सेट करने की अनुमति देता है

en	Send Alerts as Text
hi	पाठ के रूप में अलर्ट भेजें

en	If checked, this will cause all Alerts to be sent as plain text Emails with no graph. The default is HTML Emails with the graph embedded in the Email.
hi	यदि जाँच की जाती है, तो इससे सभी अलर्ट को बिना किसी ग्राफ़ के सादे पाठ ईमेल के रूप में भेजा जाएगा। डिफ़ॉल्ट HTML ईमेल में ईमेल के साथ एम्बेडेड ईमेल है।

en	Send Email separately for each address

en	If checked, this will cause all Emails to be sent separately for each address.

en	From Email Address
hi	ईमेल पते से

en	This is the Email address that the Threshold will appear from.
hi	यह ईमेल पता है कि थ्रेशोल्ड से दिखाई देगा।

en	From Name
hi	नाम से

en	This is the actual name that the Threshold will appear from.
hi	यह वास्तविक नाम है जिससे थ्रेशोल्ड दिखाई देगा।

en	Device Notification Options
hi	डिवाइस अधिसूचना विकल्प

en	Enable Notifications
hi	प्रति सूचना को सक्षम करें

en	Enable Dead/Recovering host notification
hi	डेड / रिकवरिंग होस्ट नोटिफिकेशन सक्षम करें

en	Notification Single Email
hi	अधिसूचना सेटिंग

en	Supported for Notification Lists and the Notification Queue only. If there are Down Device Notifications in a single processing cycle. Send only one Email to Notification List repipients for all Devices.

en	Device Notification Delay Options
hi	डिवाइस अधिसूचना विकल्प

en	Notification Delay
hi	अधिसूचना सूची

en	If a large influx of Down Device Notifications come in, Cacti can pause sending out those Notifications for a certain period of time to see if the issue is transient before sending them out. Select the threshold Down Device Notifications before the Pause is Triggered.

en	If you choose to delay Notifications for a large Down Devices Notification inrush, how long are you willing to wait before allowing the notifications to be processed?

en	Device Notification Email Options
hi	डिवाइस अधिसूचना विकल्प

en	Global Notification Email
hi	डेड डिवाइस अधिसूचना ईमेल

en	This is the Email Address that the Dead Device Notifications will be sent to if the Global Notification List is selected.
hi	यह ईमेल पता है कि ग्लोबल नोटिफिकेशन सूची का चयन होने पर डेड डिवाइस सूचनाएं भेजी जाएंगी।

en	Down Subject
hi	डाउन डिवाइस विषय

en	This is the Email subject that will be used for Down Device Messages.
hi	यह ईमेल विषय है जिसका उपयोग डाउन डिवाइस संदेशों के लिए किया जाएगा।

en	Device Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
hi	डिवाइस त्रुटि: <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) खराब है

en	Down Message
hi	डिवाइस संदेश नीचे

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062
hi	यह वह संदेश है जो सभी यूपी / डाउन डिवाइस मैसेज (255 Char MAX) के संदेश निकाय के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। HTML की अनुमति है, लेकिन केवल पाठ के लिए हटा दिया जाएगा ईमेल। कई वर्णनकर्ता हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। <br> &lt;HOSTNAME&gt; &lt;DESTRIPTION&gt; &lt;UPTIME&gt; &lt;UPTET &lt;AVAILABILITY&gt; &lt;TOT_POLL&gt; &lt;FAIL_POLL&gt; &lt;CUR_TIME&gt; &lt;AVG_TIME&gt; &lt;NOTES&gt;

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Device Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTES: <NOTES><br>Device NOTES: <DNOTES>
hi	सिस्टम में गड़बड़ी : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) है <DOWN/UP><br> कारण: <MESSAGE><br><br> औसत सिस्टम प्रतिक्रिया: <AVG_TIME> सुश्री <br> प्रणाली की उपलब्धता: <AVAILABILITY><br> कुल चेक क्लियर: <TOT_POLL><br> कुल विफल चेक: <FAIL_POLL><br> अंतिम तिथि जाँच की गई: <LAST_FAIL><br> डिवाइस के लिए पहले यूपी: <DOWNTIME><br> टिप्पणियाँ: <NOTES><br> डिवाइस नोट: <DNOTES>

en	Recovering Subject
hi	डिवाइस विषय पुनर्प्राप्त

en	This is the Email subject that will be used for Recovering Device Messages.
hi	यह ईमेल विषय है जिसका उपयोग डिवाइस संदेशों को पुनर्प्राप्त करने के लिए किया जाएगा।

en	Device Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
hi	डिवाइस सूचना: <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) DOWN राज्य से लौटा

en	Recovering Message
hi	डिवाइस संदेश पुनर्प्राप्त करना

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062
hi	यह वह संदेश है जो सभी यूपी / डाउन डिवाइस मैसेज (255 Char MAX) के संदेश निकाय के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। HTML की अनुमति है, लेकिन केवल पाठ के लिए हटा दिया जाएगा ईमेल। कई वर्णनकर्ता हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। <br> &lt;HOSTNAME&gt; &lt;DESTRIPTION&gt; &lt;UPTIME&gt; &lt;UPTET &lt;AVAILABILITY&gt; &lt;TOT_POLL&gt; &lt;FAIL_POLL&gt; &lt;CUR_TIME&gt; &lt;AVG_TIME&gt; &lt;NOTES&gt;

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Device Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>Snmp Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES><br>Device Notes: <DNOTES>
hi	<br> प्रणाली <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) स्थिति: <DOWN/UP><br><br> वर्तमान पिंग प्रतिक्रिया: <CUR_TIME> सुश्री <br> औसत सिस्टम प्रतिक्रिया: <AVG_TIME> सुश्री <br> प्रणाली की उपलब्धता: <AVAILABILITY><br> कुल चेक क्लियर: <TOT_POLL><br> कुल विफल चेक: <FAIL_POLL><br> अंतिम तिथि: <LAST_FAIL><br> इससे पहले के लिए डिवाइस: <DOWNTIME><br><br> Snmp जानकारी: <br> नाम - <SNMP_HOSTNAME><br> स्थान - <SNMP_LOCATION><br> अपटाइम - <UPTIMETEXT> ( <UPTIME> सुश्री) <br> सिस्टम - <SNMP_SYSTEM><br><br> ध्यान दें: <NOTES><br> डिवाइस नोट: <DNOTES>

en	Status Change Command

en	When a Device changes state from a Cacti perspective (UP to DOWN or DOWN to RECOVERING/UP), run the following command. This command must NOT include command line arguments. However, the following variables can be pulled from the environment of the script:<br>&#060THOLD_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SITE&#062 &#060THOLD_LOCATION&#062 &#060THOLD_HOST_ID&#062 &#060THOLD_DESCRIPTION&#062 &#060THOLD_UPTIME&#062 &#060THOLD_UPTIMETEXT&#062 &#060THOLD_DOWNTIME&#062 &#060THOLD_TIME&#062 &#060THOLD_DATE&#062 &#060THOLD_DATE_RFC822&#062 &#060THOLD_BREACHED_ITEMS&#062 &#060THOLD_MESSAGE&#062 &#060THOLD_SUBJECT&#062 &#060THOLD_DOWNUP&#062 &#060THOLD_SNMP_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SNMP_LOCATION&#062 &#060THOLD_SNMP_CONTACT&#062 &#060THOLD_SNMP_SYSTEM&#062 &#060THOLD_LAST_FAIL&#062 &#060THOLD_AVAILABILITY&#062 &#060THOLD_TOT_POLL&#062 &#060THOLD_FAIL_POLL&#062 &#060THOLD_CUR_TIME&#062 &#060THOLD_AVG_TIME&#062 &#060THOLD_NOTES&#062
hi	यह वह संदेश है जो सभी यूपी / डाउन डिवाइस मैसेज (255 Char MAX) के संदेश निकाय के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। HTML की अनुमति है, लेकिन केवल पाठ के लिए हटा दिया जाएगा ईमेल। कई वर्णनकर्ता हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। <br> &lt;HOSTNAME&gt; &lt;DESTRIPTION&gt; &lt;UPTIME&gt; &lt;UPTET &lt;AVAILABILITY&gt; &lt;TOT_POLL&gt; &lt;FAIL_POLL&gt; &lt;CUR_TIME&gt; &lt;AVG_TIME&gt; &lt;NOTES&gt;

en	Alert/Warning Message Defaults
hi	अलर्ट / चेतावनी संदेश की कमी

en	Threshold Alert Message
hi	थ्रेसहोल्ड अलर्ट संदेश

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
hi	यह वह संदेश है जो सभी थ्रेसहोल्ड अलर्ट (255 Char MAX) के शीर्ष पर प्रदर्शित किया जाएगा। HTML की अनुमति है, लेकिन केवल पाठ के लिए हटा दिया जाएगा ईमेल। कई वर्णनकर्ता हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;उपदेश&gt; &lt;नोट&gt;

en	An Alert has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
hi	एक अलर्ट जारी किया गया है जिसे आपके ध्यान की आवश्यकता है। <br><br> <strong>डिवाइस</strong> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <strong>URL</strong> : <URL><br> <strong>संदेश</strong> : <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	Threshold Warning Message
hi	थ्रेसहोल्ड चेतावनी संदेश

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
hi	यह वह संदेश है जो सभी थ्रेसहोल्ड चेतावनियों (255 Char MAX) के शीर्ष पर प्रदर्शित होगा। HTML की अनुमति है, लेकिन केवल पाठ के लिए हटा दिया जाएगा ईमेल। कई वर्णनकर्ता हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;उपदेश&gt; &lt;नोट&gt;

en	A Warning has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
hi	एक चेतावनी जारी की गई है जिसे आपके ध्यान की आवश्यकता है। <br><br> <strong>डिवाइस</strong> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <strong>URL</strong> : <URL><br> <strong>संदेश</strong> : <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	Threshold Restoral Message
hi	थ्रेसहोल्ड अलर्ट संदेश

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
hi	यह वह संदेश है जो सभी थ्रेसहोल्ड चेतावनियों (255 Char MAX) के शीर्ष पर प्रदर्शित होगा। HTML की अनुमति है, लेकिन केवल पाठ के लिए हटा दिया जाएगा ईमेल। कई वर्णनकर्ता हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;उपदेश&gt; &lt;नोट&gt;

en	A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
hi	एक अलर्ट जारी किया गया है जिसे आपके ध्यान की आवश्यकता है। <br><br> <strong>डिवाइस</strong> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <strong>URL</strong> : <URL><br> <strong>संदेश</strong> : <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	Thold

en	Duplicate
hi	प्रतिलिपि

en	Associate
hi	साथी

en	Disassociate
hi	अलग

en	Devices
hi	उपकरण

en	Click 'Continue' to Delete Notification Lists(s). Any Device(s) or Threshold(s) associated with the List(s) will be reverted to the default.
hi	अधिसूचना सूचियाँ हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें। किसी भी डिवाइस (ओं) या थ्रेशोल्ड (ओं) को सूची (ओं) के साथ संबद्ध करके डिफ़ॉल्ट पर वापस ले जाया जाएगा।

en	Cancel
hi	कैंसिल करें

en	Continue
hi	जारी रखें

en	Delete Notification List(s)
hi	अधिसूचना सूची हटाएं

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Notification List(s).
hi	निम्नलिखित अधिसूचना सूची (ओं) को डुप्लिकेट करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	New List Name
hi	नई सूची का नाम

en	New Notification List
hi	नई अधिसूचना सूची

en	Duplicate Notification List(s)
hi	डुप्लीकेट अधिसूचना सूची

en	%s Threshold Template(s)
hi	%s थ्रेशोल्ड टेम्प्लेट

en	Click 'Continue' to Association the Notification List '%s' with the Threshold Template(s) below.
hi	नीचे दिए गए थ्रेशोल्ड टेम्पलेट के साथ अधिसूचना सूची ' %s' को जोड़ने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	No Change
hi	कोई परिवर्तन नहीं होता है

en	Notification List Only
hi	केवल अधिसूचना सूची

en	Notification List, Retain Other Settings
hi	अधिसूचना सूची, अन्य सेटिंग्स को बनाए रखें

en	Warning Membership:
hi	चेतावनी सदस्यता:

en	Alert Membership:
hi	चेतावनी सदस्यता:

en	Associate Notification List(s)
hi	एसोसिएट अधिसूचना सूची

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds Template(s) below.
hi	नीचे दिए गए थ्रेशोल्ड टेम्पलेट से अधिसूचना सूची ' %s' को अलग करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Remove List
hi	सूची निकालें

en	Disassociate Notification List(s)
hi	अलग-अलग अधिसूचना सूची

en	%s Threshold(s)
hi	%s थ्रेशोल्ड (s)

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Threshold(s) below.
hi	नीचे की ओर थ्रेसहोल्ड के साथ अधिसूचना सूची ' %s' को जोड़ने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds(s) below.
hi	नीचे की ओर थ्रेसहोल्ड से अधिसूचना सूची ' %s' को अलग करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Device(s) below.
hi	नीचे दिए गए डिवाइस के साथ अधिसूचना सूची ' %s' को जोड़ने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	You may also Associate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.

en	Notification and Global Lists
hi	अधिसूचना और वैश्विक सूची

en	Resulting Membership:
hi	परिणामी सदस्यता:

en	Device Threshold Warning Membership:
hi	चेतावनी सदस्यता:

en	Device Threshold Alert Membership:
hi	थ्रेसहोल्ड अलर्ट संदेश

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Device(s) below.
hi	नीचे दी गई डिवाइस से अधिसूचना सूची ' %s' को अलग करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	You may also Disassociate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.

en	[edit: %s]
hi	[संपादित करें: %s]

en	[new]
hi	[नया]

en	List General Settings
hi	सूची सामान्य सेटिंग्स

en	Name
hi	नाम

en	Enter a name for this Notification List.
hi	इस अधिसूचना सूची के लिए एक नाम दर्ज करें।

en	Description
hi	विवरण

en	Enter a description for this Notification List.
hi	इस अधिसूचना सूची के लिए एक विवरण दर्ज करें।

en	To disable all notifications from this Notification List, you can simply disable it here.

en	To Email Addresses
hi	ईमेल पता

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List.
hi	इस अधिसूचना सूची के लिए ईमेल पतों की अल्पविराम से अलग की गई सूची दर्ज करें।

en	BCC Email Addresses
hi	ईमेल पता

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List to be blind copied.
hi	इस अधिसूचना सूची के लिए ईमेल पतों की अल्पविराम से अलग की गई सूची दर्ज करें।

en	Email Style/Format File

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.

en	Associated Devices
hi	संबद्ध उपकरण

en	Search
hi	खोज

en	Site
hi	साइट

en	None
hi	कोई नहीं

en	Device Template
hi	टेम्पलेट हटाएं

en	Default
hi	चूक

en	Associated
hi	एसोसिएटेड

en	Go
hi	चले जाओ

en	Set/Refresh Filters
hi	सेट / फ़िल्टर ताज़ा करें

en	Clear
hi	明确

en	Clear Filters
hi	साफ फिल्टर

en	ID
hi	आईडी

en	Status
hi	ऑर्डर स्थिति

en	Associated Lists
hi	संबद्ध सूचियाँ

en	Graphs
hi	रेखांकन

en	Data Sources
hi	डाटा के स्रोत

en	Hostname
hi	होस्ट का नाम

en	Current List Only
hi	वर्तमान सूची केवल

en	Current and Global List(s)
hi	वर्तमान और वैश्विक सूची

en	No Associated Devices Found
hi	कोई एसोसिएटेड डिवाइस नहीं मिला

en	Associated Thresholds
hi	संबद्ध थ्रेसहोल्ड

en	Template
hi	खाका

en	State
hi	राज्य

en	All
hi	所有

en	Warning Lists
hi	चेतावनी सूची

en	Alert Lists
hi	अलर्ट सूची

en	Type
hi	प्रकार

en	Templated
hi	टेम्प्लेट की गई

en	No
hi	नहीं

en	Yes
hi	हाँ

en	baseline-LOW
hi	आधारभूत-कम

en	baseline-HIGH
hi	आधारभूत-HIGH

en	Select Users
hi	उपयोगकर्ता का चयन करें

en	Specific Emails
hi	विशिष्ट ईमेल

en	Current List
hi	वर्तमान सूची

en	Unknown Threshold
hi	अज्ञात थ्रेसहोल्ड

en	Log Only
hi	केवल लॉग करें

en	Editable
hi	सक्षम करें

en	Read Only

en	No Thresholds Found
hi	कोई थ्रेसहोल्ड लॉग नहीं मिला

en	Associated Templates
hi	एसोसिएटेड टेम्पलेट

en	Rows
hi	पंक्तियाँ

en	Unknown Template
hi	अज्ञात टेम्पलेट

en	No Threshold Templates
hi	कोई थ्रेसहोल्ड टेम्पलेट नहीं

en	Lists
hi	सूचियाँ

en	List Name
hi	नाम की सूचि

en	Emails
hi	ईमेल

en	No Notification Lists
hi	कोई अधिसूचना सूची नहीं

en	Notification has been Suspended. Press the Resume button to resume it

en	Notification has been Resumed. Press the Suspend button to suspend it

en	Pending Notifications have been removed from the database. Previously sent notification not purged will remain until they age out.

en	Click 'Continue' to delete the following Notification.
hi	निम्नलिखित अधिसूचना सूची (ओं) को डुप्लिकेट करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Delete Notification
hi	अधिसूचना सूची हटाएं

en	Event Notifications [ Notifications Suspended by User: %s, %s ago ]

en	Event Notifications
hi	डेड डिवाइस अधिसूचनाएं

en	Topic

en	Processed

en	Suspend

en	Suspend Notification Processing
hi	SNMP अधिसूचनाएं

en	Resume

en	Resume Notification Processing
hi	SNMP अधिसूचनाएं

en	Purge

en	Purge Notification Queue
hi	SNMP अधिसूचना प्रीसेट

en	Notifications
hi	अधिसूचना सूची

en	The supported notification topic.
hi	थ्रेशोल्ड टेम्पलेट

en	Event Description
hi	घटना विवरण

en	The name of the object as defined by the caller.

en	The hostname that was the source of this event.
hi	इस उपकरण के लिए डेटा स्रोतों की संख्या

en	The Notification List used if any.
hi	केवल अधिसूचना सूची

en	Object ID

en	The Object ID defined by the caller. Generally its unique 'id'.

en	Event Time

en	The time of the event as defined by the caller.
hi	SNMP द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार डिवाइस का आधिकारिक समय

en	Has the Notification Event been processed.

en	Errors
hi	त्रुटि

en	Did this notification result in an error. Hover on the error column for details.

en	Run Time
hi	समय

en	The time in seconds it took to process the event.

en	Not Specified

en	Done

en	Pending

en	Errored
hi	त्रुटि

en	Success

en	No Notifications
hi	SNMP अधिसूचनाएं

en	Off
hi	बंद करना

en	On
hi	चालू करना

en	Toggle Threshold VRULES %s
hi	टॉगल थ्रेशोल्ड VRULES %s

en	Create Threshold
hi	थ्रेशोल्ड बनाएँ

en	Alert Hi for %s (%s)

en	Alert Low for %s (%s)

en	Warning Hi for %s (%s)
hi	चेतावनी सूची

en	Warning Low for %s (%s)
hi	चेतावनी सूची

en	Alert Hi for %s (%s %%%)
hi	चेतावनी सूची

en	Alert Low for %s (%s %%%)
hi	चेतावनी सूची

en	Warning Hi for %s (%s %%%)
hi	चेतावनी सूची

en	Warning Low for %s (%s %%%)
hi	चेतावनी सूची

en	Threshold Alert/Warning Values
hi	थ्रेसहोल्ड अलर्ट / चेतावनी मान

en	Click 'Continue' to apply all appropriate Thresholds to these Device(s).
hi	इन डिवाइस (ओं) पर सभी उचित थ्रेसहोल्ड लागू करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Create Threshold from Data Source
hi	डेटा स्रोत से थ्रेसहोल्ड बनाएँ

en	Auto-create Thresholds
hi	ऑटो-थ्रेशोल्ड बनाएँ

en	Created %s thresholds
hi	बनाया गया सीमा: %s

en	No Threshold(s) Created. Either they already exist, or no suitable matches found.
hi	नो थ्रेशोल्ड (ओं) को बनाया गया। वे या तो पहले से ही मौजूद थे, या वहाँ मेल मिलाप नहीं मिला।

en	No Threshold(s) Created. Threshold(s) Template not found.
hi	नो थ्रेशोल्ड (ओं) को बनाया गया। थ्रेशोल्ड (s) टेम्पलेट नहीं मिला।

en	The following Data Sources have no Threshold Templates associated with them
hi	निम्नलिखित डेटा स्रोतों में उनके साथ कोई थ्रेसहोल्ड टेम्पलेट नहीं हैं

en	Click 'Continue' to create Thresholds for these Data Sources?
hi	इन डेटा स्रोतों के लिए थ्रेशोल्ड बनाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें?

en	Available Threshold Templates
hi	उपलब्ध थ्रेसहोल्ड टेम्पलेट

en	Select a Threshold Template
hi	एक थ्रेशोल्ड टेम्पलेट का चयन करें

en	There are no Threshold Templates associated with the following Data Sources
hi	निम्नलिखित डेटा स्रोतों से संबंधित कोई थ्रेसहोल्ड टेम्पलेट नहीं हैं

en	Create Threshold from Template
hi	टेम्पलेट से थ्रेसहोल्ड बनाएँ

en	The following Graphs have no Threshold Templates associated with them
hi	निम्नलिखित ग्राफ़ में उनके साथ कोई थ्रेसहोल्ड टेम्पलेट नहीं हैं

en	Press 'Continue' if you wish to create Threshold(s) for these Graph(s)
hi	यदि आप इन ग्राफ़ के लिए थ्रेशोल्ड बनाना चाहते हैं तो 'जारी रखें' दबाएँ।

en	There are no Threshold Templates associated with the following Graphs
hi	निम्नलिखित ग्राफ़ के साथ कोई थ्रेशोल्ड टेम्पलेट जुड़े नहीं हैं

en	Associated Threshold Templates
hi	संबद्ध थ्रेशोल्ड टेम्पलेट

en	Threshold Exists
hi	थ्रेसहोल्ड मौजूद हैं

en	Threshold Does Not Exist
hi	थ्रेशोल्ड क्या नहीं होता है

en	Delete Threshold Template Association
hi	एक थ्रेशोल्ड टेम्पलेट का चयन करें

en	No Associated Threshold Templates.
hi	कोई संबद्ध थ्रेशोल्ड टेम्पलेट नहीं है।

en	Add Threshold Template
hi	थ्रेशोल्ड टेम्पलेट जोड़ें

en	Add
hi	जोड़ना

en	Add Threshold Template to Device
hi	डिवाइस टेम्पलेट में थ्रेसहोल्ड टेम्पलेट जोड़ें

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device.
hi	निम्नलिखित को समाप्त करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें थ्रेशोल्ड टेम्पलेट डिवाइस टेम्पलेट से अलग हो जाएगा।

en	Threshold Template Name: %s
hi	थ्रेशोल्ड टेम्पलेट का नाम: %s

en	Remove Threshold Template
hi	थ्रेशोल्ड टेम्पलेट निकालें

en	Add Threshold Template to Device Template
hi	डिवाइस टेम्पलेट में थ्रेसहोल्ड टेम्पलेट जोड़ें

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device Template.
hi	निम्नलिखित को समाप्त करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें थ्रेशोल्ड टेम्पलेट डिवाइस टेम्पलेट से अलग हो जाएगा।

en	Either No Templates or Threshold(s) Already Exists - No Thresholds were created.
hi	या तो कोई टेम्प्लेट या थ्रेसहोल्ड (ओं) पहले से ही मौजूद हैं - कोई थ्रेसहोल्ड नहीं बनाए गए थे।

en	You are not authorized to modify one or more of the Thresholds selected
hi	आप चयनित थ्रेसहोल्ड में से एक या अधिक को संशोधित करने के लिए अधिकृत नहीं हैं

en	Click 'Delete' to delete the following Threshold(s).
hi	निम्नलिखित थ्रेसहोल्ड (ओं) को हटाने के लिए 'हटाएं' पर क्लिक करें।

en	Delete Threshold(s)
hi	थ्रेसहोल्ड हटाएं

en	Click 'Continue' to enable the following Threshold(s).
hi	निम्न थ्रेसहोल्ड (ओं) को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Enable Threshold(s)
hi	थ्रेसहोल्ड सक्षम करें

en	Click 'Continue' to disable the following Threshold(s).
hi	निम्नलिखित थ्रेसहोल्ड (ओं) को निष्क्रिय करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Disable Threshold(s)
hi	थ्रेसहोल्ड अक्षम करें

en	Click 'Continue' to reapply Suggested Name(s) to the following Threshold(s).
hi	निम्नलिखित थ्रेसहोल्ड (ओं) को पुन: सुझाए गए नाम (ओं) पर 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Apply Suggestion
hi	सुझाव लागू करें

en	Click 'Continue' to update the following Threshold(s) with their associate Template's details.
hi	उनके सहयोगी टेम्पलेट के विवरण के साथ निम्नलिखित थ्रेसहोल्ड (अपडेट) को अपडेट करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Reapply Template
hi	फिर से टेम्पलेट

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered, will be ignored.

en	Acknowledge Threshold(s)
hi	टेम्पलेट स्वीकार करें

en	Click 'Continue' to Resume Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.

en	Resume Notifications for Threshold(s)
hi	अधिसूचना सूची हटाएं

en	Click 'Continue' to Suspend Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.

en	Suspend Notification for Threshold(s)
hi	डुप्लीकेट अधिसूचना सूची

en	Invalid action detected, can not proceed
hi	अवैध कार्रवाई का पता चला, आगे नहीं बढ़ सकता

en	Threshold Management
hi	थ्रेसहोल्ड प्रबंधन

en	Apply Filters
hi	फ़िल्टर लागू करें

en	Return to Defaults
hi	चूक पर लौटें

en	Data Template
hi	डेटा टेम्प्लेट

en	Disabled at Template
hi	डेटा टेम्प्लेट

en	Disabled at Threshold
hi	थ्रेसहोल्ड अक्षम करें

en	Ack Required
hi	एक आवश्यक है

en	External ID

en	The Threshold Type. For Baseline Types: [TIP] refers to the Time In the Past with MIN, MAX, AVG, and LAST from no more than a day in time from that period. [AOT] refers to the Average over the entire Time period. If there is a colon followed by MIN, MAX, AVG, LAST, the Value came from that Consolidation Function.

en	DSName

en	Current
hi	वर्तमान

en	The last measured value for the Data Source
hi	डेटा स्रोत के लिए अंतिम मापा गया मान

en	High
hi	उच्च

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.

en	Low
hi	कम

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.

en	Trigger
hi	उत्प्रेरक

en	Duration
hi	अवधि

en	Repeat
hi	दोहराना

en	In State
hi	राज्य में

en	The amount of time that has passed since the Threshold either Breached or was Triggered
hi	एक चेतावनी के लिए डेटा स्रोत की मात्रा को थ्रेसहोल्ड के उल्लंघन में होना चाहिए।

en	Acknowledgment required for this Threshold
hi	इस थ्रेसहोल्ड के लिए आवश्यक पावती

en	No [Template:Thold]
hi	अस्थायी नहीं है

en	No [Template]
hi	टेम्पलेट्स

en	No [Thold]
hi	कोई थ्रेसहोल्ड नहीं

en	%d Triggers
hi	% d ट्रिगर

en	No Thresholds
hi	कोई थ्रेसहोल्ड नहीं

en	Threshold Deleted, can not Edit!
hi	थ्रेशोल्ड क्या नहीं होता है

en	Graph Data
hi	ग्राफ डेटा

en	Edit Threshold Template
hi	थ्रेशोल्ड टेम्पलेट जोड़ें

en	Data Source Description:
hi	डेटा स्रोत विवरण:

en	Associated Graph (Graphs using this RRD):
hi	एसोसिएटेड ग्राफ (इस आरआरडी का उपयोग करके ग्राफ):

en	Last:
hi	लास्ट:

en	WHi:
hi	wHI:

en	WLo:

en	AHi:
hi	Ahi:

en	ALo:
hi	आलो:

en	BL Up:
hi	बीएल अप:

en	BL Down:
hi	बीएल नीचे:

en	Unknown Template ID %d
hi	अज्ञात टेम्पलेट ID% d

en	Not Templated
hi	अस्थायी नहीं है

en	Data Source Item [ %s ] - Current value: [ %s ]
hi	डेटा स्रोत आइटम [ %s] - वर्तमान मूल्य: [ %s]

en	Replacement Fields: %s
hi	प्रतिस्थापन फ़ील्ड: %s

en	Data Sources: %s
hi	डेटा स्रोत: %s

en	Template/Enabled Information
hi	टेम्पलेट / सक्षम जानकारी

en	Template Propagation Enabled
hi	खाका प्रसार सक्षम

en	Whether or not these settings will be propagated from the Threshold template.
hi	इन सेटिंग्स को थ्रेशोल्ड टेम्पलेट से प्रचारित किया जाएगा या नहीं।

en	Template Name
hi	टेम्पलेट नाम

en	Name of the Threshold Template the Threshold was created from.
hi	थ्रेशोल्ड टेम्पलेट का नाम थ्रेशोल्ड से बनाया गया था।

en	Enabled at Template Level

en	A Threshold must be enabled both at the Template Level and the Threshold level to be checked.

en	Enabled at Threshold Level
hi	थ्रेशोल्ड सक्षम करें

en	General Settings
hi	सामान्य सेटिंग्स

en	Name (Displayed)

en	Provide the Thresholds a meaningful name
hi	थ्रेसहोल्ड को एक सार्थक नाम प्रदान करें

en	Name (Format)

en	Warning HRULE Color
hi	चेतावनी HRULE रंग

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Warning Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
hi	कृपया चेतावनी थ्रेशोल्ड के लिए ग्राफ़ HRULE के लिए एक रंग चुनें। बिना HRULE के 'कोई नहीं' चुनें। नोट: यह सुविधाएँ केवल इस समय डेटा हेरफेर प्रकार 'सटीक मान' और 'प्रतिशत' के लिए समर्थित है।

en	Alert HRULE Color
hi	चेतावनी रंग

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Alert Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
hi	कृपया अलर्ट थ्रेशोल्ड के लिए ग्राफ HRULE के लिए एक रंग चुनें। बिना HRULE के 'कोई नहीं' चुनें। नोट: यह सुविधाएँ केवल इस समय डेटा हेरफेर प्रकार 'सटीक मान' और 'प्रतिशत' के लिए समर्थित है।

en	Graph Timespan
hi	ग्राफ टेम्पलेट

en	The Graph End time will be set at the time of triggering. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.

en	Skip Scaling on HRULEs

en	If Checked, the Scale on the Graph will not be impacted by either the Alert or Warning HRULEs.

en	Weekend Exemption
hi	सप्ताहांत की छूट

en	If this is checked, this Threshold will not alert on weekends.
hi	यदि इसकी जाँच की जाती है, तो यह थ्रेसहोल्ड सप्ताहांत पर सतर्क नहीं होगा।

en	Disable Restoration Email
hi	बहाली ईमेल अक्षम करें

en	If this is checked, Threshold will not send an alert when the Threshold has returned to normal status.
hi	यदि इसकी जाँच की जाती है, तो थ्रेशोल्ड सामान्य स्थिति में वापस आने पर थ्रेसहोल्ड अलर्ट नहीं भेजेगा।

en	Acknowledgment Options
hi	पावती विकल्प

en	There are three Acknowledgment levels that control how you must respond to a Threshold breach condition. They are:<br><br><ul><li><i>None Required</i> - When you select this option, no Acknowledgment is required for a Threshold breach.</li><li><i>Suspendible Notification</i> - With this option, once you Acknowledge or Suspend Notifications on the Threshold, you will no longer receive notifications while it is breached. You may subsequently, Resume Notifications while its breached.</li><li><i>Persistent Acknowledgment</i> - With this option, even after the Threshold has returned to normal, you must Acknowledge the Threshold and provide an optional Operator Message.</li></ul>
hi	तीन प्रशंसा स्तर हैं जो नियंत्रित करते हैं कि आपको थ्रेशोल्ड ब्रीच स्थिति का जवाब कैसे देना चाहिए। वो हैं: <br><br><ul><li> <i>कोई भी आवश्यक नहीं</i> - जब आप इस विकल्प का चयन करते हैं, तो थ्रेशोल्ड ब्रीच के लिए कोई पावती की आवश्यकता नहीं होती है। </li><li> <i>रीसेट रीसेट करें</i> - इस विकल्प के साथ, एक बार जब आप थ्रेसहोल्ड को स्वीकार कर लेते हैं, तो आप अब अधिसूचनाएँ प्राप्त नहीं करेंगे जबकि यह भंग हो गई है। </li><li> <i>Persist Acknowledgment</i> - इस विकल्प के साथ, थ्रेशोल्ड सामान्य होने के बाद भी, आपको थ्रेसहोल्ड को स्वीकार करना होगा और एक वैकल्पिक ऑपरेटर संदेश प्रदान करना होगा। </li></ul>

en	None Required
hi	कोई आवश्यकता नहीं

en	Suspendible Notification
hi	SNMP अधिसूचनाएं

en	Persistent Acknowledgment
hi	अनुनय विनय

en	Threshold Type
hi	थ्रेशोल्ड प्रकार

en	The type of Threshold that will be monitored.
hi	थ्रेशोल्ड का प्रकार जिसे मॉनिटर किया जाएगा।

en	Re-Alert Cycle
hi	री-अलर्ट साइकिल

en	Repeat alert after this amount of time has passed since the last alert.
hi	अंतिम चेतावनी के बाद समय की इस राशि के बीत जाने के बाद बार-बार चेतावनी।

en	Warning - High / Low Settings
hi	चेतावनी - उच्च / निम्न सेटिंग्स

en	Numeric values for High and Low Thresholds can include the following suffixes for numbers greater than 1 to 'K', 'M', 'G', 'T', 'P', 'E', 'Z', 'Y', and for numbers less than 1 'm', 'u', 'p', 'f'.

en	High Threshold
hi	उच्च थ्रेसहोल्ड

en	If set and Data Source value goes above this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.

en	Low Threshold
hi	कम दहलीज

en	If set and Data Source value goes below this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.

en	Breach Duration
hi	ब्रीच अवधि

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for a warning to be raised. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
hi	एक चेतावनी के लिए डेटा स्रोत की मात्रा को थ्रेसहोल्ड के उल्लंघन में होना चाहिए।

en	Alert - High / Low Settings
hi	चेतावनी - उच्च / निम्न सेटिंग्स

en	If set and Data Source value goes above this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.

en	If set and Data Source value goes below this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for an alert to be raised.
hi	किसी अलर्ट को बढ़ाने के लिए डेटा स्रोत की मात्रा थ्रेशोल्ड के उल्लंघन में होनी चाहिए।

en	Warning - Time Based Settings
hi	चेतावनी - समय आधारित सेटिंग्स

en	Breach Count
hi	ब्रीच काउंट

en	The number of times the Data Source must be in breach of the Threshold.
hi	थ्रेसहोल्ड के उल्लंघन में डेटा स्रोत की संख्या का होना आवश्यक है।

en	Breach Window
hi	ब्रीच विंडो

en	The amount of time in the past to check for Threshold breaches.
hi	थ्रेसहोल्ड उल्लंघनों की जांच करने के लिए अतीत में समय की मात्रा।

en	Alert - Time Based Settings
hi	चेतावनी - समय आधारित सेटिंग्स

en	Baseline Settings
hi	बेसलाइन सेटिंग्स

en	The type of Baseline. [TIP] is the Time in Past, [AOT] is the Average over Time. Percentage Deviation is a percentage value from the historical value. Absolute Value is a deviation either above or below the Baseline over that historical value. For the [TIP] Baseline Types, the MIN, MAX, AVG, and LAST will come from no more than a one day time period at that point in time.

en	Consolidation Function

en	Average
hi	औसत (एमएस)

en	Minimum

en	Maximum

en	Last
hi	लास्ट:

en	The Consolidation function to use for the Baseline Type value calculation.

en	Time Range
hi	समय सीमा

en	Specifies the point in the past (based on rrd resolution) that will be used as a reference or the duration to use for the Floating Average when using the Floating Average type Threshold
hi	पिछले बिंदु को निर्दिष्ट करता है (rrd रेजोल्यूशन के आधार पर) जिसे संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा

en	Deviation UP
hi	विचलन यूपी

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, the upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
hi	निर्दिष्ट करता है कि ऊपरी बाध्य थ्रेसहोल्ड के लिए प्रतिशत में विचलन की अनुमति है। यदि सेट नहीं किया गया है, तो ऊपरी बाध्य थ्रेसहोल्ड की जांच बिल्कुल नहीं की जाएगी।

en	Deviation DOWN
hi	विचलन

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, the lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
hi	निर्दिष्ट बाउंड थ्रेशोल्ड के लिए प्रतिशत में विचलन की अनुमति देता है। यदि सेट नहीं किया जाता है, तो निचले बाउंड थ्रेशोल्ड की जाँच बिल्कुल नहीं की जाएगी।

en	Trigger Count
hi	ट्रिगर की गिनती

en	Number of consecutive times the Data Source must be in breach of the baseline Threshold for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (<b>Default: %s cycles</b>)
hi	आधारभूत डेटा के उठाव के लिए निरंतर समय की संख्या आधार रेखा के उल्लंघन में होनी चाहिए ताकि अलर्ट को उठाया जा सके। <br> डिफ़ॉल्ट मान का उपयोग करने के लिए खाली छोड़ें ( <b>डिफ़ॉल्ट: %s चक्र</b> )

en	Data Manipulation
hi	डेटा मेनिपुलेशन

en	Data Type
hi	डाटा प्रकार

en	Special formatting for the given data.
hi	दिए गए डेटा के लिए विशेष स्वरूपण।

en	Threshold CDEF
hi	थ्रेसहोल्ड सीडीईएफ

en	Apply this CDEF before returning the data.
hi	डेटा वापस करने से पहले इस सीडीईएफ को लागू करें।

en	Percent Data Source
hi	प्रतिशत डेटा स्रोत

en	Second Data Source Item to use as total value to calculate percentage from.
hi	प्रतिशत की गणना करने के लिए कुल मूल्य के रूप में उपयोग करने के लिए दूसरा डेटा स्रोत आइटम।

en	Show Units

en	Display units for very large or small numbers.

en	Force Units Suffix

en	If you wish to display a forced unit suffix on the various Threshold pages and Notifications, enter it here. The size is limited to no more than 10 characters.

en	Decimal Digits to Display

en	The number of decimal digits to display for Threshold and Current Values. The default is auto or 2.

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span class="deviceUp">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span class="deviceUp">|ds:dsname|</span>. For example, <span class="deviceUp">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br><br>Math Operators: <span class="deviceUp">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span class="deviceUp">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span class="deviceUp">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span class="deviceUp">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s
hi	एक RPN अभिव्यक्ति एक RRDtool संगत RPN अभिव्यक्ति है। सिंटैक्स में डिवाइस और डेटा क्वेरी रिप्लेसमेंट एक्सप्रेशन जैसे कि क्वेरी <span class="deviceUp">|</span> । RPN अभिव्यक्ति में डेटा स्रोत का उपयोग करने के लिए, आपको सिंटैक्स का उपयोग करना होगा: <span class="deviceUp">| ds: dsname |</span> । उदाहरण के लिए, <span class="deviceUp">| ds: traffic_in |</span> ग्राफ के साथ जुड़े RRDfile (s) के लिए traffic_in Data Source का वर्तमान मान प्राप्त करेगा। ग्राफ़ के लिए कोई भी डेटा स्रोत शामिल किया जा सकता है। <br><br> गणित संचालक: <span class="deviceUp">+, -, /, *,%, ^</span> <br> कार्य: <span class="deviceUp">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span> <br> फ्लो ऑपरेटर्स: <span class="deviceUp">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span> <br> तुलना कार्य: <span class="deviceUp">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREVI</span> s s

en	Upper Data Source
hi	डेटा स्रोत

en	Upper data source to calculate the total value.

en	Notification Settings
hi	अधिसूचना सेटिंग

en	Alert Subject
hi	अलर्ट प्रीसेट

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
hi	यह वह संदेश है जो सभी थ्रेसहोल्ड चेतावनियों (255 Char MAX) के शीर्ष पर प्रदर्शित होगा। HTML की अनुमति है, लेकिन केवल पाठ के लिए हटा दिया जाएगा ईमेल। कई वर्णनकर्ता हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;उपदेश&gt; &lt;नोट&gt;

en	Alert Body
hi	अलर्ट ईमेल बॉडी

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062
hi	यह वह संदेश है जो सभी थ्रेसहोल्ड अलर्ट (255 Char MAX) के शीर्ष पर प्रदर्शित किया जाएगा। HTML की अनुमति है, लेकिन केवल ईमेल के लिए पाठ को हटा दिया जाएगा। कई वर्णनकर्ता हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। <br> जैसे। &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt;&gt; GRAPH&gt; &lt;HI&gt; &lt;DURATION&gt; &lt;TRIGGER&gt; &lt;विवरण&gt; &gt;

en	Warning Subject
hi	डिवाइस विषय पुनर्प्राप्त

en	This is the Warning Email subject that will be displayed in the Email after change to Warning (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
hi	यह वह संदेश है जो सभी थ्रेसहोल्ड चेतावनियों (255 Char MAX) के शीर्ष पर प्रदर्शित होगा। HTML की अनुमति है, लेकिन केवल पाठ के लिए हटा दिया जाएगा ईमेल। कई वर्णनकर्ता हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;उपदेश&gt; &lt;नोट&gt;

en	Warning Body
hi	चेतावनी ईमेल बॉडी

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062
hi	यह वह संदेश है जो सभी थ्रेसहोल्ड चेतावनियों (255 Char MAX) के शीर्ष पर प्रदर्शित किया जाएगा। HTML की अनुमति है, लेकिन केवल ईमेल के लिए पाठ को हटा दिया जाएगा। कई वर्णनकर्ता हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। <br> जैसे। &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt;&gt; GRAPH&gt; &lt;HI&gt; &lt;DURATION&gt; &lt;TRIGGER&gt; &lt;विवरण&gt; &gt;

en	Restoral Subject
hi	रेस्टॉरेंट इवेंट

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email after a Restoral to Normal (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
hi	यह वह संदेश है जो सभी थ्रेसहोल्ड चेतावनियों (255 Char MAX) के शीर्ष पर प्रदर्शित होगा। HTML की अनुमति है, लेकिन केवल पाठ के लिए हटा दिया जाएगा ईमेल। कई वर्णनकर्ता हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;उपदेश&gt; &lt;नोट&gt;

en	Restoral Email Body
hi	अलर्ट ईमेल बॉडी

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
hi	यह वह संदेश है जो सभी थ्रेसहोल्ड चेतावनियों (255 Char MAX) के शीर्ष पर प्रदर्शित होगा। HTML की अनुमति है, लेकिन केवल पाठ के लिए हटा दिया जाएगा ईमेल। कई वर्णनकर्ता हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;उपदेश&gt; &lt;नोट&gt;

en	Warning Notification List
hi	चेतावनी अधिसूचना सूची

en	You may specify choose a Notification List to receive Warnings for this Data Source
hi	आप इस डेटा स्रोत के लिए चेतावनी प्राप्त करने के लिए एक अधिसूचना सूची चुन सकते हैं

en	Alert Notification List
hi	अलर्ट सूची

en	You may specify choose a Notification List to receive Alerts for this Data Source
hi	आप इस डेटा स्रोत के लिए अलर्ट प्राप्त करने के लिए एक अधिसूचना सूची चुन सकते हैं

en	Style/Format File

en	SNMP Notification - Event Category
hi	SNMP अधिसूचना - घटना श्रेणी

en	To allow a NMS to categorize different SNMP notifications more easily please fill in the category SNMP notifications for this template should make use of. E.g.: "disk_usage", "link_utilization", "ping_test", "nokia_firewall_cpu_utilization" ...
hi	NMS को विभिन्न SNMP सूचनाओं को श्रेणीबद्ध करने की अनुमति देने के लिए कृपया इस टेम्पलेट के उपयोग की श्रेणी में SNMP सूचनाएँ भरें। जैसे: "disk_usage", "link_utilization", "ping_test", "nokia_firewall_cpu_utization" ...

en	SNMP Event Description
hi	एसएनएमपी इवेंट विवरण

en	You can customize the event description being sent out to the SNMP notification receivers by using variable bindings. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) substitution variables can be used as well as following varbinds:<br>&#060;THRESHOLDNAME&#062; &#060;HOSTNAME&#062; &#060;HOSTIP&#062; &#060;TEMPLATE_ID&#062; &#060;TEMPLATE_NAME&#062; &#060;THR_TYPE&#062; &#060;DS_NAME&#062; &#060;HI&#062; &#060;LOW&#062; &#060;EVENT_CATEGORY&#062; &#060;FAIL_COUNT&#062; &#060;FAIL_DURATION&#062;
hi	आप अतिरिक्त varbinds का उपयोग करके SNMP सूचना प्राप्तकर्ताओं को भेजे जा रहे ईवेंट विवरण को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। निम्नलिखित चर बाइंडिंग का समर्थन किया जाएगा: <br> &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;HOSTIP&gt; &lt;TEMPLATE_ID&gt; &lt;TEMPLATE_NAME&gt; &lt;THR_TYPE&gt; &lt;DS_NAME&gt; &lt;HI&gt; &lt;LOW&gt; &lt;EVENT_CATEGORY&gt; &lt;FAIL_COUNT&gt; &lt;FAIL_DURATION&gt;

en	SNMP Notification - Alert Event Severity
hi	SNMP अधिसूचना - चेतावनी घटना गंभीरता

en	Severity to be used for alerts. (low impact -> critical impact)
hi	अलर्ट के लिए उपयोग की जाने वाली गंभीरता। (कम प्रभाव -> महत्वपूर्ण प्रभाव)

en	Medium
hi	मध्यम

en	SNMP Notification - Warning Event Severity
hi	SNMP अधिसूचना - चेतावनी घटना गंभीरता

en	Severity to be used for warnings. (Low impact -> Critical impact).<br>Note: The severity of warnings has to be equal or lower than the severity being defined for alerts.
hi	चेतावनियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गंभीरता। (कम प्रभाव -> महत्वपूर्ण प्रभाव)। <br> नोट: चेतावनियों की गंभीरता अलर्ट के लिए परिभाषित की जा रही गंभीरता से बराबर या कम होनी चाहिए।

en	Notify accounts
hi	खातों को सूचित करें

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.
hi	यह उन खातों की एक सूची है जिन्हें इस थ्रेशोल्ड के भंग होने पर अधिसूचित किया जाएगा।

en	Alert Emails
hi	अलर्ट ईमेल

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this data source (comma separated)
hi	आप इस डेटा स्रोत के लिए अलर्ट प्राप्त करने के लिए यहां अतिरिक्त ईमेल निर्दिष्ट कर सकते हैं (अल्पविराम से अलग)

en	Warning Emails
hi	चेतावनी संदेश

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this data source (comma separated)
hi	आप इस डेटा स्रोत के लिए चेतावनी प्राप्त करने के लिए यहां अतिरिक्त ईमेल निर्दिष्ट कर सकते हैं (अल्पविराम से अलग)

en	If checked, Threshold notification will be sent to your local syslog.
hi	यदि जाँच की जाती है, तो थ्रेसहोल्ड अधिसूचना आपके स्थानीय सिसलॉग को भेजी जाएगी।

en	Priority/Level
hi	प्राथमिकता स्तर

en	This is the Priority Level that will be logged into your syslog messages.
hi	यह प्राथमिकता स्तर है जिसे आपके syslog संदेशों में लॉग इन किया जाएगा।

en	Facility
hi	सुविधा

en	This is the Facility that will be used for this Threshold.
hi	यह वह सुविधा है जिसका उपयोग इस थ्रेशोल्ड के लिए किया जाएगा।

en	Event Triggering (Shell Command)
hi	इवेंट ट्रिगरिंग (शेल कमांड)

en	High Trigger Command
hi	हाई ट्रिगर कमांड

en	If set, and if a High Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data Input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
hi	यदि सेट किया गया है, और यदि एक उच्च थ्रेसहोल्ड का उल्लंघन होता है, तो यह कमांड चलाया जाएगा। कृपया एक मान्य कमांड दर्ज करें। इसके अलावा, कई रिप्लेसमेंट टैग उपलब्ध हैं जिनका उपयोग थ्रेशोल्ड से स्क्रिप्ट को जानकारी देने के लिए किया जा सकता है। वे शामिल हैं: &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;GRUBH&gt; &lt;GR&gt; &lt;&lt;&gt;&gt; &lt;TR&gt;&gt; विवरण&gt; &lt;TRIGGER&gt; विवरण &gt; &lt;BREACHED_ITEMS&gt;। अंत में, Host, Data Query और Data Input प्रतिस्थापन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास कोई डेटा इनपुट कस्टम डेटा है, जिसे प्रतिस्थापन उपयोग करने के लिए लंबित कहा जाता है। डेटा क्वेरी के लिए, और होस्ट प्रतिस्थापन Cacti सम्मेलनों का उपयोग करें | query_xxxx |, and | host_xxxx | क्रमशः।

en	Low Trigger Command
hi	लो ट्रिगर कमांड

en	If set, and if a Low Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
hi	यदि सेट किया गया है, और यदि कम थ्रेसहोल्ड का उल्लंघन होता है, तो यह कमांड चलाया जाएगा। कृपया एक मान्य कमांड दर्ज करें। इसके अलावा, कई रिप्लेसमेंट टैग उपलब्ध हैं जिनका उपयोग थ्रेशोल्ड से स्क्रिप्ट को जानकारी देने के लिए किया जा सकता है। वे शामिल हैं: &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;GRUBH&gt; &lt;GR&gt; &lt;&lt;&gt;&gt; &lt;TR&gt;&gt; विवरण&gt; &lt;TRIGGER&gt; विवरण &gt; &lt;BREACHED_ITEMS&gt;। अंत में, होस्ट, डेटा क्वेरी और डेटा इनपुट प्रतिस्थापन बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास कोई डेटा इनपुट कस्टम डेटा है, जिसे प्रतिस्थापन उपयोग करने के लिए लंबित कहा जाता है। डेटा क्वेरी के लिए, और होस्ट प्रतिस्थापन Cacti सम्मेलनों का उपयोग करें | query_xxxx |, and | host_xxxx | क्रमशः।

en	Norm Trigger Command
hi	नॉर्मल ट्रिगर कमांड

en	If set, when a thold falls back to a normal value, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
hi	यदि सेट किया जाता है, जब एक थ्रेड वापस सामान्य मूल्य पर आता है, तो यह कमांड चलाया जाएगा कृपया एक मान्य कमांड दर्ज करें। इसके अलावा, कई रिप्लेसमेंट टैग उपलब्ध हैं जिनका उपयोग थ्रेशोल्ड से स्क्रिप्ट को जानकारी देने के लिए किया जा सकता है। वे शामिल हैं: &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;GRUBH&gt; &lt;GR&gt; &lt;&lt;&gt;&gt; &lt;TR&gt;&gt; विवरण&gt; &lt;TRIGGER&gt; विवरण &gt; &lt;BREACHED_ITEMS&gt;। अंत में, होस्ट, डेटा क्वेरी और डेटा इनपुट प्रतिस्थापन बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास कोई डेटा इनपुट कस्टम डेटा है, जिसे प्रतिस्थापन उपयोग करने के लिए लंबित कहा जाता है। डेटा क्वेरी के लिए, और होस्ट प्रतिस्थापन Cacti सम्मेलनों का उपयोग करें | query_xxxx |, and | host_xxxx | क्रमशः।

en	Other Settings
hi	अन्य सेटिंग

en	Enter an Eternal ID for this Threshold.
hi	थ्रेसहोल्ड के लिए ग्राफ़ का चयन करें।

en	Operator Notes
hi	संचालक नोट्स

en	Enter instructions here for an operator who may be receiving the Threshold message.
hi	एक ऑपरेटर के लिए यहां निर्देश दर्ज करें जो थ्रेसहोल्ड संदेश प्राप्त कर रहा हो सकता है।

en	Select Users(s)
hi	उपयोगकर्ता चुनें

en	Users Selected
hi	उपयोगकर्ताओं का चयन किया

en	All Users Selected
hi	सभी उपयोगकर्ता चयनित

en	< 1 Minute
hi	% d मिनट

en	Since Created
hi	सर्जन करना

en	Log
hi	लॉग

en	Time:
hi	पहर:

en	User:
hi	उपयोगकर्ता

en	System:
hi	सिस्टम:

en	Swaps:
hi	स्वैप:

en	Pages:
hi	पन्ने:

en	Only logging, maint device

en	Link to Graph in Cacti
hi	कैक्टि में ग्राफ से लिंक

en	<html><body>An alert has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
hi	<html><body> एक चेतावनी जारी की गई है जिसे आपके ध्यान की आवश्यकता है। <br><br> <b>डिवाइस</b> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <b>URL</b> : <URL><br> <b>संदेश</b> : <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>

en	<html><body>A warning has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
hi	<html><body> एक चेतावनी जारी की गई है जिसे आपके ध्यान की आवश्यकता है। <br><br> <b>डिवाइस</b> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <b>URL</b> : <URL><br> <b>संदेश</b> : <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>

en	<html><body>A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
hi	एक अलर्ट जारी किया गया है जिसे आपके ध्यान की आवश्यकता है। <br><br> <strong>डिवाइस</strong> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <strong>URL</strong> : <URL><br> <strong>संदेश</strong> : <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	%% Dev [TIP:%s]
hi	विचलन यूपी

en	Abs Val [TIP:%s]
hi	अलर्ट वैल्यू

en	%%% Dev [AOT:%s]
hi	विचलन यूपी

en	Abs Val [AOT:%s]
hi	अलर्ट वैल्यू

en	The Device ID was not set while trying to create Graph and Threshold
hi	ग्राफ़ और थ्रेशोल्ड बनाने का प्रयास करते समय डिवाइस आईडी सेट नहीं की गई थी

en	The Threshold Template ID was not found while trying to create Graph and Threshold
hi	ग्राफ़ और थ्रेशोल्ड बनाने के लिए थ्रेशोल्ड टेम्प्लेट आईडी सेट नहीं की गई थी

en	The Threshold Template ID was not set while trying to create Graph and Threshold
hi	ग्राफ़ और थ्रेशोल्ड बनाने के लिए थ्रेशोल्ड टेम्प्लेट आईडी सेट नहीं की गई थी

en	The Graph Creation failed for Threshold Template
hi	थ्रेशोल्ड टेम्पलेट के लिए ग्राफ़ निर्माण विफल रहा

en	Threshold was Autocreated due to Device Template mapping
hi	डिवाइस टेम्पलेट मैपिंग के कारण थ्रेशोल्ड को स्वतः पूर्ण किया गया

en	Permission Denied
hi	अनुमति नहीं मिली

en	Record Updated
hi	रिकॉर्ड अपडेट किया गया

en	Failed to find linked Graph Template Item '%d' on Threshold '%d'
hi	लिंक किए गए ग्राफ़ टेम्प्लेट आइटम '% d' को थ्रेशोल्ड '% d' पर खोजने में विफल

en	Created Threshold: %s
hi	बनाया गया सीमा: %s

en	You must specify either 'High Alert Threshold' or 'Low Alert Threshold' or both!
hi	आपको या तो 'हाई अलर्ट थ्रेशोल्ड' या 'लो अलर्ट थ्रेशोल्ड' या दोनों को निर्दिष्ट करना होगा! <br> अद्यतन नहीं किया गया!

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
hi	असंभव थ्रेसहोल्ड: 'हाई थ्रेशोल्ड' 'लो थ्रेशोल्ड' की तुलना में छोटा या बराबर <br> अद्यतन नहीं किया गया!

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' smaller than the 'Low Warning Threshold'!
hi	असंभव थ्रेसहोल्ड: 'हाई वार्निंग थ्रेशोल्ड' 'लो वार्निंग थ्रेसहोल्ड' की तुलना में छोटा या बराबर <br> अद्यतन नहीं किया गया!

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' larger than the 'High Alert Threshold'!
hi	असंभव थ्रेसहोल्ड: 'हाई वार्निंग थ्रेशोल्ड' 'लो वार्निंग थ्रेसहोल्ड' की तुलना में छोटा या बराबर <br> अद्यतन नहीं किया गया!

en	Impossible threshold: 'Low Alert Threshold' larger than the 'Low Warning Threshold'!
hi	असंभव थ्रेसहोल्ड: 'हाई वार्निंग थ्रेशोल्ड' 'लो वार्निंग थ्रेसहोल्ड' की तुलना में छोटा या बराबर <br> अद्यतन नहीं किया गया!

en	With baseline thresholds enabled.
hi	बेसलाइन थ्रेसहोल्ड सक्षम होने के साथ।

en	Time reference in the past must be set to positive integer value!
hi	' %s' को धनात्मक पूर्णांक मान पर सेट किया जाना चाहिए! <br> अद्यतन नहीं किया गया!

en	You must specify either 'Baseline Deviation UP' or 'Baseline Deviation DOWN' or both!
hi	आपको 'आधारभूत विचलन उत्तर प्रदेश' या 'आधारभूत विचलन डाउनलोड' या दोनों निर्दिष्ट करना होगा! <br> अद्यतन नहीं किया गया!

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'
hi	असंभव थ्रेसहोल्ड: 'हाई थ्रेशोल्ड' 'लो थ्रेशोल्ड' की तुलना में छोटा या बराबर <br> अद्यतन नहीं किया गया!

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be greater or eval to 1!

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be greater or eval to 1!

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!
hi	असंभव थ्रेसहोल्ड: 'हाई वार्निंग थ्रेशोल्ड' 'लो वार्निंग थ्रेसहोल्ड' की तुलना में छोटा या बराबर <br> अद्यतन नहीं किया गया!

en	Impossible threshold: 'Low Warning Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
hi	असंभव थ्रेसहोल्ड: 'हाई वार्निंग थ्रेशोल्ड' 'लो वार्निंग थ्रेसहोल्ड' की तुलना में छोटा या बराबर <br> अद्यतन नहीं किया गया!

en	Unknown Threshold Type!
hi	अज्ञात थ्रेसहोल्ड

en	No Thresholds Templates associated with the Device's Template.
hi	डिवाइस के टेम्प्लेट से जुड़ी कोई थ्रेसहोल्ड टेम्प्लेट नहीं।

en	Mailer Error: No <b>TO</b> address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert Email</b> setting.
hi	मेलर त्रुटि: कोई सेट <b>को</b> संबोधित <b>करने के</b> !! <br> यदि <i>टेस्ट मेल</i> लिंक का उपयोग कर रहे हैं, तो कृपया <b>अलर्ट ईमेल</b> सेटिंग सेट करें।

en	Acknowledge Threshold
hi	अज्ञात थ्रेसहोल्ड

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s).
hi	निम्न थ्रेसहोल्ड (ओं) को स्वीकार करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Threshold Template Subordinate Data Template Not Found!
hi	थ्रेसहोल्ड टेम्पलेट अधीनस्थ डेटा टेम्पलेट नहीं मिला!

en	Threshold Template Subordinate Data Source Not Found!
hi	थ्रेशोल्ड टेम्पलेट अधीनस्थ डेटा स्रोत नहीं मिला!

en	Threshold Template import columns do not match the database schema

en	Imported
hi	आयातित

en	Threshold Template '%s' %s!
hi	थ्रेशोल्ड टेम्पलेट ' %s' %s!

en	Updated
hi	अपडेट किया गया

en	Import
hi	आयात

en	Threshold Template '%s' %s Failed!
hi	थ्रेशोल्ड टेम्पलेट ' %s' %s विफल!

en	Update
hi	अपडेट करें

en	Errors encountered while attempting to import Threshold Template data.

en	Threshold Template Import data was not found to be XML data.
hi	थ्रेसहोल्ड टेम्पलेट अधीनस्थ डेटा टेम्पलेट नहीं मिला!

en	Threshold Template Import data was not correct while importing Threshold Template.
hi	ग्राफ़ और थ्रेशोल्ड बनाने के लिए थ्रेशोल्ड टेम्प्लेट आईडी सेट नहीं की गई थी

en	The Threshold has been Ascknowledged.
hi	थ्रेशोल्ड का प्रकार जिसे मॉनिटर किया जाएगा।

en	The Threshold will no longer generate Alerts, Notifications, or execute commands.

en	The Threshold will restart generating Alerts.
hi	चेतावनी / चेतावनी के लिए उच्च थ्रेसहोल्ड मान

en	Threshold Status
hi	थ्रेसहोल्ड स्थिति

en	Actions
hi	कार्रवाइयाँ

en	Ack Detail

en	Edit Threshold
hi	थ्रेसहोल्ड संपादित करें

en	Disable Threshold
hi	थ्रेसहोल्ड अक्षम करें

en	Enable Threshold
hi	थ्रेशोल्ड सक्षम करें

en	To enable the Threshold, enable the Template first
hi	एक थ्रेशोल्ड टेम्पलेट का चयन करें

en	View Graph
hi	ग्राफ़ देखें

en	View Threshold History
hi	थ्रेसहोल्ड इतिहास देखें

en	Suspend Notifications until the Threshold clears
hi	डुप्लीकेट अधिसूचना सूची

en	Resume Notifications for this breached Threshold
hi	अधिसूचना सूची हटाएं

en	Acknowledgement Message
hi	स्वीकार करते हैं

en	Date

en	Comment Not Found

en	Ack History

en	No name set
hi	कोई नाम सेट नहीं

en	Hover over icons for help
hi	मदद के लिए आइकन पर होवर करें

en	A description for the Device
hi	डिवाइस के लिए एक विवरण

en	A Cacti unique identifier for the Device
hi	डिवाइस के लिए एक Cacti अद्वितीय पहचानकर्ता

en	The number of Graphs for this Device
hi	इस उपकरण के लिए ग्राफ़ की संख्या

en	The number of Data Sources for this Device
hi	इस उपकरण के लिए डेटा स्रोतों की संख्या

en	The status for this Device as of the last time it was polled
hi	इस उपकरण की स्थिति के रूप में पिछली बार इसे चुना गया था

en	The last time Cacti found an issue with this Device. It can be higher than the Uptime for the Device, if it was rebooted between Cacti polling cycles
hi	पिछली बार Cacti को इस डिवाइस के साथ एक समस्या मिली थी। यह डिवाइस के लिए अपटाइम से अधिक हो सकता है, अगर इसे Cacti पोलिंग साइकिल के बीच रिबूट किया गया था

en	Uptime
hi	अपटाइम

en	The official uptime of the Device as reported by SNMP
hi	SNMP द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार डिवाइस का आधिकारिक समय

en	The official hostname for this Device
hi	इस उपकरण के लिए आधिकारिक होस्टनाम

en	Current (ms)
hi	वर्तमान (एमएस)

en	The current response time for the Cacti Availability check
hi	Cacti उपलब्धता जांच के लिए वर्तमान प्रतिक्रिया समय

en	Average (ms)
hi	औसत (एमएस)

en	The average response time for the Cacti Availability check
hi	Cacti उपलब्धता जांच के लिए औसत प्रतिक्रिया समय

en	Availability
hi	उपलब्धता

en	The overall Availability of this Device since the last counter reset in Cacti
hi	Cacti में अंतिम काउंटर रीसेट के बाद से इस डिवाइस की समग्र उपलब्धता

en	Edit Device
hi	उपकरण संपादित करें

en	View Graphs
hi	रेखांकन देखें

en	No Devices
hi	कोई उपकरण नहीं

en	Not Up
hi	उठा नहीं

en	No Export Rows Found.

en	Threshold Log for [ %s ]
hi	थ्रेसहोल्ड लॉग [ %s] के लिए

en	Log Entries
hi	लॉग इन करें

en	Device
hi	युक्ति

en	Time
hi	समय

en	Alert Value
hi	अलर्ट वैल्यू

en	Measured Value
hi	मापित मान

en	No Threshold Logs Found
hi	कोई थ्रेसहोल्ड लॉग नहीं मिला

en	Entries
hi	प्रविष्टियां

en	You are not authorised to modify one or more of the Thresholds selected
hi	आप चयनित थ्रेसहोल्ड में से एक या अधिक को संशोधित करने के लिए अधिकृत नहीं हैं

en	%s (%d Thresholds)
hi	%s (% d थ्रेसहोल्ड)

en	Click 'Continue' to export the following Threshold Template(s).
hi	निम्न थ्रेशोल्ड टेम्पलेट (ओं) को निर्यात करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Export Template(s)
hi	निर्यात खाका

en	Click 'Continue' to delete the following Threshold Template(s).
hi	निम्न थ्रेशोल्ड टेम्पलेट (ओं) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Delete Template(s)
hi	टेम्पलेट हटाएं

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names to Thresholds of the following Threshold Template(s).
hi	निम्न थ्रेशोल्ड टेम्पलेट (ओं) के थ्रेसहोल्ड के लिए सुझाए गए नामों को पुन: लागू करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Reapply Suggested Names to Template(s)
hi	टेम्पलेट के लिए पुन: सुझाए गए नाम

en	Click 'Continue' to Enable the selected Template(s) and Threshold(s).
hi	निम्न थ्रेसहोल्ड (ओं) को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Enable Template(s)
hi	टेम्पलेट हटाएं

en	Click 'Continue' to Disable the selected Template(s) and Threshold(s).
hi	निम्नलिखित थ्रेसहोल्ड (ओं) को निष्क्रिय करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Disable Template(s)
hi	टेम्पलेट हटाएं

en	Threshold Template Creation Wizard
hi	थ्रेशोल्ड टेम्पलेट निर्माण विज़ार्ड

en	Data Source
hi	डेटा स्रोत

en	Please select a Data Template
hi	कृपया एक डेटा टेम्प्लेट चुनें

en	Please select a Data Source
hi	कृपया एक डेटा स्रोत का चयन करें

en	Please press 'Create' to create your Threshold Template
hi	कृपया अपने थ्रेशोल्ड टेम्पलेट बनाने के लिए 'बनाएँ' दबाएँ

en	Create
hi	सर्जन करना

en	The Threshold Template requested can not be found
hi	थ्रेशोल्ड क्या नहीं होता है

en	Provide the Threshold Template a meaningful name.
hi	थ्रेशोल्ड टेम्पलेट को एक सार्थक नाम प्रदान करें।

en	Suggested Threshold Name
hi	सुझाया नाम

en	Provide the suggested name for a Threshold created using this Template. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) and Input (|input_*|) substitution variables can be used as well as |graph_title| for the Graph Title.
hi	इस टेम्पलेट का उपयोग करके बनाए गए थ्रेसहोल्ड के लिए सुझाए गए नाम प्रदान करें। मानक डिवाइस (| host_ * |), डेटा क्वेरी (| क्वेरी_ * |) और इनपुट (! इनपुट_ =) प्रतिस्थापन चर का उपयोग किया जा सकता है। ग्राफ शीर्षक के लिए।

en	Data Template that you are using. (This cannot be changed)
hi	डेटा टेम्प्लेट जो आप उपयोग कर रहे हैं। (इसे बदला नहीं जा सकता)

en	Data Field
hi	जानकारी स्थान

en	Data Field that you are using. (This cannot be changed)
hi	डेटा फ़ील्ड जिसका आप उपयोग कर रहे हैं। (इसे बदला नहीं जा सकता)

en	Whether or not this Threshold will be checked and alerted upon.
hi	इस थ्रेसहोल्ड की जाँच की जाएगी या नहीं।

en	Repeat alert after this amount of time has pasted since the last alert.
hi	अंतिम चेतावनी के बाद समय की इस राशि के बाद चेतावनी दोहराएं।

en	Min Trigger Duration
hi	न्यूनतम ट्रिगर अवधि

en	The amount of time the Data Source must be in a breach condition for an alert to be raised.
hi	किसी अलर्ट को बढ़ाने के लिए डेटा स्रोत का ब्रीच स्थिति में होना आवश्यक है।

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing a warning.
hi	चेतावनी जारी करने से पहले डेटा स्रोत की संख्या ब्रीच स्थिति में होनी चाहिए।

en	Time Period Length
hi	समय अवधि लंबाई

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing an alert.
hi	अलर्ट जारी करने से पहले डेटा स्रोत की संख्या ब्रीच स्थिति में होनी चाहिए।

en	Baseline Monitoring
hi	बेसलाइन मॉनिटरिंग

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
hi	निर्दिष्ट करता है कि ऊपरी बाध्य थ्रेसहोल्ड के लिए प्रतिशत में विचलन की अनुमति है। यदि सेट नहीं किया गया है, तो ऊपरी बाध्य थ्रेसहोल्ड की जांच बिल्कुल नहीं की जाएगी।

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
hi	निर्दिष्ट बाउंड थ्रेशोल्ड के लिए प्रतिशत में विचलन की अनुमति देता है। यदि सेट नहीं किया जाता है, तो निचले बाउंड थ्रेशोल्ड की जाँच बिल्कुल नहीं की जाएगी।

en	Number of consecutive times the Data Source must be in a breached condition for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (Default: %s cycles
hi	किसी अलर्ट को बढ़ाए जाने के लिए लगातार डेटा की संख्या का उल्लंघन स्थिति में होना चाहिए। <br> डिफ़ॉल्ट मान (डिफ़ॉल्ट: %s चक्र) का उपयोग करने के लिए खाली छोड़ दें

en	Percent Datasource
hi	प्रतिशत डेटा स्रोत

en	Second Datasource Item to use as total value to calculate percentage from.
hi	प्रतिशत से गणना करने के लिए कुल मान के रूप में उपयोग करने के लिए दूसरा डेटासोर्स आइटम।

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span style="color:blue;">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span style="color:blue;">|ds:dsname|</span>. For example, <span style="color:blue;">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br>Math Operators: <span style="color:blue;">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span style="color:blue;">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span style="color:blue;">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span style="color:blue;">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s
hi	एक RPN अभिव्यक्ति एक RRDtool संगत RPN अभिव्यक्ति है। सिंटैक्स में डिवाइस और डेटा क्वेरी रिप्लेसमेंट एक्सप्रेशन जैसे कि क्वेरी <span style="color:blue;">|</span> । RPN अभिव्यक्ति में डेटा स्रोत का उपयोग करने के लिए, आपको सिंटैक्स का उपयोग करना होगा: <span style="color:blue;">| ds: dsname |</span> । उदाहरण के लिए, <span style="color:blue;">| ds: traffic_in |</span> ग्राफ के साथ जुड़े RRDfile (s) के लिए traffic_in Data Source का वर्तमान मान प्राप्त करेगा। ग्राफ़ के लिए कोई भी डेटा स्रोत शामिल किया जा सकता है। <br> गणित संचालक: <span style="color:blue;">+, -, /, *,%, ^</span> <br> कार्य: <span style="color:blue;">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span> <br> फ्लो ऑपरेटर्स: <span style="color:blue;">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span> <br> तुलना कार्य: <span style="color:blue;">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREVI</span> s s

en	Upper data source to use to calculate the total value.

en	Alert Email Subject
hi	अलर्ट ईमेल

en	Alert Email Body
hi	अलर्ट ईमेल बॉडी

en	This is the Warning subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
hi	यह वह संदेश है जो सभी थ्रेसहोल्ड चेतावनियों (255 Char MAX) के शीर्ष पर प्रदर्शित होगा। HTML की अनुमति है, लेकिन केवल पाठ के लिए हटा दिया जाएगा ईमेल। कई वर्णनकर्ता हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;उपदेश&gt; &lt;नोट&gt;

en	Restoral Body
hi	अलर्ट ईमेल बॉडी

en	Notification List Read Only
hi	केवल अधिसूचना सूची

en	If checked, Threshold Notification Lists in the Template will overwrite those of the Threshold.
hi	यदि जाँच की जाती है, तो थ्रेसहोल्ड अधिसूचना आपके स्थानीय सिसलॉग को भेजी जाएगी।

en	Severity to be used for alerts. (Low impact -> Critical impact)
hi	अलर्ट के लिए उपयोग की जाने वाली गंभीरता। (कम प्रभाव -> महत्वपूर्ण प्रभाव)

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.<br><br><br><br>
hi	यह उन खातों की एक सूची है जिन्हें इस थ्रेशोल्ड के भंग होने पर अधिसूचित किया जाएगा। <br><br><br><br>

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this Data Source (comma separated)
hi	आप इस डेटा स्रोत के लिए अलर्ट प्राप्त करने के लिए यहां अतिरिक्त ईमेल निर्दिष्ट कर सकते हैं (अल्पविराम से अलग)

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this Data Source (comma separated)
hi	आप इस डेटा स्रोत के लिए चेतावनी प्राप्त करने के लिए यहां अतिरिक्त ईमेल निर्दिष्ट कर सकते हैं (अल्पविराम से अलग)

en	Enter an Eternal ID for this Thold Template.
hi	थ्रेशोल्ड टेम्पलेट के लिए ग्राफ़ निर्माण विफल रहा

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
hi	% d महीने,% d दिन,% d घंटे,% d मिनट,% d सेकंड (औसत)

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
hi	% d माह,% d दिन,% d घंटे,% d मिनट,% d सेकंड

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
hi	% d दिन,% d घंटे,% d मिनट,% d सेकंड (औसत)

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
hi	% d दिन,% d घंटे,% d मिनट,% d सेकंड

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
hi	% d घंटे,% d मिनट,% d सेकंड (औसत)

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds
hi	% d घंटे,% d मिनट,% d सेकंड

en	%d Minutes, %d Seconds (Average)
hi	% d मिनट,% d सेकंड (औसत)

en	%d Minutes, %d Seconds
hi	% d मिनट,% d सेकंड्स

en	%d Seconds (Average)
hi	% d सेकंड (औसत)

en	%d Seconds
hi	% d सेकंड्स

en	DS Name
hi	डीएस नाम

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.

en	Import Template from Local File
hi	स्थानीय फ़ाइल से आयात टेम्पलेट

en	If the XML file containing Threshold Template data is located on your local machine, select it here.
hi	यदि थ्रेसहोल्ड टेम्पलेट डेटा वाली XML फ़ाइल आपके स्थानीय मशीन पर स्थित है, तो इसे यहाँ चुनें

en	Import Template from Text
hi	पाठ से आयात टेम्पलेट

en	If you have the XML file containing Threshold Template data as text, you can paste it into this box to import it.
hi	यदि आपके पास XML फ़ाइल है जिसमें थ्रेसहोल्ड टेम्प्लेट डेटा पाठ के रूप में है, तो आप इसे आयात करने के लिए इस बॉक्स में पेस्ट कर सकते हैं।

en	Import Results
hi	आयात परिणाम

en	Cacti has imported the following items:
hi	Cacti ने निम्नलिखित वस्तुओं का आयात किया है:

en	Import Threshold Templates
hi	थ्रेशोल्ड टेम्पलेट्स आयात करें

en	The file is too big.

en	Incomplete file transfer.

en	No file uploaded.

en	Temporary folder missing.

en	Failed to write file to disk

en	File upload stopped by extension

en	Invalid file extension.

en	NOTE:
hi	ध्यान दें:

en	ERROR:
hi	त्रुटि

en	Threshold(s) Already Exists - No Thresholds Created
hi	थ्रेसहोल्ड (ओं) पहले से ही मौजूद हैं - कोई थ्रेशोल्ड निर्मित नहीं है

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Type ]
hi	थ्रेशोल्ड क्रिएशन विज़ार्ड [एक थ्रेशोल्ड प्रकार का चयन करें]

en	Threshold Creation Wizard [ Enter Custom Data and press 'Create' to Create your Threshold and Graph ]
hi	थ्रेशोल्ड क्रिएशन जादूगर

en	Threshold Creation Wizard [ Select Available Data Query Rows ]
hi	थ्रेशोल्ड क्रिएशन विज़ार्ड [उपलब्ध डेटा क्वेरी पंक्तियों का चयन करें]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Device ]
hi	थ्रेशोल्ड क्रिएशन विज़ार्ड [एक उपकरण का चयन करें]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph Template ]
hi	थ्रेशोल्ड क्रिएशन विज़ार्ड [एक ग्राफ़ टेम्पलेट चुनें]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Template ]
hi	थ्रेशोल्ड क्रिएशन विज़ार्ड [एक थ्रेशोल्ड टेम्पलेट का चयन करें]

en	Threshold Creation Wizard [ Press 'Create' to Create your Threshold ]
hi	थ्रेशोल्ड क्रिएशन विज़ार्ड [अपने थ्रेशोल्ड बनाने के लिए 'बनाएँ' दबाएँ

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Data Source ]
hi	थ्रेशोल्ड क्रिएशन विज़ार्ड [एक डेटा स्रोत का चयन करें]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph ]
hi	थ्रेशोल्ड क्रिएशन विज़ार्ड [एक ग्राफ चुनें]

en	Threshold Creation Criteria
hi	थ्रेशोल्ड क्रिएशंस क्राइटेरिया

en	Create Type
hi	टाइप बनाएं

en	Select a Threshold Type to use for creating this Threshold.
hi	इस थ्रेशोल्ड बनाने के लिए उपयोग करने के लिए एक थ्रेशोल्ड प्रकार का चयन करें।

en	Select a Threshold Type
hi	एक थ्रेशोल्ड प्रकार का चयन करें

en	Non Templated
hi	गैर अस्थायी

en	Threshold Template
hi	थ्रेशोल्ड टेम्पलेट

en	Select a Threshold Template that the Graph and Threshold will be based upon.
hi	एक थ्रेशोल्ड टेम्पलेट का चयन करें जो ग्राफ़ और थ्रेशोल्ड पर आधारित होगा।

en	Graph Template
hi	ग्राफ टेम्पलेट

en	Select a Graph Template to use for the Graph to be created.
hi	ग्राफ़ बनाने के लिए उपयोग करने के लिए एक ग्राफ़ टेम्पलेट का चयन करें।

en	Select a Graph Template
hi	एक ग्राफ टेम्पलेट का चयन करें

en	Select a Device to use for the Threshold and Graph to be created.
hi	थ्रेशोल्ड और ग्राफ़ बनाने के लिए उपयोग करने के लिए डिवाइस का चयन करें।

en	Select a Device
hi	एक उपकरण का चयन करें

en	Select and Available Item
hi	आइटम का चयन करें और उपलब्ध

en	Data Query Item
hi	डेटा क्वेरी आइटम

en	Select the applicable row from the Data Query for the Graph and Threshold.
hi	ग्राफ़ और थ्रेसहोल्ड के लिए डेटा क्वेरी से लागू पंक्ति का चयन करें।

en	Creation Notes
hi	निर्माण नोट्स

en	Important Note:
hi	महत्वपूर्ण लेख:

en	This Threshold will be Templated. When using the Threshold Template option, you will be prompted for a Threshold Template, Graph Template, Device and possibly Data Query Item information before receiving the 'Create' prompt at which time, if any overridable Graph or Data Source information is allowed at the Graph and Data Source Template level, you will be prompted for it. Then, by pressing the 'Create' button, both the Graph and Threshold will be created simultaneously.
hi	यह थ्रेसहोल्ड टेम्पलेटेड नहीं होगा। थ्रेशोल्ड टेम्प्लेट विकल्प का उपयोग करते समय, आपको थ्रेशोल्ड टेम्प्लेट, ग्राफ़ टेम्प्लेट, डिवाइस और संभवतः डेटा क्वेरी आइटम की जानकारी के लिए संकेत दिया जाएगा कि किस समय पर 'क्रिएट ’प्रॉम्प्ट प्राप्त करने से पहले, यदि कोई भी ओवररिएबल ग्राफ़ या डेटा स्रोत की जानकारी ग्राफ़ पर दी गई है और डेटा स्रोत टेम्प्लेट स्तर, आपको इसके लिए संकेत दिया जाएगा। फिर, 'क्रिएट ’बटन दबाकर, ग्राफ़ और थ्रेशोल्ड दोनों एक साथ बनाए जाएंगे।

en	Graph
hi	ग्राफ़

en	Select the Graph for the Threshold.
hi	थ्रेसहोल्ड के लिए ग्राफ़ का चयन करें।

en	Select a Graph
hi	एक ग्राफ़ चुनें

en	Select a Data Source for the Threshold.
hi	थ्रेसहोल्ड के लिए एक डेटा स्रोत का चयन करें।

en	Select a Data Source
hi	एक डेटा स्रोत का चयन करें

en	This Threshold will NOT be Templated and will only work on existing Graphs. If you wish to both Create the Graph and the Threshold simultaneously, select Threshold Template from the drop down and continue until the 'Create' button appears.
hi	यह थ्रेसहोल्ड अस्थायी नहीं होगा और केवल मौजूदा ग्राफ़ पर काम करेगा। यदि आप ग्राफ़ और थ्रेशोल्ड दोनों को एक साथ बनाना चाहते हैं, तो ड्रॉप डाउन से थ्रेशोल्ड टेम्पलेट चुनें और तब तक जारी रखें जब तक कि 'क्रिएट ’बटन दिखाई न दे।

en	This Threshold will NOT be Templated. You can select either By Graph where you will then select an existing Device, Graph and Data Source before creating your Threshold, or you can select Threshold Template which will allow you to create a Non Templated Threshold and corresponding Graph simultaneously
hi	यह थ्रेसहोल्ड टेम्पलेटेड नहीं होगा। आप या तो ग्राफ़ के द्वारा चयन कर सकते हैं जहाँ आप अपनी थ्रेसहोल्ड बनाने से पहले एक मौजूदा डिवाइस, ग्राफ़ और डेटा स्रोत का चयन करेंगे, या आप थ्रेसहोल्ड टेम्पलेट का चयन कर सकते हैं जो आपको एक गैर अस्थायी थ्रेसहोल्ड और संबंधित ग्राफ़ बनाने की अनुमति देगा।

en	Selected Graph
hi	चयनित ग्राफ़

en	Created graph: %s
hi	बनाया गया ग्राफ़: %s