en	Indefinitely
nl	Onbepaalde tijd

en	%d Month
nl	%d Maand

en	%d Months
nl	%d Maanden

en	%d Year
nl	%d Jaar

en	From %d Hour Ago
nl	Iedere %d uren

en	From %d Hours Ago
nl	Iedere %d uren

en	From %d Day Ago

en	From %d Days Ago
nl	Elke %d dagen

en	From %d Week Ago
nl	%d Week

en	From %d Weeks Ago
nl	Iedere %d weken

en	From %d Month Ago
nl	%d Maand

en	From %d Months Ago
nl	%d Maanden

en	From %d Year Ago
nl	%d Jaar

en	From %d Years Ago

en	Down
nl	Offline

en	Error
nl	Fout

en	Recovering
nl	Herstellende

en	Up
nl	Online

en	Unknown
nl	Onbekend

en	Disabled
nl	Uitgeschakeld

en	Not Monitored
nl	Gemonitored

en	Notify - Alert
nl	Kennisgeving - Waarschuwing

en	Alert
nl	Melding

en	Notify - Alert2Warning
nl	Waarschuwing - Alert2Waarschuwing

en	Alert2Warn
nl	Waarschuwing

en	Notify - Warning
nl	Kennisgeving - Waarschuwing

en	Warning
nl	Waarschuwing

en	Notify - Re-Trigger
nl	Kennisgeving - Re-Trigger

en	Re-Trigger

en	Notify - Restoral
nl	Kennisgeving - Herstel

en	Restoral
nl	Herstel

en	Event - Alert Trigger
nl	Evenement - Waarschuwingstrigger

en	Alert Event
nl	Waarschuwingspresets

en	Event - Warning Trigger
nl	Evenement - Waarschuwing Trigger

en	Warning Event
nl	Waarschuwing

en	Event - Restoral
nl	Evenement - Herstel

en	Restoral Event
nl	Herstel evenement

en	Event - Acknowledge
nl	Erkenning

en	Acknowledge Event
nl	Erkenning

en	Restore
nl	Herstellen

en	Alert Trigger
nl	Waarschuwingstrigger

en	Warn Trigger
nl	Waarschuwing Trigger

en	Alert-Warn
nl	Waarschuwing

en	Acknowledgment
nl	Dankbetuiging

en	Baseline Alert
nl	Basislijn waarschuwing

en	Notice
nl	Melding

en	Ok

en	Emergency
nl	Noodgeval

en	Critical
nl	Kritiek

en	Info

en	Debug

en	Never
nl	Nooit

en	Every Minute
nl	Iedere minuut

en	Every %d Minutes
nl	Iedere %d minuten

en	Every Hour
nl	Ieder uur

en	Every %d Hours
nl	Iedere %d uren

en	Every Day
nl	Iedere dag

en	Every %d Days
nl	Elke %d dagen

en	Every Week
nl	Iedere week

en	Every %d Weeks
nl	Iedere %d weken

en	Every Month
nl	Elke maand

en	%d Minute
nl	%d Minuut

en	%d Minutes
nl	%d Minuten

en	%d Hour
nl	%d Uur

en	%d Hours
nl	%d Uren

en	%d Day
nl	%d Dag

en	%d Days
nl	%d Dagen

en	%d Week

en	%d Weeks
nl	%d Weken

en	%0.1f Hours
nl	%0.1f Uren

en	Every Polling
nl	Elke polling

en	Every %d Pollings
nl	Elke %d Pollings

en	%d Polling

en	%d Pollings

en	High / Low
nl	Hoog / Laag

en	Baseline Deviation
nl	Basislijnafwijking

en	Time Based
nl	Gebaseerd op tijd

en	%% Deviation Min/Max [TIP]
nl	Afwijking UP

en	%% Deviation CF [TIP]
nl	Afwijking UP

en	Absolute Val Min/Max [TIP]
nl	Waarde van het alarm

en	Absolute Val of CF [TIP]
nl	Waarde van het alarm

en	%% Deviation Avg [AOT]
nl	Afwijking UP

en	%% Deviation Avg of CF [AOT]
nl	Afwijking UP

en	Absolute Val Avg [AOT]
nl	Waarde van het alarm

en	Absolute Val Avg of CF [AOT]
nl	Waarde van het alarm

en	Exact Value
nl	Exacte waarde

en	CDEF

en	Percentage

en	RPN Expression
nl	RPN-uitdrukking

en	Upper + Lower bytes
nl	Bovenste + onderste bytes

en	Acknowledge
nl	Erkennen

en	Suspend Notifications
nl	Geen SNMP notificaties

en	Resume Notifications
nl	Geen SNMP notificaties

en	Delete
nl	Verwijder

en	Enable
nl	Inschakelen

en	Disable
nl	Uitschakelen

en	Reapply Suggested Names
nl	Gesuggereerde namen opnieuw toepassen

en	Propagate Template
nl	Propageren Sjabloon

en	Export
nl	Exporteer

en	Threshold Mail
nl	Drempel

en	Down Host Mail

en	Up Host Mail

en	Threshold Cmd
nl	Drempel

en	Down Host Cmd

en	Up Host Cmd

en	Auto

en	0 Digits

en	1 Digit

en	%d Digits
nl	%d Dagen

en	> %d Devices
nl	> %d Apparaten

en	> %d %%% of Devices Globally
nl	> %d Apparaten

en	> %d Devices in a Site
nl	> %d Apparaten op een site

en	> %d %%% of Devices in a Site
nl	> %d Apparaten op een site

en	SNMP not in use
nl	SNMP niet in gebruik

en	N/A
nl	N/B

en	Devices Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
nl	Aankondiging van apparaten: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) teruggezonden uit DOWN-staat

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Devices Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>SNMP Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES>
nl	<br>Systeem <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Locatie: <LOCATION><br>Huidige pingreactie: <CUR_TIME> ms<br>Gemiddelde systeemrespons: <AVG_TIME> ms<br>Systeembeschikbaarheid: <AVAILABILITY><br>Totale Controles Sinds wissen: <TOT_POLL><br>Totale mislukte Controles: <FAIL_POLL><br>Vroegste datum Gecontroleerd UP: <LAST_FAIL><br>Apparaten Voorheen DOWN voor: <DOWNTIME><br><br>SNMP Info:<br>Naam - <SNMP_HOSTNAME><br>Locatie - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>Systeem - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES>

en	Devices Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
nl	Apparaten Fout: <DESCRIPTIE> (<HOSTNAME>) is DOWNEN

en	DOWN
nl	OMLAAG

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br><br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Devices Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTE: <NOTES>
nl	Systeemfout : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br>Reden: <MESSAGE><br><br><br><br>Gemiddelde systeemrespons : <AVG_TIME> ms<br>Systeembeschikbaarheid: <AVAILABILITEIT><br><br>Totale Controles Sinds wissen: <TOT_POLL><br>Totale mislukte Controles: <FAIL_POLL><br><br>Laatste datum Gecontroleerde DOWN : <LAST_FAIL><br>Apparaten Voorheen UP voor: <DOWNTIME><br>NOTE: <NOTES>

en	Thresholds
nl	Drempelwaarden

en	(actions)
nl	Acties

en	(edit)
nl	(bewerken)

en	(save)
nl	Opslaan

en	(add)
nl	(toevoegen)

en	Threshold Logs
nl	Drempels

en	Device Status
nl	Apparaat status

en	Thresholds - Failures
nl	Drempels - Mislukkingen

en	Thresholds - Normal
nl	Drempels - Normaal

en	Thresholds - Recovering
nl	Drempels - Herstel

en	Recent Thresholds
nl	Recente drempels

en	Recent Device Failures
nl	Recente storingen aan het apparaat

en	Threshold Templates
nl	Drempel sjablonen

en	Threshold Template Import
nl	Drempelwaarde Sjabloon Importeren

en	Notification Lists
nl	Notificatielijsten

en	Notification Lists (edit)
nl	Notificatielijsten (bewerken)

en	Notification Queue
nl	Notificatielijst

en	Management
nl	Onderhoud

en	Templates
nl	Sjablonen

en	Threshold
nl	Drempel

en	A template with that Data Source already exists!
nl	Een sjabloon met die gegevensbron bestaat al!

en	Configure Thresholds
nl	Configureer Drempels

en	Configure Threshold Templates
nl	Configureer Drempel sjablonen

en	Manage Notification Lists
nl	Kennisgevingslijsten beheren

en	View Thresholds
nl	Bekijk Drempels

en	Normal User
nl	Particulier

en	Template Editor
nl	Sjabloon-bewerker

en	General Administration
nl	Algemeen beheer

en	Device Up/Down Notification Settings
nl	Apparaat Omhoog/Omlaag Meldingsinstellingen

en	Threshold Up/Down Email Notification
nl	Drempel omhoog/omlaag e-mail notificatie

en	Global List
nl	Wereldwijde lijst

en	List Below
nl	Lijst hieronder

en	Global and List Below
nl	Wereldwijd en lijst hieronder

en	Which Notification List(s) of should be notified about Device Up/Down events?
nl	Welke kennisgevingslijst(en) van welke gebeurtenissen in verband met Device Up/Down moet(en) worden gemeld?

en	Notification List
nl	Notificatielijst

en	Additional Email address, separated by commas for multiple Emails.
nl	Extra e-mailadres, gescheiden door komma's voor meerdere e-mails.

en	Host Failure Count
nl	Aantal hostfouten

en	The number of Polling Intervals at this Host must be Down before Thold logging an error and reporting Host as Down. Default is 0 (use Cacti setting)
nl	Het aantal polling-intervallen bij deze host moet Down zijn voordat Thold een fout registreert en Host als Down rapporteert. Standaard is 0 (gebruik Cacti-instelling)

en	Use Cacti Setting
nl	Basislijn Instellingen

en	%d Polling Interval
nl	%d Polling

en	%d Polling Intervals
nl	%d Pollings

en	Alerting/Thold
nl	Waarschuwing/Thold

en	General
nl	Generiek

en	Disable All Thresholds
nl	Alle drempels uitschakelen

en	Checking this box will disable Alerting on all Thresholds. This can be used when it is necessary to perform maintenance on your network.
nl	Als u dit vakje aanvinkt, wordt Waarschuwing op alle drempels uitgeschakeld. Dit kan worden gebruikt wanneer het nodig is om onderhoud aan uw netwerk uit te voeren.

en	Auto Create Thresholds
nl	Automatisch drempels creëren

en	If selected, when running either automation, or when creating/saving a Device, all Thresholds associated with the Device Template will be created.
nl	Indien geselecteerd, bij het uitvoeren van automatisering of bij het maken/opslaan van een apparaat, worden alle drempels die aan de apparaatsjabloon zijn gekoppeld, aangemaakt.

en	Consider Unknown Data as Zero
nl	Beschouw onbekende gegevens als nul

en	When checking Thresholds, if a Data Source returns Unknown Data ('U'), consider the value as zero for the Threshold check. You can also enable log this issue.
nl	Als bij het controleren van drempels een gegevensbron onbekende gegevens ('U') retourneert, beschouw de waarde dan als nul voor de drempelcontrole.

en	Default Management Status
nl	Standaard beheerstatus

en	Default Threshold management filter status.
nl	Default Threshold management filterstatus.

en	Any
nl	Alle

en	Breached or Triggered
nl	Waarschuwing Trigger

en	Breached
nl	Gebroken

en	Triggered
nl	Geactiveerd

en	Enabled
nl	Ingeschakeld

en	Empty ifHighSpeed Default
nl	Leeg alsHighSpeed Default

en	When calculating Expression Thresholds, if the ifHighSpeed and ifSpeed come back as zero, use the following ifHighSpeed setting instead. Default ifHighSpeed will be 10000 for 10GE interfaces.
nl	Als de ifHighSpeed en ifSpeed terugkomen als nul, gebruik dan de volgende ifHighSpeed-instelling voor de berekening van Expression Thresholds. Standaard is de standaardinstelling alsHighSpeed 10000 voor 10GE interfaces.

en	Notification Preferences
nl	SNMP-kennisgevingsinstellingen

en	Disable Legacy Notifications
nl	Kennisgevingen met betrekking tot het onbruikbaar maken van oude kennisgevingen

en	Checking this box will disable Legacy Alerting on all Thresholds. Legacy Alerting is defined as any Specific Email Alerts not associated with a Notification List.
nl	Als u dit vakje aanvinkt, wordt Legacy Alerting op alle drempels uitgeschakeld. Legacy Alerting wordt gedefinieerd als alle specifieke e-mailwaarschuwingen die niet zijn gekoppeld aan een kennisgevingslijst.

en	Threshold Notification Templated
nl	Drempel Sjabloon

en	If checked, when creating at Threshold Template, its Notification Settings will, by default be owned by the Threshold Template.
nl	Indien aangevinkt, bij het aanmaken van een drempelsjabloon, zijn de meldingsinstellingen standaard eigendom van de drempelsjabloon.

en	Enable Command Execution
nl	Commando-uitvoering inschakelen

en	Checking this box will enable the ability to run commands on Threshold breach and restoral events.
nl	Als u dit vakje aanvinkt, kunt u commando's uitvoeren op drempelschendingen en restorale gebeurtenissen.

en	Enable Per Thold Notification
nl	Inschakelen Per Thold Notificatie

en	Checking this box will enable the ability to maintain custom Email bodies for Thresholds.
nl	Als u dit vakje aanvinkt, kunt u de mogelijkheid om aangepaste e-mailadressen voor drempels te onderhouden.

en	Enable Notification Queue
nl	Inschakelen Per Thold Notificatie

en	Checking this box will switch Thold from performing inline Notification to using either the Notification Daemon, or notifications performed out of band by the Notification poller.

en	Enable Sending Alert Emails to Warning Notification Lists
nl	Waarschuwingslijst

en	Check this box if you wish Warning Notification List recipients to receive Alert Emails in addition to the Alert Notification list receivers. This case is applicable when Warning Notifications goes to Administrators and Alert Notifications go to Management.

en	Threshold Daemon
nl	Drempel Daemon

en	Enable Threshold Daemon
nl	Activeer Drempel Daemon

en	Checking this box will enable the use of a dedicated Threshold daemon. This can be used to increase system performance and/or to distribute Threshold monitoring to a separate server.
nl	Door dit vakje aan te vinken wordt het gebruik van een speciale daemon Threshold ingeschakeld. Dit kan worden gebruikt om de systeemprestaties te verbeteren en/of om Threshold monitoring naar een aparte server te distribueren.

en	Force Threshold Daemon Debug
nl	Drempel Daemon

en	Checking this box will enable Threshold Daemon debug when operating from SystemD or through the command line. This change is dynamic and will take effect as soon as the next Threshold loop commences.

en	Daemon Down Notification Frequency
nl	Apparaat Omhoog/Omlaag Meldingsinstellingen

en	If the Thold Daemon is found to be down, send out an Email notification at this frequency.
nl	Als blijkt dat de Thold Daemon niet werkt, stuur dan op deze frequentie een e-mailnotificatie.

en	Every %d Hour
nl	Iedere %d uren

en	Daemon Threads

en	The number of daemon threads to be handled by the Threshold Daemon.
nl	Het maximale aantal gelijktijdige processen dat door de Threshold Daemon kan worden verwerkt.

en	1 Process
nl	1 Proces

en	%d Processes
nl	%d Processen

en	Logging

en	Log Threshold Breaches
nl	Log Threshold Schendingen

en	Enable logging of all Threshold failures to the Cacti Log.
nl	Activeer het loggen van alle drempelfouten in het Cactielogboek.

en	Show Data Source in Log
nl	Toon gegevensbron in logboek

en	Show the Data Source name in the Log if not present.
nl	Toon de naam van de gegevensbron in het logboek als deze niet aanwezig is.

en	Log Threshold Changes
nl	Wijziging van de logboekdrempel

en	Enable logging of all Threshold changes to the Cacti Log.
nl	Activeer het loggen van alle Drempelwijzigingen in het Cactielogboek.

en	Debug Log
nl	Debug logboek

en	Enable logging of debug messages with Threshold
nl	Logboekregistratie van debugberichten inschakelen met Threshold

en	Alert Log Retention
nl	Waarschuwingslogboekretentie

en	Keep Threshold Logs for this number of days.
nl	Bewaar de Threshold Logs voor dit aantal dagen.

en	Log action Consider Unknown Data as Zero
nl	Beschouw onbekende gegevens als nul

en	When 'Consider Unknown Data as Zero' is enabled, log when it occurs
nl	Beschouw onbekende gegevens als nul

en	Syslog Settings
nl	Syslog instellingen

en	Syslog Enabled
nl	Syslog ingeschakeld

en	If checked, when creating a new Threshold, by default new Threshold events will be sent to your local syslog. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
nl	Als deze optie is aangevinkt, worden bij het maken van een nieuwe Threshold standaard nieuwe Threshold events naar uw lokale syslog gestuurd. Deze instelling is een preset. Drempelinstellingen dicteren de eigenlijke syslogcontrole.

en	Default Priority/Level
nl	Standaardprioriteit/niveau

en	This is the default Priority/Level that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
nl	Dit is de standaard Prioriteit/het niveau dat Thold zal gebruiken om syslog berichten te versturen. Deze instelling is een preset. Drempelinstellingen dicteren de eigenlijke syslogcontrole.

en	Default Facility
nl	Standaardfaciliteit

en	This is the default Facility that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
nl	Dit is de standaard faciliteit die Thold zal gebruiken om syslog berichten te versturen. Deze instelling is een preset. Drempelinstellingen dicteren de eigenlijke syslogcontrole.

en	Alert Presets
nl	Waarschuwingspresets

en	Weekend exemptions
nl	Weekend vrijstellingen

en	If this is checked, Thold will not run on weekends.
nl	Als dit wordt gecontroleerd, loopt Thold niet in het weekend.

en	Default Trigger Count
nl	Standaardtriggertelling

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the Threshold for an Alert to be raised.
nl	Het standaardaantal opeenvolgende keren dat de gegevensbron de drempelwaarde overschrijdt om een waarschuwing te verhogen.

en	Re-Alerting
nl	Herwaarschuwing

en	Repeat Alert after specified number of poller cycles.
nl	Herhaal Alert na het opgegeven aantal pollercycli.

en	Baseline Presets
nl	Basislijn Presets

en	Baseline Time Range Default
nl	Basislijn Tijdbereik Standaardinstelling

en	This is the default value used in creating Thresholds or templates.
nl	Dit is de standaardwaarde die gebruikt wordt bij het maken van drempels of sjablonen.

en	Baseline Trigger Count
nl	Basislijn Triggertelling

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the calculated Baseline Threshold for an Alert to be raised.
nl	Het standaard aantal opeenvolgende keren dat de gegevensbron in strijd is met de berekende basislijndrempel voor het verhogen van een waarschuwing.

en	Baseline Deviation Percentage
nl	Basislijn Afwijking Percentage

en	SNMP Notification Options
nl	Geen SNMP notificaties

en	SNMP Notifications
nl	Geen SNMP notificaties

en	Threshold status messages (informs/traps) will be sent to SNMP notification receivers. This includes Alerts, Warnings and Restoration traps per default. Note: This feature requires the Cacti SNMPAgent plugin.
nl	Drempelstatusberichten (informatie/traps) worden naar SNMP-kennisgevingsontvangers gestuurd. Dit omvat meldingen, waarschuwingen en herstelvallen per standaardinstelling. Opmerking: Deze functie vereist de Cacti SNMPAgent plugin.

en	Disable Warning Notifications
nl	Waarschuwingen voor het uitschakelen van waarschuwingen

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when a warning Threshold has been breached.
nl	Als dit is aangevinkt, stuurt Threshold geen melding wanneer een waarschuwing Threshold is overschreden.

en	Disable Restoration Notifications
nl	Meldingen voor het uitschakelen van restauratiemeldingen

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when the Threshold has returned to normal status.
nl	Als dit is aangevinkt, stuurt Threshold geen melding wanneer de Threshold weer in de normale status is teruggekeerd.

en	Emailing Options
nl	Opties voor e-mailen

en	Send Emails with Urgent Priority
nl	Stuur e-mails met dringende prioriteit

en	Allows you to set Emails with urgent priority
nl	Stelt u in staat om e-mails met dringende prioriteit in te stellen

en	Send Alerts as Text
nl	Waarschuwingen als tekst verzenden

en	If checked, this will cause all Alerts to be sent as plain text Emails with no graph. The default is HTML Emails with the graph embedded in the Email.
nl	Als deze optie is aangevinkt, worden alle waarschuwingen verzonden als platte tekst E-mails zonder grafiek. De standaardinstelling is HTML-e-mails met de grafiek in de e-mail.

en	Send Email separately for each address
nl	Verzend e-mail afzonderlijk voor elk adres

en	If checked, this will cause all Emails to be sent separately for each address.
nl	Indien aangevinkt, zorgt dit ervoor dat alle e-mails voor elk adres afzonderlijk worden verzonden.

en	From Email Address
nl	Vanaf e-mailadres

en	This is the Email address that the Threshold will appear from.
nl	Dit is het e-mailadres waarvan de drempelwaarde wordt weergegeven.

en	From Name
nl	Afzender naam

en	This is the actual name that the Threshold will appear from.
nl	Dit is de eigenlijke naam van waaruit de Threshold zal verschijnen.

en	Device Notification Options
nl	Opties voor apparaatmeldingen

en	Enable Notifications
nl	Inschakelen Per Thold Notificatie

en	Enable Dead/Recovering host notification
nl	Dead/Recovering host notificatie inschakelen

en	Notification Single Email
nl	Notificatie instellingen

en	Supported for Notification Lists and the Notification Queue only. If there are Down Device Notifications in a single processing cycle. Send only one Email to Notification List repipients for all Devices.

en	Device Notification Delay Options
nl	Opties voor apparaatmeldingen

en	Notification Delay
nl	Notificatielijst

en	If a large influx of Down Device Notifications come in, Cacti can pause sending out those Notifications for a certain period of time to see if the issue is transient before sending them out. Select the threshold Down Device Notifications before the Pause is Triggered.

en	If you choose to delay Notifications for a large Down Devices Notification inrush, how long are you willing to wait before allowing the notifications to be processed?

en	Device Notification Email Options
nl	Opties voor apparaatmeldingen

en	Global Notification Email
nl	Dode apparaatmeldingen E-mail

en	This is the Email Address that the Dead Device Notifications will be sent to if the Global Notification List is selected.
nl	Dit is het e-mailadres waarnaar de dode apparaatmeldingen worden verzonden als de Global Notification List is geselecteerd.

en	Down Subject
nl	Onderwerp van het apparaat

en	This is the Email subject that will be used for Down Device Messages.
nl	Dit is het e-mailonderwerp dat zal worden gebruikt voor berichten over het neerzetten van apparaten.

en	Device Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
nl	Apparaatfout: <DESCRIPTIE> (<HOSTNAME>) is DOWNEN

en	Down Message
nl	Bericht over het apparaat omlaag

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062
nl	Dit is het bericht dat wordt weergegeven als de body van alle UP / Down Device Messages (255 Char MAX). HTML is toegestaan, maar zal worden verwijderd voor alleen tekst in e-mails. Er zijn verschillende descriptoren die gebruikt kunnen worden.<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATIE&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060BESCHIKBAARHEID&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Device Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTES: <NOTES><br>Device NOTES: <DNOTES>
nl	Systeemfout : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br>Reden: <MESSAGE><br><br><br><br>Gemiddelde systeemrespons: <AVG_TIME> ms<br>Systeembeschikbaarheid: <AVAILABILITEIT><br><br>Totale Controles Sinds wissen: <TOT_POLL><br>Totale mislukte Controles: <FAIL_POLL><br><br>Laatste datum Gecontroleerde DOWN : <LAST_FAIL><br><br>Apparaat Voorheen UP voor: <DOWNTIME><br>NOTES: <NOTES><br><br>Apparaatmeldingen: <DNOTES>

en	Recovering Subject
nl	Onderwerp van het terugwinningsapparaat

en	This is the Email subject that will be used for Recovering Device Messages.
nl	Dit is het e-mailonderwerp dat zal worden gebruikt voor het herstellen van apparaatberichten.

en	Device Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
nl	Kennisgeving van het apparaat: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) teruggezonden uit DOWN-staat

en	Recovering Message
nl	Bericht over het herstellen van het apparaat

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062
nl	Dit is het bericht dat wordt weergegeven als de body van alle UP / Down Device Messages (255 Char MAX). HTML is toegestaan, maar zal worden verwijderd voor alleen tekst in e-mails. Er zijn verschillende descriptoren die gebruikt kunnen worden.<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATIE&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060BESCHIKBAARHEID&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Device Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>Snmp Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES><br>Device Notes: <DNOTES>
nl	<br>Systeem <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br><br><br>Huidige pingreactie: <CUR_TIME> ms<br>Gemiddelde systeemrespons: <AVG_TIME> ms<br>Systeembeschikbaarheid: <AVAILABILITEIT><br><br>Totale Controles Sinds wissen: <TOT_POLL><br>Totale mislukte Controles: <FAIL_POLL><br><br>Vroegste datum Gecontroleerd UP: <LAST_FAIL><br><br>Apparaat Voorheen DOWN voor: <DOWNTIME><br><br><br><br>Naam - <SNMP_HOSTNAME><br><br>Locatie - <SNMP_LOCATIE><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>Systeem - <SNMP_SYSTEM><br><br><br>NOTE: <NOTES><br><br>Device Notes: <DNOTES>

en	Status Change Command
nl	Commando Statuswijziging

en	When a Device changes state from a Cacti perspective (UP to DOWN or DOWN to RECOVERING/UP), run the following command. This command must NOT include command line arguments. However, the following variables can be pulled from the environment of the script:<br>&#060THOLD_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SITE&#062 &#060THOLD_LOCATION&#062 &#060THOLD_HOST_ID&#062 &#060THOLD_DESCRIPTION&#062 &#060THOLD_UPTIME&#062 &#060THOLD_UPTIMETEXT&#062 &#060THOLD_DOWNTIME&#062 &#060THOLD_TIME&#062 &#060THOLD_DATE&#062 &#060THOLD_DATE_RFC822&#062 &#060THOLD_BREACHED_ITEMS&#062 &#060THOLD_MESSAGE&#062 &#060THOLD_SUBJECT&#062 &#060THOLD_DOWNUP&#062 &#060THOLD_SNMP_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SNMP_LOCATION&#062 &#060THOLD_SNMP_CONTACT&#062 &#060THOLD_SNMP_SYSTEM&#062 &#060THOLD_LAST_FAIL&#062 &#060THOLD_AVAILABILITY&#062 &#060THOLD_TOT_POLL&#062 &#060THOLD_FAIL_POLL&#062 &#060THOLD_CUR_TIME&#062 &#060THOLD_AVG_TIME&#062 &#060THOLD_NOTES&#062
nl	Dit is het bericht dat wordt weergegeven als de body van alle UP / Down Device Messages (255 Char MAX). HTML is toegestaan, maar zal worden verwijderd voor alleen tekst in e-mails. Er zijn verschillende descriptoren die gebruikt kunnen worden.<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATIE&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060BESCHIKBAARHEID&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062

en	Alert/Warning Message Defaults
nl	Waarschuwing/waarschuwingsbericht Standaardinstellingen

en	Threshold Alert Message
nl	Drempel Waarschuwingsbericht

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
nl	Dit is het bericht dat wordt weergegeven bovenaan alle drempelwaarschuwingen (255 Char MAX). HTML is toegestaan, maar zal worden verwijderd voor alleen tekst in e-mails. Er zijn verschillende descriptoren die gebruikt kunnen worden.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	An Alert has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
nl	Er is een Alert uitgegeven dat uw aandacht vraagt. <br><br><br><sterk>Apparaat</sterk>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><br><sterk>Bericht</sterk>: <SUBJECT><br><br><br><br><GRAPH>

en	Threshold Warning Message
nl	Drempel Waarschuwingsbericht

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
nl	Dit is het bericht dat wordt weergegeven bovenaan alle drempelwaarschuwingen (255 Char MAX). HTML is toegestaan, maar zal worden verwijderd voor alleen tekst in e-mails. Er zijn verschillende descriptoren die gebruikt kunnen worden.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	A Warning has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
nl	Er is een waarschuwing uitgevaardigd die uw aandacht vereist. <br><br><br><sterk>Apparaat</sterk>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><br><sterk>Bericht</sterk>: <SUBJECT><br><br><br><br><GRAPH>

en	Threshold Restoral Message
nl	Drempel Waarschuwingsbericht

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
nl	Dit is het bericht dat wordt weergegeven bovenaan alle drempelwaarschuwingen (255 Char MAX). HTML is toegestaan, maar zal worden verwijderd voor alleen tekst in e-mails. Er zijn verschillende descriptoren die gebruikt kunnen worden.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
nl	Er is een Alert uitgegeven dat uw aandacht vraagt. <br><br><br><sterk>Apparaat</sterk>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><br><sterk>Bericht</sterk>: <SUBJECT><br><br><br><br><GRAPH>

en	Thold
nl	Driedelig

en	Duplicate
nl	Dupliceer

en	Associate
nl	Associëren

en	Disassociate
nl	Loskoppelen

en	Devices
nl	Apparaten

en	Click 'Continue' to Delete Notification Lists(s). Any Device(s) or Threshold(s) associated with the List(s) will be reverted to the default.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de kennisgevingslijsten te verwijderen. Alle Apparaten of Drempel(s) die bij de Lijst(en) horen, worden teruggezet naar de standaardinstelling.

en	Cancel
nl	Annuleer

en	Continue
nl	Volgende

en	Delete Notification List(s)
nl	Kennisgevingslijst(en) verwijderen

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Notification List(s).
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende kennisgevingslijst(en) te dupliceren.

en	New List Name
nl	Nieuwe lijst naam

en	New Notification List
nl	Nieuwe kennisgevingslijst

en	Duplicate Notification List(s)
nl	Dubbele kennisgevingslijst(en)

en	%s Threshold Template(s)
nl	%s Drempelwaarde(n) Sjabloon(s)

en	Click 'Continue' to Association the Notification List '%s' with the Threshold Template(s) below.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de kennisgevingslijst '%s' te associëren met de onderstaande drempelwaarde(n).

en	No Change
nl	Geen wijzigingen

en	Notification List Only
nl	Alleen kennisgevingslijst

en	Notification List, Retain Other Settings
nl	Notificatielijst, andere instellingen behouden

en	Warning Membership:
nl	Waarschuwing Lidmaatschap:

en	Alert Membership:
nl	Alarmlidmaatschap:

en	Associate Notification List(s)
nl	Bijbehorende kennisgevingslijst(en)

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds Template(s) below.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de kennisgevingslijst '%s' te scheiden van de onderstaande drempelwaarde(n).

en	Remove List
nl	Lijst verwijderen

en	Disassociate Notification List(s)
nl	Aparte kennisgevingslijst(en)

en	%s Threshold(s)
nl	%s Drempel(en)

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Threshold(s) below.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de kennisgevingslijst '%s' te koppelen aan de onderstaande drempel(s).

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds(s) below.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de kennisgevingslijst '%s' te scheiden van de onderstaande drempel(s).

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Device(s) below.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de kennisgevingslijst '%s' te koppelen aan de onderstaande apparaten.

en	You may also Associate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.
nl	U kunt ook de apparaatdrempels koppelen. Deze Device Tresholds moeten het echter mogelijk maken om de Thrshold Notification List te overschrijven.

en	Notification and Global Lists
nl	Kennisgeving en wereldwijde lijsten

en	Resulting Membership:
nl	Resultaat: lidmaatschap:

en	Device Threshold Warning Membership:
nl	Waarschuwing Lidmaatschap:

en	Device Threshold Alert Membership:
nl	Lidmaatschap van apparaatdrempelwaarschuwing:

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Device(s) below.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de kennisgevingslijst '%s' te scheiden van de onderstaande apparaten.

en	You may also Disassociate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.
nl	U kunt ook de drempelwaarden voor apparaten loskoppelen. Deze Device Tresholds moeten het echter mogelijk maken om de Thrshold Notification List te overschrijven.

en	[edit: %s]
nl	[wijzig %s]

en	[new]
nl	[nieuw]

en	List General Settings
nl	Lijst Algemene instellingen

en	Name
nl	Naam

en	Enter a name for this Notification List.
nl	Voer een naam in voor deze kennisgevingslijst.

en	Description
nl	Omschrijving

en	Enter a description for this Notification List.
nl	Voer een beschrijving van deze kennisgevingslijst in.

en	To disable all notifications from this Notification List, you can simply disable it here.

en	To Email Addresses
nl	E-mailadressen

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List.
nl	Voer een kommagescheiden lijst met e-mailadressen in voor deze kennisgevingslijst.

en	BCC Email Addresses
nl	E-mailadressen

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List to be blind copied.
nl	Voer een kommagescheiden lijst met e-mailadressen in voor deze kennisgevingslijst.

en	Email Style/Format File

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.

en	Associated Devices
nl	Bijbehorende apparaten

en	Search
nl	Zoeken

en	Site
nl	Website

en	None
nl	Geen

en	Device Template
nl	Template(s) verwijderen

en	Default
nl	Standaard

en	Associated
nl	Gekoppelde data templates

en	Go
nl	Ga

en	Set/Refresh Filters
nl	Stel in/vernieuw filters

en	Clear
nl	Herstel

en	Clear Filters
nl	Stel filters opnieuw in

en	ID

en	Status

en	Associated Lists
nl	Bijbehorende lijsten

en	Graphs
nl	Grafieken

en	Data Sources
nl	Data bronnen

en	Hostname

en	Current List Only
nl	Huidige lijst alleen

en	Current and Global List(s)
nl	Huidige en wereldwijde lijst(en)

en	No Associated Devices Found
nl	Geen gekoppelde apparaten gevonden

en	Associated Thresholds
nl	Bijbehorende drempels

en	Template

en	State
nl	Staat

en	All
nl	Alle

en	Warning Lists
nl	Waarschuwingslijsten

en	Alert Lists
nl	Waarschuwingslijsten

en	Type

en	Templated
nl	Gematigd

en	No
nl	Nee

en	Yes
nl	Ja

en	baseline-LOW
nl	baseline-Low

en	baseline-HIGH
nl	baseline-Hoogte

en	Select Users
nl	Selecteer gebruikers

en	Specific Emails
nl	Specifieke e-mails

en	Current List
nl	Huidige lijst

en	Unknown Threshold
nl	Onbekende drempel

en	Log Only
nl	Alleen logboek

en	Editable
nl	Bewerken

en	Read Only
nl	Alleen lezen

en	No Thresholds Found
nl	Geen drempelwaarde logs gevonden

en	Associated Templates
nl	Bijbehorende sjablonen

en	Rows
nl	Rijen

en	Unknown Template
nl	Onbekend template

en	No Threshold Templates
nl	Geen drempelwaarde sjablonen

en	Lists
nl	Lijsten

en	List Name
nl	Naam

en	Emails
nl	E-mails

en	No Notification Lists
nl	Geen kennisgevingslijsten

en	Notification has been Suspended. Press the Resume button to resume it

en	Notification has been Resumed. Press the Suspend button to suspend it

en	Pending Notifications have been removed from the database. Previously sent notification not purged will remain until they age out.

en	Click 'Continue' to delete the following Notification.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende melding te verwijderen.

en	Delete Notification
nl	Melding verwijderen

en	Event Notifications [ Notifications Suspended by User: %s, %s ago ]

en	Event Notifications
nl	Dode apparaatmeldingen

en	Topic

en	Processed

en	Suspend

en	Suspend Notification Processing
nl	Geen SNMP notificaties

en	Resume

en	Resume Notification Processing
nl	Geen SNMP notificaties

en	Purge

en	Purge Notification Queue
nl	SNMP-kennisgevingsinstellingen

en	Notifications
nl	Notificatielijst

en	The supported notification topic.
nl	Het ondersteunde meldingsonderwerp.

en	Event Description
nl	Beschrijving Evenement

en	The name of the object as defined by the caller.

en	The hostname that was the source of this event.
nl	De hostnaam die de bron was van dit evenement.

en	The Notification List used if any.
nl	De gebruikte meldingslijst, indien van toepassing.

en	Object ID

en	The Object ID defined by the caller. Generally its unique 'id'.

en	Event Time

en	The time of the event as defined by the caller.
nl	Het tijdstip van de gebeurtenis zoals gedefinieerd door de beller.

en	Has the Notification Event been processed.

en	Errors
nl	Fout

en	Did this notification result in an error. Hover on the error column for details.

en	Run Time
nl	Tijd

en	The time in seconds it took to process the event.

en	Not Specified

en	Done

en	Pending

en	Errored
nl	Fout

en	Success

en	No Notifications
nl	Geen SNMP notificaties

en	Off
nl	Uit

en	On
nl	Aan

en	Toggle Threshold VRULES %s
nl	Schakelendrempel VRULES %s

en	Create Threshold
nl	Drempelwaarde creëren

en	Alert Hi for %s (%s)
nl	Waarschuwing Hallo voor%s (%s)

en	Alert Low for %s (%s)
nl	Waarschuwing laag voor%s (%s)

en	Warning Hi for %s (%s)
nl	Waarschuwing hoog voor %s (%s)

en	Warning Low for %s (%s)
nl	Waarschuwing laag for %s (%s)

en	Alert Hi for %s (%s %%%)
nl	Waarschuwing Hallo voor%s (%s %%)

en	Alert Low for %s (%s %%%)
nl	Waarschuwing laag voor%s (%s %%)

en	Warning Hi for %s (%s %%%)
nl	Waarschuwing Hallo voor%s (%s %%)

en	Warning Low for %s (%s %%%)
nl	Waarschuwing laag voor%s (%s %%)

en	Threshold Alert/Warning Values
nl	Drempelwaarde/waarschuwingswaarden

en	Click 'Continue' to apply all appropriate Thresholds to these Device(s).
nl	Klik op 'Doorgaan' om alle toepasselijke drempels op deze Apparaten toe te passen.

en	Create Threshold from Data Source
nl	Creëer een drempelwaarde uit de gegevensbron

en	Auto-create Thresholds
nl	Auto-creëer Drempels

en	Created %s thresholds
nl	Gemaakte drempel: %s

en	No Threshold(s) Created. Either they already exist, or no suitable matches found.
nl	Geen drempel(s) Gemaakt. Ze bestaan al, of er zijn geen overeenkomende combinaties gevonden.

en	No Threshold(s) Created. Threshold(s) Template not found.
nl	Geen drempel(s) Gemaakt. Drempel(s) Sjabloon niet gevonden.

en	The following Data Sources have no Threshold Templates associated with them
nl	De volgende gegevensbronnen hebben geen Drempelwaarde sjablonen die eraan gekoppeld zijn

en	Click 'Continue' to create Thresholds for these Data Sources?
nl	Klik op 'Doorgaan' om Drempels voor deze gegevensbronnen aan te maken?

en	Available Threshold Templates
nl	Beschikbare Drempel sjablonen

en	Select a Threshold Template
nl	Selecteer een drempelwaarde sjabloon

en	There are no Threshold Templates associated with the following Data Sources
nl	Er zijn geen Drempelwaarde sjablonen geassocieerd met de volgende gegevensbronnen

en	Create Threshold from Template
nl	Creëer Drempelwaarde van Sjabloon

en	The following Graphs have no Threshold Templates associated with them
nl	De volgende grafieken hebben geen Drempelwaarde sjablonen die eraan gekoppeld zijn

en	Press 'Continue' if you wish to create Threshold(s) for these Graph(s)
nl	Druk op 'Doorgaan' als u Drempel(s) voor deze grafiek(en) wilt maken

en	There are no Threshold Templates associated with the following Graphs
nl	Er zijn geen Drempelsjablonen geassocieerd met de volgende grafieken

en	Associated Threshold Templates
nl	Bijbehorende drempel sjablonen

en	Threshold Exists
nl	Drempel Bestaat

en	Threshold Does Not Exist
nl	Drempel bestaat niet

en	Delete Threshold Template Association
nl	Selecteer een drempelwaarde sjabloon

en	No Associated Threshold Templates.
nl	Geen bijbehorende drempelsjablonen.

en	Add Threshold Template
nl	Drempelwaarde sjabloon toevoegen

en	Add
nl	Toevoegen

en	Add Threshold Template to Device
nl	Drempelwaarde sjabloon toevoegen aan apparaatsjabloon

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende drempelwaarde sjabloon te verwijderen uit de apparaatsjabloon.

en	Threshold Template Name: %s
nl	Drempelwaarde Sjabloonnaam: %s

en	Remove Threshold Template
nl	Drempelwaarde sjabloon verwijderen

en	Add Threshold Template to Device Template
nl	Drempelwaarde sjabloon toevoegen aan apparaatsjabloon

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device Template.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende drempelwaarde sjabloon te verwijderen uit de apparaatsjabloon.

en	Either No Templates or Threshold(s) Already Exists - No Thresholds were created.
nl	Er bestaan nog geen sjablonen of drempel(s) - Er zijn geen drempels gemaakt.

en	You are not authorized to modify one or more of the Thresholds selected
nl	U bent niet bevoegd om een of meer van de geselecteerde drempels te wijzigen

en	Click 'Delete' to delete the following Threshold(s).
nl	Klik op 'Verwijderen' om de volgende drempel(s) te verwijderen.

en	Delete Threshold(s)
nl	Drempel(en) verwijderen

en	Click 'Continue' to enable the following Threshold(s).
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende drempel(s) in te schakelen.

en	Enable Threshold(s)
nl	Activeer Drempel(s)

en	Click 'Continue' to disable the following Threshold(s).
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende drempel(s) uit te schakelen.

en	Disable Threshold(s)
nl	Drempel(s) uitschakelen

en	Click 'Continue' to reapply Suggested Name(s) to the following Threshold(s).
nl	Klik op 'Doorgaan' om de voorgestelde naam (namen) opnieuw toe te passen op de volgende drempel(s).

en	Apply Suggestion
nl	Suggestie toepassen

en	Click 'Continue' to update the following Threshold(s) with their associate Template's details.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende drempel(s) bij te werken met de gegevens van het bijbehorende sjabloon.

en	Reapply Template
nl	Opnieuw aanbrengen Sjabloon

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered, will be ignored.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende drempel (en) te erkennen. Drempels die dit niet toestaan of die niet worden geactiveerd, worden genegeerd.

en	Acknowledge Threshold(s)
nl	Erkenningssjabloon(s)

en	Click 'Continue' to Resume Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.
nl	Klik op 'Doorgaan' om meldingen voor de volgende drempel (en) te hervatten. Drempels die dit niet toestaan of die niet worden geactiveerd, worden genegeerd.

en	Resume Notifications for Threshold(s)
nl	Kennisgevingslijst(en) verwijderen

en	Click 'Continue' to Suspend Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.
nl	Klik op 'Doorgaan' om meldingen voor de volgende drempel (en) op te schorten. Drempels die dit niet toestaan of die niet worden geactiveerd, worden genegeerd.

en	Suspend Notification for Threshold(s)
nl	Dubbele kennisgevingslijst(en)

en	Invalid action detected, can not proceed
nl	Ongeldige actie gedetecteerd, kan niet doorgaan

en	Threshold Management
nl	Drempelbeheer

en	Apply Filters
nl	Filter toepassen

en	Return to Defaults
nl	Terug naar Standaardinstellingen

en	Data Template
nl	Data template

en	Disabled at Template
nl	Data template

en	Disabled at Threshold
nl	Drempelwaarde uitschakelen

en	Ack Required
nl	Ack Vereist

en	External ID

en	The Threshold Type. For Baseline Types: [TIP] refers to the Time In the Past with MIN, MAX, AVG, and LAST from no more than a day in time from that period. [AOT] refers to the Average over the entire Time period. If there is a colon followed by MIN, MAX, AVG, LAST, the Value came from that Consolidation Function.

en	DSName

en	Current
nl	Huidig

en	The last measured value for the Data Source
nl	De laatste gemeten waarde voor de gegevensbron

en	High
nl	Hoog

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.
nl	De hoge waarschuwings- / waarschuwingswaarden. OPMERKING: basislijnwaarden zijn een percentage, alle andere waarden zijn weergavewaarden die kunnen worden gewijzigd door een cdef.

en	Low
nl	Laag

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.
nl	De lage waarschuwings- / waarschuwingswaarden. OPMERKING: basislijnwaarden zijn een percentage, alle andere waarden zijn weergavewaarden die kunnen worden gewijzigd door een cdef.

en	Trigger

en	Duration
nl	Duur

en	Repeat
nl	Herhalen

en	In State
nl	In staat

en	The amount of time that has passed since the Threshold either Breached or was Triggered
nl	De tijdsduur van de gegevensbron moet in strijd zijn met de drempelwaarde voor het verhogen van een waarschuwing

en	Acknowledgment required for this Threshold
nl	Bevestiging vereist voor deze drempelwaarde

en	No [Template:Thold]
nl	Niet getempereerd

en	No [Template]
nl	Geen templates

en	No [Thold]
nl	Drempelwaarden

en	%d Triggers

en	No Thresholds
nl	Drempelwaarden

en	Threshold Deleted, can not Edit!
nl	Drempel verwijderd, kan niet bewerken!

en	Graph Data
nl	Grafiekdata

en	Edit Threshold Template
nl	Drempelwaarde sjabloon toevoegen

en	Data Source Description:
nl	Beschrijving van de gegevensbron:

en	Associated Graph (Graphs using this RRD):
nl	Bijbehorende grafiek (grafieken die deze RRD gebruiken):

en	Last:
nl	Achtern.:

en	WHi:

en	WLo:

en	AHi:

en	ALo:

en	BL Up:
nl	BL omhoog:

en	BL Down:
nl	BL Naar beneden:

en	Unknown Template ID %d
nl	Onbekende sjabloon-ID %d

en	Not Templated
nl	Niet getempereerd

en	Data Source Item [ %s ] - Current value: [ %s ]
nl	Data Source Item [%s] - Huidige waarde: [%s]

en	Replacement Fields: %s
nl	Vervangende velden: %s

en	Data Sources: %s
nl	Data bronnen [%s]

en	Template/Enabled Information
nl	Sjabloon/Toegelaten informatie

en	Template Propagation Enabled
nl	Sjabloon Propagatie ingeschakeld

en	Whether or not these settings will be propagated from the Threshold template.
nl	Of deze instellingen al dan niet worden doorgegeven vanuit het Drempelsjabloon.

en	Template Name
nl	Templatenaam

en	Name of the Threshold Template the Threshold was created from.
nl	Naam van de Drempel Template waaruit de Drempel is gecreëerd.

en	Enabled at Template Level

en	A Threshold must be enabled both at the Template Level and the Threshold level to be checked.

en	Enabled at Threshold Level
nl	Drempelwaarde inschakelen

en	General Settings
nl	Algemene Instellingen

en	Name (Displayed)
nl	Naam (weergegeven)

en	Provide the Thresholds a meaningful name
nl	Geef de drempels een betekenisvolle naam

en	Name (Format)
nl	Naam (Formaat)

en	Warning HRULE Color
nl	Waarschuwing HRULE Kleur

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Warning Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
nl	Kies een kleur voor de grafiek HRULE voor de waarschuwingsdrempels. Kies 'Geen' voor Geen HRULE. Opmerking: Deze functies worden alleen op dit moment ondersteund voor gegevensmanipulatietypen 'Exacte waarde' en 'Percentage'.

en	Alert HRULE Color
nl	Alarm HRULE Kleur

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Alert Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
nl	Kies een kleur voor de grafiek HRULE voor de Waarschuwingsdrempels. Kies 'Geen' voor Geen HRULE. Opmerking: Deze functies worden alleen op dit moment ondersteund voor gegevensmanipulatietypen 'Exacte waarde' en 'Percentage'.

en	Graph Timespan
nl	Grafiektemplate

en	The Graph End time will be set at the time of triggering. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.

en	Skip Scaling on HRULEs

en	If Checked, the Scale on the Graph will not be impacted by either the Alert or Warning HRULEs.

en	Weekend Exemption
nl	Weekend Vrijstelling

en	If this is checked, this Threshold will not alert on weekends.
nl	Als dit is aangevinkt, zal deze Drempel in het weekend niet worden gealarmeerd.

en	Disable Restoration Email
nl	Uitschakelen Restauratie e-mail

en	If this is checked, Threshold will not send an alert when the Threshold has returned to normal status.
nl	Als dit is aangevinkt, stuurt Threshold geen waarschuwing wanneer de Threshold weer in de normale status is teruggekeerd.

en	Acknowledgment Options
nl	Erkenning Opties

en	There are three Acknowledgment levels that control how you must respond to a Threshold breach condition. They are:<br><br><ul><li><i>None Required</i> - When you select this option, no Acknowledgment is required for a Threshold breach.</li><li><i>Suspendible Notification</i> - With this option, once you Acknowledge or Suspend Notifications on the Threshold, you will no longer receive notifications while it is breached. You may subsequently, Resume Notifications while its breached.</li><li><i>Persistent Acknowledgment</i> - With this option, even after the Threshold has returned to normal, you must Acknowledge the Threshold and provide an optional Operator Message.</li></ul>
nl	Er zijn drie erkenningsniveaus die bepalen hoe u moet reageren op een drempelwaardebreuk conditie. Ze zijn:<br><br><ul><li><i>Niet vereist</i> - Wanneer u deze optie selecteert, geen bevestiging is vereist voor een drempelwaardebreuk.</li><li><i>Herstelbevestiging</i> - Met deze optie ontvangt u, zodra u de drempelwaarde hebt bevestigd, geen meldingen meer terwijl deze wordt overschreden.</li><li><i></i>Persist Acknowledgment</i> - Met deze optie moet u, zelfs nadat de Threshold is teruggekeerd naar normaal, de Threshold bevestigen en een optioneel Operator Message.</li></ul>

en	None Required
nl	Geen Vereist

en	Suspendible Notification
nl	Geen SNMP notificaties

en	Persistent Acknowledgment
nl	Persisteren Erkenning

en	Threshold Type
nl	Drempel Type

en	The type of Threshold that will be monitored.
nl	Het type drempel dat zal worden bewaakt.

en	Re-Alert Cycle
nl	Herwaarschuwingscyclus

en	Repeat alert after this amount of time has passed since the last alert.
nl	Herhaal de waarschuwing nadat deze tijd is verstreken sinds de laatste waarschuwing.

en	Warning - High / Low Settings
nl	Waarschuwing - Hoge / Lage instellingen

en	Numeric values for High and Low Thresholds can include the following suffixes for numbers greater than 1 to 'K', 'M', 'G', 'T', 'P', 'E', 'Z', 'Y', and for numbers less than 1 'm', 'u', 'p', 'f'.

en	High Threshold
nl	Hoge drempel

en	If set and Data Source value goes above this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
nl	Als de waarde van set en gegevensbron dit aantal overschrijdt, wordt een waarschuwing geactiveerd. OPMERKING: deze waarde moet een RAW-nummer zijn. De waarde die in de grafiek wordt weergegeven, kan worden gewijzigd door een cdef.

en	Low Threshold
nl	Lage drempel

en	If set and Data Source value goes below this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
nl	Als de waarde van set en gegevensbron onder dit aantal komt, wordt een waarschuwing geactiveerd. OPMERKING: deze waarde moet een RAW-nummer zijn. De waarde die in de grafiek wordt weergegeven, kan worden gewijzigd door een cdef.

en	Breach Duration
nl	Schending Duur

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for a warning to be raised. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
nl	De tijdsduur van de gegevensbron moet in strijd zijn met de drempelwaarde voor het verhogen van een waarschuwing.

en	Alert - High / Low Settings
nl	Waarschuwing - Hoge / Lage instellingen

en	If set and Data Source value goes above this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
nl	Als de waarde van set en gegevensbron dit aantal overschrijdt, wordt een waarschuwing geactiveerd. OPMERKING: deze waarde moet een RAW-nummer zijn. De waarde die in de grafiek wordt weergegeven, kan worden gewijzigd door een cdef.

en	If set and Data Source value goes below this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
nl	Als de waarde van set en gegevensbron onder dit aantal komt, wordt een waarschuwing geactiveerd. OPMERKING: deze waarde moet een RAW-nummer zijn. De waarde die in de grafiek wordt weergegeven, kan worden gewijzigd door een cdef.

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for an alert to be raised.
nl	De tijdsduur van de gegevensbron moet in strijd zijn met de drempelwaarde om een waarschuwing op te nemen.

en	Warning - Time Based Settings
nl	Waarschuwing - Tijdgestuurde instellingen

en	Breach Count
nl	Breukentelling

en	The number of times the Data Source must be in breach of the Threshold.
nl	Het aantal keren dat de gegevensbron in strijd met de drempelwaarde moet zijn.

en	Breach Window
nl	Breukraam

en	The amount of time in the past to check for Threshold breaches.
nl	De hoeveelheid tijd in het verleden om te controleren of er sprake is van drempeloverschrijdingen.

en	Alert - Time Based Settings
nl	Waarschuwing - Tijdgestuurde instellingen

en	Baseline Settings
nl	Basislijn Instellingen

en	The type of Baseline. [TIP] is the Time in Past, [AOT] is the Average over Time. Percentage Deviation is a percentage value from the historical value. Absolute Value is a deviation either above or below the Baseline over that historical value. For the [TIP] Baseline Types, the MIN, MAX, AVG, and LAST will come from no more than a one day time period at that point in time.

en	Consolidation Function

en	Average
nl	Gemiddeld (ms)

en	Minimum

en	Maximum

en	Last
nl	Laatste

en	The Consolidation function to use for the Baseline Type value calculation.

en	Time Range
nl	Tijdsbereik

en	Specifies the point in the past (based on rrd resolution) that will be used as a reference or the duration to use for the Floating Average when using the Floating Average type Threshold
nl	Specificeert het punt in het verleden (gebaseerd op rrd resolutie) dat als referentie zal worden gebruikt

en	Deviation UP
nl	Afwijking UP

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, the upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
nl	Hiermee geeft u de toegestane afwijking op voor de bovengrens Drempelwaarde. Als deze niet is ingesteld, wordt de bovengrens Drempel helemaal niet gecontroleerd. De maateenheid is een absolute waarde voor het type 'Absolute waarde' en een percentage voor zowel '%% afwijking' als '%% zwevend gemiddelde'

en	Deviation DOWN
nl	Afwijking DOWN

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, the lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
nl	Hiermee geeft u de toegestane afwijking op voor de ondergrens Drempelwaarde. Als deze niet is ingesteld, wordt de ondergrens Drempel helemaal niet gecontroleerd. De maateenheid is een absolute waarde voor het type 'Absolute waarde' en een percentage voor zowel '%% afwijking' als '%% zwevend gemiddelde'

en	Trigger Count
nl	Triggertelling

en	Number of consecutive times the Data Source must be in breach of the baseline Threshold for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (<b>Default: %s cycles</b>)
nl	Aantal opeenvolgende keren dat de gegevensbron in strijd moet zijn met de basislijn Drempelwaarde voor het verhogen van een waarschuwing.<br>Laat leeg om de standaardwaarde te gebruiken (<b>Fout: %s cycli</b>)

en	Data Manipulation
nl	Gegevens Manipulatie

en	Data Type
nl	Gegevenstype

en	Special formatting for the given data.
nl	Speciale opmaak voor de gegeven gegevens.

en	Threshold CDEF
nl	Drempel CDEF

en	Apply this CDEF before returning the data.
nl	Pas deze CDEF toe voordat u de gegevens terugstuurt.

en	Percent Data Source
nl	Percentage Gegevensbron

en	Second Data Source Item to use as total value to calculate percentage from.
nl	Tweede gegevensbron Item te gebruiken als totale waarde voor de berekening van het percentage.

en	Show Units

en	Display units for very large or small numbers.

en	Force Units Suffix

en	If you wish to display a forced unit suffix on the various Threshold pages and Notifications, enter it here. The size is limited to no more than 10 characters.

en	Decimal Digits to Display

en	The number of decimal digits to display for Threshold and Current Values. The default is auto or 2.

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span class="deviceUp">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span class="deviceUp">|ds:dsname|</span>. For example, <span class="deviceUp">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br><br>Math Operators: <span class="deviceUp">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span class="deviceUp">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span class="deviceUp">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span class="deviceUp">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s
nl	Een RPN-expressie is een RRDtoolcompatibele RPN-expressie. Syntax bevat alle onderstaande functies, naast de vervangingsuitdrukkingen Device en Data Query, zoals <span class="deviceUp">|query_ifSpeed|</span>. Om een gegevensbron in de RPN-expressie te gebruiken, moet u de syntaxis gebruiken: <span class="deviceUp">|ds:dsname|</span>. Bijvoorbeeld, <span class="deviceUp">|ds:traffic_in|</span> krijgt de huidige waarde van de traffic_in Data Source voor de RRDfile(s) die bij de Graph horen. Elke gegevensbron voor een grafiek kan worden opgenomen.<br><br><br>Math Operators: <span class="deviceUp">+, -, /, /, *, &#37;, ^</span><br><br>Functies: <span class="deviceUp">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span class="deviceUp">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br><br>Vergelijkingsfuncties: <span class="deviceUp">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s

en	Upper Data Source
nl	Data bron

en	Upper data source to calculate the total value.
nl	Bovenste gegevensbron om de totale waarde te berekenen.

en	Notification Settings
nl	Notificatie instellingen

en	Alert Subject
nl	Waarschuwingspresets

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
nl	Dit is het bericht dat wordt weergegeven bovenaan alle drempelwaarschuwingen (255 Char MAX). HTML is toegestaan, maar zal worden verwijderd voor alleen tekst in e-mails. Er zijn verschillende descriptoren die gebruikt kunnen worden.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	Alert Body
nl	Waarschuwings e-mail lichaam

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062
nl	Dit is het bericht dat wordt weergegeven bovenaan alle drempelwaarschuwingen (1024 Char MAX). HTML is toegestaan, maar zal worden verwijderd voor tekst alleen e-mails. Er zijn verschillende descriptoren die gebruikt kunnen worden:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060GEBROKEN_ITEMS&#062

en	Warning Subject
nl	Onderwerp van het terugwinningsapparaat

en	This is the Warning Email subject that will be displayed in the Email after change to Warning (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
nl	Dit is het bericht dat wordt weergegeven bovenaan alle drempelwaarschuwingen (255 Char MAX). HTML is toegestaan, maar zal worden verwijderd voor alleen tekst in e-mails. Er zijn verschillende descriptoren die gebruikt kunnen worden.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	Warning Body
nl	Waarschuwing e-mail lichaam

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062
nl	Dit is het bericht dat wordt weergegeven bovenaan alle Drempelwaarschuwingen (1024 Char MAX). HTML is toegestaan, maar zal worden verwijderd voor tekst alleen e-mails. Er zijn verschillende descriptoren die gebruikt kunnen worden.<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060GEBROKEN_ITEMS&#062

en	Restoral Subject
nl	Herstel evenement

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email after a Restoral to Normal (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
nl	Dit is het bericht dat wordt weergegeven bovenaan alle drempelwaarschuwingen (255 Char MAX). HTML is toegestaan, maar zal worden verwijderd voor alleen tekst in e-mails. Er zijn verschillende descriptoren die gebruikt kunnen worden.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	Restoral Email Body
nl	Waarschuwings e-mail lichaam

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
nl	Dit is het bericht dat wordt weergegeven bovenaan alle drempelwaarschuwingen (255 Char MAX). HTML is toegestaan, maar zal worden verwijderd voor alleen tekst in e-mails. Er zijn verschillende descriptoren die gebruikt kunnen worden.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	Warning Notification List
nl	Waarschuwingslijst

en	You may specify choose a Notification List to receive Warnings for this Data Source
nl	U kunt een notificatielijst kiezen om waarschuwingen voor deze gegevensbron te ontvangen

en	Alert Notification List
nl	Waarschuwingskennisgevingslijst

en	You may specify choose a Notification List to receive Alerts for this Data Source
nl	U kunt een notificatielijst kiezen om waarschuwingen voor deze gegevensbron te ontvangen

en	Style/Format File

en	SNMP Notification - Event Category
nl	SNMP-melding - Evenementencategorie

en	To allow a NMS to categorize different SNMP notifications more easily please fill in the category SNMP notifications for this template should make use of. E.g.: "disk_usage", "link_utilization", "ping_test", "nokia_firewall_cpu_utilization" ...
nl	Om een NMS in staat te stellen verschillende SNMP-kennisgevingen gemakkelijker te categoriseren, gelieve de categorie SNMP-kennisgevingen voor dit sjabloon in te vullen. Bijv: "disk_usage", "link_utilization", "ping_test", "nokia_firewall_cpu_utilization" ....

en	SNMP Event Description
nl	SNMP-gebeurtenis Beschrijving

en	You can customize the event description being sent out to the SNMP notification receivers by using variable bindings. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) substitution variables can be used as well as following varbinds:<br>&#060;THRESHOLDNAME&#062; &#060;HOSTNAME&#062; &#060;HOSTIP&#062; &#060;TEMPLATE_ID&#062; &#060;TEMPLATE_NAME&#062; &#060;THR_TYPE&#062; &#060;DS_NAME&#062; &#060;HI&#062; &#060;LOW&#062; &#060;EVENT_CATEGORY&#062; &#060;FAIL_COUNT&#062; &#060;FAIL_DURATION&#062;
nl	U kunt de beschrijving van de gebeurtenis die naar de SNMP-kennisgevingsontvangers wordt gestuurd, aanpassen met behulp van extra varbindingen. De volgende variabele bindingen worden ondersteund:<br>&#060;THRESHOLDNAME&#062; &#060;HOSTNAME&#062; &#060;HOSTIP&#062; &#060;TEMPLATE_ID&#062; &#060;TEMPLATE_NAME&#062; &#060;THR_TYPE&#062; &#060;DS_NAME&#062; &#060;HI&#062; &#060;LOW&#062; &#060;EVENT_CATEGORY&#062; &#060;FAIL_COUNT&#062; &#060;FAIL_DURATION&#062;

en	SNMP Notification - Alert Event Severity
nl	SNMP-kennisgeving - Ernst van het alarmgebeurtenis

en	Severity to be used for alerts. (low impact -> critical impact)
nl	Ernst die voor waarschuwingen moet worden gebruikt. (lage impact -> kritische impact)

en	Medium

en	SNMP Notification - Warning Event Severity
nl	SNMP-melding - Waarschuwing Gebeurtenis Ernst van de gebeurtenis

en	Severity to be used for warnings. (Low impact -> Critical impact).<br>Note: The severity of warnings has to be equal or lower than the severity being defined for alerts.
nl	Ernst die voor waarschuwingen moet worden gebruikt. Opmerking: De ernst van de waarschuwingen moet gelijk zijn aan of lager zijn dan de ernst van de waarschuwingen die voor waarschuwingen worden gedefinieerd.

en	Notify accounts
nl	Rekeningen aanmelden

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.
nl	Dit is een lijst van rekeningen die zullen worden gemeld wanneer deze drempel wordt overschreden.

en	Alert Emails
nl	Waarschuwingsmails

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this data source (comma separated)
nl	U kunt hier extra E-mails specificeren om waarschuwingen te ontvangen voor deze gegevensbron (gescheiden door komma's)

en	Warning Emails
nl	Waarschuwing E-mails

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this data source (comma separated)
nl	U kunt hier extra E-mails specificeren om waarschuwingen te ontvangen voor deze gegevensbron (gescheiden door komma's)

en	If checked, Threshold notification will be sent to your local syslog.
nl	Als deze optie is aangevinkt, wordt er een drempelwaardebericht naar uw lokale syslog gestuurd.

en	Priority/Level
nl	Prioriteit/niveau

en	This is the Priority Level that will be logged into your syslog messages.
nl	Dit is het prioriteitsniveau dat in uw syslogberichten wordt ingelogd.

en	Facility
nl	Faciliteit

en	This is the Facility that will be used for this Threshold.
nl	Dit is de faciliteit die voor deze drempel zal worden gebruikt.

en	Event Triggering (Shell Command)
nl	Evenement triggeren (Shell Commando)

en	High Trigger Command
nl	Hoog Trigger Commando

en	If set, and if a High Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data Input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
nl	Indien ingesteld, en indien een Hoge Drempel wordt overschreden, zal dit commando worden uitgevoerd. Voer een geldige opdracht in. Daarnaast zijn er verschillende vervangende tags beschikbaar die gebruikt kunnen worden om informatie uit de Threshold door te geven aan het script. Zij omvatten: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060GEBROKEN_ITEMS&#062. Tot slot kunnen Host, Data Query en Data Input vervanging worden gemaakt. Als u bijvoorbeeld een gegevensinvoer van aangepaste gegevens hebt die hangende is, om het vervangende gebruik uit te voeren |pending|. Voor Data Query en Host Replacement gebruiken we respectievelijk Cacti conventies |query_xxxx|, en |host_xxxx|.

en	Low Trigger Command
nl	Laag Trigger Commando

en	If set, and if a Low Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
nl	Als deze optie is ingesteld, en als een Lage Drempel wordt overschreden, wordt dit commando uitgevoerd. Voer een geldige opdracht in. Daarnaast zijn er verschillende vervangende tags beschikbaar die gebruikt kunnen worden om informatie uit de Threshold door te geven aan het script. Zij omvatten: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060GEBROKEN_ITEMS&#062. Tot slot kunnen Host, Data Query en Data input vervanging worden gemaakt. Als u bijvoorbeeld een gegevensinvoer van aangepaste gegevens hebt die hangende is, om het vervangende gebruik uit te voeren |pending|. Voor Data Query en Host Replacement gebruiken we respectievelijk Cacti conventies |query_xxxx|, en |host_xxxx|.

en	Norm Trigger Command
nl	Normaal Trigger Commando

en	If set, when a thold falls back to a normal value, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
nl	Als deze optie is ingesteld, wordt dit commando uitgevoerd wanneer een thold terugvalt naar een normale waarde. Voer een geldige opdracht in. Daarnaast zijn er verschillende vervangende tags beschikbaar die gebruikt kunnen worden om informatie uit de Threshold door te geven aan het script. Zij omvatten: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060GEBROKEN_ITEMS&#062. Tot slot kunnen Host, Data Query en Data input vervanging worden gemaakt. Als u bijvoorbeeld een gegevensinvoer van aangepaste gegevens hebt die hangende is, om het vervangende gebruik uit te voeren |pending|. Voor Data Query en Host Replacement gebruiken we respectievelijk Cacti conventies |query_xxxx|, en |host_xxxx|.

en	Other Settings
nl	Andere instellingen

en	Enter an Eternal ID for this Threshold.
nl	Selecteer de grafiek voor de drempelwaarde.

en	Operator Notes
nl	Aanwijzingen voor de operator

en	Enter instructions here for an operator who may be receiving the Threshold message.
nl	Voer hier instructies in voor een operator die mogelijk het Drempelbericht ontvangt.

en	Select Users(s)
nl	Selecteer Gebruikers(s)

en	Users Selected
nl	Geselecteerde gebruikers

en	All Users Selected
nl	Alle gebruikers geselecteerd

en	< 1 Minute
nl	1 Minuut

en	Since Created
nl	Maken

en	Log

en	Time:
nl	Tijd:

en	User:
nl	Gebruiker:

en	System:
nl	Systeem:

en	Swaps:

en	Pages:
nl	Pagina’s:

en	Only logging, maint device

en	Link to Graph in Cacti
nl	Link naar grafiek in cactussen

en	<html><body>An alert has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
nl	<html><body>Er is een waarschuwing gegeven die uw aandacht vereist.<br><br><br><b></b>Apparaat</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b><b>Bericht</b>: <SUBJECT><br><br><br><br><GRAPH></body></html>

en	<html><body>A warning has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
nl	<html><body><body>Er is een waarschuwing uitgegeven die uw aandacht vereist.<br><br><br><b></b>Apparaat</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b><b>Bericht</b>: <SUBJECT><br><br><br><br><GRAPH></body></html>

en	<html><body>A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
nl	Er is een Alert uitgegeven dat uw aandacht vraagt. <br><br><br><sterk>Apparaat</sterk>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><br><sterk>Bericht</sterk>: <SUBJECT><br><br><br><br><GRAPH>

en	%% Dev [TIP:%s]

en	Abs Val [TIP:%s]

en	%%% Dev [AOT:%s]

en	Abs Val [AOT:%s]

en	The Device ID was not set while trying to create Graph and Threshold
nl	De apparaat-ID is niet ingesteld tijdens het maken van Graph en Threshold

en	The Threshold Template ID was not found while trying to create Graph and Threshold
nl	De Threshold Template ID is niet ingesteld tijdens het maken van Graph en Threshold

en	The Threshold Template ID was not set while trying to create Graph and Threshold
nl	De Threshold Template ID is niet ingesteld tijdens het maken van Graph en Threshold

en	The Graph Creation failed for Threshold Template
nl	De Graph Creation is mislukt voor Threshold Template

en	Threshold was Autocreated due to Device Template mapping
nl	Drempel werd automatisch gecreëerd dankzij Device Template mapping

en	Permission Denied
nl	Toegang geweigerd

en	Record Updated
nl	Record bijgewerkt

en	Failed to find linked Graph Template Item '%d' on Threshold '%d'
nl	Geen gekoppelde Grafieksjabloonitem '%d' op Drempel '%d' gevonden

en	Created Threshold: %s
nl	Gemaakte drempel: %s

en	You must specify either 'High Alert Threshold' or 'Low Alert Threshold' or both!
nl	U moet ofwel 'Hoge Waarschuwingsdrempel' of 'Lage Waarschuwingsdrempel' of beide specificeren!<br>RECORD NOT UPDATED!

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
nl	Onmogelijke drempels: 'High Threshold' kleiner dan of gelijk aan 'Low Threshold'<br>RECORD NOT UPDATED!

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' smaller than the 'Low Warning Threshold'!
nl	Onmogelijke drempels: 'Hoge Waarschuwingsdrempel' kleiner dan of gelijk aan 'Lage Waarschuwingsdrempel'<br>RECORD NOT UPDATED!

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' larger than the 'High Alert Threshold'!
nl	Onmogelijke drempels: 'Hoge Waarschuwingsdrempel' kleiner dan of gelijk aan 'Lage Waarschuwingsdrempel'<br>RECORD NOT UPDATED!

en	Impossible threshold: 'Low Alert Threshold' larger than the 'Low Warning Threshold'!
nl	Onmogelijke drempels: 'Hoge Waarschuwingsdrempel' kleiner dan of gelijk aan 'Lage Waarschuwingsdrempel'<br>RECORD NOT UPDATED!

en	With baseline thresholds enabled.
nl	Met ingeschakelde basislijndrempels.

en	Time reference in the past must be set to positive integer value!
nl	%s' moet worden ingesteld op de positieve gehele waarde <br>RECORD NOT UPDATED!

en	You must specify either 'Baseline Deviation UP' or 'Baseline Deviation DOWN' or both!
nl	U moet ofwel 'Baseline Deviation UP' of 'Baseline Deviation DOWN' of beide specificeren: <br>RECORD NOT UPDATED!

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'
nl	Onmogelijke drempels: 'High Threshold' kleiner dan of gelijk aan 'Low Threshold'<br>RECORD NOT UPDATED!

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be greater or eval to 1!

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be greater or eval to 1!

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!
nl	Onmogelijke drempels: 'Hoge Waarschuwingsdrempel' kleiner dan of gelijk aan 'Lage Waarschuwingsdrempel'<br>RECORD NOT UPDATED!

en	Impossible threshold: 'Low Warning Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
nl	Onmogelijke drempels: 'Hoge Waarschuwingsdrempel' kleiner dan of gelijk aan 'Lage Waarschuwingsdrempel'<br>RECORD NOT UPDATED!

en	Unknown Threshold Type!
nl	Onbekende drempel

en	No Thresholds Templates associated with the Device's Template.
nl	Geen Drempelwaarden Sjablonen geassocieerd met de Template van het apparaat.

en	Mailer Error: No <b>TO</b> address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert Email</b> setting.
nl	Fout in de mailer: Nee <b>TO</b> adres ingesteld! <br>Als u de link <i>Test Mail</i> gebruikt, stelt u de instelling <b>Alert Email</b> in.

en	Acknowledge Threshold
nl	Onbekende drempel

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s).
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende drempel(s) te bevestigen.

en	Threshold Template Subordinate Data Template Not Found!
nl	Drempelwaarde sjabloon Ondergeschikte gegevenssjabloon niet gevonden!

en	Threshold Template Subordinate Data Source Not Found!
nl	Drempelwaarde sjabloon Ondergeschikte gegevensbron niet gevonden!

en	Threshold Template import columns do not match the database schema
nl	Drempelsjabloonimportkolommen komen niet overeen met het databaseschema

en	Imported
nl	Geïmporteerd

en	Threshold Template '%s' %s!
nl	Drempelwaarde Sjabloon '%s' %s!

en	Updated
nl	Bijgewerkt

en	Import
nl	Importeren

en	Threshold Template '%s' %s Failed!
nl	Drempelwaarde sjabloon '%s' %s Mislukt!

en	Update
nl	Bijwerken

en	Errors encountered while attempting to import Threshold Template data.
nl	Er zijn fouten opgetreden bij het importeren van drempelsjabloongegevens.

en	Threshold Template Import data was not found to be XML data.
nl	Drempelsjabloonimportgegevens bleken geen XML-gegevens te zijn.

en	Threshold Template Import data was not correct while importing Threshold Template.
nl	Drempelsjabloon Importgegevens waren niet correct tijdens het importeren van drempelsjabloon.

en	The Threshold has been Ascknowledged.
nl	Het type drempel dat zal worden bewaakt.

en	The Threshold will no longer generate Alerts, Notifications, or execute commands.
nl	De drempel genereert niet langer waarschuwingen, meldingen of voert opdrachten uit.

en	The Threshold will restart generating Alerts.
nl	Hoge Drempelwaarden voor Waarschuwing/Alarm.

en	Threshold Status
nl	Drempel Status

en	Actions
nl	Acties

en	Ack Detail

en	Edit Threshold
nl	Bewerk Drempel

en	Disable Threshold
nl	Drempelwaarde uitschakelen

en	Enable Threshold
nl	Drempelwaarde inschakelen

en	To enable the Threshold, enable the Template first
nl	Selecteer een drempelwaarde sjabloon

en	View Graph
nl	Grafiek bekijken

en	View Threshold History
nl	Bekijk Drempelwaarde Geschiedenis

en	Suspend Notifications until the Threshold clears
nl	Dubbele kennisgevingslijst(en)

en	Resume Notifications for this breached Threshold
nl	Kennisgevingslijst(en) verwijderen

en	Acknowledgement Message
nl	Dankbetuiging

en	Date

en	Comment Not Found

en	Ack History

en	No name set
nl	Geen naamsverzameling

en	Hover over icons for help
nl	Beweeg de muis over pictogrammen voor hulp

en	A description for the Device
nl	Een beschrijving van het apparaat

en	A Cacti unique identifier for the Device
nl	Een unieke Cactus-identificatiecode voor het apparaat

en	The number of Graphs for this Device
nl	Het aantal grafieken voor dit apparaat

en	The number of Data Sources for this Device
nl	Het aantal gegevensbronnen voor dit apparaat

en	The status for this Device as of the last time it was polled
nl	De status van dit apparaat vanaf de laatste keer dat het werd gepeild

en	The last time Cacti found an issue with this Device. It can be higher than the Uptime for the Device, if it was rebooted between Cacti polling cycles
nl	De laatste keer dat Cactussen een probleem met dit apparaat vonden. Het kan hoger zijn dan de Uptime voor het Apparaat, als het werd herstart tussen de Cacti polling cycli

en	Uptime

en	The official uptime of the Device as reported by SNMP
nl	De officiële uptime van het apparaat zoals gerapporteerd door SNMP

en	The official hostname for this Device
nl	De officiële hostnaam voor dit apparaat

en	Current (ms)
nl	Huidig (ms)

en	The current response time for the Cacti Availability check
nl	De huidige responstijd voor de Cacti Availability check

en	Average (ms)
nl	Gemiddeld (ms)

en	The average response time for the Cacti Availability check
nl	De gemiddelde responstijd voor de Cacti Availability check

en	Availability
nl	Beschikbaarheid

en	The overall Availability of this Device since the last counter reset in Cacti
nl	De algemene beschikbaarheid van dit apparaat sinds de laatste teller is gereset in Cacti

en	Edit Device
nl	Wijzig apparaat

en	View Graphs
nl	Toon grafieken

en	No Devices
nl	Apparaten

en	Not Up
nl	Niet online

en	No Export Rows Found.

en	Threshold Log for [ %s ]
nl	Drempelwaarde Logboek voor [ %s ]

en	Log Entries
nl	Log regels

en	Device
nl	Apparaat

en	Time
nl	Tijd

en	Alert Value
nl	Waarde van het alarm

en	Measured Value
nl	Gemeten waarde

en	No Threshold Logs Found
nl	Geen drempelwaarde logs gevonden

en	Entries
nl	Regels

en	You are not authorised to modify one or more of the Thresholds selected
nl	U bent niet bevoegd om een of meer van de geselecteerde drempels te wijzigen

en	%s (%d Thresholds)
nl	%s (%d Drempels)

en	Click 'Continue' to export the following Threshold Template(s).
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende drempelwaarde(n) te exporteren.

en	Export Template(s)
nl	De uitvoersjabloon (s)

en	Click 'Continue' to delete the following Threshold Template(s).
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende drempelwaarde(n) te verwijderen.

en	Delete Template(s)
nl	Template(s) verwijderen

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names to Thresholds of the following Threshold Template(s).
nl	Klik op 'Doorgaan' om de voorgestelde namen opnieuw toe te passen op Drempelwaarden van de volgende Drempelwaarde(n).

en	Reapply Suggested Names to Template(s)
nl	Herhaal de voorgestelde namen op sjabloon (sjablonen)

en	Click 'Continue' to Enable the selected Template(s) and Threshold(s).
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende drempel(s) in te schakelen.

en	Enable Template(s)
nl	Template(s) verwijderen

en	Click 'Continue' to Disable the selected Template(s) and Threshold(s).
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende drempel(s) uit te schakelen.

en	Disable Template(s)
nl	Template(s) verwijderen

en	Threshold Template Creation Wizard
nl	Wizard Drempelwaarde sjabloon maken

en	Data Source
nl	Data bron

en	Please select a Data Template
nl	Selecteer een datasjabloon

en	Please select a Data Source
nl	Selecteer een gegevensbron

en	Please press 'Create' to create your Threshold Template
nl	Druk op 'Creëer' om uw drempelwaarde sjabloon aan te maken

en	Create
nl	Maken

en	The Threshold Template requested can not be found
nl	Drempel bestaat niet

en	Provide the Threshold Template a meaningful name.
nl	Geef de Threshold Template een betekenisvolle naam.

en	Suggested Threshold Name
nl	Voorgestelde Drempelwaarde Naam

en	Provide the suggested name for a Threshold created using this Template. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) and Input (|input_*|) substitution variables can be used as well as |graph_title| for the Graph Title.
nl	Geef de voorgestelde naam voor een drempelwaarde die met deze sjabloon is gemaakt. Standaardapparaat (|host_*|), Data Query (|query_*|) en Input (|input_*||) substitutievariabelen kunnen worden gebruikt, evenals |graph_title| voor de Graph Title.

en	Data Template that you are using. (This cannot be changed)
nl	Datasjabloon dat u gebruikt. (Dit kan niet worden gewijzigd)

en	Data Field
nl	Gegevensveld

en	Data Field that you are using. (This cannot be changed)
nl	Dataveld dat u gebruikt. (Dit kan niet worden gewijzigd)

en	Whether or not this Threshold will be checked and alerted upon.
nl	Of deze drempel al dan niet wordt gecontroleerd en gealarmeerd.

en	Repeat alert after this amount of time has pasted since the last alert.
nl	Herhaal de waarschuwing nadat deze tijd is verstreken sinds de laatste waarschuwing.

en	Min Trigger Duration
nl	Min. duur van de trekker

en	The amount of time the Data Source must be in a breach condition for an alert to be raised.
nl	De tijd die de gegevensbron nodig heeft om een waarschuwing op te nemen, moet in een inbreukvoorwaarde verkeren.

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing a warning.
nl	Het aantal keren dat de gegevensbron in strijd met de voorschriften moet zijn voordat een waarschuwing wordt gegeven.

en	Time Period Length
nl	Tijdsperiode Lengte

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing an alert.
nl	Het aantal keren dat de gegevensbron in strijd met de voorschriften moet zijn voordat een waarschuwing wordt afgegeven.

en	Baseline Monitoring
nl	Basislijn monitoring

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
nl	Hiermee geeft u de toegestane afwijking op voor de bovengrens Drempelwaarde. Als dit niet het geval is, wordt de bovengrens van de drempel helemaal niet gecontroleerd. De maateenheid is een absolute waarde voor het type 'Absolute waarde' en een percentage voor zowel '%% afwijking' als '%% zwevend gemiddelde'

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
nl	Hiermee geeft u de toegestane afwijking op voor de ondergrens Drempelwaarde. Als deze niet is ingesteld, wordt de ondergrens van de drempel helemaal niet gecontroleerd. De maateenheid is een absolute waarde voor het type 'Absolute waarde' en een percentage voor zowel '%% afwijking' als '%% zwevend gemiddelde'

en	Number of consecutive times the Data Source must be in a breached condition for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (Default: %s cycles
nl	Aantal opeenvolgende keren dat de gegevensbron in een verbroken toestand moet zijn om een waarschuwing te kunnen verhogen.<br>Laat leeg om de standaardwaarde te gebruiken (Standaard: %s cycli

en	Percent Datasource
nl	Percentage Gegevensbron

en	Second Datasource Item to use as total value to calculate percentage from.
nl	Tweede gegevensbron Item te gebruiken als totale waarde om het percentage uit te berekenen.

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span style="color:blue;">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span style="color:blue;">|ds:dsname|</span>. For example, <span style="color:blue;">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br>Math Operators: <span style="color:blue;">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span style="color:blue;">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span style="color:blue;">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span style="color:blue;">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s
nl	Een RPN-expressie is een RRDtoolcompatibele RPN-expressie. Syntax bevat alle onderstaande functies, naast de vervangingsuitdrukkingen voor apparaat- en gegevensvragen, zoals <span style="color:blue;">|query_ifSpeed|</span>. Om een gegevensbron in de RPN-expressie te gebruiken, moet u de syntaxis gebruiken: <span style="kleur: blauw;">|ds:dsname|</span>. Bijvoorbeeld, <span style="color:blue;">|ds:traffic_in|</span> krijgt de huidige waarde van de traffic_in Data Source voor de RRDfile(s) geassocieerd met de Graph. Elke gegevensbron voor een grafiek kan worden opgenomen.<br>Math Operators: <span style="kleur: blauw;">+, -, /, /, *, &#37;, ^</span><br><br>Functies: <spanstijl="kleur: blauw;">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br><br>Flow Operators: <span stijl="kleur: blauw;">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br><br>Vergelijkingsfuncties: <span style="kleur: blauw;">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s

en	Upper data source to use to calculate the total value.
nl	Bovenste gegevensbron om te gebruiken om de totale waarde te berekenen.

en	Alert Email Subject
nl	Waarschuwingsmails

en	Alert Email Body
nl	Waarschuwings e-mail lichaam

en	This is the Warning subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
nl	Dit is het bericht dat wordt weergegeven bovenaan alle drempelwaarschuwingen (255 Char MAX). HTML is toegestaan, maar zal worden verwijderd voor alleen tekst in e-mails. Er zijn verschillende descriptoren die gebruikt kunnen worden.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	Restoral Body
nl	Waarschuwings e-mail lichaam

en	Notification List Read Only
nl	Alleen kennisgevingslijst

en	If checked, Threshold Notification Lists in the Template will overwrite those of the Threshold.
nl	Als deze optie is aangevinkt, wordt er een drempelwaardebericht naar uw lokale syslog gestuurd.

en	Severity to be used for alerts. (Low impact -> Critical impact)
nl	Ernst die voor waarschuwingen moet worden gebruikt. (Lage impact -> Kritische impact)

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.<br><br><br><br>
nl	Dit is een lijst van accounts die een melding krijgen wanneer deze drempel wordt overschreden.<br><br><br><br>

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this Data Source (comma separated)
nl	U kunt hier extra E-mails specificeren om waarschuwingen te ontvangen voor deze gegevensbron (gescheiden door komma's)

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this Data Source (comma separated)
nl	U kunt hier extra E-mails specificeren om waarschuwingen te ontvangen voor deze gegevensbron (gescheiden door komma's)

en	Enter an Eternal ID for this Thold Template.
nl	De Graph Creation is mislukt voor Threshold Template

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
nl	%d Maanden, %d Dagen, %d Uren, %d Minuten, %d Seconden (gemiddeld)

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
nl	%d Maanden, %d Dagen, %d Uren, %d Minuten, %d Seconden

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
nl	%d Dagen, %d Uren, %d Minuten, %d Seconden (Gemiddeld)

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
nl	%d Dagen, %d Uren, %d Minuten, %d Seconden

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
nl	%d Uren, %d Minuten, %d Seconden (Gemiddeld)

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds
nl	%d Uren, %d Minuten, %d Seconden

en	%d Minutes, %d Seconds (Average)
nl	%d Notulen, %d Seconden (gemiddeld)

en	%d Minutes, %d Seconds
nl	%d Notulen, %d Seconden

en	%d Seconds (Average)
nl	%d Seconden (Gemiddeld)

en	%d Seconds
nl	%d Seconden

en	DS Name
nl	DS naam

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.
nl	De hoge waarschuwings- / waarschuwingswaarden. OPMERKING: basislijnwaarden zijn een percentage, alle andere waarden zijn RAW-waarden die niet zijn gewijzigd door een cdef.

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.
nl	De lage waarschuwings- / waarschuwingswaarden. OPMERKING: basislijnwaarden zijn een percentage, alle andere waarden zijn RAW-waarden die niet zijn gewijzigd door een cdef.

en	Import Template from Local File
nl	Importeer template vanaf een lokaal bestand

en	If the XML file containing Threshold Template data is located on your local machine, select it here.
nl	Als het XML-bestand met Threshold Template gegevens zich op uw lokale machine bevindt, selecteer het hier.

en	Import Template from Text
nl	Importeer sjabloon van tekst

en	If you have the XML file containing Threshold Template data as text, you can paste it into this box to import it.
nl	Als u het XML-bestand met Threshold Template gegevens als tekst heeft, kunt u het in dit vakje plakken om het te importeren.

en	Import Results
nl	Import resultaten

en	Cacti has imported the following items:
nl	Cacti heeft de volgende items geïmporteerd:

en	Import Threshold Templates
nl	Drempel sjablonen importeren

en	The file is too big.
nl	Het bestand is te groot.

en	Incomplete file transfer.
nl	Onvolledige bestandsoverdracht.

en	No file uploaded.
nl	Geen bestand geüpload.

en	Temporary folder missing.
nl	Tijdelijke map ontbreekt.

en	Failed to write file to disk
nl	Kan bestand niet schrijven naar schijf

en	File upload stopped by extension
nl	Het uploaden is gestopt door de extensie

en	Invalid file extension.
nl	Ongeldige bestandsextensie.

en	NOTE:
nl	OPMERKING:

en	ERROR:
nl	FOUT:

en	Threshold(s) Already Exists - No Thresholds Created
nl	Drempel(s) Bestaat/bestaat/bestaat reeds - Geen Drempels Gemaakt

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Type ]
nl	Wizard Drempelwaarde creëren [ Selecteer een drempeltype ]

en	Threshold Creation Wizard [ Enter Custom Data and press 'Create' to Create your Threshold and Graph ]
nl	Wizard voor het maken van drempels [ Voer aangepaste gegevens in en druk op 'Maak' om uw drempel en grafiek te maken ]

en	Threshold Creation Wizard [ Select Available Data Query Rows ]
nl	Wizard voor het creëren van drempels [ Selecteer beschikbare data query rijen ]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Device ]
nl	Wizard voor het maken van een drempel [ Selecteer een apparaat ]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph Template ]
nl	Wizard Drempelwaarde creëren [ Selecteer een grafieksjabloon ]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Template ]
nl	Wizard Drempelwaarde creëren [ Selecteer een drempelsjabloon ]

en	Threshold Creation Wizard [ Press 'Create' to Create your Threshold ]
nl	Wizard Drempel creëren [ Druk op 'Creëer' om uw drempel aan te maken ]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Data Source ]
nl	Wizard Drempelwaarde creëren [ Selecteer een gegevensbron ]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph ]
nl	Wizard Drempelwaarde creëren [ Selecteer een grafiek ]

en	Threshold Creation Criteria
nl	Drempel Creaties Criteria

en	Create Type
nl	Type maken

en	Select a Threshold Type to use for creating this Threshold.
nl	Selecteer een drempeltype dat u wilt gebruiken voor het maken van deze drempel.

en	Select a Threshold Type
nl	Selecteer een drempeltype

en	Non Templated
nl	Niet getempereerd

en	Threshold Template
nl	Drempel Sjabloon

en	Select a Threshold Template that the Graph and Threshold will be based upon.
nl	Selecteer een Drempelsjabloon waarop de Grafiek en Drempel gebaseerd zullen zijn.

en	Graph Template
nl	Grafiektemplate

en	Select a Graph Template to use for the Graph to be created.
nl	Selecteer een Grafieksjabloon om te gebruiken voor de aan te maken grafiek.

en	Select a Graph Template
nl	Selecteer een grafieksjabloon

en	Select a Device to use for the Threshold and Graph to be created.
nl	Selecteer een apparaat dat u wilt gebruiken voor de aan te maken drempel en grafiek.

en	Select a Device
nl	Selecteer een apparaat

en	Select and Available Item
nl	Selecteer en beschikbaar item

en	Data Query Item
nl	Het Punt van de gegevensvraag

en	Select the applicable row from the Data Query for the Graph and Threshold.
nl	Selecteer de toepasselijke rij uit de gegevensvraag voor de grafiek en de drempelwaarde.

en	Creation Notes
nl	Creatie Opmerkingen

en	Important Note:
nl	Belangrijke opmerking:

en	This Threshold will be Templated. When using the Threshold Template option, you will be prompted for a Threshold Template, Graph Template, Device and possibly Data Query Item information before receiving the 'Create' prompt at which time, if any overridable Graph or Data Source information is allowed at the Graph and Data Source Template level, you will be prompted for it. Then, by pressing the 'Create' button, both the Graph and Threshold will be created simultaneously.
nl	Deze drempelwaarde wordt Niet getempereerd. Wanneer u de optie Drempelwaarde sjabloon gebruikt, wordt u gevraagd om een Drempelwaarde sjabloon, Grafieksjabloon, Apparaat en eventueel Data Query Item-informatie voordat u de vraag 'Maak' ontvangt, op welk moment, als er op het niveau van de Grafiek- en Data Source sjabloon overrijdbare grafiek- of Data Source-informatie is toegestaan, u hierom wordt gevraagd. Door op de knop 'Creëer' te drukken, worden vervolgens zowel de grafiek als de drempelwaarde tegelijkertijd aangemaakt.

en	Graph
nl	Grafiek

en	Select the Graph for the Threshold.
nl	Selecteer de grafiek voor de drempelwaarde.

en	Select a Graph
nl	Selecteer een grafiek

en	Select a Data Source for the Threshold.
nl	Selecteer een gegevensbron voor de drempelwaarde.

en	Select a Data Source
nl	Selecteer een gegevensbron

en	This Threshold will NOT be Templated and will only work on existing Graphs. If you wish to both Create the Graph and the Threshold simultaneously, select Threshold Template from the drop down and continue until the 'Create' button appears.
nl	Deze drempelwaarde wordt Niet getempereerd en werkt alleen op bestaande grafieken. Als u zowel de grafiek als de drempel tegelijkertijd wilt maken, selecteert u Drempelsjabloon in de vervolgkeuzelijst en gaat u door totdat de knop 'Maak' verschijnt.

en	This Threshold will NOT be Templated. You can select either By Graph where you will then select an existing Device, Graph and Data Source before creating your Threshold, or you can select Threshold Template which will allow you to create a Non Templated Threshold and corresponding Graph simultaneously
nl	Deze drempelwaarde wordt Niet getempereerd. U kunt ofwel Per grafiek selecteren waar u vervolgens een bestaand apparaat, grafiek en gegevensbron selecteert voordat u uw drempel aanmaakt, of u kunt Drempelsjabloon selecteren waarmee u tegelijkertijd een niet-gesjabloneerde drempel en de bijbehorende grafiek kunt maken

en	Selected Graph
nl	Formaat wijzigen van de selecteerde grafiek template(s)

en	Created graph: %s
nl	Grafiek: %s gemaakt