en	Indefinitely
tr	süresiz olarak

en	%d Month
tr	%d Ay

en	%d Months
tr	%d Ay

en	%d Year
tr	%d Yıl

en	From %d Hour Ago
tr	Her% d saatte bir

en	From %d Hours Ago
tr	Her% d saatte bir

en	From %d Day Ago

en	From %d Days Ago
tr	Her% d Gün

en	From %d Week Ago
tr	% d Hafta

en	From %d Weeks Ago
tr	Her% d Hafta

en	From %d Month Ago
tr	%d Ay

en	From %d Months Ago
tr	%d Ay

en	From %d Year Ago
tr	%d Yıl

en	From %d Years Ago

en	Down
tr	Aşağı

en	Error
tr	Hata

en	Recovering
tr	kurtarma

en	Up
tr	Yukarı

en	Unknown
tr	Bilinmeyen

en	Disabled
tr	Devre dışı

en	Not Monitored
tr	İzlenmeyen

en	Notify - Alert
tr	Bildir - Uyarı

en	Alert
tr	Uyarı

en	Notify - Alert2Warning
tr	Bildir - Alert2Warning

en	Alert2Warn
tr	Uyarı-uyar

en	Notify - Warning
tr	Bildir - Uyarı

en	Warning
tr	Uyarı

en	Notify - Re-Trigger
tr	Bildir - Yeniden Tetikleyici

en	Re-Trigger
tr	Yeniden Tetikleyici

en	Notify - Restoral
tr	Bildir - Restoral

en	Restoral
tr	yeniden kavuşabilmek

en	Event - Alert Trigger
tr	Olay - Uyarı Tetikleyici

en	Alert Event
tr	Uyarı Hazır Ayarları

en	Event - Warning Trigger
tr	Olay - Uyarı Tetikleyici

en	Warning Event
tr	Uyarı

en	Event - Restoral
tr	Etkinlik - Restoral

en	Restoral Event
tr	Sektörel Etkinlik

en	Event - Acknowledge
tr	kabul

en	Acknowledge Event
tr	kabul

en	Restore
tr	Geri Yükle

en	Alert Trigger
tr	Uyarı Tetikleyici

en	Warn Trigger
tr	Tetikleme uyar

en	Alert-Warn
tr	Uyarı-uyar

en	Acknowledgment
tr	Bilgilendirme

en	Baseline Alert
tr	Temel Uyarı

en	Notice
tr	Uyarı

en	Ok
tr	Tamam

en	Emergency
tr	Acil Durum

en	Critical
tr	Kritik

en	Info
tr	Bilgi

en	Debug
tr	Hata ayıklama

en	Never
tr	Asla

en	Every Minute
tr	Dakikada Bir

en	Every %d Minutes
tr	Her %d Dakika

en	Every Hour
tr	Her Saat

en	Every %d Hours
tr	Her% d saatte bir

en	Every Day
tr	Her Gün

en	Every %d Days
tr	Her% d Gün

en	Every Week
tr	Her Hafta

en	Every %d Weeks
tr	Her% d Hafta

en	Every Month
tr	Her Ay

en	%d Minute
tr	% d dakika

en	%d Minutes
tr	%d Dakika

en	%d Hour
tr	%d Saat

en	%d Hours
tr	%d Saat

en	%d Day
tr	%d Gün

en	%d Days
tr	%d Gün

en	%d Week
tr	% d Hafta

en	%d Weeks
tr	%d Hafta

en	%0.1f Hours
tr	% 0.1f Saat

en	Every Polling
tr	Her Oylama

en	Every %d Pollings
tr	Her% d Anket

en	%d Polling
tr	% d Yoklama

en	%d Pollings
tr	% d Anketler

en	High / Low
tr	Yüksek / Düşük

en	Baseline Deviation
tr	Taban çizgisi sapması

en	Time Based
tr	Zamana Dayalı

en	%% Deviation Min/Max [TIP]
tr	Sapma UP

en	%% Deviation CF [TIP]
tr	Sapma UP

en	Absolute Val Min/Max [TIP]
tr	Uyarı Değeri

en	Absolute Val of CF [TIP]
tr	Uyarı Değeri

en	%% Deviation Avg [AOT]
tr	Sapma UP

en	%% Deviation Avg of CF [AOT]
tr	Sapma UP

en	Absolute Val Avg [AOT]
tr	Uyarı Değeri

en	Absolute Val Avg of CF [AOT]
tr	Uyarı Değeri

en	Exact Value
tr	Tam Deger

en	CDEF

en	Percentage
tr	Yüzde

en	RPN Expression
tr	RPN İfadesi

en	Upper + Lower bytes
tr	Üst + Alt bayt

en	Acknowledge
tr	Kabul Et

en	Suspend Notifications
tr	SNMP Bildirimleri

en	Resume Notifications
tr	SNMP Bildirimleri

en	Delete
tr	Sil

en	Enable
tr	Etkinleştir

en	Disable
tr	Devre Dışı

en	Reapply Suggested Names
tr	Önerilen İsimleri Yeniden Uygula

en	Propagate Template
tr	Şablonu Yay

en	Export
tr	Dışa Aktar

en	Threshold Mail
tr	Eşik

en	Down Host Mail

en	Up Host Mail

en	Threshold Cmd
tr	Eşik

en	Down Host Cmd

en	Up Host Cmd

en	Auto

en	0 Digits

en	1 Digit

en	%d Digits
tr	%d Gün

en	> %d Devices
tr	Cihazlar

en	> %d %%% of Devices Globally
tr	Cihazlar

en	> %d Devices in a Site
tr	Cihazlar

en	> %d %%% of Devices in a Site
tr	Cihazlar

en	SNMP not in use
tr	SNMP kullanımda değil

en	N/A
tr	Yok

en	Devices Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
tr	Cihazlar haber: <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) AŞAĞI durumundan döndü

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Devices Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>SNMP Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES>
tr	<br> sistem <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) durum: <DOWN/UP><br><br> Mevcut ping cevabı: <CUR_TIME> MS <br> Ortalama sistem yanıtı: <AVG_TIME> MS <br> Sistem kullanılabilirliği: <AVAILABILITY><br> Silinen Toplam Kontrol Sayısı: <TOT_POLL><br> Toplam Başarısız Çekler: <FAIL_POLL><br> Son Kontrol Tarihi: <LAST_FAIL><br> Daha önce AŞAĞI olan cihazlar: <DOWNTIME><br><br> SNMP Bilgisi: <br> İsim - <SNMP_HOSTNAME><br> Yer - <SNMP_LOCATION><br> Çalışma Süresi - <UPTIMETEXT> ( <UPTIME> MS) <br> Sistem - <SNMP_SYSTEM><br><br> NOT: <NOTES>

en	Devices Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
tr	Aygıt Hatası: <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) Bozuk

en	DOWN
tr	AŞAĞI

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br><br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Devices Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTE: <NOTES>
tr	Sistem hatası : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <DOWN/UP><br> Sebep: <MESSAGE><br><br> Ortalama sistem yanıtı: <AVG_TIME> MS <br> Sistem kullanılabilirliği: <AVAILABILITY><br> Silinen Toplam Kontrol Sayısı: <TOT_POLL><br> Toplam Başarısız Çekler: <FAIL_POLL><br> Son Kontrol Tarihi AŞAĞI: <LAST_FAIL><br> Önceden UP için Aygıtlar: <DOWNTIME><br> NOT: <NOTES>

en	Thresholds
tr	Sınırlar

en	(actions)
tr	Eylemler

en	(edit)
tr	(Düzenle)

en	(save)
tr	Kaydet

en	(add)
tr	(eklemek)

en	Threshold Logs
tr	Eşik

en	Device Status
tr	Cihaz durumu

en	Thresholds - Failures
tr	Eşikler - Arızalar

en	Thresholds - Normal
tr	Eşikler - Normal

en	Thresholds - Recovering
tr	Eşikler - Kurtarma

en	Recent Thresholds
tr	Son Eşikler

en	Recent Device Failures
tr	Son Aygıt Hataları

en	Threshold Templates
tr	Eşik Şablonları

en	Threshold Template Import
tr	Eşik Şablonu İçe Aktarma

en	Notification Lists
tr	Bildirim Listeleri

en	Notification Lists (edit)
tr	Bildirim Listeleri (düzenle)

en	Notification Queue
tr	Bildirim Listesi

en	Management
tr	Kullanıcı Yonetimi

en	Templates
tr	Şablonlar

en	Threshold
tr	Eşik

en	A template with that Data Source already exists!
tr	Bu Veri Kaynağına sahip bir şablon zaten var!

en	Configure Thresholds
tr	Eşikleri Yapılandır

en	Configure Threshold Templates
tr	Eşik Şablonlarını Yapılandırma

en	Manage Notification Lists
tr	Bildirim Listelerini Yönet

en	View Thresholds
tr	Eşikleri Görüntüle

en	Normal User
tr	Normal Kullanıcı

en	Template Editor
tr	şablon siteler

en	General Administration
tr	Genel Ayarlar

en	Device Up/Down Notification Settings
tr	Cihaz Yukarı / Aşağı Bildirim Ayarları

en	Threshold Up/Down Email Notification
tr	Eşik Yukarı / Aşağı E-posta Bildirimi

en	Global List
tr	Genel liste

en	List Below
tr	Aşağıda listele

en	Global and List Below
tr	Global ve Aşağıdaki Liste

en	Which Notification List(s) of should be notified about Device Up/Down events?
tr	Cihaz Yukarı / Aşağı olayları hakkında hangi Bildirim Listelerine bilgi verilmelidir?

en	Notification List
tr	Bildirim Listesi

en	Additional Email address, separated by commas for multiple Emails.
tr	Birden fazla E-posta için virgülle ayrılmış ek E-posta adresi.

en	Host Failure Count
tr	Ana Bilgisayar Arızası Sayısı

en	The number of Polling Intervals at this Host must be Down before Thold logging an error and reporting Host as Down. Default is 0 (use Cacti setting)
tr	Thold bir hatayı günlüğe kaydetmeden ve Ana Bilgisayarı Kapalı olarak bildirmeden önce, bu Ana Bilgisayardaki Yoklama Aralıklarının sayısı Azaltılmalıdır. Varsayılan 0'dır (Kaktüs ayarını kullanın)

en	Use Cacti Setting
tr	Temel Ayarlar

en	%d Polling Interval
tr	% d Yoklama

en	%d Polling Intervals
tr	% d Anketler

en	Alerting/Thold
tr	Uyarma / Berthold

en	General
tr	Genel

en	Disable All Thresholds
tr	Tüm Eşikleri Devre Dışı Bırak

en	Checking this box will disable Alerting on all Thresholds. This can be used when it is necessary to perform maintenance on your network.
tr	Bu kutunun işaretlenmesi tüm Eşiklerdeki Uyarıları devre dışı bırakacaktır. Ağınızda bakım yapılması gerektiğinde kullanılabilir.

en	Auto Create Thresholds
tr	Otomatik Eşikler Oluşturma

en	If selected, when running either automation, or when creating/saving a Device, all Thresholds associated with the Device Template will be created.
tr	Seçilirse, her iki otomasyonu çalıştırırken veya bir Cihaz oluştururken / kaydederken, Cihaz Şablonuyla ilişkili tüm Eşikler oluşturulur.

en	Consider Unknown Data as Zero
tr	Bilinmeyen Verileri Sıfır Olarak Kabul Edin

en	When checking Thresholds, if a Data Source returns Unknown Data ('U'), consider the value as zero for the Threshold check. You can also enable log this issue.
tr	Eşikleri kontrol ederken, Veri Kaynağı Bilinmeyen Veriler ('U') döndürürse, Eşik kontrolü için değeri sıfır olarak değerlendirin.

en	Default Management Status
tr	Varsayılan Yönetim Durumu

en	Default Threshold management filter status.
tr	Varsayılan Eşik yönetimi filtre durumu.

en	Any
tr	Herhangi

en	Breached or Triggered
tr	Tetikleme uyar

en	Breached
tr	ihlal

en	Triggered
tr	Tetikleyici

en	Enabled
tr	Etkin

en	Empty ifHighSpeed Default
tr	İfHighSpeed Varsayılanını Boşalt

en	When calculating Expression Thresholds, if the ifHighSpeed and ifSpeed come back as zero, use the following ifHighSpeed setting instead. Default ifHighSpeed will be 10000 for 10GE interfaces.
tr	İfade Eşiklerini hesaplarken, ifHighSpeed ve ifSpeed sıfır olarak geri gelirse, bunun yerine ifHighSpeed ayarını kullanın. HighHightSpeed, 10GE arayüzleri için 10000 olacaktır.

en	Notification Preferences
tr	SNMP Bildirim Hazır Ayarları

en	Disable Legacy Notifications
tr	Eski Bildirimleri Devre Dışı Bırak

en	Checking this box will disable Legacy Alerting on all Thresholds. Legacy Alerting is defined as any Specific Email Alerts not associated with a Notification List.
tr	Bu kutuyu işaretlemek, tüm Eşiklerdeki Eski Uyarıları devre dışı bırakacaktır. Eski Uyarı, bir Bildirim Listesi ile ilişkili olmayan herhangi bir Özel E-posta Uyarısı olarak tanımlanır.

en	Threshold Notification Templated
tr	Eşik Şablonu

en	If checked, when creating at Threshold Template, its Notification Settings will, by default be owned by the Threshold Template.
tr	İşaretlenirse, Eşik Şablonunda oluştururken, Bildirim Ayarları varsayılan olarak Eşik Şablonuna ait olacaktır.

en	Enable Command Execution
tr	Komut Yürütmeyi Etkinleştir

en	Checking this box will enable the ability to run commands on Threshold breach and restoral events.
tr	Bu kutuyu işaretlemek Eşik ihlali ve restoral olayları için komut çalıştırma olanağını sağlayacaktır.

en	Enable Per Thold Notification
tr	Herhangi Bir Bildirime Göre Etkinleştir

en	Checking this box will enable the ability to maintain custom Email bodies for Thresholds.
tr	Bu kutunun işaretlenmesi Eşikler için özel E-posta gövdelerinin korunmasını sağlayacaktır.

en	Enable Notification Queue
tr	Herhangi Bir Bildirime Göre Etkinleştir

en	Checking this box will switch Thold from performing inline Notification to using either the Notification Daemon, or notifications performed out of band by the Notification poller.

en	Enable Sending Alert Emails to Warning Notification Lists
tr	Uyarı Bildirim Listesi

en	Check this box if you wish Warning Notification List recipients to receive Alert Emails in addition to the Alert Notification list receivers. This case is applicable when Warning Notifications goes to Administrators and Alert Notifications go to Management.

en	Threshold Daemon
tr	Eşik Daemon

en	Enable Threshold Daemon
tr	Eşik Daemon'unu Etkinleştir

en	Checking this box will enable the use of a dedicated Threshold daemon. This can be used to increase system performance and/or to distribute Threshold monitoring to a separate server.
tr	Bu kutuyu işaretlemek, özel bir Eşik artalanının kullanılmasını sağlayacaktır. Bu, sistem performansını arttırmak ve / veya Eşik izlemeyi ayrı bir sunucuya dağıtmak için kullanılabilir.

en	Force Threshold Daemon Debug
tr	Eşik Daemon

en	Checking this box will enable Threshold Daemon debug when operating from SystemD or through the command line. This change is dynamic and will take effect as soon as the next Threshold loop commences.

en	Daemon Down Notification Frequency
tr	Cihaz Yukarı / Aşağı Bildirim Ayarları

en	If the Thold Daemon is found to be down, send out an Email notification at this frequency.
tr	Thold Daemon'un çalışmadığı tespit edilirse, bu sıklıkta bir E-posta bildirimi gönderin.

en	Every %d Hour
tr	Her% d saatte bir

en	Daemon Threads

en	The number of daemon threads to be handled by the Threshold Daemon.
tr	Eşik Daemonu tarafından ele alınacak azami eş zamanlı işlem sayısı

en	1 Process

en	%d Processes

en	Logging
tr	Günlükleme

en	Log Threshold Breaches
tr	Günlük Eşik İhlalleri

en	Enable logging of all Threshold failures to the Cacti Log.
tr	Tüm Eşik hatalarının Kaktüs Günlüğüne kaydedilmesini etkinleştirin.

en	Show Data Source in Log
tr	Günlükte Veri Kaynağını Göster

en	Show the Data Source name in the Log if not present.
tr	Var değilse, Veri Kaynağı adını Günlük'te gösterin.

en	Log Threshold Changes
tr	Günlük Eşik Değişiklikleri

en	Enable logging of all Threshold changes to the Cacti Log.
tr	Tüm Eşik değişikliklerinin Kaktüs Günlüğüne kaydedilmesini etkinleştir.

en	Debug Log
tr	Hata ayıklama günlüğü

en	Enable logging of debug messages with Threshold
tr	Eşik ile hata ayıklama mesajları günlüğünü etkinleştir

en	Alert Log Retention
tr	Uyarı Günlüğü Tutma

en	Keep Threshold Logs for this number of days.
tr	Bu gün sayısı için Eşik Günlüklerini Koru.

en	Log action Consider Unknown Data as Zero
tr	Bilinmeyen Verileri Sıfır Olarak Kabul Edin

en	When 'Consider Unknown Data as Zero' is enabled, log when it occurs
tr	Bilinmeyen Verileri Sıfır Olarak Kabul Edin

en	Syslog Settings
tr	Syslog Ayarları

en	Syslog Enabled
tr	Syslog Etkin

en	If checked, when creating a new Threshold, by default new Threshold events will be sent to your local syslog. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
tr	İşaretlenirse, yeni bir Eşik oluştururken, varsayılan olarak yeni Eşik etkinlikleri yerel sisteminize gönderilir. Bu ayar önceden ayarlanmıştır. Eşik ayarları gerçek syslog kontrolünü belirler.

en	Default Priority/Level
tr	Varsayılan Öncelik / Seviye

en	This is the default Priority/Level that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
tr	Bu, Thold'ün syslog mesajları göndermek için kullanacağı varsayılan Öncelik / Seviyedir. Bu ayar önceden ayarlanmıştır. Eşik ayarları gerçek syslog kontrolünü belirler.

en	Default Facility
tr	Varsayılan Tesis

en	This is the default Facility that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
tr	Bu, Thold'ün syslog mesajları göndermek için kullanacağı varsayılan Tesis'dir. Bu ayar önceden ayarlanmıştır. Eşik ayarları gerçek syslog kontrolünü belirler.

en	Alert Presets
tr	Uyarı Hazır Ayarları

en	Weekend exemptions
tr	Hafta sonu muafiyetleri

en	If this is checked, Thold will not run on weekends.
tr	Bu işaretliyse, Thold hafta sonları çalışmaz.

en	Default Trigger Count
tr	Varsayılan Tetikleme Sayısı

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the Threshold for an Alert to be raised.
tr	Bir Alarmın yükseltilmesi için varsayılan olarak Veri Kaynağının art arda eşik sayısı ihlalinde bulunmalıdır.

en	Re-Alerting
tr	Yeniden uyarma

en	Repeat Alert after specified number of poller cycles.
tr	Belirtilen sayıda yoklama döngüsünden sonra Uyarı'yı tekrarlayın.

en	Baseline Presets
tr	Temel Hazır Ayarlar

en	Baseline Time Range Default
tr	Temel Zaman Aralığı Varsayılan

en	This is the default value used in creating Thresholds or templates.
tr	Bu, Eşikleri veya şablonları oluştururken kullanılan varsayılan değerdir.

en	Baseline Trigger Count
tr	Temel Tetikleme Sayısı

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the calculated Baseline Threshold for an Alert to be raised.
tr	Varsayılan olarak, Veri Kaynağının bir Uyarının yükseltilmesi için hesaplanan Temel Eşik değerini ihlal etmesi gerekir.

en	Baseline Deviation Percentage
tr	Temel Sapma Yüzdesi

en	SNMP Notification Options
tr	SNMP Bildirimleri

en	SNMP Notifications
tr	SNMP Bildirimleri

en	Threshold status messages (informs/traps) will be sent to SNMP notification receivers. This includes Alerts, Warnings and Restoration traps per default. Note: This feature requires the Cacti SNMPAgent plugin.
tr	Eşik durum mesajları (bilgi / tuzaklar) SNMP bildirim alıcılarına gönderilecektir. Buna, varsayılan başına Uyarılar, Uyarılar ve Restorasyon tuzakları dahildir. Not: Bu özellik Cacti SNMPAgent eklentisini gerektirir.

en	Disable Warning Notifications
tr	Uyarı Bildirimlerini Devre Dışı Bırak

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when a warning Threshold has been breached.
tr	Bu işaretli ise, bir Eşik uyarısı ihlal edildiğinde Eşik bir bildirim göndermez.

en	Disable Restoration Notifications
tr	Restorasyon Bildirimlerini Devre Dışı Bırak

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when the Threshold has returned to normal status.
tr	Bu işaretliyse, Eşik normal durumuna döndüğünde Eşik bir bildirim göndermez.

en	Emailing Options
tr	E-posta Seçenekleri

en	Send Emails with Urgent Priority
tr	Acil Öncelikli E-postalar Gönder

en	Allows you to set Emails with urgent priority
tr	E-postaları acil bir öncelikle ayarlamanıza

en	Send Alerts as Text
tr	Uyarıları Metin Olarak Gönder

en	If checked, this will cause all Alerts to be sent as plain text Emails with no graph. The default is HTML Emails with the graph embedded in the Email.
tr	İşaretliyse, bu, tüm Uyarıların grafiksiz düz metin E-postalar olarak gönderilmesine neden olur. Varsayılan ayar, grafik içinde E-postaya gömülü HTML E-postalar'dır.

en	Send Email separately for each address
tr	Her adres için ayrı ayrı e-posta gönderin

en	If checked, this will cause all Emails to be sent separately for each address.
tr	İşaretlenirse, bu, tüm E-postaların her adres için ayrı ayrı gönderilmesine neden olur.

en	From Email Address
tr	E-posta Adresinden

en	This is the Email address that the Threshold will appear from.
tr	Bu, Eşiğin görüneceği E-posta adresidir.

en	From Name
tr	İsimden

en	This is the actual name that the Threshold will appear from.
tr	Eşiğin görüneceği asıl ad budur.

en	Device Notification Options
tr	Cihaz Bildirimi Seçenekleri

en	Enable Notifications
tr	Herhangi Bir Bildirime Göre Etkinleştir

en	Enable Dead/Recovering host notification
tr	Ölü / Kurtarıcı ana bilgisayar bildirimini etkinleştirme

en	Notification Single Email
tr	Bildirim Ayarları

en	Supported for Notification Lists and the Notification Queue only. If there are Down Device Notifications in a single processing cycle. Send only one Email to Notification List repipients for all Devices.

en	Device Notification Delay Options
tr	Cihaz Bildirimi Seçenekleri

en	Notification Delay
tr	Bildirim Listesi

en	If a large influx of Down Device Notifications come in, Cacti can pause sending out those Notifications for a certain period of time to see if the issue is transient before sending them out. Select the threshold Down Device Notifications before the Pause is Triggered.

en	If you choose to delay Notifications for a large Down Devices Notification inrush, how long are you willing to wait before allowing the notifications to be processed?

en	Device Notification Email Options
tr	Cihaz Bildirimi Seçenekleri

en	Global Notification Email
tr	Ölü Cihaz Bildirimleri E-postası

en	This is the Email Address that the Dead Device Notifications will be sent to if the Global Notification List is selected.
tr	Global Bildirim Listesi seçiliyse Ölü Aygıt Bildirimlerinin gönderileceği E-posta Adresi.

en	Down Subject
tr	Aşağı Cihaz Konusu

en	This is the Email subject that will be used for Down Device Messages.
tr	Bu, Aşağı Aygıt Mesajları için kullanılacak E-posta konusudur.

en	Device Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
tr	Cihaz Hatası: <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) Bozuk

en	Down Message
tr	Aşağı Cihaz Mesajı

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062
tr	Bu, tüm YUKARI / AŞAĞI Aygıt Mesajlarının (255 Char MAX) mesaj gövdesi olarak görüntülenecek mesajdır. HTML’ye izin verilir, ancak yalnızca metinler için E-postalar kaldırılır. Kullanılabilecek birkaç tanımlayıcı var. <br> &lt;HOSTNAME&gt; &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;UPTIME&gt; &lt;UPTIMETEXT&gt; &lt;DOWNTIME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;MESSAGE&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;AŞAĞI / YUKARI &lt;AVAILABILITY&gt; &lt;TOT_POLL&gt; &lt;FAIL_POLL&gt; &lt;CUR_TIME&gt; &lt;AVG_TIME&gt; &lt;NOTES&gt;

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Device Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTES: <NOTES><br>Device NOTES: <DNOTES>
tr	Sistem hatası : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <DOWN/UP><br> Sebep: <MESSAGE><br><br> Ortalama sistem yanıtı: <AVG_TIME> MS <br> Sistem kullanılabilirliği: <AVAILABILITY><br> Silinen Toplam Kontrol Sayısı: <TOT_POLL><br> Toplam Başarısız Çekler: <FAIL_POLL><br> Son Kontrol Tarihi AŞAĞI: <LAST_FAIL><br> Önceden UP için Aygıt: <DOWNTIME><br> NOTLAR: <NOTES><br> Cihaz notları: <DNOTES>

en	Recovering Subject
tr	Aygıt Konusunu Kurtarma

en	This is the Email subject that will be used for Recovering Device Messages.
tr	Bu, Cihaz Mesajlarını Kurtarmak için kullanılacak E-posta konusudur.

en	Device Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
tr	Cihaz haber: <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) AŞAĞI durumundan döndü

en	Recovering Message
tr	Aygıt İletisini Kurtarma

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062
tr	Bu, tüm YUKARI / AŞAĞI Aygıt Mesajlarının (255 Char MAX) mesaj gövdesi olarak görüntülenecek mesajdır. HTML’ye izin verilir, ancak yalnızca metinler için E-postalar kaldırılır. Kullanılabilecek birkaç tanımlayıcı var. <br> &lt;HOSTNAME&gt; &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;UPTIME&gt; &lt;UPTIMETEXT&gt; &lt;DOWNTIME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;MESSAGE&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;AŞAĞI / YUKARI &lt;AVAILABILITY&gt; &lt;TOT_POLL&gt; &lt;FAIL_POLL&gt; &lt;CUR_TIME&gt; &lt;AVG_TIME&gt; &lt;NOTES&gt;

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Device Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>Snmp Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES><br>Device Notes: <DNOTES>
tr	<br> sistem <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) durum: <DOWN/UP><br><br> Mevcut ping cevabı: <CUR_TIME> MS <br> Ortalama sistem yanıtı: <AVG_TIME> MS <br> Sistem kullanılabilirliği: <AVAILABILITY><br> Silinen Toplam Kontrol Sayısı: <TOT_POLL><br> Toplam Başarısız Çekler: <FAIL_POLL><br> Son Kontrol Tarihi: <LAST_FAIL><br> Önceden AŞAĞI için Aygıt: <DOWNTIME><br><br> Snmp Bilgisi: <br> İsim - <SNMP_HOSTNAME><br> Yer - <SNMP_LOCATION><br> Çalışma Süresi - <UPTIMETEXT> ( <UPTIME> MS) <br> Sistem - <SNMP_SYSTEM><br><br> NOT: <NOTES><br> Cihaz Notları: <DNOTES>

en	Status Change Command
tr	Durum Değiştirme Komutu

en	When a Device changes state from a Cacti perspective (UP to DOWN or DOWN to RECOVERING/UP), run the following command. This command must NOT include command line arguments. However, the following variables can be pulled from the environment of the script:<br>&#060THOLD_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SITE&#062 &#060THOLD_LOCATION&#062 &#060THOLD_HOST_ID&#062 &#060THOLD_DESCRIPTION&#062 &#060THOLD_UPTIME&#062 &#060THOLD_UPTIMETEXT&#062 &#060THOLD_DOWNTIME&#062 &#060THOLD_TIME&#062 &#060THOLD_DATE&#062 &#060THOLD_DATE_RFC822&#062 &#060THOLD_BREACHED_ITEMS&#062 &#060THOLD_MESSAGE&#062 &#060THOLD_SUBJECT&#062 &#060THOLD_DOWNUP&#062 &#060THOLD_SNMP_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SNMP_LOCATION&#062 &#060THOLD_SNMP_CONTACT&#062 &#060THOLD_SNMP_SYSTEM&#062 &#060THOLD_LAST_FAIL&#062 &#060THOLD_AVAILABILITY&#062 &#060THOLD_TOT_POLL&#062 &#060THOLD_FAIL_POLL&#062 &#060THOLD_CUR_TIME&#062 &#060THOLD_AVG_TIME&#062 &#060THOLD_NOTES&#062
tr	Bu, tüm YUKARI / AŞAĞI Aygıt Mesajlarının (255 Char MAX) mesaj gövdesi olarak görüntülenecek mesajdır. HTML’ye izin verilir, ancak yalnızca metinler için E-postalar kaldırılır. Kullanılabilecek birkaç tanımlayıcı var. <br> &lt;HOSTNAME&gt; &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;UPTIME&gt; &lt;UPTIMETEXT&gt; &lt;DOWNTIME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;MESSAGE&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;AŞAĞI / YUKARI &lt;AVAILABILITY&gt; &lt;TOT_POLL&gt; &lt;FAIL_POLL&gt; &lt;CUR_TIME&gt; &lt;AVG_TIME&gt; &lt;NOTES&gt;

en	Alert/Warning Message Defaults
tr	Uyarı / Uyarı Mesajı Varsayılanları

en	Threshold Alert Message
tr	Eşik Uyarı Mesajı

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
tr	Bu, tüm Eşik Uyarılarının en üstünde görüntülenecek mesajdır (255 Char MAX). HTML’ye izin verilir, ancak yalnızca metinler için E-postalar kaldırılır. Kullanılabilecek birkaç tanımlayıcı var. <br> &lt;TANIM&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;NOTES&gt; &lt;DNOT&gt;&gt;

en	An Alert has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
tr	Dikkatinizi gerektiren bir Uyarı yayınlandı. <br><br> <strong>Cihaz</strong> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <strong>URL</strong> : <URL><br> <strong>Mesaj</strong> : <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	Threshold Warning Message
tr	Eşik Uyarı Mesajı

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
tr	Bu, tüm Eşik uyarılarının üstünde görüntülenecek mesajdır (255 Char MAX). HTML’ye izin verilir, ancak yalnızca metinler için E-postalar kaldırılır. Kullanılabilecek birkaç tanımlayıcı var. <br> &lt;TANIM&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;NOTES&gt; &lt;DNOT&gt;&gt;

en	A Warning has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
tr	Dikkatinizi gerektiren bir Uyarı verildi. <br><br> <strong>Cihaz</strong> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <strong>URL</strong> : <URL><br> <strong>Mesaj</strong> : <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	Threshold Restoral Message
tr	Eşik Uyarı Mesajı

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
tr	Bu, tüm Eşik uyarılarının üstünde görüntülenecek mesajdır (255 Char MAX). HTML’ye izin verilir, ancak yalnızca metinler için E-postalar kaldırılır. Kullanılabilecek birkaç tanımlayıcı var. <br> &lt;TANIM&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;NOTES&gt; &lt;DNOT&gt;&gt;

en	A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
tr	Dikkatinizi gerektiren bir Uyarı yayınlandı. <br><br> <strong>Cihaz</strong> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <strong>URL</strong> : <URL><br> <strong>Mesaj</strong> : <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	Thold
tr	Berthold

en	Duplicate
tr	Kopyala

en	Associate
tr	Ön Lisans

en	Disassociate
tr	ilişkisini

en	Devices
tr	Cihazlar

en	Click 'Continue' to Delete Notification Lists(s). Any Device(s) or Threshold(s) associated with the List(s) will be reverted to the default.
tr	Bildirim Listelerini (lerini) silmek için 'Devam Et'i tıklayın. Liste ile ilişkili tüm Aygıtlar veya Eşikler, varsayılan değerlere döndürülecektir.

en	Cancel
tr	İptal

en	Continue
tr	Devam et

en	Delete Notification List(s)
tr	Bildirim Listesini Sil

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Notification List(s).
tr	Aşağıdaki Bildirim Listesini Çoğaltmak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	New List Name
tr	Yeni Liste Adı

en	New Notification List
tr	Yeni Bildirim Listesi

en	Duplicate Notification List(s)
tr	Yinelenen Bildirim Listesi

en	%s Threshold Template(s)
tr	%s Eşik Şablonları

en	Click 'Continue' to Association the Notification List '%s' with the Threshold Template(s) below.
tr	' %s' Bildirim Listesini aşağıdaki Eşik Şablonları ile ilişkilendirmek için 'Devam Et'i tıklayın

en	No Change
tr	Değişiklik Yok

en	Notification List Only
tr	Sadece Bildirim Listesi

en	Notification List, Retain Other Settings
tr	Bildirim Listesi, Diğer Ayarları Koru

en	Warning Membership:
tr	Uyarı Üyeliği:

en	Alert Membership:
tr	Uyarı Üyeliği:

en	Associate Notification List(s)
tr	Ortak Bildirim Listesi

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds Template(s) below.
tr	' %s' Bildirim Listesini aşağıdaki Eşik Şablonlarından Çıkarmak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Remove List
tr	Listeyi Sil

en	Disassociate Notification List(s)
tr	Bildirim Listesini Kaldır

en	%s Threshold(s)
tr	%s Eşik (ler)

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Threshold(s) below.
tr	' %s' Bildirim Listesini aşağıdaki Eşik (ler) ile ilişkilendirmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds(s) below.
tr	' %s' Bildirim Listesini aşağıdaki Eşiklerden Çıkarmak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Device(s) below.
tr	' %s' Bildirim Listesini aşağıdaki Cihazlarla İlişkilendirmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	You may also Associate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.
tr	Ayrıca Aygıt Eşiklerini de İlişkilendirebilirsiniz. Bununla birlikte, bu Aygıt Eşikleri, Eşik Bildirim Listesinin üzerine yazılmasına izin vermelidir.

en	Notification and Global Lists
tr	Bildirim ve Genel Listeler

en	Resulting Membership:
tr	Ortaya Çıkan Üyelik:

en	Device Threshold Warning Membership:
tr	Uyarı Üyeliği:

en	Device Threshold Alert Membership:
tr	Eşik Uyarı Mesajı

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Device(s) below.
tr	' %s' Bildirim Listesini aşağıdaki Cihazlardan Çıkarmak için 'Devam Et'i tıklayın

en	You may also Disassociate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.
tr	Ayrıca Cihaz Eşiklerinin ilişkisini de kesebilirsiniz. Bununla birlikte, bu Aygıt Eşikleri, Eşik Bildirim Listesinin üzerine yazılmasına izin vermelidir.

en	[edit: %s]
tr	[değiştir: %s]

en	[new]
tr	[yeni]

en	List General Settings
tr	Genel Ayarları Listele

en	Name
tr	İsim

en	Enter a name for this Notification List.
tr	Bu Bildirim Listesi için bir ad girin.

en	Description
tr	Açıklama

en	Enter a description for this Notification List.
tr	Bu Bildirim Listesi için bir açıklama girin.

en	To disable all notifications from this Notification List, you can simply disable it here.

en	To Email Addresses
tr	E-Posta Adres

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List.
tr	Bu Bildirim Listesi için virgülle ayrılmış bir E-posta adresi listesi girin.

en	BCC Email Addresses
tr	E-Posta Adres

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List to be blind copied.
tr	Bu Bildirim Listesi için virgülle ayrılmış bir E-posta adresi listesi girin.

en	Email Style/Format File

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.

en	Associated Devices
tr	İlgili Cihazlar

en	Search
tr	Ara

en	Site

en	None
tr	Yok

en	Device Template
tr	Şablonları Sil

en	Default
tr	Varsayılan

en	Associated

en	Go
tr	Git

en	Set/Refresh Filters
tr	Filtreleri Ayarla / Yenile

en	Clear
tr	Temizle

en	Clear Filters
tr	Filtreleri Temizle

en	ID

en	Status
tr	Durum

en	Associated Lists
tr	İlgili Listeler

en	Graphs
tr	Grafikler

en	Data Sources
tr	Veri Kaynakları

en	Hostname
tr	Sunucu Adı

en	Current List Only
tr	Sadece Mevcut Liste

en	Current and Global List(s)
tr	Güncel ve Küresel Liste (ler)

en	No Associated Devices Found
tr	İlişkili Aygıt Bulunamadı

en	Associated Thresholds
tr	İlişkili Eşikler

en	Template
tr	Şablon

en	State
tr	Şehir

en	All
tr	Tümü

en	Warning Lists
tr	Uyarı Listeleri

en	Alert Lists
tr	Uyarı Listeleri

en	Type
tr	Tip

en	Templated
tr	şablon siteler

en	No
tr	Hayır

en	Yes
tr	Evet

en	baseline-LOW
tr	taban-DÜŞÜK

en	baseline-HIGH
tr	taban-YÜKSEK

en	Select Users
tr	Kullanıcıları Seçin

en	Specific Emails
tr	Belirli E-postalar

en	Current List
tr	Mevcut liste

en	Unknown Threshold
tr	Bilinmeyen Eşik

en	Log Only
tr	Sadece hesap aç

en	Editable
tr	Düzenlenebilir

en	Read Only
tr	Sadece oku

en	No Thresholds Found
tr	Eşik Günlüğü Bulunamadı

en	Associated Templates
tr	İlişkili Şablonlar

en	Rows
tr	Satırlar

en	Unknown Template
tr	Bilinmeyen Şablon

en	No Threshold Templates
tr	Eşik Şablonu Yok

en	Lists
tr	Listeler

en	List Name
tr	Liste İsmi

en	Emails
tr	E-postalar

en	No Notification Lists
tr	Bildirim Listesi Yok

en	Notification has been Suspended. Press the Resume button to resume it

en	Notification has been Resumed. Press the Suspend button to suspend it

en	Pending Notifications have been removed from the database. Previously sent notification not purged will remain until they age out.

en	Click 'Continue' to delete the following Notification.
tr	Aşağıdaki Bildirim Listesini Çoğaltmak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to delete all following Notifications.
tr	Aşağıdaki Bildirim Listesini Çoğaltmak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Delete Notification
tr	Bildirim Listesini Sil

en	Delete Notifications
tr	Bildirim Listesini Sil

en	Event Notifications [ Notifications Suspended by User: %s, %s ago ]

en	Event Notifications
tr	Ölü Cihaz Bildirimleri

en	Topic

en	Processed

en	Suspend

en	Suspend Notification Processing
tr	SNMP Bildirimleri

en	Resume

en	Resume Notification Processing
tr	SNMP Bildirimleri

en	Purge

en	Purge Notification Queue
tr	SNMP Bildirim Hazır Ayarları

en	Notifications
tr	Bildirim Listesi

en	The supported notification topic.
tr	Eşik Şablonu

en	Event Description
tr	Etkinlik Açıklaması

en	The name of the object as defined by the caller.

en	The hostname that was the source of this event.
tr	Bu Cihaz İçin Veri Kaynağı Sayısı

en	The Notification List used if any.
tr	Sadece Bildirim Listesi

en	Object ID

en	The Object ID defined by the caller. Generally its unique 'id'.

en	Event Time

en	The time of the event as defined by the caller.
tr	SNMP tarafından bildirilen Cihazın resmi çalışma süresi

en	Has the Notification Event been processed.

en	Errors
tr	Hata

en	Did this notification result in an error. Hover on the error column for details.

en	Run Time
tr	Zaman

en	The time in seconds it took to process the event.

en	Not Specified

en	Done

en	Pending

en	Errored
tr	Hata

en	Success

en	No Notifications
tr	SNMP Bildirimleri

en	Off
tr	Kapalı

en	On
tr	Açık

en	Toggle Threshold VRULES %s
tr	Geçiş Eşiği VRULES %s

en	Create Threshold
tr	Eşik Yarat

en	Alert Hi for %s (%s)
tr	%s (%s) için Yüksek Uyarı

en	Alert Low for %s (%s)
tr	%s (%s) için Uyarı Düşük

en	Warning Hi for %s (%s)
tr	Uyarı Listeleri

en	Warning Low for %s (%s)
tr	Uyarı Listeleri

en	Alert Hi for %s (%s %%%)
tr	%s için Yüksek Uyarı (%s %%)

en	Alert Low for %s (%s %%%)
tr	%s için Uyarı Düşük (%%%)

en	Warning Hi for %s (%s %%%)
tr	Uyarı Merhaba%s (%s %%)

en	Warning Low for %s (%s %%%)
tr	%s için Uyarı Düşük (%%%)

en	Threshold Alert/Warning Values
tr	Eşik Uyarısı / Uyarı Değerleri

en	Click 'Continue' to apply all appropriate Thresholds to these Device(s).
tr	Tüm uygun Eşikleri bu Cihazlara uygulamak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Create Threshold from Data Source
tr	Veri Kaynağından Eşik Oluşturma

en	Auto-create Thresholds
tr	Eşikleri Otomatik Oluştur

en	Created %s thresholds
tr	Oluşturulan eşik: %s

en	No Threshold(s) Created. Either they already exist, or no suitable matches found.
tr	Eşik Oluşturulmadı. Ya zaten varlar ya da eşleşen bir kombinasyon bulunamadı.

en	No Threshold(s) Created. Threshold(s) Template not found.
tr	Eşik Oluşturulmadı. Eşik (ler) Şablon bulunamadı.

en	The following Data Sources have no Threshold Templates associated with them
tr	Aşağıdaki Veri Kaynakları, bunlarla ilişkilendirilmiş Eşik Şablonlarına sahip değildir.

en	Click 'Continue' to create Thresholds for these Data Sources?
tr	Bu Veri Kaynakları için Eşikler oluşturmak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Available Threshold Templates
tr	Kullanılabilir Eşik Şablonları

en	Select a Threshold Template
tr	Bir Eşik Şablonu Seçin

en	There are no Threshold Templates associated with the following Data Sources
tr	Aşağıdaki Veri Kaynakları ile ilişkilendirilmiş Eşik Şablonları yok

en	Create Threshold from Template
tr	Şablondan Eşik Yaratın

en	The following Graphs have no Threshold Templates associated with them
tr	Aşağıdaki grafiklerin kendileriyle ilişkilendirilmiş Eşik Şablonları yoktur

en	Press 'Continue' if you wish to create Threshold(s) for these Graph(s)
tr	Bu Grafik (ler) için Eşik (ler) oluşturmak istiyorsanız 'Devam' düğmesine basın

en	There are no Threshold Templates associated with the following Graphs
tr	Aşağıdaki Grafiklerle ilişkilendirilmiş Eşik Şablonları yok

en	Associated Threshold Templates
tr	İlişkili Eşik Şablonları

en	Threshold Exists
tr	Eşik Var

en	Threshold Does Not Exist
tr	Eşik Yok

en	Delete Threshold Template Association
tr	Bir Eşik Şablonu Seçin

en	No Associated Threshold Templates.
tr	İlişkili Eşik Şablonları Yok.

en	Add Threshold Template
tr	Eşik Şablonu Ekle

en	Add
tr	Ekle

en	Add Threshold Template to Device
tr	Aygıt Şablonuna Eşik Şablonu Ekleyin

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device.
tr	Aşağıdaki Eşik Şablonunu Silmek için 'Devam Et'i tıklayın, Cihaz Şablonundan ayrıştırılacak.

en	Threshold Template Name: %s
tr	Eşik Şablonu Adı: %s

en	Remove Threshold Template
tr	Eşik Şablonunu Kaldır

en	Add Threshold Template to Device Template
tr	Aygıt Şablonuna Eşik Şablonu Ekleyin

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device Template.
tr	Aşağıdaki Eşik Şablonunu Silmek için 'Devam Et'i tıklayın, Cihaz Şablonundan ayrıştırılacak.

en	Either No Templates or Threshold(s) Already Exists - No Thresholds were created.
tr	Şablon Yok veya Eşikler Zaten Var - Eşikler oluşturulmadı.

en	You are not authorized to modify one or more of the Thresholds selected
tr	Seçilen Eşiklerden birini veya birkaçını değiştirme yetkiniz yok

en	Click 'Delete' to delete the following Threshold(s).
tr	Aşağıdaki Eşikleri silmek için 'Sil' düğmesini tıklayın.

en	Delete Threshold(s)
tr	Eşikleri Sil

en	Click 'Continue' to enable the following Threshold(s).
tr	Aşağıdaki Eşikleri / Etkinlikleri etkinleştirmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Enable Threshold(s)
tr	Eşikleri Etkinleştir

en	Click 'Continue' to disable the following Threshold(s).
tr	Aşağıdaki Eşik (ler) i devre dışı bırakmak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Disable Threshold(s)
tr	Eşikleri Devre Dışı Bırak

en	Click 'Continue' to reapply Suggested Name(s) to the following Threshold(s).
tr	Önerilen adları aşağıdaki Eşiklere tekrar uygulamak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Apply Suggestion
tr	Öneri Uygula

en	Click 'Continue' to update the following Threshold(s) with their associate Template's details.
tr	Aşağıdaki Eşik (ler) i ortak şablonlarının ayrıntılarıyla güncellemek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Reapply Template
tr	Yeniden Uygula Şablonu

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered, will be ignored.
tr	Aşağıdaki Eşikleri Onaylamak için 'Devam Et'i tıklayın. Buna izin vermeyen veya tetiklenmeyen eşikler göz ardı edilecektir.

en	Acknowledge Threshold(s)
tr	Teşekkür Şablonları

en	Click 'Continue' to Resume Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.
tr	Aşağıdaki Eşik (ler) için Bildirimleri Devam Ettirmek İçin 'Devam Et'i tıklayın. Buna izin vermeyen veya tetiklenmeyen eşikler yok sayılacaktır.

en	Resume Notifications for Threshold(s)
tr	Bildirim Listesini Sil

en	Click 'Continue' to Suspend Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.
tr	Aşağıdaki Eşik (ler) için Bildirimleri Askıya Almak için 'Devam Et'i tıklayın. Buna izin vermeyen veya tetiklenmeyen eşikler yok sayılacaktır.

en	Suspend Notification for Threshold(s)
tr	Yinelenen Bildirim Listesi

en	Invalid action detected, can not proceed
tr	Geçersiz işlem algılandı, devam edilemiyor

en	Threshold Management
tr	Eşik Yönetimi

en	Apply Filters
tr	Filtreleri Uygula

en	Return to Defaults
tr	Varsayılanlara Dön

en	Data Template
tr	Veri Şablonu

en	Disabled at Template
tr	Veri Şablonu

en	Disabled at Threshold
tr	Eşiği Devre Dışı Bırak

en	Ack Required
tr	Gerekli Gerekli

en	External ID

en	The Threshold Type. For Baseline Types: [TIP] refers to the Time In the Past with MIN, MAX, AVG, and LAST from no more than a day in time from that period. [AOT] refers to the Average over the entire Time period. If there is a colon followed by MIN, MAX, AVG, LAST, the Value came from that Consolidation Function.

en	DSName

en	Current
tr	Şimdiki

en	The last measured value for the Data Source
tr	Veri Kaynağı için son ölçülen değer

en	High
tr	Yüksek

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.
tr	Yüksek Uyarı / Uyarı değerleri. NOT: Temel değerler bir yüzdedir, diğer tüm değerler bir cdef tarafından değiştirilebilen görüntüleme değerleridir.

en	Low
tr	Düşük

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.
tr	Düşük Uyarı / Uyarı değerleri. NOT: Temel değerler bir yüzdedir, diğer tüm değerler bir cdef tarafından değiştirilebilen görüntüleme değerleridir.

en	Trigger
tr	Tetik

en	Duration
tr	Süre

en	Repeat
tr	Tekrarla

en	In State
tr	Şehir

en	The amount of time that has passed since the Threshold either Breached or was Triggered
tr	Veri kaynağının bir uyarının yükseltilmesi için Eşiğin ihlalinde bulunması gereken süre.

en	Acknowledgment required for this Threshold
tr	Bu Eşik için Onay Gerekli

en	No [Template:Thold]
tr	Tapınaklı Değil

en	No [Template]
tr	Şablonlar

en	No [Thold]
tr	Sınırlar

en	%d Triggers
tr	% d Tetikleyiciler

en	No Thresholds
tr	Sınırlar

en	Threshold Deleted, can not Edit!
tr	Eşik Yok

en	Graph Data
tr	Grafik Verileri

en	Edit Threshold Template
tr	Eşik Şablonu Ekle

en	Data Source Description:
tr	Veri Kaynağı Açıklaması:

en	Associated Graph (Graphs using this RRD):
tr	İlişkili Grafik (Bu RRD'yi kullanan grafikler):

en	Last:
tr	Son

en	WHi:
tr	Whi:

en	WLo:
tr	WLO:

en	AHi:
tr	Ahi:

en	ALo:

en	BL Up:

en	BL Down:
tr	BL Aşağı:

en	Unknown Template ID %d
tr	Bilinmeyen Şablon Kimliği% d

en	Not Templated
tr	Tapınaklı Değil

en	Data Source Item [ %s ] - Current value: [ %s ]
tr	Veri Kaynağı Öğesi [ %s] - Geçerli değer: [ %s]

en	Replacement Fields: %s
tr	Değiştirme Alanları: %s

en	Data Sources: %s
tr	Veri Kaynakları: %s

en	Template/Enabled Information
tr	Şablon / Etkin Bilgiler

en	Template Propagation Enabled
tr	Şablon Yayılımı Etkin

en	Whether or not these settings will be propagated from the Threshold template.
tr	Bu ayarların Eşik şablonundan yayılıp dağıtılmayacağı.

en	Template Name
tr	Şablon Adı

en	Name of the Threshold Template the Threshold was created from.
tr	Eşiğin Oluşturulduğu Eşik Şablonunun Adı.

en	Enabled at Template Level

en	A Threshold must be enabled both at the Template Level and the Threshold level to be checked.

en	Enabled at Threshold Level
tr	Eşiği Etkinleştir

en	General Settings
tr	Genel Ayarlar

en	Name (Displayed)
tr	İsim (Gösterilen)

en	Provide the Thresholds a meaningful name
tr	Eşikleri anlamlı bir ad verin

en	Name (Format)
tr	İsim biçimi

en	Warning HRULE Color
tr	HRULE Renkli Uyarı

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Warning Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
tr	Lütfen Uyarı Eşikleri için Grafik HRULE için bir Renk seçin. HRULE yok için 'Yok' seçeneğini seçin. Not: Bu özellikler yalnızca şu anda 'Tam Değer' ve 'Yüzde' Veri İşleme türleri için desteklenir.

en	Alert HRULE Color
tr	HRULE Renkli Uyarı

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Alert Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
tr	Lütfen Uyarı Eşikleri için Grafik HRULE için bir Renk seçin. HRULE yok için 'Yok' seçeneğini seçin. Not: Bu özellikler yalnızca şu anda 'Tam Değer' ve 'Yüzde' Veri İşleme türleri için desteklenir.

en	Graph Timespan
tr	Grafik Şablonu

en	The Graph End time will be set at the time of triggering. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.

en	Skip Scaling on HRULEs

en	If Checked, the Scale on the Graph will not be impacted by either the Alert or Warning HRULEs.

en	Weekend Exemption
tr	Hafta Sonu Muafiyeti

en	If this is checked, this Threshold will not alert on weekends.
tr	Bu işaretliyse, bu Eşik hafta sonları uyarılmayacaktır.

en	Disable Restoration Email
tr	Restorasyon E-postasını Devre Dışı Bırak

en	If this is checked, Threshold will not send an alert when the Threshold has returned to normal status.
tr	Bu işaretliyse, Eşik normal durumuna döndüğünde Eşik bir uyarı göndermez.

en	Acknowledgment Options
tr	Teşekkür Seçenekleri

en	There are three Acknowledgment levels that control how you must respond to a Threshold breach condition. They are:<br><br><ul><li><i>None Required</i> - When you select this option, no Acknowledgment is required for a Threshold breach.</li><li><i>Suspendible Notification</i> - With this option, once you Acknowledge or Suspend Notifications on the Threshold, you will no longer receive notifications while it is breached. You may subsequently, Resume Notifications while its breached.</li><li><i>Persistent Acknowledgment</i> - With this option, even after the Threshold has returned to normal, you must Acknowledge the Threshold and provide an optional Operator Message.</li></ul>
tr	Eşik ihlali durumuna nasıl cevap vermeniz gerektiğini kontrol eden üç Onay düzeyi vardır. Onlar: <br><br><ul><li> <i>Yok Gerekli</i> - Bu seçeneği seçtiğinizde, bir Eşik ihlali için Onay gerekmez. </li><li> <i>Onaylamayı Sıfırla</i> - Bu seçenekle, Eşiği Onayladığınızda, ihlal edildiğinde Artık Bildirimler almayacaksınız. </li><li> <i>Kalıcı Onay</i> - Bu seçenekle, Eşik normale döndükten sonra bile, Eşiği Onaylamanız ve isteğe bağlı bir Operatör Mesajı sağlamanız gerekir. </li></ul>

en	None Required
tr	Yok Gerekli

en	Suspendible Notification
tr	SNMP Bildirimleri

en	Persistent Acknowledgment
tr	Israrcı Onay

en	Threshold Type
tr	Eşik tipi

en	The type of Threshold that will be monitored.
tr	İzlenecek Eşiğin tipi.

en	Re-Alert Cycle
tr	Yeniden Uyarı Döngüsü

en	Repeat alert after this amount of time has passed since the last alert.
tr	Son alarmdan bu süre geçtikten sonra uyarıyı tekrarlayın.

en	Warning - High / Low Settings
tr	Uyarı - Yüksek / Düşük Ayarlar

en	Numeric values for High and Low Thresholds can include the following suffixes for numbers greater than 1 to 'K', 'M', 'G', 'T', 'P', 'E', 'Z', 'Y', and for numbers less than 1 'm', 'u', 'p', 'f'.

en	High Threshold
tr	Yüksek Eşik

en	If set and Data Source value goes above this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
tr	Ayarlanırsa ve Veri Kaynağı değeri bu sayının üzerine çıkarsa uyarı tetiklenir. NOT: Bu değer bir RAW numarası olmalıdır. Grafikte görüntülenen değer bir cdef tarafından değiştirilebilir.

en	Low Threshold
tr	Düşük Eşik

en	If set and Data Source value goes below this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
tr	Ayarlanırsa ve Veri Kaynağı değeri bu sayının altına düşerse uyarı tetiklenir. NOT: Bu değer bir RAW numarası olmalıdır. Grafikte görüntülenen değer bir cdef tarafından değiştirilebilir.

en	Breach Duration
tr	İhlal Süresi

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for a warning to be raised. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
tr	Veri kaynağının bir uyarının yükseltilmesi için Eşiğin ihlalinde bulunması gereken süre.

en	Alert - High / Low Settings
tr	Uyarısı - Yüksek / Düşük Ayarları

en	If set and Data Source value goes above this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
tr	Ayarlanırsa ve Veri Kaynağı değeri bu sayının üzerine çıkarsa uyarı tetiklenir. NOT: Bu değer bir RAW numarası olmalıdır. Grafikte görüntülenen değer bir cdef tarafından değiştirilebilir.

en	If set and Data Source value goes below this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
tr	Ayarlanırsa ve Veri Kaynağı değeri bu sayının altına düşerse uyarı tetiklenir. NOT: Bu değer bir RAW numarası olmalıdır. Grafikte görüntülenen değer bir cdef tarafından değiştirilebilir.

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for an alert to be raised.
tr	Bir alarmın alınabilmesi için veri kaynağının Eşiğin ihlal ettiği süre.

en	Warning - Time Based Settings
tr	Uyarı - Zamana Dayalı Ayarlar

en	Breach Count
tr	İhlal Sayısı

en	The number of times the Data Source must be in breach of the Threshold.
tr	Veri kaynağının Eşiği ihlal ettiği sayı.

en	Breach Window
tr	İhlal Penceresi

en	The amount of time in the past to check for Threshold breaches.
tr	Eşik ihlallerini kontrol etmek için geçmişte geçen süre.

en	Alert - Time Based Settings
tr	Uyarı - Zamana Dayalı Ayarlar

en	Baseline Settings
tr	Temel Ayarlar

en	The type of Baseline. [TIP] is the Time in Past, [AOT] is the Average over Time. Percentage Deviation is a percentage value from the historical value. Absolute Value is a deviation either above or below the Baseline over that historical value. For the [TIP] Baseline Types, the MIN, MAX, AVG, and LAST will come from no more than a one day time period at that point in time.

en	Consolidation Function

en	Average
tr	Ortalama (ms)

en	Minimum

en	Maximum

en	Last
tr	Son

en	The Consolidation function to use for the Baseline Type value calculation.

en	Time Range
tr	Zaman aralığı

en	Specifies the point in the past (based on rrd resolution) that will be used as a reference or the duration to use for the Floating Average when using the Floating Average type Threshold
tr	Geçmişte referans olarak kullanılacak noktayı (rrd çözünürlüğüne göre) belirtir.

en	Deviation UP
tr	Sapma UP

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, the upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
tr	Üst sınır Eşiği için izin verilen sapma yüzdesini belirtir. Ayarlanmazsa, üst sınır Eşiği hiç kontrol edilmeyecektir.

en	Deviation DOWN
tr	Sapma aşağı

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, the lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
tr	Alt sınır Eşiği için izin verilen sapma yüzdesini belirtir. Ayarlanmazsa, alt sınır Eşiği hiç kontrol edilmeyecektir.

en	Trigger Count
tr	Tetikleyici Sayısı

en	Number of consecutive times the Data Source must be in breach of the baseline Threshold for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (<b>Default: %s cycles</b>)
tr	Bir alarmın artması için ardışık kez veri kaynağının temel Eşik değerini ihlal etmesi gerekir. <br> Varsayılan değeri kullanmak için boş bırakın ( <b>Varsayılan: %s döngüleri</b> )

en	Data Manipulation
tr	Veri İşleme

en	Data Type
tr	Veri tipi

en	Special formatting for the given data.
tr	Verilen veriler için özel biçimlendirme.

en	Threshold CDEF
tr	Eşik CDEF

en	Apply this CDEF before returning the data.
tr	Verileri döndürmeden önce bu CDEF'i uygulayın.

en	Percent Data Source
tr	Veri Kaynağı Yüzdesi

en	Second Data Source Item to use as total value to calculate percentage from.
tr	Yüzdeyi hesaplamak için toplam değer olarak kullanılacak İkinci Veri Kaynağı Öğesi.

en	Show Units

en	Display units for very large or small numbers.

en	Force Units Suffix

en	If you wish to display a forced unit suffix on the various Threshold pages and Notifications, enter it here. The size is limited to no more than 10 characters.

en	Decimal Digits to Display

en	The number of decimal digits to display for Threshold and Current Values. The default is auto or 2.

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span class="deviceUp">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span class="deviceUp">|ds:dsname|</span>. For example, <span class="deviceUp">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br><br>Math Operators: <span class="deviceUp">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span class="deviceUp">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span class="deviceUp">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span class="deviceUp">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s
tr	RPN İfadesi, RRDtool Uyumlu RPN İfadesidir. Sözdizimi, aşağıdaki gibi tüm işlevleri içerir <span class="deviceUp">| query_ifSpeed |</span> gibi Aygıt ve Veri Sorgusu değiştirme ifadelerine ek olarak . RPN İfadesinde Veri Kaynağı kullanmak için, sözdizimini kullanmanız gerekir: <span class="deviceUp">| ds: dsname |</span> . Örneğin, <span class="deviceUp">| ds: traffic_in |</span> Graph ile ilişkilendirilmiş RRD dosya (ları) için traffic_in Veri Kaynağının geçerli değerini alacaktır. Grafik için herhangi bir Veri Kaynağı dahil edilebilir. <br><br> Matematik Operatörleri: <span class="deviceUp">+, -, /, *,%, ^</span> <br> İşlevler: <span class="deviceUp">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, ZEMİN, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span> <br> Akış Operatörleri: <span class="deviceUp">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span> <br> Karşılaştırma İşlevleri: <span class="deviceUp">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span> %s %s

en	Upper Data Source
tr	Veri kaynağı

en	Upper data source to calculate the total value.
tr	Toplam değeri hesaplamak için üst veri kaynağı.

en	Notification Settings
tr	Bildirim Ayarları

en	Alert Subject
tr	Uyarı Hazır Ayarları

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
tr	Bu, tüm Eşik uyarılarının üstünde görüntülenecek mesajdır (255 Char MAX). HTML’ye izin verilir, ancak yalnızca metinler için E-postalar kaldırılır. Kullanılabilecek birkaç tanımlayıcı var. <br> &lt;TANIM&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;NOTES&gt; &lt;DNOT&gt;&gt;

en	Alert Body
tr	Uyarı e-posta gövdesi

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062
tr	Bu, tüm Eşik Uyarılarının en üstünde görüntülenecek mesajdır (255 Char MAX). HTML’ye izin verilir, ancak yalnızca e-postalardaki metinler için kaldırılır. Kullanılabilecek birkaç tanımlayıcı var. <br> Örneğin. &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;HI&gt; &lt;DUR&gt; &gt;

en	Warning Subject
tr	Aygıt Konusunu Kurtarma

en	This is the Warning Email subject that will be displayed in the Email after change to Warning (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
tr	Bu, tüm Eşik uyarılarının üstünde görüntülenecek mesajdır (255 Char MAX). HTML’ye izin verilir, ancak yalnızca metinler için E-postalar kaldırılır. Kullanılabilecek birkaç tanımlayıcı var. <br> &lt;TANIM&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;NOTES&gt; &lt;DNOT&gt;&gt;

en	Warning Body
tr	Uyarı e-posta gövdesi

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062
tr	Bu, tüm Eşik Uyarılarının en üstünde görüntülenecek olan mesajdır (255 Char MAX). HTML’ye izin verilir, ancak yalnızca e-postalardaki metinler için kaldırılır. Kullanılabilecek birkaç tanımlayıcı var. <br> Örneğin. &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;HI&gt; &lt;DUR&gt; &gt;

en	Restoral Subject
tr	Sektörel Etkinlik

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email after a Restoral to Normal (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
tr	Bu, tüm Eşik uyarılarının üstünde görüntülenecek mesajdır (255 Char MAX). HTML’ye izin verilir, ancak yalnızca metinler için E-postalar kaldırılır. Kullanılabilecek birkaç tanımlayıcı var. <br> &lt;TANIM&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;NOTES&gt; &lt;DNOT&gt;&gt;

en	Restoral Email Body
tr	Uyarı e-posta gövdesi

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
tr	Bu, tüm Eşik uyarılarının üstünde görüntülenecek mesajdır (255 Char MAX). HTML’ye izin verilir, ancak yalnızca metinler için E-postalar kaldırılır. Kullanılabilecek birkaç tanımlayıcı var. <br> &lt;TANIM&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;NOTES&gt; &lt;DNOT&gt;&gt;

en	Warning Notification List
tr	Uyarı Bildirim Listesi

en	You may specify choose a Notification List to receive Warnings for this Data Source
tr	Bu Veri Kaynağı için Uyarılar almak üzere bir Bildirim Listesi seçebilirsiniz

en	Alert Notification List
tr	Uyarı Bildirim Listesi

en	You may specify choose a Notification List to receive Alerts for this Data Source
tr	Bu Veri Kaynağı için Uyarılar almak üzere bir Bildirim Listesi seçebilirsiniz.

en	Style/Format File

en	SNMP Notification - Event Category
tr	SNMP Bildirimi - Etkinlik Kategorisi

en	To allow a NMS to categorize different SNMP notifications more easily please fill in the category SNMP notifications for this template should make use of. E.g.: "disk_usage", "link_utilization", "ping_test", "nokia_firewall_cpu_utilization" ...
tr	Bir NMS'nin farklı SNMP bildirimlerini daha kolay sınıflandırmasına izin vermek için lütfen bu şablon için SNMP bildirimlerini kullanması gereken kategoriyi doldurunuz. Örneğin: "disk_usage", "link_utilization", "ping_test", "nokia_firewall_cpu_utilization" ...

en	SNMP Event Description
tr	SNMP Olayı Açıklaması

en	You can customize the event description being sent out to the SNMP notification receivers by using variable bindings. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) substitution variables can be used as well as following varbinds:<br>&#060;THRESHOLDNAME&#062; &#060;HOSTNAME&#062; &#060;HOSTIP&#062; &#060;TEMPLATE_ID&#062; &#060;TEMPLATE_NAME&#062; &#060;THR_TYPE&#062; &#060;DS_NAME&#062; &#060;HI&#062; &#060;LOW&#062; &#060;EVENT_CATEGORY&#062; &#060;FAIL_COUNT&#062; &#060;FAIL_DURATION&#062;
tr	Ek değişkenleri kullanarak SNMP bildirim alıcılarına gönderilen etkinlik açıklamasını özelleştirebilirsiniz. Aşağıdaki değişken bağlama desteklenecektir: <br> &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;HOSTIP&gt; &lt;TEMPLATE_ID&gt; &lt;TEMPLATE_NAME&gt; &lt;THR_TYPE&gt; &lt;DS_NAME&gt; &lt;HI&gt; &lt;LOW&gt; &lt;EVENT_CATEGORY&gt; &lt;FAIL_COUNT&gt; &lt;FAIL_DURATION&gt;

en	SNMP Notification - Alert Event Severity
tr	SNMP Bildirimi - Uyarı Olay Önceliği

en	Severity to be used for alerts. (low impact -> critical impact)
tr	Uyarılar için kullanılacak önem derecesi. (düşük etki -> kritik etki)

en	Medium
tr	Orta

en	SNMP Notification - Warning Event Severity
tr	SNMP Bildirimi - Uyarı Olay Önceliği

en	Severity to be used for warnings. (Low impact -> Critical impact).<br>Note: The severity of warnings has to be equal or lower than the severity being defined for alerts.
tr	Uyarılar için kullanılacak önem derecesi. Düşük etki -> Kritik etki. <br> Not: Uyarıların ciddiyeti, uyarılar için tanımlanmış olan ciddiyetten eşit veya daha düşük olmalıdır.

en	Notify accounts
tr	Hesapları bildir

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.
tr	Bu, bu Eşik ihlal edildiğinde bildirilecek hesapların bir listesidir.

en	Alert Emails
tr	Uyarı e-postaları

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this data source (comma separated)
tr	Bu veri kaynağına ilişkin uyarıları almak için burada ek E-postalar belirleyebilirsiniz (virgülle ayrılmış)

en	Warning Emails
tr	Uyarı e-postaları

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this data source (comma separated)
tr	Bu veri kaynağına ilişkin uyarıları almak için buraya ek E-postalar belirleyebilirsiniz (virgülle ayrılmış)

en	If checked, Threshold notification will be sent to your local syslog.
tr	İşaretliyse, Eşik bildirimi yerel sistem günlüğünüze gönderilir.

en	Priority/Level
tr	Öncelik seviyesi

en	This is the Priority Level that will be logged into your syslog messages.
tr	Bu, syslog iletilerinize giriş yapacak olan Öncelik Düzeyidir.

en	Facility
tr	Tesis

en	This is the Facility that will be used for this Threshold.
tr	Bu, bu Eşik için kullanılacak olan Tesis'dir.

en	Event Triggering (Shell Command)
tr	Olay Tetiklemesi (Kabuk Komutu)

en	High Trigger Command
tr	Yüksek Tetikleme Komutu

en	If set, and if a High Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data Input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
tr	Ayarlanırsa ve bir Yüksek Eşik ihlal edilirse, bu komut çalıştırılır. Lütfen geçerli bir komut girin. Ayrıca, Eşik&#39;ten komut dosyasına bilgi aktarmak için kullanılabilecek birkaç yedek etiket vardır. İçerdikleri: &lt;TANIM&gt; &lt;HEDEF ADI&gt; &lt;SAAT&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;HI&gt; &lt;LOW&gt; &lt;DURATION&gt; &lt;TURUCU&gt;&gt; &gt; &lt;BREACHED_ITEMS&gt;. Son olarak, Host, Veri Sorgu ve Veri Girişi değiştirme yapılabilir. Örneğin, bekleyen, verili özel veri girişi varsa, değiştirme işlemini gerçekleştirmek için | pending |. Veri Sorgusu ve Ana Bilgisayar değiştirme için Cacti kurallarını | query_xxxx |, ve | host_xxxx | sırasıyla.

en	Low Trigger Command
tr	Düşük Tetikleme Komutu

en	If set, and if a Low Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
tr	Ayarlanırsa ve bir Düşük Eşik ihlal edilirse, bu komut çalıştırılır. Lütfen geçerli bir komut girin. Ayrıca, Eşik&#39;ten komut dosyasına bilgi aktarmak için kullanılabilecek birkaç yedek etiket vardır. İçerdikleri: &lt;TANIM&gt; &lt;HEDEF ADI&gt; &lt;SAAT&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;HI&gt; &lt;LOW&gt; &lt;DURATION&gt; &lt;TURUCU&gt;&gt; &gt; &lt;BREACHED_ITEMS&gt;. Son olarak, Host, Veri Sorgu ve Veri girişi değişimi yapılabilir. Örneğin, bekleyen, verili özel veri girişi varsa, değiştirme işlemini gerçekleştirmek için | pending |. Veri Sorgusu ve Ana Bilgisayar değiştirme için Cacti kurallarını | query_xxxx |, ve | host_xxxx | sırasıyla.

en	Norm Trigger Command
tr	Norm Tetikleme Komutu

en	If set, when a thold falls back to a normal value, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
tr	Eğer bir dergi normal bir değere düştüğünde, bu komut çalıştırılacaktır. Lütfen geçerli bir komut girin. Ayrıca, Eşik&#39;ten komut dosyasına bilgi aktarmak için kullanılabilecek birkaç yedek etiket vardır. İçerdikleri: &lt;TANIM&gt; &lt;HEDEF ADI&gt; &lt;SAAT&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;HI&gt; &lt;LOW&gt; &lt;DURATION&gt; &lt;TURUCU&gt;&gt; &gt; &lt;BREACHED_ITEMS&gt;. Son olarak, Host, Veri Sorgu ve Veri girişi değişimi yapılabilir. Örneğin, bekleyen, verili özel veri girişi varsa, değiştirme işlemini gerçekleştirmek için | pending |. Veri Sorgusu ve Ana Bilgisayar değiştirme için Cacti kurallarını | query_xxxx |, ve | host_xxxx | sırasıyla.

en	Other Settings
tr	Diğer Ayarlar

en	Enter an Eternal ID for this Threshold.
tr	Eşik için Grafiği seçin.

en	Operator Notes
tr	Operatör Notları

en	Enter instructions here for an operator who may be receiving the Threshold message.
tr	Eşik mesajı alan bir operatör için talimatları buraya girin.

en	Select Users(s)
tr	Kullanıcıları Seç

en	Users Selected
tr	Seçilmiş Kullanıcılar

en	All Users Selected
tr	Tüm Kullanıcılar Seçildi

en	< 1 Minute
tr	1 dakika boyu

en	Since Created
tr	Oluştur

en	Log
tr	Günlük

en	Time:
tr	Zaman:

en	User:
tr	Kullanıcı:

en	System:
tr	Sistem:

en	Swaps:
tr	Swap:

en	Pages:
tr	Sayfalar:

en	Only logging, maint device

en	Link to Graph in Cacti
tr	Cacti'deki Grafiğe Bağlantı

en	<html><body>An alert has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
tr	<html><body> Dikkatinizi gerektiren bir uyarı verildi. <br><br> <b>Cihaz</b> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <b>URL</b> : <URL><br> <b>Mesaj</b> : <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>

en	<html><body>A warning has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
tr	<html><body> Dikkatinizi gerektiren bir uyarı verildi. <br><br> <b>Cihaz</b> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <b>URL</b> : <URL><br> <b>Mesaj</b> : <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>

en	<html><body>A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
tr	Dikkatinizi gerektiren bir Uyarı yayınlandı. <br><br> <strong>Cihaz</strong> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <strong>URL</strong> : <URL><br> <strong>Mesaj</strong> : <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	%% Dev [TIP:%s]
tr	Sapma UP

en	Abs Val [TIP:%s]
tr	Uyarı Değeri

en	%%% Dev [AOT:%s]
tr	Sapma UP

en	Abs Val [AOT:%s]
tr	Uyarı Değeri

en	The Device ID was not set while trying to create Graph and Threshold
tr	Grafik ve Eşik oluşturmaya çalışırken Cihaz Kimliği ayarlanmadı

en	The Threshold Template ID was not found while trying to create Graph and Threshold
tr	Graph ve Threshold oluşturmaya çalışırken Eşik Şablonu Kimliği ayarlanmadı

en	The Threshold Template ID was not set while trying to create Graph and Threshold
tr	Graph ve Threshold oluşturmaya çalışırken Eşik Şablonu Kimliği ayarlanmadı

en	The Graph Creation failed for Threshold Template
tr	Eşik Şablonu için Grafik Oluşturma başarısız oldu

en	Threshold was Autocreated due to Device Template mapping
tr	Aygıt Şablonu eşlemesi nedeniyle eşik değeri otomatik olarak oluşturuldu

en	Permission Denied
tr	Izin reddedildi

en	Record Updated
tr	Kayıt güncellendi

en	Failed to find linked Graph Template Item '%d' on Threshold '%d'
tr	'% D' Eşiğindeki '% d' Bağlantılı Grafik Şablonu Öğesi bulunamadı

en	Created Threshold: %s
tr	Oluşturulan eşik: %s

en	You must specify either 'High Alert Threshold' or 'Low Alert Threshold' or both!
tr	'Yüksek Uyarı Eşiği' veya 'Düşük Uyarı Eşiği' veya her ikisini de belirtmelisiniz! <br> KAYIT GÜNCELLEME!

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
tr	İmkansız eşikler: 'Düşük Eşik' e eşit veya daha küçük 'Yüksek Eşik' <br> KAYIT GÜNCELLEME!

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' smaller than the 'Low Warning Threshold'!
tr	İmkansız eşikler: 'Düşük Uyarı Eşiğine' eşit veya daha küçük 'Yüksek Uyarı Eşiği' <br> KAYIT GÜNCELLEME!

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' larger than the 'High Alert Threshold'!
tr	İmkansız eşikler: 'Düşük Uyarı Eşiğine' eşit veya daha küçük 'Yüksek Uyarı Eşiği' <br> KAYIT GÜNCELLEME!

en	Impossible threshold: 'Low Alert Threshold' larger than the 'Low Warning Threshold'!
tr	İmkansız eşikler: 'Düşük Uyarı Eşiğine' eşit veya daha küçük 'Yüksek Uyarı Eşiği' <br> KAYIT GÜNCELLEME!

en	With baseline thresholds enabled.
tr	Temel eşikler etkinken.

en	Time reference in the past must be set to positive integer value!
tr	' %s' pozitif tamsayı değerine ayarlanmış olmalı! <br> KAYIT GÜNCELLEME!

en	You must specify either 'Baseline Deviation UP' or 'Baseline Deviation DOWN' or both!
tr	'Temel Sapma YUKARI' veya 'Temel Sapma AŞAĞI' veya her ikisini de belirtmelisiniz! <br> KAYIT GÜNCELLEME!

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'
tr	İmkansız eşikler: 'Düşük Eşik' e eşit veya daha küçük 'Yüksek Eşik' <br> KAYIT GÜNCELLEME!

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be greater or eval to 1!

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be greater or eval to 1!

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!
tr	İmkansız eşikler: 'Düşük Uyarı Eşiğine' eşit veya daha küçük 'Yüksek Uyarı Eşiği' <br> KAYIT GÜNCELLEME!

en	Impossible threshold: 'Low Warning Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
tr	İmkansız eşikler: 'Düşük Uyarı Eşiğine' eşit veya daha küçük 'Yüksek Uyarı Eşiği' <br> KAYIT GÜNCELLEME!

en	Unknown Threshold Type!
tr	Bilinmeyen Eşik

en	No Thresholds Templates associated with the Device's Template.
tr	Aygıtın Şablonuyla İlişkili Eşik Yok Şablonları.

en	Mailer Error: No <b>TO</b> address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert Email</b> setting.
tr	Mailer Hata: set adrese <b>İÇİN</b> !! <br> <i>Posta Testi</i> bağlantısını kullanıyorsanız, lütfen <b>Uyarı E-postası</b> ayarını yapın.

en	Acknowledge Threshold
tr	Bilinmeyen Eşik

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s).
tr	Aşağıdaki Eşikleri Kabul Etmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Threshold Template Subordinate Data Template Not Found!
tr	Eşik Şablonu Alt Veri Şablonu Bulunamadı!

en	Threshold Template Subordinate Data Source Not Found!
tr	Eşik Şablonu Alt Veri Kaynağı Bulunamadı!

en	Threshold Template import columns do not match the database schema
tr	Eşik Şablonu içe aktarma sütunları, veritabanı şemasıyla eşleşmiyor

en	Imported
tr	Eklendi

en	Threshold Template '%s' %s!
tr	Eşik Şablonu ' %s' %s!

en	Updated
tr	Güncellendi

en	Import
tr	İçe Aktar

en	Threshold Template '%s' %s Failed!
tr	Eşik Şablonu ' %s' %s Başarısız!

en	Update
tr	Güncelle

en	Errors encountered while attempting to import Threshold Template data.
tr	Eşik Şablonu verilerini içe aktarmaya çalışırken hatalar oluştu.

en	Threshold Template Import data was not found to be XML data.
tr	Eşik Şablonu Alt Veri Şablonu Bulunamadı!

en	Threshold Template Import data was not correct while importing Threshold Template.
tr	Graph ve Threshold oluşturmaya çalışırken Eşik Şablonu Kimliği ayarlanmadı

en	The Threshold has been Ascknowledged.
tr	İzlenecek Eşiğin tipi.

en	The Threshold will no longer generate Alerts, Notifications, or execute commands.
tr	Eşik artık Uyarılar, Bildirimler oluşturmayacak veya komutları çalıştırmayacaktır.

en	The Threshold will restart generating Alerts.
tr	Uyarı / Uyarı için Yüksek Eşik değerleri

en	Threshold Status
tr	Eşik Durumu

en	Actions
tr	Eylemler

en	Ack Detail

en	Edit Threshold
tr	Eşiği Düzenle

en	Disable Threshold
tr	Eşiği Devre Dışı Bırak

en	Enable Threshold
tr	Eşiği Etkinleştir

en	To enable the Threshold, enable the Template first
tr	Bir Eşik Şablonu Seçin

en	View Graph
tr	Grafik göster

en	View Threshold History
tr	Eşik Geçmişini Görüntüle

en	Suspend Notifications until the Threshold clears
tr	Yinelenen Bildirim Listesi

en	Resume Notifications for this breached Threshold
tr	Bildirim Listesini Sil

en	Acknowledgement Message
tr	Bilgilendirme

en	Date

en	Comment Not Found

en	Ack History

en	No name set
tr	İsim ayarlanmadı

en	Hover over icons for help
tr	Yardım için simgelerin üzerine gelin

en	A description for the Device
tr	Cihaz için bir açıklama

en	A Cacti unique identifier for the Device
tr	Aygıt için bir Cacti benzersiz tanımlayıcısı

en	The number of Graphs for this Device
tr	Bu Cihazın Grafik Sayısı

en	The number of Data Sources for this Device
tr	Bu Cihaz İçin Veri Kaynağı Sayısı

en	The status for this Device as of the last time it was polled
tr	Bu Cihazın son sorgulanma tarihi itibariyle durumu

en	The last time Cacti found an issue with this Device. It can be higher than the Uptime for the Device, if it was rebooted between Cacti polling cycles
tr	Cacti, en son bu Cihazla ilgili bir sorun buldu. Cacti yoklama döngüleri arasında yeniden başlatılmışsa, Cihazın Çalışma Süresi'nden daha yüksek olabilir

en	Uptime
tr	Çalışma Süresi

en	The official uptime of the Device as reported by SNMP
tr	SNMP tarafından bildirilen Cihazın resmi çalışma süresi

en	The official hostname for this Device
tr	Bu Cihazın resmi ana bilgisayar adı

en	Current (ms)
tr	Akım (ms)

en	The current response time for the Cacti Availability check
tr	Cacti Kullanılabilirliği kontrolü için geçerli yanıt süresi

en	Average (ms)
tr	Ortalama (ms)

en	The average response time for the Cacti Availability check
tr	Cacti Uygunluk kontrolü için ortalama cevap süresi

en	Availability
tr	Kullanılabilirlik

en	The overall Availability of this Device since the last counter reset in Cacti
tr	Bu Cihazın Cacti'deki son sayaç sıfırlamasından bu yana genel Kullanılabilirliği

en	Edit Device
tr	Cihazı Düzenle

en	View Graphs
tr	Grafikleri Görüntüle

en	No Devices
tr	Cihazlar

en	Not Up
tr	Up değil

en	No Export Rows Found.

en	Threshold Log for [ %s ]
tr	[ %s] için Eşik Günlüğü

en	Log Entries
tr	Log Girdileri

en	Device
tr	Cihaz

en	Time
tr	Zaman

en	Alert Value
tr	Uyarı Değeri

en	Measured Value
tr	Ölçülmüş değer

en	No Threshold Logs Found
tr	Eşik Günlüğü Bulunamadı

en	Entries
tr	Kayıtlar

en	You are not authorised to modify one or more of the Thresholds selected
tr	Seçilen Eşiklerden birini veya birkaçını değiştirme yetkiniz yok

en	%s (%d Thresholds)
tr	%s (% d Eşikler)

en	Click 'Continue' to export the following Threshold Template(s).
tr	Aşağıdaki Eşik Şablonlarını vermek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Export Template(s)
tr	Şablonları Dışarı Aktar

en	Click 'Continue' to delete the following Threshold Template(s).
tr	Aşağıdaki Eşik Şablonlarını silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Delete Template(s)
tr	Şablonları Sil

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names to Thresholds of the following Threshold Template(s).
tr	Önerilen Eş Adlarını Aşağıdaki Eşik Şablonlarının Eşiklerine Yeniden Uygulamak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Reapply Suggested Names to Template(s)
tr	Önerilen Adları Şablonlara Yeniden Uygula

en	Click 'Continue' to Enable the selected Template(s) and Threshold(s).
tr	Aşağıdaki Eşikleri / Etkinlikleri etkinleştirmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Enable Template(s)
tr	Şablonları Sil

en	Click 'Continue' to Disable the selected Template(s) and Threshold(s).
tr	Aşağıdaki Eşik (ler) i devre dışı bırakmak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Disable Template(s)
tr	Şablonları Sil

en	Threshold Template Creation Wizard
tr	Eşik Şablon Oluşturma Sihirbazı

en	Data Source
tr	Veri Kaynağı

en	Please select a Data Template
tr	Lütfen bir Veri Şablonu seçin

en	Please select a Data Source
tr	Lütfen bir Veri Kaynağı seçin

en	Please press 'Create' to create your Threshold Template
tr	Eşik Şablonunuzu oluşturmak için lütfen 'Oluştur'a basın

en	Create
tr	Oluştur

en	The Threshold Template requested can not be found
tr	Eşik Yok

en	Provide the Threshold Template a meaningful name.
tr	Eşik Şablonuna anlamlı bir ad verin.

en	Suggested Threshold Name
tr	Önerilen Eşik Adı

en	Provide the suggested name for a Threshold created using this Template. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) and Input (|input_*|) substitution variables can be used as well as |graph_title| for the Graph Title.
tr	Bu Şablon kullanılarak oluşturulan bir Eşik için önerilen adı girin. Standart Aygıt (| host_ * |), Veri Sorgusu (| query_ * |) ve Giriş (| input_ * |) ikame değişkenleri ve | graph_title | Grafik Başlığı için.

en	Data Template that you are using. (This cannot be changed)
tr	Kullanmakta olduğunuz veri şablonu. (Bu değiştirilemez)

en	Data Field
tr	Veri alanı

en	Data Field that you are using. (This cannot be changed)
tr	Kullanmakta olduğunuz veri alanı. (Bu değiştirilemez)

en	Whether or not this Threshold will be checked and alerted upon.
tr	Bu Eşiğin kontrol edilip edilmeyeceğine dair bir uyarı verilir.

en	Repeat alert after this amount of time has pasted since the last alert.
tr	Son alarmdan bu süre geçtikten sonra uyarıyı tekrarlayın.

en	Min Trigger Duration
tr	Min Tetikleme Süresi

en	The amount of time the Data Source must be in a breach condition for an alert to be raised.
tr	Bir uyarının alınabilmesi için veri kaynağının ihlal durumunda olması gerekir.

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing a warning.
tr	Bir uyarı vermeden önce veri kaynağının ihlal durumunda olmaları gerekir.

en	Time Period Length
tr	Zaman Dönemi Uzunluğu

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing an alert.
tr	Bir uyarı vermeden önce veri kaynağının ihlal durumunda olmaları gerekir.

en	Baseline Monitoring
tr	Temel İzleme

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
tr	Üst sınır Eşiği için izin verilen sapma yüzdesini belirtir. Ayarlanmazsa, üst sınır Eşiği hiç kontrol edilmeyecektir.

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
tr	Alt sınır Eşiği için izin verilen sapma yüzdesini belirtir. Ayarlanmazsa, alt sınır Eşiği hiç kontrol edilmeyecektir.

en	Number of consecutive times the Data Source must be in a breached condition for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (Default: %s cycles
tr	Bir alarmın artması için veri kaynağının ardışık sürelerinin sayısı ihlal edilmiş durumda olmalıdır. <br> Varsayılan değeri kullanmak için boş bırakın (Varsayılan: %s döngü

en	Percent Datasource
tr	Yüzde Veri Kaynağı

en	Second Datasource Item to use as total value to calculate percentage from.
tr	İkinci Veri Kaynağı Öğe, yüzdesini hesaplamak için toplam değer olarak kullanılacak.

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span style="color:blue;">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span style="color:blue;">|ds:dsname|</span>. For example, <span style="color:blue;">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br>Math Operators: <span style="color:blue;">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span style="color:blue;">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span style="color:blue;">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span style="color:blue;">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s
tr	RPN İfadesi, RRDtool Uyumlu RPN İfadesidir. Sözdizimi, aşağıdaki gibi tüm işlevleri içerir <span style="color:blue;">| query_ifSpeed |</span> gibi Aygıt ve Veri Sorgusu değiştirme ifadelerine ek olarak . RPN İfadesinde Veri Kaynağı kullanmak için, sözdizimini kullanmanız gerekir: <span style="color:blue;">| ds: dsname |</span> . Örneğin, <span style="color:blue;">| ds: traffic_in |</span> Graph ile ilişkilendirilmiş RRD dosya (ları) için traffic_in Veri Kaynağının geçerli değerini alacaktır. Grafik için herhangi bir Veri Kaynağı dahil edilebilir. <br> Matematik Operatörleri: <span style="color:blue;">+, -, /, *,%, ^</span> <br> İşlevler: <span style="color:blue;">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, ZEMİN, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span> <br> Akış Operatörleri: <span style="color:blue;">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span> <br> Karşılaştırma İşlevleri: <span style="color:blue;">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span> %s %s

en	Upper data source to use to calculate the total value.
tr	Toplam değeri hesaplamak için kullanılacak üst veri kaynağı.

en	Alert Email Subject
tr	Uyarı e-postaları

en	Alert Email Body
tr	Uyarı e-posta gövdesi

en	This is the Warning subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
tr	Bu, tüm Eşik uyarılarının üstünde görüntülenecek mesajdır (255 Char MAX). HTML’ye izin verilir, ancak yalnızca metinler için E-postalar kaldırılır. Kullanılabilecek birkaç tanımlayıcı var. <br> &lt;TANIM&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;NOTES&gt; &lt;DNOT&gt;&gt;

en	Restoral Body
tr	Uyarı e-posta gövdesi

en	Notification List Read Only
tr	Sadece Bildirim Listesi

en	If checked, Threshold Notification Lists in the Template will overwrite those of the Threshold.
tr	İşaretliyse, Eşik bildirimi yerel sistem günlüğünüze gönderilir.

en	Severity to be used for alerts. (Low impact -> Critical impact)
tr	Uyarılar için kullanılacak önem derecesi. (Düşük etki -> Kritik etki)

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.<br><br><br><br>
tr	Bu, bu Eşik ihlal edildiğinde bildirilecek hesapların bir listesidir. <br><br><br><br>

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this Data Source (comma separated)
tr	Bu veri kaynağına ilişkin uyarıları almak için burada ek E-postalar belirleyebilirsiniz (virgülle ayrılmış)

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this Data Source (comma separated)
tr	Bu veri kaynağına ilişkin uyarıları almak için buraya ek E-postalar belirleyebilirsiniz (virgülle ayrılmış)

en	Enter an Eternal ID for this Thold Template.
tr	Eşik Şablonu için Grafik Oluşturma başarısız oldu

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
tr	% d Ay,% d Gün,% d Saat,% d Dakika,% d Saniye (Ortalama)

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
tr	% d Ay,% d Gün,% d Saat,% d Dakika,% d Saniye

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
tr	% d Gün,% d Saat,% d Dakika,% d Saniye (Ortalama)

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
tr	% d Gün,% d Saat,% d Dakika,% d Saniye

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
tr	% d Saat,% d Dakika,% d Saniye (Ortalama)

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds
tr	% d Saat,% d Dakika,% d Saniye

en	%d Minutes, %d Seconds (Average)
tr	% d Dakika,% d Saniye (Ortalama)

en	%d Minutes, %d Seconds
tr	% d Dakika,% d Saniye

en	%d Seconds (Average)
tr	% d Saniye (Ortalama)

en	%d Seconds
tr	%d saniye

en	DS Name
tr	DS Adı

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.
tr	Yüksek Uyarı / Uyarı değerleri. NOT: Temel değerler bir yüzdedir, diğer tüm değerler bir cdef tarafından değiştirilmeyen RAW değerleridir.

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.
tr	Düşük Uyarı / Uyarı değerleri. NOT: Temel değerler bir yüzdedir, diğer tüm değerler bir cdef tarafından değiştirilmeyen RAW değerleridir.

en	Import Template from Local File
tr	Şablonu Yerel Dosyadan İçe Aktar

en	If the XML file containing Threshold Template data is located on your local machine, select it here.
tr	Eşik Şablonu verilerini içeren XML dosyası yerel makinenizdeyse, buradan seçin.

en	Import Template from Text
tr	Şablonu Metinden İçe Aktar

en	If you have the XML file containing Threshold Template data as text, you can paste it into this box to import it.
tr	Eşik Şablonu verilerini metin olarak içeren XML dosyanız varsa, içe aktarmak için bu kutuya yapıştırabilirsiniz.

en	Import Results
tr	İçeri Aktarma Sonuçları

en	Cacti has imported the following items:
tr	Cacti aşağıdakileri ithal etti:

en	Import Threshold Templates
tr	Eşik Şablonlarını İçe Aktar

en	The file is too big.
tr	Dosya çok büyük.

en	Incomplete file transfer.
tr	Eksik dosya aktarımı.

en	No file uploaded.
tr	Dosya yüklenmedi.

en	Temporary folder missing.
tr	Geçici klasör eksik.

en	Failed to write file to disk
tr	Dosya diske yazılamadı

en	File upload stopped by extension
tr	Dosya yükleme uzantısı tarafından durduruldu

en	Invalid file extension.
tr	Geçersiz dosya uzantısı.

en	NOTE:
tr	NOT:

en	ERROR:
tr	HATA:

en	Threshold(s) Already Exists - No Thresholds Created
tr	Eşikler Zaten Var - Eşikler Oluşturulmadı

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Type ]
tr	Eşik Oluşturma Sihirbazı [Bir Eşik Tipi Seçin]

en	Threshold Creation Wizard [ Enter Custom Data and press 'Create' to Create your Threshold and Graph ]
tr	Eşik Oluşturma Sihirbazı [Özel Verileri Girin ve Eşiğinizi ve Grafiğinizi Oluşturmak için 'Oluştur'a basın)

en	Threshold Creation Wizard [ Select Available Data Query Rows ]
tr	Eşik Oluşturma Sihirbazı [Kullanılabilir Veri Sorgusu Satırlarını Seç]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Device ]
tr	Eşik Oluşturma Sihirbazı [Bir Aygıt Seçin]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph Template ]
tr	Eşik Oluşturma Sihirbazı [Bir Grafik Şablonu Seçin]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Template ]
tr	Eşik Oluşturma Sihirbazı [Bir Eşik Şablonu Seçin]

en	Threshold Creation Wizard [ Press 'Create' to Create your Threshold ]
tr	Eşik Oluşturma Sihirbazı [Eşiğini Yaratmak için 'Oluştur'a basın)

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Data Source ]
tr	Eşik Oluşturma Sihirbazı [Bir Veri Kaynağı Seçin]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph ]
tr	Eşik Oluşturma Sihirbazı [Bir Grafik Seçin]

en	Threshold Creation Criteria
tr	Eşik Yaratım Kriterleri

en	Create Type
tr	Tür Yarat

en	Select a Threshold Type to use for creating this Threshold.
tr	Bu Eşiği oluşturmak için kullanmak için bir Eşik Türü seçin.

en	Select a Threshold Type
tr	Bir Eşik Türü Seçin

en	Non Templated
tr	Tapınaksız

en	Threshold Template
tr	Eşik Şablonu

en	Select a Threshold Template that the Graph and Threshold will be based upon.
tr	Grafik ve Eşiğin dayanacağı bir Eşik Şablonu seçin.

en	Graph Template
tr	Grafik Şablonu

en	Select a Graph Template to use for the Graph to be created.
tr	Oluşturulacak Grafik için kullanılacak bir Grafik Şablonu seçin.

en	Select a Graph Template
tr	Bir Grafik Şablonu Seçin

en	Select a Device to use for the Threshold and Graph to be created.
tr	Oluşturulacak Eşik ve Grafik için kullanılacak bir Aygıt seçin.

en	Select a Device
tr	Bir cihaz seçin

en	Select and Available Item
tr	Seçin ve Kullanılabilir Öğe

en	Data Query Item
tr	Veri Sorgu Öğesi

en	Select the applicable row from the Data Query for the Graph and Threshold.
tr	Grafik ve Eşik için Veri Sorgusu'ndan uygun satırı seçin.

en	Creation Notes
tr	Yaratılış Notları

en	Important Note:
tr	Önemli Not:

en	This Threshold will be Templated. When using the Threshold Template option, you will be prompted for a Threshold Template, Graph Template, Device and possibly Data Query Item information before receiving the 'Create' prompt at which time, if any overridable Graph or Data Source information is allowed at the Graph and Data Source Template level, you will be prompted for it. Then, by pressing the 'Create' button, both the Graph and Threshold will be created simultaneously.
tr	Bu Eşik Ayarlı DEĞİLDİR . Eşik Şablonu seçeneğini kullanırken, Grafikte geçersiz kılınabilir Grafiğe veya Veri Kaynağı bilgisine izin veriliyorsa, 'Oluşturma' komutunu almadan önce bir Eşik Şablonu, Grafik Şablonu, Cihaz ve muhtemelen Veri Sorgulama Öğesi bilgileri istenir ve Veri Kaynağı Şablonu seviyesi, sizden istenecektir. Ardından, 'Oluştur' düğmesine basılarak, hem Grafik hem de Eşik eşzamanlı olarak oluşturulur.

en	Graph
tr	Grafik

en	Select the Graph for the Threshold.
tr	Eşik için Grafiği seçin.

en	Select a Graph
tr	Bir Grafik Seç

en	Select a Data Source for the Threshold.
tr	Eşik için bir Veri Kaynağı seçin.

en	Select a Data Source
tr	Bir Veri Kaynağı Seçin

en	This Threshold will NOT be Templated and will only work on existing Graphs. If you wish to both Create the Graph and the Threshold simultaneously, select Threshold Template from the drop down and continue until the 'Create' button appears.
tr	Bu Eşik Ayarlı DEĞİLDİR ve sadece mevcut Grafikler üzerinde çalışır. Hem Grafiği hem Eşiği aynı anda oluşturmak istiyorsanız, aşağıdan Eşik Şablonu'nu seçin ve 'Oluştur' düğmesi görünene kadar devam edin.

en	This Threshold will NOT be Templated. You can select either By Graph where you will then select an existing Device, Graph and Data Source before creating your Threshold, or you can select Threshold Template which will allow you to create a Non Templated Threshold and corresponding Graph simultaneously
tr	Bu Eşik Ayarlı DEĞİLDİR . Eşiğinizi oluşturmadan önce mevcut bir Cihazı, Grafiği ve Veri Kaynağını seçeceğiniz Grafiğe göre seçebilir veya Eşzamanlı Olmayan Eşiği ve karşılık gelen Grafiği aynı anda oluşturmanıza olanak sağlayacak Eşik Şablonunu seçebilirsiniz

en	Selected Graph
tr	Seçilmiş Grafik

en	Created graph: %s
tr	Oluşturulan grafik: %s